{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Feuil1","Feuil2","Feuil3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":16,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Feuil1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,6,0],[7,0,12,0],[13,0,15,0]]}
["La catégorie","La technologie","Principe de fonctionnement","L'etendue de mesure","La précision","Gammes de températures","Diamètres de canalisation","Pression max","Temps de réponse","Les constructeurs","Domaines d'application","Image"]
["les débitmètres","les debitmetres a effet coriolis","Lorsqu’un objet est soumis à la fois à une rotation et à une translation il subit une accélération dite de Coriolis :   ac = 2ω∧vt   où ω  est le vecteur de rotation et vt  le vecteur vitesse de translation. Cette objet subit donc une force dite de Coriolis Fc = mac = 2mω∧vt  . Le débitmètre met en œuvre un système qui mettra en rotation une portion de masse m du liquide qui s’écoule dans la canalisation. La connaissance de la vitesse de rotation ω et la mesure nous permettent alors d’accéder directement à mvt puis à la valeur du débit massique.","1 à 200",0.01,"- 50 °C à + 180 °C","< 13 mm","400 bar","50-100ms","Endress et Hauser\nSart Von Rohr SA \n","Ce type de capteur mesure le d´ebit massique et volumique de fluides tr`es divers :\n– chocolat, lait concentr´e, sirops ;\n– huiles, graisses, acides, bases ;\n– peintures, vernis, produits pharmaceutiques ;\n– gaz et m´elanges gazeux.\n"]
[null,"Débitmetres éléctromagnétique","Le débitmètre électromagnétique fonctionne suivant le principe de Faraday. Quand un liquide conducteur s’écoule perpendiculairement à travers un champ magnétique, une différence de potentiel électrique est créée au sein du liquide. Cette différence de potentiel, captée à l’aide de deux électrodes permet, par le calcul, d’en déduire la vitesse puis le débit du fluide.","1 à 10 m",0.01,"- 25°C à + 180 °C ","3 mm à 3 m","40 bar","à partir de 0,1 s ","Danfoss\nEndress Hausser\nKrohne\nBürkert\nRosemount\n\n","Le principe de mesure est quasiment insensible à la pression, à la densité, à la température et à la viscosité.\nPour les applications de dosage et de remplissage exigeantes."]
[null,"D, à effet doppler","Il utilise lui aussi deux éléments transducteurs, mais montés tous deux dans un même boîtier, d'un des deux cotés de la conduite. Une onde ultrasonore de fréquence constante est émise dans le fluide par l'élément émetteur, les solides ou bulles présents dans les fluides réfléchissent le son, le renvoyant à l'élément récepteur avec un glissement de fréquence. La variation de fréquence est proportionnelle à la vitesse moyenne du fluide","0.03 à 6.2 m","2 à 5 % ","40-85 °C","important","_","1-60s","Greyline Martec ","Eau usée\nEau ultra pure\nHuile\nGaz liquéfié\n"]
[null,"d, à effet vortex","Il est basé sur le phénomène de génération de tourbillons, appelé effet Karman. Lorsque le fluide rencontre un corps non profilé, il se divise et engendre des tourbillons, de part et d'autre et en aval du corps non profilé. Le nombre de tourbillons formés en aval par unité de temps est proportionnel au débit moyen. Une vitesse précise d'écoulement du fluide est déterminée par le comptage des tourbillons. Cette vitesse est mesurée à l'aide d'un capteur sensible aux variations oscillatoires de pression."," 0,5 à 40 m",0.01," -10 à +240°C","12 à 500 mm","3 bar"," 300 ms","Endress et Hauser\nYokogawa\nKrohne\nJ TEC System C Industrie\nGeorges Fisher\nFoxboro\n","Mesure du débit-volume de liquides, gaz et vapeurs"]
[null,"D,à turbine","L'écoulement du fluide entraîne la rotation d'une turbine (rotor à plusieurs ailettes, reposant sur des paliers) placée dans la chambre de mesure, la vitesse de rotation du rotor est proportionnelle à celle du fluide, donc au débit volumique total.","4 à 80","0,2 à 2 % ","jusqu'à 180 °C","10 mm à 30 cm ","  100 bar","≤ 10 ms","Dwin\nStauff\nTechni-Flow\nKobold\nAnderson-Negele \n","ils sont réservés aux fluides peu visqueux, exempt de bulles ou de matières granuleuses. Ils sont destinés aux applications industrielles générales (eau, alcools, carburants, acides, gaz liquéfiés, liquides cryogéniques...)"]
[null,"Débitmètre massique thermique","Le principe est basé sur la mesure des transferts caloriques par le fluide lui-même. Ces dispositifs sont constitués d'un tube métallique à paroi mince, des résistances chauffantes sont bobinées à l'extérieur du tube, la circulation du fluide provoque un déséquilibre thermique entre l'amont et l'aval du tube, le déséquilibre est proportionnel au débit massique."," 1 à 50","0,5 à 1,5","jusqu’à  + 200°C","tous diamètres","0.2 – 11 bar","500 ms","Bronkhorst-France\nEndress+Hauser\nKrohne\nKimo\n","liquide propre, gaz, vapeur"]
["Les capteurs de niveau","Le flotteur","Il se maintient à la surface du liquide, il est rendu solidaire d'un capteur de position qui délivre le signal électrique correspondant au niveau. La mesure s'apparente ensuite à la mesure d'un déplacement ou la détection d'une position.","1 à 100 m","0,5 à 5 %","-180 à 450 °C","4 à 125 mm","100 bar","1ms","Yokogawa\nSart Von Rohr SA\nBamo mesures\nKobold\n","C'est une technologie qui convient mal aux liquides très visqueux susceptibles d'adhérer aux parois du flotteur, modifiant ainsi son poids et par conséquent sa profondeur d'immersion. Ils sont utilisables aussi bien dans les réservoirs ouverts, fermés, sous pression qu'en extérieur sur les puits, canaux... La mesure peut être faussée lorsque la densité du fluide varie"]
[null,"Le plongeur","Un cylindre est immergé verticalement dans le liquide contenu dans le réservoir. La hauteur de ce plongeur doit au moins être égale à la hauteur maximale du liquide dans le réservoir. Le plongeur est suspendu à un capteur dynamométrique. Le capteur va mesurer une force F, égale à la différence entre le poids propre du plongeur et la force de poussée d'Archimède.On a donc : F = P - ρ.g.S.h","30 cm à 6 m",5.0000000000000001E-3,"-150 à 450 °C",null,"40 bar","<2,8s","New-Flow\n Gems sensors\nVega               \n","il est très utilisé en mesure continue de produits liquides et visqueux"]
[null,"Les capteurs capacitifs","Le capteur et la paroi du réservoir forment les deux électrodes d'un condensateur. Si le niveau change, la capacité électrique entre les électrodes change aussi. L’électronique évalue cette variation et génère un signal de sortie. Les variantes robustes à câble et à tige sont appropriées à de nombreuses applications.","0 à 10 m",0.01,"-20 à 85 °C","12 à 26 mm","40 bar",null,"Bernstein GmbH\nKeller\nMilltronics\nScaime\n","Dans les liquides, on utilise principalement des versions totalement isolées. Ainsi, la détection de niveau dans les liquides agressifs ou dans les produits tendant à colmater ne pose aucun problème."]
[null,"Les capteurs conductifs","La présence de liquide entre l’électrode (ou les électrodes) et la surface métallique du réservoir (ou électrode de masse) provoque le fonctionnement du circuit électronique uipant le contrôleur et ainsi la commutation du relais de sortie. Il est également possible de contrôler le niveau de matières solides, condition que la conductibilité du matériau soit dans la gamme de l’appareil,","_","_","-200 et 250°C ",null,"160 bars",null,"Endress+Hauser\nKobold\nTecFluid\nLNZ\n","liquides conducteurs de conductance minimale 25 µA/V entre électrode et masse. Les températures sont comprises entre -200 et 250°C au niveau de l'électrode. La pression de service peut être élevée jusqu'à 160 bars . "]
[null,"Le radar","Le principe est similaire à celui des ondes à ultrasons, on utilise une onde lumineuse infrarouge. L'avantage sur l'ultrason est que le procédé est indépendant de la température, du taux d'humidité et de poussière","0 à 30 m","10 mm",null,null,null,null,"Endress et Hauser\nVega\nMilltronics\nKobold\n","la mesure de niveau des fosses de relevage à la mesure de débit dans les canaux ouverts, en passant par la mesure du niveau d'eau dans les rivières et les lacs, ce capteur radar spécialisé dans la mesure des eaux propres et usées s'acquitte de toutes les missions. Il est également utilisé pour la mesure de niveau et de déversement dans les bassins d'orage."]
[null,"Capteurs à ultrason","    Le principe est basé sur l'émission d'une onde ultrasonore réfléchie sur la surface de l'eau. On capte l'écho et on mesure le temps de parcours. Le temps de parcours est indépendant de la nature du fluide et de la pression. Il faut toutefois respecter une zone dite \" morte \" à proximité du capteur (30 à 60 cm selon les sondes).","0 à 50 m",0.01,"-190 à 250 °C","6000 mm","40 bar","jusqu'à 1 ms","Endress et Hauser\nVega\nMilltronics\nMeggittMobrey\nDanfoss\n"," La débitmètrie à ultrasons s’applique pareillement à des vaisseaux\nsanguins, à des conduites industrielles en charge ou à des écoulements à surfaces libres tels\nque les rivières et les canaux. "]
["Les capteurs de pression differentielle","Diaphragme","Il s'agit d'un disque percé en son centre, réalisé dans le matériau compatible avec le liquide utilisé. Le diaphragme concentrique comprime l'écoulement du fluide, ce qui engendre une pression différentielle de part et d'autre de celui-ci. Il en résulte une haute pression en amont et une basse pression en aval, proportionnelle au carré de la vitesse d'écoulement. ","1 à 10 m","0,5 à 1 %","-20 à 120 °C","50 à 1000 mm ","40 bar",null,null,"Ces débitmètres ont connu une large utilisation dans le secteur de l’industrie\npétrolière et gazière ainsi que pour la mesure de l’eau"]
[null,"Tube de Venturi","Le principe du tube de Venturi repose sur la mesure de la différence de pression entre l'entrée et la zone rétrécie du tube, qui est proportionnelle au carré du débit","1 à 5","0,5 à 1 %","-20 à 120 °C","50 à 1200 mm","40 bar",null,null,"Ces débitmètres ont connu une large utilisation dans le secteur de l’industrie\npétrolière et gazière ainsi que pour la mesure de l’eau"]
[null,"Tuyère","Organe déprimogène : élément provoquant une différence de pression entre l’amont et l’aval d’un écoulement,","1 à 12","1 à 5 % ",null,"50 à 630 mm","400 Bar",null,null,"Ces débitmètres ont connu une large utilisation dans le secteur de l’industrie\npétrolière et gazière ainsi que pour la mesure de l’eau"]
["Capteur de pression dynamique ","Tube de PITOT",null,"5 à 100","1 à 2 % ","0 à 600 °C","50  jusqu'à 1200 mm","50 bar",null,"Gold\nKimo\nFC\n","pour les liquides propres ou visqueux, la mesure de débit de gaz, la variation de la vitesse d'écoulement entre la moyenne et le centre n'étant pas aussi importante qu'avec les autres fluides. Ils sont facilement bouchés par des corps étrangers présents dans le fluide"]

{"sheet":"Feuil2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Feuil3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}