07/16/16 15:44:10

|  |
| --- |
| Diagnostic HTTP, HTTPS, FTP |
| |  | | --- | | Connectivité HTTP, HTTPS, FTP | |  | | info | HTTP: Connexion réussie à www.microsoft.com. | | warn | HTTPS: Erreur 12057 lors de la connexion à www.microsoft.com : | | warn | FTP (passif): Erreur 12002 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The operation timed out | | warn | HTTPS: Erreur 12029 lors de la connexion à www.passport.net : A connection with the server could not be established | | warn | FTP (actif): Erreur 12002 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The operation timed out | | error | Impossible d'établir une connexion HTTPS. | | error | Impossible d'établir une connexion FTP. | | info | Redirection de l'utilisateur vers l'appel d'aide | |

|  |
| --- |
| Diagnostic du client DNS |
| |  | | --- | | DNS - N'est pas un scénario d'utilisateur à domicile | |  | | info | Utilisation du proxy Web : non | | info | Résolution de nom ok pour (www.microsoft.com) : oui |  |  | | --- | | Pas de serveurs DNS | |  |  |  | | --- | | Échec de DNS | |  | |

|  |
| --- |
| Diagnostic de la passerelle |
| |  | | --- | | Passerelle | |  | | info | La configuration de proxy suivante est utilisée par IE : Détecter automatiquement les paramètres :Désactivé Script de configuration automatique : Serveur proxy : Liste d'exceptions de proxys : | | info | Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 192.168.1.1 | | info | Cet ordinateur possède l'adresse ou les adresses IP suivantes : 192.168.1.39 | | info | La passerelle par défaut se trouve dans le même sous-réseau que cet ordinateur | | info | L'entrée de passerelle par défaut est une adresse monodiffusion valide | | warn | L'ARP n'a pas résolu l'adresse de passerelle par défaut | | action | Réparation automatique : Renouveler l'adresse IP | | action | Libération de l'adresse IP actuelle... | | action | La libération de l'adresse IP actuelle a réussi | | action | Renouvellement de l'adresse IP... | | error | Erreur lors du renouvellement de l'adresse IP : Le délai de temporisation de sémaphore a expiré. | | info | Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 0.0.0.0 | | warn | Il n'existe pas d'entrée de passerelle par défaut | | action | Réparation automatique : Rétablir la connexion réseau | | action | Désactivation de la carte réseau | | action | Activation de la carte réseau | | info | Activation de la carte réseau réussie | | info | Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 192.168.1.1 | | info | Cet ordinateur possède l'adresse ou les adresses IP suivantes : 192.168.1.39 | | info | La passerelle par défaut se trouve dans le même sous-réseau que cet ordinateur | | info | L'entrée de passerelle par défaut est une adresse monodiffusion valide | | info | L'ARP a résolu l'adresse de passerelle par défaut en 1 tentative(s) | | info | Ping ICMP a atteint la passerelle par défaut en 1 tentative(s) | | info | Le port TCP 80 sur l'hôte 104.94.4.134 a été joint | | info | L'hôte Internet www.microsoft.com a été atteint | | info | La passerelle par défaut est correcte | |

|  |
| --- |
| Diagnostic de la couche IP |
| |  | | --- | | Table de routage IP endommagée | |  | | info | Le itinéraire par défaut est valide | | info | Le itinéraire de bouclage est valide | | info | Le itinéraire hôte local est valide | | info | Le itinéraire de sous-réseau local est valide |  |  | | --- | | Entrées de la mémoire cache ARP non valides | |  | | action | La mémoire cache ARP a été vidée | |

|  |
| --- |
| Diagnostic de la configuration IP |
| |  | | --- | | Adresse IP non valide | |  | | info | Adresse IP valide détectée : 192.168.1.39 | |

|  |
| --- |
| Diagnostic sans fil |
| |  | | --- | | Sans fil - Service désactivé | |  |  |  | | --- | | Sans fil - SSID d'utilisateur | |  | | action | Entrée utilisateur requise : Spécifier le nom du réseau ou SSID |  |  | | --- | | Sans fil - Premier paramétrage | |  | | info | Nom du réseau sans fil (SSID) auquel l'utilisateur aimerait se connecter = Livebox-79B8. |  |  | | --- | | Sans fil - Antenne éteinte | |  | | info | Adresse IP valide détectée : 192.168.1.39 |  |  | | --- | | Sans fil - Hors de portée | |  |  |  | | --- | | Sans fil - Problème matériel | |  |  |  | | --- | | Sans fil - Utilisateur novice | |  |  |  | | --- | | Sans fil - Réseau ad hoc | |  |  |  | | --- | | Sans fil - Moins favoris | |  |  |  | | --- | | Sans fil - 802.1x activé | |  |  |  | | --- | | Sans fil - Incompatibilité de configuration | |  |  |  | | --- | | Sans fil - Rapport signal-bruit faible | |  | |

|  |
| --- |
| Diagnostic WinSock |
| |  | | --- | | État WinSock | |  | | info | Toutes les entrées de fournisseur de service de base sont présentes dans le catalogue Winsock. | | info | Les chaînes du fournisseur de service Winsock sont valides. | | info | L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [TCP/IP] a réussi le test de communication de bouclage. | | info | L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [UDP/IP] a réussi le test de communication de bouclage. | | info | L'entrée de fournisseur RSVP UDP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage. | | info | L'entrée de fournisseur RSVP TCP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage. | | info | La connectivité est valide pour tous les fournisseurs de service Winsock. | |

|  |
| --- |
| Diagnostic de la carte réseau |
| |  | | --- | | Détection de l'emplacement réseau | |  | | info | Utilisation d'une connexion Internet à domicile |  |  | | --- | | Identification de la carte réseau | |  | | info | Connexion réseau : Nom=Connexion au réseau local, périphérique=Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC, type de support=Réseau local, sous-type de support=Réseau local | | info | Connexion réseau : Nom=Connexion réseau sans fil 2, périphérique=Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection, type de support=Réseau local, sous-type de support=SANS FIL | | info | Connexion réseau : Nom=Connexion 1394, périphérique=Carte réseau 1394 #2, type de support=Réseau local, sous-type de support=1394 | | info | Les connexions Ethernet et sans fil sont disponibles. L'utilisateur est invité à opérer une sélection | | action | Entrée utilisateur requise : Sélectionner la connexion réseau | | info | Connexion sans fil sélectionnée |  |  | | --- | | État de la carte réseau | |  | | info | État de la connexion réseau : Connecté | |

|  |
| --- |
| Diagnostic HTTP, HTTPS, FTP |
| |  | | --- | | Connectivité HTTP, HTTPS, FTP | |  | | warn | FTP (passif): Erreur 12031 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The connection with the server was reset | | warn | HTTPS: Erreur 12057 lors de la connexion à www.microsoft.com : | | warn | HTTP: Erreur 12029 lors de la connexion à www.microsoft.com : A connection with the server could not be established | | warn | HTTP: Erreur 12007 lors de la connexion à www.hotmail.com : The server name or address could not be resolved | | warn | FTP (actif): Erreur 12031 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The connection with the server was reset | | warn | HTTPS: Erreur 12029 lors de la connexion à www.passport.net : A connection with the server could not be established | | error | Impossible d'établir une connexion HTTP. | | error | Impossible d'établir une connexion HTTPS. | | error | Impossible d'établir une connexion FTP. | |