07/16/16 15:44:10

|  |
| --- |
| Diagnostic HTTP, HTTPS, FTP  |
|

|  |
| --- |
| Connectivité HTTP, HTTPS, FTP  |
|  |
| info | HTTP: Connexion réussie à www.microsoft.com. |
| warn | HTTPS: Erreur 12057 lors de la connexion à www.microsoft.com :  |
| warn | FTP (passif): Erreur 12002 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The operation timed out  |
| warn | HTTPS: Erreur 12029 lors de la connexion à www.passport.net : A connection with the server could not be established  |
| warn | FTP (actif): Erreur 12002 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The operation timed out  |
| error | Impossible d'établir une connexion HTTPS. |
| error | Impossible d'établir une connexion FTP. |
| info | Redirection de l'utilisateur vers l'appel d'aide |

 |

|  |
| --- |
| Diagnostic du client DNS  |
|

|  |
| --- |
| DNS - N'est pas un scénario d'utilisateur à domicile  |
|  |
| info | Utilisation du proxy Web : non |
| info | Résolution de nom ok pour (www.microsoft.com) : oui |

|  |
| --- |
| Pas de serveurs DNS  |
|  |

|  |
| --- |
| Échec de DNS  |
|  |

 |

|  |
| --- |
| Diagnostic de la passerelle  |
|

|  |
| --- |
| Passerelle  |
|  |
| info | La configuration de proxy suivante est utilisée par IE : Détecter automatiquement les paramètres :Désactivé Script de configuration automatique : Serveur proxy : Liste d'exceptions de proxys :  |
| info | Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 192.168.1.1 |
| info | Cet ordinateur possède l'adresse ou les adresses IP suivantes : 192.168.1.39 |
| info | La passerelle par défaut se trouve dans le même sous-réseau que cet ordinateur |
| info | L'entrée de passerelle par défaut est une adresse monodiffusion valide |
| warn | L'ARP n'a pas résolu l'adresse de passerelle par défaut |
| action | Réparation automatique : Renouveler l'adresse IP |
| action | Libération de l'adresse IP actuelle... |
| action | La libération de l'adresse IP actuelle a réussi |
| action | Renouvellement de l'adresse IP... |
| error | Erreur lors du renouvellement de l'adresse IP : Le délai de temporisation de sémaphore a expiré.  |
| info | Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 0.0.0.0 |
| warn | Il n'existe pas d'entrée de passerelle par défaut |
| action | Réparation automatique : Rétablir la connexion réseau |
| action | Désactivation de la carte réseau |
| action | Activation de la carte réseau |
| info | Activation de la carte réseau réussie |
| info | Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 192.168.1.1 |
| info | Cet ordinateur possède l'adresse ou les adresses IP suivantes : 192.168.1.39 |
| info | La passerelle par défaut se trouve dans le même sous-réseau que cet ordinateur |
| info | L'entrée de passerelle par défaut est une adresse monodiffusion valide |
| info | L'ARP a résolu l'adresse de passerelle par défaut en 1 tentative(s) |
| info | Ping ICMP a atteint la passerelle par défaut en 1 tentative(s) |
| info | Le port TCP 80 sur l'hôte 104.94.4.134 a été joint |
| info | L'hôte Internet www.microsoft.com a été atteint |
| info | La passerelle par défaut est correcte |

 |

|  |
| --- |
| Diagnostic de la couche IP  |
|

|  |
| --- |
| Table de routage IP endommagée  |
|  |
| info | Le itinéraire par défaut est valide |
| info | Le itinéraire de bouclage est valide |
| info | Le itinéraire hôte local est valide |
| info | Le itinéraire de sous-réseau local est valide |

|  |
| --- |
| Entrées de la mémoire cache ARP non valides  |
|  |
| action | La mémoire cache ARP a été vidée |

 |

|  |
| --- |
| Diagnostic de la configuration IP  |
|

|  |
| --- |
| Adresse IP non valide  |
|  |
| info | Adresse IP valide détectée : 192.168.1.39 |

 |

|  |
| --- |
| Diagnostic sans fil  |
|

|  |
| --- |
| Sans fil - Service désactivé  |
|  |

|  |
| --- |
| Sans fil - SSID d'utilisateur  |
|  |
| action | Entrée utilisateur requise : Spécifier le nom du réseau ou SSID |

|  |
| --- |
| Sans fil - Premier paramétrage  |
|  |
| info | Nom du réseau sans fil (SSID) auquel l'utilisateur aimerait se connecter = Livebox-79B8. |

|  |
| --- |
| Sans fil - Antenne éteinte  |
|  |
| info | Adresse IP valide détectée : 192.168.1.39 |

|  |
| --- |
| Sans fil - Hors de portée  |
|  |

|  |
| --- |
| Sans fil - Problème matériel  |
|  |

|  |
| --- |
| Sans fil - Utilisateur novice  |
|  |

|  |
| --- |
| Sans fil - Réseau ad hoc  |
|  |

|  |
| --- |
| Sans fil - Moins favoris  |
|  |

|  |
| --- |
| Sans fil - 802.1x activé  |
|  |

|  |
| --- |
| Sans fil - Incompatibilité de configuration  |
|  |

|  |
| --- |
| Sans fil - Rapport signal-bruit faible  |
|  |

 |

|  |
| --- |
| Diagnostic WinSock  |
|

|  |
| --- |
| État WinSock  |
|  |
| info | Toutes les entrées de fournisseur de service de base sont présentes dans le catalogue Winsock. |
| info | Les chaînes du fournisseur de service Winsock sont valides. |
| info | L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [TCP/IP] a réussi le test de communication de bouclage. |
| info | L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [UDP/IP] a réussi le test de communication de bouclage. |
| info | L'entrée de fournisseur RSVP UDP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage. |
| info | L'entrée de fournisseur RSVP TCP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage. |
| info | La connectivité est valide pour tous les fournisseurs de service Winsock. |

 |

|  |
| --- |
| Diagnostic de la carte réseau  |
|

|  |
| --- |
| Détection de l'emplacement réseau  |
|  |
| info | Utilisation d'une connexion Internet à domicile |

|  |
| --- |
| Identification de la carte réseau  |
|  |
| info | Connexion réseau : Nom=Connexion au réseau local, périphérique=Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC, type de support=Réseau local, sous-type de support=Réseau local |
| info | Connexion réseau : Nom=Connexion réseau sans fil 2, périphérique=Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection, type de support=Réseau local, sous-type de support=SANS FIL |
| info | Connexion réseau : Nom=Connexion 1394, périphérique=Carte réseau 1394 #2, type de support=Réseau local, sous-type de support=1394 |
| info | Les connexions Ethernet et sans fil sont disponibles. L'utilisateur est invité à opérer une sélection |
| action | Entrée utilisateur requise : Sélectionner la connexion réseau |
| info | Connexion sans fil sélectionnée |

|  |
| --- |
| État de la carte réseau  |
|  |
| info | État de la connexion réseau : Connecté |

 |

|  |
| --- |
| Diagnostic HTTP, HTTPS, FTP  |
|

|  |
| --- |
| Connectivité HTTP, HTTPS, FTP  |
|  |
| warn | FTP (passif): Erreur 12031 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The connection with the server was reset  |
| warn | HTTPS: Erreur 12057 lors de la connexion à www.microsoft.com :  |
| warn | HTTP: Erreur 12029 lors de la connexion à www.microsoft.com : A connection with the server could not be established  |
| warn | HTTP: Erreur 12007 lors de la connexion à www.hotmail.com : The server name or address could not be resolved  |
| warn | FTP (actif): Erreur 12031 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The connection with the server was reset  |
| warn | HTTPS: Erreur 12029 lors de la connexion à www.passport.net : A connection with the server could not be established  |
| error | Impossible d'établir une connexion HTTP. |
| error | Impossible d'établir une connexion HTTPS. |
| error | Impossible d'établir une connexion FTP. |

 |