* détails du produit

**Caractéristiques de l'objet**

Type d'élément:

DVR de voiture

Interface:

AV-Out

Pixels:

130Mega

Format vidéo:

AVI

Enregistreur de GPS:

Aucun

Marque:

WITSON

Images par seconde:

120

Batterie:

Intégré

Angle de vue:

140 °

Code vidéo:

AVC

Langage OSD:

Anglais

Mode d'assemblage:

Enregistreur portatif

Bonus:

Avec rétroviseur

Chipset Fabricant:

SANS NOM

Taille de l'écran:

Pas de taille

Lieu d'origine:

Guangdong, Chine (continentale)

Numéro de modèle:

W2-C306I

Nom du modèle:

W2-C306I

**Description du produit**

**Nouvelle promesse de WITSON maintenant !!!**

**Lorsque vous achetez un DVD de voiture, ajoutez  seulement USD9.99  pour obtenir cette caméraimperméable à l' eau CCD de haute qualité  1pcs**  
  
**Attention: le   
DVD 1pcs peut seulement acheter un appareil photo promotionnel maxi 1pcs.   
2pcs DVD ne  peut acheter qu'un appareil photo promotionnel maxi 2pcs.**

**tel que.....**

**Note importante:**

**Si vous achetez un  DVD de voiture ensemble, vous pouvez économiser les frais d'expédition de ce produit.**

**Dites-moi simplement votre numéro de commande avant de faire le paiement, je vais régler le montant total du paiement pour vous.**

**CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES : les caméras à double usage ont deux façons différentes d'installer sur votre voiture:   
1. Installez -le sur le pare-chocs en perçant le trou.   
2. Accrochez le pare-chocs ou la plaque d'immatriculation par deux vis seulement.**  
**Une caméra, une utilisation différente, combine votre voiture parfaitement!  
**  


|  |
| --- |
| Caractéristiques: |
| \* 0.01Lux Low Illumination for Night Vision |
| \* Échelle électronique pour fonction de distance facultative |
| \* Installation Brochée |
| Capteur d'image | 1/3 "CMOS OV7960 |
| Système de signalisation | PAL / NTSC |
| Résolution horizontale | 480 lignes de télévision |
| Angle de vue super large | 140º-170º |
| Nombre de pixels | 580 (H) χ540 (V) |
| Échelle électronique | Oui |
| Obturateur électronique | 1 / 60-1 / 5000sec |
| Imperméabiliser | IP 67 |
| Angle de vue | 140º-170º |
| Sortie vidéo | 1Vp-p / 75 Ω |
| Sortie audio | Non |
| Balance des blancs | Auto |
| Synchronisation. Système | DC 12V |
| Source de courant | -20ºC ~ + 60ºC |