|  |  |
| --- | --- |
| **MODELE . Strass brillant - (SRB)** |  |

STRASS BRILLANT

Surface :

Face avant : laque brillante polyuréthane

Face arrière : mate

Matière : MDF (panneau de fibres de moyenne densité)

Façade : Epaisseur 19 mm avec chants épais brillants assortis au coloris de façade

Le corps de meuble est réalisé en panneaux de particules surfacé mélaminé et étagères épaisseur 19 mm.

Le dos du caisson est en panneau de fibres de bois, épaisseur 3 mm, collé et agrafé, pour une stabilité parfaite.

L’assemblage est fait par chevilles en bois et colle : traditionnel et résistant.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Code** | **Libellé** |

| **N°** | **Référence** | **F.** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **FC10208** |  | FILEUR DE CAISSONLargeur : 10 cm, Hauteur : 208 cmModèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP) | 1 | 84,80 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,15 € | 1 |  |
| 2 | **A2FS2B6020857** | G | ARMOIRE POUR ENCASTRER 2 FOURS OU UN FOUR ET UN MICRO-ONDES2 blocs tiroir1 porte "lift"1 bandeauLargeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 208 cmModèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 1650,90 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 4,50 € | 1 |  |
|  | **TEXTFR** |  | Prévoir un four (encastrement maxi 595 mm) | 1 | 0,00 € |
|  | **TEXTMO** |  | Prévoir un micro-ondes (encastrement maxi 380 mm) | 1 | 0,00 € |
|  | **REM2539** |  | Attention : ce meuble n'est autorisé que si la référence de l'électroménager encastré est renseignée, à défaut la version avec bandeau sera livrée. | 1 | 0,00 € |
|  | **ENG** |  | Je m'engage à fournir les informations exactes concernant la marque et la référence du ou des appareils prévus dans cette armoire sans bandeau. | 1 | 0,00 € |
| 3 | **B2BT907857** |  | ELEMENT BAS2 blocs tiroir1 tiroirLargeur : 90 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cmModèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Lava (LAV)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Lava (LAV)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 1235,08 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 2,50 € | 1 |  |
| 4 | **POBIF6078** |  | FACADE pour lave-linge, lave-vaisselle ou réfrigérateur intégrés totalementLivrée avec un profil de protection à fixer sur les découpes de soclesLargeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cmModèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Lava (LAV)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Lava (LAV)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 144,57 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,40 € | 1 |  |
|  | **REM1992** |  | Cette façade n'est pas compatible avec des pieds hauteur 7 cm. | 1 | 0,00 € |
| 5 | **BETO607857** | D | BAS SOUS-EVIER 1 porte1 tôle de protectionLargeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cmModèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Lava (LAV)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Lava (LAV)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 526,61 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,50 € | 1 |  |
|  | **000** |  | 000. Sans dos complet ni étag. | 1 | 0,00 € |
| 7 | **AQC13020857** | D | ARMOIRE DE RANGEMENT2 portes reliées entre elles4 blocs à l'anglaise2 tiroirs à l'anglaise2 étagères réglablesLargeur : 30 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 208 cmModèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 1463,32 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 4,50 € | 1 |  |
|  | **CDP** |  | Côté plaqué à droiteModèle : . Strass version Sign (SRS)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Coloris côtés plaqués : Blanc (l. high gloss) (L5B)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP) | 1 | 112,34 € |
| 8 | **B1007857** |  | ELEMENT BAS2 portes2 étagères réglablesLargeur : 100 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cmModèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 725,64 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 2,50 € | 1 |  |
| 9 | **BC157857** |  | ELEMENT BAS1 porte coulissanteL’équipement intérieur est toujours livré en profondeur 57,5 cmLargeur : 15 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cmModèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 653,60 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
|  | **EB1** |  | EB1 Porte bouteilleLargeur : 15 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm | 1 | 0,00 € |
| 10 | **PT** |  | PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE épaisseur 40 mm (qualité hydrofuge)Livré avec chant arrière de protectionLargeur : 220 cm, Profondeur : 60 cm, Epaisseur : 4 cmPT 40 chant droit : Moonstone (MOO)PT 40 chant droit (chant) : Moonstone (MOO)Chant : Chant épaisseur 1,4 mm (E14) | 1 | 413,52 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 2,00 € | 1 |  |
| 11 | **PT** |  | PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE épaisseur 40 mm (qualité hydrofuge)Livré avec chant arrière de protectionLargeur : 125 cm, Profondeur : 90 cm, Epaisseur : 4 cmPT 40 chant droit : Moonstone (MOO)PT 40 chant droit (chant) : Moonstone (MOO)Chant : Chant épaisseur 1,4 mm (E14) | 1 | 451,16 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,50 € | 1 |  |
|  | **CAP** |  | CHANT ARRIERE VISIBLE REPLAQUE (chant épaisseur 1,4 mm) | 1 | 15,00 € |
| 13 | **J2F19V** |  | JOUE (2 faces) épaisseur 19 mm4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur tonProfondeur : 115,4 cm, Hauteur : 88 cm, Epaisseur : 1,9 cmColoris panneaux : Blanc (l. high gloss) (L5B)Forfait : inclus (\_FD010) | 1 | 207,78 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
| 19 | **RCOU57** |  | RANGE-COUVERTS pour tiroir variable (en largeur)Profondeur 57 cmLargeur : 36,5 cm, Profondeur : 45,4 cm, Hauteur : 5,5 cmAménagement intérieur caisson : Premium (BGC) | 1 | 30,00 € |
| 28 | **J2F19V** |  | JOUE (2 faces) épaisseur 19 mm4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur tonProfondeur : 65 cm, Hauteur : 21 cm, Epaisseur : 1,9 cmColoris panneaux : Blanc (l. high gloss) (L5B)Forfait : inclus (\_FD010) | 1 | 95,73 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,10 € | 1 |  |
|  | **SOC36010** |  | SOCLE épaisseur 13 mmLivré avec un joint d’étanchéité et des ressorts de fixationLongueur : 360 cm, Hauteur : 10 cmColoris socles : Lava (LAV) | 2 | 286,64 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,30 € | 2 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **1504,26** | **Total T.T.C.**  | **8096,69 €** |
| **Remise**   | **1504,26** **€** |
|  |  |  |  | **Total net T.T.C.** | **6592,43** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | 0,00 € |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | 21,95 € |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MODELE . Strass brillant - (SRB)** |  |

STRASS BRILLANT

Surface :

Face avant : laque brillante polyuréthane

Face arrière : mate

Matière : MDF (panneau de fibres de moyenne densité)

Façade : Epaisseur 19 mm avec chants épais brillants assortis au coloris de façade

Le corps de meuble est réalisé en panneaux de particules surfacé mélaminé et étagères épaisseur 19 mm.

Le dos du caisson est en panneau de fibres de bois, épaisseur 3 mm, collé et agrafé, pour une stabilité parfaite.

L’assemblage est fait par chevilles en bois et colle : traditionnel et résistant.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Code** | **Libellé** |
| Coloris façade | L5B | Blanc (l. high gloss) |
| Coloris tour | BA9 | Blanc brillant 09 |
| Choix du caisson | \_GMO65 | Choix du caisson |
| Coloris caisson | BC2 | Blanc EW13 |
| Aménagement intérieur caisson | BGC | Premium |
| Coloris chants caisson | BC2 | Blanc EW13 |
| Epaisseur chant caisson | E14 | Chant épaisseur 1,4 mm |
| Coloris côtés plaqués | L5B | Blanc (l. high gloss) |
| Type de poignées | \_POC7 | Poignées Centrales |
| Poignées | 8YC | \*\*Poignée 8YC |
| Coloris 1 poignée | IN7 | Finition inox brossé |
| Système Fermeture | FSP | Système Fermeture Silencieuse |
| Hauteur de pieds | 100 | Pieds hauteur 10 cm |
| Coloris socles | LAV | Lava |

| **N°** | **Référence** | **F.** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | **FC1078** |  | FILEUR DE CAISSONLargeur : 7,5 cm, Hauteur : 78 cm | 1 | 37,55 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,15 € | 1 |  |
| 12 | **HX605235** |  | ELEMENT HAUT1 porte "lift"1 étagère réglableLargeur : 60 cm, Profondeur : 37 cm, Hauteur : 52 cmType de poignées : Pas de poignées (\_SP7)Poignées : Pas de poignée (499) | 1 | 322,86 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
|  | **CGP** |  | Côté plaqué à gaucheType de poignées : Pas de poignées (\_SP7) | 1 | 112,34 € |
|  | **PS1** |  | PS1. Prise de mainType de poignées : Pas de poignées (\_SP7)Type bouton/poignée : Pas de poignée (499) | 1 | 62,70 € |
| 13 | **HX605235** |  | ELEMENT HAUT1 porte "lift"1 étagère réglableLargeur : 60 cm, Profondeur : 37 cm, Hauteur : 52 cmType de poignées : Pas de poignées (\_SP7)Poignées : Pas de poignée (499) | 1 | 322,86 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
|  | **PS1** |  | PS1. Prise de mainType de poignées : Pas de poignées (\_SP7)Type bouton/poignée : Pas de poignée (499) | 1 | 62,70 € |
| 16 | **NRW** |  | PANNEAU DE CREDENCE STRATIFIE A LA DECOUPE, épaisseur 10 mmDécor 1 faceLivré avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm jusqu'aux dimensions max. l. 120 cm x H. 350 cmNe pas utiliser ces panneaux derrière des plaques à gazLargeur : 222 cm, Hauteur : 70 cm, Epaisseur : 1 cmPanneau de crédence : Blanc brillant 09 (BA9)Forfait : inclus (\_FD035) | 1 | 332,85 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
| 21 | **RSOC9010** |  | PIECE DE RACCORDEMENT pour soclesHauteur : 10 cm | 1 | 10,46 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,01 € | 1 |  |
| 22 | **RSOC9010** |  | PIECE DE RACCORDEMENT pour soclesHauteur : 10 cm | 1 | 10,46 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,01 € | 1 |  |
| 23 | **RSOC9010** |  | PIECE DE RACCORDEMENT pour soclesHauteur : 10 cm | 1 | 10,46 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,01 € | 1 |  |
| 24 | **RSOC9010** |  | PIECE DE RACCORDEMENT pour soclesHauteur : 10 cm | 1 | 10,46 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,01 € | 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **0,37** | **Total T.T.C.**  | **1295,70 €** |
| **Remise**   | **0,37** **€** |
|  |  |  |  | **Total net T.T.C.** | **1295,33** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | 0,00 € |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | 3,19 € |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Appareils ménagers** |  |

| **Référence** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **B12P32N0** | \*\*Four multifonction pyrolyse NEFF, inox, 57L, classe A, porte froide 4 vitres, 5 modes de cuisson, 5 niveaux de cuisson, programmateur électronique EasyClock, préconisation de température, préchauffage rapide, boutons escamotables, intérieur de porte plein verre - garantie 2 ans pièce, main d'oeuvre et déplacementDONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 110 EUR | 1 | 555,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 6,00 € | 1 |  |
| **H12WE60N0** | \*\*Micro-ondes NEFF, inox, intégrable, 25 L, 5 puissances, easyclock : programmateur électronique, horloge digitale, boutons escamotables, enceinte inox, porte latérale, plateau tournant, 7 programmes automatiques, fonction mémoire 1 position, éclairage intérieur - garantie 2 ans, pièce, main d'oeuvre et déplacementDONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 101 EUR | 1 | 401,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 2,00 € | 1 |  |
| **T41B10X2** | \*\*Plaque induction NEFF, devant biseauté, 60 cm, affichage digital, commande easytouch (+/,), 3 foyers, fonction quickstart, fonction re-start, 17 positions de réglage, boosters, minuterie coupe-circuit, indicateurs lumineux de chaleur résiduelle, 9 niveaux de sécurité dont sécurité enfants, sécurité anti-surchauffe, reconnaissance casseroles - garantie 2 ans pièce, main d'oeuvre et déplacementDONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 60 EUR | 1 | 401,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 2,00 € | 1 |  |
| **D39E49S0** | \*\*Hotte décorative NEFF, noire, murale inclinée, 90 cm, finition verre noir, classe C, aspiration périmétrale, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option, commande touchcontrol (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec affichage led, protège filtre en verre, niveau sonore selon les normes en 60704,3 et en 60704,2,13 en évacuation : max. utilisation normale : 67 dB(A) re 1 pw (53 dB(A) re 20 µpa en pression accoustique) intensif : 70 dB(A) re 1 pw (56 db(A) re 20 µpa en pression accoustique), débit d'air en évacuation selon la norme din/en 61591 fonctionnement normal : 600 m³/h position intensive : 690 m³/h, fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson, position intensive avec retour automatique après 10 minutes, éclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W, classe d'efficacité filtre à graisse: E\*, consommation énergétique moyenne: 122.3 kwh/an\* - garantie 2 ans, pièce, main d'oeuvre et déplacementDONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 70 EUR | 1 | 731,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 2,00 € | 1 |  |
| **S51D50X1EU** | \*\*Lave -vaisselle tout intégrable NEFF, 60 cm, classe A+, niveau sonore 46 dB(A), 12 couverts, 5 programmes, auto 3 en 1, départ différé 3-6-9 h, triple filtre auto nettoyant, aqua stop, aqua sensor, demi charge - garantie 2 ans, pièce, main d'oeuvre et déplacementDONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 20 EUR | 1 | 485,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 6,00 € | 1 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **0,00** | **Total T.T.C.** | **2573,00 €** |
| **Remise**   | **0,00** **€** |
|  |  |  |  | **Total net T.T.C.** | **2573,00** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | 18,00€ |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | 0,00€ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sanitaires** |  |

| **Référence** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **EVCR60TI** | CUVE EN SYNTHESE GRANIT - Série Cube - Titaniu1 grande cuve (meuble de 60 cm)Vidage manuel1 siphon gain de place1 plage pour mitigeurTraitement antibactérienLivrée pré-percé | 1 | 319,00 € |
| **MITD917** | MITIGEUR avec douchette un jet - ChromRotation du bec à 360°Limiteur de températureHauteur 28,5 cm | 1 | 219,00 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **53,80** | **Total T.T.C.** | **538,00 €** |
| **Remise**   | **53,80** **€** |
|  |  |  |  | **Total net T.T.C.** | **484,20** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | 0,00€ |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | 0,00€ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Livraison** |  |

| **Référence** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **LIVCUI** | Cuisine | 1 | 288,00 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **0,00** | **Total T.T.C.** | **288,00 €** |
| **Remise**   | **0,00** **€** |
|  |  |  |  | **Total net T.T.C.** | **288,00** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | 0,00€ |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | 0,00€ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pose et Travaux** |  |

| **Référence** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **606** | ÉVIER ET/OU VASQUE, Pose et raccordement d'un évier et/ou d'une vasque sur arrivées et évacuations existantes à moins de 50 cm- (Prix unitaire) | 1 | 85,80 € |
| **607** | ROBINET ÉVIER OU VASQUEPose et raccordement d'un robinet évier et/ou vasque sur vannes d'zrrêt existantes (à moins de 50 cm)- ( Prix unitaire ) | 1 | 25,08 € |
| **1001** | MEUBLE BAS / HAUT,Pose et mise à niveau d'un meuble haut et/ou bas - Compris accessoires de fixation adaptés - ( Prix unitaire ) | 4 | 147,84 € |
| **1002** | ARMOIRE ou 1/2 ARMOIRE,Pose et mise à niveau d'une armoire et/ou 1/2 armoire - Compris accessoires de fixation adaptés - ( Prix unitaire ) | 2 | 92,40 € |
| **1004/1** | ETAGERE / COTE SOUTIEN Pose et fixation d'étagères et/ou de côté de soutien - Compris accessoires de fixation adaptés - ( Prix unitaire ) | 1 | 26,64 € |
| **1006** | FILEUR,Pose et usinage de bandeau d'ajustement (fileur) - Compris accessoires de fixation adaptés (Prix unitaire ...un angle = 2 pièces ) | 3 | 39,60 € |
| **1011** | PLAN DE TRAVAIL ou TABLE ou BARPose, mise à niveau, usinage et ajustement de plan de travail en panneau de particule brut et/ou stratifié - compris accessoires de fixation adaptés - Protection des découpes avec colle hydrofuge ( Prix unitaire ) | 2 | 79,20 € |
| **1016** | DECOUPE PLAQUE / EVIER / GROUPE et PROTECTION HYDROFUGE, Usinage et découpe de plan de travail en panneau de particule brut et/ou stratifié, pour encastrement de plaque de cuisson et/ou d'évier etc. - (Prix unitaire) | 2 | 31,68 € |
| **1017** | HABILLAGE MENAGER,Réglage et pose d'habillage électroménager (hotte escamotable, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, réfrigérateur, congélateur, micro ondes etc.) - ( Prix unitaire ) | 1 | 19,80 € |
| **1023** | SOCLE,Pose et usinage de socle - compris accessoires de fixation adaptés - (Prix à la coupe ) | 6 | 43,56 € |
| **1025** | PANNEAU DE CREDENCE,Pose et usinage de crédence - compris accessoires de fixation adaptés - (Pièce) | 2 | 55,44 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **0,00** | **Total T.T.C.** | **647,04 €** |
| **Remise**   | **0,00** **€** |
|  |  |  |  | **Total net T.T.C.** | **647,04** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | 0,00€ |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | 0,00€ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **CONDITIONS GENERALES DE SERVICES DE POSE** |  |

Les présentes conditions générales de vente de fournitures sont applicables à toutes les ventes de cuisines, rangement et salles de bains de marque «SCHMIDT» par SAS ECC, le n° RCS 433 919 594 00013 où la société est immatriculée et l’adresse du siège social de la société (ci-après dénommé le « cuisiniste »), aux fins de livraison en France métropolitaine.Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente avant la passation de sa commande. La validation de sa commande vaut donc acceptation sans restriction ni réserve des présentes conditions générales de vente.1. ENGAGEMENTS DU CUISINISTE Dans le cadre de la pose, le cuisiniste s’engage à réaliser les prestations suivantes* coordonner et conduire les travaux qui font l’objet du contrat de pose signé avec le client.
* vérifier la conformité de l’installation existante aux normes et aux règlements en vigueur selon les conditions générales de pose.
* assurer la fixation et le montage de tous les éléments de cuisine (meubles hauts et bas, plans de travail, corniches, plinthes, etc.), la mise en place des appareils et des accessoires ménagers, par un ou plusieurs professionnels compétents.
* raccorder les appareils électroménagers et les accessoires, qui font l’objet du contrat de vente, aux arrivées et aux évacuations d’eau et de gaz, et aux prises électriques existantes dès lors qu’elles sont conformes.
* nettoyer le chantier.
* contrôler le fonctionnement technique des meubles et des appareils.
* remplir la partie du certificat de travaux concernant la pose et y apposer sa signature.
* faire la réception de la cuisine en présence du client. La réception de la cuisine consiste à vérifier la pose, le bon fonctionnement des meubles et la mise en route des appareils qui font l’objet du contrat de vente.

Le certificat de fin de travaux est alors dûment rempli et cosigné par le cuisiniste et le client. Un exemplaire est remis au client.2. EXECUTION DE LA POSELa pose est réputée exécutée lors de la remise du certificat de fin de travaux par le cuisiniste au client.Conformément aux dispositions de l’article L.138-2 du code de la consommation, le client peut dénoncer le contrat de pose par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le cuisiniste d’effectuer la pose dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le cuisiniste, de la lettre précitée par laquelle le client l’informe de sa décision, à moins que le cuisiniste ne se soit exécuté entre-temps.3. LIMITES DE LA POSESont exclus des engagements de pose**:** les travaux d’installation en amont de la pose consistant à modifier les arrivées d’eau et de vidange, l’emplacement du robinet à gaz, les éléments faisant corps avec les murs ou les conduits étant encastrés dans la maçonnerie, ou consistant à effectuer un carrelage sur le mur, sur le plan de travail, sur le sol. Ces travaux d’installation feront l’objet d’interventions éventuelles séparées, placés sous la responsabilité du client.4. OBLIGATIONS DU CLIENTLe client s’engage à effectuer, avant la date limite de la pose des éléments de la cuisine qui font l’objet du contrat de pose, la mise en conformité de son installation par un spécialiste de son choix. En cas du refus du client de mettre son installation aux normes, le cuisiniste fait signer au client une décharge.La prestation de pose est réalisée par les soins d’un poseur du magasin ou d’un sous-traitant référencé par la société du cuisiniste, tout défaut apparent, dégât ou non-conformité doit être signalé au poseur à la réception du chantier, réception faite le jour de la pose en présence du client et du poseur. En cas d’intervention au titre de service après-vente, une nouvelle réception aura lieu lors de la mise en ordre définitive du chantier. En cas de non réception du chantier par le client et à défaut de la notification écrite par le client dans les 8 jours, la fourniture des marchandises et des services sera considérée conforme et en bon état.5. REGLEMENTLe prix de la pose est dû par le client à la fin de la réalisation de la prestation de pose. 6. SOUS-TRAITANCEDans le cadre du contrat de pose conclu avec le client et en cas de sous-traitance, une clause peut prévoir que le client est informé que le poseur agréé par le cuisiniste peut encaisser directement les sommes correspondant à la prestation fournie7. LITIGE - DROIT APPLICABLELes présentes conditions générales de vente sont soumises exclusivement au droit français.En cas de contestation et à défaut de règlement amiable avec le cuisiniste, le client restera libre, conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la consommation, de saisir un tiers médiateur ou conciliateur en vue de tenter de parvenir au règlement du litigeTout litige susceptible de résulter de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conditions générales de vente et de ses suites sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.*647,04* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Récapitulatif financier** |  |

| **Rubriques** | **Montant net T.T.C.** | **Dont TVA**  | **Taux TVA** |
| --- | --- | --- | --- |
| . Strass brillant | 6592,43 € | 1098,74 € | 20 % |
|  | 0,00 € | 0,00 € | 20 % |
| . Strass brillant | 1295,33 € | 215,89 € | 20 % |
| . Strass brillant Eolis | 0,00 € | 0,00 € | 20 % |
| Appareils ménagers | 2573,00 € | 428,83 € | 20 % |
| Sanitaires | 484,20 € | 80,70 € | 20 % |
| Fournitures et accessoires | 0,00 € | 0,00 € | 20 % |
| Livraison | 288,00 € | 48,00 € | 20 % |
| Pose et Travaux | 647,04 € | 107,84 € | 20 % |
| Pose Electro | 0,00 € | 0,00 € | 20 % |
| 18,00 | 25,14 | **11880,00** | ***1980,00*** |  |
| **Total T.T.C.**  | **11880,00 €**  | **1980,00 €** |  |
|  | *(0,00 euros)* |  |  |
| **Remise**  | **0,00 €** |  |  |
| **0,00** | **Total net T.T.C.**  | **11880,00 €**  | **1980,00 €** |  |
| 0,00 |  | *(0,00 euros)* |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dont éco participation DEEE T.T.C. : | 18,00 € |  |
|  |  | Dont éco participation Mobilier T.T.C. : | 25,14 € |  |
| **Dont remise totale T.T.C.** **:** | **1558,43 €** |  |