|  |  |
| --- | --- |
| **MODELE . Strass brillant - (SRB)** |  |

STRASS BRILLANT

Surface :

Face avant : laque brillante polyuréthane

Face arrière : mate

Matière : MDF (panneau de fibres de moyenne densité)

Façade : Epaisseur 19 mm avec chants épais brillants assortis au coloris de façade

Le corps de meuble est réalisé en panneaux de particules surfacé mélaminé et étagères épaisseur 19 mm.

Le dos du caisson est en panneau de fibres de bois, épaisseur 3 mm, collé et agrafé, pour une stabilité parfaite.

L’assemblage est fait par chevilles en bois et colle : traditionnel et résistant.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Code** | **Libellé** |

| **N°** | **Référence** | **F.** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **FC10208** |  | FILEUR DE CAISSON  Largeur : 10 cm, Hauteur : 208 cm  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP) | 1 | 84,80 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,15 € | 1 |  |
| 2 | **A2FS2B6020857** | G | ARMOIRE POUR ENCASTRER 2 FOURS OU UN FOUR ET UN MICRO-ONDES  2 blocs tiroir  1 porte "lift"  1 bandeau  Largeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 208 cm  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 1650,90 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 4,50 € | 1 |  |
|  | **TEXTFR** |  | Prévoir un four (encastrement maxi 595 mm) | 1 | 0,00 € |
|  | **TEXTMO** |  | Prévoir un micro-ondes (encastrement maxi 380 mm) | 1 | 0,00 € |
|  | **REM2539** |  | Attention : ce meuble n'est autorisé que si la référence de l'électroménager encastré est renseignée, à défaut la version avec bandeau sera livrée. | 1 | 0,00 € |
|  | **ENG** |  | Je m'engage à fournir les informations exactes concernant la marque et la référence du ou des appareils prévus dans cette armoire sans bandeau. | 1 | 0,00 € |
| 3 | **B2BT907857** |  | ELEMENT BAS  2 blocs tiroir  1 tiroir  Largeur : 90 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Lava (LAV)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Lava (LAV)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 1235,08 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 2,50 € | 1 |  |
| 4 | **POBIF6078** |  | FACADE pour lave-linge, lave-vaisselle ou réfrigérateur intégrés totalement  Livrée avec un profil de protection à fixer sur les découpes de socles  Largeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Lava (LAV)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Lava (LAV)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 144,57 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,40 € | 1 |  |
|  | **REM1992** |  | Cette façade n'est pas compatible avec des pieds hauteur 7 cm. | 1 | 0,00 € |
| 5 | **BETO607857** | D | BAS SOUS-EVIER  1 porte  1 tôle de protection  Largeur : 60 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Lava (LAV)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Lava (LAV)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 526,61 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,50 € | 1 |  |
|  | **000** |  | 000. Sans dos complet ni étag. | 1 | 0,00 € |
| 7 | **AQC13020857** | D | ARMOIRE DE RANGEMENT  2 portes reliées entre elles  4 blocs à l'anglaise  2 tiroirs à l'anglaise  2 étagères réglables  Largeur : 30 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 208 cm  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 1463,32 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 4,50 € | 1 |  |
|  | **CDP** |  | Côté plaqué à droite  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Coloris côtés plaqués : Blanc (l. high gloss) (L5B)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP) | 1 | 112,34 € |
| 8 | **B1007857** |  | ELEMENT BAS  2 portes  2 étagères réglables  Largeur : 100 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 725,64 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 2,50 € | 1 |  |
| 9 | **BC157857** |  | ELEMENT BAS  1 porte coulissante  L’équipement intérieur est toujours livré en profondeur 57,5 cm  Largeur : 15 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm  Modèle : . Strass version Sign (SRS)Coloris façade : Blanc (l. high gloss) (L5B)Coloris tour : Blanc brillant 09 (BA9)Choix du caisson : Choix du caisson (\_GMO68)Coloris caisson : Blanc EW13 (BC2)Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC)Coloris chants caisson : Blanc EW13 (BC2)Epaisseur chant caisson : Chant épaisseur 1,4 mm (E14)Poignées : Profil poignée SIGN (PL8)Coloris 1 poignée : Finition inox brossé (IN7)Système Fermeture : Système Fermeture Silencieuse (FSP)Hauteur de pieds : Pieds hauteur 10 cm (100) | 1 | 653,60 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
|  | **EB1** |  | EB1 Porte bouteille  Largeur : 15 cm, Profondeur : 59,5 cm, Hauteur : 78 cm | 1 | 0,00 € |
| 10 | **PT** |  | PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE épaisseur 40 mm (qualité hydrofuge)  Livré avec chant arrière de protection  Largeur : 220 cm, Profondeur : 60 cm, Epaisseur : 4 cm  PT 40 chant droit : Moonstone (MOO)PT 40 chant droit (chant) : Moonstone (MOO)Chant : Chant épaisseur 1,4 mm (E14) | 1 | 413,52 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 2,00 € | 1 |  |
| 11 | **PT** |  | PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE épaisseur 40 mm (qualité hydrofuge)  Livré avec chant arrière de protection  Largeur : 125 cm, Profondeur : 90 cm, Epaisseur : 4 cm  PT 40 chant droit : Moonstone (MOO)PT 40 chant droit (chant) : Moonstone (MOO)Chant : Chant épaisseur 1,4 mm (E14) | 1 | 451,16 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,50 € | 1 |  |
|  | **CAP** |  | CHANT ARRIERE VISIBLE REPLAQUE (chant épaisseur 1,4 mm) | 1 | 15,00 € |
| 13 | **J2F19V** |  | JOUE (2 faces) épaisseur 19 mm  4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton  Profondeur : 115,4 cm, Hauteur : 88 cm, Epaisseur : 1,9 cm  Coloris panneaux : Blanc (l. high gloss) (L5B)Forfait : inclus (\_FD010) | 1 | 207,78 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
| 19 | **RCOU57** |  | RANGE-COUVERTS pour tiroir variable (en largeur)  Profondeur 57 cm  Largeur : 36,5 cm, Profondeur : 45,4 cm, Hauteur : 5,5 cm  Aménagement intérieur caisson : Premium (BGC) | 1 | 30,00 € |
| 28 | **J2F19V** |  | JOUE (2 faces) épaisseur 19 mm  4 chants épaisseur 1,4 mm ton sur ton  Profondeur : 65 cm, Hauteur : 21 cm, Epaisseur : 1,9 cm  Coloris panneaux : Blanc (l. high gloss) (L5B)Forfait : inclus (\_FD010) | 1 | 95,73 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,10 € | 1 |  |
|  | **SOC36010** |  | SOCLE épaisseur 13 mm  Livré avec un joint d’étanchéité et des ressorts de fixation  Longueur : 360 cm, Hauteur : 10 cm  Coloris socles : Lava (LAV) | 2 | 286,64 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,30 € | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | **1504,26** | **Total T.T.C.** | | **8096,69 €** |
| **Remise** | | | | | | | **1504,26** **€** |
|  |  |  |  | | | **Total net T.T.C.** | **6592,43** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | | | 0,00 € |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | | | 21,95 € |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MODELE . Strass brillant - (SRB)** |  |

STRASS BRILLANT

Surface :

Face avant : laque brillante polyuréthane

Face arrière : mate

Matière : MDF (panneau de fibres de moyenne densité)

Façade : Epaisseur 19 mm avec chants épais brillants assortis au coloris de façade

Le corps de meuble est réalisé en panneaux de particules surfacé mélaminé et étagères épaisseur 19 mm.

Le dos du caisson est en panneau de fibres de bois, épaisseur 3 mm, collé et agrafé, pour une stabilité parfaite.

L’assemblage est fait par chevilles en bois et colle : traditionnel et résistant.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type** | **Code** | **Libellé** |
| Coloris façade | L5B | Blanc (l. high gloss) |
| Coloris tour | BA9 | Blanc brillant 09 |
| Choix du caisson | \_GMO65 | Choix du caisson |
| Coloris caisson | BC2 | Blanc EW13 |
| Aménagement intérieur caisson | BGC | Premium |
| Coloris chants caisson | BC2 | Blanc EW13 |
| Epaisseur chant caisson | E14 | Chant épaisseur 1,4 mm |
| Coloris côtés plaqués | L5B | Blanc (l. high gloss) |
| Type de poignées | \_POC7 | Poignées Centrales |
| Poignées | 8YC | \*\*Poignée 8YC |
| Coloris 1 poignée | IN7 | Finition inox brossé |
| Système Fermeture | FSP | Système Fermeture Silencieuse |
| Hauteur de pieds | 100 | Pieds hauteur 10 cm |
| Coloris socles | LAV | Lava |

| **N°** | **Référence** | **F.** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | **FC1078** |  | FILEUR DE CAISSON  Largeur : 7,5 cm, Hauteur : 78 cm | 1 | 37,55 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,15 € | 1 |  |
| 12 | **HX605235** |  | ELEMENT HAUT  1 porte "lift"  1 étagère réglable  Largeur : 60 cm, Profondeur : 37 cm, Hauteur : 52 cm  Type de poignées : Pas de poignées (\_SP7)Poignées : Pas de poignée (499) | 1 | 322,86 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
|  | **CGP** |  | Côté plaqué à gauche  Type de poignées : Pas de poignées (\_SP7) | 1 | 112,34 € |
|  | **PS1** |  | PS1. Prise de main  Type de poignées : Pas de poignées (\_SP7)Type bouton/poignée : Pas de poignée (499) | 1 | 62,70 € |
| 13 | **HX605235** |  | ELEMENT HAUT  1 porte "lift"  1 étagère réglable  Largeur : 60 cm, Profondeur : 37 cm, Hauteur : 52 cm  Type de poignées : Pas de poignées (\_SP7)Poignées : Pas de poignée (499) | 1 | 322,86 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
|  | **PS1** |  | PS1. Prise de main  Type de poignées : Pas de poignées (\_SP7)Type bouton/poignée : Pas de poignée (499) | 1 | 62,70 € |
| 16 | **NRW** |  | PANNEAU DE CREDENCE STRATIFIE A LA DECOUPE, épaisseur 10 mm  Décor 1 face  Livré avec 4 chants plaqués épaisseur 1,4 mm jusqu'aux dimensions max. l. 120 cm x H. 350 cm  Ne pas utiliser ces panneaux derrière des plaques à gaz  Largeur : 222 cm, Hauteur : 70 cm, Epaisseur : 1 cm  Panneau de crédence : Blanc brillant 09 (BA9)Forfait : inclus (\_FD035) | 1 | 332,85 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 1,00 € | 1 |  |
| 21 | **RSOC9010** |  | PIECE DE RACCORDEMENT pour socles  Hauteur : 10 cm | 1 | 10,46 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,01 € | 1 |  |
| 22 | **RSOC9010** |  | PIECE DE RACCORDEMENT pour socles  Hauteur : 10 cm | 1 | 10,46 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,01 € | 1 |  |
| 23 | **RSOC9010** |  | PIECE DE RACCORDEMENT pour socles  Hauteur : 10 cm | 1 | 10,46 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,01 € | 1 |  |
| 24 | **RSOC9010** |  | PIECE DE RACCORDEMENT pour socles  Hauteur : 10 cm | 1 | 10,46 € |
|  |  |  | dont Eco-participation mobilier 0,01 € | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | **0,37** | **Total T.T.C.** | | **1295,70 €** |
| **Remise** | | | | | | | **0,37** **€** |
|  |  |  |  | | | **Total net T.T.C.** | **1295,33** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | | | 0,00 € |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | | | 3,19 € |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Appareils ménagers** |  |

| **Référence** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **B12P32N0** | \*\*Four multifonction pyrolyse NEFF, inox, 57L, classe A, porte froide 4 vitres, 5 modes de cuisson, 5 niveaux de cuisson, programmateur électronique EasyClock, préconisation de température, préchauffage rapide, boutons escamotables, intérieur de porte plein verre - garantie 2 ans pièce, main d'oeuvre et déplacement  DONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 110 EUR | 1 | 555,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 6,00 € | 1 |  |
| **H12WE60N0** | \*\*Micro-ondes NEFF, inox, intégrable, 25 L, 5 puissances, easyclock : programmateur électronique, horloge digitale, boutons escamotables, enceinte inox, porte latérale, plateau tournant, 7 programmes automatiques, fonction mémoire 1 position, éclairage intérieur - garantie 2 ans, pièce, main d'oeuvre et déplacement  DONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 101 EUR | 1 | 401,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 2,00 € | 1 |  |
| **T41B10X2** | \*\*Plaque induction NEFF, devant biseauté, 60 cm, affichage digital, commande easytouch (+/,), 3 foyers, fonction quickstart, fonction re-start, 17 positions de réglage, boosters, minuterie coupe-circuit, indicateurs lumineux de chaleur résiduelle, 9 niveaux de sécurité dont sécurité enfants, sécurité anti-surchauffe, reconnaissance casseroles - garantie 2 ans pièce, main d'oeuvre et déplacement  DONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 60 EUR | 1 | 401,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 2,00 € | 1 |  |
| **D39E49S0** | \*\*Hotte décorative NEFF, noire, murale inclinée, 90 cm, finition verre noir, classe C, aspiration périmétrale, fonctionnement en mode évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option, commande touchcontrol (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec affichage led, protège filtre en verre, niveau sonore selon les normes en 60704,3 et en 60704,2,13 en évacuation : max. utilisation normale : 67 dB(A) re 1 pw (53 dB(A) re 20 µpa en pression accoustique) intensif : 70 dB(A) re 1 pw (56 db(A) re 20 µpa en pression accoustique), débit d'air en évacuation selon la norme din/en 61591 fonctionnement normal : 600 m³/h position intensive : 690 m³/h, fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson, position intensive avec retour automatique après 10 minutes, éclairage du plan de travail: 2 lampes halogènes de 20 W, classe d'efficacité filtre à graisse: E\*, consommation énergétique moyenne: 122.3 kwh/an\* - garantie 2 ans, pièce, main d'oeuvre et déplacement  DONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 70 EUR | 1 | 731,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 2,00 € | 1 |  |
| **S51D50X1EU** | \*\*Lave -vaisselle tout intégrable NEFF, 60 cm, classe A+, niveau sonore 46 dB(A), 12 couverts, 5 programmes, auto 3 en 1, départ différé 3-6-9 h, triple filtre auto nettoyant, aqua stop, aqua sensor, demi charge - garantie 2 ans, pièce, main d'oeuvre et déplacement  DONT VOTRE AVANTAGE SCHMIDT DE 20 EUR | 1 | 485,00 € |
|  | dont Eco-participation DEEE 6,00 € | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |
|  |  |  | **0,00** | **Total T.T.C.** | | **2573,00 €** |
| **Remise** | | | | | | **0,00** **€** |
|  |  |  |  | | **Total net T.T.C.** | **2573,00** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | | 18,00€ |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | | 0,00€ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sanitaires** |  |

| **Référence** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **EVCR60TI** | CUVE EN SYNTHESE GRANIT - Série Cube - Titaniu  1 grande cuve (meuble de 60 cm)  Vidage manuel  1 siphon gain de place  1 plage pour mitigeur  Traitement antibactérien  Livrée pré-percé | 1 | 319,00 € |
| **MITD917** | MITIGEUR avec douchette un jet - Chrom  Rotation du bec à 360°  Limiteur de température  Hauteur 28,5 cm | 1 | 219,00 € |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |
|  |  |  | **53,80** | **Total T.T.C.** | | **538,00 €** |
| **Remise** | | | | | | **53,80** **€** |
|  |  |  |  | | **Total net T.T.C.** | **484,20** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | | 0,00€ |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | | 0,00€ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Livraison** |  |

| **Référence** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **LIVCUI** | Cuisine | 1 | 288,00 € |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |
|  |  |  | **0,00** | **Total T.T.C.** | | **288,00 €** |
| **Remise** | | | | | | **0,00** **€** |
|  |  |  |  | | **Total net T.T.C.** | **288,00** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | | 0,00€ |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | | 0,00€ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pose et Travaux** |  |

| **Référence** | **Descriptif** | **Quantité** | **Total TTC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **606** | ÉVIER ET/OU VASQUE,  Pose et raccordement d'un évier et/ou d'une vasque sur arrivées et évacuations existantes à moins de 50 cm- (Prix unitaire) | 1 | 85,80 € |
| **607** | ROBINET ÉVIER OU VASQUE  Pose et raccordement d'un robinet évier et/ou vasque sur vannes d'zrrêt existantes (à moins de 50 cm)- ( Prix unitaire ) | 1 | 25,08 € |
| **1001** | MEUBLE BAS / HAUT,  Pose et mise à niveau d'un meuble haut et/ou bas - Compris accessoires de fixation adaptés - ( Prix unitaire ) | 4 | 147,84 € |
| **1002** | ARMOIRE ou 1/2 ARMOIRE,  Pose et mise à niveau d'une armoire et/ou 1/2 armoire -  Compris accessoires de fixation adaptés - ( Prix unitaire ) | 2 | 92,40 € |
| **1004/1** | ETAGERE / COTE SOUTIEN  Pose et fixation d'étagères et/ou de côté de soutien - Compris accessoires de fixation adaptés - ( Prix unitaire ) | 1 | 26,64 € |
| **1006** | FILEUR,  Pose et usinage de bandeau d'ajustement (fileur) - Compris accessoires de fixation adaptés  (Prix unitaire ...un angle = 2 pièces ) | 3 | 39,60 € |
| **1011** | PLAN DE TRAVAIL ou TABLE ou BAR  Pose, mise à niveau, usinage et ajustement de plan de travail en panneau de particule brut et/ou stratifié - compris accessoires de fixation adaptés - Protection des découpes avec colle hydrofuge ( Prix unitaire ) | 2 | 79,20 € |
| **1016** | DECOUPE PLAQUE / EVIER / GROUPE et PROTECTION HYDROFUGE,  Usinage et découpe de plan de travail en panneau de particule brut et/ou stratifié, pour encastrement de plaque de cuisson et/ou d'évier etc. - (Prix unitaire) | 2 | 31,68 € |
| **1017** | HABILLAGE MENAGER,  Réglage et pose d'habillage électroménager (hotte escamotable, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, réfrigérateur, congélateur, micro ondes etc.) - ( Prix unitaire ) | 1 | 19,80 € |
| **1023** | SOCLE,  Pose et usinage de socle - compris accessoires de fixation adaptés - (Prix à la coupe ) | 6 | 43,56 € |
| **1025** | PANNEAU DE CREDENCE,  Pose et usinage de crédence - compris accessoires de fixation adaptés - (Pièce) | 2 | 55,44 € |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  |
|  |  |  | **0,00** | **Total T.T.C.** | | **647,04 €** |
| **Remise** | | | | | | **0,00** **€** |
|  |  |  |  | | **Total net T.T.C.** | **647,04** **€** |
|  |  |  | Dont éco-Participation DEEE  : | | 0,00€ |  |
|  |  |  | Dont éco-Participation Mobilier  : | | 0,00€ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **CONDITIONS GENERALES DE SERVICES DE POSE** |  |   Les présentes conditions générales de vente de fournitures sont applicables à toutes les ventes de cuisines, rangement et salles de bains de marque «SCHMIDT» par SAS ECC, le n° RCS 433 919 594 00013 où la société est immatriculée et l’adresse du siège social de la société (ci-après dénommé le « cuisiniste »), aux fins de livraison en France métropolitaine.  Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente avant la passation de sa commande. La validation de sa commande vaut donc acceptation sans restriction ni réserve des présentes conditions générales de vente.  1. ENGAGEMENTS DU CUISINISTE  Dans le cadre de la pose, le cuisiniste s’engage à réaliser les prestations suivantes   * coordonner et conduire les travaux qui font l’objet du contrat de pose signé avec le client. * vérifier la conformité de l’installation existante aux normes et aux règlements en vigueur selon les conditions générales de pose. * assurer la fixation et le montage de tous les éléments de cuisine (meubles hauts et bas, plans de travail, corniches, plinthes, etc.), la mise en place des appareils et des accessoires ménagers, par un ou plusieurs professionnels compétents. * raccorder les appareils électroménagers et les accessoires, qui font l’objet du contrat de vente, aux arrivées et aux évacuations d’eau et de gaz, et aux prises électriques existantes dès lors qu’elles sont conformes. * nettoyer le chantier. * contrôler le fonctionnement technique des meubles et des appareils. * remplir la partie du certificat de travaux concernant la pose et y apposer sa signature. * faire la réception de la cuisine en présence du client. La réception de la cuisine consiste à vérifier la pose, le bon fonctionnement des meubles et la mise en route des appareils qui font l’objet du contrat de vente.   Le certificat de fin de travaux est alors dûment rempli et cosigné par le cuisiniste et le client. Un exemplaire est remis au client.  2. EXECUTION DE LA POSE  La pose est réputée exécutée lors de la remise du certificat de fin de travaux par le cuisiniste au client.  Conformément aux dispositions de l’article L.138-2 du code de la consommation, le client peut dénoncer le contrat de pose par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le cuisiniste d’effectuer la pose dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.  Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le cuisiniste, de la lettre précitée par laquelle le client l’informe de sa décision, à moins que le cuisiniste ne se soit exécuté entre-temps.  3. LIMITES DE LA POSE  Sont exclus des engagements de pose**:** les travaux d’installation en amont de la pose consistant à modifier les arrivées d’eau et de vidange, l’emplacement du robinet à gaz, les éléments faisant corps avec les murs ou les conduits étant encastrés dans la maçonnerie, ou consistant à effectuer un carrelage sur le mur, sur le plan de travail, sur le sol.  Ces travaux d’installation feront l’objet d’interventions éventuelles séparées, placés sous la responsabilité du client.  4. OBLIGATIONS DU CLIENT  Le client s’engage à effectuer, avant la date limite de la pose des éléments de la cuisine qui font l’objet du contrat de pose, la mise en conformité de son installation par un spécialiste de son choix. En cas du refus du client de mettre son installation aux normes, le cuisiniste fait signer au client une décharge.  La prestation de pose est réalisée par les soins d’un poseur du magasin ou d’un sous-traitant référencé par la société du cuisiniste, tout défaut apparent, dégât ou non-conformité doit être signalé au poseur à la réception du chantier, réception faite le jour de la pose en présence du client et du poseur. En cas d’intervention au titre de service après-vente, une nouvelle réception aura lieu lors de la mise en ordre définitive du chantier. En cas de non réception du chantier par le client et à défaut de la notification écrite par le client dans les 8 jours, la fourniture des marchandises et des services sera considérée conforme et en bon état.  5. REGLEMENT  Le prix de la pose est dû par le client à la fin de la réalisation de la prestation de pose.  6. SOUS-TRAITANCE  Dans le cadre du contrat de pose conclu avec le client et en cas de sous-traitance, une clause peut prévoir que le client est informé que le poseur agréé par le cuisiniste peut encaisser directement les sommes correspondant à la prestation fournie  7. LITIGE - DROIT APPLICABLE  Les présentes conditions générales de vente sont soumises exclusivement au droit français.  En cas de contestation et à défaut de règlement amiable avec le cuisiniste, le client restera libre, conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la consommation, de saisir un tiers médiateur ou conciliateur en vue de tenter de parvenir au règlement du litige  Tout litige susceptible de résulter de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conditions générales de vente et de ses suites sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.  *647,04* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Récapitulatif financier** |  |

| **Rubriques** | | | **Montant net T.T.C.** | **Dont TVA** | **Taux TVA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Strass brillant | | | 6592,43 € | 1098,74 € | 20 % |
|  | | | 0,00 € | 0,00 € | 20 % |
| . Strass brillant | | | 1295,33 € | 215,89 € | 20 % |
| . Strass brillant Eolis | | | 0,00 € | 0,00 € | 20 % |
| Appareils ménagers | | | 2573,00 € | 428,83 € | 20 % |
| Sanitaires | | | 484,20 € | 80,70 € | 20 % |
| Fournitures et accessoires | | | 0,00 € | 0,00 € | 20 % |
| Livraison | | | 288,00 € | 48,00 € | 20 % |
| Pose et Travaux | | | 647,04 € | 107,84 € | 20 % |
| Pose Electro | | | 0,00 € | 0,00 € | 20 % |
| 18,00 | 25,14 | | **11880,00** | ***1980,00*** |  |
| **Total T.T.C.** | | | **11880,00 €** | **1980,00 €** |  |
|  | | | *(0,00 euros)* |  |  |
| **Remise** | | | **0,00 €** |  |  |
| **0,00** | | **Total net T.T.C.** | **11880,00 €** | **1980,00 €** |  |
| 0,00 | |  | *(0,00 euros)* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dont éco participation DEEE T.T.C. : | 18,00 € |  | |
|  |  | Dont éco participation Mobilier T.T.C. : | 25,14 € |  | |
| **Dont remise totale T.T.C.** **:** | | | **1558,43 €** |  |