**Alcalel**

**XL575 XL575 Duo**

Dans le cadre de notre engagement pour la préservation
  
et le respect de l'environnement, nous incluons dans nos
  
emballages des mini guides. Vous trouverez la notice
  
complète sur notre site internet.

[www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com)


1 )





(1)Ecologic **attitude 1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE**

**1.1. Présentation du combiné Alcatel XL575**



0 MENU

En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal

Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix

Pendant un appel : appuyez pour accéder à la fonction Intercom/Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus

® C/INT

Depuis le menu principal : appuyez pour revenir en mode veille

Depuis un sous-menu : appuyez pour revenir au niveau précédent

Depuis un sous-menu : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour revenir en mode veille En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/un chiffre

En mode modification/pré-numérotation : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour effacer tous les caractères/tous les chiffres

En mode veille : appuyez pour passer en mode intercom avec un autre combiné

®

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu

Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour remonter dans la liste Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur

Pendant la sonnerie : appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie

® Bv

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste bis

Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu

Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour descendre dans la liste Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume

de l'écouteur

Pendant la sonnerie : appuyez pour diminuer le

volume de la sonnerie ••••••

Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille

En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent

En mode menu/modification : appuyez et maintenez enfoncée pour revenir en mode veille En mode veille : appuyez et maintenez enfoncée

pour allumer/éteindre le combiné

Pendant la sonnerie : appuyez pour supprimer la

sonnerie du combiné

**® TOUCHES MÉMOIRES DIRECTES M1**, **M2**

En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 ou

M2 pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.

**® TOUCHE AUDIO-BOOST**

Double le volume sonore dans le combiné.

**® TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES, 4**Touche\* en mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier

Touche # en mode veille : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie

Touche 0 en mode décroché : appuyez et

maintenez enfoncée pour composer un flash (R) Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché : appuyez

et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante (Sur la touche 1 : accès par défaut au 3103 (messagerie vocale d'Orange))\*\*

\* Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

\*\* Pour modifier cette mémoire directe et lui attribuer le numéro de votre choix, reportez vous au chapitre 7.4. Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

*® 4*


Pendant un appel : appuyez pour activer/ désactiver le mains libres

En mode veille/pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel

Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel

Le témoin lumineux de la touche clignote rapidement si:

* appel entrant
* recherche de combiné **1.2. Description de la base**



1. **•**

Allumé : combiné en charge ou en cours d'utilisation.

Clignotant : réception d'un appel ou recherche du combiné.

Remarque : Lorsque le combiné est en charge, la LED ne clignote pas et sera constamment allumée, même lors de la réception d'un appel.

**2. TOUCHE RECHERCHE /ASSOCIATION DE COMBINÉ**

Appuyez sur la touche **ri** pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60. Appuyez sur la touche **n** et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.

**1.3. Icônes et symboles de l'écran**

Id **IP\***Zone«

**VILLIAM è94561890**

p.

III Indique la qualité du signal entre le combiné et la base

3 barres: qualité maximum

0 barre: combiné hors de portée ou recherche sa base

Indique qu'un appel est en cours.

I« Indique que vous utilisez le haut-parleur. Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction

Q

réveil.

Clignote : lorsque le réveil se déclenche.

* Indique que le clavier est verrouillé.

cro Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur).

Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus. (Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

* Indique que la sonnerie est désactivée.

Indique que les batteries sont complètement chargées.

Toute l'icône clignote lors du chargement initial des batteries.

L'intérieur seul clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.

Indique que vous devez charger les batteries.

Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.

Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel\*.

Éteint lorsque vous avez consulté le journal des appels.

Indique que l'amplificateur est activé.

(Audio boost)

**2. Précautions d'emploi**

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations qui vous seront très utiles pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

* Choisissez un emplacement intérieur pratique, en

hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.

* La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un ordinateur, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.
* Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.
* Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.

Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon

l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est normalement moindre que la portée en extérieur.

**3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE**


**3.1. Installation et chargement des batteries du combiné**

1. Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
2. Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
3. Refermez le compartiment des batteries.
4. Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

**Remarque :**

Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.

L'utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre «Spécifications techniques») risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.



**3.2. Branchement de la base**

1. Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
2. Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale ou au port téléphone de votre box internet.
3. Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

Si votre ligne téléphonique est en dégroupage partiel,vous devez insérer un filtre ADSL (fourni avec la box ADSL) entre chaque prise murale et chaque téléphone. Adressez-vous à votre opérateur pour vous procurer des filtres supplémentaires.

**3.3. Installer le combiné supplémentaire (modèle XL575 duo).**

Installer les batteries dans le 2ème combiné (3.1) Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230V CA, 50 Hz.

Le combiné sera prêt à fonctionner après le temps de charge requis.

1. **UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE**

**4.1. Emission d'un appel 4.1.1. Pré-numérotation** Composez un numéro de téléphone et appuyez sur**/** pour lancer l'appel. Appuyez sur la touche ciirfr pour effacer le numéro.

**4.1.2. Numérotation directe**

Appuyez sur et composez le numéro.

Pour communiquer en mode mains-libres, appuyez une 2eme fois sur "HF icon". HAUT-PARLEUR est affiché Pour revenir au mode standard, appuyez de nouveau sur "HF icon"

**4.1.3. Emission d'un appel depuis les touches mémoire directes**

Appuyez sur la touche -1 / i2 / l3 et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro enregistré dans la mémoire. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Pour plus de détail, reportez-vous à la section 7.4 de la notice.

**4.1.4. Appel depuis la liste bis**

Appuyez sur la touche V pour ouvrir la liste bis, puis sur e *iy* jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur l pour lancer l'appel.

**libres**

**du volume de l'écouteur et du mains**

Vous avez le choix entre 5 valeurs **(VOLUME 1** à **VOLUME 5).**

Pendant un appel :

Appuyez sur re/ V. pour sélectionner une valeur entre 1 et 5. Le volume actuel est affiché sur l'écran. Lorsque vous terminez l'appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

Pour le niveau sonore au combiné, si cela ne suffit, appuyez sur «p+ » l'audio boost sera activé (+ 10 décibels). Pour désactiver l'audio boost, appuyer de nouveau sur la touche *p.».*

**5. RÉPERTOIRE**

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 50 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.

**5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire**

En mode veille :

1. Appuyez sur i, OU

Appuyez sur al,„ et di / aojusqu'à sélectionner

l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur pour
  
ouvrir le répertoire.

1. Appuyez sur ,° pour sélectionner l'option **AJOUTER**
2. Appuyez sur ,° et tapez le nom.
3. Appuyez sur iice, eteteerténaméro de téléphone.
4. Appuyez sur jeu et eri' / av pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.
5. Appuyez sur Zu pour ajouter ce nouveau contact au répertoire.

**5.2. Appel depuis le répertoire** En mode veille :

Appuyez sur e , ou, appuyez sur jil;„ et e/ V jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur

ea v pour sélectionner

la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur pour lancer l'appel.


Pour le modèle Duo, , le journal

des appels et le dernier numéro enregistré sont communs à tous les combinés.

**6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS** Sur abonnement auprès de votre opérateur au service « Identification de l'appelant » et si le réseau transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 20 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication ***"SECRET'*** s'affichera sur l'écran de votre combiné. Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication ***"Indisponible"*** s'affichera sur l'écran de votre combiné.

En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication ***"3 NVX APPEL"*** apparaît sur l'écran.



D

**6.1. Accès à la liste des appels**

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l'appel le plus récent jusqu'à l'appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer un nouvel appel. Les appels auxquels vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas encore consultés sont repérés par **j?.**

1. Appuyez sur zu et Éli I■1: jusqu'à sélectionner l'option **JOURNAL** ou à .

2. Appuyez sur la touche à/ V pour sélectionner l'appel que vous désirez.

**6.2. Appel depuis la liste des appels reçus** Veuillez répéter les étapes 1 et 2 de la section 6.1. Appuyez sur ***i+*** pour lancer l'appel.

**7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE**

**7.1. Sélection d'une sonnerie pour les appels internes/externes**

1. Appuyez sur e et à/ V jusqu'à sélectionner

l'option **REGL. COMB.**

1. Appuyez sur e et à/ V jusqu'à sélectionner

**SONNERIES.**

1. Appuyez sur ,° et à/ v jusqu'à sélectionner

**SONNERIE INT** ou **SONNERIE EXT.**

1. Appuyez sur ZN% et à/ v jusqu'à sélectionner la

sonnerie que vous désirez.

**Remarque :** les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.

1. Appuyez sur **e feu** pour confirmer.

**7.2. Réglage du volume de la sonnerie**

1. Appuyez sur ZN% et à/ V jusqu'à sélectionner

l'option **REGL. COMB.**

1. Appuyez sur ,21>i„ et 'à/ v jusqu'à sélectionner **SONNERIES.**
2. Appuyez sur e et à/ v jusqu'à sélectionner **VOL.**

**SONNERIE.**

1. Appuyez sur mcje,,., et à/ V jusqu'à sélectionner le

niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **VOLUME OFF** pour désactiver la sonnerie).

**Remarque :** la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume. Pour le niveau **VOLUME OFF,** aucune sonnerie ne retentit, mais l'icône *e* apparaît sur l'écran.

1. Appuyez sur ZN% pour confirmer. **7.3. Touches de raccourcis**
2. Appuyez sur Zi(L, et à/ v jusqu'à sélectionner

l'option **REGL. COMB.**

1. Appuyez sur ZN% et à/ jusqu'à sélectionner **MEM. DIRECTE.**
2. Appuyez sur ,° et à/ jusqu'à sélectionner la

touche désirée **(M1, M2, TOUCHE 1, TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3).**

1. Appuyez sur al›;„ et tapez le numéro de téléphone à enregistrer en mémoire.
2. Appuyez sur ..ited pour confirmer.

**8. Association d'un combiné**

Lorsque vous achetez votre téléphone, le combiné est déjà associé à la base. Vous pouvez associer jusqu'à cinq combinés sur une même base.

Si toutefois, il n'y a pas de tonalité et que di disparaît, associez-le comme suit :

la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se met en mode association.

2. Appuyez sur e et à/ V jusqu'à sélectionner

l'option **ASSOCIATION.**

3. Appuyez sur uced .

1. Tapez les 4 chiffres de votre code PIN (ce code est égal à 0000 par défaut).
2. Appuyez sur 21 pour confirmer.

Lorsque le combiné est associé à la base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 à 5), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes. Si l'association a échoué, di disparaît.

**9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| Portée en champ libre | Jusqu'à 300 mètres\* |
| Portée en intérieur | Jusqu'à 50 mètres\* |
| Autonomie des batteries du combiné (valeurs moyennes) | 8 heures en conversation\*\* 100 heures en veille\*\* |
| Nombre de combinés | Jusqu'à 5 |
| Communication entre combinés | Oui |
| Alimentation électrique/ Adaptateur de la base/ Chargeur | Adaptateur de la base et  chargeur:  Modèle : VTO4EEU06045/RJ-  AS060450E002  Entrée : 100-240 V/50-  60 Hz/0,15 A  Sortie : 6 V CC/450 mA  Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec votre téléphone.  Courant alternatif monophasé, excluant les installations informatiques régies par la norme EN60950-1.  Attention : selon cette norme, la tension du réseau est considérée comme dangereuse. |
| Connexion téléphonique | Connexion à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension du réseau des télécommunications), conformément à la norme EN60950-1. |
| Batteries | AAA - 1,2 V - 300 mAh (NiMH rechargeables)  Utilisez uniquement les batteries fournies avec votre téléphone. L'utilisation d'un autre type de batteries vous expose à un risque d'explosion. Eliminez vos batteries usagées conformément aux règles de protection de l'environnement en vigueur dans votre région. |
| Températures de fonctionnement | Entre 5°C et 40°C |

\* Variable en fonction de l'environnement.

\*\* Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

**10. EN CAS DE PROBLEME**

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, consultez le tableau ci-dessous.

Dès que vous constatez un problème avec votre téléphone, retirez les batteries de tous les combinés, débranchez la base de l'alimentation secteur, rebranchez la base et réinstallez les batteries dans les combinés (1 minute suffit pour toute cette opération).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problème** | **Cause possible** | **Suggestions** |
| Aucune tonalité | a. Le téléphone | a. Vérifiez que |
| lorsque j'appuie | n'est pas | le câble |
| sur la touche***r*** | connecté | téléphonique est |
|  | au réseau | correctement |
|  | téléphonique. | branché sur la  base et sur la |
|  | b. L'adaptateur | prise téléphonique |
|  | n'est pas | murale ou vérifier |
|  | branché | que la box internet |
|  | correctement | fonctionne. |
|  | sur la base. | 1. Vérifiez le |
|  | 1. Un autre | branchement de |
|  | combiné utilise | l'alimentation |
|  | déjà la ligne. | électrique ainsi que celle de la box internet.  c. Attendez que la  ligne soit libre. |
| Le message | a. Le combiné est | a. Rapprochez-vous |
| ***"HORS*** | hors de portée | de la base. |
| ***PORTEE"*** est | de la base. |  |
| affiché. | b. La base n'est | b. Branchez la base |
|  | pas connectée | sur une prise |
|  | au secteur. | secteur. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le message | a. Le combiné est | a. Rapprochez-vous |
| ***"HORS*** | hors de portée | de la base. |
| ***PORTEE"*** est | de la base. |  |
| affiché. | b. La base n'est | b. Branchez la base |
|  | pas connectée | sur une prise |
|  | au secteur. | secteur. |
| L'écran est | Les batteries | Rechargez les |
| éteint. | ne sont plus suffisamment chargées. | batteries. |
| Votre | Le micro est coupé | Réactiver le micro. |
| correspondant | et la fonction |  |
| ne vous entend pas. | secret est activée. |  |

**Si vous avez acheté votre produit dans une agence Orange (agence Orange, 1014 ou site web) :** Si vous désirez bénéficier de conseils ou d'informations quant à l'usage de ce téléphone ou si vous faites face à une panne de celui-ci, merci de contacter l'assistance technique d'Orange en appelant le 3900\*\*.

Vous obtiendrez ainsi, à distance, l'information voulue auprès d'experts.

Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, la hotline vous indiquera les modalités d'échange du terminal auprès des services appropriés.

\*\*Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique d'Orange(1), Coût variable selon opérateur.

(1) Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique d'Orange en métropole ou depuis le service de téléphone par internet Orange est de 0,078€ TTC par appel, puis 0,028€ TTC par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078€ TTC par appel, puis 0,014€ TTC par minute le reste du temps.

Si l'appel est passé depuis une ligne fixe d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.

**Si vous avez acheté votre produit hors boutique Orange :**

Au cas où vous rencontriez un problème avec ce téléphone, consultez le chapitre « EN CAS DE PROBLEME» de la notice.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Avant de contacter l'assistance technique, merci de noter le numéro de série de votre téléphone,situé sous la base et commençant par S/N° :

Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter l'assistance téléphonique avec un autre poste téléphonique, que celui pour lequel vous appelez et d'avoir ce dernier à portée de la main pour d'éventuelles manipulations.

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

**11. GARANTIE**

Vous êtes prié de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit Alcatel XL575 et Alcatel XL575 duo/ est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin. **A noter :** vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à : Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou le ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances. Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

* Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,

- Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,

* Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré,
* Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,

- Non respect des normes techniques et de sécurité

en vigueur dans la zone géographique d'utilisation, - Produit ayant subi un choc ou une chute,

- Produit détérioré par la foudre, une surtension

électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,

Une négligence ou un entretien défectueux,

* Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE,

1. LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;
2. ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;
3. LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

**12. SÉCURITÉ**

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif

de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC / 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

**! Ne *pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.***

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil. Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos piles ou batteries.

Par la présente ATLINKS déclare que les modèles suivants sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive.

Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: [www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com)

Puissance d'emission maximale: 24dBm

Plage de fréquence: 1800-1900MHz

**Alcatel XL575 et Alcatel XL575 duo**

**CE**

**13. ENVIRONNEMENT**

Ce symbole signifie que votre appareil électronique

hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté

avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité. Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez-vous aux instructions de votre fournisseur.

- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

ATLINKS, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de l'encombrement par rapport aux alimentations conventionnelles utilisées sur la gamme précédente. Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

***Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !***

[www.alcatel-home.com](http://www.alcatel-home.com)

**ATLINKS Europe**

147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON - France

ATLINKS 2017 - Reproduction interdite

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. ATLINKS, et ALCATEL sont des marques déposées.

Alcatel est une marque de Nokia, utilisée sous licence par ATLINKS.

XL575 / XL575 Duo

A/W No.o: 10001771 Rev.O (FR)

Imprimé en Chine

1. Appuyez sur la touche de la base et maintenez-

n