{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":56,"sheets":["Listes","Accueil","P0B00-P0B99","P0500-P0599","P0600-P0699","P0700-P0799","P0800-P0899","P0900-P0999","U0000-U0099","U0100-U0199","U0200-U0299","U0300-U0399","U0400-U0499","U1000-U2000","U3000-U4000","ACURA","AUDI","BMW","BUICK","CADILLAC","CHEVROLET","CHRYSLER","DODGE","EAGLE","FORD","FREIGHTLINER","GM","HONDA","HUMMER","HYUNDAI","INFINITI","ISUZU","JAGUAR","JEEP","KIA","LAND ROVER","LEXUS","LINCOLN","MAZDA","MERCEDES-BENZ","MERCURE","MINI","MITSUBISHI","NISSAN","OLDSMOBILE","PLYMOUTH","PONTIAC","PSA","SAAB","SATURNE","SCION","SUBARU","SUZUKI","TOYOTA","VOLKSWAGEN","VOLVO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Listes","index":0,"n_rows":226,"n_cols":16,"rows_kept":226,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2]]}
["Liste automobiles",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Liste des codes"]
[null,null,{"$f":"UPPER(A2)","v":""}]
["Abarth",null,{"$f":"UPPER(A3)","v":"ABARTH"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0A00-P0A99"]
["Acura",null,{"$f":"UPPER(A4)","v":"ACURA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0B00-P0B99"]
["Alfa Romeo",null,"ALFA ROMEO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0C00-P0C99"]
["Alpine",null,"ALPINE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0D00-P0D99"]
["Artega",null,"ARTEGA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0000-P0099"]
["Aston Martin",null,"ASTON MARTIN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0100-P0199"]
["Audi",null,"AUDI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0200-P0299"]
["Bentley",null,"BENTLEY",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0300-P0399"]
["BMW",null,"BMW",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0400-P0499"]
["Bmw Alpina",null,"BMW ALPINA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0500-P0599-"]
["Buick",null,"BUICK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0600-P0699"]
["Cadillac",null,"CADILLAC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0700-P0799"]
["Caterham",null,"CATERHAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0800-P0899"]
["Chevrolet",null,"CHEVROLET",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0900-P0999"]
["Chrysler",null,"CHRYSLER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0000-U0099"]
["Citroën (PSA)",null,"CITROËN (PSA)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0100-U0199"]
["Cupra",null,"CUPRA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0200-U0299"]
["Dacia",null,"DACIA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0300-U0399"]
["Daihatsu",null,"DAIHATSU",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0400-U0499"]
["Dodge",null,"DODGE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U1000-U2000"]
["Donkervoort",null,"DONKERVOORT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U3000-U4000"]
["DS",null,"DS"]
["Eagle",null,"EAGLE"]
["Ferrari",null,"FERRARI"]
["Fiat",null,"FIAT"]
["Ford",null,"FORD"]
["Freightliner",null,"FREIGHTLINER"]
["Genesis",null,"GENESIS"]
["GM",null,"GM"]
["Honda",null,"HONDA"]
["Hummer",null,"HUMMER"]
["Hyundai",null,"HYUNDAI"]
["Infiniti",null,"INFINITI"]
["Isuzu",null,"ISUZU"]
["Jaguar",null,"JAGUAR"]
["Jeep",null,"JEEP"]
["KIA",null,"KIA"]
["KTM",null,"KTM"]
["Lada",null,"LADA"]
["Lamborghini",null,"LAMBORGHINI"]
["Lancia",null,"LANCIA"]
["Land Rover",null,"LAND ROVER"]
["Lexus",null,"LEXUS"]
["Lincoln",null,"LINCOLN"]
["Lotus",null,"LOTUS"]
["Maserati",null,"MASERATI"]
["Mazda",null,"MAZDA"]
["McLaren",null,"MCLAREN"]
["Mercedes-Benz",null,"MERCEDES-BENZ"]
["Mercure",null,"MERCURE"]
["Mia Electric",null,"MIA ELECTRIC"]
["MINI",null,"MINI"]
["Mitsubishi",null,"MITSUBISHI"]
["Nissan",null,"NISSAN"]
["Oldsmobile",null,"OLDSMOBILE"]
["Opel",null,"OPEL"]
["Peugeot (PSA)",null,"PEUGEOT (PSA)"]
["Plymouth",null,"PLYMOUTH"]
["Pontiac",null,"PONTIAC"]
["Polestar",null,"POLESTAR"]
["Porsche",null,"PORSCHE"]
["Renault",null,"RENAULT"]
["Rolls-Royce",null,"ROLLS-ROYCE"]
["Saab",null,"SAAB"]
["Saturne",null,"SATURNE"]
["Seat",null,{"$f":"UPPER(A68)","v":"SEAT"}]
["Scion",null,"SCION"]
["Skoda",null,"SKODA"]
["Smart",null,"SMART"]
["Ssangyong",null,"SSANGYONG"]
["Subaru",null,"SUBARU"]
["Suzuki",null,"SUZUKI"]
["Tesla",null,"TESLA"]
["Toyota",null,"TOYOTA"]
["Volkswagen",null,"VOLKSWAGEN"]
["Volvo",null,"VOLVO"]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,{"$f":"UPPER(A132)","v":""}]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,{"$f":"UPPER(A196)","v":""}]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]

{"sheet":"Accueil","index":1,"n_rows":62,"n_cols":31,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[1,15,3,16],[2,0,2,2],[1,3,3,4],[2,6,2,8],[1,9,3,10],[2,12,2,14]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Liste des onglets"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0A00-P0A99"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0B00-P0B99"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0C00-P0C99"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0100-P0199"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0200-P0299"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0300-P0399"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0400-P0499"]
[null,"P",0,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0500-P0599"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0600-P0699"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0700-P0799"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0800-P0899"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P0900-P0999"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0000-U0099"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0100-U0199"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0200-U0299"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0300-U0399"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U0400-U0499"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U1000-U2000"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"U3000-U4000"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ACURA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUDI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BMW"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BUICK"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CADILLAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CHEVOLET"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CHRYSLER"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DODGE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EAGLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FREIGHTLINER"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HONDA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HUMMER"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"HYUNDAI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INFINITI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ISUZU"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JAQUAR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"JEEP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"KIA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LAND ROVER"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LEXUS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LINCOLN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MAZDA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MERCEDES-BENZ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MERCURE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MINI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MITSUBISHI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NISSAN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OLDSMOBILE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PLYMOUTH"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PONTIAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PSA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SAAB"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SATURNE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SCION"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUBARU"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUZUKI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOYOTA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VOLKSWAGEN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VOLVO"]

{"sheet":"P0B00-P0B99","index":2,"n_rows":257,"n_cols":3,"rows_kept":257,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2]]}
[" (Propulsion hybride)"]
["P0B00","Courant de la phase U du moteur de la pompe de fluide auxiliaire de transmission","-"]
["P0B01","Moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission, phase U bas actuellement","-"]
["P0B02","Phase U du moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission, courant U élevé","-"]
["P0B03","Courant de phase V du moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission","-"]
["P0B04","Courant bas du moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission, phase V","-"]
["P0B05","Courant élevé du moteur de pompe de fluide de transmission auxiliaire phase V","-"]
["P0B06","Moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission, phase W, courant","-"]
["P0B07","Moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission, phase W, faible courant","-"]
["P0B08","Phase W du moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission, courant W élevé","-"]
["P0B09","Circuit de tension d'alimentation du moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission / ouvert","-"]
["P0B0A","Valeur basse du circuit d'alimentation du moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission","-"]
["P0B0B","Valeur élevée du circuit d'alimentation du moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission","-"]
["P0B0C","Fuite hydraulique de la pompe auxiliaire de transmission","-"]
["P0B0D","Module de commande de moteur de pompe de fluide auxiliaire de transmission","-"]
["P0B0E","Capteur de courant \"B\" du bloc de batterie hybride","-"]
["P0B0F","Plage / rendement du circuit du capteur \"B\" du capteur de courant du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B10","Capteur de courant du bloc de batterie hybride \"B\", circuit bas","-"]
["P0B11","Capteur de courant de bloc de batterie hybride \"B\" - circuit haut","-"]
["P0B12","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit du capteur \"B\" du bloc de batterie hybride","-"]
["P0B13","Corrélation de capteur de courant de batterie hybride \"A\" / \"B\"","-"]
["P0B14","Circuit \"B\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B15","Plage / rendement du circuit de détection \"B\" de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B16","Valeur basse du circuit de détection \"B\" de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B17","Valeur élevée du circuit de détection \"B\" de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B18","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"B\" de détection de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B19","Circuit \"C\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B1A","Plage / rendement du circuit de détection \"C\" de tension de bloc-batterie hybride","-"]
["P0B1B","Valeur basse du circuit de détection \"C\" de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B1C","Valeur élevée du circuit \"C\" de détection de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B1D","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit de détection \"C\" de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B1E","Circuit \"D\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B1F","Plage / rendement du circuit de détection \"D\" de tension de bloc-batterie hybride","-"]
["P0B20","Valeur basse du circuit \"D\" de détection de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B21","Valeur élevée du circuit \"D\" de détection de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B22","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"D\" du circuit de détection de tension du bloc-batterie hybride","-"]
["P0B23","Batterie hybride \"A\" Tension","-"]
["P0B24","Batterie hybride \"A\" tension instable","-"]
["P0B25","Batterie hybride \"A\" à basse tension","-"]
["P0B26","Batterie hybride \"A\" à tension élevée","-"]
["P0B27","Tension batterie hybride \"B\"","-"]
["P0B28","Batterie hybride \"B\" tension instable","-"]
["P0B29","Batterie hybride \"B\" à basse tension","-"]
["P0B2A","Batterie hybride \"B\", tension élevée","-"]
["P0B2B","Tension batterie hybride \"C\"","-"]
["P0B2C","Batterie hybride \"C\" tension instable","-"]
["P0B2D","Batterie hybride \"C\" à basse tension","-"]
["P0B2E","Batterie hybride \"C\", tension élevée","-"]
["P0B2F","Tension batterie hybride \"D\"","-"]
["P0B30","Batterie hybride \"D\" tension instable","-"]
["P0B31","Batterie hybride \"D\" à basse tension","-"]
["P0B32","Batterie hybride \"D\", tension élevée","-"]
["P0B33","Circuit de déconnexion de service haute tension","-"]
["P0B34","Performances du circuit de déconnexion de service haute tension","-"]
["P0B35","Valeur basse du circuit de déconnexion de service haute tension","-"]
["P0B36","Valeur élevée du circuit de déconnexion de service","-"]
["P0B37","Déconnexion de service haute tension ouverte","-"]
["P0B38","Circuit de commande de pompe de liquide de refroidissement \"B\" de l'électronique moteur / ouvert","-"]
["P0B39","Moteur de pompe de liquide de refroidissement \"B\" du circuit de commande bas","-"]
["P0B3A","Niveau élevé du circuit de commande de la pompe de liquide de refroidissement \"B\" de l'électronique moteur","-"]
["P0B3B","Circuit de détection \"A\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B3C","Plage / rendement du circuit de détection \"A\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B3D","Valeur basse du circuit de détection \"A\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B3E","Valeur élevée du circuit \"A\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B3F","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"A\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B40","Circuit \"B\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B41","Plage / rendement du circuit de détection \"B\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B42","Valeur basse du circuit de détection \"B\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B43","Valeur élevée du circuit de détection \"B\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B44","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"B\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B45","Circuit \"C\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B46","Plage / rendement du circuit de détection \"C\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B47","Valeur basse du circuit de détection \"C\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B48","Valeur élevée du circuit \"C\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B49","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"C\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B4A","Circuit \"D\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B4B","Plage / rendement du circuit de détection \"D\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B4C","Valeur basse du circuit \"D\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B4D","Valeur élevée du circuit \"D\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B4E","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"D\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B4F","Circuit \"E\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B50","Plage / rendement du circuit de détection \"E\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B51","Valeur basse du circuit \"E\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B52","Valeur élevée du circuit \"E\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B53","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"E\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B54","Circuit \"F\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B55","Plage / rendement du circuit de détection \"F\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B56","Détection de tension de batterie hybride basse dans le circuit","-"]
["P0B57","Valeur élevée du circuit \"F\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B58","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"F\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B59","Circuit de détection \"G\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B5A","Plage / rendement du circuit de détection \"G\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B5B","Valeur basse du circuit de détection \"G\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B5C","Valeur élevée du circuit de détection \"G\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B5D","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"G\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B5E","Circuit \"H\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B5F","Plage / rendement du circuit de détection \"H\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B60","Valeur basse du circuit \"H\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B61","Valeur élevée du circuit \"H\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B62","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"H\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B63","Circuit de détection \"I\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B64","Plage / rendement du circuit de détection \"I\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B65","Valeur basse du circuit de détection \"I\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B66","Valeur élevée du circuit de détection \"I\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B67","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"I\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B68","Circuit \"J\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B69","Plage / rendement du circuit \"J\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B6A","Valeur basse du circuit \"J\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B6B","Valeur élevée du circuit \"J\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B6C","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"J\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B6D","Circuit \"K\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B6E","Plage / rendement du circuit de détection \"K\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B6F","Valeur basse du circuit \"K\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B70","Valeur élevée du circuit \"K\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B71","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"K\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B72","Circuit \"L\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B73","Plage / rendement du circuit de détection \"L\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B74","Valeur basse du circuit de détection \"L\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B75","Valeur élevée du circuit de détection \"L\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B76","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"L\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B77","Circuit \"M\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B78","Plage / rendement du circuit de détection \"M\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B79","Valeur basse du circuit de détection \"M\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B7A","Valeur élevée du circuit de détection \"M\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B7B","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"M\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B7C","Circuit \"N\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B7D","Plage / rendement du circuit de détection \"N\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B7E","Valeur basse du circuit de détection \"N\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B7F","Valeur élevée du circuit de détection \"N\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B80","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"N\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B81","Circuit \"O\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B82","Plage / rendement du circuit de détection \"O\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B83","Valeur basse du circuit \"O\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B84","Valeur élevée du circuit \"O\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B85","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"O\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B86","Circuit \"P\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B87","Plage / rendement du circuit de détection \"P\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B88","Valeur basse du circuit \"P\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B89","Valeur élevée du circuit \"P\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B8A","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"P\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B8B","Circuit \"Q\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B8C","Plage / rendement du circuit de détection \"Q\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B8D","Valeur basse du circuit \"Q\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B8E","Valeur élevée du circuit \"Q\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B8F","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"Q\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B90","Circuit de détection de tension \"R\" de batterie hybride","-"]
["P0B91","Plage / rendement du circuit de détection \"R\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B92","Valeur basse du circuit de détection \"R\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B93","Valeur élevée du circuit de détection \"R\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B94","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit de détection \"R\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B95","Circuit \"S\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B96","Plage / rendement du circuit de détection \"S\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B97","Valeur basse du circuit de détection \"S\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B98","Valeur élevée du circuit de détection \"S\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B99","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit de détection \"S\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B9A","Circuit \"T\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B9B","Plage / rendement du circuit de détection \"T\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0B9C","Valeur basse du circuit \"T\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B9D","Valeur élevée du circuit \"T\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B9E","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"T\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0B9F","Circuit \"U\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA0","Plage / rendement du circuit en \"U\" avec détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA1","Valeur basse du circuit \"U\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA2","Valeur élevée du circuit \"U\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA3","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit en \"U\" avec détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA4","Circuit \"V\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA5","Plage / rendement du circuit de détection \"V\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA6","Valeur basse du circuit \"V\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA7","Valeur élevée du circuit \"V\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA8","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"V\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BA9","Circuit de détection \"W\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0BAA","Plage / rendement du circuit de détection \"W\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0BAB","Valeur basse du circuit de détection \"W\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0BAC","Valeur élevée du circuit \"W\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BAD","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"W\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BAE","Circuit \"X\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BAF","Plage / rendement du circuit de détection \"X\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB0","Détection de tension \"X\" de batterie hybride basse dans le circuit","-"]
["P0BB1","Valeur élevée du circuit \"X\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB2","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"X\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB3","Circuit \"Y\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB4","Plage / rendement du circuit de détection \"Y\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB5","Valeur basse du circuit \"Y\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB6","Valeur élevée du circuit \"Y\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB7","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"Y\" avec détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB8","Circuit \"Z\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BB9","Plage / rendement du circuit de détection \"Z\" de tension de batterie hybride","-"]
["P0BBA","Valeur basse du circuit \"Z\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BBB","Valeur élevée du circuit \"Z\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BBC","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"Z\" de détection de tension de batterie hybride","-"]
["P0BBD","Variation de la tension de la batterie hybride dépassant la limite","-"]
["P0BBE","Variation de la tension de la batterie hybride","-"]
["P0BBF","Circuit de tension d'alimentation du ventilateur de refroidissement du bloc-batterie hybride / ouvert","-"]
["P0BC0","Batterie basse du circuit de tension d'alimentation du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride","-"]
["P0BC1","Valeur élevée du circuit d'alimentation du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride","-"]
["P0BC2","Capteur de température \"E\" de batterie hybride","-"]
["P0BC3","Capteur de température de batterie hybride \"E\" Plage / Performance","-"]
["P0BC4","Capteur de température de batterie hybride \"E\" bas du circuit","-"]
["P0BC5","Capteur de température de batterie hybride \"E\", circuit haut","-"]
["P0BC6","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit du capteur \"E\" de la température de la batterie hybride","-"]
["P0BC7","Circuit de détection du ventilateur de refroidissement du bloc-batterie hybride / ouvert","-"]
["P0BC8","Plage de performances / performances du ventilateur de refroidissement hybride","-"]
["P0BC9","Valeur basse du circuit de détection du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride","-"]
["P0BCA","Valeur élevée du circuit de détection de ventilateur de refroidissement de la batterie hybride","-"]
["P0BCB","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit de détection de ventilateur de refroidissement de bloc-batterie hybride","-"]
["P0BCC","Circuit de capteur de température d'inverseur de générateur","-"]
["P0BCD","Plage / rendement du circuit du capteur de température de l'inverseur du générateur","-"]
["P0BCE","Capteur de température de l'onduleur du générateur bas","-"]
["P0BCF","Valeur élevée du circuit du capteur de température de l'inverseur du générateur","-"]
["P0BD0","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit du capteur de température de l'inverseur du générateur","-"]
["P0BD1","Capteur de température \"C\" de l'inverseur du moteur de commande","-"]
["P0BD2","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"C\" circuit Plage / Performance","-"]
["P0BD3","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"C\" - circuit bas","-"]
["P0BD4","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"C\" - circuit haut","-"]
["P0BD5","Fonctionnement intermittent / irrégulier du capteur \"C\" de la température de l'inverseur du moteur de commande","-"]
["P0BD6","Capteur de température \"D\" de l'inverseur du moteur de commande","-"]
["P0BD7","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"D\" circuit Portée / Performance","-"]
["P0BD8","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"D\" - bas du circuit","-"]
["P0BD9","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"D\" - circuit haut","-"]
["P0BDA","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit \"D\" du capteur de température de l'inverseur du moteur de commande","-"]
["P0BDB","Capteur de température \"E\" de l'inverseur du moteur de commande","-"]
["P0BDC","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"E\" circuit gamme / performance","-"]
["P0BDD","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"E\" - circuit bas","-"]
["P0BDE","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"E\" - circuit haut","-"]
["P0BDF","Fonctionnement intermittent / irrégulier du circuit de la sonde de température de l'inverseur du moteur de commande","-"]
["P0BE0","Capteur de température \"F\" de l'inverseur du moteur de commande","-"]
["P0BE1","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"F\" circuit Plage / Performance","-"]
["P0BE2","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"F\" - circuit bas","-"]
["P0BE3","Capteur de température de l'inverseur du moteur de commande \"F\" - circuit haut","-"]
["P0BE4","Fonctionnement intermittent / irrégulier du capteur \"F\" de la température de l'inverseur du moteur de commande","-"]
["P0BE5","Circuit de capteur de courant de phase U du moteur d'entraînement \"A\"","-"]
["P0BE6","Plage / performances du circuit de capteur de courant de phase U du moteur de commande \"A\"","-"]
["P0BE7","Valeur basse du circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement \"A\" de la phase U","-"]
["P0BE8","Valeur élevée du circuit du capteur de courant de phase U du moteur de commande","-"]
["P0BE9","Circuit de capteur de courant phase V du moteur de commande \"A\"","-"]
["P0BEA","Plage / performances du circuit du capteur de courant phase V du moteur de commande \"A\"","-"]
["P0BEB","Valeur basse du circuit de capteur de courant de phase V du moteur de commande","-"]
["P0BEC","Niveau élevé du circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement \"A\"","-"]
["P0BED","Circuit de capteur de courant phase W du moteur d'entraînement \"A\"","-"]
["P0BEE","Plage / performances du circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement \"A\" phase W","-"]
["P0BEF","Valeur basse du circuit du capteur de courant du moteur d'entraînement \"A\"","-"]
["P0BF0","Niveau élevé du circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement \"A\"","-"]
["P0BF1","Circuit de capteur de courant de phase U du moteur d'entraînement \"B\"","-"]
["P0BF2","Plage / performances du circuit du capteur de courant de phase U du moteur de commande \"B\"","-"]
["P0BF3","Valeur basse du circuit du capteur de courant de phase U du moteur de commande \"B\"","-"]
["P0BF4","Valeur élevée du circuit de capteur de courant de phase U du moteur de commande \"B\"","-"]
["P0BF5","Circuit du capteur de courant phase V du moteur de commande \"B\"","-"]
["P0BF6","Plage / rendement du circuit du capteur de courant de phase V du moteur de commande \"B\"","-"]
["P0BF7","Valeur basse du circuit du capteur de courant de phase V du moteur de commande \"B\"","-"]
["P0BF8","Valeur élevée du circuit de capteur de courant de phase V du moteur de commande \"B\"","-"]
["P0BF9","Circuit de capteur de courant phase W du moteur d'entraînement \"B\"","-"]
["P0BFA","Plage / performances du circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement \"B\" phase W","-"]
["P0BFB","Valeur basse du circuit du capteur de courant du moteur d'entraînement \"B\"","-"]
["P0BFC","Niveau élevé du circuit de capteur de courant du moteur d'entraînement \"B\"","-"]
["P0BFD","Corrélation de capteur de courant de phase UVW du moteur d'entraînement \"A\"","-"]
["P0BFE","Corrélation de capteur de courant UVW de phase \"B\" du moteur d'entraînement","-"]
["P0BFF","Moteur d'entraînement \"A\"","-"]

{"sheet":"P0500-P0599","index":3,"n_rows":371,"n_cols":3,"rows_kept":371,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2],[158,0,158,2],[0,0,0,2]]}
["Codes P05XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P0500","Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage, VSS, ECM"]
["P0501","Problème de plage / performances du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage, compteur de vitesse, VSS, bus de données CAN"]
["P0502","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - entrée faible","Câblage à la terre, VSS, ECM"]
["P0503","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - entrée intermittente / irrégulière / élevée","Câblage, mauvaise connexion, autre système connecté, tableau de bord, VSS"]
["P0504","Interrupteur de freinage - Corrélation A / B","Câblage, défaut mécanique"]
["P0505","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - dysfonctionnement","Câblage, actionneur ISC / vanne IAC, moteur papillon, papillon des gaz étanche / collant, ECM"]
["P0506","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - Régime plus faible que prévu","Câblage, actionneur ISC / vanne IAC, moteur papillon, papillon des gaz étanche / collant, ECM"]
["P0507","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - régime supérieur à celui attendu","Câblage, actionneur ISC / vanne IAC, moteur papillon, papillon des gaz étanche / collant, ECM"]
["P0508","Circuit de commande d'air de ralenti (IAC) bas","Câblage à la terre, vanne IAC, ECM"]
["P0509","Circuit de commande d'air de ralenti (IAC) élevé","Câblage court-circuit vers positif, vanne IAC, ECM"]
["P050A","Performances du système de contrôle de l'air du démarrage à froid","Accumulation de carbone, soupape de commande d'air de ralenti défectueuse, conduit endommagé, filtre à air encrassé, fuites d'air, capteur de liquide de refroidissement MAF ou IAT ou du moteur, défaillance d'un composant du système d'allumage"]
["P050B","Performance de synchronisation d'allumage de démarrage à froid","-"]
["P050C","Performances de la température du liquide de refroidissement du moteur de démarrage à froid","-"]
["P050D","Démarrage à froid Ralenti brutal","-"]
["P050E","La température d'échappement du moteur de démarrage à froid est trop basse","-"]
["P050F","Assistance au freinage trop basse","-"]
["P0510","Interrupteur de position de papillon fermé (CTP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur CTP, ECM"]
["P0511","Dysfonctionnement du circuit de commande d'air de ralenti (IAC)","Câblage, mauvaise connexion, vanne lac, ECM"]
["P0512","Circuit de demande de démarreur - dysfonctionnement","Câblage, système d'immobilisation, relais"]
["P0513","Clé d'immobilisation incorrecte","Système d'immobilisation"]
["P0514","Capteur de température de batterie - plage de circuit / performance","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de batterie"]
["P0515","Capteur de température de la batterie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de batterie"]
["P0516","Capteur de température de la batterie - circuit bas","Câblage à la terre, capteur de température de batterie, ECM"]
["P0517","Capteur de température de la batterie - circuit haut","Câblage court à positif, capteur de température de batterie, ECM"]
["P0518","Circuit de commande d'air de ralenti (IAC) intermittent","Câblage, mauvaise connexion, vanne lac, ECM"]
["P0519","Performances du circuit de contrôle de ralenti (IAC)","Câblage, mauvaise connexion, vanne lac, ECM"]
["P051A","Circuit du capteur de pression du carter","-"]
["P051B","Crankcase Pressure Sensor Circuit Range/Performance","-"]
["P051C","Crankcase Pressure Sensor Circuit Low","-"]
["P051D","Crankcase Pressure Sensor Circuit High","-"]
["P051E","Crankcase Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic","-"]
["P051F","Positive Crankcase Ventilation Filter Restriction","-"]
["P0520","Engine oil pressure sensor/switch -circuit malfunction","Wiring, engine oil pressure sensor/switch, ECM"]
["P0521","Engine oil pressure sensor/switch -range/performance problem","Engine oil pressure sensor/switch"]
["P0522","Engine oil pressure sensor/switch -low voltage","Wiring short to earth, engine oil pressure sensor/switch, ECM"]
["P0523","Engine oil pressure sensor/switch -high voltage","Wiring short to positive, engine oil pressure sensor/ switch, ECM"]
["P0524","Engine oil pressure too low","Mechanical fault"]
["P0525","Cruise control system, actuator control circuit range/performance","Wiring, poor connection, cruise control actuator"]
["P0526","Engine coolant blower motor speed sensor circuit malfunction","Wiring, poor connection, blower motor speed sensor, ECM"]
["P0527","Engine coolant blower motor speed sensor circuit range/performance","Wiring, poor connection, blower motor speed sensor"]
["P0528","Engine coolant blower motor speed sensor no signal","Wiring, poor connection, blower motor speed sensor, ECM"]
["P0529","Engine coolant blower motor speed sensor circuit intermittent","Wiring, poor connection, ECM"]
["P052A","Cold Start \"A\" Camshaft Position Timing Over-Advanced","-"]
["P052B","Cold Start \"A\" Camshaft Position Timing Over-Retarded","-"]
["P052C","Cold Start \"A\" Camshaft Position Timing Over-Advanced","-"]
["P052D","Cold Start \"A\" Camshaft Position Timing Over-Retarded","-"]
["P052E","Positive Crankcase Ventilation Regulator Valve Performance","-"]
["P052F","ISO/SAE Reserved","-"]
["P0530","AC refrigerant pressure sensor -circuit malfunction","Wiring, AC refrigerant pressure sensor, ECM"]
["P0531","AC refrigerant pressure sensor -range/performance problem","AC refrigerant pressure sensor"]
["P0532","AC refrigerant pressure sensor -low input","AC refrigerant pressure too low (incorrectly charged), wiring, AC refrigerant pressure sensor, ECM"]
["P0533","AC refrigerant pressure sensor -high input","AC refrigerant pressure too high (cooling fault/incorrectly charged), wiring, AC refrigerant pressure sensor, ECM"]
["P0534","AC refrigerant charge loss","AC leak, wiring, AC refrigerant pressure sensor"]
["P0535","AC evaporator temperature sensor -circuit malfunction","Wiring, poor connection, AC evaporator temperature sensor, ECM"]
["P0536","AC evaporator temperature sensor circuit range/performance","Wiring, poor connection, AC evaporator temperature sensor, ECM"]
["P0537","AC evaporator temperature sensor -circuit low","Wiring short to earth, AC evaporator temperature sensor, ECM"]
["P0538","AC evaporator temperature sensor -circuit high","Wiring short to positive, AC evaporator temperature sensor, ECM"]
["P0539","AC evaporator temperature sensor -circuit intermittent","Wiring, poor connection, AC evaporator temperature sensor, ECM"]
["P053A","Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit /Open","-"]
["P053B","Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit Low","-"]
["P053C","Positive Crankcase Ventilation Heater Control Circuit High","-"]
["P053D","ISO/SAE Reserved","-"]
["P053E","ISO/SAE Reserved","-"]
["P053F","ISO/SAE Reserved","-"]
["P0540","Intake air heater A -circuit malfunction","Wiring, relay, intake air heater"]
["P0541","Intake air heater A -circuit low","Wiring short to earth, intake air heater"]
["P0542","Intake air heater A -circuit high","Wiring short to positive, intake air heater"]
["P0543","Intake air heater A -circuit open","Wiring, intake air heater"]
["P0544","Exhaust gas recirculation temperature (EGRT) sensor, bank 1 -circuit malfunction","Wiring, EGRT sensor, ECM"]
["P0545","Exhaust gas recirculation temperature (EGRT) sensor, bank 1 -low input","Wiring short to earth, EGRT sensor, ECM"]
["P0546","Exhaust gas recirculation temperature (EGRT) sensor, bank 1 -high input","Wiring short to positive, EGRT sensor, ECM"]
["P0547","Exhaust gas temperature sensor, bank 2 sensor 1 circuit malfunction","Wiring, poor connection, exhaust gas temperature sensor, ECM"]
["P0548","Exhaust gas temperature sensor, bank 2 sensor 1 circuit low","Wiring short to earth, exhaust gas temperature sensor, ECM"]
["P0549","Exhaust gas temperature sensor, bank 2 sensor 1 circuit high","Wiring short to positive, exhaust gas temperature sensor, ECM"]
["P054A","Cold Start \"B\" Camshaft Position Timing Over-Advanced","-"]
["P054B","Cold Start \"B\" Camshaft Position Timing Over-Retarded","-"]
["P054C","Cold Start \"B\" Camshaft Position Timing Over-Advanced","-"]
["P054D","Cold Start \"B\" Camshaft Position Timing Over-Retarded","-"]
["P054E","ISO/SAE Reserved","-"]
["P054F","ISO/SAE Reserved","-"]
["P0550","Power steering pressure (PSP) sensor/switch circuit malfunction","Wiring, PSP sensor/switch, ECM"]
["P0551","Power steering pressure (PSP) sensor/switch range/performance problem","PAS system, PSP sensor/switch"]
["P0552","Power steering pressure (PSP) sensor/switch -low input","Wiring short to earth, PSP sensor/switch, ECM"]
["P0553","Power steering pressure (PSP) sensor/switch -high input","Wiring short to positive, PSP sensor/switch, ECM"]
["P0554","Power steering pressure (PSP) sensor/switch -circuit intermittent","Wiring, poor connection, PSP sensor/switch, ECM"]
["P0555","Brake servo pressure sensor -circuit malfunction","Wiring, poor connection, brake servo pressure sensor, ECM"]
["P0556","Brake servo pressure sensor -circuit range/performance","Wiring, poor connection, brake servo pressure sensor, ECM"]
["P0557","Brake servo pressure sensor -circuit low input","Wiring short to earth, brake servo pressure sensor, ECM"]
["P0558","Brake servo pressure sensor -circuit high input","Wiring short to positive, brake servo pressure sensor, ECM"]
["P0559","Brake servo pressure sensor -circuit intermittent","Wiring, poor connection, brake servo pressure sensor, ECM"]
["P055A","ISO/SAE Reserved","-"]
["P055B","ISO/SAE Reserved","-"]
["P055C","ISO/SAE Reserved","-"]
["P055D","ISO/SAE Reserved","-"]
["P055E","ISO/SAE Reserved","-"]
["P055F","ISO/SAE Reserved","-"]
["P0560","System voltage malfunction","Wiring, poor connection, battery, alternator"]
["P0561","System voltage -unstable","Wiring, poor connection, battery, alternator"]
["P0562","System voltage -low","Wiring, poor connection, battery, alternator"]
["P0563","System voltage -high","Alternator"]
["P0564","Cruise control system, multi -function switch input A -circuit malfunction","Wiring, poor connection, multi -function switch, mechanical fault"]
["P0565","Cruise control master switch, ON signal -malfunction","Wiring, cruise control master switch, ECM"]
["P0566","Cruise control master switch, OFF signal -malfunction","Wiring, cruise control master switch, ECM"]
["P0567","Cruise control selector switch, RESUME signal malfunction","Wiring, cruise control selector switch, ECM"]
["P0568","Cruise control master switch, SET signal -malfunction","Wiring, cruise control master switch, ECM"]
["P0569","Cruise control selector switch, COAST signal malfunction","Wiring, cruise control selector switch, ECM"]
["P056A","Cruise Control \"Increase Distance\" Signal","-"]
["P056B","Cruise Control \"Decrease Distance\" Signal","-"]
["P056C","ISO/SAE Reserved","-"]
["P056D","ISO/SAE Reserved","-"]
["P056E","ISO/SAE Reserved","-"]
["P056F","ISO/SAE Reserved","-"]
["P0570","Cruise control system, APP sensor signal -malfunction","Wiring, APP sensor, ECM"]
["P0571","Cruise/brake switch A -circuit malfunction","Wiring, cruise/brake switch, ECM"]
["P0572","Cruise/brake switch A -circuit low","Wiring short to earth, cruise/brake switch, ECM"]
["P0573","Cruise/brake switch A -circuit high","Wiring short to positive, cruise/brake switch, ECM"]
["P0574","Cruise control system -vehicle speed too high","Mechanical fault"]
["P0575","Cruise control system -input circuit malfunction","Wiring, poor connection, mechanical fault, ECM"]
["P0576","Cruise control system -input circuit low","Wiring short to earth"]
["P0577","Cruise control system -input circuit high","Wiring short to positive"]
["P0578","Cruise control system, multi -function switch input A circuit stuck","Wiring, poor connection, multi -function switch, mechanical fault"]
["P0579","Cruise control system, multi -function switch input A circuit range/performance","Wiring, poor connection, multi -function switch, mechanical fault"]
["P057A","ISO/SAE Reserved","-"]
["P057B","ISO/SAE Reserved","-"]
["P057C","ISO/SAE Reserved","-"]
["P057D","ISO/SAE Reserved","-"]
["P057E","ISO/SAE Reserved","-"]
["P057F","ISO/SAE Reserved","-"]
["P0580","Cruise control system, multi -function switch input A -circuit low","Wiring short to earth, multi -function switch, mechanical fault"]
["P0581","Cruise control system, multi -function switch input A circuit high","Wiring short to positive, multi -function switch, mechanical fault"]
["P0582","Cruise control system, vacuum control -circuit open","Wiring, vacuum control solenoid"]
["P0583","Cruise control system, vacuum control -circuit low","Wiring short to earth, vacuum control solenoid"]
["P0584","Régulateur de vitesse, contrôle du vide - circuit haut","Câblage court vers positif, solénoïde de contrôle du vide"]
["P0585","Régulateur de vitesse, corrélation A / B entrée commutateur multifonctions","Défaut mécanique"]
["P0586","Régulateur de vitesse, contrôle de ventilation - circuit ouvert","Câblage, solénoïde de contrôle de ventilation"]
["P0587","Régulateur de vitesse, commande de ventilation -circuit low","Câblage à la terre, solénoïde de contrôle de ventilation"]
["P0588","Régulateur de vitesse, contrôle de ventilation - circuit haut","Câblage court à positif, solénoïde de contrôle de ventilation"]
["P0589","Régulateur de vitesse, dysfonctionnement du circuit de l'entrée B du commutateur multifonctions","Câblage, mauvaise connexion, interrupteur multifonction, défaut mécanique"]
["P058A","ISO / SAE réservés","-"]
["P058B","ISO / SAE réservés","-"]
["P058C","ISO / SAE réservés","-"]
["P058D","ISO / SAE réservés","-"]
["P058E","ISO / SAE réservés","-"]
["P058F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0590","Régulateur de vitesse, entrée de commutateur multifonction à 8 circuits bloqués","Câblage, mauvaise connexion, interrupteur multifonction, défaut mécanique"]
["P0591","Régulateur de vitesse, entrée de l'interrupteur multifonctions B - plage / performances du circuit","Câblage, mauvaise connexion, interrupteur multifonction, défaut mécanique"]
["P0592","Régulateur de vitesse, entrée de commutateur multifonctions 8circuit bas","Câblage à la terre, commutateur multifonctions, défaut mécanique"]
["P0593","Régulateur de vitesse, entrée de commutateur multifonctions 8-circuit haut","Câblage court-circuit vers positif, commutateur multifonctions, défaut mécanique"]
["P0594","Régulateur de vitesse, commande d'actionneur - circuit ouvert","Câblage, actionneur"]
["P0595","Régulateur de vitesse, commande d'actionneur - circuit bas","Câblage à la terre, actionneur"]
["P0596","Régulateur de vitesse, commande d'actionneur - circuit haut","Câblage court-circuit vers positif, actionneur"]
["P0597","Système de commande de chauffage par thermostat - circuit ouvert","Câblage, relais, thermostat"]
["P0598","Système de commande de chauffage par thermostat -circuit low","Câblage à la terre, relais, thermostat"]
["P0599","Système de commande de chauffage par thermostat -circuit high","Câblage court-circuit vers positif, relais, chauffage par thermostat"]
["P059A - P05FF","ISO / SAE réservés","-"]
["P0600 - P0699 (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P0600","Bus de données CAN - dysfonctionnement","Câblage, système connecté, ECM"]
["P0601","Erreur de somme de contrôle de la mémoire du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P0602","Erreur de programmation du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P0603","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -KAM","ECM"]
["P0604","Erreur de module de gestion du moteur (ECM) -RAM","ECM"]
["P0605","Erreur de module de commande de moteur (ECM)","ECM"]
["P0606","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande du groupe motopropulseur (PCM) - défaillance du processeur","ECM / PCM"]
["P0607","Problème de performance du module de commande","Module de controle"]
["P0608","Module de commande du moteur (ECM), sortie VSS A - dysfonctionnement","ECM"]
["P0609","Module de commande du moteur (ECM), sortie VSS B - dysfonctionnement","ECM"]
["P060A","Performances du processeur de surveillance du module de contrôle interne","-"]
["P060B","Performances du traitement A / D du module de contrôle interne","-"]
["P060C","Performances du processeur principal du module de contrôle interne","-"]
["P060D","Performance de la pédale d'accélérateur du module de commande interne","-"]
["P060E","Performance de la position du papillon du module de commande interne","-"]
["P060F","Performances de la température du liquide de refroidissement du module de contrôle interne","-"]
["P0610","Module de contrôle - option options véhicule","Module de controle"]
["P0611","Module de commande d'injecteur de carburant - problème de performance","Module de contrôle d'injecteur de carburant"]
["P0612","Module de commande d'injecteur de carburant - circuit de relais de commande","Câblage, relais, module de commande d'injecteur de carburant"]
["P0613","Erreur de processeur du module de commande de transmission (TCM)","TCM"]
["P0614","Correspondance entre module de commande de moteur (ECM) et module de commande de transmission (TCM)","ECM! TCM"]
["P0615","Relais de démarreur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, relais du démarreur, ECM"]
["P0616","Relais de démarreur - circuit bas","Câblage à la terre, relais du démarreur, ECM"]
["P0617","Relais de démarreur - circuit haut","Câblage court-circuit vers positif, relais de démarreur, ECM"]
["P0618","Erreur de module de contrôle de carburant -KAM","Module de contrôle de carburant alternatif"]
["P0619","Module de contrôle de carburant alternatif - Erreur RAM / ROM","Module de contrôle de carburant alternatif"]
["P061A","Performances de couple du module de commande interne","-"]
["P061B","Performances du calcul du couple du module de contrôle interne","-"]
["P061C","Performances de régime du moteur du module de contrôle interne","-"]
["P061D","Performances massiques d'air du moteur du module de commande interne","-"]
["P061E","Performances du signal de freinage du module de commande interne","-"]
["P061F","Performances du contrôleur d'actionneur de papillon du module de contrôle interne","-"]
["P0620","Alternateur, dysfonctionnement du circuit de commande","Câblage, alternateur, batterie, ECM"]
["P0621","Témoin d'alternateur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, voyant d’alternateur, ECM"]
["P0622","Alternateur, commande sur site - dysfonctionnement du circuit","Câblage, alternateur, batterie, ECM"]
["P0623","Dysfonctionnement de la lampe de commande du générateur","Câblage, mauvaise connexion, ampoule, ECM"]
["P0624","Témoin de contrôle du bouchon de remplissage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, ampoule, ECM"]
["P0625","Terminal de champ générateur - circuit bas","Câblage à la terre, générateur"]
["P0626","Terminal de champ générateur - circuit haut","Câblage court à positif, générateur"]
["P0627","Commande de pompe à carburant - circuit ouvert","Câblage, relais, pompe à carburant"]
["P0628","Commande de pompe à carburant - circuit bas","Câblage à la terre, relais, pompe à carburant"]
["P0629","Commande de pompe à carburant - circuit haut","Câblage court-circuit vers positif, relais, pompe à carburant"]
["P062A","Plage / rendement du circuit de commande de la pompe à carburant \"A\"","-"]
["P062B","Performance du contrôle d'injecteur de carburant du module de contrôle interne","-"]
["P062C","Performance du véhicule du module de contrôle interne","-"]
["P062D","Performances du circuit de commande d'injecteur de carburant","Câblage, circuit ou logiciel injecteur / injecteur de carburant défectueux, PCM"]
["P062E","Performances du circuit de commande d'injecteur de carburant","-"]
["P062F","Erreur EEPROM du module de contrôle interne","Câblage, logiciel incorrect / incompatible, tension système faible ou élevée"]
["P0630","VIN non programmé ou incompatible -ECM / PCM","ECM / PCM"]
["P0631","VIN non programmé ou incompatible -TCM","TCM"]
["P0632","Compteur kilométrique non programmé - ECM / PCM","ECM / PCM"]
["P0633","Touche antidémarrage non programmée - ECM / PCM","ECM / PCM"]
["P0634","PCM / ECM / TCM - température interne trop élevée","Défaut mécanique, PCM / ECM / TCM"]
["P0635","Commande de direction assistée - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, commutateur de pression de direction assistée (PSP), ECM"]
["P0636","Commande de direction assistée - circuit bas","Câblage à la terre, commutateur de pression de direction assistée (PSP), ECM"]
["P0637","Commande de direction assistée - circuit haut","Câblage court-circuit vers positif, commutateur de pression de direction assistée (PSP), ECM"]
["P0638","Commande d'actionneur de papillon, plage 1, problème de performances","Réglage de base non effectué (le cas échéant), moteur actionneur / papillon ISC, capteur APP"]
["P0639","Commande d'actionneur de papillon, plage 2 / performance","Câblage de la manette des gaz"]
["P063A","Circuit de détection de tension de générateur","-"]
["P063B","Generator Voltage Sense Circuit Range/Performance","-"]
["P063C","Generator Voltage Sense Circuit Low","-"]
["P063D","Generator Voltage Sense Circuit High","-"]
["P063E","Auto Configuration Throttle Input Not Present","-"]
["P063F","Auto Configuration Engine Coolant Temperature Input Not Present","-"]
["P0640","Intake air heater control -circuit malfunction","Wiring, relay, intake air heater"]
["P0641","Sensor reference voltage A -circuit open","Wiring short to positive"]
["P0642","Engine control module (ECM), knock control -defective","ECM"]
["P0643","Sensor reference voltage A -circuit high","Wiring short to positive"]
["P0644","Driver display, serial communication -circuit malfunction","Wiring, CAN data bus, ECM"]
["P0645","Air conditioning (AC)","Wiring, AC system"]
["P0646","AC compressor clutch relay -circuit low","Wiring short to earth, AC compressor clutch relay"]
["P0647","AC compressor clutch relay -circuit high","Wiring short to positive, AC compressor clutch relay"]
["P0648","Immobilizer control lamp -circuit malfunction","Wiring, poor connection, bulb, ECM"]
["P0649","Cruise control lamp -circuit","Wiring, poor connection, bulb, ECM"]
["P064A","Fuel Pump Control Module","-"]
["P064B","PTO Control Module","-"]
["P064C","Glow Plug Control Module","-"]
["P064D","Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance","-"]
["P064E","Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance","-"]
["P064F","Unauthorized Software/Calibration Detected","-"]
["P0650","Malfunction indicator lamp (MIL) -circuit malfunction","Wiring, MIL, ECM"]
["P0651","Sensor reference voltage B -circuit open","Wiring short to positive"]
["P0652","Sensor reference voltage B -circuit low","Wiring short to earth"]
["P0653","Sensor reference voltage B -circuit high","Wiring short to positive"]
["P0654","Engine rpm, output -circuit malfunction","Wiring, ECM"]
["P0655","Engine hot lamp output -circuit malfunction","Wiring, engine hot lamp, ECM"]
["P0656","Fuel level output -circuit malfunction","Wiring, ECM"]
["P0657","Actuator supply voltage -circuit open","Wiring"]
["P0658","Actuator supply voltage -circuit low","Wiring short to earth, actuator"]
["P0659","Actuator supply voltage -circuit high","Wiring short to positive, actuator"]
["P065A","Generator System Performance","-"]
["P065B","Generator Control Circuit Range/Performance","-"]
["P065C","Generator Mechanical Performance","-"]
["P065D","Reductant System Malfunction Lamp Control Circuit","-"]
["P065E","Intake Manifold Tuning Valve Performance","-"]
["P065F","Intake Manifold Tuning Valve Performance","-"]
["P0660","Intake manifold air control solenoid, bank 1 -circuit open","Wiring, intake manifold air control solenoid"]
["P0661","Intake manifold air control solenoid, bank 1 -circuit low","Wiring short to earth, intake manifold air control solenoid"]
["P0662","Intake manifold air control solenoid, bank 1 -circuit high","Wiring short to positive, intake manifold air control solenoid"]
["P0663","Intake manifold air control solenoid, bank 2 -circuit open","Wiring, intake manifold air control solenoid"]
["P0664","Intake manifold air control solenoid, bank 2 -circuit low","Wiring short to earth, intake manifold air control solenoid"]
["P0665","Intake manifold air control solenoid, bank 2 -circuit high","Wiring short to positive, intake manifold"]
["P0666","PCM/ECM/TCM internal temperature sensor circuit malfunction","Wiring, poor connection, internal temperature sensor, ECM"]
["P0667","PCM/ECM/TCM internal temperature sensor range/performance","Wiring, poor connection, internal temperature sensor, ECM"]
["P0668","PCM/ECM/TCM internal temperature sensor -circuit low","Wiring short to earth, internal temperature sensor, ECM"]
["P0669","PCM/ECM/TCM internal temperature sensor -circuit high","Wiring short to positive, internal temperature sensor, ECM"]
["P066A","Cylinder 1 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P066B","Cylinder 1 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P066C","Cylinder 2 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P066D","Cylinder 2 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P066E","Cylinder 3 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P066F","Cylinder 3 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P0670","Glow plug control module -circuit malfunction","Wiring, poor connection, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0671","Glow plug, cylinder 1 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0672","Glow plug, cylinder 2 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0673","Glow plug, cylinder 3 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0674","Glow plug, cylinder 4 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0675","Glow plug, cylinder 5 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0676","Glow plug, cylinder 6 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0677","Glow plug, cylinder 7 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0678","Glow plug, cylinder 8 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0679","Glow plug, cylinder 9 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P067A","Cylinder 4 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P067B","Cylinder 4 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P067C","Cylinder 5 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P067D","Cylinder 5 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P067E","Cylinder 6 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P067F","Cylinder 6 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P0680","Glow plug, cylinder 10 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0681","Glow plug, cylinder 11 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0682","Glow plug, cylinder 12 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0683","Glow plug control module/ECM/PCM communication -malfunction","Wiring, poor connection, glow plug control module, ECM/PCM"]
["P0684","Glow plug control module/ECM/PCM communication range/performance","Wiring, poor connection, glow plug control module, ECM/PCM"]
["P0685","ECM/PCM power relay -circuit open","Wiring, ECM/PCM power relay"]
["P0686","ECM/PCM power relay -circuit low","Wiring short to earth, ECM/PCM power relay, ECM"]
["P0687","Engine control relay -short to earth","Wiring short to earth, engine control relay, ECM"]
["P0688","Engine control relay -short to positive","Wiring short to positive, engine control relay, ECM"]
["P0689","ECM/PCM power relay -sense circuit low","Wiring short to earth, ECM/PCM power relay, ECM"]
["P068A","ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Early","-"]
["P068B","ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Late","-"]
["P068C","Cylinder 7 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P068D","Cylinder 7 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P068E","Cylinder 8 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P068F","Cylinder 8 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P0690","ECM/PCM power relay -sense circuit high","Wiring short to positive, ECM/PCM power relay, ECM"]
["P0691","Engine coolant blower motor 1 -short to earth","Wiring short to earth, engine coolant blower motor, ECM"]
["P0692","Engine coolant blower motor 1 -short to positive","Wiring short to positive, engine coolant blower motor, ECM"]
["P0693","Engine coolant blower motor 2 -short to earth","Wiring short to earth, engine coolant blower motor, ECM"]
["P0694","Engine coolant blower motor 2 -short to positive","Wiring short to positive, engine coolant blower motor, ECM"]
["P0695","Engine coolant blower motor 3 -control circuit low","Wiring short to earth, blower motor"]
["P0696","Engine coolant blower motor 3 -control circuit high","Wiring short to positive, blower motor"]
["P0697","Sensor reference voltage C -circuit open","Wiring short to positive"]
["P0698","Sensor reference voltage C -circuit low","Wiring short to earth"]
["P0699","Sensor reference voltage C -circuit high","Wiring short to positive"]
["P069A","Cylinder 9 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P069B","Cylinder 9 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P069C","Cylinder 10 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P069D","Cylinder 10 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P069E","Fuel Pump Control Module Requested MIL Illumination","-"]
["P069F","Throttle Actuator Control Lamp Control Circuit","-"]
["P06A0","Variable A/C Compressor Control Circuit","-"]
["P06A1","Variable A/C Compressor Control Circuit Low","-"]
["P06A2","Variable A/C Compressor Control Circuit High","-"]
["P06A3","Sensor Reference Voltage \"D\" Circuit/Open","-"]
["P06A4","Sensor Reference Voltage \"D\" Circuit Low","-"]
["P06A5","Sensor Reference Voltage \"D\" Circuit High","-"]
["P06A6","Sensor Reference Voltage \"A\" Circuit Range/Performance","-"]
["P06A7","Sensor Reference Voltage \"B\" Circuit Range/Performance","-"]
["P06A8","Sensor Reference Voltage \"C\" Circuit Range/Performance","-"]
["P06A9","Sensor Reference Voltage \"D\" Circuit Range/Performance","-"]
["P06AA","PCM/ECM/TCM Internal Temperature \"B\" Too High","-"]
["P06AB","PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor \"B\" Circuit","-"]
["P06AC","PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor \"B\" Range/Performance","-"]
["P06AD","PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor \"B\" Circuit Low","-"]
["P06AE","PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor \"B\" Circuit High","-"]
["P06AF","Torque Management System - Forced Engine Shutdown","-"]
["P06B0","Sensor Power Supply \"A\" Circuit/Open","-"]
["P06B1","Sensor Power Supply \"A\" Circuit Low","-"]
["P06B2","Sensor Power Supply \"A\" Circuit High","-"]
["P06B3","Sensor Power Supply \"B\" Circuit/Open","-"]
["P06B4","Sensor Power Supply \"B\" Circuit Low","-"]
["P06B5","Valeur élevée du circuit d'alimentation du capteur \"B\"","-"]
["P06B6","Performances du processeur de capteur de frappe 1 du module de contrôle interne","-"]
["P06B7","Performances du processeur de capteur de frappe 2 du module de contrôle interne","-"]
["P06B8","Erreur de mémoire vive non volatile (NVRAM) du module de contrôle interne","-"]
["P06B9","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 1","-"]
["P06BA","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 2","-"]
["P06BB","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 3","-"]
["P06BC","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 4","-"]
["P06BD","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 5","-"]
["P06BE","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 6","-"]
["P06BF","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 7","-"]
["P06C0","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 8","-"]
["P06C1","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 9","-"]
["P06C2","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 10","-"]
["P06C3","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 11","-"]
["P06C4","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 12","-"]
["P06C5","Bougie de préchauffage du cylindre 1 incorrecte","-"]
["P06C6","Bougie de préchauffage du cylindre 2 incorrecte","-"]
["P06C7","Bougie de préchauffage du cylindre 3 incorrecte","-"]
["P06C8","Bougie de préchauffage du cylindre 4 incorrecte","-"]
["P06C9","Bougie de préchauffage du cylindre 5 incorrecte","-"]
["P06CA","Bougie de préchauffage du cylindre 6 incorrecte","-"]
["P06CB","Bougie de préchauffage du cylindre 7 incorrecte","-"]
["P06CC","Bougie de préchauffage du cylindre 8 incorrecte","-"]
["P06CD","Bougie de préchauffage du cylindre 9 incorrecte","-"]
["P06CE","Bougie de préchauffage du cylindre 10 incorrecte","-"]
["P06CF","Bougie de préchauffage du cylindre 11 incorrecte","-"]
["P06D0","Bougie de préchauffage du cylindre 12 incorrecte","-"]
["P06D1","Module de contrôle interne Performances de contrôle de bobine d'allumage","-"]
["P06D2 ","ISO / SAE réservés","-"]
["P06FF","ISO / SAE réservés","-"]

{"sheet":"P0600-P0699","index":4,"n_rows":215,"n_cols":3,"rows_kept":215,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2],[0,0,0,2]]}
["Codes P06XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P0600","Bus de données CAN - dysfonctionnement","Câblage, système connecté, ECM"]
["P0601","Erreur de somme de contrôle de la mémoire du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P0602","Erreur de programmation du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P0603","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -KAM","ECM"]
["P0604","Erreur de module de gestion du moteur (ECM) -RAM","ECM"]
["P0605","Erreur de module de commande de moteur (ECM)","ECM"]
["P0606","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande du groupe motopropulseur (PCM) - défaillance du processeur","ECM / PCM"]
["P0607","Problème de performance du module de commande","Module de controle"]
["P0608","Module de commande du moteur (ECM), sortie VSS A - dysfonctionnement","ECM"]
["P0609","Module de commande du moteur (ECM), sortie VSS B - dysfonctionnement","ECM"]
["P060A","Performances du processeur de surveillance du module de contrôle interne","-"]
["P060B","Performances du traitement A / D du module de contrôle interne","-"]
["P060C","Performances du processeur principal du module de contrôle interne","-"]
["P060D","Performance de la pédale d'accélérateur du module de commande interne","-"]
["P060E","Performance de la position du papillon du module de commande interne","-"]
["P060F","Performances de la température du liquide de refroidissement du module de contrôle interne","-"]
["P0610","Module de contrôle - option options véhicule","Module de controle"]
["P0611","Module de commande d'injecteur de carburant - problème de performance","Module de contrôle d'injecteur de carburant"]
["P0612","Module de commande d'injecteur de carburant - circuit de relais de commande","Câblage, relais, module de commande d'injecteur de carburant"]
["P0613","Erreur de processeur du module de commande de transmission (TCM)","TCM"]
["P0614","Correspondance entre module de commande de moteur (ECM) et module de commande de transmission (TCM)","ECM! TCM"]
["P0615","Relais de démarreur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, relais du démarreur, ECM"]
["P0616","Relais de démarreur - circuit bas","Câblage à la terre, relais du démarreur, ECM"]
["P0617","Relais de démarreur - circuit haut","Câblage court-circuit vers positif, relais de démarreur, ECM"]
["P0618","Erreur de module de contrôle de carburant -KAM","Module de contrôle de carburant alternatif"]
["P0619","Module de contrôle de carburant alternatif - Erreur RAM / ROM","Module de contrôle de carburant alternatif"]
["P061A","Performances de couple du module de commande interne","-"]
["P061B","Performances du calcul du couple du module de contrôle interne","-"]
["P061C","Performances de régime du moteur du module de contrôle interne","-"]
["P061D","Performances massiques d'air du moteur du module de commande interne","-"]
["P061E","Performances du signal de freinage du module de commande interne","-"]
["P061F","Performances du contrôleur d'actionneur de papillon du module de contrôle interne","-"]
["P0620","Alternateur, dysfonctionnement du circuit de commande","Câblage, alternateur, batterie, ECM"]
["P0621","Témoin d'alternateur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, voyant d’alternateur, ECM"]
["P0622","Alternateur, commande sur site - dysfonctionnement du circuit","Câblage, alternateur, batterie, ECM"]
["P0623","Dysfonctionnement de la lampe de commande du générateur","Câblage, mauvaise connexion, ampoule, ECM"]
["P0624","Témoin de contrôle du bouchon de remplissage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, ampoule, ECM"]
["P0625","Terminal de champ générateur - circuit bas","Câblage à la terre, générateur"]
["P0626","Terminal de champ générateur - circuit haut","Câblage court à positif, générateur"]
["P0627","Commande de pompe à carburant - circuit ouvert","Câblage, relais, pompe à carburant"]
["P0628","Commande de pompe à carburant - circuit bas","Câblage à la terre, relais, pompe à carburant"]
["P0629","Commande de pompe à carburant - circuit haut","Câblage court-circuit vers positif, relais, pompe à carburant"]
["P062A","Plage / rendement du circuit de commande de la pompe à carburant \"A\"","-"]
["P062B","Performance du contrôle d'injecteur de carburant du module de contrôle interne","-"]
["P062C","Performance du véhicule du module de contrôle interne","-"]
["P062D","Performances du circuit de commande d'injecteur de carburant","Câblage, circuit ou logiciel injecteur / injecteur de carburant défectueux, PCM"]
["P062E","Performances du circuit de commande d'injecteur de carburant","-"]
["P062F","Erreur EEPROM du module de contrôle interne","Câblage, logiciel incorrect / incompatible, tension système faible ou élevée"]
["P0630","VIN non programmé ou incompatible -ECM / PCM","ECM / PCM"]
["P0631","VIN non programmé ou incompatible -TCM","TCM"]
["P0632","Compteur kilométrique non programmé - ECM / PCM","ECM / PCM"]
["P0633","Touche antidémarrage non programmée - ECM / PCM","ECM / PCM"]
["P0634","PCM / ECM / TCM - température interne trop élevée","Défaut mécanique, PCM / ECM / TCM"]
["P0635","Commande de direction assistée - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, commutateur de pression de direction assistée (PSP), ECM"]
["P0636","Commande de direction assistée - circuit bas","Câblage à la terre, commutateur de pression de direction assistée (PSP), ECM"]
["P0637","Commande de direction assistée - circuit haut","Câblage court-circuit vers positif, commutateur de pression de direction assistée (PSP), ECM"]
["P0638","Commande d'actionneur de papillon, plage 1, problème de performances","Réglage de base non effectué (le cas échéant), moteur actionneur / papillon ISC, capteur APP"]
["P0639","Commande d'actionneur de papillon, plage 2 / performance","Câblage de la manette des gaz"]
["P063A","Circuit de détection de tension de générateur","-"]
["P063B","Generator Voltage Sense Circuit Range/Performance","-"]
["P063C","Generator Voltage Sense Circuit Low","-"]
["P063D","Generator Voltage Sense Circuit High","-"]
["P063E","Auto Configuration Throttle Input Not Present","-"]
["P063F","Auto Configuration Engine Coolant Temperature Input Not Present","-"]
["P0640","Intake air heater control -circuit malfunction","Wiring, relay, intake air heater"]
["P0641","Sensor reference voltage A -circuit open","Wiring short to positive"]
["P0642","Engine control module (ECM), knock control -defective","ECM"]
["P0643","Sensor reference voltage A -circuit high","Wiring short to positive"]
["P0644","Driver display, serial communication -circuit malfunction","Wiring, CAN data bus, ECM"]
["P0645","Air conditioning (AC)","Wiring, AC system"]
["P0646","AC compressor clutch relay -circuit low","Wiring short to earth, AC compressor clutch relay"]
["P0647","AC compressor clutch relay -circuit high","Wiring short to positive, AC compressor clutch relay"]
["P0648","Immobilizer control lamp -circuit malfunction","Wiring, poor connection, bulb, ECM"]
["P0649","Cruise control lamp -circuit","Wiring, poor connection, bulb, ECM"]
["P064A","Fuel Pump Control Module","-"]
["P064B","PTO Control Module","-"]
["P064C","Glow Plug Control Module","-"]
["P064D","Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance","-"]
["P064E","Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance","-"]
["P064F","Unauthorized Software/Calibration Detected","-"]
["P0650","Malfunction indicator lamp (MIL) -circuit malfunction","Wiring, MIL, ECM"]
["P0651","Sensor reference voltage B -circuit open","Wiring short to positive"]
["P0652","Sensor reference voltage B -circuit low","Wiring short to earth"]
["P0653","Sensor reference voltage B -circuit high","Wiring short to positive"]
["P0654","Engine rpm, output -circuit malfunction","Wiring, ECM"]
["P0655","Engine hot lamp output -circuit malfunction","Wiring, engine hot lamp, ECM"]
["P0656","Fuel level output -circuit malfunction","Wiring, ECM"]
["P0657","Actuator supply voltage -circuit open","Wiring"]
["P0658","Actuator supply voltage -circuit low","Wiring short to earth, actuator"]
["P0659","Actuator supply voltage -circuit high","Wiring short to positive, actuator"]
["P065A","Generator System Performance","-"]
["P065B","Generator Control Circuit Range/Performance","-"]
["P065C","Generator Mechanical Performance","-"]
["P065D","Reductant System Malfunction Lamp Control Circuit","-"]
["P065E","Intake Manifold Tuning Valve Performance","-"]
["P065F","Intake Manifold Tuning Valve Performance","-"]
["P0660","Intake manifold air control solenoid, bank 1 -circuit open","Wiring, intake manifold air control solenoid"]
["P0661","Intake manifold air control solenoid, bank 1 -circuit low","Wiring short to earth, intake manifold air control solenoid"]
["P0662","Intake manifold air control solenoid, bank 1 -circuit high","Wiring short to positive, intake manifold air control solenoid"]
["P0663","Intake manifold air control solenoid, bank 2 -circuit open","Wiring, intake manifold air control solenoid"]
["P0664","Intake manifold air control solenoid, bank 2 -circuit low","Wiring short to earth, intake manifold air control solenoid"]
["P0665","Intake manifold air control solenoid, bank 2 -circuit high","Wiring short to positive, intake manifold"]
["P0666","PCM/ECM/TCM internal temperature sensor circuit malfunction","Wiring, poor connection, internal temperature sensor, ECM"]
["P0667","PCM/ECM/TCM internal temperature sensor range/performance","Wiring, poor connection, internal temperature sensor, ECM"]
["P0668","PCM/ECM/TCM internal temperature sensor -circuit low","Wiring short to earth, internal temperature sensor, ECM"]
["P0669","PCM/ECM/TCM internal temperature sensor -circuit high","Wiring short to positive, internal temperature sensor, ECM"]
["P066A","Cylinder 1 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P066B","Cylinder 1 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P066C","Cylinder 2 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P066D","Cylinder 2 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P066E","Cylinder 3 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P066F","Cylinder 3 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P0670","Glow plug control module -circuit malfunction","Wiring, poor connection, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0671","Glow plug, cylinder 1 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0672","Glow plug, cylinder 2 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0673","Glow plug, cylinder 3 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0674","Glow plug, cylinder 4 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0675","Glow plug, cylinder 5 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0676","Glow plug, cylinder 6 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0677","Glow plug, cylinder 7 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0678","Glow plug, cylinder 8 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0679","Glow plug, cylinder 9 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P067A","Cylinder 4 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P067B","Cylinder 4 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P067C","Cylinder 5 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P067D","Cylinder 5 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P067E","Cylinder 6 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P067F","Cylinder 6 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P0680","Glow plug, cylinder 10 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0681","Glow plug, cylinder 11 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0682","Glow plug, cylinder 12 -circuit malfunction","Wiring, poor connection, relay, glow plug control module, glow plug, ECM"]
["P0683","Glow plug control module/ECM/PCM communication -malfunction","Wiring, poor connection, glow plug control module, ECM/PCM"]
["P0684","Glow plug control module/ECM/PCM communication range/performance","Wiring, poor connection, glow plug control module, ECM/PCM"]
["P0685","ECM/PCM power relay -circuit open","Wiring, ECM/PCM power relay"]
["P0686","ECM/PCM power relay -circuit low","Wiring short to earth, ECM/PCM power relay, ECM"]
["P0687","Engine control relay -short to earth","Wiring short to earth, engine control relay, ECM"]
["P0688","Engine control relay -short to positive","Wiring short to positive, engine control relay, ECM"]
["P0689","ECM/PCM power relay -sense circuit low","Wiring short to earth, ECM/PCM power relay, ECM"]
["P068A","ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Early","-"]
["P068B","ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Late","-"]
["P068C","Cylinder 7 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P068D","Cylinder 7 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P068E","Cylinder 8 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P068F","Cylinder 8 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P0690","ECM/PCM power relay -sense circuit high","Wiring short to positive, ECM/PCM power relay, ECM"]
["P0691","Engine coolant blower motor 1 -short to earth","Wiring short to earth, engine coolant blower motor, ECM"]
["P0692","Engine coolant blower motor 1 -short to positive","Wiring short to positive, engine coolant blower motor, ECM"]
["P0693","Engine coolant blower motor 2 -short to earth","Wiring short to earth, engine coolant blower motor, ECM"]
["P0694","Engine coolant blower motor 2 -short to positive","Wiring short to positive, engine coolant blower motor, ECM"]
["P0695","Engine coolant blower motor 3 -control circuit low","Wiring short to earth, blower motor"]
["P0696","Engine coolant blower motor 3 -control circuit high","Wiring short to positive, blower motor"]
["P0697","Sensor reference voltage C -circuit open","Wiring short to positive"]
["P0698","Sensor reference voltage C -circuit low","Wiring short to earth"]
["P0699","Sensor reference voltage C -circuit high","Wiring short to positive"]
["P069A","Cylinder 9 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P069B","Cylinder 9 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P069C","Cylinder 10 Glow Plug Control Circuit Low","-"]
["P069D","Cylinder 10 Glow Plug Control Circuit High","-"]
["P069E","Fuel Pump Control Module Requested MIL Illumination","-"]
["P069F","Throttle Actuator Control Lamp Control Circuit","-"]
["P06A0","Variable A/C Compressor Control Circuit","-"]
["P06A1","Variable A/C Compressor Control Circuit Low","-"]
["P06A2","Variable A/C Compressor Control Circuit High","-"]
["P06A3","Sensor Reference Voltage \"D\" Circuit/Open","-"]
["P06A4","Sensor Reference Voltage \"D\" Circuit Low","-"]
["P06A5","Sensor Reference Voltage \"D\" Circuit High","-"]
["P06A6","Sensor Reference Voltage \"A\" Circuit Range/Performance","-"]
["P06A7","Sensor Reference Voltage \"B\" Circuit Range/Performance","-"]
["P06A8","Sensor Reference Voltage \"C\" Circuit Range/Performance","-"]
["P06A9","Sensor Reference Voltage \"D\" Circuit Range/Performance","-"]
["P06AA","PCM/ECM/TCM Internal Temperature \"B\" Too High","-"]
["P06AB","PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor \"B\" Circuit","-"]
["P06AC","PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor \"B\" Range/Performance","-"]
["P06AD","PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor \"B\" Circuit Low","-"]
["P06AE","PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor \"B\" Circuit High","-"]
["P06AF","Torque Management System - Forced Engine Shutdown","-"]
["P06B0","Sensor Power Supply \"A\" Circuit/Open","-"]
["P06B1","Sensor Power Supply \"A\" Circuit Low","-"]
["P06B2","Sensor Power Supply \"A\" Circuit High","-"]
["P06B3","Sensor Power Supply \"B\" Circuit/Open","-"]
["P06B4","Sensor Power Supply \"B\" Circuit Low","-"]
["P06B5","Valeur élevée du circuit d'alimentation du capteur \"B\"","-"]
["P06B6","Performances du processeur de capteur de frappe 1 du module de contrôle interne","-"]
["P06B7","Performances du processeur de capteur de frappe 2 du module de contrôle interne","-"]
["P06B8","Erreur de mémoire vive non volatile (NVRAM) du module de contrôle interne","-"]
["P06B9","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 1","-"]
["P06BA","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 2","-"]
["P06BB","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 3","-"]
["P06BC","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 4","-"]
["P06BD","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 5","-"]
["P06BE","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 6","-"]
["P06BF","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 7","-"]
["P06C0","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 8","-"]
["P06C1","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 9","-"]
["P06C2","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 10","-"]
["P06C3","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 11","-"]
["P06C4","Plage / rendement du circuit de bougie de préchauffage du cylindre 12","-"]
["P06C5","Bougie de préchauffage du cylindre 1 incorrecte","-"]
["P06C6","Bougie de préchauffage du cylindre 2 incorrecte","-"]
["P06C7","Bougie de préchauffage du cylindre 3 incorrecte","-"]
["P06C8","Bougie de préchauffage du cylindre 4 incorrecte","-"]
["P06C9","Bougie de préchauffage du cylindre 5 incorrecte","-"]
["P06CA","Bougie de préchauffage du cylindre 6 incorrecte","-"]
["P06CB","Bougie de préchauffage du cylindre 7 incorrecte","-"]
["P06CC","Bougie de préchauffage du cylindre 8 incorrecte","-"]
["P06CD","Bougie de préchauffage du cylindre 9 incorrecte","-"]
["P06CE","Bougie de préchauffage du cylindre 10 incorrecte","-"]
["P06CF","Bougie de préchauffage du cylindre 11 incorrecte","-"]
["P06D0","Bougie de préchauffage du cylindre 12 incorrecte","-"]
["P06D1","Module de contrôle interne Performances de contrôle de bobine d'allumage","-"]
["P06D2 ","ISO / SAE réservés","-"]
["P06FF","ISO / SAE réservés","-"]

{"sheet":"P0700-P0799","index":5,"n_rows":196,"n_cols":3,"rows_kept":196,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2],[0,0,0,2]]}
["Codes P07XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Transmission)"]
["P0700","Système de contrôle de transmission - dysfonctionnement","Câblage, ECM / PCM! TCM"]
["P0701","Système de contrôle de transmission - problème de plage / performance","Câblage, ECM / PCM! TCM"]
["P0702","Système de contrôle de transmission - électrique","Câblage, ECM / PCM! TCM"]
["P0703","Convertisseur de couple / contacteur de frein B - dysfonctionnement du circuit","Câblage, convertisseur de couple / contacteur de freinage, ECM / PCM! TCM"]
["P0704","Clutch pedal position(CPP) switch -circuit malfunction","Wiring, CPP switch, ECM/PCM!TCM"]
["P0705","Transmission range (TR) sensor/switch, PRNDL input circuit malfunction","Wiring, TR sensor/switch, ECM/PCM!TCM"]
["P0706","Transmission range (TR) sensor/switch range/performance problem","Wiring, TR sensor/switch"]
["P0707","Transmission range (TR) sensor/switch -low input","Wiring short to earth, TR sensor/switch, ECM/PCM!TCM"]
["P0708","Transmission range (TR) sensor/switch -high input","Wiring short to positive, TR sensor/switch, ECM/PCM!TCM"]
["P0709","Transmission range (TR) sensor/switch circuit intermittent","Wiring, poor connection, TR sensor/switch, ECM/PCM!TCM"]
["P070A","Transmission Fluid Level Sensor Circuit","-"]
["P070B","Transmission Fluid Level Sensor Circuit Range/Performance","-"]
["P070C","Transmission Fluid Level Sensor Circuit Low","-"]
["P070D","Transmission Fluid Level Sensor Circuit High","-"]
["P070E","Transmission Fluid Level Sensor Circuit intermittent/Erratic","-"]
["P070F","Transmission Fluid Level Too Low","-"]
["P0710","Transmission fluid temperature (TFT) sensor circuit malfunction","Wiring, TFT sensor, ECM, ECM/PCM!TCM"]
["P0711","Transmission fluid temperature (TFT) sensor range/performance problem","Wiring, TFT sensor"]
["P0712","Transmission fluid temperature (TFT) sensor -low input","Wiring short to earth, TFT sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0713","Transmission fluid temperature (TFT) sensor -high input","Wiring short to positive, TFT sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0714","Transmission fluid temperature (TFT) sensor -circuit intermittent","Wiring, poor connection, TFT sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0715","Turbine shaft speed (TSS) sensor -circuit malfunction","Wiring, TSS sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0716","Turbine shaft speed (TSS) sensor -range/performance problem","Wiring, TSS sensor"]
["P0717","Turbine shaft speed (TSS) sensor -no signal","Wiring, TSS sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0718","Turbine shaft speed (TSS) sensor -circuit intermittent","Wiring, poor connection, TSS sensor, ECMIPCM!TCM"]
["P0719","Torque converter/brake switch B -circuit low","Wiring short to earth, torque converter/brake switch, ECM/PCM!TCM"]
["P071A","Transmission Mode Switch \"A\" Circuit","-"]
["P071B","Transmission Mode Switch \"A\" Circuit Low","-"]
["P071C","Transmission Mode Switch \"A\" Circuit High","-"]
["P071D","Transmission Mode Switch \"B\" Circuit","-"]
["P071E","Transmission Mode Switch \"B\" Circuit Low","-"]
["P071F","Transmission Mode Switch \"B\" Circuit High","-"]
["P0720","Output shaft speed (OSS) sensor -circuit malfunction","Wiring, VSS, ECM/PCM!TCM"]
["P0721","Output shaft speed (OSS) sensor -range/performance problem","Wiring, VSS"]
["P0722","Output shaft speed (OSS) sensor -no signal","Wiring, VSS, ECM/PCM!TCM"]
["P0723","Output shaft speed (OSS) sensor -circuit intermittent","Wiring, poor connection, VSS, ECM/PCM!TCM"]
["P0724","Torque converter/brake switch B -circuit high","Wiring short to positive, torque converter/brake switch, ECM/PCM!TCM"]
["P0725","Engine RPM input -circuit malfunction","Wiring, CKP/RPM sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0726","Engine RPM input -range/performance problem","Wiring, CKP/RPM sensor"]
["P0727","Engine RPM input -no signal","Wiring, CKP/RPM sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0728","Engine RPM input -circuit intermittent","Wiring, poor connection, CKP/RPM sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0729","Gear 6 -incorrect ratio","Wiring, TR sensor/switch, shift solenoids, transmission mechanical fault"]
["P072A","Stuck in Neutral","-"]
["P072B","Stuck In Reverse","-"]
["P072C","Stuck in Gear 1","-"]
["P072D","Stuck in Gear 2","-"]
["P072E","Stuck in Gear 3","-"]
["P072F","Stuck in Gear 4","-"]
["P0730","Incorrect gear ratio","Wiring, TR sensor/switch, shift solenoids, transmission mechanical fault"]
["P0731","Gear 1 incorrect ratio","Wiring, TR sensor/switch, shift solenoids, transmission mechanical fault"]
["P0732","Gear 2 incorrect ratio","Wiring, TR sensor/switch, shift solenoids, transmission mechanical fault"]
["P0733","Gear 3 -incorrect ratio","Wiring, TR sensor/switch, shift solenoids, transmission mechanical fault"]
["P0734","Gear 4 -incorrect ratio","Wiring, TR sensor/switch, shift solenoids, transmission mechanical fault"]
["P0735","Gear 5 -incorrect ratio","Wiring, TR sensor/switch, shift solenoids, transmission mechanical fault"]
["P0736","Reverse -incorrect ratio","Wiring, TR sensor/switch, shift solenoids, transmission mechanical fault"]
["P0737","TCM engine speed -output circuit","Wiring, TCM"]
["P0738","TCM engine speed -output circuit low","Wiring, TCM"]
["P0739","TCM engine speed -output circuit high","Wiring, TCM"]
["P073A","Stuck in Gear 5","-"]
["P073B","Stuck in Gear 6","-"]
["P073C","Stuck in Gear 7","-"]
["P073D","Unable to Engage Neutral","-"]
["P073E","Unable to Engage Reverse","-"]
["P073F","Unable to Engage Gear 1","-"]
["P0740","Torque converter clutch (TCC) solenoid - circuit malfunction","Wiring, TCC solenoid, ECM/PCM/TCM"]
["P0741","Torque converter clutch (TCC) solenoid -performance/stuck off","Wiring, TCC solenoid stuck off"]
["P0742","Torque converter clutch (TCC) solenoid -stuck on","Wiring, TCC solenoid"]
["P0743","Torque converter clutch (TCC) solenoid -electrical","Wiring, TCC solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0744","Torque converter clutch (TCC) solenoid -circuit intermittent","Wiring, poor connection, TCC solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0745","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid circuit malfunction","Wiring, TFP solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0746","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid -performance or stuck off","Wiring, TFP solenoid"]
["P0747","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid -stuck on","Wiring, TFP solenoid"]
["P0748","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid -electrical","Wiring, TFP solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0749","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid -circuit intermittent","Wiring, poor connection, TFP solenoid, ECM/PCM/TCM"]
["P074A","Unable To Engage Gear 2","-"]
["P074B","Unable To Engage Gear 3","-"]
["P074C","Unable To Engage Gear 4","-"]
["P074D","Unable To Engage Gear 5","-"]
["P074E","Unable To Engage Gear 6","-"]
["P074F","Unable To Engage Gear 7","-"]
["P0750","Shift solenoid (SS) A -circuit malfunction","Wiring, shift solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0751","Shift solenoid (SS) A -performance or stuck off","Wiring, shift solenoid"]
["P0752","Shift solenoid (SS) A -stuck on","Wiring, shift solenoid"]
["P0753","Shift solenoid (SS) A -electrical","Wiring, shift solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0754","Shift solenoid (SS) A -circuit intermittent","Wiring, poor connection, shift solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0755","Shift solenoid (SS) B -circuit malfunction","Wiring, shift solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0756","Shift solenoid (SS) B -performance or stuck off","Wiring, shift solenoid"]
["P0757","Shift solenoid (SS) B -stuck on","Wiring, shift solenoid"]
["P0758","Shift solenoid (SS) B -electrical","Wiring, shift solenoid, ECM/PCM/TCM"]
["P0759","Shift solenoid (SS) B -circuit intermittent","Wiring, poor connection, shift solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P075A","Shift Solenoid \"G\"","-"]
["P075B","Shift Solenoid \"G\" Performance/Stuck Off","-"]
["P075C","Shift Solenoid \"G\" Stuck On","-"]
["P075D","Shift Solenoid \"G\" Electrical","-"]
["P075E","Shift Solenoid \"G\" Intermittent","-"]
["P075F","Transmission Fluid Level Too High","-"]
["P0760","Dysfonctionnement du circuit C du solénoïde de décalage (SS)","Câblage, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0761","Solénoïde de décalage (SS) C - performance ou bloqué","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P0762","Solénoïde de décalage (SS) C - bloqué","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P0763","Solénoïde de décalage (SS) C - électrique","Câblage, solénoïde de décalage, ECM / PCM! TCM"]
["P0764","Solénoïde de décalage (SS) C-circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM! TCM"]
["P0765","Dysfonctionnement du circuit D du solénoïde de décalage (SS)","Câblage, solénoïde de décalage, ECM / PCM! TCM"]
["P0766","Solénoïde de décalage (SS) D -performance ou bloqué","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P0767","Solénoïde de décalage (SS) D -collé sur","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P0768","Solénoïde de décalage (SS) D - électrique","Câblage, solénoïde de décalage, ECM / PCM! TCM"]
["P0769","Solénoïde de décalage (SS) D-circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM! TCM"]
["P076A","Solénoïde de décalage \"H\"","-"]
["P076B","Solénoïde de décalage \"H\" Performance / Stuck Off","-"]
["P076C","Solénoïde de décalage \"H\" coincé","-"]
["P076D","Solénoïde de décalage \"H\" électrique","-"]
["P076E","Solénoïde de décalage \"H\" intermittent","-"]
["P076F","Rapport 7 incorrect","-"]
["P0770","Dysfonctionnement du circuit électronique du solénoïde de décalage (SS)","Câblage, solénoïde de décalage, ECM / PCM! TCM"]
["P0771","Solénoïde de décalage (SS) E - performant ou bloqué","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P0772","Solénoïde de décalage (SS) E-Stuck on","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P0773","Solénoïde de changement de vitesse (SS) E-électrique","Câblage, solénoïde de décalage, ECM / PCM! TCM"]
["P0774","Solénoïde de changement de vitesse (SS) E-circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM! TCM"]
["P0775","Solénoïde de contrôle de pression B -fonctionnement","Solénoïde de contrôle de pression"]
["P0776","Solénoïde de contrôle de pression B -performance ou bloqué","Câblage, solénoïde de contrôle de pression"]
["P0777","Solénoïde de contrôle de pression B -stuck on","Câblage, solénoïde de contrôle de pression"]
["P0778","Solénoïde de contrôle de pression B - dysfonctionnement électrique","Câblage, solénoïde de contrôle de pression"]
["P0779","Circuit B solénoïde de contrôle de pression intermittent","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de contrôle de pression"]
["P077A","Circuit du capteur de vitesse de sortie - Signal de perte de direction","-"]
["P077B","Circuit du capteur de vitesse de sortie - Erreur de direction","-"]
["P077C","ISO / SAE réservés","-"]
["P077D","ISO / SAE réservés","-"]
["P077E","ISO / SAE réservés","-"]
["P077F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0780","Mauvais fonctionnement du sélecteur de vitesse","Câblage, capteur TR, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P0781","Sélection du rapport, dysfonctionnement du décalage 1 -2","Câblage, capteur TR, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P0782","Sélection du rapport, dysfonctionnement 2 -3-Shift","Câblage, capteur TR, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P0783","Sélection du rapport, dysfonctionnement du décalage 3 -4","Câblage, capteur TR, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P0784","Sélection du rapport, dysfonctionnement 4 -5-Shift","Câblage, capteur TR, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P0785","Anomalie de décalage / synchronisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de décalage / synchronisation, ECM / PCM! TCM"]
["P0786","Problème de plage / problème de solénoïde de décalage / synchronisation","Câblage, changement de vitesse / solénoïde de synchronisation"]
["P0787","Solénoïde de décalage / synchronisation - faible","Câblage court-circuit à la terre, solénoïde de décalage / synchronisation, ECM / PCM! TCM"]
["P0788","Solénoïde de décalage / synchronisation -haute","Câblage court-circuit vers positif, solénoïde de décalage / synchronisation, ECM / PCM! TCM"]
["P0789","Solénoïde de décalage / minuterie -intermittent","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage / synchronisation, ECM / PCM! TCM"]
["P078A","Solénoïde de chronométrage \"B\"","-"]
["P078B","Shift Timing Solenoid \"B\" Range/Performance","-"]
["P078C","Shift Timing Solenoid \"B\" Low","-"]
["P078D","Shift Timing Solenoid \"B\" High","-"]
["P078E","Shift Timing Solenoid \"B\" Intermittent","-"]
["P078F","ISO/SAE Reserved","-"]
["P0790","Transmission mode selection switch -circuit malfunction","Wiring, transmission mode selection switch, ECM/PCM!TCM"]
["P0791","Intermediate shaft speed sensor -circuit malfunction","Wiring, poor connection, intermediate shaft speed sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0792","Intermediate shaft speed sensor -range/performance problem","Wiring, poor connection, intermediate shaft speed sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0793","Intermediate shaft speed sensor -no signal","Wiring, poor connection, short to earth, intermediate shaft speed sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0794","Intermediate shaft speed sensor -intermittent circuit malfunction","Wiring, poor connection, intermediate shaft speed sensor, ECM/PCM!TCM"]
["P0795","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid C circuit malfunction","Wiring, poor connection, TFP solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0796","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid C performance or stuck off","Wiring, poor connection, TFP solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0797","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid C -stuck on","Wiring, poor connection, TFP solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0798","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid C electrical malfunction","Wiring, poor connection, TFP solenoid, ECM/PCM!TCM"]
["P0799","Transmission fluid pressure (TFP) solenoid C intermittent circuit malfunction","Wiring, poor connection, ECM/PCM!TCM"]
["P079A","Transmission Friction Element \"A\" Slip Detected","-"]
["P079B","Transmission Friction Element \"B\" Slip Detected","-"]
["P079C","Transmission Friction Element \"C\" Slip Detected","-"]
["P079D","Transmission Friction Element \"D\" Slip Detected","-"]
["P079E","Transmission Friction Element \"E\" Slip Detected","-"]
["P079F","Transmission Friction Element \"F\" Slip Detected","-"]
["P07A0","Transmission Friction Element \"G\" Slip Detected","-"]
["P07A1","Transmission Friction Element \"H\" Slip Detected","-"]
["P07A2","Transmission Friction Element \"A\" Performance/Stuck Off","-"]
["P07A3","Transmission Friction Element \"A\" Stuck On","-"]
["P07A4","Transmission Friction Element \"B\" Performance/Stuck Off","-"]
["P07A5","Transmission Friction Element \"B\" Stuck On","-"]
["P07A6","Transmission Friction Element \"C\" Performance/Stuck Off","-"]
["P07A7","Transmission Friction Element \"C\" Stuck On","-"]
["P07A8","Transmission Friction Element \"D\" Performance/Stuck Off","-"]
["P07A9","Transmission Friction Element \"D\" Stuck On","-"]
["P07AA","Transmission Friction Element \"E\" Performance/Stuck Off","-"]
["P07AB","Transmission Friction Element \"E\" Stuck On","-"]
["P07AC","Transmission Friction Element \"F\" Performance/Stuck Off","-"]
["P07AD","Transmission Friction Element \"F\" Stuck On","-"]
["P07AE","Transmission Friction Element \"G\" Performance/Stuck Off","-"]
["P07AF","Transmission Friction Element \"G\" Stuck On","-"]
["P07B0","Transmission Friction Element \"H\" Performance/Stuck Off","-"]
["P07B1","Transmission Friction Element \"H\" Stuck On","-"]
["P07B2","Transmission Park Position Sensor/Switch \"A\" Circuit/Open","-"]
["P07B3","Transmission Park Position Sensor/Switch \"A\" Circuit Low","-"]
["P07B4","Transmission Park Position Sensor/Switch \"A\" Circuit High","-"]
["P07B5","Transmission Park Position Sensor/Switch \"A\" Circuit Performance/Low","-"]
["P07B6","Transmission Park Position Sensor/Switch \"A\" Circuit Performance High","-"]
["P07B7","Transmission Park Position Sensor/Switch \"A\" Circuit Intermittent/Erratic","-"]
["P07B8","Transmission Park Position Sensor/Switch \"B\" Circuit/Open","-"]
["P07B9","Transmission Park Position Sensor/Switch \"B\" Circuit Low","-"]
["P07BA","Transmission Park Position Sensor/Switch \"B\" Circuit High","-"]
["P07BB","Transmission Park Position Sensor/Switch \"B\" Circuit Performance/Low","-"]
["P07BC","Transmission Park Position Sensor/Switch \"B\" Circuit Performance High","-"]
["P07BD","Transmission Park Position Sensor/Switch \"B\" Circuit Intermittent/Erratic","-"]
["P07BE","Transmission Park Position Sensor/Switch \"A\"/\"B\" Correlation","-"]
["P07BF","ISO/SAE Reserved","-"]
["P07FF","ISO/SAE Reserved","-"]

{"sheet":"P0800-P0899","index":6,"n_rows":159,"n_cols":3,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2],[0,0,0,2]]}
["Codes P08XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["(Transmission)"]
["P0800","Système de contrôle de boîte de transfert, demande MIL - dysfonctionnement","Câblage, défaut mécanique"]
["P0801","Circuit d'inhibition inverse - dysfonctionnement","Câblage, mauvaise connexion"]
["P0802","Système de contrôle de transmission, demande MIL - circuit ouvert","Câblage, défaut mécanique"]
["P0803","Dysfonctionnement du circuit magnétique avec le solénoïde 1 -4 Upshift (Skip shift)","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de passage à la vitesse supérieure"]
["P0804","1 -4 témoin d'avertissement de changement de vitesse en Upshift (saut de vitesse)","Câblage, mauvaise connexion"]
["P0805","Capteur de position d'embrayage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'embrayage, ECM / PCM! TCM"]
["P0806","Capteur de position d'embrayage - problème de plage / de performance","Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'embrayage, ECM / PCM! TCM"]
["P0807","Capteur de position d'embrayage - entrée basse","Câblage, court-circuit à la terre, capteur de position d'embrayage, ECM / PCM! TCM"]
["P0808","Capteur de position d'embrayage - entrée haute","Câblage, court à positif, capteur de position d'embrayage, ECM / PCM! TCM"]
["P0809","Capteur de position d'embrayage - dysfonctionnement du circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'embrayage, ECM / PCM! TCM"]
["P080A","Position d'embrayage non apprise","-"]
["P080B","Plage / rendement du circuit de commande de solénoïde à décalage ascendant / à saut de décalage","-"]
["P080C","Valeur basse du circuit de commande de la solénoïde","-"]
["P080D","Niveau élevé du circuit de commande de la solénoïde","-"]
["P080E","ISO / SAE réservés","-"]
["P080F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0810","Erreur de contrôle de position d'embrayage","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM! TCM"]
["P0811","Glissement excessif d'embrayage","Câblage, mauvaise connexion, défaut mécanique, ECM / PCM! TCM"]
["P0812","Dysfonctionnement du circuit d'entrée de marche arrière","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM! TCM"]
["P0813","Dysfonctionnement du circuit de sortie inversée","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM! TCM"]
["P0814","Affichage plage de transmission (TR) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur TR, ECM / PCM! TCM"]
["P0815","Interrupteur de montée en vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, commutateur de montée à la vitesse supérieure, ECM / PCM! TCM"]
["P0816","Mauvais fonctionnement du commutateur de rétrogradation","Câblage, mauvaise connexion, commutateur de rétrogradation, ECM / PCM! TCM"]
["P0817","Circuit de mise hors tension du démarreur","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM! TCM"]
["P0818","Interrupteur de déconnexion de transmission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, commutateur de montée à la vitesse supérieure, ECM / PCM! TCM"]
["P0819","Corrélation entre plage de transmission","Câblage, mauvaise connexion, capteur TR, ECM / PCM! TCM"]
["P081A","Circuit de désactivation du démarreur bas","-"]
["P081B","Valeur élevée du circuit de désactivation du démarreur","-"]
["P081C","Circuit d'entrée du parc","-"]
["P081D","Circuit d'entrée neutre","-"]
["P081E","Embrayage excessif \"B\" glissant","-"]
["P081F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0820","Capteur de position levier de vitesses X -Y - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier de vitesses, ECM / PCM! TCM"]
["P0821","Capteur de position X du levier de vitesses - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier de vitesses, ECM / PCM! TCM"]
["P0822","Capteur de position Y du levier de vitesses - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier de vitesses, ECM / PCM! TCM"]
["P0823","Capteur de position X du levier de vitesses - circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier de vitesses, ECM / PCM! TCM"]
["P0824","Capteur de position du levier de vitesses -circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier de vitesses, ECM / PCM! TCM"]
["P0825","Dysfonctionnement de l'interrupteur à tirette et du levier de vitesses","Câblage, mauvaise connexion, interrupteur poussoir du levier de vitesses, ECM / PCM! TCM"]
["P0826","Commutateur de commutation haut / bas - circuit d'entrée","Câblage, sélecteur de vitesse montante / descendante"]
["P0827","Commutateur haut / bas - circuit d'entrée bas","Câblage à la terre, sélecteur de vitesse haut / bas"]
["P0828","Interrupteur haut / bas - circuit d'entrée haut","Câblage court à positif, sélecteur de vitesse en montée / en descente"]
["P0829","5 -6 en amont","Défaut mécanique"]
["P082A","Plage / performances du circuit de levier de vitesses X Position","-"]
["P082B","Position basse du circuit de levier de vitesse X","-"]
["P082C","Niveau élevé du circuit de levier de vitesse X","-"]
["P082D","Plage / Performance du circuit de position Y du levier de vitesses","-"]
["P082E","Position basse du circuit Y du levier de vitesses","-"]
["P082F","Niveau haut du circuit de position Y du levier de vitesses","-"]
["P0830","Interrupteur de position de pédale d’embrayage (CPP) A - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, commutateur CPP, ECM / PCM! TCM"]
["P0831","Commutateur de position de pédale d’embrayage (CPP) A - entrée basse","Câblage, court-circuit à la terre, commutateur CPP, ECM / PCM! TCM"]
["P0832","Commutateur de position de pédale d’embrayage (CPP) A - entrée haute","Câblage, court à positif, commutateur CPP, ECM / PCM! TCM"]
["P0833","Contacteur de position B de pédale d’embrayage (CPP) B - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, commutateur CPP, ECM / PCM! TCM"]
["P0834","Commutateur de position de pédale d’embrayage (CPP) B - entrée basse","Câblage, court-circuit à la terre, commutateur CPP, ECM / PCM! TCM"]
["P0835","Interrupteur de position de la pédale d’embrayage (CPP) B - entrée haute","Câblage, court à positif, commutateur CPP, ECM / PCM! TCM"]
["P0836","Interrupteur à quatre roues motrices - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, contacteur à quatre roues motrices, ECM / PCM! TCM"]
["P0837","Problème de gamme / performance d'interrupteur à quatre roues motrices","Câblage, mauvaise connexion, commutateur quatre roues motrices, ECM / PCM / TCM"]
["P0838","Interrupteur quatre roues motrices à faible entrée","Câblage, court-circuit à la terre, contacteur à quatre roues motrices, ECM / PCM / TCM"]
["P0839","Interrupteur quatre roues motrices à haute entrée","Câblage, court à positif, commutateur quatre roues motrices, ECM / PCM / TCM"]
["P083A","Capteur / commutateur de pression de fluide de transmission \"G\" - circuit","-"]
["P083B","Capteur de pression de fluide de transmission / commutateur \"G\" Plage Plage / Performance","-"]
["P083C","Capteur / commutateur de pression de fluide de transmission «G» bas du circuit","-"]
["P083D","Capteur / commutateur de pression de fluide de transmission \"G\", circuit haut","-"]
["P083E","Capteur de pression de fluide de transmission / commutateur \"G\" intermittent","-"]
["P083F","Commutateur de pédale d’embrayage corrélation \"A\" / \"B\"","-"]
["P0840","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) A - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0841","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) Problème de plage / performances","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0842","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) A - entrée basse","Câblage, court-circuit à la terre, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0843","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) A - entrée haute","Câblage, court à positif, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0844","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) A - Dysfonctionnement du circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0845","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) B - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0846","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) B - problème de plage / de performances","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0847","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) B - entrée faible","Câblage, court-circuit à la terre, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0848","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) B - entrée haute","Câblage, court à positif, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0849","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) B - dysfonctionnement du circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P084A","Capteur de pression de fluide de transmission / commutateur \"H\"","-"]
["P084B","Capteur / commutateur de pression de fluide de transmission \"H\" Plage Plage / Performance","-"]
["P084C","Capteur de pression de fluide de transmission / commutateur \"H\" bas du circuit","-"]
["P084D","Capteur de pression de fluide de transmission / commutateur \"H\" élevé","-"]
["P084E","Fonctionnement intermittent du circuit \"H\" du capteur / contacteur de pression de fluide de transmission","-"]
["P084F","Circuit de sortie du commutateur de stationnement / neutre","-"]
["P0850","Dysfonctionnement du circuit d’entrée du commutateur de position de stationnement / neutre (PNP)","Câblage, commutateur PNP, ECM / PCM / TCM"]
["P0851","Commutateur de position de stationnement / point neutre (PNP) - circuit d'entrée bas","Câblage, court-circuit à la terre, commutateur PNP, ECM / PCM / TCM"]
["P0852","Commutateur de position de stationnement / point neutre (PNP) - circuit d'entrée haut","Câblage, court à positif, commutateur PNP, ECM / PCM / TCM"]
["P0853","Dysfonctionnement du circuit d'entrée du commutateur de commande","Câblage, commutateur de commande, ECMIPCM / TCM"]
["P0854","Drive switch - circuit d'entrée bas","Câblage, court-circuit à la terre, commutateur de commande, ECM / PCM / TCM"]
["P0855","Drive switch - circuit d'entrée haut","Câblage, court à positif, commutateur de commande, ECM / PCM / TCM"]
["P0856","Signal d'entrée de contrôle de traction - dysfonctionnement","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0857","Signal d'entrée de contrôle de traction - problème de plage / performance","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0858","Signal d'entrée de contrôle de traction - faible","Câblage, court-circuit à la terre, ECM / PCM / TCM"]
["P0859","Signal d'entrée de contrôle de traction -haut","Câblage, court à positif, ECM / PCM / TCM"]
["P085A","Circuit de communication du module de commande de changement de vitesse \"B\"","-"]
["P085B","Valeur basse du circuit de communication du module de commande de changement de vitesse \"B\"","-"]
["P085C","Valeur élevée du circuit de communication \"B\" du module de commande de changement de vitesse","-"]
["P085D","Module de commande de changement de vitesse \"A\"","-"]
["P085E","Performance du module de commande de changement de vitesse \"B\"","-"]
["P085F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0860","Circuit de communication du module de changement de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, mauvaise connexion, module de changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0861","Circuit de communication du module de changement de vitesse - entrée basse","Câblage, court-circuit à la terre, module de changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0862","Circuit de communication du module de changement de vitesse - entrée haute","Câblage, court à positif, module de changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0863","Communication du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, mauvaise connexion, dysfonctionnement du circuit TCM"]
["P0864","Circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) - problème de plage / performance","Câblage, mauvaise connexion, TCM"]
["P0865","Circuit de communication du module de commande de transmission (TCM) - entrée basse","Câblage, court-circuit à la terre, TCM"]
["P0866","Communication du module de commande de transmission (TCM) - entrée haute","Câblage, court à positif, circuit TCM"]
["P0867","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0868","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) - faible","Câblage, court-circuit à la terre, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0869","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) - haute","Câblage, court à positif, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P086A","ISO / SAE réservés","-"]
["P086B","ISO / SAE réservés","-"]
["P086C","ISO / SAE réservés","-"]
["P086D","ISO / SAE réservés","-"]
["P086E","ISO / SAE réservés","-"]
["P086F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0870","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) C - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0871","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) C plage / performance","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0872","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) C - circuit bas","Câblage, court-circuit à la terre, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0873","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) C - circuit haut","Câblage, court à positif, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0874","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) C - Dysfonctionnement du circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0875","Dysfonctionnement du circuit D du capteur de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0876","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) plage D / performance","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0877","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) D -circuit low","Câblage, court-circuit à la terre, commutateur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0878","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) D -circuit high","Câblage, court à positif, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0879","Dysfonctionnement du circuit D intermittent du capteur de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P087A","ISO / SAE réservés","-"]
["P087B","ISO / SAE réservés","-"]
["P087C","ISO / SAE réservés","-"]
["P087D","ISO / SAE réservés","-"]
["P087E","ISO / SAE réservés","-"]
["P087F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0880","Dysfonctionnement du signal d'alimentation du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, mauvaise connexion, TCM"]
["P0881","Portée / performances du signal d'entrée du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, mauvaise connexion, TCM"]
["P0882","Module de commande de transmission (TCM) - signal d'entrée de puissance faible","Câblage, court-circuit à la terre, TCM"]
["P0883","Module de commande de transmission (TCM) - signal d'entrée de puissance élevé","Câblage, court à positif, TCM"]
["P0884","Dysfonctionnement intermittent du signal d'entrée de l'alimentation du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, mauvaise connexion, TCM"]
["P0885","Circuit de commande du relais de puissance du module de commande de transmission (TCM) ouvert","Câblage, mauvaise connexion, relais de puissance TCM, TCM"]
["P0886","Circuit de commande de relais de puissance du module de commande de transmission (TCM) bas","Câblage, court-circuit à la terre, relais de puissance TCM, TCM"]
["P0887","Valeur élevée du circuit de commande de relais de puissance du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, court à positif, relais de puissance TCM, TCM"]
["P0888","Dysfonctionnement du circuit de détection du relais de puissance du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, mauvaise connexion, relais de puissance TCM, TCM"]
["P0889","Plage / performances du circuit de détection de relais de puissance du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, mauvaise connexion, relais de puissance TCM, TCM"]
["P088A","Filtre à huile de transmission détérioré","-"]
["P088B","Filtre de liquide de transmission très détérioré","-"]
["P088C","ISO / SAE réservés","-"]
["P088D","ISO / SAE réservés","-"]
["P088E","ISO / SAE réservés","-"]
["P088F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0890","Circuit de détection de relais de puissance du module de commande de transmission (TCM) bas","Câblage, court-circuit à la terre, relais de puissance TCM, TCM"]
["P0891","Valeur élevée du circuit de détection de relais de puissance du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, court à positif, relais de puissance TCM, TCM"]
["P0892","Dysfonctionnement intermittent du circuit de détection de relais de puissance du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, mauvaise connexion, relais de puissance TCM, TCM"]
["P0893","Plusieurs vitesses engagées","Défaut mécanique"]
["P0894","Composant de transmission glissant","Défaut mécanique"]
["P0895","Temps de décalage trop court","Défaut mécanique"]
["P0896","Temps de décalage trop long","Défaut mécanique"]
["P0897","Fluide de transmission détérioré","Défaut mécanique"]
["P0898","Système de contrôle de la transmission - Demande MIL - Circuit faible","Câblage, mauvaise connexion, court-circuit à la terre"]
["P0899","Système de contrôle de la transmission - Demande MIL - Circuit haut","Câblage, mauvaise connexion, court-circuit au positif"]
["P089A ","ISO / SAE réservés","-"]
["P08FF","ISO / SAE réservés","-"]

{"sheet":"P0900-P0999","index":7,"n_rows":165,"n_cols":3,"rows_kept":165,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,2],[0,0,0,2]]}
["Codes P09XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["(Transmission)"]
["P0900","Actionneur d'embrayage - circuit ouvert","Câblage actionneur d'embrayage, ECM / PCM / TCM"]
["P0901","Actionneur d'embrayage - plage de circuit / performance","Câblage, mauvaise connexion, actionneur d'embrayage, ECM / PCM / TCM"]
["P0902","Actionneur d'embrayage - circuit bas","Câblage, court-circuit à la terre, actionneur d'embrayage, ECM / PCM / TCM"]
["P0903","Actionneur d'embrayage - circuit haut","Câblage, court à positif, actionneur d'embrayage, ECM / PCM / TCM"]
["P0904","Circuit de sélection de la porte de transmission - dysfonctionnement","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0905","Plage / performances du circuit de position de sélection de porte de transmission","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0906","Circuit de sélection de porte de transmission - faible débit","Câblage, court-circuit à la terre, ECM / PCM / TCM"]
["P0907","Circuit de sélection de la porte de transmission -high","Câblage, court à positif, ECM / PCM / TCM"]
["P0908","Circuit de sélection de la porte de transmission - dysfonctionnement du circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0909","Erreur de commande de sélection de la porte de transmission","Défaut mécanique"]
["P090A","ISO / SAE réservés","-"]
["P090B","ISO / SAE réservés","-"]
["P090C","ISO / SAE réservés","-"]
["P090D","ISO / SAE réservés","-"]
["P090E","ISO / SAE réservés","-"]
["P090F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0910","Actionneur de sélection du portail de transmission - circuit ouvert","Câblage, actionneur de sélection de porte de transmission, ECM / PCM / TCM"]
["P0911","Actionneur de sélection du portail de transmission - plage / performance du circuit","Câblage, mauvaise connexion, actionneur de sélection de porte de transmission, ECM / PCM / TCM"]
["P0912","Actionneur de sélection du portail de transmission - circuit bas","Actionneur de sélection de la porte de transmission, câblage, court-circuit à la terre, ECM / PCM / TCM"]
["P0913","Actionneur de sélection du portail de transmission - circuit haut","Câblage, court à positif, actionneur de sélection de porte de transmission, ECM / PCM / TCM"]
["P0914","Circuit de position de changement de rapport","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0915","Circuit de position de changement de rapport - plage / performance","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0916","Circuit de changement de vitesse - faible","Câblage, court-circuit à la terre, ECM / PCM / TCM"]
["P0917","Circuit de changement de vitesse -high","Câblage, court à positif, ECM / PCM / TCM"]
["P0918","Circuit de changement de vitesse - dysfonctionnement intermittent","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0919","Contrôle de position de changement de vitesse - erreur","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P091A","ISO / SAE réservés","-"]
["P091B","ISO / SAE réservés","-"]
["P091C","ISO / SAE réservés","-"]
["P091D","ISO / SAE réservés","-"]
["P091E","ISO / SAE réservés","-"]
["P091F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0920","Actionneur de changement de vitesse avant - circuit ouvert","Câblage, actionneur avant de changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0921","Actionneur à changement de vitesse avant - plage de circuit / performance","Câblage, mauvaise connexion, actionneur avant de changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0922","Actionneur de changement de vitesse avant - circuit bas","Câblage, court-circuit à la terre, actionneur avant à changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0923","Actionneur de changement de vitesse avant - circuit haut","Câblage, court à positif, actionneur avant à changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0924","Actionneur inverseur à changement de vitesse - circuit ouvert","Câblage, servomoteur inverseur à changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0925","Actionneur inverseur à changement de vitesse - plage / performance du circuit","Câblage, mauvaise connexion, servomoteur inversé, ECM / PCM / TCM"]
["P0926","Actionneur de changement de vitesse inversé - circuit bas","Actionneur inverseur à changement de vitesse, câblage, court-circuit à la terre, ECM / PCMITCM"]
["P0927","Actionneur inverseur à changement de vitesse - circuit haut","Câblage, court à positif, servomoteur inversé, ECM / PCM / TCM"]
["P0928","Solénoïde de verrouillage du changement de vitesse - circuit ouvert","Câblage, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0929","Solénoïde de verrouillage de changement de vitesse - plage de circuits / performances","Câblage, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, ECM / PCMITCM"]
["P092A","Circuit de commande de l'actionneur / solénoïde de verrouillage de changement de vitesse \"B\" / ouvert","-"]
["P092B","Plage / rendement du circuit de commande \"B\" du solénoïde / de l'actionneur de verrouillage de changement de vitesse","-"]
["P092C","Circuit de commande \"B\" de solénoïde / actionneur de verrouillage de changement de vitesse bas","-"]
["P092D","Circuit de commande \"B\" de solénoïde / actionneur de verrouillage de changement de vitesse haut","-"]
["P092E","ISO / SAE réservés","-"]
["P092F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0930","Solénoïde de verrouillage du changement de vitesse -circuit bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0931","Solénoïde de verrouillage du changement de vitesse - circuit haut","Câblage, court à positif, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, ECM / PCM / TCM"]
["P0932","Capteur de pression hydraulique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0933","Capteur de pression hydraulique - plage / performance","Câblage capteur de pression hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0934","Capteur de pression hydraulique - entrée basse du circuit","Câblage, court-circuit à la terre, capteur de pression hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0935","Capteur de pression hydraulique - entrée de circuit élevée","Capteur de pression hydraulique, câblage, court à positif, ECM / PCM / TCM"]
["P0936","Capteur de pression hydraulique - circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0937","Capteur de température d'huile hydraulique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température d'huile hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0938","Capteur de température d'huile hydraulique - plage / performance","Câblage, capteur de température d'huile hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0939","Capteur de température d'huile hydraulique - entrée basse du circuit","Capteur de température d'huile hydraulique, câblage, court-circuit à la terre, ECM / PCM / TCM"]
["P093A","ISO / SAE réservés","-"]
["P093B","ISO / SAE réservés","-"]
["P093C","ISO / SAE réservés","-"]
["P093D","ISO / SAE réservés","-"]
["P093E","ISO / SAE réservés","-"]
["P093F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0940","Capteur de température d'huile hydraulique - entrée de circuit élevée","Capteur de température d'huile hydraulique, câblage, court à positif, ECM / PCM / TCM"]
["P0941","Capteur de température d'huile hydraulique - circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température d'huile hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0942","Unité de pression hydraulique","Défaut mécanique"]
["P0943","Unité de pression hydraulique - période de recyclage trop courte","Défaut mécanique"]
["P0944","Unité de pression hydraulique - perte de pression","Défaut mécanique"]
["P0945","Relais de pompe hydraulique - circuit ouvert","Câblage, relais de pompe hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0946","Relais de pompe hydraulique - plage de circuit / performance","Câblage, relais de pompe hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0947","Relais de pompe hydraulique - circuit bas","Câblage, court-circuit à la terre, relais de pompe hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0948","Relais de pompe hydraulique - circuit haut","Câblage, court à positif, relais de pompe hydraulique, ECM / PCM / TCM"]
["P0949","ASM - apprentissage adaptatif non effectué","ECM / PCM / TCM"]
["P094A","ISO / SAE réservés","-"]
["P094B","ISO / SAE réservés","-"]
["P094C","ISO / SAE réservés","-"]
["P094D","ISO / SAE réservés","-"]
["P094E","ISO / SAE réservés","-"]
["P094F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0950","Circuit de contrôle ASM","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0951","Circuit de contrôle ASM - plage / performance","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0952","Circuit de contrôle ASM - faible","Câblage, mauvaise connexion, court-circuit à la terre, ECM / PCM / TCM"]
["P0953","Circuit de commande ASM - haute","Câblage, mauvaise connexion, court à positif, ECM / PCM / TCM"]
["P0954","Dysfonctionnement du circuit intermittent ASM","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0955","Circuit en mode ASM - dysfonctionnement","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0956","Circuit en mode ASM - plage / performance","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P0957","Circuit en mode ASM - faible","Câblage, mauvaise connexion, court-circuit à la terre, ECM / PCM / TCM"]
["P0958","Circuit en mode ASM - haute","Câblage, mauvaise connexion, court à positif, ECM / PCM / TCM"]
["P0959","Dysfonctionnement du circuit intermédiaire en mode ASM","Câblage, mauvaise connexion, ECM / PCM / TCM"]
["P095A","ISO / SAE réservés","-"]
["P095B","ISO / SAE réservés","-"]
["P095C","ISO / SAE réservés","-"]
["P095D","ISO / SAE réservés","-"]
["P095E","ISO / SAE réservés","-"]
["P095F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0960","Circuit de commande du solénoïde A de commande de pression (PC) ouvert","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0961","Solénoïde de contrôle de pression (PC) plage / performances du circuit de contrôle A","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0962","Commande de pression (PC) solénoïde A - circuit de commande bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0963","Commande de pression (PC) solénoïde A - circuit de contrôle haut","Câblage, court à positif, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0964","Circuit de commande B de l'électrovanne de contrôle de la pression (PC) ouvert","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0965","Plage / performance du circuit de commande du solénoïde B de commande de pression (PC)","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0966","Commande de pression (PC) solénoïde B - circuit de commande bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0967","Niveau élevé du circuit de commande B de l'électrovanne de contrôle de la pression (PC)","Câblage, court à positif, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0968","Commande de pression (PC) solénoïde C - circuit de commande ouvert","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0969","Solénoïde de contrôle de pression (PC) C - plage / performances du circuit de contrôle","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P096A","ISO / SAE réservés","-"]
["P096B","ISO / SAE réservés","-"]
["P096C","ISO / SAE réservés","-"]
["P096D","ISO / SAE réservés","-"]
["P096E","ISO / SAE réservés","-"]
["P096F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0970","Commande de pression (PC) solénoïde C - circuit de commande bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0971","Commande de pression (PC) solénoïde C - circuit de commande haut","Câblage, court à positif, solénoïde de contrôle de pression, ECM / PCM / TCM"]
["P0972","Solénoïde de décalage (SS) plage / performance du circuit de commande A","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0973","Solénoïde de décalage (SS) A - circuit de commande bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0974","Solénoïde de décalage (SS) A-circuit de commande haut","Câblage, court à positif, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0975","Plage / performance du circuit de commande du solénoïde de décalage (SS) B","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0976","Solénoïde de décalage (SS) B - circuit de commande bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0977","Solénoïde de décalage (SS) B - circuit de commande haut","Câblage, court à positif, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0978","Plage / performances du circuit de commande du solénoïde de décalage (SS) C","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0979","Solénoïde de décalage (SS) C - circuit de commande bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P097A","ISO / SAE réservés","-"]
["P097B","ISO / SAE réservés","-"]
["P097C","ISO / SAE réservés","-"]
["P097D","ISO / SAE réservés","-"]
["P097E","ISO / SAE réservés","-"]
["P097F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0980","Solénoïde de décalage (SS) C - circuit de commande haut","Câblage, court à positif, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0981","Solénoïde de décalage (SS) plage / performance du circuit de commande D","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0982","Solénoïde de décalage (SS), circuit de commande D bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0983","Solénoïde de décalage (SS) D-circuit de commande haut","Câblage, court à positif, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0984","Solénoïde de décalage (SS) plage / performance du circuit de commande électronique","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0985","Solénoïde de décalage (SS) circuit de commande électronique bas","Câblage, court-circuit à la terre, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0986","Solénoïde de décalage (SS), circuit de commande électronique haut","Câblage, court à positif, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0987","Dysfonctionnement du circuit E du capteur de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0988","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP), plage de circuits électriques / performances","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0989","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) E -circuit low","Câblage, court-circuit à la terre, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P098A","ISO / SAE réservés","-"]
["P098B","ISO / SAE réservés","-"]
["P098C","ISO / SAE réservés","-"]
["P098D","ISO / SAE réservés","-"]
["P098E","ISO / SAE réservés","-"]
["P098F","ISO / SAE réservés","-"]
["P0990","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP), circuit électronique élevé","Câblage, court à positif, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0991","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP), circuit électronique intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0992","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) F - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0993","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) plage / performances du circuit F","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0994","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) F -circuit low","Câblage, court-circuit à la terre, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0995","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) F - circuit haut","Câblage, court à positif, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0996","Capteur de pression de fluide de transmission (TFP) circuit F intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur TFP, ECM / PCM / TCM"]
["P0997","Solénoïde de décalage (SS) plage / performance du circuit de commande F","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0998","Solénoïde de décalage (SS) F - circuit de commande bas","Câblage à la terre, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P0999","Solénoïde de décalage (SS) F - circuit de contrôle haut","Câblage court-à-positif, solénoïde de décalage, ECM / PCM / TCM"]
["P099A","Plage / rendement du circuit de commande du solénoïde de décalage \"G\"","-"]
["P099B","Bas du circuit de commande de l'électrovanne \"G\"","-"]
["P099C","Niveau élevé du circuit de commande de l'électrovalve \"G\"","-"]
["P099D","Plage / rendement du circuit de commande du solénoïde de décalage \"H\"","-"]
["P099E","Bas du circuit de commande du solénoïde \"H\"","-"]
["P099F","Niveau haut du circuit de commande du solénoïde \"H\"","-"]
["P09A0","ISO / SAE réservés"]
["P09FF","ISO / SAE réservés"]

{"sheet":"U0000-U0099","index":8,"n_rows":76,"n_cols":2,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,1]]}
["codes U00XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut"]
["(Réseau électrique)"]
["U0001","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus grande vitesse / module de commande de communication"]
["U0002","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus haute vitesse - problème de performances / erreur de configuration"]
["U0003","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus grande vitesse (+) - circuit ouvert"]
["U0004","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus haute vitesse (+) - tension basse"]
["U0005","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus haute vitesse (+) - tension élevée"]
["U0006","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus à grande vitesse (-) - circuit ouvert"]
["U0007","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus haute vitesse (-) - tension basse"]
["U0008","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus haute vitesse (-) - tension élevée"]
["U0009","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus grande vitesse (-) - court-circuit avec le bus de données (+)"]
["U0010","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus à vitesse moyenne"]
["U0011","Bus de données CAN (réseau de contrôleur): bus à vitesse moyenne - problème de performances"]
["U0012","Bus de données du réseau de contrôle (CAN): bus à vitesse moyenne (+) - circuit ouvert"]
["U0013","Bus de données du réseau de contrôle (CAN): bus à vitesse moyenne (+) - tension basse"]
["U0014","Bus de données du réseau de contrôle (CAN): bus à vitesse moyenne (+) - tension élevée"]
["U0015","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus à vitesse moyenne (-)"]
["U0016","Bus de données du réseau de contrôle (CAN): bus à vitesse moyenne (-) - tension basse"]
["U0017","Bus de données du réseau de contrôle (CAN): bus à vitesse moyenne (-) - tension élevée"]
["U0018","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus à vitesse moyenne (-) - en court-circuit au bus de données (+)"]
["U0019","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus basse vitesse"]
["U0020","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus basse vitesse - problème de performances"]
["U0021","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus basse vitesse (+) - circuit ouvert"]
["U0022","Bus de données du réseau de contrôle (CAN): bus basse vitesse (+) - tension basse"]
["U0023","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus basse vitesse (+) - tension élevée"]
["U0024","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus basse vitesse (-) - circuit ouvert"]
["U0025","Bus de données CAN (réseau de contrôleur): bus basse vitesse (-) - tension basse"]
["U0026","Bus de données CAN (Controller Area Network): bus basse vitesse (-) - tension élevée"]
["U0027","Bus de données CAN (réseau de contrôleur): bus à faible vitesse (-) - court-circuit au bus de données (+)"]
["U0028","Bus de données réseau de véhicule (VAN) A"]
["U0029","Bus de données A du réseau de véhicule (VAN) A - problème de performances"]
["U0030","Bus de données A (+) du réseau local véhicule (VAN) - circuit ouvert"]
["U0031","Bus de données A (+) du réseau local du véhicule (RVA) - tension basse"]
["U0032","Bus de données A (+) du réseau local du véhicule (RVA) - tension haute"]
["U0033","Bus de données A (-) du réseau local du véhicule (VAN) - circuit ouvert"]
["U0034","Bus de données du réseau local du véhicule (RVA) A (-) - tension basse"]
["U0035","Bus de données A (VAN) du réseau local du véhicule (VAN) - tension élevée"]
["U0036","Bus de données A (-) du réseau local du véhicule (VAN) - en court-circuit avec le bus de données      A (+)"]
["U0037","Bus de données B du réseau de véhicule (VAN)"]
["U0038","Bus de données B pour réseau de véhicule (VAN) - problème de performances"]
["U0039","Bus de données B (+) du réseau local véhicule (RVA) - circuit ouvert"]
["U0040","Bus de données B (VAN) du réseau local du véhicule (RVA) - tension basse"]
["U0041","Bus de données B (VAN) du réseau local du véhicule (RVA) - tension haute"]
["U0042","Bus de données B (-) du réseau local véhicule (VAN) - circuit ouvert"]
["U0043","Bus de données B (VAN) du réseau de véhicule (VAN) - tension basse"]
["U0044","Bus de données B (VAN) du réseau de véhicule (VAN) - tension haute"]
["U0045","Bus de données B (-) du réseau local du véhicule (VAN) - en court-circuit avec le bus de données B (+)"]
["U0046","Bus de données réseau de réseau de véhicule (VAN) C"]
["U0047","Bus de données C pour réseau de véhicule (VAN) - problème de performances"]
["U0048","Bus de données C (+) du réseau local du véhicule (RVA) - circuit ouvert"]
["U0049","Bus de données C (+) du réseau local du véhicule (RVA) - tension basse"]
["U0050","Bus de données C (+) du réseau local du véhicule (RVA) - tension haute"]
["U0051","Bus de données C (-) du réseau local du véhicule (RVA) - circuit ouvert"]
["U0052","Bus de données C (-) du réseau local du véhicule (RVA) - tension basse"]
["U0053","Bus de données C (-) du réseau local du véhicule (RVA) - tension haute"]
["U0054","Bus de données C (-) du réseau local du véhicule (VAN) - en court-circuit avec le bus de données C (+)"]
["U0055","Bus de données D réseau de véhicule (VAN)"]
["U0056","Problème de performances du bus de données VAN (VAN) du réseau de véhicules"]
["U0057","Bus de données D (+) du réseau local véhicule (VAN) - circuit ouvert"]
["U0058","Bus de données D (+) du réseau local du véhicule (VAN) - tension basse"]
["U0059","Bus de données D (+) du réseau local du véhicule (VAN) - tension haute"]
["U0060","Bus de données D (-) du réseau local du véhicule (VAN) - circuit ouvert"]
["U0061","Bus de données D (-) du réseau local du véhicule (VAN) - tension basse"]
["U0062","Bus de données D (-) du réseau local du véhicule (VAN) - tension haute"]
["U0063","Bus de données D (-) du réseau local du véhicule (VAN) - en court-circuit avec le bus de données D (+)"]
["U0064","Bus de données E réseau de véhicule (VAN)"]
["U0065","Bus de données E du réseau de véhicule (VAN) E - problème de performances"]
["U0066","Bus de données E (+) du réseau local véhicule (VAN) - circuit ouvert"]
["U0067","Bus de données du réseau local du véhicule (RVA) E (+) - tension basse"]
["U0068","Bus de données E / V (VAN) réseau de véhicule (VAN) - tension élevée"]
["U0069","Bus de données du réseau local du véhicule (RVA) E (-) - circuit ouvert"]
["U0070","Bus de données du réseau local du véhicule (VAN) E (-) - tension basse"]
["U0071","Bus de données du réseau local du véhicule (RVA) E (-) - tension élevée"]
["U0072","Bus de données réseau de véhicule (VAN) E (-) - en court-circuit au bus de données E (+)"]
["U0073","Module de contrôle - bus de données Off"]

{"sheet":"U0100-U0199","index":9,"n_rows":91,"n_cols":2,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,2,1]]}
["codes U01XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut"]
["(Réseau électrique)"]
["U0100","Bus de données: module de commande du moteur (ECM) A - pas de communication"]
["U0101","Bus de données: module de commande de transmission (TCM) - pas de communication"]
["U0102","Bus de données: module de commande de boîte de transfert - pas de communication"]
["U0103","Bus de données: module de changement de vitesse - pas de communication / relais système - signal bas"]
["U0104","Bus de données: module de régulation de vitesse - pas de communication"]
["U0105","Bus de données: module de commande d'injecteur - pas de communication"]
["U0106","Bus de données: module de commande de bougie de préchauffage - pas de communication"]
["U0107","Bus de données: module de commande d'actionneur de papillon (TAC) - pas de communication"]
["U0108","Bus de données: module de contrôle de carburant alternatif - pas de communication"]
["U0109","Bus de données: module de commande de pompe à carburant (FP) - pas de communication"]
["U0110","Bus de données: module de commande du moteur d'entraînement - pas de communication"]
["U0111","Bus de données: module de contrôle de l'énergie de la batterie A - pas de communication"]
["U0112","Bus de données: module de contrôle de l'énergie de la batterie B - pas de communication"]
["U0113","Bus de données: informations de contrôle critiques sur les émissions - pas de communication"]
["U0114","Bus de données: module de commande d'embrayage à quatre roues motrices - pas de communication"]
["U0115","Bus de données: module de commande du moteur (ECM) B - pas de communication"]
["U0121","Bus de données: module de commande du système de freinage antiblocage (ABS) - pas de communication"]
["U0122","Bus de données: module de contrôle de la dynamique du véhicule - pas de communication"]
["U0123","Bus de données: module capteur de taux de lacet - pas de communication"]
["U0124","Bus de données: module de capteur d'accélération latérale - pas de communication"]
["U0125","Bus de données: module de capteur d'accélération multi-axes - pas de communication"]
["U0126","Bus de données: module de commande du capteur de position de conduite - pas de communication"]
["U0127","Bus de données: module de surveillance de la pression des pneus - pas de communication"]
["U0128","Bus de données: module de commande de frein de stationnement - pas de communication"]
["U0129","Bus de données: module de commande du système de freinage - pas de communication"]
["U0130","Bus de données: module de contrôle de l'effort de direction - pas de communication"]
["U0131","Bus de données: module de commande de direction assistée - pas de communication"]
["U0132","Bus de données: module de contrôle de la hauteur de la suspension - pas de communication"]
["U0140","Bus de données: module de contrôle du corps (8CM) - pas de communication"]
["U0141","Bus de données: module de contrôle du corps (8CM) A- pas de communication"]
["U0142","Bus de données: module de contrôle du corps (8CM) 8 - pas de communication"]
["U0143","Bus de données: module de contrôle du corps (8CM) C- pas de communication"]
["U0144","Bus de données: module de contrôle du corps (8CM) D- pas de communication"]
["U0145","Bus de données: module de contrôle du corps (8CM) E - pas de communication"]
["U0146","Bus de données: passerelle A - pas de communication"]
["U0147","Bus de données: passerelle 8 - pas de communication"]
["U0148","Bus de données: passerelle C - pas de communication"]
["U0149","Bus de données: passerelle D- pas de communication"]
["U0150","Bus de données: passerelle E - pas de communication"]
["U0151","Bus de données: module de commande du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0152","Bus de données: module de commande du système de retenue supplémentaire (SRS): gauche - pas de communication"]
["U0153","Bus de données: module de commande du système de retenue supplémentaire (SRS): à droite - pas de communication"]
["U0154","Bus de données: module de commande de détection d'occupant avec système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0155","Bus de données: module de contrôle d'instrumentation - pas de communication"]
["U0156","Bus de données: centre d’information A - pas de communication"]
["U0157","Bus de données: centre d’information B - pas de communication"]
["U0158","Bus de données: affichage tête haute - pas de communication"]
["U0159","Bus de données: module de contrôle d'aide au stationnement A - pas de communication"]
["U0160","Bus de données: module de contrôle des alertes sonores - pas de communication"]
["U0161","Bus de données: module boussole - pas de communication"]
["U0162","Bus de données: module d'affichage de navigation - pas de communication"]
["U0163","Bus de données: module de commande de navigation - pas de communication"]
["U0164","Bus de données: module de contrôle NC - pas de communication"]
["U0165","Bus de données: module de contrôle NC: arrière"]
["U0166","Bus de données: module de commande de chauffage auxiliaire - pas de communication"]
["U0167","Bus de données: module de contrôle de l'antidémarrage - pas de communication / module de contrôle du moteur - défaut interne"]
["U0168","Bus de données: module de commande du système d'alarme - pas de communication"]
["U0169","Bus de données: module de commande de toit ouvrant - pas de communication"]
["U0170","Bus de données: capteur A du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0171","Bus de données: capteur B du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0172","Bus de données: capteur C du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0173","Bus de données: capteur D du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0174","Bus de données: capteur E du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0175","Bus de données: capteur F du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0176","Bus de données: capteur du système de retenue supplémentaire (SRS) G - pas de communication"]
["U0177","Bus de données: capteur H du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0178","Bus de données: capteur de système de retenue supplémentaire (SRS) I - pas de communication"]
["U0179","Bus de données: capteur J du système de retenue supplémentaire (SRS) - pas de communication"]
["U0180","Bus de données: module de commande d'éclairage automatique - pas de communication"]
["U0181","Bus de données: module de commande du niveau des phares - pas de communication"]
["U0182","Bus de données: module de contrôle des lampes: avant - pas de communication"]
["U0183","Bus de données: module de contrôle des lampes: arrière - pas de communication"]
["U0184","Bus de données: radio - pas de communication"]
["U0185","Bus de données: module d'antenne - pas de communication"]
["U0186","Bus de données: amplificateur de sortie audio - pas de communication"]
["U0187","Bus de données: module de lecteur / changeur de disque numérique A - pas de communication"]
["U0188","Bus de données: module de lecteur / changeur de disque numérique B - pas de communication"]
["U0189","Bus de données: module de lecteur / changeur de disque numérique C - pas de communication"]
["U0190","Bus de données: module de lecteur / changeur de disque numérique D - pas de communication"]
["U0191","Bus de données: télévision - pas de communication"]
["U0192","Bus de données: ordinateur personnel - pas de communication"]
["U0193","Bus de données: module de commande audio numérique A- pas de communication"]
["U0194","Bus de données: module de commande audio numérique B - pas de communication"]
["U0195","Bus de données: module récepteur de divertissement par abonnement - pas de communication"]
["U0196","Bus de données: module de commande de divertissement: arrière - pas de communication"]
["U0197","Bus de données: module de commande téléphonique - pas de communication"]
["U0198","Bus de données: module de contrôle télématique - pas de communication"]
["U0199","Bus de données: module de commande de fonction de porte A - pas de communication"]

{"sheet":"U0200-U0299","index":10,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[0,0,0,1]]}
["codes U02XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut"]
["(communications réseau)"]
["U0200","Bus de données: module de commande de fonction de porte B - pas de communication"]
["U0201","Bus de données: module de contrôle de fonction de porte C - pas de communication"]
["U0202","Bus de données: module de contrôle de fonction de porte D - pas de communication"]
["U0203","Bus de données: module de commande de fonction de porte E - pas de communication"]
["U0204","Bus de données: module de contrôle de fonction de porte F - pas de communication"]
["U0205","Bus de données: module de commande de fonction de porte G - pas de communication"]
["U0206","Bus de données: module de commande de capote - pas de communication"]
["U0207","Bus de données: module de commande de toit mobile - pas de communication"]
["U0208","Bus de données: module de commande de réglage du siège A - pas de communication"]
["U0209","Bus de données: module de commande de réglage du siège B - pas de communication"]
["U0210","Bus de données: module de commande de réglage du siège C - pas de communication"]
["U0211","Bus de données: module de commande de réglage du siège D - pas de communication"]
["U0212","Bus de données: module de commande de colonne de direction - pas de communication"]
["U0213","Bus de données: module de commande miroir A - pas de communication"]
["U0214","Bus de données: activation de la fonction à distance - pas de communication"]
["U0215","Bus de données: contacteur de porte A - pas de communication"]
["U0216","Bus de données: contacteur de porte B - pas de communication"]
["U0217","Bus de données: contacteur de porte C - pas de communication"]
["U0218","Bus de données: contacteur de porte D - pas de communication"]
["U0219","Bus de données: contacteur de porte E - pas de communication"]
["U0220","Bus de données: contacteur de porte F - pas de communication"]
["U0221","Bus de données: contacteur de porte G - pas de communication"]
["U0222","Bus de données: moteur de lève-vitre électrique A- pas de communication"]
["U0223","Bus de données: moteur de lève-vitre électrique B - pas de communication"]
["U0224","Bus de données: moteur de lève-vitre électrique C - pas de communication"]
["U0225","Bus de données: moteur de lève-vitre électrique D - pas de communication"]
["U0226","Bus de données: moteur de lève-vitre électrique E - pas de communication"]
["U0227","Bus de données: moteur de lève-vitre électrique F - pas de communication"]
["U0228","Bus de données: moteur de lève-vitre électrique G - pas de communication"]
["U0229","Bus de données: module de volant chauffant - pas de communication"]
["U0230","Bus de données: module de commande du hayon - pas de communication"]
["U0231","Bus de données: module de commande de capteur de pluie - pas de communication"]
["U0232","Bus de données: module de commande de détection d'obstacle latéral: gauche - pas de communication"]
["U0233","Bus de données: module de commande de détection d'obstacle latéral: à droite - pas de communication"]
["U0234","Bus de données: module de rappel de commodité - pas de communication"]
["U0235","Bus de données: capteur de distance avant du régulateur de vitesse - pas de communication"]
["U0293","Bus de données: unité de contrôle HVAC - pas de communication"]

{"sheet":"U0300-U0399","index":11,"n_rows":36,"n_cols":2,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[0,0,0,1]]}
["codes U03XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut"]
["(logiciel de réseau)"]
["U0300","Module de contrôle - incompatibilité logicielle interne"]
["U0301","Incompatibilité logicielle - module de commande du moteur (ECM)"]
["U0302","Incompatibilité logicielle - module de commande de transmission (TCM)"]
["U0303","Incompatibilité logicielle - module de commande de la boîte de transfert"]
["U0304","Incompatibilité logicielle - module de changement de vitesse"]
["U0305","Incompatibilité logicielle - module de régulation de vitesse"]
["U0306","Incompatibilité logicielle - module de commande d'injecteur"]
["U0307","Incompatibilité logicielle - module de commande de bougie de préchauffage"]
["U0308","Incompatibilité logicielle - module de commande d'actionneur de papillon (TAC)"]
["U0309","Incompatibilité logicielle - module de contrôle de carburant alternatif"]
["U0310","Incompatibilité logicielle - module de commande de pompe à carburant (FP)"]
["U0311","Incompatibilité logicielle - module de commande du moteur d'entraînement"]
["U0312","Incompatibilité logicielle - module de contrôle de l'énergie de la batterie A"]
["U0313","Incompatibilité logicielle - module de contrôle de l'énergie de la batterie B"]
["U0314","Incompatibilité logicielle - module de commande d'embrayage à quatre roues motrices"]
["U0315","Incompatibilité logicielle - module de commande du système de freinage antiblocage (ASS)"]
["U0316","Incompatibilité logicielle - module de contrôle de la dynamique du véhicule"]
["U0317","Incompatibilité logicielle - module de commande de frein de stationnement"]
["U0318","Incompatibilité logicielle - module de commande du système de freinage"]
["U0319","Incompatibilité logicielle - module de contrôle de l'effort de direction"]
["U0320","Incompatibilité logicielle - module de commande de direction assistée"]
["U0321","Incompatibilité logicielle - module de contrôle de la hauteur de la suspension"]
["U0322","Incompatibilité logicielle - module de contrôle du corps"]
["U0323","Incompatibilité logicielle - module de contrôle de l'instrumentation"]
["U0324","Incompatibilité logicielle - module de contrôle AlC"]
["U0325","Incompatibilité logicielle - module de commande de chauffage auxiliaire"]
["U0326","Incompatibilité logicielle - module de commande d'immobilisation"]
["U0327","Incompatibilité logicielle - module de contrôle du système d'alarme"]
["U0328","Incompatibilité logicielle - module de commande du capteur de direction"]
["U0329","Incompatibilité logicielle - module de commande de la colonne de direction"]
["U0330","Incompatibilité logicielle - module de surveillance de la pression des pneus"]
["U0331","Incompatibilité logicielle - module de contrôle du corps A"]
["U0332","Incompatibilité logicielle - module de capteur d'accélération multi-axes"]

{"sheet":"U0400-U0499","index":12,"n_rows":36,"n_cols":2,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[0,0,0,1]]}
["codes U04XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut"]
["(Données réseau)"]
["U0400","Données non valides reçues"]
["U0401","Données reçues non valides - module de commande du moteur (ECM)"]
["U0402","Données non valides reçues - module de commande de transmission (TCM)"]
["U0403","Données non valides reçues - module de contrôle de boîte de transfert"]
["U0404","Données non valides reçues - module de changement de vitesse"]
["U0405","Données non valides reçues - module de régulateur de vitesse"]
["U0406","Données non valides reçues - module de commande d'injecteur"]
["U0407","Données non valides reçues - module de commande de bougie de préchauffage"]
["U0408","Données non valides reçues - module de commande d'actionneur de papillon (TAC)"]
["U0409","Données non valides reçues - module de contrôle du carburant de remplacement"]
["U0410","Données non valides reçues - module de commande de pompe à carburant (FP)"]
["U0411","Données non valides reçues - module de commande du moteur d'entraînement"]
["U0412","Données non valides reçues - module de contrôle de l'énergie de la batterie A"]
["U0413","Données non valides reçues - module de contrôle de l'énergie de la batterie B"]
["U0414","Données non valides reçues - module de commande d'embrayage pour quatre roues motrices"]
["U0415","Données non valides reçues - module de commande du système de freinage antiblocage (ABS)"]
["U0416","Données non valides reçues - module de contrôle de la dynamique du véhicule"]
["U0417","Données non valides reçues - module de commande de frein de stationnement"]
["U0418","Réception de données non valides - module de commande du système de freinage"]
["U0419","Données non valides reçues - module de contrôle de l'effort de direction"]
["U0420","Données non valides reçues - module de commande de direction assistée"]
["U0421","Données non valides reçues - module de contrôle de la hauteur de la suspension"]
["U0422","Données non valides reçues - module de contrôle du corps"]
["U0423","Données non valides reçues - module de contrôle d'instrumentation"]
["U0424","Données non valides reçues - module de commande de climatisation"]
["U0425","Données non valides reçues - module de commande de chauffage auxiliaire"]
["U0426","Données non valides reçues - immobilisateur"]
["U0427","Données non valides reçues - module de contrôle du système d'alarme"]
["U0428","Réception de données non valides - module de commande du capteur de direction"]
["U0429","Données non valides reçues - module de commande de la colonne de direction"]
["U0430","Données non valides reçues - module de surveillance de la pression des pneus"]
["U0431","Données non valides reçues - module de contrôle du corps A"]
["U0433","Données non valides reçues - capteur de distance avant du régulateur de vitesse"]

{"sheet":"U1000-U2000","index":13,"n_rows":276,"n_cols":2,"rows_kept":276,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[0,0,0,1]]}
["codes U10XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut"]
[" (défini par le fabricant, définition commune répertoriée)"]
["U1000","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1001","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1002","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1003","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1004","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la programmation CEE"]
["U1005","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la programmation CEE"]
["U1006","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1007","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1008","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le couple moteur"]
["U1009","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le couple moteur"]
["U1010","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'admission d'air du moteur"]
["U1011","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'admission d'air du moteur"]
["U1012","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1013","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1014","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1015","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1016","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1017","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1018","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la manette des gaz"]
["U1019","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la manette des gaz"]
["U1020","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'embrayage de climatisation"]
["U1021","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'embrayage de climatisation"]
["U1022","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1023","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1024","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1025","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1026","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le régime moteur"]
["U1027","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le régime moteur"]
["U1028","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1029","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1030","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la version expérimentale n ° 1"]
["U1031","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la version expérimentale n ° 1"]
["U1032","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1033","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1034","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1035","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1036","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les roues"]
["U1037","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les roues"]
["U1038","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1039","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal / la vitesse du véhicule"]
["U1040","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la vitesse du véhicule"]
["U1041","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la vitesse du véhicule"]
["U1042","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le contrôle de la traction"]
["U1043","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le contrôle de la traction"]
["U1044","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le moteur de traction"]
["U1045","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le moteur de traction"]
["U1046","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1047","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1048","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1049","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1050","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les freins"]
["U1051","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les freins"]
["U1052","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le volant"]
["U1053","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le volant"]
["U1054","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1055","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1056","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la configuration du véhicule"]
["U1057","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la configuration du véhicule"]
["U1058","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la transmission / la boîte-pont / PRNDL"]
["U1059","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la transmission / la boîte-pont / PRNDL"]
["U1060","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1061","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1062","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1063","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1064","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1065","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1066","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1067","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1068","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1069","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1070","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les capteurs de moteur"]
["U1071","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les capteurs de moteur"]
["U1072","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le liquide de refroidissement moteur"]
["U1073","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le liquide de refroidissement moteur"]
["U1074","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'huile moteur"]
["U1075","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la température de l'huile moteur"]
["U1076","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1077","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1078","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1079","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1080","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1081","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1082","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les systèmes de moteur, autres"]
["U1083","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les systèmes de moteur, autres"]
["U1084","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour une demande d'état du groupe motopropulseur"]
["U1085","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour une demande d'état du groupe motopropulseur"]
["U1086","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1087","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1088","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la suspension"]
["U1089","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la suspension"]
["U1090","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les diagnostics non définis par la loi"]
["U1091","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les diagnostics non définis par la loi"]
["U1092","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1093","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1094","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la phase expérimentale n ° 2"]
["U1095","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la phase expérimentale n ° 2"]
["U1096","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1097","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1098","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le contrôle de la vitesse du véhicule"]
["U1099","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le contrôle de la vitesse du véhicule"]
["U1100","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1101","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1102","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1103","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1104","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la demande d'état du châssis"]
["U1105","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la demande d'état du châssis"]
["U1106","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les diagnostics prescrits par la loi"]
["U1107","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les diagnostics prescrits par la loi"]
["U1108","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'entraînement de traction électrique (inverseur)"]
["U1109","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'entraînement de traction électrique (inverseur)"]
["U1110","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1111","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1112","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1113","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1114","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le système de facturation"]
["U1115","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le système de facturation"]
["U1116","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la gestion de l'énergie électrique"]
["U1117","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la gestion de l'énergie électrique"]
["U1118","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1119","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1120","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1121","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1122","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'odomètre"]
["U1123","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'odomètre"]
["U1124","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1125","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1126","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1127","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1128","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1129","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1130","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le système d'alimentation"]
["U1131","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le système d'alimentation"]
["U1132","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le déplacement du véhicule"]
["U1133","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le déplacement du véhicule"]
["U1134","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le commutateur d'allumage / démarreur"]
["U1135","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le commutateur d'allumage / démarreur"]
["U1136","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les témoins"]
["U1137","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les témoins"]
["U1138","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1139","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1140","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la passerelle"]
["U1141","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la passerelle"]
["U1142","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1143","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1144","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1145","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1146","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la sécurité du véhicule"]
["U1147","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la sécurité du véhicule"]
["U1148","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le contrôle audio"]
["U1149","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le contrôle audio"]
["U1150","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les avertissements sonores"]
["U1151","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les avertissements sonores"]
["U1152","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la phase expérimentale n ° 3"]
["U1153","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la phase expérimentale n ° 3"]
["U1154","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour un disque compact"]
["U1155","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour un disque compact"]
["U1156","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le traitement du signal numérique"]
["U1157","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le traitement du signal numérique"]
["U1158","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'antenne"]
["U1159","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'antenne"]
["U1160","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1161","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1162","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour une bande audio numérique"]
["U1163","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour une bande audio numérique"]
["U1164","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le syntoniseur / récepteur"]
["U1165","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le syntoniseur / récepteur"]
["U1166","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la cassette"]
["U1167","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la cassette"]
["U1168","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1169","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1170","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour un téléphone cellulaire / système de radiomessagerie"]
["U1171","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour un téléphone cellulaire / système de radiomessagerie"]
["U1172","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le contrôle par bouton distant"]
["U1173","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le contrôle par bouton distant"]
["U1174","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1175","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1176","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1177","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1178","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la climatisation (HVAC)"]
["U1179","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la climatisation (HVAC)"]
["U1180","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les fonctionnalités de personnalisation (mémoire)"]
["U1181","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les fonctionnalités de personnalisation (mémoire)"]
["U1182","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1183","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1184","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour essuie-glace / lave-glace"]
["U1185","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour essuie-glace / lave-glace"]
["U1186","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1187","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1188","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1189","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1190","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1191","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1192","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1193","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1194","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les miroirs"]
["U1195","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les miroirs"]
["U1196","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les serrures de porte"]
["U1197","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les serrures de porte"]
["U1198","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'accès externe (portes)"]
["U1199","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'accès externe (portes)"]
["U1200","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le mouvement / contrôle du siège"]
["U1201","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le mouvement / contrôle du siège"]
["U1202","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour Windows"]
["U1203","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour Windows"]
["U1204","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la colonne de direction"]
["U1205","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la colonne de direction"]
["U1206","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1207","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1208","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les commutateurs de siège"]
["U1209","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les commutateurs de siège"]
["U1210","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour des restrictions"]
["U1211","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour des restrictions"]
["U1212","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1213","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1214","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1215","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1216","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour une panne de lampe externe"]
["U1217","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour une panne de lampe externe"]
["U1218","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les lampes externes"]
["U1219","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les lampes externes"]
["U1220","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes concernant une panne de lampe intérieure"]
["U1221","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes concernant une panne de lampe intérieure"]
["U1222","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les lampes intérieures"]
["U1223","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les lampes intérieures"]
["U1224","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1225","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1226","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la demande d'état du corps"]
["U1227","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la demande d'état du corps"]
["U1228","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les pneus"]
["U1229","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour les pneus"]
["U1230","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le dégivrage électrique"]
["U1231","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le dégivrage électrique"]
["U1232","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la navigation"]
["U1233","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la navigation"]
["U1234","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les affichages"]
["U1235","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les affichages"]
["U1236","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le stockage en mémoire"]
["U1237","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le stockage en mémoire"]
["U1238","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la version expérimentale n ° 4"]
["U1239","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour la version expérimentale n ° 4"]
["U1240","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1241","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1242","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'environnement extérieur"]
["U1243","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'environnement extérieur"]
["U1244","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'environnement intérieur"]
["U1245","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'environnement intérieur"]
["U1246","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1247","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour l'identifiant principal"]
["U1248","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'heure / la date"]
["U1249","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'heure / la date"]
["U1250","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'identifiant du véhicule (VIN)"]
["U1251","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour l'identifiant du véhicule (VIN)"]
["U1252","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les fonctions de classe A"]
["U1253","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour les fonctions de classe A"]
["U1254","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le contrôle du réseau"]
["U1255","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le contrôle du réseau"]
["U1260","SCP (J1850) Panne de circuit asymétrique (+)"]
["U1261","SCP (J1850) Panne de circuit asymétrique (-)"]
["U1262","Erreur de bus de communication SCP (J1850)"]
["U1308","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le couple moteur de lecture de fonction"]
["U1341","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour la vitesse du véhicule à la lecture de fonction"]
["U1417","Signal invraisemblable de distance de la roue gauche (Dodge, Chrysler, Jeep)"]
["U1430","Données SCP (J1850) non valides ou manquantes pour le système d'alimentation en lecture de fonction"]
["U1451","SCP (J1850) Données non valides ou manquantes pour le module Avertissements sonores et anti-vol à la lecture de fonction"]
["U1612","SCP (J1850) Absence d'accusé de réception pour l'identifiant principal"]
["U1736","SCP (J1850) Absence d'accusé de réception pour les témoins"]
["U1750","SCP (J1850) Absence de reconnaissance pour les avertissements sonores"]
["U1794","SCP (J1850) Absence d'accusé de réception pour les miroirs"]
["U1797","SCP (J1850) Absence d'accusé de réception pour les serrures de porte"]
["U1798","SCP (J1850) Absence d'accusé de réception pour l'accès externe (portes)"]
["U1806","SCP (J1850) Absence d'accusé de réception pour l'identifiant principal"]
["U1900","Défaut du bus de communication CAN"]
["U1950","Défaut du bus de communication UPB"]

{"sheet":"U3000-U4000","index":14,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[0,0,0,1]]}
["codes U30XX"]
["Code de problème","Localisation du défaut"]
["(Module de contrôle / Distribution d'énergie)"]
["U3000","Module de controle"]
["U3001","Arrêt incorrect du module de commande"]
["U3002","Plaque d'immatriculation"]
["U3003","Voltage de batterie"]
["U3004","Relais de puissance accessoire"]
["U3005","Puissance accessoire conservée"]
["U3006","Puissance d'entrée du module de commande \"A\""]
["U3007","Puissance d'entrée du module de commande \"B\""]
["U3008","Module de commande à la terre \"A\""]
["U3009","Module de contrôle masse \"B\""]
["U300A","Commutateur d'allumage"]
["U300B","Accessoire d'entrée d'allumage / On / Start"]
["U300C","Entrée d'allumage Off / On / Start"]
["U300D","Entrée d'allumage On / Start"]
["U300E","Entrée d'allumage sur"]
["U300F","Accessoire d'entrée d'allumage"]
["U3010","Démarrage d'entrée d'allumage"]
["U3011","Entrée d'allumage désactivée"]
["U3012","ISO / SAE réservés"]
["U3100","ISO / SAE réservés"]

{"sheet":"ACURA","index":15,"n_rows":225,"n_cols":3,"rows_kept":225,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[81,0,81,2]]}
["Codes Acura"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1009","Dysfonctionnement anticipé du contrôle de la distribution variable","Câblage, calage des soupapes, défaut mécanique du moteur, actionneur CMP, ECM"]
["P1020","Système de pause de soupape bloqué"]
["P1021","Système de pause de soupape bloqué"]
["P1024","Système de pause de soupape qui colle"]
["P1077","Dysfonctionnement du système de commande du canal d'alimentation du collecteur d'admission à bas régime","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, programmation ECM, ECM"]
["P1078","Dysfonctionnement du système de commande du canal d'alimentation du collecteur d'admission","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, programmation ECM, ECM"]
["P1102","Capteur de débit d'air massique (MAF) - signal plus élevé que prévu","Capteur MAF"]
["P1103","Capteur de débit d'air massique (MAF) - signal plus élevé que prévu","Capteur MAF"]
["P1106","Problème de plage / performance du capteur de pression barométrique","ECM"]
["P1107","Capteur de pression barométrique basse tension","Câblage, TCM, ECM"]
["P1108","Tension élevée du circuit du capteur de pression barométrique","ECM"]
["P1109","Capteur BARO hors plage haute","Capteur BARO, programmation ECM, ECM"]
["P1111","Capteur de température d'air admis (IAT) - circuit / tension intermittente élevée","Câblage, capteur IAT"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - circuit / tension intermittente basse","Câblage, capteur IAT"]
["P1114","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - tension de circuit / tension intermittente basse","Câblage capteur ECT"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - circuit / tension intermittente élevée","Câblage capteur ECT"]
["P1116","Problème de performance du capteur de température de liquide de refroidissement moteur","Câblage, capteur ECT, programmation ECM, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon - tension circuit / tension intermittente élevée","Câblage, capteur TP"]
["P1122","Capteur de position du papillon - tension circuit / tension intermittente basse","Câblage, capteur TP"]
["P1128","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - pression inférieure à celle attendue","Capteur de carte"]
["P1129","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - pression supérieure à celle attendue","Capteur de carte"]
["P1131","Capteur de vide du système de freinage - dysfonctionnement du signal","Câblage, autres codes de panne enregistrés, capteur de vide du système de freinage, pompe à vide de servo-frein, programmation ECM, ECM"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant droite - commutation insuffisante","Système d'échappement, câblage, HO2S, ECM"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant droite - Fonctionnement lent","Système d'échappement, câblage, HO2S, ECM"]
["P1149","Rapport air / carburant Capteur 1 Plage Plage / Performance"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant gauche - commutation insuffisante","Système d'échappement, câblage, HO2S, ECM"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant gauche - Fonctionnement lent","Système d'échappement, câblage, HO2S, ECM"]
["P1157","Rapport air / carburant Capteur 1 Problème de plage / performance","Câblage, H02S, programmation ECM, ECM"]
["P1158","Rapport air / carburant Capteur 1 Terminal Basse tension"]
["P1159","Capteur de rapport air / carburant 1 AFS + Terminal basse tension"]
["P1162","Capteur air-carburant (A / F) - RSX 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur A / F, ECM"]
["P1163","Capteur air-carburant (A / F) - RSX 1 - réponse lente","Capteur A / F"]
["P1164","Capteur air-carburant (A / F) - RSX 1 - problème de portée / performances","Câblage, capteur A / F, ECM"]
["P1165","Rapport air / carburant Capteur 1 Plage Plage / Performance"]
["P1166","Capteur air-carburant (A / F) - RSX 1 - dysfonctionnement du circuit de chauffage","Câblage, capteur A / F, ECM"]
["P1167","Capteur air-carburant (A / F) - RSX 1 - dysfonctionnement du système de chauffage","Câblage, capteur A / F, ECM"]
["P1168","Étiquette du capteur du rapport air / carburant Basse tension"]
["P1169","Capteur du rapport air / carburant 1 LABEL Haute tension"]
["P1171","Système d'alimentation en carburant - mélange pauvre en accélération","Pompe à carburant / filtre, carburant incorrect"]
["P1172","Capteur A / F arrière, banque 1, capteur 1, circuit hors plage haute","Câblage, H02S, programmation ECM, ECM"]
["P1174","Capteur AF 21 Circuit hors gamme haute","Câblage, H02S, programmation ECM, ECM"]
["P1187","Basse tension du circuit du capteur de température du réservoir de carburant"]
["P1188","Tension élevée du circuit du capteur de température du réservoir de carburant"]
["P1192","Basse tension du circuit du capteur de pression de réservoir de carburant"]
["P1193","Haute tension du circuit du capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1201","Cylindre n ° 1 - raté","Câblage, injecteur, système d'allumage, défaut mécanique"]
["P1202","Cylindre n ° 2 - raté","Câblage, injecteur, système d'allumage, défaut mécanique"]
["P1203","Cylindre n ° 3 - raté","Câblage, injecteur, système d'allumage, défaut mécanique"]
["P1204","Cylindre n ° 4 - raté","Câblage, injecteur, système d'allumage, défaut mécanique"]
["P1205","Cylindre n ° 5 - raté","Câblage, injecteur, système d'allumage, défaut mécanique"]
["P1206","Cylindre n ° 6 - raté","Câblage, injecteur, système d'allumage, défaut mécanique"]
["P1233","Capteur de pression de suralimentation / capteur de pression barométrique (BARO) du turbocompresseur (TC) - corrélation de signal","Câblage, capteur de pression de suralimentation TC, capteur BARO, programmation ECM, ECM"]
["P1234","Capteur de pression de suralimentation / capteur de pression absolue du turbocompresseur (TC) - corrélation de signal","Câblage, capteur de pression de suralimentation TC, capteur MAP, programmation ECM, ECM"]
["P1241","Moteur de commande d'actionneur de papillon (TAC) - circuit 1 - dysfonctionnement","Câblage, moteur TAC, ECM"]
["P1242","Moteur de commande d'actionneur de papillon (TAC) - circuit 2 - dysfonctionnement","Câblage, moteur TAC, ECM"]
["P1243","Position du papillon - insuffisante","Clapet d'étranglement, capteur TP, moteur TAC"]
["P1244","Position de papillon fermé (CTP) - insuffisante","Papillon, capteur TP"]
["P1246","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1247","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1248","Capteur 1 et 2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP) - signaux incorrects","Capteur APP"]
["P1253","Dysfonctionnement du système VTEC","Câblage, solénoïde VTEC, ECM"]
["P1257","Dysfonctionnement du système VTEC"]
["P1258","Dysfonctionnement du système VTEC"]
["P1259","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1271","Corrélation entre le capteur 1 et 2 de la pédale d'accélérateur"]
["P1272","Corrélation de capteur 2-3 de position de pédale d'accélérateur"]
["P1273","Corrélation des capteurs 1 à 3 de la pédale d'accélérateur"]
["P1275","Capteur de position 1 de pédale d'accélérateur"]
["P1279","Dysfonctionnement du système de contrôle VTEC - rive avant","Câblage, solénoïde / pressostat VTEC, ECM"]
["P1280","Dysfonctionnement du circuit du capteur 2 de la pédale d'accélérateur (APP)"]
["P1286","Capteur de pression d'huile moteur bloqué bas"]
["P1287","Haute tension du circuit du contacteur de pression d'huile du culbuteur"]
["P1288","Bas-circuit du commutateur de pression d'huile du culbuteur"]
["P1289","Capteur de pression d'huile moteur bloqué haut"]
["P1295","Mode de gestion de la puissance de la commande électronique du papillon"]
["P1297","Module de contrôle de charge électrique - tension basse","Câblage du module de contrôle de charge électrique"]
["P1298","Module de contrôle de charge électrique - tension élevée","Câblage du module de contrôle de charge électrique"]
["P1299","Commande d'arrêt électronique du moteur en mode d'arrêt forcé du moteur"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Raté aléatoire","Système EGR / carburant / allumage, capteur MAP"]
["P1301","Cylindre n ° 1 - raté","Système de mise à feu"]
["P1302","Cylindre n ° 2 - raté","Système de mise à feu"]
["P1303","Cylindre n ° 3 - raté","Système de mise à feu"]
["P1304","Cylindre n ° 4 - raté","Système de mise à feu"]
["P1305","Cylindre n ° 5 - raté","Système de mise à feu"]
["P1306","Cylindre n ° 6 - raté","Système de mise à feu"]
["P1316","Détection de tension de bougie - banque gauche - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de détection de tension, ECM"]
["P1317","Détection de tension de bougie d'allumage - banque de droite - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de détection de tension, ECM"]
["P1318","Réinitialisation du module de détection de tension de bougie - banque gauche - dysfonctionnement du circuit de réinitialisation","Câblage, module de détection de tension, ECM"]
["P1319","Réinitialisation du module de détection de tension de bougie d’allumage - Bloc de droite - Dysfonctionnement du circuit de réinitialisation","Câblage, module de détection de tension, ECM"]
["P1324","Capteur de cognement source de tension d'alimentation du circuit"]
["P1326","Signal d'entrée de qualité de combustion du module de commande d'allumage"]
["P1336","Problème de plage / performance de position de vilebrequin (CKP)","Capteur CKP, calage des soupapes"]
["P1337","Dysfonctionnement du circuit de position de vilebrequin (CKP)","Câblage, capteur CKP, ECM"]
["P1359","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - déconnexion du connecteur","Câblage"]
["P1361","Position d'arbre à cames (CMP) intermittente","Câblage, capteur CMP"]
["P1362","Position de l'arbre à cames (CMP) aucun signal","Câblage, capteur CMP"]
["P1366","Position d'arbre à cames (CMP) intermittente","Câblage, capteur CMP"]
["P1367","Position de l'arbre à cames (CMP) aucun signal","Câblage, capteur CMP"]
["P1381","Problème de plage / performance de position d'arbre à cames (CMP)","Capteur CMP"]
["P1382","Dysfonctionnement de la position de l'arbre à cames (CMP)","Câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1386","Problème de plage / performance de position d'arbre à cames (CMP)","Capteur CMP"]
["P1387","Dysfonctionnement de la position de l'arbre à cames (CMP)","Câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1390","G-sensor - tension intermittente basse","Câblage, capteur G"]
["P1391","G-sensor - problème de performance","Joint d'étanchéité endommagé / manquant, mal installé, câblage, capteur G, ECM"]
["P1392","G-sensor - tension basse","Câblage, capteur G, ECM"]
["P1393","G-sensor - tension haute","Câblage, capteur G, ECM"]
["P1394","G-sensor - tension intermittente élevée","Câblage, capteur G"]
["P1399","Raté aléatoire","Système carburant / allumage, capteur MAP, vanne IAC"]
["P1404","La vanne EGR est bloquée fermée"]
["P1406","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - problème de circuit","Câblage, vanne EGR / capteur de position, ECM"]
["P1410","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement","Pompe à air"]
["P1413","Haute tension du circuit du solénoïde de contrôle du système d'injection d'air secondaire"]
["P1415","Capteur de courant électrique de la pompe AIR - circuit ouvert / court-circuit","Câblage, capteur de courant électrique de pompe AIR, ECM"]
["P1416","Capteur de courant électrique de la pompe AIR - circuit ouvert","Câblage, capteur de courant électrique de pompe AIR, ECM"]
["P1420","Efficacité du système de catalyseur adsorbant les NOx en dessous du seuil"]
["P1441","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - débit détecté","Câblage, solénoïde EVAP, vacuostat, ECM"]
["P1442","Système de purge de la cartouche par émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de l’interrupteur à vide","Câblage, interrupteur à vide, ECM"]
["P1450","Basse tension de circuit de commande de valve de dérivation de soupape à deux voies"]
["P1451","Haute tension bi-directionnelle de circuit de commande de soupape de dérivation de vanne de dérivation"]
["P1454","Problème de plage / performance du capteur de pression du réservoir de carburant","Câblage, flexible, capteur de pression du réservoir de carburant, bouchon de remplissage de carburant, cartouche EVAP canister / évent, programmation ECM, ECM"]
["P1456","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) (système de réservoir de carburant) - fuite détectée","Fuite / blocage du flexible, réservoir de carburant / capteur de pression, soupape EVAP / solénoïde de dérivation, soupape EVAP à deux voies, cartouche EVAP"]
["P1457","Système de purge de canister à émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Fuite / blocage du flexible, réservoir de carburant / capteur de pression, soupape EVAP / solénoïde de dérivation, soupape EVAP à deux voies, cartouche EVAP"]
["P1459","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du commutateur","Câblage, détecteur de débit, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P145A","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - débit incorrect","Câblage, fuite / blocage de flexible, vanne de purge du bidon EVAP, clapet anti-retour B, programmation ECM, ECM"]
["P145B","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - clapet anti-retour bloqué en position ouverte","Clapet anti-retour A"]
["P145C","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - débit incorrect","Câblage, fuite / blocage de flexible, vanne de purge de la cartouche EVAP, défaillance mécanique, programmation ECM, ECM"]
["P145D","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - débit incorrect","Câblage, fuite / blocage de flexible, vanne de purge du bidon EVAP, clapet anti-retour B, programmation ECM, ECM"]
["P1460","Circuit d'alimentation du capteur de niveau de carburant"]
["P1486","Thermostat - problème de portée / performance","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, système de refroidissement"]
["P1491","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - levée de soupape insuffisante","Câblage, vanne EGR / capteur de position, solénoïde EGR, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P1498","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tension élevée","Câblage, capteur de soupape EGR / lift, ECM"]
["P1505","Fuite d'air positive dans le carter moteur"]
["P1508","Système de contrôle d'air de ralenti (IAC) - faible régime","Système d'admission, corps de papillon, fuite de flexible, câblage, vanne IAC, ECM"]
["P1509","Système de commande d'air de ralenti (IAC) - régime élevé","Fuite de flexible, corps de papillon, purgeur de carter, câblage, soupape IAC, ECM"]
["P1514","Capteur de position du papillon / capteur de débit d'air massique Variation du signal"]
["P1516","Performance de la position de contrôle de l'actionneur de papillon"]
["P1519","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - défaillance du circuit","Câblage, vanne IAC, ECM"]
["P1522","Basse tension du circuit du capteur de surpression de servofrein"]
["P1523","Haute tension du circuit du capteur de surpression de servofrein"]
["P1541","Entrée faible du circuit de signal de secours du chauffage du compartiment passager"]
["P1549","Système de charge haute tension","Câblage, générateur, programmation ECM, ECM"]
["P1571","Dysfonctionnement du circuit de frein"]
["P1589","Capteur de pression de servofrein - dysfonctionnement du signal","Câblage, conduites d'aspiration obstruées / présentant des fuites, fuites d'air, capteur de pression de servofrein, clapet anti-retour du collecteur d'admission, programmation ECM, ECM"]
["P15BA","Capteur de pression de servofrein - pas de vide"]
["P15BB","Capteur de pression de servofrein - fuite détectée","Tuyaux d'aspiration bouchés / présentant des fuites, pompe à vide avec servofrein, capteur de pression de servofrein, servofrein, commutateur de position de la pédale de frein (BPP)"]
["P15BC","Pompe à vide avec servofrein - bloquée ON","Câblage, capteur de pression de servofrein, fuite des tuyaux de vide, pompe à vide de servofrein, clapet anti-retour du collecteur d'admission"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance du circuit interne","ECM"]
["P1608","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance du circuit interne B","ECM"]
["P1618","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance interne","ECM"]
["P1625","Réinitialisation inattendue du module de commande du moteur"]
["P1640","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance interne","Câblage, ECM"]
["P1646","Dysfonctionnement du circuit d'alimentation 'C' du capteur"]
["P1650","Pilote Quad / pilote de sortie du module de commande du moteur"]
["P1655","AT - défaillance du signal","Fil de communication, ECM"]
["P1656","Module de contrôle du programme de stabilité électronique (ESP) - Dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande ESP"]
["P1658","Dysfonctionnement du relais de commande du système de commande électronique du papillon","Câblage, relais ETS, programmation ECM, ECM"]
["P1659","Dysfonctionnement du relais de commande du système de commande électronique du papillon","Câblage, relais ETS, programmation ECM, ECM"]
["P1660","AT to ECM - défaillance du signal","Câblage, TCM, ECM"]
["P1671","Signal AT à ECM - pas de signal","Câblage, TCM, ECM"]
["P1672","Signal AT à ECM - défaillance du signal","Câblage, TCM, ECM"]
["P1676","Module de commande ABS / TCS - Dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande ABS / TCS, ECM"]
["P1677","ECM au signal du système antipatinage - défaillance du signal","Câblage, module de contrôle de traction, ECM"]
["P1678","Module de commande ABS / TCS - Dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande ABS / TCS, ECM"]
["P1681","AT à ECM - signal A - entrée basse","Câblage, TCM, ECM"]
["P1682","AT à ECM - signal A - entrée haute","Câblage, TCM, ECM"]
["P1683","Problème de performance de ressort de position par défaut du papillon des gaz","Câblage du papillon des gaz / endommagé mécaniquement, moteur du papillon des gaz"]
["P1684","Problème de performance du ressort de rappel du papillon des gaz","Câblage du papillon des gaz / endommagé mécaniquement, moteur du papillon des gaz"]
["P1686","AT à ECM - signal B - entrée basse","Câblage, TCM, ECM"]
["P1687","AT à ECM - signal B - entrée haute","Câblage, TCM, ECM"]
["P1690","Système de contrôle de traction - défaillance du circuit","Câblage, module de contrôle de traction, ECM"]
["P1696","Système de contrôle de traction - tension basse","Câblage, module de contrôle de traction, ECM"]
["P1697","Système de contrôle de traction - tension élevée","Câblage, module de contrôle de traction, ECM"]
["P16BB","Système générateur - basse tension","Câblage, générateur, programmation ECM, ECM"]
["P16BC","Système générateur - basse tension","Câblage, générateur, programmation ECM, ECM"]
["P16BD","Relais de démarreur 2 - dysfonctionnement","Câblage, relais de démarreur, programmation ECM, ECM"]
["P16BE","Relais du démarreur 1 - dysfonctionnement","Câblage, relais de démarreur, programmation ECM, ECM"]
["P16BF","Relais de démarreur Dysfonctionnement du circuit 1/2","Câblage, programmation ECM, ECM"]
["P16C0","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Programmation ECM, ECM"]
["P16D9","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance du circuit interne","Programmation ECM, ECM"]
["P16DA","Relais 1 de la pompe à vide du servofrein - bloqué","Câblage, relais de pompe à vide avec servofrein, programmation ECM, ECM"]
["P16DB","Dysfonctionnement du relais de circuit 1/2 de la pompe à vide du servofrein","Câblage, relais de pompe à vide avec servofrein, programmation ECM, ECM"]
["P16DC","Relais 2 de pompe à vide de servofrein - bloqué sur ON","Câblage, relais de pompe à vide avec servofrein, programmation ECM, ECM"]
["P16DD","Relais 1 de pompe à vide de servofrein - bloqué sur ON","Câblage, relais de pompe à vide avec servofrein, programmation ECM, ECM"]
["P1705","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1706","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1709","AT - interrupteur de position","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1710","AT - Interrupteur de maintien de 1ère vitesse","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1717","Circuit de commutation du commutateur de gamme de transmission ouvert","Câblage, réglage de la liaison de transmission, commutateur TR, programmation ECM, ECM"]
["P1730","Problème dans le système de commande de changement","Fluide de transmission, défaut mécanique, câblage, solénoïde de décalage A / B / 0, programmation ECM, ECM"]
["P1731","Problème dans le système de commande de changement","Liquide de transmission, défaut mécanique, câblage, solénoïde de changement de vitesse E, solénoïde A de commande de pression d'embrayage A, programmation ECM, ECM"]
["P1732","Problème dans le système de commande de changement","Fluide de transmission, défaut mécanique, câblage, solénoïde de changement de vitesse B / C, programmation ECM, ECM"]
["P1733","Problème dans le système de commande de changement","Liquide de transmission, défaut mécanique, câblage, solénoïde de changement de vitesse 0, solénoïde C de commande de pression d'embrayage AT, programmation de l'ECM, ECM"]
["P1734","Problème dans le système de commande de changement","Fluide de transmission, défaut mécanique, câblage, solénoïde de changement de vitesse B / C, programmation ECM, ECM"]
["P1738","Transmission automatique","Câblage du pressostat d'embrayage 2, ECM"]
["P1739","AT - 3ème pressostat d'embrayage","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1740","AT - 4ème pressostat d'embrayage","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1743","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Fluide de transmission, câblage, solénoïde de changement de vitesse E, défaut mécanique, programmation de l'ECM, ECM"]
["P1744","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Fluide de transmission, câblage, solénoïde de changement de vitesse E, défaut mécanique, programmation de l'ECM, ECM"]
["P1745","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Liquide de transmission, défaut mécanique"]
["P1750","AT - dysfonctionnement mécanique du système hydraulique","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1751","AT - dysfonctionnement mécanique du système hydraulique","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1753","AT - embrayage de verrouillage ne pas engager / désengager","Câblage, solénoïde de commande de verrouillage A, ECM"]
["P1758","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage, solénoïde de commande de verrouillage B, TCM"]
["P1768","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage solénoïde linéaire, TCM"]
["P1773","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage solénoïde B de commande d'embrayage, ECM"]
["P1778","Solénoïde de décalage (SS) C","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1780","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Autres codes de dépannage AT stockés, programmation ECM, ECM"]
["P1786","AT - mauvais changement de vitesse","Fil de communication, ECM, TCM"]
["P1787","AT - dysfonctionnement de l'embrayage de blocage","Fil de communication, TCM"]
["P1788","AT - mauvais changement de vitesse","Fil de communication, ECM, TCM"]
["P1790","AT - module de commande du moteur (ECM)","ECM / Programmation"]
["P1791","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage, VSS, ECM"]
["P1792","AT - module de commande du moteur (ECM)","ECM / Programmation"]
["P1793","Transmission automatique","Câblage, capteur MAP, TCM"]
["P1794","Transmission automatique - signal BARO","Câblage, ECM, TCM"]
["P1795","Transmission automatique","Câblage, capteur APP, TCM"]
["P1835","AT - interrupteur de kick-down toujours sur ON","Câblage, interrupteur de kick-down, ECM"]
["P1850","AT - solénoïde de bande de freinage","Câblage, solénoïde de bande de freinage, ECM"]
["P1860","AT - solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC, ECM"]
["P1870","Bordereau de transmission","Interrupteur de gamme, panne mécanique, signal de vitesse du moteur incorrect"]
["P1879","Problème dans le circuit de la soupape de commande de pression d'embrayage de démarrage CVT"]

{"sheet":"AUDI","index":16,"n_rows":596,"n_cols":3,"rows_kept":596,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[485,0,485,2],[571,0,571,2],[0,0,0,2],[58,0,58,2],[157,0,157,2],[241,0,241,2],[311,0,311,2],[397,0,397,2]]}
["Codes Audi"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1009","Compteur de masse d'air 1/2 Signal non plausible de la détection de charge","Câblage, capteur (s) MAF"]
["P1018","Rangée du collecteur d'admission, limite inférieure 2 non atteinte"]
["P1020","Pression de carburant - limite de contrôle dépassée","Câblage, capteur de pression de carburant, vanne de régulation de pression de carburant, pompe à carburant haute pression"]
["P1023","Vanne de régulation de pression de carburant - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, vanne de régulation de pression de carburant"]
["P1024","Vanne de régulation de pression de carburant - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, vanne de régulation de pression de carburant"]
["P1025","Vanne de régulation de pression de carburant - Défaut mécanique","Valve de contrôle de pression de carburant"]
["P1026","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission - court à positif","Câblage court sur positif, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1027","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1028","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1029","Capteur de position de la soupape de commande d'air du collecteur d'admission - limite supérieure non atteinte","Clapet de commande d’air étanche / collant, raccord (s) de tuyau, actionneur de commande d’air du collecteur d’admission"]
["P1030","Capteur de position de la soupape de suralimentation en air d'admission - limite inférieure non atteinte","Clapet de commande d’air étanche / collant, raccord (s) de tuyau, actionneur de commande d’air du collecteur d’admission"]
["P1031","Capteur de position de la soupape de commande d'air du collecteur d'admission - spécification non atteinte","Clapet de commande d'air serré / collant, raccord (s) de tuyau, actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission"]
["P1032","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - signal trop élevé","Convertisseur catalytique, câblage court-positif, capteur de NOx"]
["P1033","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - signal trop faible","Fuite d'échappement, câblage à la masse, capteur de NOx"]
["P1034","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - signal hors tolérance","Convertisseur catalytique, fuite d'échappement, câblage, capteur de NOx"]
["P1035","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - problème de portée / performances","Câblage, chauffage inopérant, capteur de NOx"]
["P1036","Capteur de chauffage des oxydes d'azote (NOx) - court à positif","Câblage court à positif, capteur de NOx"]
["P1037","Capteur de chauffage pour oxydes d'azote (NOx) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de NOx"]
["P1038","Capteur de chauffage à oxydes d'azote (NOx) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, capteur de NOx"]
["P1039","Injecteur 1, tension d'alimentation - court-circuit","Câblage, injecteur"]
["P1040","Injecteur 1, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1041","Injecteur 2, tension d'alimentation - court-circuit","Câblage, injecteur"]
["P1042","Injecteur 2, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1043","Injecteur 3, tension d'alimentation - court-circuit","Câblage, injecteur"]
["P1044","Injecteur 3, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1045","Injecteur 4, tension d'alimentation - court-circuit","Câblage, injecteur"]
["P1046","Injecteur 4, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1047","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement / à droite / arrière, banque 1 - mauvais fonctionnement du circuit","Actionneur de câblage, position d'arbre à cames (CMP)"]
["P1048","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement / à droite / arrière, rangée 1 - de court à positif","Câblage court-circuit vers le positif, actionneur de position d'arbre à cames (CMP)"]
["P1049","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement / à droite / arrière, rangée 1 - court-circuit à la masse","Câblage de l'actionneur de position d'arbre à cames (CMP) court-circuit à la masse"]
["P1050","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement / à droite / arrière, rangée 1 - circuit ouvert","Câblage du circuit ouvert, servomoteur de position d'arbre à cames (CMP)"]
["P1055","Réglage de l'arbre à cames de la banque 1 court à B +","Câblage court-circuit vers le positif, actionneur de position d'arbre à cames (CMP)"]
["P1056","Réglage de l'arbre à cames de la banque 1, court-circuitant le sol","Câblage de l'actionneur de position d'arbre à cames (CMP) court-circuit à la masse"]
["P1057","Banc 1 - Court-circuit de réglage d'arbre à cames pour circuit ouvert","Câblage du circuit ouvert, servomoteur de position d'arbre à cames (CMP)"]
["P1063","Pression de carburant - limite de contrôle non atteinte","Air dans le circuit de carburant, fuite de carburant, pompe d'alimentation, soupape de dérivation de carburant, soupape de commande de pression de carburant, pompe à carburant haute pression"]
["P1064","Pression de carburant - défaut mécanique","Air dans le circuit de carburant, fuite de carburant, pompe d'alimentation, soupape de dérivation de carburant, soupape de commande de pression de carburant, pompe à carburant haute pression"]
["P1065","Pression de carburant - déviation du système","Air dans le circuit de carburant, fuite de carburant, pompe d'alimentation, soupape de dérivation de carburant, soupape de commande de pression de carburant, pompe à carburant haute pression"]
["P1066","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission - court à positif","Câblage court sur positif, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1067","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1068","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1069","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - Commande de chauffage - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de NOx"]
["P1070","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - Commande de chauffage - Court-circuit vers positif","Câblage court à positif, capteur de NOx"]
["P1071","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - Commande de chauffage - Signal incorrect","Câblage, capteur de NOx"]
["P1072","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - Commande de chauffage - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de NOx"]
["P1073","Signal du capteur de débit massique d'air 2 trop petit","Câblage, capteur (s) MAF"]
["P1074","Signal du débitmètre d'air massique 2 trop grand","Câblage, capteur (s) MAF"]
["P1081","Groupe de gaz d'échappement 3- Plage d'adaptation du mélange 1 Limite inférieure de maigre non atteinte","Câblage, H02S"]
["P1082","Groupe de gaz d'échappement 3- Plage d'adaptation du mélange 2 Limite inférieure de maigre non atteinte","Câblage, H02S"]
["P1083","Bloc d'échappement 3- Plage d'adaptation du mélange 1 Limite inférieure riche non atteinte","Câblage, fuite d'admission, H02S"]
["P1084","Groupe de gaz d'échappement 3- Plage d'adaptation du mélange 2 Limite inférieure riche non atteinte","Câblage, fuite d'admission, H02S"]
["P1085","Groupe d'échappement 4- Plage d'adaptation du mélange 1 Limite inférieure de maigre non atteinte","Câblage, H02S"]
["P1086","Bloc d'échappement 4- Plage d'adaptation du mélange 2 Limite inférieure de maigre non atteinte","Câblage, H02S"]
["P1087","Bloc d'échappement 4- Plage d'adaptation du mélange 1 Limite inférieure riche non atteinte","Câblage, fuite d'admission, H02S"]
["P1088","Bloc d'échappement 4- Plage d'adaptation du mélange 2 Limite inférieure riche non atteinte","Câblage, fuite d'admission, H02S"]
["P1093","Mélange de contrôle (MC), banque 1 - dysfonctionnement","Pression de carburant / pompe, fuite d'admission du ou des injecteurs"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Tension du circuit du capteur HO2S12 trop faible fuite d'air"]
["P1101","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - basse tension / fuite d'air","Fuite d'admission / d'échappement, pression de carburant / pompe, câblage à la terre court, HO2S"]
["P1102","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - chauffage de l'appareil de chauffage au positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1103","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - puissance de chauffage trop basse","Câblage, HO2S"]
["P1104","Tension du circuit du capteur HO2S12 trop faible fuite d'air","Câblage, fuite d'air, H02S"]
["P1105","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 1 - le chauffage passe du positif au positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1106","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 2 - basse tension / fuite d'air","Fuite d'admission / d'échappement, pression de carburant / pompe, câblage à la terre court, HO2S"]
["P1107","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, rangée 2 - le chauffage passe au positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1109","Tension du circuit du capteur HO2S22 trop faible fuite d'air","Câblage, fuite d'air, H02S"]
["P1110","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, rangée 2 - le chauffage passe au positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1111","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), banque 1 - système trop pauvre","Fuite d'admission / d'échappement, injecteur bloquée, capteur MAP, capteur MAF, pression de carburant / pompe, HO2S"]
["P1112","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), banque 1 - système trop riche","Excès de carburant dans l'huile moteur, fuite de l'injecteur, pression de carburant, vanne de purge du bidon EVAP, capteur MAP, capteur MAF, HO2S"]
["P1113","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - résistance du chauffage trop élevée","Câblage, HO2S"]
["P1114","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 1 - résistance du chauffage trop élevée","Câblage, HO2S"]
["P1115","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - le chauffage est court-circuité à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1116","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - circuit ouvert de chauffage","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1117","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 1 - le chauffage est court-circuité à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1118","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 1 - circuit ouvert de chauffage","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1119","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, rangée 2 - le réchauffeur est mis à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1120","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 2 - circuit ouvert de chauffage","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1121","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, rangée 2 - le chauffage est court-circuité à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1122","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 2 - circuit ouvert de chauffage","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1123","Système d'ajustement de trim de carburant à long terme, banque 1, système trop riche","Excès de carburant dans l'huile moteur, pression de carburant, soupape de purge du bidon EVAP, injecteur (s)"]
["P1124","Système d'ajustement d'assiette de carburant à long terme, rangée 1, système trop maigre","Pompe à essence, injecteur (s), fuite d'échappement interne, système AIR, fuite de flexible"]
["P1125","Système d'ajustement de trim de carburant à long terme, banque 2, trop riche","Excès de carburant dans l'huile moteur, pression de carburant, soupape de purge du bidon EVAP, injecteur (s)"]
["P1126","Système d'ajustement de trim de carburant à long terme, banque 2, système trop maigre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1127","Assiette de carburant à long terme, plage de vitesse / charge complète, rangée 1 - système trop riche","Excès de carburant dans l'huile moteur, pression de carburant, soupape de purge du bidon EVAP, injecteur (s)"]
["P1128","Assiette de carburant à long terme, plage de vitesse / charge complète, rangée 1 - système trop pauvre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1129","Assiette de carburant à long terme, plage de vitesse / charge complète, rangée 2 - système trop riche","Excès de carburant dans l'huile moteur, pression de carburant, soupape de purge du bidon EVAP, injecteur (s)"]
["P1130","Assiette de carburant à long terme, plage de vitesse / charge complète, rangée 2 - système trop pauvre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - résistance du chauffage trop élevée","Câblage, HO2S"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, bancs 1 et 2 - commande de chauffage - circuit haut","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, bancs 1 et 2 - commande de chauffage - circuit bas","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, HO2S"]
["P1134","Circuit de chauffage HO2S - Banque 1 et 2 Capteur 2 Court-circuit À B +","Câblage court-circuit vers positif, H02S"]
["P1135","Circuit de chauffage HO2S - Dysfonctionnement électrique capteur 2, banque 2","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, H02S"]
["P1136","Assiette de carburant à long terme, ralenti, groupe 1 - système trop pauvre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1137","Assiette de carburant à long terme, ralenti, banque 1 - système trop riche","Pression de carburant, injecteur (s), vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1138","Assiette de carburant à long terme, ralenti, rangée 2 - système trop pauvre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1139","Assiette de carburant à long terme, ralenti, banque 2 - système trop riche","Pression de carburant, injecteur (s), vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1140","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 2 - résistance du chauffage trop élevée","Câblage, HO2S"]
["P1141","Calcul de charge - valeur non plausible","Câblage, capteur MAP, capteur MAF"]
["P1142","Calcul de la charge - trop faible","Unité de commande du papillon, capteur MAP, capteur MAF, capteur APP"]
["P1143","Calcul de charge - trop élevé","Unité de commande du papillon, capteur MAP, capteur MAF, capteur APP"]
["P1144","Capteur de débit massique d'air (MAF), rangée 1 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, capteur MAF"]
["P1145","Capteur de débit massique d'air (MAF), rangée 1 - court à positif","Câblage court à positif, capteur MAF"]
["P1146","Capteur de débit massique d'air (MAF), rangée 1 - tension d'alimentation","Tension de fonctionnement trop élevée / basse, câblage"]
["P1147","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 2 - régulation lambda, système trop maigre","Fuite d'admission, câblage, HO2S"]
["P1148","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 2 - régulation lambda, système trop riche","Fuite d'échappement, câblage, HO2S"]
["P1149","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - valeur de contrôle lambda non plausible","Fuite d'échappement, câblage, HO2S"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 2 - valeur de contrôle lambda non plausible","Fuite d'échappement, câblage, HO2S"]
["P1151","Assiette de carburant à long terme 1, rangée 1 - en dessous de la limite de maigre","Pression de carburant / pompe, injecteurs, fuite d'admission / d'échappement, HO2S"]
["P1152","Assiette de carburant à long terme 2, rangée 1 - en dessous de la limite de maigre","Pression de carburant / pompe, injecteurs, fuite d'admission / d'échappement, système AIR, HO2S"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banques 1 et 2 - interchangés","HO2S 2 sur Bank 1 & 2 mal installé"]
["P1154","Manifold Switch Over Dysfonctionnement","Câblage actionneur défaut mécanique ECM"]
["P1155","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - court à positif","Câblage court à positif, capteur MAP"]
["P1156","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, capteur MAP"]
["P1157","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - tension d'alimentation","Câblage, capteur MAP"]
["P1158","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - problème de plage / performance","Câblage, raccord (s) de tuyau, capteur MAP"]
["P1159","Capteur de débit massique d'air (MAF), rangée 1 et 2 - rapport invraisemblable","Système EGR, fuite d'admission, câblage, capteur MAF 1/2"]
["P1160","Capteur de température d'air d'admission (IAT) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur IAT"]
["P1161","Capteur de température d'air d'admission (IAT) - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur IAT"]
["P1162","Capteur de température de carburant - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de température de carburant"]
["P1163","Capteur de température de carburant - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court à positif, capteur de température de carburant"]
["P1164","Capteur de température de carburant - problème de distance / performance","Câblage, capteur de température de carburant"]
["P1165","Assiette de carburant à long terme 1, banque 1 - supérieure à la limite riche","Pression de carburant / pompe, injecteurs, vanne de purge de la cartouche EVAP, système EGR, HO2S, système d'admission / d'échappement"]
["P1166","Assiette de carburant à long terme 2, rangée 1 - supérieure à la limite riche","Pression de carburant / pompe, injecteurs, vanne de purge de la cartouche EVAP, système EGR, HO2S, système d'admission / d'échappement"]
["P1167","Capteur de débit massique d'air (MAF), rangée 2 - problème de portée / performances","Fuite d'admission, câblage, capteur MAF"]
["P1168","Capteur de débit massique d'air (MAF), rangée 2 - entrée faible","Fuite d'admission, filtre à air bouché, câblage de mise à la terre court-circuité, fusible, capteur MAF"]
["P1169","Capteur de débit massique d'air (MAF), rangée 2 - entrée élevée","Câblage court-circuit vers positif, fil défectueux , capteur MAF"]
["P1170","Capteur de débit massique d'air (MAF), rangée 2 - tension d'alimentation","Câblage, fusible, relais de commande du moteur, injecteur"]
["P1171","Capteur de position du moteur de papillon 2 - problème de distance / performance","Câblage, papillon des gaz serré / collé, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1172","Capteur de position du moteur de papillon 2 - entrée basse","Câblage à la masse, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1173","Capteur de position du moteur de papillon 2 - entrée haute","Câblage court à positif, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1174","Système de mesure de carburant, banque 1 - synchronisation d'injection incorrecte","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système EGR, soupape de purge de la cartouche EVAP, HO2S"]
["P1176","Correction Lambda après catalyseur, rangée 1 - limite de contrôle atteinte","Fuite d'admission, HO2S"]
["P1177","Correction Lambda après catalyseur, groupe 2 - limite de contrôle atteinte","Fuite d'admission, HO2S"]
["P1178","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1, courant de pompe - circuit ouvert","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1179","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1, courant de pompe - court-circuit à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1180","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1, courant de pompe - court à positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1181","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1, tension de référence - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, câbles HO2S, HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage"]
["P1182","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1, tension de référence - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la terre, câbles HO2S, HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage"]
["P1183","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1, tension de référence - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, câbles HO2S, HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage"]
["P1184","Circuit ouvert à la masse de la sonde linéaire à oxygène","Circuit ouvert de câblage, H02S"]
["P1185","Capteur linéaire d'oxygène, terre commune, court-circuit à la terre","Circuit ouvert de câblage, H02S"]
["P1186","Capteur d'oxygène linéaire, terre commune, court-circuit vers positif","Circuit ouvert de câblage, H02S"]
["P1187","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banc 1 ou 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, HO2S"]
["P1188","Résistance de compensation de sonde linéaire O2 en court-circuit à la masse","Câblage, HO2S"]
["P1189","Résistance de compensation de sonde linéaire O2 en court-circuit à B +","Câblage, HO2S"]
["P1190","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1, tension de référence - étendue / problème de performance","Câblage, câbles HO2S, HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage"]
["P1191","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, bancs 1 et 2 - interchangés","HO2S 1 sur les banques 1 et 2 mal installé"]
["P1192","Capteur de pression de carburant - tension d'alimentation","Câblage, capteur de pression de carburant"]
["P1193","Capteur de pression de carburant - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif"]
["P1194","Vanne de régulation de pression de carburant - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, soupape de commande de pression de carburant"]
["P1195","Vanne de régulation de pression de carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de régulation de pression de carburant"]
["P1196","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1, dysfonctionnement du circuit de chauffage","Câblage, HO2S"]
["P1197","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 2, dysfonctionnement du circuit de chauffage","Câblage, HO2S"]
["P1198","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 1, dysfonctionnement du circuit de chauffage","Câblage, HO2S"]
["P1199","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 2, dysfonctionnement du circuit de chauffage","Câblage, HO2S"]
[" (dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Dysfonctionnement mécanique de la soupape de recirculation du turbocompresseur"]
["P1201","Injecteur 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1202","Injecteur 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1203","Dysfonctionnement de l'injecteur 3","Câblage, injecteur"]
["P1204","Dysfonctionnement du circuit 4","Câblage, injecteur"]
["P1205","Injecteur 5 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1206","Injecteur 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1207","Injecteur 7 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1208","Injecteur 8 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1209","Soupapes d'admission pour court-circuit à la terre à la fermeture de la bouteille","Câblage à la masse, contrôleur de vanne"]
["P1210","Soupapes d'admission pour la fermeture de la bouteille, courtes à B +","Câblage court à positif, contrôleur de vanne"]
["P1211","Soupapes d'admission pour circuit ouvert à fermeture de cylindre","Circuit ouvert de câblage, contrôleur de vanne"]
["P1213","Injecteur 1 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1214","Injecteur 2 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1215","Injecteur 3 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1216","Injecteur 4 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1217","Injecteur 5 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1218","Injecteur 6 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1219","Injecteur 7 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1220","Injecteur 8 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1221","Soupapes d'échappement à court-circuit à la masse","Câblage à la masse, contrôleur de vanne"]
["P1222","Soupapes d'échappement à obturateur de cylindre, courtes à B +","Câblage court à positif, contrôleur de vanne"]
["P1223","Circuit ouvert des soupapes d'échappement à obturateur de cylindre","Circuit ouvert de câblage, contrôleur de vanne"]
["P1225","Injecteur 1 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1226","Injecteur 2 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1227","Injecteur 3 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1228","Injecteur 4 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1229","Injecteur 5 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1230","Injecteur 6 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1231","Injecteur 7 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1232","Injecteur 8 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1237","Injecteur 1 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1238","Injecteur 2 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1239","Injecteur 3 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1240","Injecteur 4 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1241","Injecteur 5 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1242","Injecteur 6 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1243","Injecteur 7 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1244","Injecteur 8 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1245","Capteur de levage d'aiguille d'injecteur - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de levée d'aiguille d'injecteur"]
["P1246","Capteur de levage d'aiguille d'injecteur - problème de plage / performance","Capteur de levage d'aiguille d'injecteur, tuyau d'injecteur défectueux , niveau de carburant bas"]
["P1247","Capteur de levage d'aiguille d'injecteur - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Circuit de câblage ouvert / court-circuit vers le positif, capteur de levée d'aiguille d'injecteur"]
["P1248","Début d'injection - différence de contrôle","Solénoïde de distribution d'injection de carburant, capteur de levée d'aiguille d'injecteur, niveau de carburant bas, distribution de pompe"]
["P1249","Défaut électrique du signal de consommation de carburant dans le circuit","Câblage, capteur de niveau du réservoir de carburant, ECM"]
["P1250","Capteur de niveau du réservoir de carburant - entrée basse","Niveau de carburant trop bas"]
["P1251","Solénoïde de synchronisation d'injection de carburant - court à positif","Câblage court à positif"]
["P1252","Solénoïde de distribution d'injection de carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre, solénoïde de distribution d'injection de carburant"]
["P1253","Tableau de bord, signal de consommation de carburant - court-circuit à la masse","Câblage court au sol, tableau de bord"]
["P1254","Tableau de bord, signal de consommation de carburant - court à positif","Câblage court au positif, tableau de bord"]
["P1255","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur ECT"]
["P1256","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court à positif, capteur ECT"]
["P1257","Vanne ouverte du circuit de refroidissement moteur","Circuit ouvert de câblage, vanne"]
["P1258","Soupape du circuit de refroidissement moteur jusqu'à B +","Câblage court à positif, vanne"]
["P1259","Soupape du système de refroidissement moteur à la terre","Câblage à la masse, vanne"]
["P1260","Injecteur 1 - signal non plausible","Aucun contrôle"]
["P1261","Injecteur 1 - limite de contrôle dépassée","Période de contrôle trop longue, câblage, injecteur"]
["P1262","Injecteur 1 - limite de contrôle non atteinte","Période de contrôle trop courte, niveau de carburant bas, air dans le système de carburant"]
["P1263","Injecteur 2 - signal non plausible","Aucun contrôle"]
["P1264","Injecteur 2 - limite de contrôle dépassée","Période de contrôle trop longue, câblage, injecteur"]
["P1265","Injecteur 2 - limite de contrôle non atteinte","Période de contrôle trop courte, niveau de carburant bas, air dans le système de carburant"]
["P1266","Injecteur 3 - signal non plausible","Aucun contrôle"]
["P1267","Injecteur 3 - limite de contrôle dépassée","Période de contrôle trop longue, câblage, injecteur"]
["P1268","Injecteur 3 - limite de contrôle non atteinte","Période de contrôle trop courte, niveau de carburant bas, air dans le système de carburant"]
["P1269","Injecteur 4 - signal non plausible","Aucun contrôle"]
["P1270","Injecteur 4 - limite de contrôle dépassée","Période de contrôle trop longue, câblage, injecteur"]
["P1271","Injecteur 4 - limite de contrôle non atteinte","Période de contrôle trop courte, niveau de carburant bas, air dans le système de carburant"]
["P1278","Solénoïde de dosage de carburant - court à positif","Câblage court à positif, solénoïde de dosage de carburant"]
["P1279","Solénoïde de dosage de carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde de dosage de carburant"]
["P1281","Solénoïde de dosage de carburant - court à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de dosage de carburant"]
["P1282","Solénoïde de dosage de carburant - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, solénoïde de dosage de carburant"]
["P1285","Court-circuit à la terre du circuit de la soupape de commande d'air d'injection de carburant","Câblage vanne / solénoïde"]
["P1287","Soupape de dérivation de turbocompresseur (TC) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, soupape de dérivation TC"]
["P1288","Soupape de dérivation du turbocompresseur (TC) - Court-circuit vers positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne de dérivation TC"]
["P1289","Soupape de dérivation du turbocompresseur (TC) - Court-circuit à la masse","Câblage court-circuité à la terre, vanne de dérivation TC"]
["P1290","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT), système de refroidissement contrôlé par l'ECM - entrée élevée","Câblage capteur ECT"]
["P1291","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT), système de refroidissement contrôlé par l'ECM - entrée élevée","Câblage capteur ECT"]
["P1292","Thermostat de liquide de refroidissement moteur - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, thermostat de liquide de refroidissement moteur"]
["P1293","Thermostat de liquide de refroidissement moteur - court à positif","Câblage court à positif, thermostat de liquide de refroidissement moteur"]
["P1294","Thermostat de liquide de refroidissement moteur - court à la terre","Câblage à la terre, thermostat de liquide de refroidissement du moteur"]
["P1295","Turbocompresseur (TC), dérivation - mauvais fonctionnement du débit","Vanne de régulation de la soupape de décharge TC, raccord (s) de tuyau, injecteur"]
["P1296","Système de refroidissement du moteur - dysfonctionnement","Capteur ECT, thermostat de liquide de refroidissement"]
["P1297","Turbocompresseur / papillon des gaz, raccord de tuyau - perte de pression","Raccord de tuyau"]
["P1299","Solénoïde de dosage de carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de dosage de carburant"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Cylindres aléatoires / multiples - ratés détectés","Niveau de carburant bas, capteur de réservoir de jauge à carburant"]
["P1320","Capteur de cognement 2 court-circuit à la masse","Câblage, KS, ECM"]
["P1321","Détonateur 3 Signal trop bas","Câblage, KS, ECM"]
["P1322","Détonateur 3 Signal trop élevé","KS mal serré"]
["P1323","Détonateur 4 Signal trop bas","Câblage, KS, ECM"]
["P1324","Détonateur 4 Signal trop bas","KS mal serré"]
["P1325","Commande de coup, cylindre 1 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , blindage du circuit ouvert du câblage, mauvaise connexion"]
["P1326","Commande de coup, cylindre 2 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , blindage du circuit ouvert du câblage, mauvaise connexion"]
["P1327","Commande de coup, cylindre 3 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , blindage du circuit ouvert du câblage, mauvaise connexion"]
["P1328","Contrôle de coup, cylindre 4 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , blindage du circuit ouvert du câblage, mauvaise connexion"]
["P1329","Commande de coup, cylindre 5 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , blindage du circuit ouvert du câblage, mauvaise connexion"]
["P1330","Commande de coup, cylindre 6 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , blindage du circuit ouvert du câblage, mauvaise connexion"]
["P1331","Commande de coup, cylindre 7 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , blindage du circuit ouvert du câblage, mauvaise connexion"]
["P1332","Commande de coup, cylindre 8 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , blindage du circuit ouvert du câblage, mauvaise connexion"]
["P1335","Contrôle du couple moteur - limite atteinte","Unité de commande du papillon, tuyau (s), système TC, capteur MAP, capteur IAT, capteur MAF, capteur ECT"]
["P1336","Contrôle du couple moteur - limite de contrôle dépassée","Tuyau (s), système TC, unité de commande du papillon, capteur IAT, capteur MAP, capteur MAF, capteur ECT, capteur APP"]
["P1337","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 1 - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur CMP"]
["P1338","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 1 - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur CMP"]
["P1339","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de vitesse du moteur (tr / min) - interchangés","Multi-plugs mal connecté"]
["P1340","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1 / capteur de rangée 1 / de vilebrequin (CKP) - séquence hors séquence","Calage des soupapes, installation du capteur CKP / CMP, rotor du capteur CKP"]
["P1341","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 1 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1342","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 1 - court à positif","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1343","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 2 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1344","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 2 - court à positif","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1345","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 3 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1346","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 3 - court à positif","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1347","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2 / capteur de rangée 2 / de vilebrequin (CKP) - séquence hors séquence","Calage des soupapes, installation du capteur CKP / CMP, rotor du capteur CKP"]
["P1348","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 1 - circuit ouvert","Câblage court-circuit à la masse, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1349","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 2 - circuit ouvert","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1350","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 3 - circuit ouvert","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1351","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 1 - problème de distance / performance","Ignorer le code de problème, effacer la mémoire de défauts"]
["P1354","Capteur de position de réglage de la quantité de carburant","Câblage, pompe d'injection de carburant"]
["P1355","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 1 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1356","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 1 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1357","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 1 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1358","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 2 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1359","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 2 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1360","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 2 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1361","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 3 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1362","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 3 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1363","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 3 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1364","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 4 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1365","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 4 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1366","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 4 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1367","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 5 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1368","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 5 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1369","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 5 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1370","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 6 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1371","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 6 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1372","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 6 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1373","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 7 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1374","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 7 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1375","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 7 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1376","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 8 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1377","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 8 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1378","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 8 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1385","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1386","Module de commande du moteur (ECM), commande de cognement - défectueux","ECM"]
["P1387","Module de commande du moteur (ECM), capteur BARO - défectueux","ECM"]
["P1388","Module de commande du moteur (ECM), ETS - défectueux","ECM"]
["P1389","Module de commande du moteur (ECM) 2 - défectueux","ECM"]
["P1391","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2 / Banque 2 - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur CMP"]
["P1392","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2 / Banque 2 - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur CMP"]
["P1393","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1394","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1395","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 3 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1397","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de vitesse du moteur (tr / min) - limite de contrôle atteinte","Rotor non sécurisé / endommagé, capteur CKP / RPM"]
["P1398","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de vitesse du moteur (tr / min) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur CKP / RPM"]
["P1399","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de vitesse du moteur (tr / min) - de court à positif","Câblage court à positif, capteur CKP / RPM"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Vanne / solénoïde de recyclage des gaz d'échappement, rangée 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne EGR"]
["P1401","Vanne / solénoïde de recyclage des gaz d'échappement, rangée 1 - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, vanne EGR"]
["P1402","Vanne / solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR), rangée 1 - court-à positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne EGR / solénoïde"]
["P1403","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - Différence de contrôle","Réglage de base non effectué, système EGR"]
["P1404","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - réglage de base","Réglage de base non effectué, système EGR"]
["P1406","Performance du capteur de température EGR","Câblage, capteur EGRT, ECM"]
["P1407","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) - entrée basse","Câblage à la masse, capteur EGRT"]
["P1408","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) - entrée haute","Câblage court au positif, fil de masse defec tive, capteur de EGRT"]
["P1409","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1410","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - de courte à positive","Câblage court à positif, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1411","Système d'injection d'air secondaire (AIR), rangée 2 - débit insuffisant détecté","Fuite d'admission, tuyau (s) bloqué (s) / fuyant, vanne AIR / solénoïde"]
["P1412","Signal du capteur de pression différentielle EGR trop faible","Câblage, capteur EGR, ECM"]
["P1413","Signal du capteur de pression différentielle EGR trop élevé","Câblage, capteur EGR, ECM"]
["P1414","Système d'injection d'air secondaire (AIR), rangée 2 - fuite détectée","Fuite d’admission, fuite de flexible (s), valve AIR / solénoïde"]
["P1415","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - limite inférieure dépassée","Réglage de base non effectué"]
["P1416","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dépassement de la limite supérieure","Réglage de base non effectué"]
["P1417","Signal de circuit du capteur de niveau de carburant trop bas","Câblage, capteur de niveau de carburant, ECM"]
["P1418","Signal de circuit du capteur de niveau de carburant trop élevé","Câblage, capteur de niveau de carburant, ECM"]
["P1420","Vanne d'injection d'air secondaire (AIR) / solénoïde - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde AIR"]
["P1421","Vanne / solénoïde à injection d'air secondaire (AIR) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, vanne AIR / solénoïde"]
["P1422","Vanne / solénoïde à injection d'air secondaire (AIR) - court-à-positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne AIR / solénoïde"]
["P1423","Système d'injection d'air secondaire (AIR), rangée 1 - débit insuffisant détecté","Raccord (s) de tuyau, vanne AIR / solénoïde"]
["P1424","Système d'injection d'air secondaire (AIR), rangée 1 - fuite détectée","Vanne AIR, fuite d'échappement"]
["P1425","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - courte à la terre","Câblage à la masse, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1426","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1427","Pompe à vide, freins - court à positif","Câblage court à positif, pompe à vide"]
["P1428","Pompe à vide, freins - court à la terre","Câblage à la masse, pompe à vide"]
["P1429","Pompe à vide, freins - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, pompe à vide"]
["P1430","Pompe à vide, freins - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, pompe à vide"]
["P1431","Pompe à vide, freins - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, pompe à vide"]
["P1432","Vanne / solénoïde à injection d'air secondaire (AIR) - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, fusible, vanne AIR / solénoïde"]
["P1433","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, fusible, relais de pompe AIR"]
["P1434","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - court à positif","Câblage court à positif, relais de pompe AIR"]
["P1435","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, relais de pompe AIR"]
["P1436","Relais de pompe d'injection d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de pompe AIR"]
["P1437","Vanne / solénoïde (EGR) de recirculation des gaz d'échappement, rangée 2 - court-à-positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne EGR / solénoïde"]
["P1438","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) / solénoïde, rangée 2 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne EGR / solénoïde"]
["P1439","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - réglage de base","Réglage de base non effectué, système EGR"]
["P1440","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, vanne EGR"]
["P1441","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) / solénoïde, rangée 1 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde EGR"]
["P1442","Capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - entrée haute","Câblage court à positif, capteur de position de la vanne EGR"]
["P1443","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - entrée basse","Câblage à la masse, capteur de position de la vanne EGR"]
["P1444","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - problème de distance / performances","Câblage, capteur de position de soupape EGR"]
["P1445","Plage / rendement du circuit du capteur de température de catalyseur 2","Câblage, capteur de température, ECM"]
["P1446","Circuit de température de catalyseur court-circuité","Câblage à la masse, capteur de température, ECM"]
["P1447","Circuit de température de catalyseur ouvert / court à B +","Câblage court à positif, capteur de température, ECM"]
["P1448","Court-circuit à la terre du circuit 2 de la sonde de température du catalyseur","Câblage à la masse, capteur de température, ECM"]
["P1449","Capteur de température de catalyseur 2 circuit ouvert / en court-circuit à B +","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, capteur de température, ECM"]
["P1450","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - court à positif","Câblage court à positif, relais AIR"]
["P1451","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - court à la terre","Câblage à la masse, relais AIR"]
["P1452","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, relais AIR"]
["P1453","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) 1 / Banque 1 - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur EGRT"]
["P1454","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) 1 / Banque 1 - Court-circuit à la terre","Câblage à la masse, capteur EGRT"]
["P1455","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) 1 / Banque 1 - problème de plage / performance","Fuite d'échappement, câblage, capteur EGRT"]
["P1456","Contrôle de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT), rang 1 - limite de contrôle atteinte","Capteur EGRT"]
["P1457","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) 2 / Banque 2 - circuit ouvert / court-circuit vers le positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur EGRT"]
["P1458","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) 2 / Banque 2 - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur EGRT"]
["P1459","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) 2 / Banque 2 - problème de plage / performance","Fuite d'échappement, câblage, capteur EGRT"]
["P1460","Contrôle de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT), rang 2 - limite de contrôle atteinte","Capteur EGRT"]
["P1461","Régulation de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT), rang 1 - problème de plage / performance","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur EGRT"]
["P1462","Contrôle de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT), rang 2 - problème de plage / performance","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur EGRT"]
["P1465","Additif Pump Court-circuit vers B +","Câblage court vers positif, pompe à additif pour carburant, ECM"]
["P1466","Additif Pump Open / Short to Ground","Câblage ouvert / court-circuit à la terre, pompe à additif pour carburant, ECM"]
["P1467","Court-circuit de la vanne électromagnétique de purge de la cartouche EVAP à B +","Câblage court à positif, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1468","Court-circuit à la terre de l'électrovanne de purge de la cartouche EVAP","Câblage à la masse, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1469","Circuit ouvert d'électrovanne de purge de canister EVAP","Circuit de câblage ouvert, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1470","Dysfonctionnement électrique du circuit LDP du système de contrôle EVAP","Câblage, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1471","Circuit LDP du système de contrôle EVAP en court-circuit vers le positif","Câblage court-positif à positif, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1472","Circuit LDP du système de commande EVAP court-circuité à la terre","Câblage à la masse, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1473","Circuit ouvert LDP du système de contrôle EVAP","Câblage, vanne de purge EVAP, ECM"]
["P1474","Dysfonctionnement électrique de l'électrovanne de purge du canister EVAP","Câblage, fuite / blocage de flexible, vanne de purge de la cartouche EVAP, cartouche EVAP, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1475","Circuit de signalisation / de dysfonctionnement LDP du système de contrôle EVAP ouvert","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, pompe de détection de fuite EVAP, ECM"]
["P1476","Dysfonctionnement du système de contrôle EVAP LDP / vide insuffisant","Fuite du système, obstruction du tuyau, cartouche EVAP, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1477","Dysfonctionnement du système de contrôle EVAP LDP","Câblage, fuite / blocage de flexible, vanne de purge de la cartouche EVAP, cartouche EVAP, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1478","Tube collé LDP du système de contrôle EVAP détecté","Blocage du tuyau"]
["P1479","Système de vide, freins - défaut mécanique","Pompe à vide"]
["P1482","Relais de pompe d'injection d'air secondaire 2 court à B +","Câblage, relais de pompe AIR"]
["P1483","Relais de pompe d'injection d'air secondaire 2 court-circuité à la terre","Câblage, relais de pompe AIR"]
["P1484","Dysfonctionnement du circuit électrique du relais 2 de la pompe d'injection d'air secondaire","Câblage, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1489","Valve 2 de régulateur de purge de réservoir EVAP, court à B +","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1490","Régulateur de purge de canister EVAP 2 court à la terre","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1491","Circuit ouvert de la soupape 2 de régulateur de purge EVAP","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1493","Pompe basse pression pour une puissance de freinage trop basse"]
["P1494","Vanne de purge de cartouche EVAP 2 - débit incorrect détecté","Câblage, flexibles bloqués / déconnectés / dédoublés, soupape de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1497","Défaut d'écoulement de la banque 3 du système d'air secondaire","Relais de pompe AIR, vanne de commutation AIR, solénoïde (s) AIR, pompe (s) AIR, ECM"]
["(Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Relais de pompe à essence - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de pompe à carburant"]
["P1501","Relais de pompe à carburant - court-circuit à la masse","Câblage à la terre, relais de pompe à carburant"]
["P1502","Relais de pompe à carburant - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, relais de pompe à carburant"]
["P1503","Signal de charge de l'alternateur","Câblage, alternateur"]
["P1504","Système d'admission - fuite détectée","Fuite d’admission, système EGR, système EVAP, raccord (s) de tuyau, unité de commande du papillon"]
["P1505","Interrupteur de position de papillon fermé (CTP) - ne ferme pas","Câble / valve du papillon, câblage ouvert / court-circuit vers positif, réglage du commutateur CTP / défectueux , ECM"]
["P1506","Interrupteur de position de papillon fermé (CTP) - ne s'ouvre pas","Entrée d'humidité, câblage à la terre court, réglage / défaut du commutateur CTP , ECM"]
["P1507","Contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - limite inférieure atteinte","Unité de commande du papillon / réglage de base, fuite d'admission / d'échappement, défaut mécanique, signaux CA"]
["P1508","Contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - limite supérieure atteinte","Unité de commande du papillon / réglage de base, fuite d'admission / d'échappement, défaut mécanique, signaux CA"]
["P1509","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, valve IAC"]
["P1510","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - court à positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, vanne IAC"]
["P1511","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 1 - circuit de courant","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1512","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission 1 - court à positif","Câblage court sur positif, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1513","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission 2 - court à positif","Câblage court sur positif, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1514","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 2 - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1515","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 1 - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1516","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 1 - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1517","Relais de commande du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de contrôle moteur"]
["P1518","Relais de contrôle moteur - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, relais de contrôle moteur"]
["P1519","Contrôle de la position de l'arbre à cames (CMP), groupe 1 - dysfonctionnement","La pression d'huile de culasse trop bas, l'actionneur CMP collage / defec tive"]
["P1520","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 2 - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1521","Dysfonctionnement électrique du circuit de la vanne de commutation du collecteur d'admission 2","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1522","Contrôle de la position de l'arbre à cames (CMP), rang 2 - dysfonctionnement","La pression d'huile de culasse trop bas, l'actionneur CMP collage / defec tive"]
["P1523","Signal d'accident SRS reçu","Airbag déclenché"]
["P1524","Relais de pompe à carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais de pompe à carburant"]
["P1525","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 1 - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage actionneur CMP"]
["P1526","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 1 - de court à positif","Câblage court à positif, actionneur CMP"]
["P1527","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 1 - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre, actionneur CMP"]
["P1528","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 1 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, actionneur CMP"]
["P1529","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - court à positif","Câblage court à positif, actionneur CMP"]
["P1530","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre, actionneur CMP"]
["P1531","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, actionneur CMP"]
["P1532","Contrôle du ralenti - vitesse de rotation réduite en dessous des spécifications","Unité de commande de papillon"]
["P1533","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 2 - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage actionneur CMP"]
["P1534","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 2 - court à positif","Câblage court à positif, actionneur CMP"]
["P1535","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 2 - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre, actionneur CMP"]
["P1536","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), rangée 2 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, actionneur CMP"]
["P1537","Solénoïde d'arrêt du carburant - dysfonctionnement","Solénoïde d'arrêt du carburant (fuite / collage)"]
["P1538","Solénoïde d'arrêt du carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde d'arrêt du carburant"]
["P1539","Interrupteur de position de la pédale d’embrayage (CPP) - problème de distance / performance","Câblage, commutateur CPP"]
["P1540","Signal de vitesse du véhicule - entrée haute","La vitesse excessive du véhicule, le tableau de bord defec tive"]
["P1541","Relais de pompe à carburant - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, relais de pompe à carburant"]
["P1542","Capteur de position du moteur de papillon 1 - problème de distance / performance","Le papillon nécessite un nettoyage, le câblage et le capteur de position du moteur de papillon"]
["P1543","Capteur de position du moteur de papillon 1 - entrée basse","Câblage à la masse, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1544","Capteur de position du moteur de papillon 1 - entrée haute","Câblage court à positif, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1545","Commande de papillon - dysfonctionnement","Clapet d'étranglement serré / collant, câblage, unité de commande du papillon"]
["P1546","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - Court-circuit vers le positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1547","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1548","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1549","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1550","Turbocompresseur (TC) - différence de contrôle","Fuite d'admission / d'échappement, flexibles interchangés / non raccordés, capteur MAP, vanne de régulation TC de la soupape de décharge, actionneur de soupape de turbocompresseur (TC), TC"]
["P1551","Capteur de pression barométrique en court circuit à B +","Câblage, capteur BARO"]
["P1552","Capteur de pression barométrique circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, capteur BARO"]
["P1553","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de pression barométrique (BARO) - problème de portée / performance","Fuite d'admission / d'échappement, système EGR, vanne de purge de la cartouche EVAP, unité de commande du papillon, câblage, capteur MAP, capteur BARO"]
["P1554","Unité de commande du papillon - conditions de réglage de base","Conditions de réglage de base non remplies"]
["P1555","Turbocompresseur (TC) pression - limite supérieure dépassée","Tuyaux interchangés / non raccordés, vanne de régulation TC de la soupape de décharge, actionneur de soupape de turbocompresseur (TC), TC"]
["P1556","Turbocompresseur (TC) pression - limite de contrôle non atteinte","TC vanne de régulation de la soupape dedécharge, une fuite d' admission, TC defec tive"]
["P1557","Turbocompresseur (TC) pression - limite de contrôle dépassée","Raccord de tuyau interchangé / non connecté"]
["P1558","Actionneur / moteur de papillon de commande de ralenti (ISC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage actionneur ISC / moteur papillon"]
["P1559","Unité de commande du papillon - dysfonctionnement du réglage de base","Pédale d'accélérateur ou démarreur actionné pendant le réglage de base"]
["P1560","Régime maximal du moteur dépassé","Mauvais changement de vitesse, circuit ouvert de câblage, capteur CKP / RPM"]
["P1561","Réglage de la quantité de carburant - Différence de contrôle","Câblage, pompe d'injection de carburant"]
["P1562","Réglage de la quantité de carburant - valeur de butée supérieure","Réglage de la quantité de carburant bloqué /défectueux , valeur d'arrêt atteinte"]
["P1563","Réglage de la quantité de carburant - valeur d'arrêt inférieure","Réglage de la quantité de carburant bloqué /défectueux , valeur d’arrêt inférieure atteinte"]
["P1564","Unité de commande du papillon - tension basse pendant le réglage de base","Batterie, câblage"]
["P1565","Unité de commande du papillon - butée inférieure non atteinte","Papillon des gaz serré / collant, actionneur ISC"]
["P1566","Compresseur CA, signal de charge - signal non plausible","Câblage, système AC"]
["P1567","Signal de charge du compresseur A / C Pas de signal","Câblage, système AC"]
["P1568","Unité de commande du papillon - défaut mécanique","Papillon serré / collant"]
["P1569","Interrupteur principal du régulateur de vitesse","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1570","Module de commande du moteur (ECM) - antidémarrage actif","Clé incorrect / endommagé, ECM / remplacement antidémarrage codé de manière incorrecte sans codage, câblage, dispositif d'immobilisation defec tive"]
["P1571","Solénoïde de commande de montage moteur, rangée 2 - court-à-positif","Câblage court à positif, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1572","Solénoïde de commande de montage moteur, rangée 2 - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1573","Solénoïde de commande de montage moteur, banque 2 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1575","Solénoïde de commande de montage moteur, banque 1 - court à positif","Câblage court à positif, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1576","Solénoïde de commande de montage moteur, rangée 1 - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1577","Solénoïde de commande de montage moteur, banque 1 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1579","Unité de commande du papillon - réglage de base","Réglage de base non effectué"]
["P1580","Moteur d'accélérateur, banque 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage du moteur de papillon"]
["P1581","Unité de commande du papillon - réglage de base","Réglage de base non effectué"]
["P1582","Adaptation au ralenti - limite atteinte","Fuite d'admission / d'échappement, système AIR, pression de carburant / pompe, injecteur (s), vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1586","Solénoïde de commande de montage moteur, rangée 1 et 2 - court à positif","Câblage court à positif, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1589","Interrupteur de contrôle de la température de l'air AC / chauffage - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la terre, commutateur de commande de la température de l'air alternatif / de chauffage"]
["P1590","Interrupteur de contrôle de la température de l'air AC / chauffage - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, commutateur de contrôle de la température de l'air alternatif / chauffage"]
["P1592","Capteur de pression barométrique (BARO) / capteur de pression absolue au collecteur (MAP) - rapport non plausible","Système TC, capteur MAP"]
["P1593","Adoption de l'altitude - signal hors tolérance","Fuite d’admission, capteur MAF, unité de commande du papillon"]
["P1599","Contrôle du ralenti - vitesse de fonctionnement réduite au-dessus des spécifications","Valve IAC"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) - Tension d'alimentation basse du contacteur d'allumage","Batterie, alternateur, circuit ouvert de câblage"]
["P1601","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, relais de contrôle moteur"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation faible de la batterie","Batterie débranchée, batterie déchargée, alternateur, câblage ouvert, fusible"]
["P1603","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1604","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1606","Signal de route brute - dysfonctionnement du circuit","Code (s) de panne du module de commande ABS stockés, bus de données CAN"]
["P1608","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PSP"]
["P1609","Module de commande du moteur (ECM) - arrêt d'urgence déclenché","Airbag déclenché"]
["P1610","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1611","Témoin d'anomalie (MIL) - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre"]
["P1612","Module de commande du moteur (ECM) - codage","Incorrectement codé"]
["P1613","Témoin d'anomalie (MIL) - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif"]
["P1615","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - problème de plage / performance","Niveau d'huile moteur, câblage, capteur EOT"]
["P1616","Voyant de bougie de préchauffage - court-positif","Câblage court à positif"]
["P1617","Témoin de bougie de préchauffage - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Ampoule, câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1618","Relais de préchauffage - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, relais de préchauffage"]
["P1619","Relais de préchauffage - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais de préchauffage"]
["P1620","Tableau de bord, signal ECT - circuit ouvert / court-circuit à positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, tableau de bord"]
["P1621","Tableau de bord, signal ECT - court-circuit à la masse","Câblage court au sol, tableau de bord"]
["P1622","Tableau de bord, signal ECT - signal non plausible","Câblage du tableau de bord, capteur ECT"]
["P1623","Bus de données CAN - pas de signal","Code (s) de panne stocké (s) dans un autre système, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1624","Témoin d'anomalie (MIL) - signal de demande actif","Code (s) de problème stocké (s) dans un autre système"]
["P1625","Bus de données CAN, TCM - signal incorrect","Code (s) de panne du TCM mémorisé (e), codage incorrect du TCM, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1626","Bus de données CAN, TCM - pas de signal","Code (s) de panne du TCM mémorisé (e), codage incorrect du TCM, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1629","Bus de données CAN, régulateur de vitesse - pas de signal","Code (s) de panne du régulateur de vitesse stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1630","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) - entrée basse","Câblage à la masse, capteur APP"]
["P1631","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) - entrée haute","Câblage court à positif, capteur APP"]
["P1632","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - tension d'alimentation","Tension de fonctionnement trop élevée / basse, câblage"]
["P1633","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - entrée basse","Câblage à la masse, capteur APP"]
["P1634","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - entrée haute","Câblage court à positif, capteur APP"]
["P1635","Bus de données CAN, AC - pas de signal","Code (s) de panne du module de commande AC stockés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1636","Bus de données CAN, SRS - pas de signal","Code (s) de panne du module de commande SRS mémorisés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1637","Bus de données CAN, CE électronique - pas de signal","Code (s) de panne stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1639","Capteur 1/2 de position de pédale d'accélérateur (APP) 1/2 - problème de plage / de performance","Câblage, capteur APP"]
["P1640","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1642","Module de contrôle SRS - dysfonctionnement du système","Code de problème stocké"]
["P1645","Bus de données CAN, 4WD - pas de signal","Code (s) de panne 4WD stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1648","Bus de données CAN - défectueux","Câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1649","Bus de données CAN, ABS - pas de signal","Code (s) de panne du module de commande ABS stockés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1650","Bus de données CAN, instrumentation - pas de signal","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1652","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement du système","Code de problème stocké"]
["P1653","Module de commande ABS - dysfonctionnement du système","Code de problème stocké"]
["P1654","Module de contrôle d'instrumentation - dysfonctionnement du système","Code de panne stocké pour le capteur de niveau / température d'huile moteur"]
["P1656","Signal AC - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre"]
["P1657","Signal alternatif - court à positif","Câblage"]
["P1658","Bus de données CAN, régulateur de vitesse - signal incorrect","Code (s) de panne du régulateur de vitesse stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1659","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, vitesse 1 - court à positif","Câblage court à positif, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1660","Moteur du ventilateur de liquide de refroidissement, vitesse 1 - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1661","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, vitesse 2 - de court à positif","Câblage court à positif, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1662","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement, vitesse 2 - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1663","Injecteur, activation - court à positif","Câblage court à positif, ECM"]
["P1664","Injecteur, activation - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1665","Injecteur - défaut mécanique","Injecteur"]
["P1666","Injecteur 1 - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1667","Injecteur 2 - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1668","Injecteur 3 - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1669","Injecteur 4 - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1672","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, vitesse 1 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1674","Bus de données CAN, instrumentation - signal incorrect","Câblage, code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stockés, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1676","Témoin ETS - dysfonctionnement du circuit","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1677","Témoin ETS - court à positif","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation mémorisé, câblage court-positif à positif, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1678","Témoin ETS - court-circuit à la masse","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage de mise à la terre court, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1679","Témoin ETS - circuit ouvert","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation mémorisé, circuit ouvert de câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1680","Mode d'accompagnement - actif","Unité de commande du papillon, capteur APP"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) - programmation incomplète","ECM"]
["P1682","Bus de données CAN, ABS - signal non plausible","Code (s) de panne du module de commande ABS stockés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1683","Bus de données CAN, SRS - signal non plausible","Code (s) de panne du module de commande SRS mémorisés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1690","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1691","Témoin d'anomalie (MIL) - circuit ouvert","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation mémorisé, circuit ouvert de câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1692","Témoin d'anomalie (MIL) - court-circuit à la masse","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage de mise à la terre court, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1693","Témoin d'anomalie (MIL) - court à positif","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation mémorisé, câblage court-positif à positif, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1696","Bus de données CAN, électronique de la colonne de direction - signal incorrect","Câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1698","Vérifier la mémoire du code de calculateur de la colonne de direction","Code (s) de panne du module de commande de la colonne de direction stocké"]
["P1699","Module de commande du moteur (ECM) - programmé pour le régulateur de vitesse","Effacer le programme du régulateur de vitesse"]
["P1740","Surveillance de la température d'embrayage"]
["P1745","Electrovannes, tension d'alimentation - court à positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaise connexion, TCM"]
["P1746","TCM / électrovannes, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, batterie, alternateur"]
["P1747","Electrovannes, tension d'alimentation - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Batterie, câblage ouvert / court-circuit à la masse, mauvaise connexion, TCM"]
["P1748","Module de commande de transmission (TCM) - défectueux","TCM"]
["P1750","Module de commande de transmission (TCM) - Tension d'alimentation basse","Fusible, câblage, TCM"]
["P1751","Module de commande de transmission (TCM) - Tension d'alimentation élevée","Câblage, alternateur, batterie (s)"]
["P1851","Bus de données CAN, ABS - signal incorrect","Code (s) de panne ABS stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1853","Bus de données CAN, ABS - signal incorrect","Code (s) de panne ABS stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1854","Bus de données CAN, ABS - défectueux","Code (s) de panne ABS stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1857","Message d'erreur du signal de charge de l'ECU","Fuite de vide, système d'admission - fuite d'air"]
[" (Transmission)"]
["P1900","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, vitesse 2 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1901","Relais de démarrage du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - court à positif","Câblage court à positif, relais de fonctionnement du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1902","Relais de démarrage du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais de fonctionnement du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1903","Solénoïde du moteur du souffleur hydraulique de liquide de refroidissement moteur - court à positif","Câblage court à positif, solénoïde du moteur du souffleur hydraulique de liquide de refroidissement moteur"]
["P1904","Solénoïde du moteur du souffleur hydraulique de liquide de refroidissement moteur - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde du moteur du souffleur hydraulique de liquide de refroidissement moteur"]
["P1905","Relais de pompe à eau de refroidissement - de court à positif","Câblage de court-circuit vers positif, relais de pompe de réfrigérant"]
["P1906","Relais de pompe à réfrigérant d’air de suralimentation - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais de pompe à eau de refroidissement"]
["P1907","Bus de données, ECM 1/2 - défectueux","Câblage"]
["P1908","Bus de données, ECM 1/2 - Surveillance de la version du logiciel","Les données dans ECM 1 et ECM 2 ne correspondent pas"]
["P1909","Bus de données, ECM 1/2 - pas de signal de l'ECM 1","Câblage, ECM 1"]
["P1910","Bus de données, ECM 1/2 - pas de signal de l'ECM 2","Câblage, ECM 2"]
["P1911","Bus de données, ECM 1/2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM 1/2"]
["P1912","Capteur de pression d'asservissement de frein - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Circuit de câblage ouvert / court-circuit vers positif, capteur de pression d'asservissement de frein"]
["P1913","Capteur de pression du servofrein - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de pression de servofrein"]
["P1914","Capteur de pression du servofrein - problème de distance / performance","Fuite de vide, câblage, capteur de pression de servofrein"]
["P1920","Solénoïde de commande de montage moteur, rangée 1 et 2 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1923","Module de commande du moteur (ECM) 2 - dysfonctionnement","Code de problème stocké"]
["P1951","Ventilateur de radiateur 2 mouvement restreint / coincé"]
["P1952","Module de commande du turbocompresseur 1 défectueux"]
["P1953","Module de commande du turbocompresseur 2 défectueux"]
["P1996","Banc de réglage d'arbre à cames d'admission à friction trop élevée 1","Signal non plausible, défaut mécanique"]
["P1997","Plage de réglage de l'arbre à cames d'échappement à friction trop élevée, rangée 1","Signal non plausible, défaut mécanique"]
["P1998","Bande de réglage d'arbre à cames d'admission à friction trop forte 2","Signal non plausible, défaut mécanique"]
["P1999","Réglage du couple d'arbre à cames d'échappement à friction trop élevée, rangée 2","Signal non plausible, défaut mécanique"]

{"sheet":"BMW","index":17,"n_rows":485,"n_cols":3,"rows_kept":485,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[327,0,327,2],[0,0,0,2],[3,0,3,2],[100,0,100,2],[200,0,200,2],[255,0,255,2]]}
["Codes BMW"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Circuit de contrôle VVT, perte de solénoïde, banque 1","Capteur VVT"]
["P1001","Dysfonctionnement du circuit de commande WT - pas de signal, groupe 1","Connexions, détecteur de cliquetis (KS) court-circuit à positif, KS court-circuit à la masse, circuit ouvert"]
["P1002","Circuit de capteur VVT, perte de solénoïde, banque 1","Capteur de distribution variable"]
["P1003","Dysfonctionnement du circuit du capteur VVT - pas d’entrée, groupe 1","Connexions, détecteur de cliquetis (KS) court-circuit à positif, KS court-circuit à la masse, circuit ouvert"]
["P1004","Dysfonctionnement du circuit d'alimentation VVT - entrée haute, banque 1","Câblage court au positif, connexions"]
["P1005","Autotest VVT, banque 1 - apprentissage adaptatif - positions non mémorisées","Câblage, connexions, défaut mécanique, servomoteur VVT"]
["P1006","Autotest WT - hors limites, banque 1","Défaut mécanique"]
["P1007","Autotest VVT - hors limites, banque 1","Défaut mécanique"]
["P1008","Circuit de contrôle VVT, banque 1 - erreur de diagnostic","Câblage, capteur VVT"]
["P1009","Circuit de capteur VVT, banc 1 - défaut de diagnostic","Câblage, capteur de distribution variable"]
["P1010","Moteur de commande VVT, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit de position","Tension de batterie faible, circuit ouvert, câblage du moteur de commande mis à la terre, défaillance mécanique"]
["P1011","Circuit de contrôle VVT ​​- courant trop élevé","Court-circuit de câblage, court-circuit de composant électrique"]
["P1012","Circuit de contrôle WT, banque 1 - entrée haute","Câblage, connexions"]
["P1013","Circuit de contrôle VVT, banque 1 - entrée basse","Câblage, connexions"]
["P1014","Moteur de commande WT, banque 1 - tension d'alimentation d'entrée élevée","Câblage, connexions"]
["P1015","Moteur de commande WT, groupe 1 - tension d'alimentation à l'entrée basse","Câblage, connexions"]
["P1017","Module de contrôle VVT ​​- défaut interne, courant trop élevé","Programmation ECM, ECM"]
["P1018","Module de contrôle VVT ​​- défaut interne, tension basse","Programmation ECM, ECM"]
["P1019","Comparaison de la position de départ / repos du VVT - dysfonctionnement du circuit, groupe 1","Câblage, connexions"]
["P101A","Protection contre les surcharges WT - entrée élevée, banque 1","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P1020","Protection contre les surcharges WT, courant de moteur de commande haut, rangée 1","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P1021","Protection contre les surcharges WT - courant du moteur de commande trop élevé","Court-circuit dans le câblage, relecteur desserré, court-circuit dans le servomoteur, erreur de l'opérateur"]
["P1022","Protection contre les surcharges WT - température moteur trop élevée","Servomoteur VVT, programmation ECM"]
["P1023","Mélange de contrôle de carburant, rangée 1 capteur 1"]
["P1024","Mélange de contrôle de carburant, rangée 2 capteur 1"]
["P1025","Mélange de contrôle de carburant, riche, rangée 2, capteur 1"]
["P1026","Réponse lente du circuit de sonde O2 dans la plage de commande lean, rangée 1 capteur 1"]
["P1027","Réponse lente du circuit de sonde O2 dans la plage de commande étendue, banque 1, capteur 1"]
["P1028","Garniture de carburant pré-catalyseur trop riche, rangée 1"]
["P102C","Garniture de carburant pré-catalyseur trop maigre, rangée 2"]
["P1030","Réponse lente du circuit de sonde O2 dans la plage de commande étendue, banque 2 capteur 1"]
["P1031","Commutation lente du circuit de la sonde O2 du maigre au riche 1 Capteur 1"]
["P1033","Commutation lente du circuit de la sonde O2 du maigre au riche, capteur 2, rangée 1"]
["P1034","Réponse lente du circuit de sonde O2 après coupure avalée du carburant, rangée 1 capteur 1"]
["P1036","Réponse lente du circuit de sonde O2 après coupure avalée du carburant, rangée 2 capteur 2"]
["P1037","Capteur de position du papillon (TPS), capteur A et B - plage / performances","Câblage, connexions, papillon des gaz, ECM"]
["P1039","Capteur de pression différentielle de collecteur (MOP), groupe 1 - pression supérieure à la limite supérieure","Câblage, connecteurs, capteur MOP"]
["P103A","Capteur de pression différentielle de collecteur (MOP), groupe 1 - pression inférieure à la limite inférieure","Câblage, connecteurs, capteur MOP"]
["P1040","Entrée de sonde de sortie de radiateur, température du liquide de refroidissement moteur"]
["P1041","Entrée faible dans le circuit d'écoulement d'air en masse ou en volume, rangée 2"]
["P1042","Entrées d'entrée élevées dans le circuit de débit d'air en masse ou en volume, rangée 2"]
["P1043","Capteur 1 de température d'air d'admission (IAT), banque 1 - température maximale non plausible  ","Câblage, connecteurs, capteur IAT"]
["P1044","Capteur 1 de température d'air d'admission (IAT), banque 1 - température minimale non plausible","Câblage, connecteurs, capteur IAT"]
["P1045","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - circuit ouvert","Câblage, connexions, H02S, convertisseur catalytique bouché, défaut mécanique, ECM"]
["P1046","Pédale Position 1 Problème de portée / performance"]
["P1047","Position de la pédale 1 Entrée haute"]
["P1048","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - circuit ouvert","Câblage, connexions, H02S, convertisseur catalytique bouché, défaut mécanique, ECM"]
["P1049","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - dysfonctionnement du test dynamique","Câblage, H02S, ECM"]
["P1050","Circuit de commande de chauffage du capteur de O2, rangée 1 capteur 1"]
["P1051","Signal de circuit du chauffage du capteur de O2 intermittent, rangée 1 capteur 2"]
["P1052","Basse tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 1 capteur 1"]
["P1053","Haute tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 1 capteur 1"]
["P1054","Signal de circuit du chauffage du capteur de O2 intermittent, rangée 1 capteur 2"]
["P1055","Haute tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 1 capteur 2"]
["P1056","Circuit de commande des pertes de fonctionnement de l'électrovanne"]
["P1057","Compensation de carburant post-convertisseur (FT), rangée 1 - trop maigre","Câblage, fuite d'échappement aval, H02S amont, H02S aval, ECM"]
["P1058","Compensation de carburant (FT) post-convertisseur catalytique, banque 2 - trop riche","Câblage, fuite d'échappement amont, amont H025, aval H025, ECM"]
["P1059","Compensation de carburant post-convertisseur (FT), rangée 2 - trop maigre","Câblage, fuite d'échappement aval, H02S amont, H02S aval, ECM"]
["P105A","Capteur de débit d'air massique (MAF) - défectueux","Câblage, connexions, capteur MAF"]
["P105B","Signal intermittent du circuit chauffant de la sonde O2, rangée 2 capteur 1"]
["P1060","Basse tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 2 capteur 1"]
["P1061","Haute tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 2 capteur 1"]
["P1062","Basse tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 2 capteur 2"]
["P1063","Haute tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 2 capteur 2"]
["P1064","Capteur de débit d'air massique (MAF) - défectueux","Câblage, connexions, capteur MAF"]
["P1068","Garniture de carburant, rangée 2 basse"]
["P1069","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - problème de plage / performance","Câblage, connecteur, capteur EOT, ECM"]
["P1070","Garniture de carburant additionnelle par groupe d'inflammation 1 faible"]
["P1071","Garniture de carburant additionnelle par banc d'allumage 1 haute"]
["P1072","Garniture de carburant additionnelle par allumage, rangée 2 basse"]
["P1075","Capteur de débit massique d'air (MAF) - plage / performance","Câblage, connexions, capteur MAF"]
["P1076","Erreur de valeur apprise du capteur de pression ambiante"]
["P1077","Contrôle de la rationalité du capteur de pression ambiante"]
["P1078","Assiette de carburant (FT), rang 1 - problème d'autonomie / de performances","Câblage, connecteurs, système d'admission / carburant, injecteurs, HO2S, capteur MAF, capteur ECT, soupape de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1079","Défaillance de l'additif de la banque 2 d'adaptation au trim de carburant"]
["P107A","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 1, banque 1 - réponse lente","Câblage, HO2S"]
["P107B","Capteur O2 Réponse lente, rangée 2"]
["P107C","Commutation lente du circuit de signal de sonde O2 entre riche et pauvre, rangée 1 capteur 1"]
["P1080","Commutation lente du circuit de signal de la sonde O2 du capteur riche au capteur maigre de rangée 2, capteur 1"]
["P1081","Commutation lente du circuit de signal de la sonde O2 entre riche et pauvre, rangée 1 capteur 2"]
["P1082","Commutation lente du circuit de signal de sonde O2 de riche à pauvre 2 rangée 2 capteur"]
["P1083","Capteur d'O2 Groupe 1 Capteur 2 Circuit ouvert pendant l'arrêt en descente de carburant"]
["P1084","Capteur d'O2, banque 2, circuit ouvert du capteur 2 pendant l'arrêt du carburant en descente"]
["P1085","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) 2, banque 2 - dysfonctionnement du circuit de chauffage","Câblage, connecteur, relais de pompe à carburant, HO2S"]
["P1086","Circuit de commande de chauffage du capteur de O2, rangée 2 capteur 2"]
["P1087","Assiette de carburant (FT), rang 1 - problème d'autonomie / de performances","Câblage, connecteurs, système d'admission / carburant, injecteurs, HO2S, capteur MAF, capteur ECT, soupape de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1088","Capteur 1 de la banque de contrôle de carburant 2"]
["P1090","Système d'équilibrage de carburant pré-catalyseur, rangée 1"]
["P1091","Système de compensation de carburant pré-catalyseur, rangée 2"]
["P1092","Système de régulation de carburant post-catalyseur, rangée 1"]
["P1093","Système de compensation de carburant post-catalyseur, rangée 2"]
["P1094","Capteur de pression différentielle du collecteur, groupe 1 - signal haut","Câblage court-circuit vers positif, connecteurs, capteur MOP"]
["P1095","Capteur de pression différentielle du collecteur (MOP), groupe 1 - signal bas","Câblage court-circuit à la terre, connecteurs, capteur MOP"]
["P1096","Pompe à carburant - vitesse trop élevée","Câblage, pompe à essence"]
["P1097","Pompe à carburant - vitesse trop basse","Câblage, pompe à essence"]
["P1098","Pompe à carburant - opération d'urgence","informations générales"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Pompe à carburant - température trop élevée","Câblage, pompe à essence"]
["P1104","Capteur de position de pédale 2 entrée haute"]
["P1105","Relais de pompe à carburant - circuit primaire haute tension","Câblage court au positif, connexions"]
["P110F","Pompe à carburant - arrêt d'urgence","informations générales"]
["P1112","Pression de carburant basse"]
["P1116","Court-circuit à la terre de l'actionneur de pression d'air de suralimentation"]
["P1117","Différence de couple moteur rangée 1 à 2 - dysfonctionnement","Code (s) de problème stocké (s), fuite d'admission, défaut mécanique, système de papillon électronique (ETS)"]
["P1118","Capteur de pression d'air ambiant électrique"]
["P111E","Solénoïde de commutation pour les vannes d'injection à assistance pneumatique, signal de circuit de commande de la banque 1 bas"]
["P111F","Solénoïde de commutation pour vannes d'injection à assistance pneumatique, circuit de commande de la banque 2, électrique"]
["P1120","Solénoïde de commutation pour les vannes d'injection à assistance pneumatique, signal de circuit de commande de la banque 2 bas"]
["P1121","Solénoïde de commutation pour les vannes d'injection à injection d'air, signal de circuit de commande de la banque 2 haut"]
["P1122","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) A, groupe 1 - erreur de synchronisation","Court-circuit de câblage, circuit ouvert de câblage, interférence électrique, capteur CMP d'échappement"]
["P1123","Moniteur de diagnostic du système d'allumage, cylindre 1 - durée trop courte","Câblage, connexions, bougie d'allumage, bobine d'allumage, circuit d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECT, capteur MAF, ECM"]
["P1124","Moniteur de diagnostic du système d'allumage, cylindre 2 - durée trop courte","Câblage, connexions, bougie d'allumage, bobine d'allumage, circuit d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECT, capteur MAF, ECM"]
["P112B","Moniteur de diagnostic du système d'allumage, cylindre 3 - durée trop courte","Câblage, connexions, bougie d'allumage, bobine d'allumage, circuit d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECT, capteur MAF, ECM"]
["P112C","Moniteur de diagnostic du système d'allumage, cylindre 4 - durée trop courte","Câblage, connexions, bougie d'allumage, bobine d'allumage, circuit d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECT, capteur MAF, ECM"]
["P1130","Moniteur de diagnostic du système d'allumage, cylindre 6 - durée trop courte","Câblage, connexions, bougie d'allumage, boîtier d'allumage, circuit d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECT, capteur MAF, ECM"]
["P1131","'A' Plausibilité de la position de l'arbre à cames"]
["P1132","Erreur du système d'alimentation"]
["P1134","Plausibilité de la position de l'arbre à cames 'B'"]
["P1135","Capteur de cognement (KS) 2, banque 1 - entrée basse","Câblage, KS mal serré, KS, code de défaut du capteur de vilebrequin (CKP)"]
["P1136","Capteur de cognement (KS) 2, banque 1 - entrée haute","Câblage, KS mal serré, KS, code de défaut du capteur de vilebrequin (CKP)"]
["P1137","Capteur de cognement 4 faible entrée"]
["P1138","Knock Sensor 4 High Input"]
["P1139","Ratés d'allumage multiples lors du démarrage"]
["P113A","Ratés d'allumage multiples avec coupure de carburant"]
["P113B","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 1"]
["P1140","Cylindre de raté 1 avec arrêt du carburant"]
["P1145","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 2"]
["P114A","Cylindre 2 de raté avec coupure carburant"]
["P114B","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 3"]
["P114C","Cylindre 3 de raté avec coupure carburant"]
["P114D","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 4"]
["P114F","Cylindre 4 de raté avec coupure de carburant"]
["P1150","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 5"]
["P1151","Cylindre 5 de raté avec coupure carburant"]
["P1152","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 6"]
["P1153","Cylindre 6 de raté avec coupure carburant"]
["P1155","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 7"]
["P1156","Cylindre 7 de raté avec coupure carburant"]
["P1157","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 8"]
["P1159","Cylindre 8 de raté avec coupure carburant"]
["P115A","Cylindre 9 de raté avec coupure carburant"]
["P115B","Capteur de cognement (KS) 2, banque 1 - portée / performance","Câblage, connexions, KS mal serré, KS 2"]
["P115C","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 10"]
["P1160","Cylindre 10 de raté avec arrêt du carburant"]
["P1161","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 11"]
["P1162","Cylindre de raté 11 avec arrêt du carburant"]
["P1163","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 12"]
["P1164","Cylindre 12 de raté avec arrêt de carburant"]
["P1165","Moniteur de diagnostic du système d'allumage - dysfonctionnement électrique","Câblage, connexions, alimentation en tension"]
["P116C","Capteur de cognement 3 Circuit"]
["P116E","Capteur de cognement 4 Circuit"]
["P1171","Capteur de cognement (KS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteur, KS mal serré, KS"]
["P1172","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - plausibilité du moment","Capteur CKP, rélucteur"]
["P1173","Circuit 'B' du capteur de position d'arbre à cames, rangée 1"]
["P1174","La tension ou le courant de la batterie de catalyseur chauffé est trop faible pendant le chauffage, rangée 1"]
["P1175","Courant de catalyseur chauffé trop élevé pendant le chauffage, rangée 1"]
["P1176","Surchauffe de l'interrupteur d'alimentation du catalyseur chauffé, rangée 1"]
["P1177","Circuit de commande de la vanne d'arrêt du bidon de carbone"]
["P1178","Courant de catalyseur chauffé trop élevé pendant le chauffage, rangée 2"]
["P1179","Surchauffe du commutateur d'alimentation du catalyseur chauffé, rangée 2"]
["P1180","Erreur de somme de contrôle / ROM du module de contrôle interne chauffé Catalyst"]
["P1181","Signal de niveau de carburant, 1 - valeur incorrecte","Câblage, connexions, capteur de niveau de carburant"]
["P1182","Signal de niveau de carburant, 2 - valeur incorrecte","Câblage, connexions, capteur de niveau de carburant"]
["P1183","Injection d'air secondaire (AIR), rive 1, rive 2 - débit insuffisant détecté","Raccord (s) de tuyau, vanne AIR, pompe AIR"]
["P1186","Injection de carburant - coupure d'injecteur","Niveau de carburant trop bas"]
["P1187","Injection d'air secondaire (AIR), relais de pompe - signal bas","Câblage, connecteur, relais de pompe AIR"]
["P1188","Injection d'air secondaire (AIR), relais de pompe - signal haut","Câblage, connecteur, relais de pompe AIR"]
["P1189","Débit d'air massique (MAF) / débit d'air à palettes (VAF) - débit trop faible","Câblage, capteur MAFNAF, fuites de vide"]
["P1190","Système de commande d'accélérateur - débit d'air incorrect","Blocage du flux d'air, fuites d'air"]
["P1191","Valve d'air secondaire ou le tube bloqué"]
["P1192","Débitmètre massique d'air du système d'air secondaire Signal déconnecté ou bloqué"]
["P1193","Circuit de commande de la vanne d'air secondaire"]
["P1197","Système de ventilation secondaire, banque 2"]
["P1198","Débit massique d'air (MAF) / débit d'air à palettes (VAF) - débit trop élevé","Câblage, capteur MAFNAF, fuites de vide"]
["P1199","Débit incorrect détecté dans le système d'injection d'air secondaire"]
["P1214","Module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant","Câblage, module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1215","Capteur de température de catalyseur - code incorrect","Capteur de température de catalyseur"]
["P1216","Signal de circuit de commande de soupape de purge bas"]
["P1217","Capteur de température de catalyseur - erreur de corrélation","Capteur de température du catalyseur mal installé, capteur de température du catalyseur"]
["P1221","Capteur de température du catalyseur - erreur de distance","Capteur de température du catalyseur mal installé, capteur de température du catalyseur"]
["P1222","Signal de circuit de commande de soupape de purge élevé"]
["P1223","Circuit ouvert de commande de pompe de diagnostic de fuite"]
["P1230","Signal de circuit de commande de pompe de diagnostic de fuite bas"]
["P1234","Signal de circuit de commande de pompe de diagnostic de fuite haut"]
["P1236","Circuit ouvert de commande de pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic"]
["P1244","Signal de circuit de commande de pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic bas"]
["P1250","Signal de circuit de commande de pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic haut"]
["P1252","Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant - courant de pompe trop élevé","Câblage, module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1270","Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant - courant de pompe trop faible","Câblage, module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1271","Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant - courant de pompe trop élevé","Câblage, module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1283","Circuit ouvert du solénoïde de commutation de fuite de réservoir de module de diagnostic"]
["P1284","Signal de circuit de commande de solénoïde de commutation de fuite de réservoir de module de diagnostic bas"]
["P1285","Signal de circuit de commande de solénoïde de commutation de fuite de réservoir de module de diagnostic haut"]
["P1287","Injection d'air secondaire (AIR), relais de pompe - signal bas","Câblage, connecteur, relais de pompe AIR"]
["P1288","Pompe d'injection d'air secondaire avec circuit de commande de résistance série électrique"]
["P1289","Capteur de température électrique, interrupteur d'alimentation de catalyseur chauffant, groupe de réserve 1"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Circuit ouvert de l'alimentation électrique de l'appareil de chauffage à catalyseur, rangée 2"]
["P1301","Capteur de température électrique, interrupteur d'alimentation de catalyseur chauffant, rangée 2"]
["P1302","Signal de tension de grille du catalyseur chauffé bas"]
["P1303","Erreur de somme de contrôle / ROM du module de contrôle interne chauffé Catalyst"]
["P1304","Capteur de température 1 de la batterie de catalyseur chauffé, électrique"]
["P1305","Capteur de température de batterie de catalyseur chauffé 2 électrique"]
["P1306","Capteur de température de batterie de catalyseur chauffé plausibilité 1 ou 2"]
["P130A","Capteur de température avec interrupteur d'alimentation chauffé, plausibilité"]
["P1313","Comparaison des catalyseurs chauffés Tension des batteries des commutateurs de puissance plausibilité"]
["P1314","Plausibilité du commutateur de déconnexion de batterie Catalyst chauffé"]
["P1317","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - étage de sortie de l'ECM","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1327","Plausibilité actuelle de la pompe de fuite du réservoir du module de diagnostic"]
["P1328","Tube serré par pompe de diagnostic de fuite"]
["P1329","Le commutateur à lames de la pompe de diagnostic de fuite ne s'est pas ouvert"]
["P1330","Fuite du système d'émissions par évaporation détectée"]
["P1332","Défaillance mécanique du système d'aspiration des freins"]
["P1333","Fuite d'air de papillon en aval"]
["P1340","Air non dosé après compresseur"]
["P1341","Défaut d'autotest du ventilateur électrique","Ensemble ventilateur électrique"]
["P1342","Défaut d'autotest de ventilation du radiateur","Défaut mécanique"]
["P1343","Circuit de pression différentielle du collecteur, actionneur 1 - défaut mécanique","Actionneur 1"]
["P1344","Circuit de pression différentielle du collecteur, actionneur 2 - Défaut mécanique","Actionneur 2"]
["P1345","Ventilation du radiateur, défaut électrique inférieur","Câblage, connexions"]
["P1346","Ventilation du radiateur, défaillance électrique supérieure","Câblage, connexions"]
["P1347","Ventilation de radiateur - défaut électrique","Câblage, connexions"]
["P1348","Circuit du capteur de température de la batterie - erreur de température","Capteur de température de batterie"]
["P1349","La soupape de commande de ralenti est bloquée fermée"]
["P1350","Signal de circuit de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti haut ou bas"]
["P1351","Signal de circuit de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti bas"]
["P1352","Circuit ouvert de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti"]
["P1353","Electrial du circuit de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti"]
["P1354","Signal de circuit de commande de solénoïde ouvert de la soupape de commande de ralenti ouvert"]
["P1355","Signal de circuit de commande de solénoïde ouvert de la soupape de commande de vitesse de ralenti bas"]
["P1356","Circuit ouvert de commande de solénoïde d'ouverture de vanne de commande de ralenti"]
["P1357","Actionneur du contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - dysfonctionnement","Câblage, actionneur ISC"]
["P1358","Circuit du capteur de température de la batterie - Défaut électrique","Câblage, haute tension intermittente, basse tension intermittente, connexions, capteur de température de batterie"]
["P1359","Circuit du capteur de température de la batterie - Défaut électrique","Câblage, câblage ouvert, tension intermittente haute, tension intermittente basse, connexions, capteur de température de batterie"]
["P135B","Circuit du capteur de température de la batterie","Capteur de température de batterie"]
["P135C","Circuit du capteur de température de la batterie - erreur de tension","Capteur de température de batterie"]
["P1360","Circuit du capteur de température de la batterie - erreur de courant","Capteur de température de batterie"]
["P1361","Valve de commande de ralenti bloquée"]
["P1362","Circuit de pression différentielle du collecteur - Défaut électrique","Circuit ouvert de câblage, court-circuit de câblage"]
["P1363","Circuit de pression différentielle du collecteur - signal bas","Câblage court à la terre"]
["P1364","Circuit de pression différentielle du collecteur - signal haut","Câblage court à positif, ECM"]
["P1365","Minuterie d'arrêt du moteur - signal non plausible","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, combiné d'instruments, minuterie d'arrêt du moteur"]
["P1377","MS40 / 41/42/46 / M5. 2: Système de commande d'arbre à cames d'admission, position finale - plausibilité","Câblage, connecteur, capteur de position d'arbre à cames (CMP), capteur de position de vilebrequin (CKP), ECM"]
["P1381","Circuit du capteur de température de la batterie - Défaut électrique","Câblage, connexions, capteur de température de batterie"]
["P1382","Circuit du capteur de température de la batterie - Défaut électrique","Circuit de câblage ouvert, circuit de circuit ouvert intermittent, câblage court-circuit positif, câblage court-circuité, connexions, capteur de température de batterie"]
["P1383","Circuit du capteur de température de la batterie","capteur de température de batterie"]
["P1384","Capteur de qualité d'huile - erreur de communication","Câblage, connexions, capteur de qualité d'huile"]
["P1385","Système de commande d'arbre à cames d'admission, position de l'arbre à cames - vraisemblance","Câblage, connecteur, actionneur de position d'arbre à cames (CMP), ECM"]
["P1386","Actionneur de position d'arbre à cames 'A' Signal High, rangée 1"]
["P1396","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), arbre à cames d'admission - étage de sortie ECM","Câblage, connecteur, actionneur CMP, ECM"]
["P1397","Système de contrôle d’arbre à cames d’entrée, banque 2 - étage de sortie de l’ECM","Câblage, connecteurs, actionneur CMP, ECM"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Actionneur de position d'arbre à cames 'A' signal du circuit de commande bas, rangée 1"]
["P1401","Signal de circuit de commande d'actionneur 'A' de position d'arbre à cames, signal haut, rangée 1"]
["P1402","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), arbre à cames d'échappement - étage de sortie ECM","Câblage, connecteur, actionneur CMP, ECM"]
["P1403","Défaut de position cible de l'actionneur de commande pneumatique au ralenti 2"]
["P1404","Actionneur de position d'arbre à cames 'B' de commande, circuit ouvert, rangée 1"]
["P1405","Actionneur de position d'arbre à cames 'B' de commande, circuit ouvert, rangée 2"]
["P1406","Signal de circuit de commande 'B' de l'actionneur de position d'arbre à cames signal bas, rangée 2"]
["P1407","Signal de circuit de commande 'B' de l'actionneur de position d'arbre à cames signal haut, rangée 2"]
["P1408","Interrupteur de commande du programme de stabilité électronique (ESP) - entrée trop haute","Câblage court-circuit vers positif, câblage ouvert, connexions, interrupteur de commande ESP"]
["P140A","Interrupteur de commande du programme de stabilité électronique (ESP) - entrée trop basse","Câblage mis à la terre, connexions, commutateur de commande ESP"]
["P140E","Capteur de position de pédale électrique"]
["P1413","Capteur de position de pédale"]
["P1414","Capteur de position de pédale"]
["P1415","Capteur de position de pédale"]
["P1417","Capteur de position de pédale"]
["P1418","Actionneur du contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - dysfonctionnement","Câblage, actionneur ISC"]
["P1419","Minuterie d'arrêt moteur - timeout","Erreur de communication du bus CAN"]
["P1420","Actionneur de position d'arbre à cames 'A', circuit ouvert, rangée 1"]
["P1421","Système de positionnement du moteur B, banque 1 - performances","Position de l'arbre à cames / du raccord, chaîne de distribution / tendeur, actionneur de position d'arbre à cames, couple incorrect sur le boulon central du vilebrequin"]
["P1422","Système de positionnement du moteur A, banque 1 - performances -","Position de l'arbre à cames / du raccord, chaîne de distribution / tendeur, actionneur de position d'arbre à cames, couple incorrect sur le boulon central du vilebrequin"]
["P1423","Actionneur de position d'arbre à cames 'A', circuit ouvert, rangée 1"]
["P1424","Signal du régulateur de vitesse - défaut d'interface","Module volant multifonction"]
["P1432","Actionneur de position d'arbre à cames 'B' de commande, circuit ouvert, rangée 1"]
["P1434","Système de commande d'air de ralenti (CAI) de démarrage à froid - Régime plus faible que prévu","ECM"]
["P1438","Interrupteur du régulateur de vitesse - défectueux","Commande de volant multifonction, module de volant multifonction"]
["P1439","Sélection du module de contrôle"]
["P143C","Actionneur de position d'arbre à cames 'B' de commande, circuit ouvert, rangée 1"]
["P143E","Actionneur de position d'arbre à cames 'A', circuit ouvert, rangée 2"]
["P1440","Signal du régulateur de vitesse - défaut d'interface","Module volant multifonction"]
["P1441","Circuit de pompe à huile - haute tension","Câblage court-positif, connexions, pompe à huile"]
["P1442","Circuit de pompe à huile - basse tension","Câblage à la terre, connexions, pompe à huile"]
["P1443","Circuit de pompe à huile - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, connexions, pompe à huile"]
["P1444","Cylindres aléatoires / multiples - ratés détectés","Niveau de carburant bas, système d'allumage / de carburant, injecteur (s), fuite d'admission, défaillance mécanique"]
["P1445","Capteur de qualité d'huile - erreur de température","Capteur de qualité d'huile"]
["P1446","Capteur de qualité d'huile - erreur de température","Capteur de qualité d'huile"]
["P1447","Capteur de cognement (KS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteur, KS mal serré, KS"]
["P1448","Erreur de mémoire vive de l'actionneur de commande pneumatique au ralenti 2"]
["P1449","Pression d'huile moteur - électrovanne de commande mécanique bloquée désactivée","Câblage solénoïde de commande mécanique"]
["P1450","Pression d'huile moteur - trop élevée","La pompe à huile"]
["P1451","Pression d'huile moteur - trop élevée avant le démarrage","Capteur de pression d'huile"]
["P1452","Pression d'huile moteur - trop basse avant le démarrage","Capteur de pression d'huile"]
["P1453","Système de charge - batterie déchargée","Prise de courant avec contact coupé, batterie"]
["P1454","Système de charge - tension basse","Câblage, générateur, batterie"]
["P1457","Système de charge - tension élevée","Câblage, générateur, batterie"]
["P1459","Système de charge - batterie déchargée / déconnectée","Câblage, batterie"]
["P1460","Système de charge - batterie déchargée","Prise de courant avec contact coupé, batterie"]
["P1461","Autotest de l'ECM - défaut électrique","Câblage, ECM"]
["P1462","Signal de circuit de commande de thermostat de refroidissement de carte bas"]
["P1463","Signal de circuit de commande de thermostat de refroidissement de carte élevé"]
["P1464","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, système de refroidissement contrôlé par l'ECM - étage de sortie de l'ECM","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1465","Signal de demande MIL actif"]
["P1466","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP), tension d'alimentation 2 - Défaut électrique","Court-circuit à la terre, régulateur de tension, relais principal, ECM"]
["P1467","Clapet d'étranglement - échec d'adaptation","Câblage, adaptation du papillon, capteur de position du moteur du papillon, ECM"]
["P1468","Adaptation du papillon - position de départ incorrecte","Câblage, adaptation du papillon, capteur de position du moteur du papillon, ECM"]
["P1470","Adaptation du papillon - échec du test du ressort de rappel, rang 1","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1472","Adaptation du papillon - butée mécanique non adaptée, rangée 1","Câblage, adaptation du papillon, capteur de position du moteur du papillon, ECM"]
["P1473","Circuit de commande du papillon, dysfonctionnement de la banque 1","Câblage, capteur de position du moteur d'étranglement, ECM"]
["P1475","Contrôle de la position du papillon - écart de contrôle, banc 1","Câblage, capteur de position du moteur d'étranglement, ECM"]
["P1476","Commande de position du papillon - papillon coincé temporairement, rangée 1","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1477","Commande de position du papillon - manette des gaz bloquée en permanence, rangée 1","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1478","Adaptation du papillon - butée mécanique non adaptée, rangée 1","Câblage, adaptation du papillon, capteur de position du moteur du papillon, ECM"]
["P1479","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP), tension d'alimentation 1 - Défaut électrique","Court-circuit à la terre, régulateur de tension, relais principal, ECM"]
["P1497","ECM - défaut interne","ECM"]
["P1498","Autotest du module de régulateur de vitesse - défaut interne","Module CAN, module régulateur de vitesse, ECM"]
["P14C0","Signal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, connexions, commutateur de feu stop, module de régulateur de vitesse"]
["P14C1","Signal du régulateur de vitesse - signal non plausible","Module régulateur de vitesse"]
["P14C2","ECM - défaut interne","ECM"]
["P14C3","Actionneur de papillon, test de démarrage - apprentissage adaptatif non terminé","informations générales"]
["P14C4","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, MIL"]
["P14C5","Adaptation du papillon des gaz - position de repos non réglée","Câblage, connexions, papillon"]
["P14C6","ECM - défaut interne","ECM"]
["(Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","ECM - défaut interne","ECM"]
["P1501","Module de commande de temporisation - bus détecteur de cognement (KS)","Câblage, KS, module de contrôle de temporisation"]
["P1502","Module de contrôle de temporisation - bus de sortie","Câblage, module de contrôle de temporisation"]
["P1503","Autotest de l'ECM - Défaut de surveillance du régulateur de vitesse","Câblage, ECM"]
["P1504","Défaut de surveillance du capteur de débit d'air massique (MAF) auto-test ECM","Câblage, capteur MAF, ECM"]
["P1505","Autotest de l'ECM - Défaut de surveillance de la position du papillon","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1506","Autotest de l'ECM - réinitialisation de la surveillance de la vitesse","Câblage, ECM"]
["P1507","Autotest de l'ECM - Défaut de surveillance de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1508","Défaut du système de commande pneumatique de ralenti automatique (lAC) de l'ECM","Câblage, système lAC, ECM"]
["P1509","Autotest de l'ECM - défaillance du système de commande d'air de ralenti","Câblage, système lAC, ECM"]
["P150A","Autotest de l'ECM - Défaut de surveillance de la distance du régulateur de vitesse","Câblage, ECM"]
["P150B","Défaut de surveillance ECM auto-test - embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Câblage, ECM"]
["P150C","ECM auto-test - défaut de surveillance de perte de couple","Câblage, ECM"]
["P150D","ECM self-test - surveillance du programme de stabilité électronique (ESP)","Câblage, ECM"]
["P150E","Autotest de l'ECM - Défaut de surveillance de limitation de vitesse","Câblage, ECM"]
["P150F","Expiration de l'interface CAN","Câblage, connexions, bus de données CAN, capteur de pression d'huile, pompe à eau, alternateur, capteur de température de batterie"]
["P1510","Circuit de pompe à carburant - pas de signal","Bus de données CAN"]
["P1511","Interface de couple CAN"]
["P1512","Mode WT limp home - entrée haute","Câblage court au positif, connexions"]
["P1513","Mode WT limp home - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, connexions"]
["P1515","Circuit de contrôle WT, perte de solénoïde, banque 1","WTsensor"]
["P1519","Circuit de commande WT - dysfonctionnement de réinitialisation, groupe 1","Câblage, contamination d'huile"]
["P151A","Dysfonctionnement du circuit de commande WT - données de capteur non plausibles, banque 1","WTsensor"]
["P151B","Circuit de commande WT - dysfonctionnement de réinitialisation, groupe 2","Câblage, contamination d'huile"]
["P151C","Dysfonctionnement du circuit de commande WT - données de capteur non plausibles, banque 2","WTsensor"]
["P1520","Circuit de capteur WT, perte de solénoïde, banc 1","Capteur de distribution variable"]
["P1521","Dysfonctionnement du circuit du capteur WT - données de capteur non plausibles, banque 1","Capteur de distribution variable"]
["P1522","Circuit de capteur VVT - données de capteur non plausibles, banque 1","Capteurs de distribution variables"]
["P1523","Circuit de capteur WT - données de capteur non plausibles, banque 2","Capteurs de distribution variables"]
["P1524","Dysfonctionnement du circuit d'alimentation WT - entrée haute, banque 1","Câblage court au positif, connexions"]
["P1525","Dysfonctionnement du circuit de tension d'alimentation WT - entrée basse, groupe 1","Câblage à la masse, circuit ouvert, connexions, capteurs de tension"]
["P1526","Dysfonctionnement du circuit d'alimentation WT - entrée haute, banque 2","Câblage court au positif, connexions"]
["P1527","Dysfonctionnement du circuit d'alimentation WT - entrée basse, banque 2","Câblage à la masse, circuit ouvert, connexions, capteurs de tension"]
["P1528","Autotest VVT - hors limites, banque 1","Défaut mécanique"]
["P1529","Autotest VVT hors limites, banque 1","Défaut mécanique"]
["P152A","Autotest VVT - aucune valeur, banque 1","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P152B","Autotest VVT - hors limites, banque 2","Défaut mécanique"]
["P1530","Autotest VVT - hors limites, banque 2","Défaut mécanique"]
["P1531","Autotest VVT - aucune valeur, banque 2","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P1532","Moteur de commande WT, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit de position","Tension de batterie faible, circuit ouvert, câblage du moteur de commande mis à la terre, défaillance mécanique"]
["P1533","Actionneur VVT, banque 1 - dysfonctionnement du sens de rotation","Câblage, circuit ouvert de commande de moteur, servomoteur, dysfonctionnement de l'actionneur, défaillance mécanique"]
["P1534","Moteur de commande VVT, banque 2 - dysfonctionnement du circuit de position","Batterie faible, câblage ouvert, moteur de commande court-circuité à la terre, défaillance mécanique"]
["P1540","Actionneur VVT, groupe 2 - dysfonctionnement du sens de rotation","Câblage, circuit ouvert de commande de moteur, servomoteur, dysfonctionnement de l'actionneur, défaillance mécanique"]
["P1541","VVT CAN timeout, banque 1","Câblage, bus de données CAN, programmation ECM"]
["P1542","VVT CAN timeout, banque 1","Câblage, bus de données CAN, programmation ECM"]
["P1543","Délai d'attente VVT ​​CAN, banque 2","Câblage, bus de données CAN, programmation ECM"]
["P1544","Délai d'attente VVT ​​CAN, banque 2","Câblage, bus de données CAN, programmation ECM"]
["P1545","Module de contrôle VVT, banque 1 - erreur EEPROM","Module de contrôle WT"]
["P1546","Module de contrôle VVT, banque 1 - Erreur de RAM","Module de contrôle WT"]
["P1550","Module de contrôle VVT, banque 1 - erreur de ROM","Module de contrôle WT"]
["P1551","Module de contrôle VVT, banque 2 - Erreur de RAM","Module de contrôle WT"]
["P1552","Module de contrôle VVT, banque 2 - erreur de ROM","Module de contrôle WT"]
["P1553","Circuit de contrôle VVT, banque 1 - entrée haute","Câblage, connexions"]
["P1554","Circuit de contrôle VVT, banque 1 - entrée basse","Câblage, connexions"]
["P1556","Circuit de contrôle WT, banque 1 - court-circuit","Câblage, connexions"]
["P155A","Circuit de contrôle VVT, banque 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connexions, module de contrôle WT -"]
["P1560","Circuit de contrôle VVT, banque 2 - entrée haute","Câblage, connexions"]
["P1561","Circuit de contrôle VVT, banque 2 - court-circuit","Câblage, connexions"]
["P1562","Moteur de commande WT, banque 1 - tension d'alimentation d'entrée élevée","Câblage, connexions"]
["P1563","Moteur de commande VVT, groupe 1 - tension d'alimentation, entrée basse","Câblage, connexions"]
["P1564","Moteur de commande VVT, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit d'alimentation","Câblage, connexions"]
["P1565","Moteur de commande WT, banque 2 - tension d'alimentation entrée haute","Câblage, connexions"]
["P1569","Moteur de commande WT, banque 2 - tension d'alimentation à entrée basse","Câblage, connexions"]
["P1576","Moteur de commande VVT, dysfonctionnement du circuit d'alimentation de la banque 2","Câblage, connexions"]
["P1577","WTM, mode 1, banque 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connexions, ECM"]
["P1578","Mode WT limp home, rang 1 - position de course non atteinte","Câblage, connexions, ECM"]
["P1582","VVT limp home mode, banque 1 - dysfonctionnement du signal de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connexions, capteur MAF, ECM"]
["P1583","Comparaison position de repos / repos WT - dysfonctionnement du circuit, banc 1","Câblage, connexions"]
["P1584","Circuit du capteur WT - dysfonctionnement de réinitialisation, groupe 2","Capteur de distribution à soupape variable, connecteur - contamination par l'huile"]
["P1585","Dysfonctionnement du circuit du capteur WT - pas d'entrée, banque 2","Connexions, détecteur de cliquetis (KS) court-circuit à positif, KS court-circuit à la masse, circuit ouvert"]
["P1586","Module de contrôle WT, banque 1 - défaut interne","Module de contrôle VVT"]
["P1587","Module de contrôle WT, banque 2 - défaut interne","Module de contrôle VVT"]
["P1588","Protection contre les surcharges WT - entrée élevée, banque 1","Fau'lt mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P1589","Protection contre les surcharges WT, température de l’ECU - entrée élevée, banc 1  ","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P1593","Protection contre les surcharges WT, contrôle de la température du moteur - entrée élevée, banc 1","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P1598","Protection VVT contre les surcharges, moteur de commande - courant haut, banc 1","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P15A1","Protection contre les surcharges WT - entrée élevée, banque 2","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P15A2","Protection contre les surcharges WT, température du calculateur - entrée élevée, rangée 2","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P15A3","Protection WT contre les surcharges, contrôle de la température du moteur - entrée élevée, rangée 2","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P15A6","Protection contre les surcharges WT, moteur de commande - courant haut, groupe 2","Défaut mécanique, court-circuit du servomoteur, mise à la terre du servomoteur"]
["P15A7","Capteur de pression différentielle au collecteur (MDP), groupe 1 - pression supérieure à la limite supérieure","Câblage, connecteurs, capteur MOP"]
["P1603","Capteur de pression différentielle de collecteur (MOP), groupe 1 - pression supérieure à la limite supérieure","Fuite d'air / blocage entre le filtre à air et le capteur MAF, fuite d'air entre le corps du papillon et les soupapes d'admission, capteur MOP"]
["P160A","Capteur de pression différentielle de collecteur (MOP), groupe 1 - pression supérieure à la limite supérieure","Fuite d'air / blocage entre le filtre à air et le capteur MAF, fuite d'air entre le corps du papillon et les soupapes d'admission, capteur MOP"]
["P160C","Capteur 1 de température d'air d'admission (IAT), banque 1 - température maximale non plausible  ","Câblage, connecteurs, capteur IAT"]
["P160D","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - température minimale non plausible","Câblage, connecteurs, thermostat restant ouvert"]
["P160E","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - dysfonctionnement du test dynamique","Câblage, H02S, ECM"]
["P160F","Débit d'air massique (MAF) / débit d'air volume (VAF), 1 - signal incorrect  ","Câblage circuit ouvert, connexions, capteur MAFNAF"]
["P1614","Débit d'air massique (MAF) / débit d'air volume (VAF), A - supérieur à la limite supérieure","Fuite d'air, capteur MAFNAF"]
["P1618","Débit d'air massique (MAF) / débit d'air volume (VAF), A - en dessous de la limite inférieure","Filtre à air bloqué, capteur MAFNAF"]
["P1619","Débit d'air massique (MAF) / débit d'air volume (VAF), A- signal incorrect","Fuite d'air, filtre à air bloqué capteur MAFNAF"]
["P1620","Débit d'air massique (MAF) / débit d'air volume (VAF), A - supérieur à la limite supérieure","Fuite d'air, capteur MAFNAF"]
["P1622","Capteur de pression différentielle du collecteur, groupe 1 - signal haut","Câblage court-circuit vers positif, connecteurs, capteur MOP"]
["P1624","Capteur de pression différentielle du collecteur (MOP), groupe 1 - signal bas","Câblage court-circuit à la terre, connecteurs, capteur MOP"]
["P1625","Capteur de pression différentielle au collecteur, groupe 1 - signal non plausible","Câblage, connecteurs"]
["P1630","Capteur de cognement (KS) 2, banque 1 - entrée basse","Câblage, KS mal serré, KS, code de défaut du capteur de vilebrequin (CKP)"]
["P1631","Capteur de cognement (KS) 2, banque 1 - entrée haute","Câblage, KS mal serré, KS, code de défaut du capteur de vilebrequin (CKP)"]
["P1632","Capteur de cognement (KS) 3 - entrée basse","Câblage, KS mal serré, KS, code de défaut du capteur de vilebrequin (CKP)"]
["P1633","Capteur de cognement (KS), circuit 2, banque 1 - défaillance interne","ECM"]
["P1634","Autotest de l'ECM - dysfonctionnement du contrôle de frappe de la banque 1","ECM"]
["P1635","Détecteur de cognement (KS), 3 - défaillance interne du circuit de commande","ECM"]
["P1636","ECM auto-test - défaut de contrôle de frappe de la banque 1","Câblage, KS, ECM"]
["P1637","Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant - courant de pompe trop élevé","Câblage, module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1638","Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant - courant de pompe trop élevé","Câblage, module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1639","Ventilation du radiateur, défaillance électrique supérieure","Câblage, connexions"]
["P163C","Ventilation de radiateur - défaut électrique","Câblage, connexions"]
["P163E","Circuit du capteur de température de la batterie - Défaut électrique","Câblage, haute tension intermittente, basse tension intermittente, connexions, capteur de température de batterie"]
["P1641","Circuit du capteur de température de la batterie - Défaut électrique","Câblage, câblage ouvert, tension intermittente haute, tension intermittente basse, connexions, capteur de température de batterie"]
["P1642","Circuit du capteur de température de la batterie","Capteur de température de batterie"]
["P1643","Circuit du capteur de température de la batterie - erreur de température","Capteur de température de batterie"]
["P1644","Circuit du capteur de température de la batterie - erreur de courant","Capteur de température de batterie"]
["P1645","Circuit de pression différentielle du collecteur - Défaut électrique","Circuit de câblage ouvert, court-circuit de câblage, dysfonctionnement du pilote"]
["P1649","Circuit de pression différentielle du collecteur - signal bas","Câblage court à la terre"]
["P164C","Circuit de pression différentielle du collecteur - signal haut","Câblage court à positif, ECM"]
["P1650","Circuit du capteur de température de la batterie - Défaut électrique","Câblage, connexions, capteur de température de batterie"]
["P165F","Circuit du capteur de température de la batterie - Défaut électrique","Circuit de câblage ouvert, circuit de circuit ouvert intermittent, câblage court-circuit positif, câblage court-circuité, connexions, capteur de température de batterie"]
["P166A","Circuit du capteur de température de la batterie","Capteur de température de batterie"]
["P166B","Capteur de qualité d'huile - erreur de communication","Câblage, connexions, capteur de qualité d'huile"]
["P166C","Capteur de qualité d'huile - erreur de communication","Câblage, connexions, capteur de qualité d'huile"]
["P166F","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - vitesse trop basse par rapport à la valeur de référence","Câblage VSS"]
["P1675","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - vitesse trop basse par rapport à la valeur de référence","Câblage VSS"]
["P1676","Minuterie d'arrêt moteur - timeout","Erreur de communication du bus CAN"]
["P1677","Système de commande d'air de ralenti (CAI) au démarrage à froid - Régime plus élevé que prévu","Fuite de vide, ECM"]
["P1678","Système de commande d'air de ralenti (CAI) de démarrage à froid - Régime plus faible que prévu","ECM"]
["P1680","Signal du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Module de contrôle du groupe d'instruments, signal CAN"]
["P1681","Signal du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Module de contrôle du groupe d'instruments, signal CAN, ECM, routes accidentées"]
["P1685","Capteur de qualité d'huile - erreur de température","Capteur de qualité d'huile"]
["P1686","ECM auto-test - surveillance du couple","Câblage, capteur MAFNAF, ECM"]
["P1690","Système de charge - batterie déchargée","Prise de courant avec contact coupé, batterie"]
["P1694","Système de charge - tension basse","Câblage, générateur, batterie"]
["P169A","Système de charge - tension élevée","Câblage, générateur, batterie"]
["P16A0","Système de charge - batterie déchargée / déconnectée","Câblage, batterie"]
["P16A1","Système de charge - batterie déchargée","Prise de courant avec contact coupé, batterie"]
["P16A3","Régulateur de vitesse - pas de signal","Câblage, module de régulation de vitesse, bus de données CAN, module de bus de données CAN"]
["P16A4","Adaptation du papillon - position de départ incorrecte","Câblage, adaptation du papillon, capteur de position du moteur du papillon, ECM"]
["P16A5","Adaptation du papillon - échec du test du ressort de rappel, rang 1","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P16A6","Adaptation du papillon - butée mécanique non adaptée, rangée 1","Câblage, adaptation du papillon, capteur de position du moteur du papillon, ECM"]
["P16A7","Contrôle de la position du papillon - écart de contrôle, banc 1","Câblage, capteur de position du moteur d'étranglement, ECM"]
["P16A8","Commande de position du papillon - papillon coincé temporairement, rangée 1","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P16A9","Commande de position du papillon - manette des gaz bloquée en permanence, rangée 1","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P16B0","Module de commande du moteur (ECM) - tension incorrecte","ECM"]
["P16B1","Module de commande du moteur (ECM) - tension incorrecte","ECM"]
["P16B2","Module de commande du moteur (ECM) - erreur de communication","ECM"]
["P16B3","Adaptation du papillon - abandonnée","Effacer le code de problème"]
["P16B4","Adaptation du papillon - abandonnée","Effacer le code de problème"]
["P16B6","Actionneur de papillon - défaut d'adaptation","Effacer le code de panne, effacer les données d'adaptation"]
["P16B7","Adaptation du papillon - butée mécanique non adaptée, rangée 1","Câblage, adaptation du papillon, capteur de position du moteur du papillon, ECM"]
["P16B8","Module de commande du moteur (ECM) - Dysfonctionnement de la RAM","ECM"]
["P16B9","Module de commande du moteur (ECM) - Dysfonctionnement de la ROM","ECM"]
["P16C0","Circuit de demande de démarrage - demande de démarrage du moteur lorsque le moteur tourne","Câblage, démarreur, relais de démarreur, erreur de l'opérateur"]
["P16C1","Cruise contro.l - signal invraisemblable","Câblage, module de régulation de vitesse, bus de données CAN, module de bus de données CAN"]
["P16C2","Régulateur de vitesse - pas de signal","Câblage, module de régulation de vitesse, bus de données CAN, module de bus de données CAN"]
["P16C5","Régulateur de vitesse - pas de réponse","Vérifier le module de contrôle de vitesse pour les codes de panne de contrôle de vitesse stockés, module de contrôle de vitesse"]
["P16C6","Circuit de commande de la position du papillon (TP) - dysfonctionnement interne","ECM"]
["P16C8","Erreur de rapport de vitesse du circuit de commande de position de papillon (TP)","Câblage, capteur de position de vilebrequin (CKP), ECM"]
["P1721","Circuit de commande de la position du papillon (TP) - dysfonctionnement","Câblage, capteur de position de pédale d'accélérateur (APP), ECM"]
["P1732","ECM, commande du détecteur de cognement (KS) - défaillance interne","ECM"]
["P1770","Surveillance du bus de données CAN - Timeout ETC","Câblage, modules connectés"]

{"sheet":"BUICK","index":18,"n_rows":440,"n_cols":3,"rows_kept":440,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[368,0,368,2],[384,0,384,2],[0,0,0,2],[66,0,66,2],[111,0,111,2],[164,0,164,2],[193,0,193,2],[274,0,274,2]]}
["Codes Buick"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1011","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP), position de stationnement en banque 1 incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1012","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP), groupe 1 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1013","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP), groupe 2 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1014","Actionneur de position de stationnement, position de stationnement, banque 2"]
["P1031","Capteurs 1 et 2 du circuit de commande du moniteur de contrôle de courant du chauffage HO2S"]
["P1032","Capteur 1 et 2 du circuit de commande de réchauffement du réchauffeur HO2S"]
["P1101","Débit d'air d'admission - incorrect","Câblage, défaut mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression barométrique (BARO), capteur de température de l'air d'admission (IAT), capteur de pression tubulaire absolu (MAP), capteur de débit d'air massique (MAF), commutateur de position du papillon (TP)"]
["P1105","Circuit du capteur de vide secondaire"]
["P1106","Circuit de capteur de pression absolue du collecteur (MAP) à tension intermittente élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit au positif"]
["P1107","Circuit de capteur de pression absolue du collecteur (MAP) à tension intermittente basse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1108","Comparaison de circuit de capteur BARO à MAP trop élevée"]
["P1109","Système de papillon secondaire"]
["P1111","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - circuit intermittent - tension élevée","Câblage du circuit ouvert / court-circuit vers le positif, câble de masse défectueux"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - circuit intermittent - tension faible","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1113","Circuit de commande du solénoïde de commutation de résonance d'admission"]
["P1114","Dysfonctionnement du circuit de détection de température du liquide de refroidissement du moteur (tension basse)","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1115","Dysfonctionnement du circuit de détection de température du liquide de refroidissement du moteur (tension élevée)","Câblage du circuit ouvert / court-circuit vers le positif, câble de masse défectueux"]
["P1116","Signal de sonde de température de liquide de refroidissement de moteur instable ou intermittent"]
["P1117","Signal de température du liquide de refroidissement hors plage bas"]
["P1118","Signal de température du liquide de refroidissement hors gamme haute"]
["P1119","Signal de température du liquide de refroidissement hors de la rage"]
["P1120","Circuit du capteur 1 de papillon des gaz"]
["P1121","Capteur de position du papillon (TP) - dysfonctionnement du circuit - tension élevée","Câblage du circuit ouvert / court-circuit vers le positif, câble de masse défectueux"]
["P1122","Capteur de position du papillon (TP) - fonction de circuit - tension faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1125","Dysfonctionnement du capteur 1/2 du capteur de position de pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1130","Variance faible du circuit HO2S, rangée 1 capteur 1"]
["P1131","Variance faible du circuit HO2S, banque 1, capteur 2"]
["P1132","Variante basse de circuit H02S, banque 2, capteur 1"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - commutation insuffisante","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - réponse faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1135","Moyenne 1 de HO2S, rangée 1 capteur 1"]
["P1136","HO2S Rich Average, banque 1 capteur 1"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 -signal sous le seuil (maigre)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 signal supérieur au seuil (riche)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1139","Commutation insuffisante de HO2S, banque 1, capteur 2"]
["P1140","Rapport de temps de transition HO2S, rangée 1 capteur 2"]
["P1141","Circuit de commande de chauffage HO2S, rangée 1 capteur 2"]
["P1143","Capteur 3 de la banque 1 de HO2S, tension maigre ou faible"]
["P1144","Capteur 3 de la banque 1 de HO2S, riche ou haute tension"]
["P1145","Compte croisé d'HO2S, banque 1, capteur 3"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 2","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite d'échappement, H02S"]
["P1155","Capteur 1 de la rangée 2 moyenne de HO2S Lean"]
["P1156","HO2S Rich Average, banque 2, capteur 1"]
["P1157","Capteur 2 de la banque 2 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1158","Capteur 2 de la banque 2 de HO2S, riche ou haute tension"]
["P1159","Compte croisé d'HO2S, banque 2, capteur 2"]
["P1161","Circuit de commande de chauffage HO2S, rangée 2 capteur 2"]
["P1163","Capteur 3 de la banque 2 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1164","Capteur 3 de la banque 2 de HO2S, riche ou haute tension"]
["P1165","Compte croisé d'HO2S, banque 2, capteur 3"]
["P1170","Décalage de la compensation de carburant d'une banque à une autre"]
["P1171","Système de carburant - nettoyer pendant l'accélération","Filtre à carburant, pompe à carburant, H02S, injecteurs"]
["P1174","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, variation du mélange de la banque 1 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1175","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, variation de mélange de la banque 2 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1183","Conditions d'entrée élevées du circuit de direction du régulateur de vitesse"]
["P1185","Circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1186","Performances du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1187","Basse tension du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1188","Haute tension du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1189","Dysfonctionnement du commutateur de voyant de pression d'huile moteur","Câblage, contacteur de lampe avertisseur de pression d'huile moteur, ECM"]
["P1190","Fuite de vide moteur"]
["P1191","Fuite d'air dans le conduit d'air d'admission"]
[" (dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Dysfonctionnement injecteur (s) -circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit au positif, ECM"]
["P1201","Plage / rendement du circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1202","Fréquence de circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1203","Fréquence du circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1211","Flux intermittent élevé du circuit d'air massique"]
["P1212","Débit d'air massique bas intermittent"]
["P1214","Décalage temporisé de la pompe d'injection"]
["P1215","Conditions du circuit de la génératrice"]
["P1216","Temps de réponse du solénoïde de carburant dans des conditions trop courtes"]
["P1217","Temps de réponse du solénoïde de carburant trop long"]
["P1218","Circuit d'étalonnage de pompe d'injection"]
["P1219","Tension de référence du capteur de position du papillon"]
["P1220","Capteur de position de papillon 2 circuit"]
["P1221","Capteur de position du papillon 1 - 2 corrélation"]
["P1222","Circuit de commande d'injecteur 1 intermittent"]
["P1225","Cylindre 2 du circuit d'injection intermittent"]
["P1228","Cylindre 3 du circuit d'injection intermittent"]
["P1231","Cylindre 4 du circuit d'injection intermittent"]
["P1234","Cylindre 5 du circuit d'injection intermittent"]
["P1237","Cylindre 6 du circuit d'injection intermittent"]
["P1240","Cylindre 7 du circuit d'injection intermittent"]
["P1243","Cylindre 8 du circuit d'injection intermittent"]
["P1245","Soupape de commutation de plénum d'admission"]
["P1250","Circuit de chauffage anticipé à évaporation de carburant"]
["P1257","Problème de contrôle de boost","Court-circuit dans la mise à la terre, flexibles bouchés / présentant des fuites, actionneur de dérivation de suralimentation, solénoïde de commande de suralimentation, ECM"]
["P1258","Mode de protection contre la surchauffe du liquide de refroidissement du moteur activé"]
["P1260","Relais de vitesse de pompe à essence - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1270","Erreur du convertisseur A / D du capteur de position de pédale d'accélérateur"]
["P1271","Corrélation entre le capteur 1 et 2 de la pédale d'accélérateur"]
["P1272","Corrélation de capteur 2-3 de position de pédale d'accélérateur"]
["P1273","Corrélation des capteurs 1 à 3 de la pédale d'accélérateur"]
["P1274","Les injecteurs ne sont pas câblés correctement"]
["P1275","Capteur de position 1 de pédale d'accélérateur"]
["P1276","Capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur"]
["P1277","Capteur de position de pédale d'accélérateur 1 circuit basse tension"]
["P1278","Tension élevée du circuit du capteur 1 de position de pédale d'accélérateur"]
["P1280","Capteur de position 2 de pédale d'accélérateur"]
["P1281","Capteur de position 2 de la pédale d'accélérateur"]
["P1282","Capteur de position de pédale d'accélérateur 2 circuit basse tension"]
["P1283","Tension élevée du circuit du capteur 2 de position de pédale d'accélérateur 2"]
["P1285","Capteur de position 3 de pédale d'accélérateur"]
["P1286","Capteur de position 3 de la pédale d'accélérateur"]
["P1287","Capteur de position de pédale d'accélérateur 3 circuit basse tension"]
["P1288","Tension élevée du circuit du capteur 3 de position de pédale d'accélérateur"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Circuit de rétroaction principal de la bobine d'allumage 1"]
["P1305","Circuit de rétroaction principal de la bobine d'allumage 2"]
["P1310","Circuit de rétroaction primaire de la bobine d'allumage 3"]
["P1315","Circuit de rétroaction primaire de la bobine d'allumage 4"]
["P1320","Circuit de référence du module IC 4X intermittent sans impulsions"]
["P1321","Ligne de faille du système d'allumage électronique"]
["P1322","Système EI ou contrôle d'allumage manquants"]
["P1323","Circuit de référence 24X basse fréquence"]
["P1324","Manivelle trop basse"]
["P1335","Circuit de position de vilebrequin"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - Variation non apprise","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P1345","Corrélation position vilebrequin-position d'arbre à cames"]
["P1346","Performance du système de capteur de position d'arbre à cames d'admission"]
["P1349","Conditions du système de position d'arbre à cames d'admission"]
["P1350","Module de commande d'allumage (ICM) - dysfonctionnement électronique d'allumage (EST) / commande d'allumage (IC) / circuit de dérivation défectueux","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse! Court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1351","Module de commande d'allumage, circuit de commande d'allumage (CI) - tension élevée","Circuit ouvert de câblage, ICM, ECM"]
["P1352","Circuit de commande d'allumage - ligne de dérivation - tension élevée","Circuit ouvert de câblage, ICM, ECM"]
["P1353","Sortie du module de commande d'allumage haute / impulsion détectée lors de la mise à la terre du cylindre 3"]
["P1354","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 4"]
["P1355","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 5"]
["P1356","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 6"]
["P1357","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 7"]
["P1358","Sortie du module de commande d'allumage haute / impulsion détectée lors de la mise à la terre du cylindre 8"]
["P1359","Groupe de circuits de commande d'allumage 1"]
["P1360","Groupe de circuits de commande d'allumage 2"]
["P1361","Module de commande d'allumage (ICM) - dysfonctionnement du système électronique de synchronisation (EST) / de la commande d'allumage (IC) / du circuit de dérivation","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1362","Circuit de commande d'allumage, ligne de dérivation - tension basse","Câblage court-circuit à la masse / court-circuit au positif, ICM, ECM"]
["P1363","Le cylindre de commande d'allumage 3 ne bascule pas après l'activation"]
["P1364","Le cylindre de commande d'allumage 4 ne bascule pas après l'activation"]
["P1365","Le cylindre de commande d'allumage 5 ne bascule pas après l'activation"]
["P1366","Le cylindre de commande d'allumage 6 ne bascule pas après l'activation"]
["P1367","Le cylindre de commande d'allumage 7 ne bascule pas après l'activation"]
["P1368","Le cylindre de commande d'allumage 8 ne bascule pas après l'activation"]
["P1370","Circuit de référence 4X du module de commande d'allumage trop d'impulsions"]
["P1371","Signal de basse résolution manquant"]
["P1372","Conditions de corrélation AB du capteur de position de vilebrequin"]
["P1374","Position du vilebrequin (CKP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit au positif, câblage acheminé à proximité des câbles de bougie, électrodes de bobines d'allumage! suivi, ICM, ECM"]
["P1375","Circuit de référence IC 24X haute tension"]
["P1376","Circuit de masse d'allumage"]
["P1377","Module de commande d'allumage Cam Ref Pulse À 4X Ref Pulse Incorrect"]
["P1380","Signal de route cahoteuse - erreur de signal","Code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s)"]
["P1381","Signal de route brute - pas de communication du système de freinage antiblocage (ASS) bus CANdata","Circuit de câblage ouvert, système ABS"]
["P1390","Capteur de vitesse de roue 1 Circuit de capteur G"]
["P1391","Performances du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1392","Capteur de vitesse de roue 1 basse tension du circuit du capteur G"]
["P1393","Tension élevée du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1394","Fonctionnement intermittent du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1395","Capteur de vitesse de roue 2 Circuit de capteur G"]
["P1396","Circuit du capteur de vitesse de roue"]
["P1397","Capteur de vitesse de roue 2 basse tension du circuit du capteur G"]
["P1398","Tension élevée du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 2"]
["P1399","Fonctionnement intermittent du circuit de capteur G de capteur de vitesse de roue 2"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaut mécanique, système de contrôle de ralenti (ISC), contrôle d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S"]
["P1403","Vannes de recirculation des gaz d'échappement (EGR) 1","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, système d'échappement bloqué, vanne EGR, ECM"]
["P1404","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - ne ferme pas complètement","Câblage, mauvaises connexions, capteur de position de vanne EGR, solénoïde EGR"]
["P1405","Solénoïde de vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) 3","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, système d'échappement bloqué, vanne EGR, ECM"]
["P1406","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, fil d'alimentation, vanne EGR, ECM"]
["P1407","Intrusion d'air EGR dans l'alimentation d'échappement de la soupape EGR"]
["P1408","Circuit du capteur de pression du collecteur d'admission"]
["P1409","Fuite du système de vide EGR"]
["P1410","Système de pression de réservoir de carburant"]
["P1415","Banque de systèmes d’injection d’air secondaire 1"]
["P1416","Système d'injection d'air secondaire, rangée 2"]
["P1418","Valeur élevée du circuit de commande du relais 'A' du système d'injection d'air secondaire"]
["P1420","Basse tension du circuit du contacteur de basse pression d'air d'admission"]
["P1421","Haute tension du circuit du contacteur de basse pression d'air d'admission"]
["P1423","Haute tension du circuit du contacteur haute pression d'air d'admission"]
["P1431","Performances du circuit du capteur de niveau de carburant 2"]
["P1432","Capteur de niveau de carburant 2 circuit basse tension"]
["P1433","Capteur de niveau de carburant 2 circuit haute tension"]
["P1441","Système d'émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Court-circuit de câblage à la terre, connexion (s) de flexible, interrupteur à vide du système EVAP, vanne de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1442","Interrupteur à vide du système à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre, vacuostat EVAP, ECM"]
["P1450","Circuit du capteur de pression barométrique"]
["P1451","Performance du capteur de pression barométrique"]
["P1460","Système de contrôle du ventilateur"]
["P1480","Valeur élevée du circuit de commande du ventilateur 1"]
["P1481","Signal de vitesse du ventilateur de refroidissement perdu"]
["P1482","Etat du circuit du ventilateur de refroidissement"]
["P1483","Système de refroidissement du moteur","Système de refroidissement, capteur de température du liquide de refroidissement moteur (ECT), capteur de température d'air d'admission (IAT)"]
["P1484","Dysfonctionnement du signal de régime du ventilateur de refroidissement"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Circuit de signal de démarrage"]
["P1501","Conditions de défaillance du système de dissuasion de vol"]
["P1502","Signal d'activation de carburant dissuasif contre le vol non reçu"]
["P1503","Signal d'activation de carburant dissuasif antivol non correct"]
["P1504","Circuit de sortie de vitesse du véhicule"]
["P1508","Le système de commande pneumatique de ralenti lent ne répond pas"]
["P1509","Vitesse de ralenti élevée Le système de commande pneumatique de ralenti accéléré ne répond pas"]
["P1510","Performance du système de commande d'accélérateur"]
["P1511","Système de contrôle de papillon Performances du système"]
["P1514","Performance du débit d'air massique du système de commande d'actionneur de papillon"]
["P1515","Performance de la position de l'actionneur de papillon du module de commande"]
["P1516","Position de contrôle de l'actionneur de papillon - variation entre la position demandée et réelle du papillon","Câblage circuit ouvert / court-circuit, commande du papillon, ECM"]
["P1517","Performances du module de commande d'actionneur de papillon"]
["P1518","Performances du module de commande d'actionneur de papillon"]
["P1519","Circuit interne du module de commande d'actionneur de papillon"]
["P1520","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP)","Court-circuit de câblage à la terre, réglage incorrect, ECM"]
["P1521","Transmission engagée à un angle de papillon élevé"]
["P1522","Park / Neutral To Drive / Reverse à haut régime"]
["P1523","Retour électronique du papillon des gaz"]
["P1524","Performance du papillon fermé"]
["P1525","Entretien du corps de papillon requis"]
["P1526","Position minimale du papillon des conditions non apprises"]
["P1527","Capteur de position du papillon appris Le papillon des gaz fermé est hors de portée"]
["P1528","Gouverneur"]
["P1529","Problème de demande de pare-brise chauffant"]
["P1530","Capteur de pression de réfrigérant AlC - dysfonctionnement du circuit","Pression du réfrigérant AlC, circuit ouvert de câblage / court-circuit à la masse / court-circuit vers le positif, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1531","Charge de réfrigérant à faible AlC","Charge de réfrigérant à faible teneur en AlC, circuit de câblage d'ouverture / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, commutateur de basse pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1532","Basse tension du circuit du capteur de température d'évaporateur de climatisation"]
["P1533","Haute tension du circuit du capteur de température d'évaporateur de climatisation"]
["P1534","Capteur de température côté haut côté basse tension"]
["P1535","Circuit du capteur de température latérale élevée du climatiseur"]
["P1536","Surchauffe du liquide de refroidissement du moteur climatisation désactivée"]
["P1537","Basse tension du circuit de demande de climatisation"]
["P1538","Haute tension du circuit de demande de climatisation"]
["P1539","État d'embrayage de la climatisation élevé"]
["P1540","Système de climatisation haute pression"]
["P1541","Surchauffe latérale du climatiseur"]
["P1542","Système de climatisation haute pression haute température"]
["P1543","Performance du système de climatisation"]
["P1544","Condition du réfrigérant de climatisation très basse"]
["P1545","Circuit de commande de relais d'embrayage de climatisation"]
["P1546","Relais d'embrayage de compresseur AlC - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, relais d’embrayage du compresseur AlC, ECM"]
["P1547","Performance du système de climatisation dégradée"]
["P1548","Circuit de recirculation de climatisation"]
["P1550","Moteur pas à pas du régulateur de vitesse, dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1551","Clapet d'étranglement - position du repos incorrecte","Câblage, défaut mécanique du corps de papillon, corps de papillon, ECM"]
["P1554","Circuit d'état du régulateur de vitesse","Court-circuit dans le câblage, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1555","Débit variable électronique"]
["P1558","Capteur de position du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse Court-circuit au positif, fuite des flexibles, servo du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1559","Mode de gestion de l'alimentation du régulateur de vitesse"]
["P1560","Transaxle pas dans le régulateur de vitesse d'entraînement désactivé"]
["P1561","Solénoïde de ventilation du régulateur de vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, servo du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1562","Solénoïde à vide du régulateur de vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, positif, servo du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1563","Vitesse du véhicule de croisière / Différence de vitesse définie trop élevée"]
["P1564","Accélération du véhicule du système de régulation de vitesse trop élevée"]
["P1565","Capteur de position du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, servo du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1566","Régulateur de vitesse du moteur trop élevé"]
["P1567","Interrupteur du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, commutateur de régulateur de vitesse, soupape de dépression de la pédale de frein, ECM"]
["P1568","Capteur de position servo-servo du régulateur de vitesse élevé","Tuyaux bouchés, soupape de dépression de la pédale de frein, servo de régulateur de vitesse, attache de câble de régulateur de vitesse"]
["P1569","Cruise Servo Stroke High alors qu'il n'est pas en croisière"]
["P1570","Régulateur de vitesse Contrôle de traction actif"]
["P1571","Système de contrôle de traction (TCS), circuit de demande de qualification","Câblage du circuit ouvert / court-circuit avec le circuit de masse en positif, code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s), ECM"]
["P1572","Circuit actif ASR bas trop long"]
["P1573","Bus de données - système de freinage antiblocage (ABS) / système antipatinage (TCS)","Câblage, code (s) de panne du module de commande ABS stockés"]
["P1574","Arrêter le circuit de commutation de la lampe"]
["P1575","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - Course allongée","Court-circuit de câblage vers le positif, commutateur BPP, ECM"]
["P1576","Haute tension du circuit du capteur de dépression du servofrein"]
["P1577","Entrée basse du circuit du capteur de dépression du servofrein"]
["P1578","Vide du circuit du capteur de dépression du servofrein"]
["P1579","P / N vers D / R à angle de papillon élevé - Mode de réduction de puissance actif"]
["P1580","Circuit de déplacement de la croisière basse tension"]
["P1581","Module de commande de croisière Déplacement du circuit dans des conditions d'entrée élevées"]
["P1582","Direction du module du régulateur de vitesse Conditions d'entrée faibles"]
["P1583","Circuit de direction de croisière à volume élevé"]
["P1584","Régulateur de vitesse désactivé"]
["P1585","Régulateur de vitesse - circuit de sortie inhibée","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse Court-circuit vers le positif, câble d'alimentation, moteur / actionneur du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1586","Conditions du circuit du contacteur de frein 2 du régulateur de vitesse de croisière"]
["P1587","Valeur basse du circuit de commande d'embrayage du régulateur de vitesse"]
["P1588","Valeur élevée du circuit de commande d'embrayage du régulateur de vitesse"]
["P1599","Régulateur de vitesse - mode de gestion de la puissance","Tuyaux bouchés, soupape de dépression de la pédale de frein, servo de régulateur de vitesse, attache de câble de régulateur de vitesse"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) - programmation / mémoire","ECM"]
["P1601","Dysfonctionnement de la communication série"]
["P1602","Bus de données CAN - système de freinage antiblocage (ABS) / système antipatinage (TCS)","Câblage, code (s) de panne du module de commande ABS stockés"]
["P1603","Perte de détection Conditions du mode diagnostic"]
["P1604","Bus de données CAN","Câblage, code (s) de panne BCM stocké (s)"]
["P1605","Bus de données CAN -AlC","Câblage, code (s) de panne du système AlC stocké (s)"]
["P1606","Problème de communication série avec le périphérique 6"]
["P1607","Problème de communication série avec Devise 7"]
["P1608","Problème de communication série avec le périphérique 8"]
["P1609","Perte de données série TCS"]
["P1610","Bus de données CAN - module de commande de corps (BCM)","Câblage, code (s) de panne BCM stocké (s)"]
["P1611","Perte des conditions de données en série avec amortissement variable en temps réel continu"]
["P1612","Perte de données série IPM"]
["P1613","Perte de données série DIM"]
["P1614","Perte de données série RIM"]
["P1615","Perte de données série VTD"]
["P1617","Circuit du contacteur de niveau d'huile moteur"]
["P1619","Interrupteur de réinitialisation du moniteur de durée de vie de l'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit dans le câblage, commutateur de réinitialisation du moniteur de durée de vie de l'huile moteur, ECM"]
["P1620","Conditions de circuit de liquide de refroidissement bas"]
["P1621","Module de commande du moteur (ECM) - mémoire de programmation","ECM"]
["P1622","Sélection de cylindre"]
["P1623","Module de contrôle moteur (ECM) -PROM","PROM non sécurisé, ECM"]
["P1624","Données d'instantané client disponibles"]
["P1625","PCM Flash Checksum Conditions TCM"]
["P1626","Module de contrôle de l’immobilisateur","Clé de contact incorrecte, câblage du circuit ouvert! Court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1627","Programmation du module de commande du moteur (ECM)!Mémoire","ECM"]
["P1628","Conditions de la résistance d'extraction de la température de commande de moteur du module de commande du groupe motopropulseur"]
["P1629","Module de commande d'immobilisation - signal d'activation de carburant","Clé de contact incorrecte, câblage de circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1630","Module de commande du moteur (ECM), mode d'apprentissage de code d'immobilisation","Code d'immobilisation non programmé"]
["P1631","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Clé incorrecte, code antidémarrage non programmé"]
["P1632","Signal de désactivation de démarrage dissuasif contre le vol reçu"]
["P1633","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, ECM"]
["P1634","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage, ECM"]
["P1635","Tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit A","Câblage, capteur TP, capteur MAP, vanne EGR, ECM"]
["P1636","Dépassement de pile PCM"]
["P1637","Alternateur 'L' terminal, dysfonctionnement du circuit","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1638","Conditions du circuit terminal du générateur 'F'"]
["P1639","Tension d'alimentation du capteur - fonction Bmal du circuit","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1640","Pilote quad du module de commande du moteur (ECM)!pilote de sortie","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM ~"]
["P1641","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, MIL, fil d'alimentation, ECM"]
["P1642","Circuit de contrôle des relais 2 et 3 du ventilateur"]
["P1643","Module de commande de pompe à carburant - fonction de circuit","Circuit de câblage ouvert! Court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1644","Signal de couple délivré par le système de contrôle de traction (TCS) hors de portée","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse court-circuit au positif, ECM"]
["P1645","Dysfonctionnement du circuit magnétique de l'électrovanne de commande du compresseur (SC)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse court-circuit au positif, solénoïde de vanne de commande SC, ECM"]
["P1646","Dysfonctionnement du circuit magnétique de la vanne de commande du compresseur (SC)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, solénoïde de soupape de commande SC, ECM"]
["P1647","Pilote 1, ligne 7"]
["P1648","Mauvais code de sécurité du dispositif anti-vol"]
["P1650","Module de contrôle moteur, pilote quad / pilote de sortie","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECMiI! L"]
["P1651","Dysfonctionnement du relais 1 du circuit de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers le positif, câble d'alimentation, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1652","Dysfonctionnement du circuit 2 du relais de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers le positif, câble d'alimentation, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1653","Circuit de couple livré par le système de contrôle de traction (TCS)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse! Court-circuit au positif, code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s), ECM"]
["P1654","Relais d'embrayage de compresseur NC - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse court-circuit vers le positif, câble d'alimentation, relais d'embrayage du compresseur, ECM"]
["P1655","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, fil d'alimentation, vanne de purge EVAPcanister, ECM"]
["P1656","Circuit de commande d'actionneur d'arbre à cames d'admission"]
["P1657","Passer le circuit de contrôle du système de passage au rapport ascendant de 1 à 4"]
["P1658","Circuit de commande de relais d'activation du démarreur"]
["P1660","Pilote de quad / pilote de sortie du module de commande du moteur (ECM)","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECMiI! L"]
["P1661","Conditions du circuit de contrôle MIL"]
["P1662","Dysfonctionnement du circuit d'inhibition du régulateur de vitesse de croisière","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, moteur / actionneur de régulateur de vitesse, module de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1663","Témoin d'alternateur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, fil d'alimentation, tableau de bord, ECM"]
["P1664","Circuit de commande de lampe de saut de vitesse 1-4 Upshift"]
["P1665","Soupape de mise à l'air évaporative à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers le positif, câble d'alimentation, soupape de ventilation EVAPcanister, ECM"]
["P1666","Driver 3 Line 6"]
["P1667","Module de commande de pompe à essence - dysfonctionnement du circuit","Circuit de câblage ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers le positif, câble d'alimentation, module de commande de pompe à carburant, module de commande de moteur, relais de pompe à carburant"]
["P1668","Altemator 'L' dysfonctionnement du circuit terminal","Câblage, régulateur de tension, alternateur, ECM"]
["P1669","Unité ABS attendue"]
["P1670","Pilote quad du module de commande du moteur (ECM)!pilote de sortie","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECMiI! L"]
["P1671","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, câble d'alimentation, ECM"]
["P1672","Témoin de niveau d'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, câble d'alimentation, ECM"]
["P1673","Témoin «chaud» du liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, système de refroidissement, ECM"]
["P1674","Dysfonctionnement du tachymètre et du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit au positif, tableau de bord, ECM"]
["P1675","Evaporation par évaporation (EVAP), soupape de décharge du réservoir - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1676","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage du circuit ouvert / court-circuit vers le circuit de masse vers le positif, câble d'alimentation, vanne de purge de la cartouche EVAP, ECM"]
["P1677","Fonction antidémarrage désactivée"]
["P1678","L'identification du groupe motopropulseur de l'immobilisation a échoué"]
["P1679","Echec de l'identification de l'environnement d'immobilisation"]
["P167A","ECM - dysfonctionnement du circuit interne, capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1","ECM"]
["P1680","Module de commande du moteur (ECM) - mémoire de programmation","ECM"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) - programmation / mémoire","ECM"]
["P1682","Module de commande moteur (ECM) - alimentation en courant d'allumage inférieure à 10 V","Câblage, ECM"]
["P1683","Module de commande du moteur (ECM) - mémoire de programmation","ECM"]
["P1684","Performance du capteur de température de mise sous tension du module de commande de transmission"]
["P1685","Module de commande de transmission sous tension, circuit de capteur de température basse"]
["P1686","Tension élevée du circuit du capteur de température d'alimentation du module de commande de transmission"]
["P1687","Driver 5 Line 7"]
["P1689","Circuit de sortie du système de contrôle de traction (TCS)","Câblage du circuit ouvert / court-circuit avec le circuit de masse en positif, câble d'alimentation, codes de panne ABS mémorisés, ECM"]
["P1690","Dépassement de boucle du module de commande du moteur"]
["P1691","Conditions du circuit de jauge de liquide de refroidissement"]
["P1692","Tension élevée du circuit de jauge pour liquide de refroidissement"]
["P1693","Conditions du circuit de tachymètre"]
["P1694","Tachymètre Circuit Haute Tension"]
["P1695","Conditions d'entrée faibles du circuit d'entrée sans clé à distance"]
["P1696","Conditions d'entrée élevées du circuit d'entrée sans clé à distance"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Conditions du témoin de dysfonctionnement demandé par le module de commande de transmission"]
["P1701","Circuit de demande MIL de transmission"]
["P1705","Conditions du circuit de sortie neutre du parc"]
["P1713","Capteur / commutateur de pression de fluide de transmission"]
["P1740","Conditions du circuit de contrôle de couple"]
["P1743","Signal non valide de la position du papillon"]
["P1760","Tension d'alimentation du module de commande de transaxle interrompue"]
["P1779","Couple moteur fourni au signal du TCM"]
["P1780","Circuit du commutateur de position neutre de stationnement"]
["P1781","Circuit de signal de couple moteur"]
["P1790","Somme de contrôle du module de commande de transmission"]
["P1791","Boucle du module de commande de transmission"]
["P1792","Signal de liquide de refroidissement moteur ECM-TCM"]
["P1793","Dépassement de pile du module de commande de transmission"]
["P1795","Position du corps de papillon"]
[" (Transmission)"]
["P1800","Signal de liquide de refroidissement moteur ECM-TCM"]
["P1801","Échec du commutateur de sélecteur de performance"]
["P1804","Relais de contrôle au sol"]
["P1810","Circuit du contacteur de position de soupape de pression de fluide de transmission"]
["P1811","Temps de décalage trop long - limite d'adaptation atteinte","Niveau de liquide bas, défaut mécanique de transmission"]
["P1812","Surchauffe du liquide de transmission"]
["P1813","Dysfonctionnement de l'électrovanne de contrôle du couple"]
["P1814","Convertisseur de couple surchargé"]
["P1815","Dysfonctionnement du circuit du capteur de plage A / T"]
["P1816","Interrupteur de position de soupape de pression de fluide de transmission-Station / Neutre avec rapport de transmission"]
["P1817","Circuit ouvert d'interrupteur de sécurité neutre de transmission"]
["P1818","Position de la vanne de pression de fluide de transmission - Entraînement par commutation sans rapport de transmission"]
["P1819","Interrupteur de plage de transmission (TR), signal de variation de signal 'AIB / C & P'","Câblage, interrupteur TR"]
["P1820","Commutateur plage de transmission (TR), signal «A» de tension basse","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1822","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'B' tension haute","Câblage, interrupteur TR"]
["P1823","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'P' de tension basse","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1824","Haute tension du circuit 'P' du commutateur de mode interne"]
["P1825","Commutateur plage de transmission (TR), signaux de signaux incorrects 'AIB / C & P'","Câblage, interrupteur TR"]
["P1826","Commutateur plage de transmission (TR), signal «C» tension haute","Câblage, interrupteur TR"]
["P1831","Basse tension de circuit d'alimentation de solénoïde de PC"]
["P1833","Tension du circuit d'alimentation des solénoïdes A / T"]
["P1835","Circuit de commutateur de kick"]
["P1836","Kick-Down Switch Failed Open"]
["P1837","Kick-Down Switch Failed"]
["P1838","Interrupteur de mode interne 'A' du circuit haute tension"]
["P1839","Basse tension du circuit interne du commutateur «C» de mode"]
["P1840","Interrupteur de mode interne 'S' à basse tension"]
["P1841","Haute tension du circuit du commutateur 'S' interne"]
["P1842","Tension d'entrée basse du circuit de solénoïde de décalage 1-2"]
["P1843","Tension d'entrée élevée du circuit de l'électrovanne 1-2 décalage"]
["P1844","Fonctionnement intermittent du circuit 'A' du capteur / contacteur de pression de fluide de transmission"]
["P1845","Gestion de limite de couple","Autres codes de panne stockés, ECM"]
["P1847","Tension d'entrée élevée du circuit de solénoïde de 2-3 décalages"]
["P1850","Bande de frein appliquer le circuit de solénoïde"]
["P1851","Bande de freinage appliquer la performance du solénoïde"]
["P1852","La bande de freinage applique une faible tension d'entrée au solénoïde"]
["P1853","Bande de frein appliquer une tension d'entrée élevée du solénoïde"]
["P1860","Circuit électrique du solénoïde PWM TCC"]
["P1864","Conditions de défaillance électrique du solénoïde activant l'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1868","Conditions de vie du liquide de transmission"]
["P1870","Glissement du composant de transmission"]
["P1871","Rapport de réduction non défini"]
["P1873","Convertisseur de couple du circuit de commutation de température du stator d'embrayage bas"]
["P1874","Couple élevé du circuit de commutation de température du stator d'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1875","Circuit de commutation bas 4WD"]
["P1884","Circuit d'éclairage d'activation / de décalage TCC"]
["P1886","Performances du solénoïde de synchronisation de décalage de boîte-pont"]
["P1887","Interrupteur de libération du solénoïde de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - dysfonctionnement du circuit","Circuit de câblage ouvert, commutateur de libération de solénoïde TCC, ECMITCM"]
["P1890","Entrée de signal de position du papillon"]
["P1891","Signal PWM du capteur de position du papillon bas"]
["P1892","Signal PWM du capteur de position du papillon haut"]
["P1893","Signal de couple moteur basse tension"]
["P1894","Signal de couple moteur haute tension"]
["P1895","Circuit de couple moteur fourni"]
["P1915","Commutateur plage de transmission (TR), signaux 'AlBIC & P' - signal incorrect, pendant le démarrage","Câblage, interrupteur TR"]

{"sheet":"CADILLAC","index":19,"n_rows":448,"n_cols":3,"rows_kept":448,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[376,0,376,2],[392,0,392,2],[0,0,0,2],[69,0,69,2],[119,0,119,2],[172,0,172,2],[201,0,201,2],[282,0,282,2]]}
["Codes Cadillac"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1011","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP), groupe 1 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1012","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP), groupe 1 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1013","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP), groupe 2 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1014","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP), groupe 2 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1031","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, circuits de contrôle du moniteur de courant des batteries 1 et 2","Court-circuit de câblage vers positif, H02S, ECM"]
["P1032","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, circuit de commande de réchauffement des batteries 1 et 2","Court-circuit de câblage vers positif, H02S, ECM"]
["P1101","Débit d'air d'admission -incorrect","Câblage, défaillance mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression barométrique (BARO), capteur de température de l'air d'admission (IAT), capteur de pression absolue du manifold (MAP), capteur de débit d'air massique (MAF), commutateur de position du papillon (TP)"]
["P1105","Circuit du capteur de vide secondaire"]
["P1106","Capteur de pression absolue du collecteur (MAP) circuitintermittent-haute tension","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif"]
["P1107","Manifold pression absolue (MAP) capteur-circuit tension intermittente-basse tension","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1108","Capteur de pression barométrique (BARO) / capteur de pression absolue au collecteur (MAP) - comparaison trop élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur MAP, ECM"]
["P1109","Système de papillon secondaire"]
["P1111","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - circuit intermittent - tension élevée","Circuit de câblage ouvert, fil de masse défectueux"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - circuit alternatif - tension faible","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1113","Actionneur de commande de volet d'air d'admission - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / positif, vanne de régulation de la vanne d'air d'admission, ECM"]
["P1114","Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (tension basse)","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1115","Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (tension élevée)","Circuit de câblage ouvert, fil de masse défectueux"]
["P1116","Signal de sonde de température de liquide de refroidissement de moteur instable ou intermittent"]
["P1117","Signal de température du liquide de refroidissement hors plage bas"]
["P1118","Signal de température du liquide de refroidissement hors gamme haute"]
["P1119","Signal de température du liquide de refroidissement hors de la rage"]
["P1120","Capteur de position du moteur de papillon 1 dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon (TP) - dysfonctionnement du circuit - tension élevée","Court-circuit de câblage vers le positif, câble de masse défectueux"]
["P1122","Capteur de position de papillon (TP) - dysfonctionnement du circuit - tension faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1125","Dysfonctionnement du signal avec signal 1/2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1130","Variance faible du circuit HO2S, rangée 1 capteur 1"]
["P1131","Variance faible du circuit HO2S, banque 1, capteur 2"]
["P1132","Variante basse de circuit H02S, banque 2, capteur 1"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 commutation insuffisante","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 1","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1135","Moyenne 1 de HO2S, rangée 1 capteur 1"]
["P1136","HO2S Rich Average, banque 1 capteur 1"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, tension basse de la banque 1","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, tension maximum de la banque 1","Câblage, H02S"]
["P1139","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1: commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1140","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1, réponse lente","Câblage, résistance de capteur d'oxygène, système d'échappement, H02S"]
["P1141","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, commande de chauffage de la banque 1 - dysfonctionnement du circuit","Fusible, câblage, H02S, ECM"]
["P1143","Capteur 3 de la banque 1 de HO2S, tension maigre ou faible"]
["P1144","Capteur 3 de la banque 1 de HO2S, riche ou haute tension"]
["P1145","Compte croisé d'HO2S, banque 1, capteur 3"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2: commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2, réponse lente","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1155","Capteur 1 de la rangée 2 moyenne de HO2S Lean"]
["P1156","HO2S Rich Average, banque 2, capteur 1"]
["P1157","Capteur d'oxygène Heatetl (H02S) 2, banque 2 - pas de commutation, mélange de carburant faible (FT), mélange faible","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1158","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - pas de commutation, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1159","Compte croisé d'HO2S, banque 2, capteur 2"]
["P1161","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, commande de chauffage de banque 2 - dysfonctionnement du circuit","Fusible, câblage, H02S, ECM"]
["P1163","Capteur 3 de la banque 2 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1164","Capteur 3 de la banque 2 de HO2S, riche ou haute tension"]
["P1165","Compte croisé d'HO2S, banque 2, capteur 3"]
["P1170","Décalage de la compensation de carburant d'une banque à une autre"]
["P1171","Système d'alimentation maigre pendant l'accélération"]
["P1172","Capteurs de niveau de carburant, sensorno primaire et secondaire, changement de niveau de carburant pendant le transfert de carburant du réservoir primaire au réservoir principal","Câblage, pompe à carburant secondaire / relais, capteurs de niveau de carburant"]
["P1174","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, variation du mélange de la banque 1 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1175","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, variation du mélange de la banque 2 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1182","Le compresseur (SC) augmente la sensibilité à la pression","Câblage, fuite / obstruction d'admission / d'échappement, capteur de pression de suralimentation SC, soupape de dérivation SC, capteur BARO, capteur IAT, capteur MAP, capteur MAF, ECM"]
["P1183","Surcharge du capteur de pression de suralimentation (SC) basse","Câblage, capteur de pression de suralimentation SC, ECM"]
["P1184","Tension élevée du capteur de pression de suralimentation du compresseur (SC)","Câblage, capteur de pression de suralimentation SC, ECM"]
["P1185","Circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1186","Performances du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1187","Basse tension du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1188","Haute tension du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1189","Pression d'huile moteur en attente du contacteur - dysfonctionnement du circuit","Circuit de câblage ouvert, contacteur d'avertissement de pression d'huile moteur, ECM"]
["P1190","Fuite de vide moteur"]
["P1191","Fuite d'air dans le conduit d'air d'admission"]
["(dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Circuit d'injection de carburant"]
["P1201","Plage / rendement du circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1202","Fréquence de circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1203","Fréquence du circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1211","Flux intermittent élevé du circuit d'air massique"]
["P1212","Débit d'air massique bas intermittent"]
["P1214","Décalage temporisé de la pompe d'injection"]
["P1215","Conditions du circuit de la génératrice"]
["P1216","Temps de réponse du solénoïde de carburant dans des conditions trop courtes"]
["P1217","Temps de réponse du solénoïde de carburant trop long"]
["P1218","Circuit d'étalonnage de pompe d'injection"]
["P1219","Tension de référence du capteur de position du papillon"]
["P1220","Dysfonctionnement du capteur de position du moteur de papillon 2","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1221","Capteur de position du moteur de papillon 1/2 - variation de signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1222","Circuit de commande d'injecteur 1 intermittent"]
["P1225","Cylindre 2 du circuit d'injection intermittent"]
["P1228","Cylindre 3 du circuit d'injection intermittent"]
["P1231","Cylindre 4 du circuit d'injection intermittent"]
["P1234","Cylindre 5 du circuit d'injection intermittent"]
["P1237","Cylindre 6 du circuit d'injection intermittent"]
["P1240","Cylindre 7 du circuit d'injection intermittent"]
["P1243","Cylindre 8 du circuit d'injection intermittent"]
["P1245","Soupape de commutation de plénum d'admission"]
["P1250","Circuit de chauffage anticipé à évaporation de carburant"]
["P1251","Module de commande de pompe à carburant - dysfonctionnement","Câblage du module de commande de pompe à carburant"]
["P1252","Pompe à essence - signal de diagnostic incorrect","Câblage du module de commande de pompe à carburant"]
["P1253","Pompe à essence - signal de diagnostic à la masse","Câblage du module de commande de pompe à carburant"]
["P1254","Pompe à carburant - signal de diagnostic circuit ouvert / court-circuit à la tension / court-circuit à la masse","Câblage, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1255","Module de commande de pompe à carburant - surchauffe du conducteur","Module de commande de pompe à carburant"]
["P1257","Système de suralimentation Overboost"]
["P1258","Surchauffe du moteur","Système de refroidissement, capteur ECT"]
["P1260","Conditions du circuit de commande du relais de vitesse de pompe à carburant"]
["P1270","Erreur du convertisseur A / D du capteur de position de pédale d'accélérateur"]
["P1271","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) à variation de signal 1/2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1272","Corrélation de capteur 2-3 de position de pédale d'accélérateur"]
["P1273","Corrélation des capteurs 1 à 3 de la pédale d'accélérateur"]
["P1274","Les injecteurs ne sont pas câblés correctement"]
["P1275","Capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur (APP) 1","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur APP, ECM"]
["P1276","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) 1","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1277","Capteur de position de pédale d'accélérateur 1 circuit basse tension"]
["P1278","Tension élevée du circuit du capteur 1 de position de pédale d'accélérateur"]
["P1280","Dysfonctionnement du circuit du capteur 2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur APP, ECM"]
["P1281","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) 2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1282","Capteur de position de pédale d'accélérateur 2 circuit basse tension"]
["P1283","Tension élevée du circuit du capteur 2 de position de pédale d'accélérateur 2"]
["P1285","Capteur de position 3 de la pédale d'accélérateur (APP) 3","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1286","Capteur de position 3 de la pédale d'accélérateur (APP) 3","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1287","Capteur de position de pédale d'accélérateur 3 circuit basse tension"]
["P1288","Tension élevée du circuit du capteur 3 de position de pédale d'accélérateur"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Circuit de rétroaction principal de la bobine d'allumage 1"]
["P1305","Circuit de rétroaction principal de la bobine d'allumage 2"]
["P1310","Circuit de rétroaction primaire de la bobine d'allumage 3"]
["P1315","Circuit de rétroaction primaire de la bobine d'allumage 4"]
["P1320","Circuit de référence du module de commande d'allumage (ICM) -4X, intermittent","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, ICM, ECM"]
["P1321","Ligne de faille du système d'allumage électronique"]
["P1322","Système EI ou contrôle d'allumage manquants"]
["P1323","Module de commande d'allumage (ICM) - circuit de référence 24X, basse fréquence","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, ICM, ECM"]
["P1324","Manivelle trop basse"]
["P1335","Circuit de position de vilebrequin"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - Variation non apprise","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P1345","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - variation de signal","Capteur CKP, alignement distributeur / arbre à cames, défaut mécanique"]
["P1346","Performance du système de capteur de position d'arbre à cames d'admission"]
["P1349","Conditions du système de position d'arbre à cames d'admission"]
["P1350","Dysfonctionnement du circuit de surveillance de ligne de contournement du module de commande d'allumage (ICM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1351","Module de contrôle d'allumage (ICM) - circuit de contrôle d'allumage (IC), tension élevée","Circuit ouvert de câblage, ICM, ECM"]
["P1352","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 2"]
["P1353","Sortie du module de commande d'allumage haute / impulsion détectée lors de la mise à la terre du cylindre 3"]
["P1354","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 4"]
["P1355","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 5"]
["P1356","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 6"]
["P1357","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 7"]
["P1358","Sortie du module de commande d'allumage haute / impulsion détectée lors de la mise à la terre du cylindre 8"]
["P1359","Dysfonctionnement de la banque 1 du module de commande d'allumage (ICM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1360","Dysfonctionnement de la banque 2 du module de commande d'allumage (ICM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1361","Module de contrôle d'allumage (ICM) - circuit de contrôle d'allumage (IC), tension basse","Court-circuit de câblage à la terre, ICM, ECM"]
["P1362","Entrée basse du circuit de dérivation du module de commande d'allumage"]
["P1363","Le cylindre de commande d'allumage 3 ne bascule pas après l'activation"]
["P1364","Le cylindre de commande d'allumage 4 ne bascule pas après l'activation"]
["P1365","Le cylindre de commande d'allumage 5 ne bascule pas après l'activation"]
["P1366","Le cylindre de commande d'allumage 6 ne bascule pas après l'activation"]
["P1367","Le cylindre de commande d'allumage 7 ne bascule pas après l'activation"]
["P1368","Le cylindre de commande d'allumage 8 ne bascule pas après l'activation"]
["P1370","Circuit de référence du module de commande d'allumage (ICM) -4X, trop d'impulsions","Câblage, interférence électromagnétique, ICM"]
["P1371","Circuit de référence du module de commande d'allumage (ICM) -4X, nombre d'impulsions insuffisant","Câblage, interférence électromagnétique, ICM"]
["P1372","Capteur de position de vilebrequin (CKP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, CKP, ECM"]
["P1374","Circuit de référence 3X"]
["P1375","Module de commande d'allumage (ICM) - circuit de référence 24X, tension élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers le positif, capteur (s) CKP, ICM"]
["P1376","Circuit de masse du module de commande d'allumage (ICM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit au potentiel, câble de masse défectueux, ICM"]
["P1377","Module de commande d'allumage (ICM) / impulsion de came / impulsion de référence 4X","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, interférences électromagnétiques, calage des soupapes"]
["P1380","Signal de route cahoteuse - erreur de signal","Code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s)"]
["P1381","Signal de route brute - pas de communication depuis le bus de données CAN CAN (système de freinage antiblocage)","Circuit de câblage ouvert, système ABS"]
["P1390","Capteur de vitesse de roue 1 Circuit de capteur G"]
["P1391","Performances du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1392","Capteur de vitesse de roue 1 basse tension du circuit du capteur G"]
["P1393","Tension élevée du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1394","Fonctionnement intermittent du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1395","Capteur de vitesse de roue 2 Circuit de capteur G"]
["P1396","Circuit du capteur de vitesse de roue"]
["P1397","Capteur de vitesse de roue 2 basse tension du circuit du capteur G"]
["P1398","Tension élevée du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 2"]
["P1399","Fonctionnement intermittent du circuit de capteur G de capteur de vitesse de roue 2"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S"]
["P1403","Vanne 1 du système de recyclage des gaz d'échappement"]
["P1404","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - bloquée en position ouverte","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur de position de vanne EGR, solénoïde EGR"]
["P1405","Vanne 3 du système de recirculation des gaz d'échappement"]
["P1406","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers le positif, capteur de position de la vanne EGR, vanne EGR"]
["P1407","Intrusion d'air EGR dans l'alimentation d'échappement de la soupape EGR"]
["P1408","Circuit du capteur de pression du collecteur d'admission"]
["P1409","Fuite du système de vide EGR"]
["P1410","Système de pression de réservoir de carburant"]
["P1415","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 1","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne AIR"]
["P1416","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 2","Câblage, flexibles bouchés / fuites, vanne AIR, relais de pompe AIR"]
["P1418","Valeur élevée du circuit de commande du relais 'A' du système d'injection d'air secondaire"]
["P1420","Basse tension du circuit du contacteur de basse pression d'air d'admission"]
["P1421","Haute tension du circuit du contacteur de basse pression d'air d'admission"]
["P1423","Haute tension du circuit du contacteur haute pression d'air d'admission"]
["P1431","Performances du circuit du capteur de niveau de carburant 2"]
["P1432","Capteur de niveau de carburant 2 circuit basse tension"]
["P1433","Capteur de niveau de carburant 2 circuit haute tension"]
["P1441","Système d'émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP"]
["P1442","Haute tension du commutateur de vide EVAP pendant l'allumage"]
["P1450","Circuit du capteur de pression barométrique"]
["P1451","Performance du capteur de pression barométrique"]
["P1460","Raté-faible niveau de carburant","Niveau de carburant bas, ratés"]
["P1480","Valeur élevée du circuit de commande du ventilateur 1"]
["P1481","Signal de vitesse du ventilateur de refroidissement perdu"]
["P1482","Etat du circuit du ventilateur de refroidissement"]
["P1483","Système de refroidissement du moteur","Système de refroidissement, capteur ECT, capteur IAT"]
["P1484","Dysfonctionnement du signal de régime du ventilateur de refroidissement"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Circuit de signal de démarrage"]
["P1501","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, circuit MIL"]
["P1502","Module de commande d'immobilisation - signal d'activation de carburant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1503","Module de commande d'immobilisation - signal d'activation de carburant","Clé de contact incorrecte, câblage de circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1504","Circuit de sortie de vitesse du véhicule"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - bas régime","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit vers positif, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant"]
["P1509","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - régime élevé","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit vers positif, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant"]
["P1510","Position du papillon moteur - limitation de papillon active","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1511","Moteur de position du papillon - performances du système domestique à domicile limité","Clapet papillon étanche / collant, capteur TP, câblage, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1514","Débit d'air d'admission - débit excessif","Unité de commande du papillon, capteur MAP, signal du capteur CMP, ECM"]
["P1515","Commande du papillon / variation du signal de position réelle du papillon","Câblage, blocage du papillon, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1516","Commande du papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1517","Module de commande du papillon - dysfonctionnement","Module de commande d'accélérateur"]
["P1518","Dysfonctionnement du module de commande du papillon / module de commande du moteur (ECM)","Câblage, module de commande du papillon, ECM"]
["P1519","Dysfonctionnement du circuit moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1520","Commutateur de position de stationnement / neutre (PNP) / commutateur de plage de transmission (TR)","Court-circuit de câblage à la terre, réglage incorrect, commutateur PNP, commutateur, ECM"]
["P1521","Transmission engagée à un angle de papillon élevé"]
["P1522","Park / Neutral To Drive / Reverse à haut régime"]
["P1523","Moteur de position du papillon - performance de position fermée","Clapet papillon étanche / collant, capteur TP, câblage de circuit ouvert / court-circuit à la masse, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1524","Capteur de position du papillon (TP) - angle de papillon fermé et lissé","Réglage du câble d'accélérateur, papillon des gaz serré / collé, papillon des gaz mal réglé"]
["P1525","Entretien du corps de papillon requis"]
["P1526","Position minimale du papillon non apprise","Procédure d'apprentissage initiale non effectuée"]
["P1527","Interrupteur de commutation de plage de transmission (TR) / de pression de fluide de transmission (TFP) - variation de signal","Commutateur TR mal réglé, circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, commutateur TR, commutateur TFP, ECM"]
["P1528","Gouverneur"]
["P1529","Problème de demande de pare-brise chauffant"]
["P1530","Dysfonctionnement du circuit moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, capteur TP, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1531","Défaut du capteur de température côté bas du climatiseur"]
["P1532","Basse tension du circuit du capteur de température d'évaporateur de climatisation"]
["P1533","Haute tension du circuit du capteur de température d'évaporateur de climatisation"]
["P1534","Capteur de température côté haut côté basse tension"]
["P1535","Circuit du capteur de température latérale élevée du climatiseur"]
["P1536","Surchauffe du liquide de refroidissement du moteur climatisation désactivée"]
["P1537","Basse tension du circuit de demande de climatisation"]
["P1538","Haute tension du circuit de demande de climatisation"]
["P1539","État d'embrayage de la climatisation élevé"]
["P1540","Système de climatisation haute pression"]
["P1541","Surchauffe latérale du climatiseur"]
["P1542","Système de climatisation haute pression haute température"]
["P1543","Performance du système de climatisation"]
["P1544","Condition du réfrigérant de climatisation très basse"]
["P1545","Relais d'embrayage de compresseur AlC - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais d’embrayage du compresseur AlC, ECM"]
["P1546","Circuit de retour d'embrayage de climatisation basse tension"]
["P1547","Performance du système de climatisation dégradée"]
["P1548","Circuit de recirculation de climatisation"]
["P1550","Défaut du régulateur de vitesse du moteur pas à pas"]
["P1551","Clapet d'étranglement - position du repos incorrecte","Câblage, défaut mécanique du corps de papillon, corps de papillon, ECM"]
["P1554","Circuit d'état du régulateur de vitesse - haute tension","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1555","Débit variable électronique"]
["P1558","Le servo du régulateur de vitesse indique bas"]
["P1559","Mode de gestion de l'alimentation du régulateur de vitesse"]
["P1560","Régulateur de vitesse - transmission non en route","Erreur du pilote, circuit de commutation TFP"]
["P1561","Solénoïde d'aération de croisière"]
["P1562","Solénoïde de vide de croisière"]
["P1563","Vitesse du véhicule de croisière / Différence de vitesse définie trop élevée"]
["P1564","Régulateur de vitesse - accélération trop élevée","Conditions routières glissantes"]
["P1565","Capteur de position servo de croisière"]
["P1566","Régulateur de vitesse - vitesse du moteur trop élevée","Chaussée glissante, défaillance mécanique de la transmission"]
["P1567","Régulateur de vitesse - système de commande de frein actif activé, régulateur de vitesse désactivé","Système de commande de freinage actif activé lorsque le régulateur de vitesse est activé"]
["P1568","Cruise Servo Stroke supérieur à celui commandé en croisière"]
["P1569","Cruise Servo Stroke High alors qu'il n'est pas en croisière"]
["P1570","Régulateur de vitesse - Système de contrôle de traction (TCS) actif, régulateur de vitesse désactivé","Surface de route glissante"]
["P1571","Système de contrôle de traction (TCS), circuit de demande de couple","Câblage du circuit ouvert / court-circuit vers la masse, court-circuit vers le positif, code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s), ECM"]
["P1572","Circuit actif ASR bas trop long"]
["P1573","Perte de données série ABS / TCS du TCS"]
["P1574","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - tension élevée","Câblage ABS"]
["P1575","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - Contacts de course étendus - Tension élevée","Câblage ABS"]
["P1576","Haute tension du capteur de dépression de freinage","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, ECM"]
["P1577","Capteur de vide d'assistance au freinage - basse tension","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, ECM"]
["P1578","Capteur de vide de freinage assisté - dépression faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fuite de vide, ECM"]
["P1579","Transmission décalée de NIP à O / R à angle de papillon élevé","Erreur du conducteur, câblage, interrupteur TR"]
["P1580","Circuit de déplacement de la croisière basse tension"]
["P1581","Module de commande de croisière Déplacement du circuit dans des conditions d'entrée élevées"]
["P1582","Direction du module du régulateur de vitesse Conditions d'entrée faibles"]
["P1583","Circuit de direction de croisière à volume élevé"]
["P1584","Régulateur de vitesse désactivé"]
["P1585","Régulateur de vitesse - circuit de sortie inhibée","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, fil d'alimentation, moteur / actionneur de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1586","Conditions du circuit du contacteur de frein 2 du régulateur de vitesse de croisière"]
["P1587","Valeur basse du circuit de commande d'embrayage du régulateur de vitesse"]
["P1588","Valeur élevée du circuit de commande d'embrayage du régulateur de vitesse"]
["P1599","Décrochage moteur ou quasi décrochage détecté","Code (s) de panne ECM mémorisé (e), erreur mécanique, erreur mécanique de transmission"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1601","Module de commande du moteur (ECM) - température élevée","Module ventilateur, ECM"]
["P1602","Bus de données CAN - système de freinage antiblocage (ABS) / système antipatinage (TCS)","Câblage, code (s) de panne du module de commande ABS stockés"]
["P1603","Module de détection / diagnostic de bus de données CAN (SOM)","Câblage"]
["P1604","Bus de données CAN - tableau de bord","Câblage, code (s) de panne BCM stocké (s)"]
["P1605","Bus de données CAN –NC","Câblage, code (s) de panne du système AlC stocké (s)"]
["P1606","Problème de communication série avec le périphérique 6"]
["P1607","Problème de communication série avec Devise 7"]
["P1608","Problème de communication série avec le périphérique 8"]
["P1609","Perte de données série TCS"]
["P1610","Bus de données CAN - module de commande de corps (BCM)","Câblage, code (s) de panne BCM stocké (s)"]
["P1611","Module de contrôle de suspension","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande de suspension, ECM"]
["P1612","Module de contrôle d'instrumentation","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de contrôle de l'instrumentation, ECM"]
["P1613","Module d'intégration Dash, bus de données","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers le positif, module d'intégration au tableau de bord, ECM"]
["P1614","Module d'intégration arrière, bus de données","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module d'intégration arrière, ECM"]
["P1615","Module de commande Immol; 1i1izer, bus de données","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1617","Contacteur de niveau d'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit dans le câblage, niveau d'huile moteur, ECM"]
["P1619","Circuit de réinitialisation du moniteur de durée de vie de l'huile moteur"]
["P1620","Conditions de circuit de liquide de refroidissement bas"]
["P1621","Module de commande du moteur (ECM) - performances de la mémoire","ECM"]
["P1622","Sélection de cylindre"]
["P1623","Conditions du circuit de résistance de tirage du capteur de température de fluide de transmission"]
["P1624","Fonction d'instantané client activée","Codes de panne ECM stockés"]
["P1625","PCM Flash Checksum Conditions TCM"]
["P1626","Module de contrôle d'immobilisation","Câblage, code (s) de panne BCM stocké (s)"]
["P1627","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1628","Conditions de la résistance d'extraction de la température de commande de moteur du module de commande du groupe motopropulseur"]
["P1629","Activer le signal de démarrage du système de détection du vol non reçu"]
["P1630","Module de commande du moteur (ECM), mode d'apprentissage du code d'immobilisation","Code d'immobilisation non programmé"]
["P1631","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Clé incorrecte, code antidémarrage non programmé"]
["P1632","Module de commande du moteur (ECM), signal de désactivation de carburant","Fusibles, BCM, code d'immobilisation"]
["P1633","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1634","Module de commande moteur (ECM) - tension d'alimentation de l'allumage - tension basse","Circuit ouvert de câblage, ECM"]
["P1635","Tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit A","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, capteur de position de la vanne EGR, capteur MAP, ECM"]
["P1636","Dépassement de pile PCM"]
["P1637","Alternateur 'L' terminal, dysfonctionnement du circuit","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1638","Dysfonctionnement de la borne de l'alternateur 'F'","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, ECM"]
["P1639","Tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit B","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, capteur FTP, capteur TP, ECM"]
["P1640","Module de commande du moteur, pilote de sortie 1 - tension d'alimentation élevée","Câblage, connexion lâche d'alternateur, alternateur"]
["P1641","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre, MIL, fil d'alimentation, ECM"]
["P1642","Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse court-circuit vers positif, VSS, ECM"]
["P1643","Attendre pour démarrer les conditions du circuit de commande de lampe"]
["P1644","Dysfonctionnement couple-circuit livré","Câblage du circuit ouvert / court-circuit avec le circuit de masse en positif, codes de panne ABS mémorisés, ECM"]
["P1645","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1646","Dysfonctionnement du circuit de soupape de purge de la cartouche d'évaporation (EVAP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1647","Pilote 1, ligne 7"]
["P1648","Mauvais code de sécurité du dispositif anti-vol"]
["P1650","Module de commande du moteur, pilote de sortie 2 - tension d'alimentation élevée","Câblage, connexion lâche d'alternateur, alternateur"]
["P1651","Circuit de commande de relais du ventilateur 1"]
["P1652","Module de commande de suspension - module de commande de moteur (ECM), dysfonctionnement du signal de freinage d'accélération","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le circuit de masse vers le positif, module de commande de suspension, module de commande de moteur"]
["P1653","Conditions du circuit de commande de solénoïde d'évent EGR"]
["P1654","Circuit de désactivation du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, positif, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1655","Circuit de commande du solénoïde de purge EVAP"]
["P1656","Circuit de commande d'actionneur d'arbre à cames d'admission"]
["P1657","Passer le circuit de contrôle du système de passage au rapport ascendant de 1 à 4"]
["P1658","Circuit de commande de relais d'activation du démarreur"]
["P1660","Dysfonctionnement du ou des relais du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais (s) du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1661","Conditions du circuit de contrôle MIL"]
["P1662","Témoin du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Fusible, câblage, voyant du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1663","Changer les conditions du circuit de commande de la lampe à huile"]
["P1664","Circuit de commande de lampe de saut de vitesse 1-4 Upshift"]
["P1665","Conditions du circuit de commande de l'électrovanne de ventilation EVAP"]
["P1666","Driver 3 Line 6"]
["P1667","Circuit de commande de solénoïde à inhibition inverse"]
["P1668","Dysfonctionnement du circuit de la borne de l'alternateur","Câblage, régulateur de tension, alternateur, ECM"]
["P1669","Unité ABS attendue"]
["P1670","Conditions de détection de panne du module de pilote «C» Quad"]
["P1671","Conditions de détection de panne du module de pilote «C» Quad"]
["P1672","Circuit de commande de voyant de niveau d'huile moteur bas"]
["P1673","Conditions du circuit de commande de l'électrovanne de ventilation EVAP"]
["P1674","Circuit de contrôle tachymètre"]
["P1675","Circuit de commande de l'électrovanne de ventilation EVAP"]
["P1676","Défaut du circuit de commande du solénoïde de purge du bidon EVAP"]
["P1677","Fonction antidémarrage désactivée"]
["P1678","Dysfonctionnement du circuit interne de l'ECM, sonde à oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2","ECM"]
["P1679","Echec de l'identification de l'environnement d'immobilisation"]
["P167A","ECM - dysfonctionnement du circuit interne, capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1","ECM"]
["P1680","Dysfonctionnement du module de commande du moteur (ECM)","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1682","Dysfonctionnement de la corrélation de tension entre le relais de commande de moteur et le démarreur","Câblage, fusible (s), relais CE, relais de démarreur, ECM"]
["P1683","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1684","Performance du capteur de température de mise sous tension du module de commande de transmission"]
["P1685","Module de commande de transmission sous tension, circuit de capteur de température basse"]
["P1686","Tension élevée du circuit du capteur de température d'alimentation du module de commande de transmission"]
["P1687","Driver 5 Line 7"]
["P1689","Conditions du circuit de sortie de couple délivré par le contrôle de traction"]
["P1690","Dépassement de boucle du module de commande du moteur"]
["P1691","Conditions du circuit de jauge de liquide de refroidissement"]
["P1692","Tension élevée du circuit de jauge pour liquide de refroidissement"]
["P1693","Conditions du circuit de tachymètre"]
["P1694","Tachymètre Circuit Haute Tension"]
["P1695","Conditions d'entrée faibles du circuit d'entrée sans clé à distance"]
["P1696","Conditions d'entrée élevées du circuit d'entrée sans clé à distance"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Dysfonctionnement du circuit de requête MIIL du module de commande de transmission (TCM)","Codes de panne OBO II TCM stockés"]
["P1701","Module de commande de transmission (TCM) - circuit de requête MIL","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, ECM"]
["P1705","Conditions du circuit de sortie neutre du parc"]
["P1713","Capteur / commutateur de pression de fluide de transmission"]
["P1740","Circuit de commande de couple de module de commande de transmission (TCM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, TCM, ECM"]
["P1743","Signal non valide de la position du papillon"]
["P1760","Tension d'alimentation du module de commande de transaxle interrompue"]
["P1779","Couple moteur fourni au signal du TCM"]
["P1780","Circuit du commutateur de position neutre de stationnement"]
["P1781","Circuit de signal de couple moteur"]
["P1790","Somme de contrôle du module de commande de transmission"]
["P1791","Boucle du module de commande de transmission"]
["P1792","Signal de liquide de refroidissement moteur ECM-TCM"]
["P1793","Dépassement de pile du module de commande de transmission"]
["P1795","Position du corps de papillon"]
["(Transmission)"]
["P1800","Signal de liquide de refroidissement moteur ECM-TCM"]
["P1801","Échec du commutateur de sélecteur de performance"]
["P1804","Relais de contrôle au sol"]
["P1810","Circuit du contacteur de position de soupape de pression de fluide de transmission"]
["P1811","Maximum adaptatif et décalage à long terme"]
["P1812","Surchauffe du liquide de transmission"]
["P1813","Dysfonctionnement de l'électrovanne de contrôle du couple"]
["P1814","Convertisseur de couple surchargé"]
["P1815","Dysfonctionnement du circuit du capteur de plage A / T"]
["P1816","Interrupteur de position de soupape de pression de fluide de transmission-Station / Neutre avec rapport de transmission"]
["P1817","Circuit ouvert d'interrupteur de sécurité neutre de transmission"]
["P1818","Position de la vanne de pression de fluide de transmission - Entraînement par commutation sans rapport de transmission"]
["P1819","Interrupteur de mode interne"]
["P1820","Circuit de commutateur de mode interne 'A' bas"]
["P1822","Circuit de commutateur de mode interne 'B' bas"]
["P1823","Circuit de commutateur de mode interne 'P' bas"]
["P1824","Haute tension du circuit 'P' du commutateur de mode interne"]
["P1825","Plage de mode non valide du commutateur de mode interne"]
["P1826","Niveau élevé du circuit de commutateur de mode interne"]
["P1831","Basse tension de circuit d'alimentation de solénoïde de PC"]
["P1833","Tension du circuit d'alimentation des solénoïdes A / T"]
["P1835","Circuit de commutateur de kick"]
["P1836","Kick-Down Switch Failed Open"]
["P1837","Kick-Down Switch Failed"]
["P1838","Interrupteur de mode interne 'A' du circuit haute tension"]
["P1839","Basse tension du circuit interne du commutateur «C» de mode"]
["P1840","Interrupteur de mode interne 'S' à basse tension"]
["P1841","Haute tension du circuit du commutateur 'S' interne"]
["P1842","Tension d'entrée basse du circuit de solénoïde de décalage 1-2"]
["P1843","Tension d'entrée élevée du circuit de l'électrovanne 1-2 décalage"]
["P1844","Fonctionnement intermittent du circuit 'A' du capteur / contacteur de pression de fluide de transmission"]
["P1845","Gestion de limite de couple","Autres codes de panne stockés, ECM"]
["P1847","Tension d'entrée élevée du circuit de solénoïde de 2-3 décalages"]
["P1850","Bande de frein appliquer le circuit de solénoïde"]
["P1851","Bande de freinage appliquer la performance du solénoïde"]
["P1852","La bande de freinage applique une faible tension d'entrée au solénoïde"]
["P1853","Bande de frein appliquer une tension d'entrée élevée du solénoïde"]
["P1860","Circuit électrique du solénoïde PWM TCC"]
["P1864","Conditions de défaillance électrique du solénoïde activant l'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1868","Conditions de vie du liquide de transmission"]
["P1870","Glissement du composant de transmission"]
["P1871","Rapport de réduction non défini"]
["P1873","Convertisseur de couple du circuit de commutation de température du stator d'embrayage bas"]
["P1874","Couple élevé du circuit de commutation de température du stator d'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1875","Circuit de commutation bas 4WD"]
["P1884","Circuit d'éclairage d'activation / de décalage TCC"]
["P1886","Performances du solénoïde de synchronisation de décalage de boîte-pont"]
["P1887","Circuit du contacteur de libération d'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1890","Entrée de signal de position du papillon"]
["P1891","Signal PWM du capteur de position du papillon bas"]
["P1892","Signal PWM du capteur de position du papillon haut"]
["P1893","Signal de couple moteur basse tension"]
["P1894","Signal de couple moteur haute tension"]
["P1895","Circuit de couple moteur fourni"]
["P1915","Interrupteur de mode interne début / mauvaise plage"]

{"sheet":"CHEVROLET","index":20,"n_rows":511,"n_cols":3,"rows_kept":511,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[439,0,439,2],[154,0,154,2],[75,0,75,2],[207,0,207,2],[237,0,237,2],[323,0,323,2],[422,0,422,2]]}
["Codes Chevrolet"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P0171","Système trop maigre, banque 1","Fuite d'admission / d'échappement, système AIR, capteur MAFNAF, pression de carburant / pompe, injecteur (s), HO2S"]
["P0300","Un ou plusieurs cylindres aléatoires ont été détectés","Bougie (s) d'allumage, câble (s) HT, injecteur (s), bobine (s) d'allumage, faible compression, câblage"]
["P0455","Système d'émission par évaporation (EVAP) - grande fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1011","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP), groupe 1 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1012","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP), groupe 1 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1013","Position de stationnement de l'actionneur de position d'arbre à cames d'admission, rangée 2"]
["P1014","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP), position de stationnement en position 2 incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1031","Capteurs 1 et 2 du circuit de commande du moniteur de contrôle de courant du chauffage HO2S"]
["P1032","Capteur 1 et 2 du circuit de commande de réchauffement du réchauffeur HO2S"]
["P1093","Capteur de pression de carburant sur rail (FRP), pression de carburant réelle / variable - variation du signal","Câblage, mauvaises connexions, capteur FRP"]
["P1094","Capteur de pression de carburant (FRP) - signal hors de portée","Câblage, mauvaises connexions, capteur FRP"]
["P1101","Débit d'air d'admission -incorrect","Câblage, défaillance mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression barométrique (BARO), capteur de température de l'air d'admission (IAT), capteur de pression absolue du manifold (MAP), capteur de débit d'air massique (MAF), commutateur de position du papillon (TP)"]
["P1105","Circuit du capteur de vide secondaire"]
["P1106","Tension du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit sur positif, connexions mineures"]
["P1107","Tension du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) basse, intermittente","Court-circuit de câblage à la terre, mauvaises connexions"]
["P1108","Tension élevée du capteur de la pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la tension, capteur de pression absolue du manifold (MAP), vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR), système d'échappement restreint, ECM"]
["P1109","Système de papillon secondaire"]
["P1111","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, connexions mineures"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension faible, intermittente","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1113","Circuit de commande du solénoïde de commutation de résonance d'admission"]
["P1114","Tension du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) faible, intermittente","Court-circuit de câblage à la terre, mauvaises connexions"]
["P1115","Tension du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1116","Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1117","Signal de température du liquide de refroidissement hors plage bas"]
["P1118","Température du liquide de refroidissement du moteur Signal hors gamme haut"]
["P1119","Signal de température du liquide de refroidissement hors de la rage"]
["P1120","Capteur de position du moteur de papillon 1 -fonctionnement","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1121","Capteur de position de papillon (TP) - tension élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1122","Capteur de position du papillon (TP) - tension basse, intermittente","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, mauvaises connexions"]
["P1125","Dysfonctionnement du signal du capteur 1/2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1130","Variance faible du circuit HO2S, rangée 1 capteur 1"]
["P1131","Variance faible du circuit HO2S, banque 1, capteur 2"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, circuit de signal de la banque 1 en court-circuit avec le circuit de chauffage","Câblage, H02S, ECM"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 commutation insuffisante","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - réponse lente","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1135","Capteur 1 de la rangée 1 de HO2S Lean Mean 1"]
["P1136","HO2S Rich Mean, Banque 1, Capteur 1"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, tension basse de la banque 1","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, tension maximum de la banque 1","Câblage, H02S"]
["P1139","Commutation insuffisante de HO2S, banque 1, capteur 2"]
["P1140","Rapport de temps de transition HO2S, rangée 1 capteur 2"]
["P1141","Circuit de commande de chauffage HO2S, rangée 1 capteur 2"]
["P1143","Capteur 3 de la banque 1 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1144","Capteur 3 de la banque 1 d'HO2S, riche ou haute tension"]
["P1145","Compte croisé d'HO2S, banque 1, capteur 3"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, circuit de signal de la banque 2 en court-circuit avec le circuit de chauffage","Câblage, H02S, ECM"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2: commutation insuffisante","Câblage, résistance de capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H025"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 2","Câblage, résistance de capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H025"]
["P1155","Capteur 1 de la rangée 2 moyenne de HO2S Lean"]
["P1156","HO2S Rich Average, banque 2, capteur 1"]
["P1157","Capteur 2 de la banque 2 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1158","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - pas de commutation, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1159","Compte croisé d'HO2S, banque 2, capteur 2"]
["P1161","Circuit de commande de chauffage HO2S, rangée 2 capteur 2"]
["P1163","Capteur 3 de la banque 2 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1164","Capteur 3 de la banque 2 de HO2S, riche ou haute tension"]
["P1165","Compte croisé d'HO2S, banque 2, capteur 3"]
["P1166","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, tension basse de la banque 1","Câblage, système d'échappement qui fuit, H025"]
["P1170","Banque à banque carburant TrimOffset"]
["P1171","Système de carburant - nettoyer pendant l'accélération","Filtre à carburant, pompe à carburant, H02S, injecteurs"]
["P1172","Capteurs de niveau de carburant, sensorno primaire et secondaire, changement de niveau de carburant lors du transfert de carburant du réservoir secondaire au réservoir principal","Câblage, relais de pompe à carburant, pompe à carburant secondaire, capteurs de niveau de carburant, ECM"]
["P1174","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, variation du mélange de la banque 1 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1175","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, variation de mélange de la banque 2 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1182","Dysfonctionnement du capteur de pression de suralimentation du compresseur","Câblage, fuite / obstruction d'admission / d'échappement, capteur de pression de suralimentation SC, soupape de dérivation SC, capteur BARO, capteur IAT, capteur MAP, capteur MAF, ECM"]
["P1183","Le capteur de pression de suralimentation du compresseur (SC) augmente la tension","Câblage, capteur de pression de suralimentation SC, ECM"]
["P1184","Surpression du capteur de pression de suralimentation du compresseur (SC)","Câblage, capteur de pression de suralimentation SC, ECM"]
["P1185","Circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1186","Performances du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1187","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - tension faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, capteur EOT, ECM"]
["P1188","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - tension élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur EOT, ECM"]
["P1189","Dysfonctionnement du circuit du contacteur de témoin d'huile de moteur","Câblage, contacteur de lampe témoin de pression d'huile moteur"]
["P1190","Fuite de vide moteur"]
["P1191","Système de collecteur d'admission, fuite d'air","Raccords de tuyaux de tuyau d'admission, système EGR, ECM"]
[" (dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Dysfonctionnement des circuits d'injection","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, injecteurs, ECM"]
["P1201","Plage / rendement du circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1202","Fréquence de circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1203","Fréquence du circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1211","Flux intermittent élevé du circuit d'air massique"]
["P1212","Débit d'air massique bas intermittent"]
["P1214","Décalage temporisé de la pompe d'injection"]
["P1215","Conditions du circuit de la génératrice"]
["P1216","Temps de réponse du solénoïde de carburant dans des conditions trop courtes"]
["P1217","Temps de réponse du solénoïde de carburant trop long"]
["P1218","Circuit d'étalonnage de pompe d'injection"]
["P1219","Tension de référence du capteur de position du papillon"]
["P1220","Dysfonctionnement du capteur de position du moteur de papillon 2","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1221","Capteur de position du moteur de papillon 1/2 - variation du signal","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1222","Contrôle des injecteurs, moniteur de circuit - dysfonctionnement","Injecteur, câblage"]
["P1223","Dysfonctionnement de l'injecteur 1","Câblage, injecteur, FICM"]
["P1224","Dysfonctionnement de l'injecteur 1","Câblage, injecteur, ECM"]
["P1225","Cylindre 2 du circuit d'injection intermittent"]
["P1226","Dysfonctionnement de l'injecteur 2","Câblage, injecteur, FICM"]
["P1227","Dysfonctionnement de l'injecteur 2","Câblage, injecteur, ECM"]
["P1228","Cylindre 3 du circuit d'injection intermittent"]
["P1229","Dysfonctionnement de l'injecteur à 3 circuits","Câblage, injecteur, FICM"]
["P122A","Dysfonctionnement de l'injecteur à 3 circuits","Câblage, injecteur, ECM"]
["P1231","Cylindre 4 du circuit d'injection intermittent"]
["P1232","Dysfonctionnement de l'injecteur 4","Câblage, injecteur, FICM"]
["P1233","Dysfonctionnement de l'injecteur 4","Câblage, injecteur, ECM"]
["P1234","Cylindre 5 du circuit d'injection intermittent"]
["P1235","Dysfonctionnement de l'injecteur 5","Câblage, injecteur, FICM"]
["P1236","Dysfonctionnement de l'injecteur 5","Câblage, injecteur, ECM"]
["P1237","Cylindre 6 du circuit d'injection intermittent"]
["P1238","Dysfonctionnement de l'injecteur 6","Câblage, injecteur, FICM"]
["P1239","Dysfonctionnement de l'injecteur 6","Câblage, injecteur, ECM"]
["P1240","Cylindre 7 du circuit d'injection intermittent"]
["P1241","Dysfonctionnement de l'injecteur 7","Câblage, injecteur, FICM"]
["P1242","Dysfonctionnement de l'injecteur 7","Câblage, injecteur, ECM"]
["P1243","Cylindre 8 du circuit d'injection intermittent"]
["P1244","Dysfonctionnement de l'injecteur 8","Câblage, injecteur, FICM"]
["P1245","Soupape de commutation de plénum d'admission"]
["P1247","Dysfonctionnement de l'injecteur 8","Câblage, injecteur, ECM"]
["P1248","Circuit de commande de tension positive de l'injecteur 1 en court-circuit avec le circuit de commande"]
["P1249","Le circuit de commande de tension positive de l'injecteur 2 est en court-circuit avec le circuit de commande"]
["P1250","Collecteur d'admission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, résistance de la tubulure d'admission, relais de la résistance de la tubulure d'admission"]
["P1255","Module de commande de pompe à carburant - surchauffe du conducteur","Module de commande de pompe à carburant"]
["P1257","Système de suralimentation Overboost"]
["P1258","Surchauffe du moteur","Système de refroidissement, capteur ECT"]
["P1260","Conditions du circuit de commande du relais de vitesse de pompe à carburant"]
["P1261","Injecteurs 1, 4, 6 et 7 - haute tension","Câblage, injecteur (s), ECM, FICM"]
["P1262","Injecteurs 2, 3, 5 et 8 - haute tension","Câblage, injecteur (s), ECM, FICM"]
["P1270","Module de commande du moteur (ECM), dysfonctionnement du processus du signal du capteur APP-analogique / numérique","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1271","Capteur de position 1/2 de la pédale d'accélérateur (APP) variation du signal 1/2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1272","Capteur de position 2/3 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1273","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) 1/3 - variation de signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1274","Les injecteurs ne sont pas câblés correctement"]
["P1275","Capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur (APP) 1","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1276","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) 1",". Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1277","Capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur (APP) 1, tension basse","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1278","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) 1voltage haut","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1280","Dysfonctionnement du circuit du capteur 2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1281","Capteur de position 2 de la pédale d'accélérateur (APP) 2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1282","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) 2voltage bas","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1283","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) 2voltage haut","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1285","Capteur de position 3 de la pédale d'accélérateur (APP) 3","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1286","Capteur de position 3 de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1287","Capteur de position de pédale d'accélérateur 3 circuit basse tension"]
["P1288","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) 3voltage haut","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1293","Module de contrôle d'injection de carburant - groupe de dysfonctionnement du circuit 1","Module de contrôle d'injection de carburant"]
["P1294","Module de contrôle d'injection de carburant - groupe de dysfonctionnement du circuit 2","Module de contrôle d'injection de carburant"]
["P1295","Module de contrôle d'injection de carburant - groupe de dysfonctionnement du circuit 1","Module de contrôle d'injection de carburant"]
["P1296","Module de contrôle d'injection de carburant - groupe de dysfonctionnement du circuit 2","Module de contrôle d'injection de carburant"]
["P129D","Contacteur d'allumage circu it 1 -low voltage","Câblage, module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPMC), relais de module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPCM)"]
["P129F","Signal de vitesse de la pompe à carburant - incorrect","Câblage, module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPMC), relais de module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPCM)"]
["P12A1","Circuit de vitesse de la pompe à carburant - cycle de travail élevé","Câblage, module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPMC), relais de module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPCM)"]
["P12A2","Circuit de vitesse de pompe à carburant","Câblage, module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPMC), relais de module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPCM)"]
["P12A4","Pompe à carburant permettant la tension du circuit - faible","Câblage, module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPMC), relais de module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPCM)"]
["P12A5","Pompe à carburant permettant circuit tension -high","Câblage, module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPMC), relais de module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPCM)"]
["P12A6","Performance de circuit de validation de la pompe à carburant","Câblage, module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPMC), relais de module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPCM)"]
["P12A7","Phase UVW de la pompe à carburant","Câblage, relais du module de contrôle du débit de la pompe à carburant (FPCM)"]
["P12AO","Circuit de vitesse de la pompe à carburant","Câblage, module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPMC), relais de module de contrôle de débit de pompe à carburant (FPCM)"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Dysfonctionnement du circuit de rétroaction de la bobine d’allumage 1","Câblage, bobine d'allumage 1, ECM"]
["P1305","Bobine d'allumage 2mode de fonctionnement du circuit de commande","Câblage, bobine d'allumage 2, ECM"]
["P1310","Bobine d'allumage 3mode de fonctionnement du circuit de commande","Câblage, bobine d'allumage 3, ECM"]
["P1315","Bobine d'allumage 4mode de fonctionnement du circuit de commande","Câblage, bobine d'allumage 4, ECM"]
["P1320","Circuit de référence du module IC 4X intermittent sans impulsions"]
["P1321","Ligne de faille du système d'allumage électronique"]
["P1322","Système d'assurance-emploi ou contrôle de l'allumage supplémentaire ou manquant"]
["P1323","Circuit de référence IC 24X basse fréquence"]
["P1324","Manivelle trop basse"]
["P1335","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur CKP, ECM"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - Variation non apprise","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P1345","Corrélation de position de vilebrequin (CKP) et de position d'arbre à cames (CMP)","Capteur CKP, alignement distributeur / arbre à cames, défaut mécanique"]
["P1346","Actionneur de position d'arbre à cames - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique, actionneur de position d'arbre à cames, ECM"]
["P1349","Actionneur de position d'arbre à cames - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique, actionneur de position d'arbre à cames, ECM"]
["P1350","Système de contrôle de l'allumage, fonction du circuit du moniteur de contournement","Câblage, mauvaises connexions, ICM, ECM"]
["P1351","Système de contrôle d'allumage, bobine haute tension","Circuit ouvert de câblage, ICM, ECM"]
["P1352","Système de contrôle d'allumage, tension de circuit de dérivation élevée","Circuit ouvert de câblage, ICM, ECM"]
["P1353","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage - tension élevée du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1354","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 4"]
["P1355","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 5"]
["P1356","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 6"]
["P1357","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 7"]
["P1358","Sortie du module de commande d'allumage haute / impulsion détectée lors de la mise à la terre du cylindre 8"]
["P1359","Groupe de circuits de commande d'allumage 1"]
["P1360","Groupe de circuits de commande d'allumage 2"]
["P1361","Système de contrôle de l'allumage, circuit de contrôle de l'allumage (CI) - tension faible","Câblage, court-circuit au positif / à la masse, mauvaises connexions, ICM, ECM"]
["P1362","Commande d'allumage, circuit de dérivation - tension basse","Court-circuit de câblage vers positif / masse, ICM, ECM"]
["P1363","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage à tension de circuit inférieure de 3","Court-circuit de câblage à la masse / positif, court-circuit du circuit de dérivation à la masse, ICM, ECM"]
["P1364","Le cylindre de commande d'allumage 4 ne bascule pas après l'activation"]
["P1365","Le cylindre de commande d'allumage 5 ne bascule pas après l'activation"]
["P1366","Le cylindre de commande d'allumage 6 ne bascule pas après l'activation"]
["P1367","Le cylindre de commande d'allumage 7 ne bascule pas après l'activation"]
["P1368","Le cylindre de commande d'allumage 8 ne bascule pas après l'activation"]
["P1370","Circuit de référence 4X du module de commande d'allumage trop d'impulsions"]
["P1371","Signal de référence de commande d'allumage. résolution basse / haute - perte de signal faible","Câblage lCM"]
["P1372","Conditions de corrélation AB du capteur de position de vilebrequin"]
["P1374","Capteur de position de vilebrequin (CKP), variation signal-fréquence haute-basse résolution","Câblage, câblage acheminé à proximité des câbles de bougie, des bobines d’allumage arCing / tracking, ICM, ECM"]
["P1375","Circuit de référence IC 24X haute tension"]
["P1376","Circuit de masse d'allumage"]
["P1377","Module de commande d'allumage Cam Ref Pulse À 4X Ref Pulse Incorrect"]
["P1380","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS), signal de chaussée non-agitée au module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Code (s) de panne ABS stocké"]
["P1381","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS), signal de chaussée non-agencée au module de commande du moteur (ECM) - pas de communication","Câblage, mauvaises connexions, ABS"]
["P1390","Capteur de vitesse de roue 1 Circuit de capteur G"]
["P1391","Dysfonctionnement du capteur de route rugueuse","Câblage, capteur de route brute, ECM"]
["P1392","Capteur de route rugueuse - tension basse","Câblage, capteur de route brute, ECM"]
["P1393","Capteur de route rugueuse - tension élevée","Câblage, capteur de route brute, ECM"]
["P1394","Fonctionnement intermittent du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1395","Capteur de vitesse de roue 2 Circuit de capteur G"]
["P1396","Dysfonctionnement du capteur de route rugueuse","Câblage, capteur de route accidentée, capteur de vitesse de roue, ECM"]
["P1397","Dysfonctionnement du capteur de route rugueuse","Câblage, capteur de route accidentée, capteur de vitesse de roue, module de commande ABS"]
["P1398","Tension élevée du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 2"]
["P1399","Fonctionnement intermittent du circuit de capteur G de capteur de vitesse de roue 2"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de contrôle de la marche à vide (ISC), contrôle de l'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S"]
["P1403","Dysfonctionnement du circuit 1 du solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1404","La soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) ne se ferme pas complètement","Câblage, mauvaises connexions, capteur de position de vanne EGR, solénoïde EGR"]
["P1405","Dysfonctionnement du circuit 3 du solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1406","Performances de la gamme de capteurs de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne EGR serrée / collante, capteur de position de la vanne EGR"]
["P1407","Intrusion d'air EGR dans l'alimentation d'échappement de la vanne EGR"]
["P1408","Plage de tension de sortie du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage, mauvaises connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1409","Fuite du système de vide EGR"]
["P1410","Dysfonctionnement du circuit de soupape de purge du canister à émission par évaporation (EVAP)","Câblage, mauvaises connexions, vanne de ventilation EVAP à cartouche, ECM"]
["P1415","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 1","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne AIR"]
["P1416","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 2","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne AIR"]
["P1418","Valeur élevée du circuit de commande du relais 'A' du système d'injection d'air secondaire"]
["P1420","Basse tension du circuit du contacteur de basse pression d'air d'admission"]
["P1421","Haute tension du circuit du contacteur de basse pression d'air d'admission"]
["P1423","Haute tension du circuit du contacteur haute pression d'air d'admission"]
["P1431","Capteur de niveau de carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de niveau de carburant"]
["P1432","Capteur de niveau de carburant basse tension","Circuit de câblage ouvert, capteur de niveau de carburant"]
["P1433","Capteur de niveau de carburant - tension élevée","Court-circuit de câblage vers le positif, capteur de niveau de carburant"]
["P1441","Système d'émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP"]
["P1442","Interrupteur à vide du système à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Flexibles bloqués, fuite, câblage, cartouche EVAP, ECM"]
["P1448","Fréquence de régénération du filtre à particules diesel (FAP) trop faible","Flexibles bloqués - fuites, échappement, capteur de pression d'échappement"]
["P1450","Capteur de pression barométrique (BARO) - tension en dehors de la plage","Câblage, capteur BARO, ECM"]
["P1451","Plage de performance du capteur de pression barométrique (BARO)","Câblage, mauvaises connexions, capteur BARO, ECM"]
["P1460","Système de contrôle du ventilateur"]
["P1480","Valeur élevée du circuit de commande du ventilateur 1"]
["P1481","Signal de vitesse du ventilateur de refroidissement perdu"]
["P1482","Etat du circuit du ventilateur de refroidissement"]
["P1483","Système de refroidissement du moteur","Système de refroidissement, capteur ECT, capteur IAT"]
["P1484","Dysfonctionnement du signal de régime du ventilateur de refroidissement"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Contacteur d’allumage, signal de démarrage / tension du système - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1501","Conditions de défaillance du système de dissuasion de vol"]
["P1502","Signal d'activation de carburant dissuasif contre le vol non reçu"]
["P1503","Signal d'activation de carburant dissuasif antivol non correct"]
["P1504","Module de contrôle du moteur (ECM). signal de sortie du capteur de vitesse du véhicule (VSS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, ABS, ECM"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - bas régime","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit vers positif, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant"]
["P1509","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - régime élevé","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit vers positif, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant"]
["P1510","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation KAM - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1511","Performances du système de sauvegarde du système de commande des gaz"]
["P1512","Unité de commande du papillon - variation du signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1514","Unité de commande du papillon, débit d'air d'admission - excessive","Unité de commande du papillon, capteur MAP, signal du capteur CMP, ECM"]
["P1515","Commande d'accélérateur / position actuelle de l'accélérateur - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1516","Commande du papillon / variation du signal de position réelle du papillon","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1517","Module de commande du papillon - dysfonctionnement","Module de commande d'accélérateur"]
["P1518","Contrôle des gaz. module / module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande du papillon, ECM"]
["P1519","Capteur de position du moteur de papillon 1 - dysfonctionnement du signal","Module de commande d'accélérateur"]
["P1520","Défaut -circuit du commutateur de position de stationnement / neutre (PNP)","Court-circuit de câblage à la terre, commutateur PNP mal réglé"]
["P1521","Transmission engagée à un angle de papillon élevé"]
["P1522","Park / Neutral to Drive / Reverse à haut régime"]
["P1523","Unité de commande du papillon, position papillon fermée - performance","Limitation du mouvement du papillon, boîtier de commande du papillon"]
["P1524","Performance du papillon fermé"]
["P1525","Entretien du corps de papillon requis"]
["P1526","Position minimale du papillon des conditions non apprises"]
["P1527","Capteur de position du papillon appris Le papillon des gaz fermé est hors de portée"]
["P1528","Gouverneur"]
["P1529","Problème de demande de pare-brise chauffant"]
["P1530","Capteur de pression de réfrigérant pour climatiseur / interrupteur -fonctionnement en circuit","Câblage, capteur / commutateur de pression de réfrigérant A / C, ECM"]
["P1531","Capteur de pression de réfrigérant A / C - tension basse","Charge de réfrigérant incorrecte, câblage, capteur de pression de réfrigérant A / C, ECM"]
["P1532","Capteur de température du réfrigérant AlC - tension faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, sonde de température du réfrigérant AlC, ECM"]
["P1533","Capteur de température du réfrigérant AlC - tension élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, sonde de température du réfrigérant AlC, ECM"]
["P1534","Capteur de température côté haut côté basse tension"]
["P1535","Circuit du capteur de température latérale élevée du climatiseur"]
["P1536","Surchauffe du liquide de refroidissement du moteur climatisation désactivée"]
["P1537","Basse tension du circuit de demande de climatisation"]
["P1538","Haute tension du circuit de demande de climatisation"]
["P1539","Relais d'embrayage de compresseur AlC - tension élevée","Câblage, relais d'embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1540","Système de climatisation haute pression"]
["P1541","Surchauffe latérale du climatiseur"]
["P1542","Système de climatisation haute pression haute température"]
["P1543","Système AlC - performance","Réfrigérant bas, câblage, capteur de pression du réfrigérant AlC, capteur de température de l'évaporateur AlC, ECM"]
["P1544","Condition du réfrigérant de climatisation très basse"]
["P1545","Relais d'embrayage de compresseur AlC - tension basse","Câblage, relais d'embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1546","Relais d'embrayage de compresseur de climatisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais d'embrayage de compresseur A / C, ECM"]
["P1547","Performance du système de climatisation dégradée"]
["P1548","Circuit de recirculation de climatisation"]
["P154A","Réchauffeur d'air d'admission - circuit de rétroaction","Câblage, module de commande de bougie de préchauffage, réchauffeur d'air d'admission"]
["P154B","Circuit de signal de tension du réchauffeur d'air d'admission","Câblage, module de commande de bougie de préchauffage, réchauffeur d'air d'admission"]
["P154C","Circuit de signal de courant de réchauffeur d'air d'admission","Câblage, module de commande de bougie de préchauffage, réchauffeur d'air d'admission"]
["P154D","Réchauffeur d'air d'admission - circuit de signal de température","Câblage, module de commande de bougie de préchauffage, réchauffeur d'air d'admission"]
["P1550","Régulateur de vitesse, moteur-actionneur de circuit","Câblage, mauvaises connexions, moteur / actionneur du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1551","Clapet d'étranglement - position du repos incorrecte","Câblage, défaut mécanique du corps de papillon, corps du papillon, ECM,"]
["P1554","Circuit d'état du régulateur de vitesse - haute tension","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1555","Débit variable électronique"]
["P1558","Régulateur de vitesse - faible performance","Câblage, mauvaises connexions, coincement du câble d'accélérateur, interférences électriques"]
["P1559","Mode de gestion de l'alimentation du régulateur de vitesse"]
["P1560","Transaxle pas dans le régulateur de vitesse d'entraînement désactivé"]
["P1561","Régulateur de vitesse, dysfonctionnement du solénoïde d'aération et du circuit","Câblage électrovanne"]
["P1562","Régulateur de vitesse, dysfonctionnement solénoïde à vide-circuit","Câblage électrovanne"]
["P1563","Vitesse du véhicule de croisière / Différence de vitesse définie trop élevée"]
["P1564","Accélération du véhicule du système de régulation de vitesse trop élevée"]
["P1565","Capteur de position du régulateur de vitesse - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, capteur de position d'asservissement"]
["P1566","Régulateur de vitesse du moteur trop élevé"]
["P1567","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, commutateur principal du régulateur de vitesse"]
["P1568","Régulateur de vitesse - rendement élevé","Câblage, mauvaises connexions, coincement du câble d'accélérateur"]
["P1569","Cruise Servo Stroke High alors qu'il n'est pas en croisière"]
["P1570","Régulateur de vitesse Contrôle de traction actif"]
["P1571","Système de contrôle de traction (TCS), signal de demande de couple - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, ABSITCS"]
["P1572","Système de contrôle de traction (TCS). signal actif - dysfonctionnement","Câblage à la terre, ABSITCS, ECM"]
["P1573","Module de commande du moteur (ECM), communication du système de freinage antiblocage (ASS) / du système de contrôle de la traction (TCS) - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, module de commande ABS, ECM"]
["P1574","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP), tension élevée","Câblage ABS"]
["P1575","Position de la pédale de frein (BPP). contacts à course étendue - tension élevée","Câblage ABS"]
["P1576","Haute tension du circuit du capteur de dépression du servofrein"]
["P1577","Entrée basse du circuit du capteur de dépression du servofrein"]
["P1578","Vide du circuit du capteur de dépression du servofrein"]
["P1579","P / N vers D / R à angle de papillon élevé - Mode de réduction de puissance actif"]
["P1580","Circuit de déplacement de la croisière basse tension"]
["P1581","Module de commande de croisière Déplacement du circuit dans des conditions d'entrée élevées"]
["P1582","Direction du module du régulateur de vitesse Conditions d'entrée faibles"]
["P1583","Direction de croisière CircuitHaute tension"]
["P1584","Régulateur de vitesse désactivé"]
["P1585","Régulateur de vitesse, circuit de sortie inhibé","Câblage, mauvaises connexions, moteur / actionneur du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1586","Système de contrôle de croisière. commutateur de frein 2 dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, commutateur BPP"]
["P1587","Valeur basse du circuit de commande d'embrayage du régulateur de vitesse"]
["P1588","Valeur élevée du circuit de commande d'embrayage du régulateur de vitesse"]
["P1599","Régulateur de vitesse - la gestion du moteur a fonctionné en mode à puissance limitée","Câble d'accélérateur collant, soupape de desserrage du frein, actionneur de régulateur de vitesse, interface électrique"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1601","Bus de données CAN, ECM / ASSITCS / module de contrôle d'instrumentation / module de contrôle de diagnostic perte de communication","Câblage, mauvaises connexions, ECM, ABSITCS, module de contrôle de diagnostic, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1602","Bus de données CAN - système de freinage antiblocage (ASS) / système antipatinage (TCS)","Câblage, code (s) de panne du module de commande ABSITCS stockés"]
["P1603","Perte de détection Conditions du mode diagnostic"]
["P1604","Bus de données CAN - tableau de bord","Câblage, code (s) de panne BCM stocké (s)"]
["P1605","Bus de données CAN -A / C","Câblage, code (s) de panne du système de climatisation stockés"]
["P1606","Problème de communication série avec le périphérique 6"]
["P1607","Problème de communication série avec le périphérique 7"]
["P1608","Problème de communication série avec le périphérique 8"]
["P1609","Perte de données série TCS"]
["P160C","Informations d'étalonnage du moteur du module de commande de bougie de préchauffage - non programmées","Programme débit d'injection de carburant"]
["P1610","Bus de données CAN - module de commande de corps (SCM)","Câblage, code (s) de panne SCM stocké (s)"]
["P1611","Perte des conditions de données en série avec amortissement variable en temps réel continu"]
["P1612","Perte de données série IPM"]
["P1613","Perte de données série DIM"]
["P1614","Perte de données série RIM"]
["P1615","Perte de données série VTD"]
["P1617","Circuit du contacteur de niveau d'huile moteur"]
["P1619","Circuit de réinitialisation du moniteur de durée de vie de l'huile moteur"]
["P161B","Module de commande de moteur de papillon - performance","ECM, transmission, compresseur AlC, tuyau du capteur de pression absolue (MAP) du collecteur"]
["P1620","Conditions de circuit de liquide de refroidissement bas"]
["P1621","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1622","Sélection de cylindre"]
["P1623","Module de commande du moteur (ECM), fonction PROM","Mauvaises connexions, programmation incorrecte, ECM"]
["P1624","Performances de la mémoire du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1625","PCM Flash Checksum Conditions TCM"]
["P1626","Signal de perte de validation du carburant activé par le module de commande du moteur (ECM)","Câblage, mauvaises connexions, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1627","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1628","Conditions de la résistance d'extraction de la température de commande de moteur du module de commande du groupe motopropulseur"]
["P1629","Signal d'activation de carburant du module de commande du moteur (ECM) non reçu","Clé de contact incorrecte, câblage, mauvaises connexions, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1630","Module de contrôle du moteur (ECM). Mode d'immobilisation du code d'immobilisation","Programmation du code d'immobilisation de l'ECM non terminée"]
["P1631","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Clé incorrecte, code antidémarrage non programmé"]
["P1632","Signal de désactivation du carburant reçu par le module de commande du moteur (ECM)","Fusibles, BCM, code d'immobilisation"]
["P1633","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1634","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1635","Module de contrôle du moteur (ECM). tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, capteur TP, capteur MAP, capteur de position de la vanne EGR, capteur FTP, ECM"]
["P1636","Dépassement de pile PCM"]
["P1637","Témoin d'alternateur. signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["P1638","Dysfonctionnement de la borne de l'alternateur 'F'","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, ECM"]
["P1639","Module de contrôle du moteur (ECM). tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage. mauvaises connexions, capteur de pression de réfrigérant A / C. Capteur FTP. ECM"]
["P1640","Module de commande de moteur, pilote de sortie 1 - alimentation haute tension haute","Câblage, connexion lâche d'alternateur, alternateur"]
["P1641","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, MIL, ECM"]
["P1642","Dysfonctionnement du circuit de relais de pompe d'injection d'air secondaire (AIR)","Câblage, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1643","Lampe d'avertissement de bougie de préchauffage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, voyant d'avertissement de bougie de préchauffage, ECM"]
["P1644","Système de contrôle de traction (TCS). signal de couple délivré - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1645","Circuit de commande de solénoïde d'évent à émission par évaporation"]
["P1646","Circuit de sortie du solénoïde EVAP Vent"]
["P1647","Pilote 1, ligne 7"]
["P1648","Mauvais code de sécurité du dispositif anti-vol"]
["P1650","Module de commande du moteur, pilote de sortie 2 - tension d'alimentation élevée","Câblage, connexion lâche d'alternateur, alternateur"]
["P1651","Dysfonctionnement du relais 1 du circuit de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1652","Dysfonctionnement du circuit 2 du relais de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage, relais (s) du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1653","Témoin de niveau «bas» du niveau d'huile moteur, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit dans le câblage, niveau d'huile moteur, ECM"]
["P1654","Relais d'embrayage de compresseur de climatisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais d’embrayage de compresseur A / C, ECM"]
["P1655","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1656","Actionneur de position d'arbre à cames - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, actionneur de position d'arbre à cames, ECM"]
["P1657","Sauter le dysfonctionnement du solénoïde de décalage -circuit","Câblage, solénoïde de saut de vitesse, ECM"]
["P1658","Module de commande d'injecteur de carburant (FICM)","FICM"]
["P1660","Module de commande du moteur, pilote de sortie 3 - tension d'alimentation élevée","Câblage, connexion lâche d'alternateur, alternateur"]
["P1661","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, MIL, ECM"]
["P1662","Régulateur de vitesse, inhiber le dysfonctionnement du circuit de sortie","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, moteur / actionneur de régulateur de vitesse, module de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1663","Témoin d'alternateur, signal de commande -fonctionnement","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["P1664","Témoin de changement de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, témoin de saut de vitesse, ECM"]
["P1665","Soupape de mise à l'air évaporative à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1666","Driver 3 Line 6"]
["P1667","Inhibition inverse du dysfonctionnement du solénoïde et du circuit","Câblage, solénoïde anti-inversion, ECM"]
["P1668","Dysfonctionnement du circuit de la borne de l'alternateur","Câblage, régulateur de tension, alternateur, ECM"]
["P1669","Unité ABS attendue"]
["P166B","Réchauffeur d'air d'admission - au-dessus de la température","Réchauffeur d'air d'admission"]
["P166C","Résistance du réchauffeur d'air d'admission","Réchauffeur d'air d'admission"]
["P1670","ECM - dysfonctionnement du circuit interne, bobine d'allumage","ECM"]
["P1671","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, MIL, ECM"]
["P1672","Témoin de niveau «bas» du niveau d'huile moteur, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit dans le câblage, niveau d'huile moteur, ECM"]
["P1673","Lampe chauffante 'chaude' du liquide de refroidissement du moteur, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage, tableau de bord, système de refroidissement, ECM"]
["P1674","Dysfonctionnement du tachymètre et du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse, court-circuit vers le positif, tableau de bord, ECM"]
["P1675","Soupape de mise à l'air évaporative à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, vanne de ventilation EVAP à cartouche, ECM"]
["P1676","Vannes de purge du canister à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1677","Fonction antidémarrage désactivée"]
["P1678","L'identification du groupe motopropulseur de l'immobilisation a échoué"]
["P1679","Echec de l'identification de l'environnement d'immobilisation"]
["P167A","ECM - dysfonctionnement du circuit interne, capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1","ECM"]
["P1680","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1682","Module de commande du moteur (ECM) - variation de l'alimentation électrique","Câblage, relais CE, relais de démarreur, ECM"]
["P1683","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1684","Performance du capteur de température de mise sous tension du module de commande de transmission"]
["P1685","Module de commande de transmission sous tension, circuit de capteur de température basse"]
["P1686","Tension élevée du circuit du capteur de température d'alimentation du module de commande de transmission"]
["P1687","Module de commande d'injecteur de carburant (FICM) - bloqué","ECM, FICM"]
["P1689","Système de contrôle de traction (TCS), signal de couple délivré - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1690","Dépassement de boucle du module de commande du moteur"]
["P1691","Conditions du circuit de jauge de liquide de refroidissement"]
["P1692","Tension élevée du circuit de jauge pour liquide de refroidissement"]
["P1693","Conditions du circuit de tachymètre"]
["P1694","Tachymètre Circuit Haute Tension"]
["P1695","Conditions d'entrée faibles du circuit d'entrée sans clé à distance"]
["P1696","Conditions d'entrée élevées du circuit d'entrée sans clé à distance"]
["P16F3","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["(Transmission)"]
["P1700","Dysfonctionnement du circuit de requête MIIL du module de commande de transmission (TCM)","Codes de panne OBO II TCM stockés"]
["P1701","Circuit de demande MIL de transmission"]
["P1705","Conditions du circuit de sortie neutre du parc"]
["P1713","Capteur / commutateur de pression de fluide de transmission"]
["P1719","Le module de commande de transmission (TCM) détecte les variations excessives entre les capteurs de vitesse d'arbre d'entrée / de sortie de transmission","Niveau de liquide de transmission, pression de ligne, coincé / collé SS"]
["P1740","Système de contrôle de vitesse, désactivation de la surmultiplication du signal - tension faible","Câblage à la terre, ECM"]
["P1743","Signal non valide de la position du papillon"]
["P1760","Tension d'alimentation du module de commande de transaxle interrompue"]
["P1779","Module de commande du moteur (ECM), signal de réduction du couple via le bus de données CAN (Controller Area Network) - hors plage","Câblage, TCM, ECM"]
["P1780","Module de commande du moteur (ECM), bus de données du réseau de zone de contrôleur (CAN) - communication perdue avec le module de commande de transmission (TCM)","Câblage, ECM"]
["P1781","Module de commande du moteur (ECM), signal de réduction de couple en dehors de la plage","Câblage, TCM, ECM"]
["P1790","Somme de contrôle du module de commande de transmission"]
["P1791","Module de commande du moteur (ECM), signal du capteur de position de la pédale d'accélérateur (APP) via le bus de données CAN (réseau de zone de commande) - hors plage","Câblage, capteur APP, TCM, ECM"]
["P1792","Module de commande du moteur (ECM), signal du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) via le bus de données CAN (réseau de zone de commande) - hors plage","Câblage, ECT, TCM, ECM"]
["P1793","Dépassement de pile du module de commande de transmission"]
["P1795","Position du corps de papillon"]
[" (Transmission)"]
["P1800","Signal de liquide de refroidissement moteur ECM-TCM"]
["P1801","Échec du commutateur de sélecteur de performance"]
["P1804","Relais de contrôle au sol"]
["P1810","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) position de la vanne manuelle","Niveau de liquide bas, câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, ECMITCM"]
["P1811","Temps de décalage trop long - limite d'adaptation atteinte","Niveau de liquide bas, défaut mécanique de transmission"]
["P1812","Surchauffe du liquide de transmission"]
["P1813","Dysfonctionnement de l'électrovanne de contrôle du couple"]
["P1814","Surcharge de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Niveau de liquide bas, état du fluide, défaillance mécanique de la transmission"]
["P1815","Dysfonctionnement du circuit du capteur de plage A / T"]
["P1816","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1818","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1819","Commutateur plage de transmission (TR), signaux \"AlBIC & P\" - variation du signal","Câblage, interrupteur TR"]
["P1820","Commutateur plage de transmission (TR), signal «A» de tension basse","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1822","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'B' tension haute","Câblage, interrupteur TR"]
["P1823","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'P' voltagelow","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1824","Haute tension du circuit 'P' du commutateur de mode interne"]
["P1825","Commutateur de plage de transmission (TR), signale un signal incorrect 'AlBIC & P'","Câblage, interrupteur TR"]
["P1826","Commutateur plage de transmission (TR), signal «C» tension haute","Câblage, interrupteur TR"]
["P1831","Basse tension de circuit d'alimentation de solénoïde de PC"]
["P1833","Tension du circuit d'alimentation des solénoïdes A / T"]
["P1835","Circuit de commutateur de kick"]
["P1836","Kick-Down Switch Failed Open"]
["P1837","Kick-Down Switch Failed"]
["P1838","Interrupteur de mode interne 'A' du circuit haute tension"]
["P1839","Basse tension du circuit interne du commutateur «C» de mode"]
["P1840","Interrupteur de mode interne 'S' à basse tension"]
["P1841","Haute tension du circuit du commutateur 'S' interne"]
["P1842","Tension d'entrée basse du circuit de solénoïde de décalage 1-2"]
["P1843","Tension d'entrée élevée du circuit de l'électrovanne 1-2 décalage"]
["P1844","Fonctionnement intermittent du circuit 'A' du capteur / contacteur de pression de fluide de transmission"]
["P1845","Tension d'entrée basse de circuit de solénoïde de décalage de 2-3"]
["P1847","Tension d'entrée élevée du circuit de solénoïde de 2-3 décalages"]
["P1850","Bande de frein appliquer le circuit de solénoïde"]
["P1852","La bande de freinage applique une faible tension d'entrée au solénoïde"]
["P1853","Bande de frein appliquer une tension d'entrée élevée du solénoïde"]
["P1860","Dysfonctionnement du circuit magnétique du convertisseur de couple (TCC)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, TCCsolenoid, ECM"]
["P1864","Conditions de défaillance électrique du solénoïde activant l'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1868","Durée de vie du fluide de transmission","Remplacer le liquide de transmission et filtrer"]
["P1870","Embrayage du convertisseur de couple (TCC) - vitesse de glissement excessive","Niveau de liquide de transmission, câblage, solénoïde TCC, ECM"]
["P1873","Convertisseur de couple du circuit de commutation de température du stator d'embrayage bas"]
["P1874","Couple élevé du circuit de commutation de température du stator d'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1875","Transmission, dysfonctionnement du circuit de signal de sélection basse 4x4","Câblage, transmission, module de commande quatre roues motrices, ECM"]
["P1884","Circuit d'éclairage d'activation / de décalage TCC"]
["P1886","Performances du solénoïde de synchronisation de décalage de boîte-pont"]
["P1887","Interrupteur de libération du solénoïde de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - dysfonctionnement du circuit","Circuit de câblage ouvert, commutateur de libération de solénoïde TCC, ECMITCM"]
["P1890","Entrée de signal de position du papillon"]
["P1891","Signal PWM du capteur de position du papillon bas"]
["P1892","Signal PWM du capteur de position du papillon haut"]
["P1893","Signal de couple moteur basse tension"]
["P1894","Signal de couple moteur haute tension"]
["P1895","Circuit de couple moteur fourni"]
["P1915","Interrupteur de mode interne début / mauvaise plage"]
["P3400","Système de découpe de cylindre - dysfonctionnement","Câblage, fuite du système d'admission, défaut mécanique, capteur MAF, capteur MAP, capteur TP, ECM"]
["P3401","Solénoïde de découpe de cylindre, dysfonctionnement du cylindre 1","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, défaut mécanique, ECM"]
["P3425","Solénoïde de découpe de cylindre, dysfonctionnement du cylindre 4","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, défaut mécanique, ECM"]
["P3441","Solénoïde de découpe de cylindre, dysfonctionnement du cylindre 6","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, défaut mécanique, ECM"]
["P3449","Solénoïde de découpe de cylindre, dysfonctionnement du cylindre 7","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, défaut mécanique, ECM"]
["U1000","Dysfonctionnement du bus de données CAN","Câblage, BCM, ECM, système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS), module de contrôle d'instrumentation, SDM"]
["U1016","Bus de données CAN, module de contrôle moteur (ECM) / système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS) / module de contrôle d'instrumentation - module de contrôle de diagnostic - Perte de communication série","Câblage, mauvaises connexions, ECM, ABS / TCS, module de contrôle de diagnostic, module de contrôle d'instrumentation"]
["U1026","Module de commande de transmission (TCM) / module de commande quatre roues motrices, dysfonctionnement de la communication par bus de données CAN","Câblage, SCM"]
["U1040","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS), bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication","Câblage, codes de panne ABS / TCS stockés"]
["U1041","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS), bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication","Câblage, codes de panne ABSITCS stockés"]
["U1064",". Module de commande de carrosserie (BCM), bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication","Câblage, BCM"]
["U1192","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande d'immobilisation, bus de données CAN - Dysfonctionnement du signal","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["U1193","Module de contrôle du moteur (ECM) / module de contrôle de l'antidémarrage, bus de données CAN - dysfonctionnement du signal","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["U1300","Bus de données CAN - signal bas","Câblage"]
["U1301","Bus de données CAN - signal haut","Câblage"]
["U1800","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande de l'injecteur de carburant (FICM), bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication","Câblage, FICM, ECM"]
["U1802","Dysfonctionnement de la communication du module de commande de pompe à carburant (FPCM)","Câblage, module de commande de pompe à carburant (FPCM), relais de module de commande de pompe à carburant (FPCM)"]
["U2104","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande de la transmission (TCM) / module de commande de l'injecteur de carburant (FICM), dysfonctionnement de la communication par le bus de données CAN","Câblage, TCM, FICM, ECM"]
["U2106","Module de contrôle du moteur (ECM) / module de contrôle de la transmission (TCM) / module de contrôle de l'injecteur de carburant (FICM), dysfonctionnement de la communication par le bus de données CAN","Câblage, TCM, ECM, FICM"]

{"sheet":"CHRYSLER","index":21,"n_rows":221,"n_cols":3,"rows_kept":221,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[84,0,84,2],[93,0,93,2],[123,0,123,2],[143,0,143,2]]}
["Codes Chrysler"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1001","Clé de contact désactivée Performance trop rapide"]
["P1002","Clé de contact désactivée Performance trop lente"]
["P1004","Soupape de commande d'air du collecteur d'admission (canal court) - performance","Circuit de relais à arrêt automatique (ASO) ouvert / court-circuité, court-circuit du circuit de commande par rapport à la terre, circuit de commande ouvert, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1005","Commande de soupape d'admission d'air d'admission - performance","Câblage court-circuit / circuit ouvert, vanne d’air du collecteur d’admission, ECM"]
["P1011","La pression d'alimentation de la pompe à carburant est trop basse"]
["P1012","La pression d'alimentation de la pompe à carburant est trop élevée"]
["P1101","Signal du module de commande de coussin gonflable reçu"]
["P1102","État du circuit du relais du chauffage chauffant visqueux / de la cabine"]
["P1105","tables pression barométrique (BARO) lire dysfonctionnement solénoïde-circuit","Câblage, solénoïde BARO"]
["P1106","Turbocompresseur (TC) plage problème / performances de l'actionneur de surpression","Raccord (s) de tuyau, câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, actionneur de pression de suralimentation TC, solénoïde de contrôle TC, capteur de pression de suralimentation TC, soupape de décharge TC, turbocompresseur"]
["P1107","Performance des solénoïdes BARO"]
["P1110","Diminution des performances du moteur Condition Température IAT élevée"]
["P1112","Tension intermittente du circuit du capteur de température d'air d'admission"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement moteur (ECT) / capteur de température d'air d'admission (IAT) / capteur de température d'air extérieur - variation du signal","Câblage, capteur ECT, capteur IAT, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1128","Contrôle du carburant en boucle fermée non atteint - rang 1","Câblage, H02S, circuit d'alimentation en carburant, capteur MAP, ECM"]
["P1129","Contrôle du carburant en boucle fermée non réalisé - rangée 2","Câblage, H02S, circuit d'alimentation en carburant, capteur MAP, ECM"]
["P1131","Problème d'alimentation de tension interne du module de commande de bougie de préchauffage"]
["P1135","Problème d'alimentation du module de commande de bougie de préchauffage"]
["P1140","Condition du circuit du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1142","Condition du circuit de l'électrovanne de pression de carburant"]
["P1143","Dysfonctionnement de la pression dans la rampe d'alimentation Déviation de pression positive"]
["P1144","Dysfonctionnement par pression positive dans la rampe d'alimentation en carburant"]
["P1148","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d'alimentation en chute de pression"]
["P1151","Dysfonctionnement sous la pression de la rampe d'alimentation"]
["P1152","Dysfonctionnement lié à la pression de la rampe d'alimentation Déviation positive Point de consigne du solénoïde"]
["P1153","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d'alimentation Déviation négative Point de consigne de l'électrovanne"]
["P1154","Dysfonctionnement de la pression du rail de carburant La pression du rail est trop basse"]
["P1155","Dysfonctionnement de la rampe d'alimentation en carburant"]
["P1156","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d'alimentation en carburant"]
["P1159","Tentative de démarrage incorrecte"]
["P1160","Tension d'allumage"]
["P1167","Tension du condensateur 1"]
["P1169","Erreur du convertisseur A / N ECM"]
["P1180","Condition de performance du moteur réduite Condition de température de carburant élevée"]
["P1187","Turbocompresseur (TC) augmenter la pression sensorrange / problème de performance","Raccord (s) de tuyau, câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, actionneur de pression de suralimentation TC, solénoïde de contrôle TC, capteur de pression de surpression TC, soupape de décharge TC, turbocompresseur, ECM"]
["P1188","Turbocompresseur (TC) augmenter la pression sensorrange / problème de performance","Raccord (s) de tuyau, câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, actionneur de pression de suralimentation TC, solénoïde de contrôle TC, capteur de pression de suralimentation TC, soupape de décharge TC, turbocompresseur"]
["P1189","Turbocompresseur (TC) - capteur de pression de suralimentation basse tension","Câblage, capteur de pression de suralimentation TC, ECM"]
["P1190","Tension élevée du capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC)","Câblage, capteur de pression de suralimentation TC, ECM"]
["P1192","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension faible","Câblage, capteur IAT"]
["P1193","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension élevée","Câblage, capteur IAT"]
["P1195","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 1","Chauffage inopérant, câblage, H025"]
["P1196","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, réponse lente de la banque 1","Chauffage inopérant, câblage, H025"]
["P1197","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, réponse lente de la banque 1","Câblage, chauffage inopérant, H02S"]
["P1198","Entrée du capteur de température du radiateur trop élevée"]
["P1199","Entrée du capteur de température du radiateur trop basse"]
["P1222","Capteur de position de pédale 1 CKT plausibilité"]
["P1234","Capteur de position de pédale 2 CKT plausibilité"]
["P1239","Température de l'huile moteur (EOT) trop basse","Huile moteur, câblage, capteur EOT, ECM"]
["P1250","Circuit ouvert du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1251","Solénoïde de réservoir de vide court à la terre"]
["P1252","Court-circuit du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1272","Circuit de commande d'embrayage de compresseur AlC 2 voltagelow","Câblage, embrayage de compresseur AlC, module de commande multifonction, ECM"]
["P1273","AlC compresseur circuit de commande 2 tension haute","Câblage, embrayage de compresseur AlC, module de commande multifonction, ECM"]
["P1274","Circuit de commande d'embrayage du compresseur AlC 2 - circuit ouvert","Câblage, embrayage de compresseur AlC, module de commande multifonction, ECM"]
["P1275","Dysfonctionnement du circuit 2 de commande d'embrayage du compresseur NC","Câblage, embrayage de compresseur NC, module de commande multifonction, ECM"]
["P1277","Circuit de commande du démarreur - tension faible","Câblage, démarreur, relais de démarreur, module de commande multifonction, ECM"]
["P1278","Circuit de commande du démarreur - tension élevée","Câblage, démarreur, relais de démarreur, module de commande multifonction, ECM"]
["P1279","Circuit de commande du démarreur - circuit ouvert","Câblage, démarreur, relais de démarreur, module de commande multifonction, ECM"]
["P127A","Dysfonctionnement du circuit de commande du démarreur","Câblage, démarreur, relais de démarreur, module de commande multifonction, ECM"]
["P127C","Circuit de commande de pompe à carburant - tension basse","Câblage, pompe à carburant, module de commande multifonction, ECM"]
["P127D","Circuit de commande de pompe à carburant - tension élevée","Câblage, pompe à carburant, module de commande multifonction, ECM"]
["P127E","Circuit de commande de pompe à carburant - circuit ouvert","Câblage, pompe à carburant, module de commande multifonction, ECM"]
["P127F","Dysfonctionnement du circuit de commande de pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant, module de commande multifonction, ECM"]
["P1281","Température du moteur - faible pendant une longue période","Câblage, système de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement, capteur ECT"]
["P1282","Relais de pompe à carburant","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais de pompe à carburant"]
["P1283","Condition de sélection de signal d'inactivité non valide"]
["P1284","Tension de la batterie de la pompe d'injection de carburant hors de portée"]
["P1285","Contrôleur de pompe d'injection de carburant toujours allumé"]
["P1286","Tension d'alimentation du capteur de position d'accélérateur trop élevée"]
["P1287","Tension d'alimentation du contrôleur de pompe d'injection de carburant basse"]
["P1288","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission (canal court)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission (canal court)"]
["P1289","Solénoïde de contrôle de l'air d'admission","Câblage circuit ouvert / court-circuit, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1290","Capteur de pression de gaz naturel comprimé haute","Système de gaz naturel comprimé, câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1291","Pas de temp. Augmentation vu des conditions de réchauffeur d'admission"]
["P1292","Capteur de pression de gaz naturel comprimé","Câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1293","Capteur de pression de gaz naturel comprimé à basse tension","Câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1294","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - Régimes inférieurs / supérieurs aux prévisions","Câblage, fuite d’air, papillon des gaz serré / collant, soupape lAC"]
["P1295","Capteur de position du papillon (TP) - tension d'alimentation","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1296","Tension d'alimentation du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1297","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur","Câblage, raccord (s) de tuyau, capteur MAP"]
["P1298","Système trop maigre, prolongé à fond le papillon des gaz","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAP, pression de carburant / pompe, injecteur (s), H025"]
["P1299","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de position du papillon (TP)","Fuite d'aspiration, raccord (s) de flexible, capteur MAP, capteur TP"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Conditions du circuit de réglage de la distribution d'allumage"]
["P1386","Module de contrôle du moteur (ECM), contrôle du cognement - défectueux","Contamination du carburant, défaut mécanique, ECM"]
["P1388","Relais de contrôle moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais de commande du moteur"]
["P1389","Relais de contrôle moteur","Circuit de câblage ouvert, relais de commande du moteur"]
["P1390","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - synchronisation de signal","Courroie détachée / position sautée, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1391","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal intermittent","Câblage, mauvaise connexion, entrefer, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1398","Module de commande du moteur (ECM) - limite de détection des ratés atteinte","Câblage, mauvaise connexion, capteur CKP"]
["P1399","Attendre pour démarrer l'état du circuit de la lampe"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur de pression différentielle du collecteur (MOP), système EGR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur MOP, ECM"]
["P1403","Capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) non alimenté en 5 volts","Câblage, ECM"]
["P1404","Dysfonctionnement du capteur de position de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR), ECM"]
["P1411","Déclencheur de cylindre, fonction 1","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1414","Déclencheur de cylindre, fonction 4","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1416","Déclencheur de cylindre 6 dysfonctionnement","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1417","Déclencheur de cylindre 7 -fonctionnement","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1462","Niveau de carburant bas du circuit de sortie"]
["P1463","Niveau de carburant du circuit de sortie élevé"]
["P1476","Trop peu de conditions d'injection d'air secondaire"]
["P1477","Trop de conditions d'injection d'air secondaire"]
["P1478","Capteur de température de batterie","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1479","Relais de ventilateur de refroidissement de transmission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, niveau bas du liquide de transmission, ventilateur de refroidissement de transmission, relais du ventilateur de refroidissement de transmission"]
["P1480","Condition du circuit d'électrovanne PCV"]
["P1481","Condition de performance EATX RPM Pulse"]
["P1485","Condition du solénoïde d'injection d'air"]
["P1486","Système d'émission par évaporation (EVAP) - blocage détecté","Raccord (s) de tuyau, tuyau bloqué / coincé, bidon EVAP"]
["P1487","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse élevée - dysfonctionnement du circuit","Câblage ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - haute vitesse"]
["P1488","Module de commande du moteur (ECM) - auxiliaire 5 voltoutput low","Câblage, ECM"]
["P1489","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse élevée"]
["P1490","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse lente"]
["P1491","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1492","Capteur de température ambiante / batterie - entrée haute","Court-circuit de câblage vers le positif, capteur de température ambiante / de la batterie, ECM"]
["P1493","Capteur de température ambiante / de la batterie - tension faible","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1494","Pompe de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - interrupteur de pression","Câblage, fuite / blocage de flexible, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1495","Solénoïde de pompe de détection des fuites par évaporation (EVAP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, fuite / blocage de flexible, solénoïde de pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1496","Module de commande du moteur (ECM) -5 volts sortie basse","ECM"]
["P1498","Conditions de contrôle au sol du relais de radiateur à grande vitesse"]
["P1499","État du circuit du solénoïde du ventilateur de refroidissement hydraulique"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Dysfonctionnement alternateur-circuit","Câblage, batterie, alternateur, ECM"]
["P1501","Surtension du véhicule - vitesse de l'essieu arrière supérieure à celle de l'essieu avant","Câblage, VSS, défaut mécanique, ECM"]
["P1502","Surtension du véhicule - vitesse de l'essieu avant supérieure à celle de l'essieu arrière","Câblage, VSS, défaut mécanique, ECM"]
["P1505","Valeur élevée du circuit de sortie du véhicule"]
["P1508","Capteur de température ambiante / batterie trop faible"]
["P150D","Contrôle des émissions au démarrage à froid - Régime de ralenti irrégulier","Câblage, connexions, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression absolue au manifold (MAP), défaillance du circuit H02S, défaillance mécanique, ECM"]
["P1513","Circuit de demande de démarreur - commutateur bloqué","Circuit de validation du démarreur court-circuité à positif, ECM"]
["P1519","Capteur de distance avant du régulateur de vitesse fissuré manquant"]
["P1521","Module de capteur d'huile moteur - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, qualité de l'huile, niveau d'huile"]
["P1524","Pression d'huile hors plage, désactivation de l'avance / du retard de l'arbre à cames"]
["P1572","Interrupteur de position de pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Réglage du commutateur BPP, câblage, commutateur BPP"]
["P1573","Interrupteur de position de pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Réglage du commutateur BPP, câblage, commutateur BPP"]
["P1593","Régulateur de vitesse, circuit d'entrée multifonction bloqué","Câblage, mauvaise connexion, commutateur multifonctions, défaut mécanique, ECM"]
["P1594","Alternateur-tension haute","Câblage, batterie, alternateur"]
["P1595","Régulateur de vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit, flexibles, interrupteur principal du régulateur de vitesse, soupape de commutation à dépression du régulateur de vitesse"]
["P1596","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - haute tension","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1597","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - faible tension","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1598","Capteur de pression de réfrigérant AlC - entrée haute","Câblage, pression de réfrigérant AlC trop élevée (défaut de refroidissement / charge incorrecte), capteur de pression de réfrigérant AlC"]
["P1599","Capteur de pression de réfrigérant AlC - entrée basse","Câblage, pression de réfrigérant AlC trop basse (chargée de manière incorrecte), capteur de pression de réfrigérant AlC"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Bus de données CAN, signal de route grossière - erreur de signal","Code (s) de panne stocké (s) dans un autre système, câblage, mauvaise connexion, module de commande d'immobilisation, module de commande ABS, ECM"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) non programmé","Nouvel ECM non programmé, incorrectement programmé, ECM"]
["P1603","Erreur de liaison du module de commande du moteur (ECM) -RAM","ECM"]
["P1604","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de lecture / écriture RAM","ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - erreur du minuteur d'arrêt","ECM"]
["P1610","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1612","Dysfonctionnement du module de commande de la position du papillon","Câblage, connecteur, module de commande de position du papillon"]
["P1618","Module de commande du moteur (ECM) - sortie primaire 5 volts irrégulière","Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression d'huile, capteur APP, capteur CKP, unité de commande du papillon des gaz, capteur TPS, ECM"]
["P1628","Module de commande du moteur (ECM) - auxiliaire 5 voltoutput erratic","Câblage, mauvaise connexion, capteur APP, capteur CMP, solénoïde EGR, capteur de position de soupape EGR, capteur MAP, ECM"]
["P1631","Performance d'horloge de processeur interne TCM"]
["P1639","Performances internes de la RAM 2 du TCM interne"]
["P1652","Bus de données CAN - court-circuit à la masse","Câblage, système connecté, ECM"]
["P1653","Bus de données CAN - court-circuit à la masse","Câblage, système connecté, ECM"]
["P1680","Contacteur de pédale d’embrayage (CPP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur CPP, ECM"]
["P1681","Bus de données CAN, instrumentation - pas de signal","Câblage, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1682","Alternateur-tension basse","Câblage, batterie, courroie d'alternateur, alternateur"]
["P1683","Régulateur de vitesse","Câblage, soupape de commutation de dépression du régulateur de vitesse"]
["P1684","Tension d'alimentation du module de commande du moteur (ECM) déconnectée au cours des 50 derniers cycles ON-OFF du contacteur d'allumage","Câblage, batterie"]
["P1685","Clé non programmée dans le module de commande d'immobilisation","Câblage, clé de contact non appariée / endommagée, module de commande d'immobilisation"]
["P1686","Bus de données CAN, module de commande d'imobilizer, pas de signal","Câblage, module de commande d'immobilisation"]
["P1687","Bus de données CAN, instrumentation - pas de signal","Câblage, module de contrôle d'instrumentation (mécanique)"]
["P1688","Panne interne du contrôleur de la pompe d'injection de carburant"]
["P1689","Pas de communication entre l'ECM et les données du module de pompe d'injection"]
["P1690","Le capteur CKP de la pompe d'injection de carburant ne concorde pas avec le capteur CKP ECM"]
["P1691","Erreur d'étalonnage du contrôleur de la pompe d'injection de carburant"]
["P1694","Bus de données CAN, signal ECM -no","Câblage, ECM"]
["P1695","Bus de données CAN, module de contrôle de la carrosserie (BCM), aucun signal","Câblage, SCM"]
["P1696","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -EEPROM","ECM"]
["P1697","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -EEPROM","ECM"]
["P1698","Bus de données CAN, aucun signal TCM","Câblage, TCM"]
["P1745","Pression de la ligne trop élevée pendant trop longtemps"]
["P1751","Relais de système de transmission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais du système de transmission, ECM"]
["P1753","Performances mécaniques du papillon des transmissions"]
["P1755","Fonction de capteur de vitesse intermédiaire"]
["P1756","Presse de gouverneur, plus de 3 PSI en marche (0 MPH)"]
["P1757","Gouverneur Presse. Pas à la cible à 15-20 PSI Conditions"]
["P1762","Gouverneur Presse. Capteur trop bas ou trop élevé"]
["P1763","Capteur de pression du régulateur trop élevé"]
["P1764","Capteur de pression du régulateur trop bas"]
["P1765","Relais du système de transmission","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du système de transmission, ECMfTCM"]
["P1775","Vanne d’interrupteur solénoïde verrouillée en position TCC","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du système de transmission, niveau bas du liquide de transmission, pressostat UR, électrovanne"]
["P1776","Vanne d’interrupteur solénoïde verrouillée en position UR (bas / inverse)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du système de transmission, niveau de liquide de transmission bas, pressostat UR, électrovanne"]
["P1781","Circuit de détection du commutateur de pression de suralimentation"]
["P1782","Circuit de pressostat 2/4-OD"]
["P1787","Échec du test de pression hydraulique OD"]
["P1790","Défaut immédiatement après le poste","Erreur de rapport de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P1793","Erreur de communication de réduction de couple","Câblage circuit ouvert / court-circuit, ECMITCM"]
["P1794","Capteur de vitesse de transmission - circuit au sol","Câblage circuit ouvert, TCM, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée (ISS), capteur de vitesse de l'arbre de sortie (055)"]
["P1795","Capteur de position du papillon (TP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1797","Surchauffe du poste de travail manuel,","Câblage, niveau bas du liquide de transmission, ventilateur de refroidissement de la transmission - si installé, capteur de température du liquide de transmission (TFT)"]
["P1854","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / turbocompresseur (TC), pression de suralimentation / problème de performance","Fuite d'admission / d'échappement, câblage, capteur MAP, capteur de pression de suralimentation TC, actionneur de pression de suralimentation TC"]
["P1861","Carburant, niveau - variation entre les niveaux de réservoir","Câblage, réservoir de carburant, tuyau de siphon de réservoir de carburant, capteur (s) de réservoir de jauge de carburant, pompe à carburant"]
["P1897","Dysfonctionnement du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1899","Dysfonctionnement du circuit d’entrée du commutateur de position de stationnement / neutre (PNP)","Câblage, commutateur PNP, ECMfTCM"]
["P3400","Système de découpe de cylindre, groupe 1 - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde (s) de découpe de cylindre, pression d'huile, H02S, ECM"]
["P3401","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre 1","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, ECM"]
["P3402","Déclencheur de cylindre, fonction 1","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P3425","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre à 4 circuits","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, ECM"]
["P3426","Déclencheur de cylindre, fonction 4","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P3441","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre 6","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, ECM"]
["P3442","Déclencheur de cylindre 6 dysfonctionnement","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P3449","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre à 7 circuits","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, ECM"]
["P3450","Déclencheur de cylindre 7 -fonctionnement","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P3497","Système de coupe-cylindre, dysfonctionnement de la banque 2","Câblage, solénoïde (s) de découpe de cylindre, pression d'huile, H02S, ECM"]
["U110A","Module de commande de fonction de colonne de direction, dysfonctionnement du circuit série-communication","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U110C","Niveau de carburant, communication en série - dysfonctionnement du circuit","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U110E","Température de l'air extérieur, communication en série - dysfonctionnement du circuit","Bus de données CAN, module de commande multifonction avant, ECM"]
["U110F","Volume de carburant, communication série - dysfonctionnement du circuit","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1110","Vitesse du véhicule, communication série - dysfonctionnement du circuit","Bus de données CAN, module de contrôle ASS, ECM"]
["U1113","Pression de bière, communication série - dysfonctionnement du circuit","Bus de données CAN, alimentation du module de commande de corps (SCM), ECM"]
["U1120","Distance parcourue par la roue, communication en série - dysfonctionnement du circuit","Bus de données CAN, module de contrôle ASS, ECM"]
["U1403","Niveau de carburant, communication en série - signal non plausible","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1411","Volume de carburant, communication en série - signal implicite","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1412","Vitesse du véhicule, communication en série - signal non plausible","Bus de données CAN, module de contrôle ASS, ECM"]
["U1413","Kilométrage au kilomètre, communication série - signal non plausible","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1417","Roue avant gauche, distance parcourue - signal non plausible","Code (s) de panne ASS stockés, bus de données CAN, module de commande ASS, ECM"]
["U1418","Roue avant droite, signal non plausible parcouru par la distance parcourue","Code (s) de panne ASS stockés, bus de données CAN, module de commande ASS, ECM"]

{"sheet":"DODGE","index":22,"n_rows":425,"n_cols":3,"rows_kept":425,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[295,0,295,2],[0,0,0,2],[2,0,2,2],[200,0,200,2],[135,0,135,2],[230,0,230,2],[274,0,274,2]]}
["Codes Dodge"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["(Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Bobine d'allumage, plage / performance de 5 circuits primaires","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1001","Bobine d'allumage, circuit de 5 primaires","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1002","Bobine d'allumage, circuit bas 5 primaires","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1003","Bobine d'allumage, circuit 5 primaires ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1004","Bobine d'allumage, plage / performance de 5 circuits primaires","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1005","Performance du contrôle de la vanne de réglage de collecteur"]
["P1006","Niveau élevé du circuit de batterie"]
["P1007","Circuit d'allumage bas"]
["P1008","Circuit d'allumage haut"]
["P1009","Alimentation de la batterie de l'ECU et champs d'alimentation"]
["P1011","La pression d'alimentation de la pompe à carburant est trop basse"]
["P1012","La pression d'alimentation de la pompe à carburant est trop élevée"]
["P1013","Bobine d'allumage, hauteur du circuit 1 seconde","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 1, bougie d'allumage, ECM"]
["P1014","Bobine d'allumage, circuit bas 1 seconde","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 1, bougie d'allumage, ECM"]
["P1015","Bobine d'allumage, plage / performance 1 seconde","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 1, bougie d'allumage, ECM"]
["P1016","Bobine d'allumage, circuit 1 seconde ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 1, bougie d'allumage, ECM"]
["P1017","Bobine d'allumage, hauteur de circuit 4 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 4, bougie d'allumage, ECM"]
["P1018","Bobine d'allumage, circuit bas 4 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 4, bougie d'allumage, ECM"]
["P1019","Bobine d'allumage, plage de 4 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 4, bougie d'allumage, ECM"]
["P1021","Circuit de pompe à essence"]
["P1022","Circuit de température de l'air de charge bas"]
["P1023","Bobine d'allumage, plage 3 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 3, bougie d'allumage, ECM"]
["P1024","Bobine d'allumage, circuit 3 secondes ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 3, bougie d'allumage, ECM"]
["P1025","Bobine d'allumage, hauteur de circuit 6 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 6, bougie d'allumage, ECM"]
["P1026","Bobine d'allumage, circuit bas 6 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 6, bougie d'allumage, ECM"]
["P1027","Bobine d'allumage, plage 6 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 6, bougie d'allumage, ECM"]
["P1028","Bobine d'allumage, circuit 6 secondes ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 6, bougie d'allumage, ECM"]
["P1029","Bobine d'allumage, hauteur de circuit 2 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 2, bougie d'allumage, ECM"]
["P1030","Bobine d'allumage, circuit bas 2 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 2, bougie d'allumage, ECM"]
["P1031","Bobine d'allumage, plage 2 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 2, bougie d'allumage, ECM"]
["P1032","Bobine d'allumage, circuit à 2 secondes ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 2, bougie d'allumage, ECM"]
["P1033","Bobine d'allumage, circuit 5 secondes haut","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, bougie d'allumage, ECM"]
["P1034","Bobine d'allumage, circuit bas 5 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, bougie d'allumage, ECM"]
["P1035","Bobine d'allumage, plage 5 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, bougie d'allumage, ECM"]
["P1036","Bobine d'allumage, circuit 5 secondes ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, bougie d'allumage, ECM"]
["P1037","ISA fermée du circuit papillon bas"]
["P1038","ISA fermé circuit du papillon haut"]
["P1039","L'ECU voit l'étranglement fermé"]
["P1040","L'ECU ne voit pas l'étranglement fermé"]
["P1041","Circuits ISA"]
["P1042","Le circuit du capteur TP lit faible"]
["P1043","Ligne Park / Neutral High"]
["P1044","Ligne Park / Neutral Basse"]
["P1045","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, système de banque 1 trop riche","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1046","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, système de la banque 1 trop maigre","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1047","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 inactif","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1048","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, plage 1 plage / performance","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1049","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, système de banque 1 trop riche","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1050","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, système de la banque 1 trop maigre","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1051","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banc 1 inactif","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1052","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, plage 1 plage / performance","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1053","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 circuithigh","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1054","Configuration du véhicule A / T"]
["P1055","RPM au ralenti bas"]
["P1056","RPM au ralenti Salut"]
["P1057","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1, hauteur du circuit","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1059","MAP Sens Out Of Limits"]
["P1060","Changement dans la lecture de la carte hors limites"]
["P1061","MAP Circuits Low"]
["P1062","Liquide de refroidissement Sens Circuit haut"]
["P1063","Capteur de température du liquide de refroidissement inactif"]
["P1064","Valeur basse du circuit de demande de climatisation"]
["P1065","Relais de pompe AIR - circuit haut","Câblage, connecteurs, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1066","Relais de pompe AIR - circuit bas","Câblage, connecteurs, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1067","Relais de pompe AIR - circuit ouvert","Câblage, connecteurs, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1068","Valeur élevée du circuit de demande de climatisation"]
["P1069","Valve de commutation AIR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, vanne de commutation AIR, ECM"]
["P1070","Valve de commutation AIR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, vanne de commutation AIR, ECM"]
["P1071","Valve de commutation AIR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, vanne de commutation AIR, ECM"]
["P1073","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit haut","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1074","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit bas","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1075","Soupape de commande d'air du collecteur d'admission - circuit ouvert","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1077","Système de purge de cartouche EVAP - performance","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1078","Système de purge de cartouche EVAP - performance","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1081","Système de purge de cartouche EVAP - fuite","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, circuit de contrôle EVAP"]
["P1085","Système de purge de cartouche EVAP - fuite","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, circuit de contrôle EVAP, bouchon / tuyau de remplissage"]
["P1089","Système de purge de cartouche EVAP - fuite","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, circuit de contrôle EVAP"]
["P1097","Système de purge de cartouche EVAP - performance","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1101","Capteur de température d'air ambiant - circuit haut","Câblage, connecteurs, capteur de température d'air ambiant, BCM"]
["P1102","État du circuit du relais du chauffage chauffant visqueux / de la cabine"]
["P1103","Dysfonctionnement de l'actionneur de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC)","Raccord (s) de tuyau, câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, soupape de décharge TC, ECM"]
["P1104","Turbocompresseur (TC) vanne de régulation de soupape de décharge - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, vanne de régulation de la porte d'évacuation de TC, ECM"]
["P1105","Dysfonctionnement du solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant","Câblage, solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant, ECM"]
["P1106","Relais principal - circuit de commande bas","Câblage, connexions, relais principal, ECM"]
["P1107","Performance des solénoïdes BARO"]
["P1108","Relais principal - circuit de contrôle ouvert","Câblage, connexions, relais principal, ECM"]
["P1110","Diminution des performances du moteur Condition Température IAT élevée"]
["P1111","Code de tension élevée intermittent du circuit du capteur de température d'air d'admission"]
["P1112","Tension intermittente du circuit du capteur de température d'air d'admission"]
["P1114","Tension élevée dans le circuit du capteur MAP"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement moteur (ECT) / capteur de température d'air d'admission (IAT) / capteur de température d'air extérieur - variation du signal","Câblage, capteur ECT, capteur IAT, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1117","ECM - faute interne","ECM"]
["P1118","ECM - faute interne","ECM"]
["P1119","ECM - faute interne","ECM"]
["P1121","Diminution des performances du moteur en raison de la température élevée d'admission d'air"]
["P1122","IAT Sens Circ Interm Haute Tension"]
["P1125","Circuit de sonde IAT intercepté basse tension"]
["P1128","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, erreur de signal de la banque 1","Défaut mécanique, câblage, pression de carburant, injecteur (s), fuite d'admission, H02S, ECM"]
["P1129","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, erreur de signal de la banque 2","Défaut mécanique, câblage, pression de carburant, injecteur (s), fuite d'admission, H02S, ECM"]
["P1133","Circuit intermédiaire de capteur ECT basse tension"]
["P1134","Haute tension intermittente du circuit du capteur ECT"]
["P1135","Problème d'alimentation du module de commande de bougie de préchauffage"]
["P1140","Condition du circuit du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1142","Condition du circuit de l'électrovanne de pression de carburant"]
["P1143","Dysfonctionnement de la pression dans la rampe d'alimentation Déviation de pression positive"]
["P1144","Dysfonctionnement par pression positive dans la rampe d'alimentation en carburant"]
["P1148","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d'alimentation en chute de pression"]
["P1151","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d’alimentation déviation positive maximale"]
["P1152","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d’alimentation déviation positive Point de consigne du solénoïde de la pression de carburant"]
["P1153","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d’alimentation Déviation négative Point de consigne du solénoïde de la pression de carburant"]
["P1154","Dysfonctionnement de la pression du rail de carburant La pression du rail est trop basse"]
["P1155","Dysfonctionnement de la rampe d'alimentation en carburant"]
["P1159","Tentative de démarrage incorrecte"]
["P1160","Tension d'allumage"]
["P1167","Tension du condensateur 1"]
["P1169","Erreur du convertisseur A / N ECM"]
["P1180","Condition de performance du moteur réduite Condition de température de carburant élevée"]
["P1185","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit haut","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1186","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit haut","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1187","Capteur de pression de carburant (FRP) - dysfonctionnement","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant, capteur de pression de rampe de carburant, niveau de carburant bas, pression de carburant, pompe à carburant haute pression, injecteur (s)"]
["P1188","3ème solénoïde de coupure de piston - dysfonctionnement","Câblage, connecteur, solénoïde de coupure du 3ème piston"]
["P1189","Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC)","Câblage, capteur de pression de suralimentation TC, ECM"]
["P1190","Solénoïde de contrôle de pression de carburant -malfunction","Câblage, connecteurs, solénoïde de contrôle de pression de carburant"]
["P1191","Commutation insuffisante de la banque 1 d'HO2S capteur 1"]
["P1192","Module de sehsor d'huile moteur - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, qualité de l'huile, niveau d'huile"]
["P1193","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension élevée","Câblage, capteur IAT"]
["P1194","Rapport de temps de transition insuffisant pour HO2S, rangée 2 capteur 1"]
["P1195","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1, réponse lente","Câblage, chauffage inopérant, H02S"]
["P1196","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 2","Câblage, chauffage inopérant, H02S"]
["P1197","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 2, ECM"]
["P1198","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 2 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 2, ECM"]
["P1199","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 2 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 2, ECM"]
[" (dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 2 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 2, ECM"]
["P1201","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banc 2, ECM"]
["P1202","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banc 2, ECM"]
["P1203","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 2 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banc 2, ECM"]
["P1204","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banc 2, ECM"]
["P1205","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 1, ECM"]
["P1206","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 1 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 1, ECM"]
["P1207","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 1, ECM"]
["P1208","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 1, ECM"]
["P1209","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 1 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banque 1, ECM"]
["P1210","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banque 1, ECM"]
["P1211","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banque 1, ECM"]
["P1212","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 1 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banque 1, ECM"]
["P1214","1/1 02 Capteur lent pendant la surveillance du catalyseur"]
["P1216","2/1 02 Capteur lent pendant la surveillance du catalyseur"]
["P1217","1/2 02 Capteur lent pendant le contrôle du catalyseur"]
["P1218","Capteur de température de radiateur Volts trop élevé"]
["P1221","Bus de données CAN, rcs -malfunction","Câblage, code (s) de panne du module de commande rcs stockés"]
["P1222","Dysfonctionnement du capteur 1 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP 1, ECM"]
["P1223","Circuit de sortie d'injecteur"]
["P1234","Dysfonctionnement du capteur 2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP 2, ECM"]
["P1239","Température de l'huile moteur (EOT) trop basse","Huile moteur, câblage, capteur EOT, ECM"]
["P1250","Circuit ouvert du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1251","Solénoïde de réservoir de vide court à la terre"]
["P1252","Court-circuit du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1260","Module de commande moteur, circuit de sortie pilote ouvert","Câblage, injecteur (s), bobine (s) d'allumage, ECM, module de commande multifonction"]
["P126B","Module de commande moteur, pilote de sortie - court-circuit à la masse","Câblage, injecteur (s), bobine (s) d'allumage, ECM, module de commande multifonction"]
["P126C","Module de commande du moteur, pilote de sortie - court-circuit vers positif","Câblage, injecteur (s), bobine (s) d'allumage, ECM, module de commande multifonction"]
["P126E","Module de commande du moteur, consommation de courant excessive du pilote de sortie","Câblage, injecteur (s), bobine (s) d'allumage, ECM, module de commande multifonction"]
["P1271","Sonde de température du radiateur trop basse"]
["P1272","Embrayage du compresseur Ale, circuit 2-tension basse","Câblage, embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1273","Embrayage du compresseur de bière, circuit 2-tension haute","Câblage, embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1274","Embrayage du compresseur AlC, circuit 2 - circuit ouvert","Câblage, embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1275","Embrayage du compresseur AlC, dysfonctionnement du circuit 2","Câblage, embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1277","Circuit de commande du démarreur - tension faible","Câblage, démarreur, relais de démarreur, module de commande multifonction, ECM"]
["P1278","Circuit de commande du démarreur - tension élevée","Câblage, démarreur, relais de démarreur, module de commande multifonction, ECM"]
["P1279","Circuit de commande du démarreur - circuit ouvert","Câblage, démarreur, relais de démarreur, module de commande multifonction, ECM"]
["P127A","Dysfonctionnement du circuit de commande du démarreur","Câblage, démarreur, relais de démarreur, module de commande multifonction, ECM"]
["P127C","Pompe à carburant, circuit 2 tensions basses","Câblage, pompe à carburant, ECM"]
["P127D","Pompe à carburant, circuit 2 tensions élevées","Câblage, pompe à carburant, ECM"]
["P127E","Pompe à carburant, circuit 2 - circuit ouvert","Câblage, pompe à carburant, ECM"]
["P127F","Dysfonctionnement du circuit de commande de pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant, module de commande multifonction, ECM"]
["P1280","Corrélation de capteur 2-3 de position de pédale d'accélérateur"]
["P1281","Température du moteur - faible pendant une longue période","Câblage, système de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement, capteur ECT"]
["P1282","Relais de pompe à carburant","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais de pompe à carburant"]
["P1283","Condition de sélection de signal d'inactivité non valide"]
["P1284","Tension de la batterie de la pompe d'injection de carburant hors de portée"]
["P1285","Contrôleur de pompe d'injection de carburant toujours allumé"]
["P1286","Tension d'alimentation du capteur de position d'accélérateur trop élevée"]
["P1287","Tension d'alimentation du contrôleur de pompe d'injection de carburant basse"]
["P1288","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission (canal court)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission (canal court)"]
["P1289","Solénoïde de contrôle de l'air d'admission","Câblage circuit ouvert / court-circuit, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1290","Capteur de pression de gaz naturel comprimé haute","Système de gaz naturel comprimé, câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1291","Aucune élévation de température vue du réchauffeur d'air d'admission"]
["P1292","Tension élevée du capteur de pression de gaz naturel comprimé","Câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1293","Capteur de pression de gaz naturel comprimé à basse tension","Câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1294","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - Régimes inférieurs / supérieurs aux prévisions","Câblage, fuite d’air, papillon des gaz serré / collant, soupape lAC"]
["P1295","Capteur de position du papillon (TP) - pas d'alimentation de 5 volts","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1296","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur non alimenté en 5 volts","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1297","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur","Câblage, raccord (s) de tuyau, capteur MAP"]
["P1298","Système trop maigre, prolongé à fond le papillon des gaz","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAP, pression de carburant / pompe, injecteur (s), H02S"]
["P1299","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de position du papillon (TP)","Fuite d'aspiration, raccord (s) de flexible, capteur MAP, capteur TP"]
["P129C","Module de contrôle du groupe motopropulseur (PCM), contrôle de l'onduleur - circuit 2 haut","Câblage, module onduleur, PCM"]
["P129E","Module de commande du groupe motopropulseur (PCM), surintensité du circuit de commande de l'onduleur 2","Câblage, module onduleur, PCM"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Réglage de l'allumage","Câblage du connecteur d'allumage en court-circuit, ECM"]
["P1305","Direction assistée - circuit de commande haut","Câblage, connecteurs, soupape de commande de direction assistée, ECM"]
["P1306","Direction assistée - circuit de commande bas","Câblage, connecteurs, soupape de commande de direction assistée, ECM"]
["P1307","Dysfonctionnement du circuit de commande de direction assistée","Câblage, connecteurs, soupape de commande de direction assistée, ECM"]
["P1313","Système papillon électronique - mouvement du papillon des gaz limité","Câblage, connecteurs, moteur de papillon, blocage du papillon, panne mécanique"]
["P1314","Système papillon électronique - mouvement du papillon des gaz limité","Câblage, connecteurs, moteur de papillon, blocage du papillon, panne mécanique"]
["P1315","Système papillon électronique - mouvement du papillon des gaz limité","Câblage, connecteurs, moteur de papillon, blocage du papillon, panne mécanique"]
["P1330","Commande de démarrage - dysfonctionnement","Câblage, fusible, démarreur, relais du démarreur, ECM"]
["P1335","Dysfonctionnement du capteur de position de vilebrequin (CKP)","Câblage, connecteur, capteur CKP, ECM"]
["P1336","Capteur de position du papillon sans 5Vs"]
["P1345","Plage / performances du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1346","Plage / performances du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1347","Plage / performances du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1349","Capteur de débit d'air massique (MAF) / capteur de position du papillon (TPS)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, TPS, ECM"]
["P1350","Plage / performances du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1351","Capteur de débit d'air massique (MAF) - performances du circuit","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1352","Capteur de débit d'air massique (MAF) - performances du circuit","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1354","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal implicite","Câblage, connecteur, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1360","Capteurs d'oxygène, non-concordance signal-aval","Câblage, connecteurs échangés, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P1361","Opération Lean à Wide Open Throttle"]
["P1380","Fuite de vide trouvée IAC entièrement assis"]
["P1381","Variation du système de position de manivelle non apprise"]
["P1388","Relais de contrôle moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais de commande du moteur"]
["P1389","Système AIR - débit excessivement élevé ou faible","Câblage, connexions, conduites de vide, pompe à air électrique / vanne de régulation / relais AIR, vanne de commutation AIR / électrovanne de fermeture, ECM"]
["P1390","Système AIR - débit excessivement élevé ou faible","Câblage, connexions, lignes de vide, pompe à air électrique / vanne de régulation / relais, vanne de commutation à air / solénoïde de coupure, ECM"]
["P1391","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal intermittent","Câblage, mauvaise connexion, entrefer, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1392","Système AIR - débit excessivement élevé ou faible","Câblage, connexions, lignes de vide, pompe à air électrique / vanne de régulation / relais, vanne de commutation à air / solénoïde de coupure, ECM"]
["P1398","Module de commande du moteur (ECM) - limite de détection des ratés atteinte","Câblage, mauvaise connexion, capteur CKP"]
["P1399","Attendre pour démarrer l'état du circuit de la lampe"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur de pression différentielle du collecteur, système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur MOP, ECM"]
["P1403","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, flexibles, fuite d'admission, solénoïde EGR, capteur MAF"]
["P1404","Dysfonctionnement du capteur de position de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR), ECM"]
["P1406","Perte intermittente de capteur de position d'arbre à cames ou de vilebrequin"]
["P1409","Numérateur adaptatif de raté à la limite"]
["P1411","Déclencheur de cylindre, fonction 1","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1414","Déclencheur de cylindre, fonction 4","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1415","Attendre pour démarrer le circuit de la lampe"]
["P1416","Déclencheur de cylindre 6 dysfonctionnement","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1417","Déclencheur de cylindre 7 -fonctionnement","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1436","Capteur de température des gaz d'échappement 1, plage de tension / performances de la banque 1","Câblage, connecteurs, capteur de température des gaz d'échappement, ECM"]
["P1437","Capteur de température des gaz d'échappement 1, plage de tension de la banque 2 / performances","Câblage, connecteurs, capteur de température des gaz d'échappement, ECM"]
["P1441","Débit du système EVAP en l'absence de purge"]
["P1451","Performance du système de filtre à particules diesel"]
["P1461","Signal non plausible du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, connexions, capteur ECT, ECM"]
["P1462","Capteur de signal de la température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, connexions, capteur ECT, ECM"]
["P1463","Capteur de signal de la température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, connexions, capteur ECT, ECM"]
["P1464","Signal non plausible du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, connexions, capteur ECT, ECM"]
["P1470","Turbocompresseur (TC) pression de suralimentation trop basse / trop élevée","Câblage, raccords, flexibles, vanne de régulation de la soupape de décharge, turbocompresseur (TC), ECM"]
["P1475","Position de la vanne EGR"]
["P1476","Trop peu d'air secondaire injecté"]
["P1477","Trop d'air secondaire injecté"]
["P1478","Capteur de température ambiante / batterie","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1479","Condition du relais du ventilateur de transmission"]
["P1480","Module de commande de bougie de préchauffage - défaut d'alimentation","Câblage, connecteurs, module de commande de bougie de préchauffage, ECM"]
["P1481","Bougie de préchauffage - défectueuse","Câblage, connecteurs, bougie de préchauffage, ECM"]
["P1482","Module de commande de bougie de préchauffage - étage de sortie","Câblage, connecteurs, module de commande de bougie de préchauffage, ECM"]
["P1483","Capteur de température de batterie, tension hors limite"]
["P1484","Circuit de relais de ventilateur trans"]
["P1485","Condition du solénoïde d'injection d'air"]
["P1486","Système d'émission par évaporation (EVAP) - blocage détecté","Raccord (s) de tuyau, tuyau bloqué / coincé, bidon EVAP"]
["P1487","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse élevée - dysfonctionnement du circuit","Circuit de câblage ouvert, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - haute vitesse"]
["P1488","Module de commande du moteur (ECM) - sortie auxiliaire 5 volts basse","Câblage, ECM"]
["P1489","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - haute vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse élevée"]
["P1490","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - faible vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse lente"]
["P1491","Relais moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1492","Capteur de température ambiante / de la batterie - tension élevée","Câblage, capteur de température ambiante / batterie, ECM"]
["P1493","Capteur de température ambiante / de la batterie - tension faible","Câblage, capteur de température ambiante / batterie, ECM"]
["P1494","Pompe de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - interrupteur de pression","Câblage, fuite / blocage de flexible, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1495","Solénoïde de pompe de détection des fuites par évaporation (EVAP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, fuite / blocage de flexible, solénoïde de pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1496","Module de commande du moteur (ECM) -5 volts sortie basse","ECM"]
["P1498","Condition de contrôle au sol du relais de radiateur à grande vitesse"]
["P1499","État du circuit du solénoïde du ventilateur de refroidissement hydraulique"]
["(Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Dysfonctionnement alternateur-circuit","Câblage, batterie, alternateur, ECM"]
["P1501","Surtension du véhicule - vitesse de l'essieu arrière supérieure à celle de l'essieu avant","Câblage, VSS, défaut mécanique, ECM"]
["P1502","Surtension du véhicule - vitesse de l'essieu avant supérieure à celle de l'essieu arrière","Câblage, VSS, défaut mécanique, ECM"]
["P1505","Valeur élevée du circuit de sortie du véhicule"]
["P1508","Capteur de température ambiante / batterie trop faible"]
["P1509","Interrupteur de pompe de détection de fuite ou défaut mécanique"]
["P150D","Contrôle des émissions au démarrage à froid - Régime de ralenti irrégulier","Câblage, connexions, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression absolue au manifold (MAP), défaillance du circuit H02S, défaillance mécanique, ECM"]
["P1513","Circuit de demande de démarreur - commutateur bloqué","Circuit de validation du démarreur court-circuité à positif, ECM"]
["P1520","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, bus de données, module de commande d'allumage, module de commande électronique"]
["P1521","Module de capteur d'huile moteur - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, qualité de l'huile, niveau d'huile"]
["P1524","Pression d'huile hors plage, désactivation de l'avance / du retard de l'arbre à cames"]
["P1572","Interrupteur de contacteur de position de pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Réglage du commutateur BPP, câblage, commutateur BPP"]
["P1573","Interrupteur de contacteur de position de pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Réglage du commutateur BPP, câblage, commutateur BPP"]
["P1593","Régulateur de vitesse, entrée multifonction, circuit AlB bloqué","Câblage, mauvaise connexion, commutateur multifonctions, défaut mécanique, ECM"]
["P1594","Alternateur-tension haute","Câblage, batterie, alternateur"]
["P1595","Régulateur de vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit, flexibles, interrupteur principal du régulateur de vitesse, soupape de commutation à dépression du régulateur de vitesse"]
["P1596","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - haute tension","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1597","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - faible tension","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1598","Capteur de pression de réfrigérant A / C - entrée haute","Câblage, pression de réfrigérant A / C trop élevée (défaut de refroidissement / charge incorrecte), capteur de pression de réfrigérant A / C"]
["P1599","Capteur de température d'air ambiant - entrée basse","Câblage, connexions, capteur de température d'air ambiant, BCM"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Capteur de température de l'air ambiant - entrée haute","Câblage, connexions, capteur de température d'air ambiant, BCM"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) non. programmé","Nouvel ECM non programmé, incorrectement programmé, ECM"]
["P1603","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation de la batterie","Câblage, ECM"]
["P1604",". Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de lecture / écriture RAM","ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - arrêt de la minuterie","ECM"]
["P1610","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1611","Module de commande du moteur (ECM) -5 volts sortie irrégulière","Câblage, mauvaise connexion, capteur APP, capteur d'huile moteur, capteur MAF, ECM"]
["P1612","Module d'alimentation du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, connecteur, commutateur d'allumage"]
["P1613","Module de contrôle moteur (ECM) - défaut interne","ECM"]
["P1614","Module de contrôle moteur (ECM) - défaut interne","ECM"]
["P1615","Module d'alimentation du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, connecteur, ECM"]
["P1617","Erreur de module de commande du moteur (ECM) -EPROM","ECM"]
["P1618","Module de commande du moteur (ECM) - sortie primaire 5 volts irrégulière","Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression d'huile, capteur APP, capteur CKP, unité de commande du papillon des gaz, capteur TPS, ECM"]
["P1621","Interrupteur de commande de vitesse toujours haut"]
["P1626","Interrupteur de commande de vitesse toujours bas"]
["P1627","Capteur de pression A / C volts trop élevé"]
["P1628","Module de commande du moteur (ECM) - auxiliaire 5 voltoutput erratic","Câblage, mauvaise connexion, capteur APP, capteur CMP, solénoïde EGR, capteur de position de soupape EGR, capteur MAP, ECM"]
["P1630","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement","Câblage, bus de données, module de commande de commutateur d'allumage, ECM"]
["P1631","Performance d'horloge de processeur interne TCM"]
["P1635","Performances de la mémoire PCM ou écriture"]
["P1639","Performances internes de la mémoire RAM CAN 2 du TCM"]
["P1641","Chauffage de cabine 1"]
["P1643","Module de commande du groupe motopropulseur du système antivol en mode apprentissage"]
["P1646","Mot de passe impropre au système de vol de véhicule"]
["P1652","Bus de données CAN - court-circuit à la masse","Câblage, système connecté, ECM"]
["P1653","Circuit de référence 5V"]
["P1654","Circuit de contrôle MIL"]
["P1655","Attendre pour démarrer le circuit de contrôle de la lampe"]
["P1656","Circuit de référence 5V"]
["P1661","Injecteurs - tension basse / haute","Câblage, connecteurs, injecteurs, ECM"]
["P1663","Solénoïde de contrôle de pression de carburant - défectueux","Câblage, connecteurs, solénoïde de contrôle de pression de carburant"]
["P1666","Module de commande du moteur (ECM) - commande d'arrêt du moteur","ECM"]
["P1680","Bus de communication"]
["P1681","Bus de données CAN, dysfonctionnement du module de commande SRS","Câblage, connecteurs, code (s) de panne du module de commande SRS mémorisé, module de commande SRS, ECM"]
["P1682","Altemator-tension basse","Câblage, batterie, courroie d'alternateur, alternateur"]
["P1683","Régulateur de vitesse","Câblage, soupape de commutation de dépression du régulateur de vitesse"]
["P1684","Tension d'alimentation du module de commande du moteur (ECM) déconnectée au cours des 50 derniers cycles ON-OFF du contacteur d'allumage","Câblage, batterie"]
["P1685","Clé non programmée dans le module de commande d'immobilisation","Câblage, clé de contact non appariée / endommagée, module de commande d'immobilisation"]
["P1686","Bus de données CAN, module de commande d'immobilisation pas de signal","Câblage, module de commande d'immobilisation"]
["P1687","Bus de données CAN, instrumentation - pas de signal","Câblage, module de contrôle d'instrumentation (mécanique)"]
["P1688","Panne interne du contrôleur de la pompe d'injection de carburant"]
["P1689","Pas de communication entre l'ECM et les données du module de pompe d'injection"]
["P1690","Le capteur CKP de la pompe d'injection de carburant ne concorde pas avec le capteur CKP ECM"]
["P1691","Erreur d'étalonnage du contrôleur de la pompe d'injection de carburant"]
["P1692","Aucun message BUS de cluster"]
["P1693","Module de contrôle moteur (ECM)","Code de panne du module compagnon détecté dans l'ECM"]
["P1694","Bus de données CAN, ECM pas de signal","Câblage, ECM"]
["P1695","Bus de données CAN, module de commande de corps (SCM), pas de signal","Câblage, BCM"]
["P1696","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -EEPROM","ECM"]
["P1697","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -EEPROM","ECM"]
["P1698","Bus de données CAN, module de commande de transmission (TCM), pas de signal","Câblage, TCM"]
["P1715","Capteur de vitesse de transmission AlB - Circonfonctionnement","Câblage, capteur de vitesse de transmission AlB, ECM"]
["P1719","Conditions du système de transmission"]
["P1736","Erreur de rapport vitesse de transmission / vitesse d'entrée / vitesse de sortie","Niveau de liquide de transmission, câblage, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée (ISS), capteur de vitesse de l'arbre de sortie (055), défaillance mécanique de la transmission"]
["P1740","Condition de performance de l'embrayage ou de l'overdrive du convertisseur de couple"]
["P1745","Pression de la ligne trop élevée pendant trop longtemps"]
["P1749","Valeur basse du circuit du capteur de position du papillon des transmissions"]
["P1750","Dysfonctionnement de l'électrovanne d'embrayage du convertisseur de couple (TCC) / de la transmission / de l'électrovanne de commande de la transmission de transmission-circuit","Câblage, électrovanne TCC / vanne de commande de changement de vitesse / électrovanne de contrôle de pression de transmission, TCM, ECM"]
["P1751","Relais de système de transmission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais du système de transmission, ECM"]
["P1753","Performances mécaniques du papillon des transmissions"]
["P1755","Fonction de capteur de vitesse intermédiaire"]
["P1756","La pression du gouverneur n'est pas égale à la cible (15-20 PSI) - dysfonctionnement de la pression moyenne","Circuit ouvert / court-circuit du fil de signal, corps de vanne, circuit ouvert du fil d'alimentation du capteur, niveau de fluide de transmission, solénoïde de pression du régulateur, défaillance mécanique de la transmission, ECM - pas d'alimentation de 5 volts"]
["P1757","La pression du régulateur n’est pas égale à la cible. Dysfonctionnement de la basse pression","Circuit ouvert / court-circuit du fil de signal, corps de vanne, circuit ouvert du fil d'alimentation du capteur, niveau de fluide de transmission, solénoïde de pression du régulateur, défaillance mécanique de la transmission, ECM - pas d'alimentation de 5 volts"]
["P1762","Capteur de pression Govemor - signal incorrect","Court-circuit du fil de signal à la masse / positif, circuit ouvert / court-circuit du fil d'alimentation, niveau du fluide de transmission, solénoïde de pression du régulateur, capteur de pression du régulateur, ECM"]
["P1763","Capteur de pression du régulateur - signal haut","Court-circuit du fil de signal vers le positif, circuit ouvert du fil d'alimentation, niveau de fluide de transmission, capteur de pression du régulateur, ECM"]
["P1764","Capteur de pression du régulateur - signal bas","Court-circuit du fil de signal à la masse, circuit ouvert du fil d'alimentation, niveau du fluide de transmission, capteur de pression du régulateur, ECM"]
["P1765","Relais du système de transmission","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du système de transmission, ECM"]
["P1775","Électrovanne de commutation verrouillée en position TCC (embrayage du convertisseur de couple)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du système de transmission, niveau bas du liquide de transmission, pressostat UR, électrovanne"]
["P1776","Vanne d’interrupteur solénoïde verrouillée en position UR (bas / inverse)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du système de transmission, niveau bas du liquide de transmission, pressostat UR, électrovanne"]
["P1781","Circuit de détection du commutateur de pression de suralimentation"]
["P1782","Circuit de pressostat 2/4-OD"]
["P1787","Échec du test de pression hydraulique OD"]
["P1790","Défaut immédiatement après le poste","Erreur de rapport de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P1793","Erreur de communication de réduction de couple","Câblage circuit ouvert / court-circuit, ECMfTCM"]
["P1794","Capteur de vitesse de transmission - circuit au sol","Câblage circuit ouvert, TCM, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée (ISS), capteur de vitesse de l'arbre de sortie (055)"]
["P1795","Capteur de position du papillon (TP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1797","Surchauffe manuelle","Câblage, niveau bas du liquide de transmission, ventilateur de refroidissement de la transmission - si installé, capteur de température du liquide de transmission (TFT)"]
["P1854","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / turbocompresseur (Te) plage du capteur de pression de suralimentation / problème de performance","Fuite d'admission / d'échappement, câblage, capteur MAP, capteur de pression de suralimentation TC, actionneur de pression de suralimentation TC"]
["P1861","Niveau de carburant - variation entre les niveaux de réservoir","Câblage, réservoir de carburant, tuyau de siphon de réservoir de carburant, capteur (s) de réservoir de jauge de carburant, pompe à carburant"]
["P1897","Dysfonctionnement de la communication du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1899","Dysfonctionnement du circuit d’entrée du commutateur de position de stationnement / neutre (PNP)","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1901","Capteur de pression d'huile moteur plage / performance","Câblage, connexions, capteur de pression d'huile moteur, ECM"]
["P1902","Capteur de pression d'huile moteur plage / performance","Câblage, connexions, capteur de pression d'huile moteur, ECM"]
["P1909","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur haut","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1910","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur bas","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1913","Plage / performances du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1914","Plage / performances du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1915","Plage / performances du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1916","Plage / performances du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1926","Communication CAN possible avec d'autres unités de contrôle installées impossible"]
["P3050","Capteur d'oxygène - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P3080","Capteur de pression d'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, capteur de pression d'huile moteur, ECM"]
["P3097","Capteur de température d'air admis (IAT) - valeur trop élevée","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3098","Capteur de température d'air admis (IAT) - valeur trop basse","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3099","Capteur de température d'air admis (IAT) - valeur trop basse","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3121","Capteur de température de catalyseur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P3131","Capteur d'oxygène 1, dysfonctionnement de la banque 1","Câblage, connecteurs, capteur d'oxygène, ECM"]
["P3133","Capteur d'oxygène - tension d'alimentation basse","Câblage, connecteurs, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P3134","Capteur d'oxygène - tension d'alimentation basse","Câblage, connecteurs, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P3135","Filtre particulaire - signal non plausible","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur de pression d'échappement, tuyau / conduite bouché en fuite, filtre à particules"]
["P3136","Filtre à particules - signal élevé","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur de pression d'échappement, tuyau / conduite bouché en fuite, filtre à particules"]
["P3137","Filtre à particules - signal bas","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur de pression d'échappement, tuyau / conduite bouché en fuite, filtre à particules"]
["P3139","Filtre particulaire - signal non plausible","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur de pression d'échappement, tuyau / conduite bouché en fuite, filtre à particules"]
["P3154","Capteur de température d'air admis (IAT) - signal haut","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3155","Capteur de température d'air admis (IAT) - signal bas","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3400","Système de découpe de cylindre, groupe 1 - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde (s) de découpe de cylindre, pression d'huile, H02S, ECM"]
["P3401","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre 1","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, ECM"]
["P3402","Déclencheur de cylindre, fonction 1","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P3425","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre à 4 circuits","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, ECM"]
["P3426","Déclencheur de cylindre, fonction 4","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P3441","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre 6","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, ECM"]
["P3442","Déclencheur de cylindre 6 dysfonctionnement","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P3449","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre à 7 circuits","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, ECM"]
["P3450","Déclencheur de cylindre 7 -fonctionnement","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P3497","Système de découpe de cylindre, groupe 2 - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde (s) de découpe de cylindre, pression d'huile, H02S, ECM"]
["U110A","Module de commande de fonction de la colonne de direction, dysfonctionnement du circuit série-communication","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U110C","Niveau de carburant, communication en série - dysfonctionnement du circuit","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U110E","Température de l'air extérieur, communication en série - dysfonctionnement du circuit","Bus de données CAN, module de commande multifonction avant, ECM"]
["U110F","Volume de carburant, communication série - fonction de circuit","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1110","Vitesse du véhicule, communication série - dysfonctionnement du circuit","Bus de données CAN, module de contrôle ASS, ECM"]
["U1111","Kilométrage au compteur kilométrique, communication série - fonction de circuit","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1113","Capteur de pression NC - dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande multifonction, ECM"]
["U1120","Distance parcourue par la roue, communication en série - dysfonctionnement du circuit","Bus de données CAN, module de contrôle ASS, ECM"]
["U1403","Niveau de carburant, communication en série - signal non plausible","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1411","Volume de carburant, signal non plausible de communication série","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1412","Vitesse du véhicule, communication en série - signal non plausible","Bus de données CAN, module de contrôle ASS, ECM"]
["U1413","Kilométrage kilométrique, signal non plausible de communication série","Câblage, tableau de bord, bus de données CAN, module de commande multifonction en façade, ECM"]
["U1417","Roue avant gauche, distance parcourue - signal non plausible","Code (s) de panne ABS stocké (s), bus de données CAN, module de commande ABS, ECM"]
["U1418","Roue avant droite, signal non plausible parcouru par la distance parcourue","Code (s) de panne ABS stocké (s), bus de données CAN, module de commande ASS, ECM"]

{"sheet":"EAGLE","index":23,"n_rows":40,"n_cols":3,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[12,0,12,2],[17,0,17,2],[29,0,29,2],[31,0,31,2]]}
["Code Eagle"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1103","Fonctionnement normal du turbocompresseur","Raccord (s) de tuyau, câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, soupape de décharge TC, ECM"]
["P1104","Turbocompresseur (TC) vanne de régulation de soupape de décharge - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["P1105","Dysfonctionnement du solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant","Câblage, solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant, ECM"]
["P1289","Solénoïde de contrôle de l'air d'admission","Câblage circuit ouvert / court-circuit, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1294","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - Régime inférieur! plus élevé que prévu","Câblage, fuite d’air, papillon des gaz serré / collant, soupape lAC"]
["P1295","Capteur de position du papillon (TP) - pas d'alimentation de 5 volts","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1296","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur non alimenté en 5 volts","Câblage, ECM"]
["P1297","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur","Câblage, raccord (s) de tuyau, capteur MAP"]
["P1299","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de position du papillon (TP)","Fuite d'admission, raccord (s) de flexible, capteur MAP, capteur TP"]
["(Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Réglage de l'allumage","Câblage du connecteur d'allumage en court-circuit, ECM"]
["P1390","La courroie de distribution a sauté 1 dent ou plus","Position détendue de la courroie de distribution"]
["P1391","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal intermittent","Câblage, mauvaise connexion, entrefer, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1398","Module de commande du moteur (ECM) - limite de détection des ratés atteinte","Câblage, mauvaise connexion, capteur CKP"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur de pression différentielle du collecteur (MOP), système EGR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur MOP, ECM"]
["P1443","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne 2 de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1486","Blocage du système d'émission par évaporation (EVAP) détecté","Raccord (s) de tuyau, tuyau bloqué / coincé, bidon EVAP"]
["P1487","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse élevée - dysfonctionnement du circuit","Câblage ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - haute vitesse"]
["P1489","Relais du moteur du ventilateur du condensateur AlC - haute vitesse","Câblage ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - haute vitesse"]
["P1490","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - faible vitesse","Câblage ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse lente"]
["P1492","Capteur de température ambiante / de la batterie - tension élevée","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1493","Capteur de température ambiante / de la batterie - tension faible","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1494","Pompe de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - interrupteur de pression","Câblage, fuite / blocage de flexible, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1495","Solénoïde de pompe de détection des fuites par évaporation (EVAP)","Câblage ouvert / court-circuit, fuite / blocage de flexible, solénoïde de pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1496","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur 5 volts sortie basse","Câblage, capteur MAP"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Dysfonctionnement alternateur-circuit","Câblage, batterie, alternateur, ECM"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Bus de données CAN, dysfonctionnement du circuit TCM","Câblage, TCM, ECM"]
["P1696","Erreur EEPROM du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1697","Erreur EEPROM du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1698","Bus de données CAN, aucun signal du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, teM"]
["P1715","Capteur de vitesse de transmission AlB - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de vitesse de transmission AlB, ECM"]
["P1750","Anomalie de convertisseur de couple (TCC) / soupape de commande de changement de vitesse / commande de pression de transmission soienoïde - dysfonctionnement du circuit","Câblage, électrovanne TCC / vanne de commande de changement de vitesse / électrovanne de contrôle de pression de transmission, TCM, ECM"]
["P1791","Bus de données CAN, signal de température de liquide de refroidissement TCM","Câblage, TCM, ECM"]
["P1899","Dysfonctionnement du circuit d’entrée du commutateur de stationnement / neutre (PNP)","Câblage, commutateur PNP, ECMITCM"]

{"sheet":"FORD","index":24,"n_rows":520,"n_cols":3,"rows_kept":520,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[337,0,337,2],[375,0,375,2],[492,0,492,2],[0,0,0,2],[5,0,5,2],[10,0,10,2],[173,0,173,2],[229,0,229,2],[286,0,286,2]]}
["Codes Ford"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P0171","Système de compensation de carburant (FT) trop pauvre, rangée 1","Fuite d'admission / d'échappement, système AIR, capteur MAFNAF, pression de carburant / pompe, injecteur (s), HO2S"]
["P0455","Système d'émission par évaporation (EVAP) - grande fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["(Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Test de préparation du système de diagnostic embarqué non terminé","-"]
["P1001","Clé allumée / Moteur en marche non capable de terminer","-"]
["P1039","Signal de vitesse du véhicule manquant ou inapproprié"]
["P1051","Signal de contacteur de frein manquant ou inapproprié"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de débit massique intermittent","Câblage, capteur MAF"]
["P1101","Capteur de débit massique en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, batterie, capteur MAF, ECM"]
["P1102","Capteur de débit d'air massique à portée mais inférieur aux attentes","Câblage, capteur MAF, ECM"]
["P1105","Fonction supérieure d'alternateur double","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1106","Double alternateur inférieur -fonctionnement","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1107","Dysfonctionnement du circuit inférieur de l'alternateur double","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1108","Dysfonctionnement du circuit de la lampe de la batterie du double alternateur","Câblage, alternateur (supérieur), alternateur (inférieur), ECM"]
["P1109","Capteur IAT 2 condition intermittente"]
["P1111","Défaut du système CAT"]
["P1112","Condition intermittente du capteur de température d'air d'admission","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1114","Capteur de température d'air d'admission 2 bas du circuit","Court-circuit de câblage à la masse, capteur IAT, ECM"]
["P1115","Capteur de température d'air d'admission 2 circuit haut","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1116","La sonde de température du liquide de refroidissement du moteur est en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur ECT, capteur CHT, ECM"]
["P1117","Capteur de température du liquide de refroidissement moteur intermittent","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur ECT, capteur CHT, ECM"]
["P1118","Entrée basse du circuit de température absolue du collecteur","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1119","Entrée haute du circuit de température absolue du collecteur","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1120","Capteur de position du papillon hors gamme","Câblage, capteur TP"]
["P1121","Capteur de position du papillon incompatible avec le capteur de débit d'air massique","Câblage, capteur MAF, capteur TP, fuite d'air"]
["P1122","Tension intermittente du circuit du capteur de position du papillon"]
["P1123","Haute tension intermittente du circuit du capteur de position du papillon"]
["P1124","Capteur de position du papillon en dehors de la plage d'auto-test","Défaut mécanique, capteur TP, ECM"]
["P1125","Capteur de position du papillon intermittent","Câblage, capteur TP"]
["P1127","Échappement pas assez chaud Sonde O2 aval non testée","Le moteur ne tourne pas assez longtemps avant l'autotest"]
["P1128","Connecteurs de capteur d'O2 avant permutés","Câblage, connecteurs échangés"]
["P1129","Capteurs d'oxygène en aval permutés d'une banque à l'autre","Câblage, connecteurs échangés"]
["P1130","Limite de carburant adaptative pour l'interrupteur de capteur d'oxygène chauffé en amont, rangée 1","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1131","Absence de capteur de commutateur d'oxygène chauffé en amont indique un niveau de charge faible 1","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1132","Absence de capteur de commutateur d'oxygène chauffé en amont indique un niveau élevé, rangée 1","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1133","Contrôle de carburant de la banque 1 décalé maigre"]
["P1135","Fonctionnement intermittent du circuit 'A' du capteur de position de pédale"]
["P1136","Capteur de position de vilebrequin et / ou signal d'entrée du capteur de position d'arbre à cames aux préoccupations du PCM"]
["P1137","Manque de commutateurs O2, banque 1, capteur 2, maigre","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Manque de commutateurs HO2S, banque 1, capteur 2, riche","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1139","Dysfonctionnement du circuit indicateur de présence d'eau dans le carburant","Câblage, circuit ouvert de l'ampoule, tableau de bord, ECM"]
["P1140","Eau en état de carburant","Câblage, filtre à carburant, capteur de séparateur eau / carburant, ECM"]
["P1141","Dysfonctionnement du circuit indicateur de restriction de carburant"]
["P1142","Condition de restriction de carburant"]
["P1145","Erreur de couple calculée"]
["P1148","Dysfonctionnement de l'alternateur 2","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1149","Alternateur 2 -high input","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1150","Limite de carburant adaptative pour l'interrupteur de capteur d'oxygène chauffé en amont, rangée 2","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1151","Absence de capteur de commutateur d'oxygène chauffé en amont indique que le maigre est en rang 2","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1152","Absence de capteur de commutateur d'oxygène chauffé en amont indique un niveau élevé, rangée 2","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1153","Contrôle de carburant de la banque 2 décalé maigre"]
["P1154","Contrôle de carburant de la banque 2 déplacé riche"]
["P1155","Contrôleur de carburant alternatif"]
["P1156","Circuit du sélecteur de carburant","Câblage, module de commande d'injecteur de carburant, ECM"]
["P1157","Manque de commutateurs O2, banque 2, capteur 2, indique que le produit est maigre","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1158","Manque de commutateurs O2, banque 2, capteur 2, indique que le produit est maigre"]
["P115E","Module de commande du moteur (ECM) - Défaut de transmission de données","Position du papillon (TP), câblage, ECM"]
["P1168","Condition du capteur de pression de rampe d'alimentation basse pression","Câblage, niveau de carburant, basse pression de carburant, capteur de pression de rampe de carburant"]
["P1169","Défaillance élevée dans la plage du capteur de rampe d'alimentation","Câblage, pression de carburant élevée, capteur de pression de rampe à carburant"]
["P1170","Panne de solénoïde coupée du moteur"]
["P1171","Défaut du capteur de rotor"]
["P1172","Défaut de contrôle du rotor"]
["P1173","Erreur d'étalonnage du rotor"]
["P1174","Cam Sensor Fault"]
["P1175","Défaut de contrôle de came"]
["P1176","Défaut de calibrage de la came"]
["P1177","Erreur de synchronisation"]
["P117A","Module de commande du moteur (ECM) - température de l'huile moteur","Moteur surchauffé, câblage, ECM"]
["P1180","Dysfonctionnement du système d'alimentation en carburant bas"]
["P1181","Défaillance élevée du système d'alimentation en carburant"]
["P1183","Dysfonctionnement du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1184","Température de l'huile moteur en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, capteur EOT, ECM"]
["P1185","FTS High Capteur de température de pompe à carburant High"]
["P1186","Capteur de température de pompe à carburant bas"]
["P1187","Sélection de variante"]
["P1188","Erreur de calibration"]
["P1189","Défaut du signal de vitesse de la pompe"]
["P1190","Résistance d'étalonnage hors gamme"]
["P1191","Tension de ligne principale"]
["P1192","Tension externe"]
["P1193","Surintensité de conduite EGR"]
["P1194","Convertisseur A / D de l'unité de commande du moteur"]
["P1195","Échec d'initialisation de SCP HBCC"]
["P1196","Touche hors tension haute"]
["P1197","Touche basse tension basse"]
["P1198","Contrôle du rotor de la pompe"]
["P1209","Défaut du système de pression de commande d'injecteur","Qualité de l'huile, niveau d'huile, pression d'huile trop élevée / trop basse, pression de carburant basse, solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant"]
["P1210","Pression de commande d'injecteur supérieure au niveau prévu","Câblage, capteur de pression de carburant, ECM"]
["P1211","Capteur de pression de commande d'injecteur supérieur / inférieur désiré","Qualité de l'huile, niveau d'huile, pression d'huile trop élevée, faible pression de carburant, solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant"]
["P1212","Pression de commande d'injecteur non détectée pendant le lancement","Qualité de l'huile, niveau d'huile, pression d'huile trop basse, faible pression de carburant, capteur de pression de carburant, régulateur de pression de carburant"]
["P1213","Dysfonctionnement du circuit d’injection"]
["P1214","Fonctionnement intermittent du circuit 'B' du capteur de position de pédale"]
["P1215","Entrée basse du circuit 'C' du capteur de position de pédale"]
["P1216","Entrée haute du circuit 'C' du capteur de position de pédale"]
["P1217","Fonctionnement intermittent du circuit 'C' du capteur de position de pédale"]
["P1218","CID élevé","Module de contrôle d'injecteur, ECM"]
["P1219","CID Stuck Low","Module de contrôle d'injecteur, ECM"]
["P1220","Défaut de commande de papillon de série détecté"]
["P1221","Dysfonctionnement du système de contrôle de traction"]
["P1222","Dysfonctionnement du circuit de sortie du contrôle de traction"]
["P1223","Entrée élevée du circuit du capteur B de demande de pédale"]
["P1224","Capteur de position du papillon 'B' hors de la plage d'auto-test"]
["P1227","Wastegate Failed Closed Over Over","Vanne EGR, capteur MAF, actionneur de soupape de décharge SC, SC"]
["P1228","Wastegate Failed Open Sous Pressure","Vanne EGR, capteur MAF, actionneur de soupape de décharge SC, SC"]
["P1229","Condition de fonctionnement de la pompe intercooler du suralimenteur","Câblage, pompe intercooler SC, relais de pompe intercooler SC, ECM"]
["P1230","Condition de panne de la pompe à carburant basse vitesse"]
["P1231","Relais de pompe à carburant haute vitesse activé"]
["P1232","Panne du circuit primaire de la pompe à carburant basse vitesse","Câblage, relais de pompe à carburant basse vitesse, ECM"]
["P1233","Module de commande de pompe à carburant désactivé ou hors ligne","Câblage, commutateur IFS, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1234","Module de commande de pompe à carburant désactivé ou hors ligne","Câblage, commutateur IFS, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1235","Commande de pompe à carburant hors plage","Câblage, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1236","Commande de pompe à carburant hors plage","Câblage, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1237","Défaut du circuit secondaire de la pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1238","Défaut du circuit secondaire de la pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1239","Défaut d'alimentation positive de la pompe à carburant rapide"]
["P1243","Deuxième pompe à essence défectueuse ou défaut à la terre"]
["P1244","Échec d'entrée élevée de la charge de l'alternateur","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1245","Échec de l'entrée de la charge de l'alternateur","Câblage, courroie de transmission, alternateur, ECM"]
["P1246","Échec de l'entrée de charge de l'alternateur","Câblage, alternateur, courroie, ECM"]
["P1247","Pression de suralimentation turbo basse","Câblage, flexibles, capteur MAP, ECM"]
["P1248","La pression de suralimentation turbo n'est pas détectée","Câblage, flexibles, capteur MAP, ECM"]
["P1249","Performance de la vanne de contrôle Wastegate","Câblage, flexibles, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, actionneur de soupape de décharge TC, ECM"]
["P1250","Manque de puissance pour le solénoïde de contrôle du régulateur de pression de carburant"]
["P1252","Dysfonctionnement de l'électrovanne de contrôle de pression de carburant 2"]
["P1253","Corrélation de pédale PDS1 et LPDS Low"]
["P1254","Corrélation de pédale PDS2 et LPDS High"]
["P1255","Corrélation de pédale PDS2 et LPDS Low"]
["P1256","Corrélation de pédale PDS1 et HPDS"]
["P1257","Corrélation de pédale PDS2 et HPDS"]
["P1258","Corrélation de pédale PDS1 et PDS2"]
["P1260","Vol détecté - Véhicule immobilisé"]
["P1261","Cylindre n ° 1 côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1262","Cylindre n ° 2, côté haut sur bas","Court-circuit de câblage"]
["P1263","Cylindre n ° 3 court haut","Court-circuit de câblage"]
["P1264","Cylindre n ° 4, côté haut sur bas","Court-circuit de câblage"]
["P1265","Cylindre n ° 5 court-circuit haut-bas","Court-circuit de câblage"]
["P1266","Cylindre n ° 6 court haut","Court-circuit de câblage"]
["P1267","Cylindre n ° 7 court haut","Court-circuit de câblage"]
["P1268","Cylindre n ° 8 court haut","Court-circuit de câblage"]
["P1270","Régime moteur ou limiteur de vitesse atteint","Moteur au point mort au point mort, patinage"]
["P1271","Cylindre n ° 1 haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1272","Cylindre n ° 2 haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1273","Cylindre n ° 3 ouvert de haut en bas","Circuit de câblage ouvert"]
["P1274","Cylindre n ° 4 ouvert de haut en bas","Circuit de câblage ouvert"]
["P1275","Cylindre n ° 5 ouvert de haut en bas","Circuit de câblage ouvert"]
["P1276","Cylindre n ° 6 haut sur le bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1277","Cylindre n ° 7 ouvert de haut en bas","Circuit de câblage ouvert"]
["P1278","Cylindre n ° 8 ouvert de haut en bas","Circuit de câblage ouvert"]
["P1280","Pression de contrôle d'injection hors limites basse"]
["P1281","Pression de contrôle d'injection hors limites élevée"]
["P1282","Pression excessive de contrôle d'injection","Câblage, solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant"]
["P1283","Dysfonctionnement du solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant","Câblage circuit ouvert / court-circuit au positif"]
["P1284","Auto-test non complet - défaillance du capteur de pression de carburant","Câblage, capteur de pression de carburant, ECM"]
["P1285","Condition de surchauffe de la culasse","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1286","Impulsion de carburant dans la plage mais plus faible que prévu"]
["P1287","Impulsion de carburant dans la plage mais plus élevée que prévu"]
["P1288","Sonde de température de tête de cylindre hors de la plage d'auto-test","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1289","Signal du capteur de température de la culasse supérieur à la plage d'auto-test","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P128A","Module de commande du moteur (ECM) / capteur de température de la culasse (CHT) - entrée haute","Câblage, capteur CHT, ECM"]
["P1290","Signal du capteur de température de la culasse inférieur à la plage d'auto-test","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1291","Injecteur Haut Côté Court Pour GND Ou VBATT Bank 1","Court-circuit côté terre positif / positif, injecteur (s), module de commande d'injecteur"]
["P1292","Injecteur Haut Côté Court Pour GND Ou VBATT - Banque 2","Court-circuit côté terre positif / positif, injecteur (s), module de commande d'injecteur"]
["P1293","Banque ouverte n ° 1 côté haut","Circuit ouvert côté haut, injecteur (s), module de commande d'injecteur"]
["P1294","Banque ouverte n ° 2 du côté élevé","Circuit ouvert côté haut, injecteur (s), module de commande d'injecteur"]
["P1295","Multi-Défauts Banque 1 avec Short Côté Bas","Court-circuit de câblage à la masse, module de commande d'injecteur"]
["P1296","Multi-Faults Bank 2 avec short sur le côté bas","Court-circuit de câblage à la masse, module de commande d'injecteur"]
["P1297","Injecteur haut côtés court-circuité","Court-circuit de câblage, module de commande d'injecteur"]
["P1298","Module de commande d'injecteur - faute interne","Module de contrôle d'injecteur"]
["P1299","Capteur de température de la culasse détecté en cas de surchauffe du moteur","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Dysfonctionnement de pression de suralimentation"]
["P1301","Pression Boost Pression Haute"]
["P1302","Pression Boost Pression Basse"]
["P1303","Erreur d'étalonnage EGR"]
["P1304","EGR Calibration High"]
["P1305","Calibrage EGR bas"]
["P1306","Défaillance du circuit de déclenchement du relais de dérivation"]
["P1307","Défaut du circuit d'arrêt du relais de dérivation"]
["P1308","Défaut du circuit d'embrayage du climatiseur"]
["P1309","Moniteur de détection de raté d'allumage non activé","Capteur CMP, capteur CKP, capteur ECT, capteur MAF, ECM"]
["P1316","Codes de surveillance du conducteur d'allumage détectés","Câblage, module de commande d'injecteur, ECM"]
["P1317","Codes de moniteur de conducteur d'allumage non mis à jour"]
["P1330","Pression de contrôle de l'injecteur"]
["P1331","Circuit ouvert de commande de pression de suralimentation de turbocompresseur / compresseur"]
["P1332","Valeur basse du circuit de commande de pression de suralimentation du turbocompresseur / compresseur"]
["P1334","Recirculation des gaz d'échappement / capteur de position du papillon - problème de plage / de performances","Câblage, capteur de position EGRlthrottle, ECM"]
["P1335","Performance d'arrêt minimum du capteur de position EGR","Fuite / blocage du tuyau, câblage, capteur de position de la vanne EGR, ECM"]
["P1336","Erreur de signal d'entrée du capteur de position de vilebrequin ou de position d'arbre à cames","Câblage, capteur CMP, capteur CKP, ECM"]
["P1340","Dysfonctionnement du circuit 'B' du capteur de position d'arbre à cames"]
["P1349","Entrée haute du circuit 'B' du capteur de niveau de carburant"]
["P1351","Défaut d'entrée du circuit du moniteur de diagnostic d'allumage"]
["P1352","Circuit primaire de la bobine d'allumage 'A'"]
["P1353","Circuit primaire de la bobine d'allumage 'B'"]
["P1354","Circuit primaire de la bobine d'allumage 'C'"]
["P1355","Circuit primaire de la bobine d'allumage 'D'"]
["P1356","Perte d'allumage entrée du module de diagnostic en PCM"]
["P1357","Moniteur de diagnostic d'allumage: largeur d'impulsion non définie"]
["P1358","Signal du moniteur de diagnostic d'allumage en dehors de la plage d'auto-test"]
["P1359","Défaut du circuit de sortie d'étincelle"]
["P1360","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'A'"]
["P1361","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'B'"]
["P1362","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'C'"]
["P1363","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'D'"]
["P1364","Défaut du circuit primaire de la bobine d'allumage"]
["P1365","Panne du circuit secondaire de la bobine d'allumage"]
["P1369","Panne du moniteur de température moteur"]
["P1378","Tension du circuit du module de commande d'injection de carburant","Fusible, câblage, relais FICM"]
["P1379","Tension élevée du circuit du module de commande d'injection de carburant","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1380","Condition du circuit du solénoïde de distribution variable «A»","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1381","Distribution variable par rapport à la banque avancée 1","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP, basse pression d'huile"]
["P1383","Calage variable de la came sur la banque en retard 1","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP"]
["P1385","Dysfonctionnement du solénoïde de cadencement de came variable 'B'","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1386","Distribution variable par rapport à la banque avancée 2","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP, basse pression d'huile"]
["P1388","Distribution variable par rapport à la banque en retard 2","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP"]
["P1389","Entrée côté basse du circuit de bougie de préchauffage"]
["P138B","Module de commande de bougie de préchauffage Tension système","Câblage, module de commande de bougie de préchauffage défectueux, bougie (s) de préchauffage, PCM"]
["P1390","Réglage de l'octane en dehors de la plage d'autotest"]
["P1391","Entrée faible du circuit de bougie de préchauffage, rangée 1"]
["P1392","Entrée élevée du circuit de bougie de préchauffage, rangée 1"]
["P1393","Entrée faible du circuit de bougie de préchauffage, rangée 2"]
["P1394","Entrée élevée du circuit de bougie de préchauffage, rangée 2"]
["P1395","Banque de pannes du moniteur de bougie de préchauffage 1"]
["P1396","Banque de défauts 2 du moniteur de bougie de préchauffage"]
["P1397","Tension système hors de la plage d'autotest","Câblage, batterie, alternateur"]
["P1399","Entrée haut côté circuit de bougie de préchauffage"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur électronique à pression différentielle basse tension","Câblage, capteur de pression EGR, ECM"]
["P1401","Niveau élevé du circuit de capteur DPFE","Câblage, capteur de pression EGR, ECM"]
["P1402","Orifice de dosage EGR restreint"]
["P1403","Tuyaux de capteur électronique à retour de pression différentielle inversés"]
["P1404","La vanne EGR est bloquée fermée"]
["P1405","Détection de haute tension dans le circuit de capteur DPF EGR","Tuyaux EGR"]
["P1406","Tuyau aval du circuit de capteur DPFE","Tuyaux EGR"]
["P1407","Débit de recyclage des gaz d'échappement hors de la plage d'auto-test"]
["P1408","Flux EGR hors de la plage d'auto-test","Câblage, tuyaux EGR, vanne EGR, solénoïde EGR, ECM"]
["P1409","Dysfonctionnement du circuit de l'électrovanne du régulateur de vide EGR","Câblage, solénoïde EGR, ECM"]
["P1410","Capteur de pression barométrique EGR VREF Voltage"]
["P1411","Débit aval d'injection d'air secondaire","Tuyaux à air, pompe à air, solénoïde à air"]
["P1413","Basse tension de circuit de surveillance de système d'injection d'air secondaire","Câblage, solénoïde AIR, pompe AIR, ECM"]
["P1414","Haute tension du circuit de surveillance du système d'injection d'air secondaire","Câblage, solénoïde AIR, ECM"]
["P1420","Capteur de température de catalyseur"]
["P1421","Dommages causés par le catalyseur"]
["P1422","Capteur de température d'allumage de gaz d'échappement"]
["P1431","Moniteur de raté d'allumage désactivé Impossible d'apprendre le profil de la molette de déclenchement"]
["P1432","Panne du circuit de commande du chauffage du thermostat","Câblage, chauffage du thermostat du moteur, ECM"]
["P1433","Basse température du circuit de réfrigérant de climatisation"]
["P1434","Valeur élevée du circuit de température du fluide frigorigène A / C"]
["P1435","Plage / rendement du circuit de température du réfrigérant de climatisation"]
["P1436","Valeur basse du circuit de la température de l'air de l'évaporateur de climatisation","Câblage, capteur de température d'évaporateur AlC, ECM"]
["P1437","Valeur élevée du circuit de la température de l'air de l'évaporateur de climatisation","Câblage, capteur de température d'évaporateur AlC, ECM"]
["P1438","Plage / rendement du circuit de température de l'air de l'évaporateur de climatisation"]
["P1442","Système EVAP détectant une petite fuite"]
["P1443","Système de contrôle EVAP Panne de solénoïde ou de soupape de contrôle de purge","Câblage, tuyaux du système EVAP, cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1444","Entrée de circuit du capteur de débit de purge basse"]
["P1445","Condition élevée du circuit du capteur de débit de purge"]
["P1449","Système EVAP incapable de tenir le vide"]
["P1450","Impossible de purger le vide du réservoir de carburant de purge","Câblage, tuyaux du système EVAP, vanne de purge du bidon EVAP, bouchon de remplissage de carburant bouché"]
["P1451","Dysfonctionnement du circuit de l'électrovanne d'évent du système de contrôle EVAP","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1452","Impossible de purger l'aspirateur de réservoir de carburant"]
["P1455","Capteur de température de gaz d'échappement 1 Plage / Performance"]
["P1457","Impossible de tirer le vide dans le réservoir"]
["P145E","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du carter de ventilation positive (PCV)","Câblage, vanne PCV"]
["P1460","Dysfonctionnement du circuit de coupure de climatisation à papillon large","Câblage, relais WOT, ECM"]
["P1461","Valeur élevée du circuit du capteur de pression de climatisation","Câblage, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1462","Valeur basse du circuit du capteur de pression de climatisation","Câblage, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1463","Capteur de pression de climatisation Changement de pression insuffisant","Câblage, système AlC - défaut mécanique, capteur de pression de réfrigérant AlC, embrayage de compresseur AlC"]
["P1464","Demande de climatisation hors plage de test automatique","Câblage, AlC ON - pendant l'autotest, relais WOT (coupe-circuit AlC), ECM"]
["P1465","Dysfonctionnement du circuit de relais de climatisation"]
["P1466","Dysfonctionnement du capteur / circuit de température du réfrigérant de climatisation"]
["P1469","Période de vélo basse climatisation","Câblage, système AlC - défaut mécanique"]
["P1473","Niveau secondaire secondaire avec les ventilateurs éteints"]
["P1474","Circuit primaire à faible ventilateur","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1477","Panne du circuit principal de la commande de ventilateur de refroidissement moyen","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1479","Circuit primaire de contrôle de ventilateur élevé","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1480","Ventilation secondaire basse avec ventilateurs bas activés"]
["P1481","Fan Secondaire Eith Haut Fans On"]
["P1482","SCP"]
["P1483","Puissance du ventilateur de refroidissement dépassée, tirage normal"]
["P1484","Open Power Ground to Module de contrôle de charge variable"]
["P1485","Dysfonctionnement du circuit de la soupape de recirculation des gaz du moteur"]
["P1487","Panne du circuit de l'électrovanne de contrôle EGR"]
["P1489","Défaut du circuit de commande du chauffage PCV","Câblage, reniflard de carter"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Capteur de vitesse du véhicule","Câblage, VSS, ECM"]
["P1501","Capteur de vitesse du véhicule hors de la plage d'auto-test","Interférence électromagnétique"]
["P1502","Capteur de vitesse du véhicule intermittent","Câblage, capteurs de vitesse de roue VSS / ABS"]
["P1504","Dysfonctionnement du circuit de commande d'air d'admission","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1505","Système de contrôle d'air de ralenti au clip adaptatif"]
["P1506","Erreur de survitesse du contrôle pneumatique au ralenti","Câblage, vanne lAC, fuites de vide, ECM"]
["P1507","Contrôle de ralenti dans l'erreur de vitesse","Câblage, vanne lAC, tuyau bouché, ECM"]
["P1512","Groupe d'entrées de contrôle d'entrée de canal de distribution d'admission, banque 1","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1513","Contrôle du canal du collecteur d'admission bloqué, rangé fermé 2","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1516","Groupe d'entrées de contrôle d'entrée de canal de distribution d'admission, banque 1","Câblage, défaut mécanique"]
["P1517","Erreur d'entrée de contrôle du canal du collecteur d'admission, rangée 2","Câblage, défaut mécanique"]
["P1518","Défaut de contrôle du canal du collecteur d'admission bloqué en position ouverte","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P1519","Défaut de commande du canal d'alimentation du collecteur d'admission bloqué fermé","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P151A","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P1520","Défaut du circuit de commande du canal d'alimentation du collecteur d'admission","Câblage, défaut mécanique, tuyaux à vide, actionneur IMRC, ECM"]
["P1530","Circuit d’embrayage du compresseur ouvert ou court-circuit au climatiseur"]
["P1531","Mouvement de pédale d'accélérateur de test non valide"]
["P1532","Circuit de commande de communication de collecteur d'admission, rangée 2"]
["P1533","Dysfonctionnement du circuit AAI"]
["P1534","Commutateur d'inertie activé"]
["P1536","Panne du circuit du contacteur de frein de stationnement","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage, faible niveau de liquide de frein"]
["P1537","Tuyau de collecteur d'admission, contrôle bloqué, banque ouverte 1","Câblage, tuyaux bloqués, défaut mécanique, ECM"]
["P1538","Contrôle du canal du collecteur d'admission Stuck Open Bank 2","Câblage, tuyaux bloqués, défaut mécanique, ECM"]
["P1539","L'alimentation du circuit d'embrayage du compresseur de climatisation a dépassé le courant nominal normal"]
["P1548","Restriction du filtre à air du moteur"]
["P1549","Dysfonctionnement du circuit de commande de communication du collecteur d'admission","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1550","Dysfonctionnement du capteur de pression de direction assistée","Câblage, capteur PSP, ECM"]
["P1561","Circuit du capteur de pression de la ligne de freinage"]
["P1565","Interrupteur de commande de contrôle de vitesse hors plage haute","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1566","Interrupteur de commande de contrôle de vitesse hors plage faible","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1567","Continuité du circuit de sortie de contrôle de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1568","Contrôle de la vitesse impossible à maintenir la vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1572","Dysfonctionnement du circuit de contacteur de pédale de frein","Câblage, contacteur BPP, contacteur de pression de liquide de frein (BFP), ECM"]
["P1573","Position du papillon non disponible"]
["P1574","Arrêter le circuit de commutation"]
["P1575","Position de la pédale hors de la plage d'auto-test"]
["P1576","Dysfonctionnement du signal du capteur de position de pédale d'accélérateur"]
["P1577","Désaccord du capteur de position de la pédale"]
["P1578","Puissance ETC inférieure à la demande"]
["P1579","Commande de papillon électronique en mode de limitation de puissance"]
["P1580","Contrôleur de papillon électronique PCM Override"]
["P1581","Dysfonctionnement du moniteur de papillon électronique"]
["P1582","Moniteur de papillon électronique Données disponibles","Déploiement d'airbag"]
["P1583","Désactivation de la croisière du moniteur de papillon électronique"]
["P1584","Dysfonctionnement du circuit d'entrée de la commande d'accélérateur"]
["P1585","Dysfonctionnement de la manette des gaz"]
["P1586","Unité de commande du papillon Dysfonctionnement de la position du papillon"]
["P1587","Dysfonctionnement de la commande modulée de l'unité de commande du papillon"]
["P1588","Unité de commande du papillon détectée, perte du ressort de rappel"]
["P1589","Unité de commande du papillon incapable de contrôler l'angle de papillon souhaité"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Perte de circuit ouvert de puissance KAM"]
["P1605","Conditions d'erreur du test de mémoire Keep Alive de PCM","Câblage, corrosion des bornes de la batterie, connexion lâche de la batterie, ECM"]
["P1608","Dysfonctionnement du chien de garde"]
["P1610","Module de contrôle moteur (ECM)","Programmation incorrecte"]
["P1611","Module de contrôle moteur (ECM)","Programmation incorrecte"]
["P1615","Module de contrôle moteur (ECM)","Programmation incorrecte"]
["P1616","Module de contrôle moteur (ECM)","Programmation incorrecte"]
["P1617","Module de contrôle moteur (ECM)","Programmation incorrecte"]
["P1618","Module de contrôle moteur (ECM)","Programmation incorrecte"]
["P1625","Tension du circuit du ventilateur du module de contrôle de charge du véhicule non détectée"]
["P1626","Tension au circuit du module de commande de charge du véhicule non détectée"]
["P1633","Maintenir la tension d'alimentation trop basse","Câblage, ECM"]
["P1634","Panne du circuit de liaison de sortie de données"]
["P1635","Rapport pneu / essieu hors de la plage acceptable","Taille de pneu incorrecte, rapport d’essieu incorrect, configuration incorrecte du véhicule 10"]
["P1636","Erreur de communication de la puce de signature inductive","ECM"]
["P1639","Bloc d'identification de véhicule corrompu ou non programmé","Mauvaise configuration du véhicule 10, ECM"]
["P1640","DTC de groupe motopropulseur disponibles dans un autre module","P-codes stockés dans un autre module de contrôle"]
["P1641","Conditions de défaillance du module de commande de pompe à carburant","Câblage, relais de pompe à carburant, pompe à carburant, ECM"]
["P1642","Entrée haute du circuit de surveillance de pompe à carburant"]
["P1643","Entrée basse du circuit de surveillance de pompe à carburant"]
["P1644","Dysfonctionnement du circuit de commande de vitesse de pompe à carburant"]
["P1646","Puce de commande de capteur O2 linéaire, rangée 1","Accessoires non OEM, programmation ECM, ECM"]
["P1647","Puce de contrôle de capteur O2 linéaire, rangée 2","Accessoires non OEM, programmation ECM, ECM"]
["P1650","Pressostat de direction assistée hors de la plage d'auto-test","Câblage, commutateur PSP, volant tourné pendant l'auto-test, ECM"]
["P1651","Dysfonctionnement d'entrée du contacteur de pression de direction assistée","Câblage, véhicule remorqué avec moteur en marche, commutateur PSP, OTC non effacé, ECM"]
["P1656","Réseau de circuits PCM CAN Link"]
["P1657","Passer le circuit de contrôle du système de passage au rapport ascendant de 1 à 4"]
["P1660","Signal de contrôle du circuit de sortie élevé"]
["P1661","Signal de contrôle du circuit de sortie bas"]
["P1662","Relais du module de commande d'injecteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusibles, relais du module de commande d'injecteur"]
["P1663","Dysfonctionnement du circuit de signal de commande de demande de carburant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, module de commande d'injecteur, ECM"]
["P1664","Module de commande de pompe d'injection défectueux"]
["P1667","Identification de la bouteille - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais du module de commande d'injecteur, module de commande d'injecteur, ECM"]
["P1668","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande de l'injecteur - erreur de communication","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais du module de commande d'injecteur, module de commande d'injecteur, ECM"]
["P1670","Signal de rétroaction électronique non détecté","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais du module de commande d'injecteur, module de commande d'injecteur, ECM"]
["P1674","Logiciel du module de contrôle corrompu","Câblage, incompatibilité logicielle, ECM"]
["P1690","Dysfonctionnement du circuit de solénoïde de Wastegate","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre, solénoïde de commande de soupape de décharge, turbocompresseur (TC), ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Problèmes liés au système de transmission"]
["P1701","Conditions d'erreur d'engagement inversé"]
["P1702","Capteur de plage de transmission (TR) - circuit intermittent","Mauvais réglage, câblage, capteur TR"]
["P1703","Interrupteur de frein en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, pédale de frein enfoncée pendant l'autotest, module électronique arrière / module de commande d'éclairage, commutateur BPP, ECM"]
["P1704","Conditions du système de transmission","Mauvais réglage, câblage, capteur TR"]
["P1705","Capteur de position de levier manuel hors de la plage d'auto-test","Câblage, capteur TR"]
["P1706","Grande vitesse du véhicule observée dans le parc"]
["P1707","Indicateur de cas de transfert neutre Défaut matériel présent"]
["P1709","Interrupteur de position de stationnement ou neutre en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, commutateur PNP / commutateur CPP, ECM"]
["P1710","Pas de changement dans le signal de température du fluide de transmission"]
["P1711","Capteur de température de fluide de transmission hors de la plage d'auto-test","Transmission pas à la température de fonctionnement normale - essai de répétition"]
["P1712","Dysfonctionnement du signal de demande de réduction du couple trans"]
["P1713","Conditions du système de transmission","Câblage, capteur TFT"]
["P1714","Défaut du solénoïde «A»","Câblage, SS, ECM / TCM"]
["P1715","Défaut du solénoïde «B»","Câblage, SS, ECM / TCM"]
["P1716","Conditions du système de transmission"]
["P1717","Conditions du système de transmission"]
["P1718","Conditions du système de transmission","Câblage, capteur TFT"]
["P1719","Capteur de direction haute entrée"]
["P1720","Dysfonctionnement du circuit du compteur de vitesse du véhicule"]
["P1721","Rapport 1 incorrect"]
["P1722","Rapport 2 incorrect"]
["P1723","Rapport 3 incorrect"]
["P1724","Rapport 4 incorrect"]
["P1725","Augmentation insuffisante de la vitesse du moteur pendant l'autotest","Répéter le test"]
["P1726","Diminution insuffisante de la vitesse du moteur pendant l'autotest","Répéter le test"]
["P1727","Conditions de défaut de glissement de transmission"]
["P1728","Erreur de bordereau de transmission","TCC"]
["P1729","Erreur de commutateur 4x4 bas","Câblage, module de commande de passage aux quatre roues motrices, ECM"]
["P1731","1-2 Dysfonctionnement Shift"]
["P1732","Dysfonctionnement de survitesse du moteur"]
["P1733","Dysfonctionnement du contrôle de la charge du levier de vitesse"]
["P1740","Conditions du système de transmission","Câblage, solénoïde TCC, ECM / TCM"]
["P1741","Erreur de commande d'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1742","Le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple a échoué sous certaines conditions"]
["P1743","Le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple a échoué sous certaines conditions"]
["P1744","Système d'embrayage du convertisseur de couple bloqué en position d'arrêt","Câblage, TCC, TCM"]
["P1745","Pression de la ligne trop élevée pendant trop longtemps"]
["P1746","Conditions basses du solénoïde de contrôle électronique de pression","Câblage, solénoïde TFP, TCM, ECM"]
["P1747","Court-circuit du solénoïde de contrôle électronique de pression 'A'","Câblage, solénoïde TFP, ECM"]
["P1748","Dysfonctionnement du contrôle électronique de la pression"]
["P1749","Échec des conditions basses du solénoïde de contrôle électronique de pression"]
["P1751","Conditions de performance du solénoïde de décalage 1"]
["P1754","Dysfonctionnement du circuit d'électrovanne d'embrayage de côte","Câblage, solénoïde d'embrayage de côte"]
["P1756","Conditions de performance du solénoïde Shift 2"]
["P1760","Conditions de défaillance du système de transmission","Câblage, solénoïde TFP, TCM"]
["P1761","Conditions de performance du solénoïde de décalage 3"]
["P1762","La bande overdrive a échoué"]
["P1766","Solénoïde de décalage 'D' Performance"]
["P1767","Dysfonctionnement du circuit de l'électrovanne d'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1768","Dysfonctionnement du mode Performance / Normal / Winter"]
["P1770","Dysfonctionnement de l'électrovanne d'embrayage à dépassement"]
["P1771","Circuit ouvert du capteur de position du papillon"]
["P1772","Court-circuit du capteur de position du papillon"]
["P1779","Mauvais fonctionnement du circuit du témoin de contrôle de la transmission"]
["P1780","Le circuit du commutateur de commande de transmission est en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, commutateur de commande de transmission, ECM"]
["P1781","Interrupteur 4x4 bas hors des conditions de la plage d'auto-test","Câblage, module de commande de passage aux quatre roues motrices, commutateur 4x4L, ECM"]
["P1782","Circuit P / ES hors de la plage d'auto-test"]
["P1783","Condition de surchauffe de la transmission","Câblage, capteur TFT, TCM, ECM"]
["P1784","Conditions de défaillance du premier ou du inverseur du système de transmission"]
["P1785","Conditions de défaillance du système de transmission en première ou en deuxième vitesse"]
["P1786","Défaut du système de transmission en deuxième ou troisième vitesse"]
["P1787","Défaut de troisième ou de quatrième vitesse du système de transmission"]
["P1788","3-2 Conditions d'ouverture du circuit de solénoïde d'embrayage de distribution de temps / côte"]
["P1789","3-2 Conditions de court-circuit dans le solénoïde d'embrayage de distribution / cadencement"]
["P1793","Dysfonctionnement de l'alimentation en allumage"]
["P1795","Dysfonctionnement du circuit de contacteur de ralenti"]
["P1797","Défaut de signal d'interrupteur de position de stationnement / neutre"]
["P1804","Panne de circuit du témoin indicateur élevé de transmission 4x4"]
["P1806","Transmission 4-Drive High High Indicator Court-circuit vers batterie"]
["P1807","Court-circuit à la masse du témoin indicateur élevé de transmission 4 roues motrices"]
["P1808","Panne de circuit du témoin faible transmission 4 roues motrices"]
["P1809","Circuit ouvert de témoin de basse transmission à 4 roues motrices"]
["P1810","Circuit du contacteur de position de soupape de pression de fluide de transmission"]
["P1812","Transmission Échec du circuit de sélection du mode de transmission à 4 roues motrices"]
["P1815","Mode de transmission 4 roues motrices Sélectionnez court-circuit à la masse"]
["P1819","Court-circuit à la masse du contacteur de sécurité neutre de transmission"]
["P1820","Défaillance du circuit de la bobine du relais de décalage du boîtier de transfert de transmission dans le sens des aiguilles d'une montre"]
["P1822","Court-circuit de bobine de relais de décalage dans le sens des aiguilles d'une montre de transfert de boîte de transfert de transmission à la batterie"]
["P1824","Défaillance du circuit du relais d’embrayage à 4 roues motrices de la transmission"]
["P1826","Transmission de relais de faible embrayage à 4 roues motrices à batterie"]
["P1827","Relais de basse embrayage de transmission 4 roues motrices à la terre"]
["P1828","Défaillance du circuit de la bobine du relais de décalage du boîtier de transfert de transmission dans le sens antihoraire"]
["P1829","Circuit ouvert de bobine de relais de décalage de boîte de transfert de transmission dans le sens anti-horaire"]
["P1830","Court-circuit de bobine de relais de décalage de décalage dans le sens anti-horaire de boîte de transfert de transmission à la batterie"]
["P1832","Panne du circuit du solénoïde de verrouillage du boîtier de transfert de transmission"]
["P1834","Court-circuit de solénoïde de verrouillage de boîte de transfert de transmission avec batterie"]
["P1838","Panne du circuit du moteur de changement de boîte de transfert"]
["P1839","Circuit ouvert de moteur de changement de boîte de transfert de transmission"]
["P1840","Court-circuit de moteur de décalage de boîte de transfert de transmission à la batterie"]
["P1846","Panne du circuit 'A' du boîtier de transfert de transmission"]
["P1848","Plaque de contact de boîte de transfert de transmission 'A' court-circuit vers la batterie"]
["P1849","Plaque de contact de boîte de transfert de transmission 'A' court-circuit a la masse"]
["P1850","Panne du circuit de la plaque de contact 'B' du boîtier de transfert de transmission"]
["P1854","Panne du circuit de la plaque de contact 'C' du boîtier de transfert de transmission"]
["P1855","Circuit ouvert de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission 'C'"]
["P1856","Boîte de contact de boîte de transfert de transmission 'C' court-circuit vers la batterie"]
["P1857","Plaque de contact de boîte de transfert de transmission 'C' court-circuit a la masse"]
["P1858","Défaillance du circuit de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1859","Circuit ouvert de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1861","Boîte de contact de plaque de transfert 'D' court-circuit a la masse"]
["P1862","Panne du circuit d'alimentation de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1863","Circuit ouvert de puissance de plaque de contact de boîte de transfert de transmission"]
["P1865","Transmission Boîtier de transfert Plaque de contact Alimentation courte à la terre"]
["P1866","Transmission Nécessité de réparer le système de cas de transfert de transmission"]
["P1867","Panne générale du circuit de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1869","Voyant d'avertissement de sac gonflable de lampe Circuit ouvert ou court-circuit à la masse"]
["P1876","Défaillance du circuit du solénoïde à 2 roues motrices du boîtier de transfert de transmission"]
["P1877","Le circuit de la solénoïde à 2 roues motrices du boîtier de transfert de transmission est en court-circuit avec la batterie"]
["P1878","Panne du circuit de solénoïde désactivée dans le boîtier de transfert de transmission"]
["P1881","Panne du circuit du contacteur de niveau de liquide de refroidissement"]
["P1882","Court-circuit à la terre du contacteur de niveau de liquide de refroidissement moteur"]
["P1883","Panne du circuit du contacteur de niveau de liquide de refroidissement"]
["P1884","Circuit du témoin de niveau de liquide de refroidissement moteur court-circuité"]
["P1889","Problème de roulements d'essieux"]
["P1891","Transmission Circuit de retour à la masse de la plaque de contact de la boîte de transfert de transmission"]
[" (Transmission)"]
["P1900","Dysfonctionnement intermittent du circuit de vitesse d'arbre de sortie","Câblage, mauvaise connexion, capteur OSS, ECMITCM"]
["P1901","Fonctionnement intermittent du circuit du capteur de vitesse d'arbre de turbine","Câblage, mauvaise connexion, capteur TSS, ECMITCM"]
["P1902","Circuit de commande de relais de solénoïde de Kickdown"]
["P1903","Circuit de solénoïde de Kickdown basse tension"]
["P1904","Haute tension du circuit de solénoïde de Kickdown"]
["P1908","Solénoïde du circuit de pression de transmission ouvert ou en court-circuit avec la masse"]
["P1909","Circuit du capteur de température de transmission ouvert ou en court-circuit avec l'alimentation ou la mise à la terre"]
["P1910","Feux de recul - dysfonctionnement du circuit","Câblage, inverseur de position inversée, ECM"]
["P1919","Signal de température du liquide de refroidissement"]
["P1922","Dysfonctionnement du circuit du niveau d'additif pour carburant"]
["P1924","Niveau bas du circuit d'additif pour carburant"]
["P1925","Niveau élevé d'additif dans le circuit"]
["P1926","Plage / rendement du circuit de niveau d'additif pour carburant"]
["P1927","Niveau d'additif de carburant trop bas / vide"]
["P1928","Circuit de commande de pompe de niveau d'additif pour carburant / Ouvert"]
["P1929","Performances du circuit de commande de pompe de niveau d'additif pour carburant"]
["P1930","Niveau d'additif de carburant trop bas / vide"]
["P1931","Circuit de commande de pompe d'additif pour carburant / Ouvert"]
["P1932","Performances du circuit de commande de pompe à additif pour carburant"]
["P1933","Valeur basse du circuit de commande de pompe d'additif pour carburant"]
["P1934","Valeur élevée du circuit de commande de pompe d'additif pour carburant"]
["P1935","Niveau d'additif de carburant bas"]
["P1936","Signal de niveau de carburant"]
["P1937","Signal de vitesse du véhicule"]
["P1938","Interrupteur de frein / signal du capteur"]
["P1939","Contacteur d'embrayage / signal de capteur"]
["U2023","Défaut reçu du noeud externe","Panne du système de bus CAN"]

{"sheet":"FREIGHTLINER","index":25,"n_rows":160,"n_cols":3,"rows_kept":160,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[3,0,3,2],[73,0,73,2],[123,0,123,2]]}
["Codes Freightliner"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Bobine d'allumage, plage / performance de 5 circuits primaires","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1001","Bobine d'allumage, circuit de 5 primaires","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1002","Bobine d'allumage, circuit bas 5 primaires","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1003","Bobine d'allumage, circuit 5 primaires ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1004","Bobine d'allumage, plage / performance de 5 circuits primaires","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, ECM"]
["P1013","Bobine d'allumage, hauteur du circuit 1 seconde","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 1, bougie d'allumage, ECM"]
["P1014","Bobine d'allumage, circuit bas 1 seconde","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 1, bougie d'allumage, ECM"]
["P1015","Bobine d'allumage, plage / performance 1 seconde","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 1, bougie d'allumage, ECM"]
["P1016","Bobine d'allumage, circuit 1 seconde ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 1, bougie d'allumage, ECM"]
["P1017","Bobine d'allumage, hauteur de circuit 4 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 4, bougie d'allumage, ECM"]
["P1018","Bobine d'allumage, circuit bas 4 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 4, bougie d'allumage, ECM"]
["P1019","Bobine d'allumage, plage de 4 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 4, bougie d'allumage, ECM"]
["P1023","Bobine d'allumage, plage 3 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 3, bougie d'allumage, ECM"]
["P1024","Bobine d'allumage, circuit 3 secondes ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 3, bougie d'allumage, ECM"]
["P1025","Bobine d'allumage, hauteur de circuit 6 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 6, bougie d'allumage, ECM"]
["P1026","Bobine d'allumage, circuit bas 6 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 6, bougie d'allumage, ECM"]
["P1027","Bobine d'allumage, plage 6 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 6, bougie d'allumage, ECM"]
["P1028","Bobine d'allumage, circuit 6 secondes ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 6, bougie d'allumage, ECM"]
["P1029","Bobine d'allumage, hauteur de circuit 2 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 2, bougie d'allumage, ECM"]
["P1030","Bobine d'allumage, circuit bas 2 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 2, bougie d'allumage, ECM"]
["P1031","Bobine d'allumage, plage 2 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 2, bougie d'allumage, ECM"]
["P1032","Bobine d'allumage, circuit à 2 secondes ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 2, bougie d'allumage, ECM"]
["P1033","Bobine d'allumage, circuit 5 secondes haut","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, bougie d'allumage, ECM"]
["P1034","Bobine d'allumage, circuit bas 5 secondes","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, bougie d'allumage, ECM"]
["P1035","Bobine d'allumage, plage 5 secondes / performance","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, bougie d'allumage, ECM"]
["P1036","Bobine d'allumage, circuit 5 secondes ouvert","Câblage, connecteurs, bobine d'allumage 5, bougie d'allumage, ECM"]
["P1045","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, système de banque 1 trop riche","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1046","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, système de la banque 1 trop maigre","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1047","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 inactif","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1048","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, plage 1 / performance","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1049","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, système de banque 1 trop riche","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1050","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, système de la banque 1 trop maigre","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1051","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banc 1 inactif","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1052","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, plage 1 plage / performance","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1053","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 circuithigh","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1057","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1, hauteur du circuit","Câblage, connecteurs, H02S, ECM"]
["P1065","Relais de pompe AIR - circuit haut","Câblage, connecteurs, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1066","Relais de pompe AIR - circuit bas","Câblage, connecteurs, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1067","Relais de pompe AIR - circuit ouvert","Câblage, connecteurs, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1069","Valve de commutation AIR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, vanne de commutation AIR, ECM"]
["P1070","Valve de commutation AIR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, vanne de commutation AIR, ECM"]
["P1071","Valve de commutation AIR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, vanne de commutation AIR, ECM"]
["P1073","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit haut","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1074","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit bas","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1075","Soupape de commande d'air du collecteur d'admission - circuit ouvert","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1077","Système de purge de cartouche EVAP - performance","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1078","Système de purge de cartouche EVAP - performance","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1081","Système de purge de cartouche EVAP - fuite","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, circuit de contrôle EVAP"]
["P1085","Système de purge de cartouche EVAP - fuite","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, circuit de contrôle EVAP, bouchon / tuyau de remplissage"]
["P1089","Système de purge de cartouche EVAP - fuite","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, circuit de contrôle EVAP"]
["P1097","Système de purge de cartouche EVAP - performance","Fuite de vide, tuyaux du système EVAP, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1101","Capteur de température d'air ambiant - circuit haut","Câblage, connecteurs, capteur de température d'air ambiant, BCM"]
["P1105","Capteur de pression barométrique (BARO), en cas de dysfonctionnement du circuit ECM","ECM"]
["P1105 [1]","Relais principal - circuit de contrôle haut","Câblage, connexions, relais principal, ECM"]
["P1106","Relais principal - circuit de commande bas","Câblage, connexions, relais principal, ECM"]
["P1108","Relais principal - circuit de contrôle ouvert","Câblage, connexions, relais principal, ECM"]
["P1117","Erreur interne de l'ECM","ECM"]
["P1118","Erreur interne de l'ECM","ECM"]
["P1119","ECM - faute interne","ECM"]
["P1185","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit haut","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1186","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit haut","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1187","Capteur de pression de carburant (FRP) - dysfonctionnement","Câblage, mauvaise connexion, solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant, capteur de pression de rampe de carburant, niveau de carburant bas, pression de carburant, pompe à carburant haute pression, injecteur (s)"]
["P1187 1","Soupape de commande d'air de la tubulure d'admission - circuit haut","Câblage, connecteurs, vanne de régulation d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1188","3ème solénoïde de coupure de piston - dysfonctionnement","Câblage, connecteur, solénoïde de coupure du 3ème piston"]
["P1190","Solénoïde de contrôle de pression de carburant -malfunction","Câblage, connecteurs, solénoïde de contrôle de pression de carburant"]
["P1192","Module de capteur d'huile moteur - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, qualité de l'huile, niveau d'huile"]
["P1197","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 2, ECM"]
["P1198","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 2, ECM"]
["P1199","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 2, ECM"]
[" (dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 2 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 2, ECM"]
["P1201","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banc 2, ECM"]
["P1202","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banc 2, ECM"]
["P1203","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 2 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banc 2, ECM"]
["P1204","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 2 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banc 2, ECM"]
["P1205","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 1, ECM"]
["P1206","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1bank 1, ECM"]
["P1207","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1bank 1, ECM"]
["P1208","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 1, banque 1, ECM"]
["P1209","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banque 1, ECM"]
["P1210","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 1 plage / performance","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banque 1, ECM"]
["P1211","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banque 1, ECM"]
["P1212","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, plage 1 / performances","Câblage, connecteurs, défaut mécanique, CKP, CMP 2, banque 1, ECM"]
["P1221","Bus de données CAN, TCS -malfunction","Câblage, code (s) de panne du module de commande lCS mémorisé"]
["P1222","Dysfonctionnement du capteur 1 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP 1, ECM"]
["P1234","Capteur de position 2 de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP 2, ECM"]
["P1305","Direction assistée - circuit de commande haut","Câblage, connecteurs, soupape de commande de direction assistée, ECM"]
["P1306","Direction assistée - circuit de commande bas","Câblage, connecteurs, soupape de commande de direction assistée, ECM"]
["P1307","Dysfonctionnement du circuit de commande de direction assistée","Câblage, connecteurs, soupape de commande de direction assistée, ECM"]
["P1313","Système papillon électronique - mouvement du papillon des gaz limité","Câblage, connecteurs, moteur de papillon, blocage de la soupape, panne mécanique"]
["P1314","Système papillon électronique - mouvement du papillon des gaz limité","Câblage, connecteurs, moteur de papillon, blocage du papillon, panne mécanique"]
["P1315","Système papillon électronique - mouvement du papillon des gaz limité","Câblage, connecteurs, moteur de papillon, blocage du papillon, panne mécanique"]
["P1330","Commande de démarrage - dysfonctionnement","Câblage, fusible, démarreur, relais du démarreur, ECM"]
["P1335","Dysfonctionnement du capteur de position de vilebrequin (CKP)","Câblage, connecteur, capteur CKP, ECM"]
["P1345","Plage / performances du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1346","Plage / performances du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1347","Plage / performances du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1349","Capteur de débit d'air massique (MAF) / capteur de position du papillon (TPS)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, TPS, ECM"]
["P1350","Plage / performances du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1351","Capteur de débit d'air massique (MAF) - performances du circuit","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1352","Capteur de débit d'air massique (MAF) - performances du circuit","Câblage, connecteurs, débit d'air d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1354","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal implicite","Câblage, connecteur, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1360","Capteurs d'oxygène, non-concordance signal-aval","Câblage, connecteurs échangés, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P1389","Système AIR - débit excessivement élevé ou faible","Câblage, connexions, lignes de vide, pompe à air électrique / vanne de régulation / relais, vanne de commutation à air / solénoïde de coupure, ECM"]
["P1390","Système AIR - débit excessivement élevé ou faible","Câblage, connexions, lignes de vide, pompe à air électrique / vanne de régulation / relais, vanne de commutation à air / solénoïde de coupure, ECM"]
["P1392","Système AIR - débit excessivement élevé ou faible","Câblage, connexions, lignes de vide, pompe à air électrique / vanne de régulation / relais, vanne de commutation à air / solénoïde de coupure, ECM"]
["P1403","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, flexibles, fuite d'admission, solénoïde EGR, capteur MAF"]
["P1436","Capteur de température des gaz d'échappement 1, plage 1Tension / Performances","Câblage, connecteurs, capteur de température de gaz d'échappement, ECM"]
["P1437","Capteur de température des gaz d'échappement 1, plage de tension / performances de la banque 2","Câblage, connecteurs, capteur de température des gaz d'échappement, ECM"]
["P1461","Capteur de signal de la température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, connexions, capteur ECT, ECM"]
["P1462","Capteur de signal de la température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, connexions, capteur ECT, ECM"]
["P1463","Capteur de signal de la température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, connexions, capteur ECT, ECM"]
["P1464","Signal non plausible du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, connexions, capteur ECT, ECM"]
["P1470","Le turbocompresseur (TC) augmente la pression - une pression trop basse / trop élevée","Câblage, raccords, flexibles, vanne de régulation de la soupape de décharge, turbocompresseur (TC), ECM"]
["P1480","Module de commande de bougie de préchauffage - défaut d'alimentation","Câblage, connecteurs, module de commande de bougie de préchauffage, ECM"]
["P1481","Bougie de préchauffage - défectueuse","Câblage, connecteurs, bougie de préchauffage, ECM"]
["P1482","Module de commande de bougie de préchauffage - étage de sortie","Câblage, connecteurs, module de commande de bougie de préchauffage, ECM"]
["P1520","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, bus de données, module de commande de commutateur d'allumage, ECM"]
["P1599","Capteur de température d'air ambiant - entrée basse","Câblage, connexions, capteur de température d'air ambiant, BCM"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Capteur de température de l'air ambiant - entrée haute","Câblage, connexions, capteur de température d'air ambiant, BCM"]
["P1610","Relais de contrôle moteur - défectueux","Câblage, fusible, relais de commande moteur, ECM"]
["P1611","Module de commande du moteur (ECM) -5 volts sortie irrégulière","Câblage, mauvaise connexion, capteur APP, capteur d'huile moteur, capteur MAF, ECM"]
["P1612","Module d'alimentation du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, connecteur, commutateur d'allumage"]
["P1613","Module de commande moteur (ECM) - défaut d'origine","ECM"]
["P1614","Module de contrôle moteur (ECM) - défaut interne","ECM"]
["P1615","Module d'alimentation du moteur (ECM) - tension d'alimentation",". Câblage, connecteur, ECM"]
["P1617","Erreur de module de commande du moteur (ECM) -EPROM","ECM"]
["P1630","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement","Câblage, bus de données, module de commande de commutateur d'allumage, ECM"]
["P1661","Injecteurs - tension basse / haute","Câblage, connecteurs, injecteurs, ECM"]
["P1663","Solénoïde de contrôle de pression de carburant - défectueux","Câblage, connecteurs, solénoïde de contrôle de pression de carburant"]
["P1666","Module de commande du moteur (ECM) - commande d'arrêt du moteur","ECM"]
["P1681","Bus de données CAN, dysfonctionnement du module de commande SRS","Câblage, connecteurs, code (s) de panne du module de commande SRS mémorisé, module de commande SRS, ECM"]
["P1901","Capteur de pression d'huile moteur plage / performance","Câblage, connexions, capteur de pression d'huile moteur, ECM"]
["P1902","Capteur de pression d'huile moteur plage / performance","Câblage, connexions, capteur de pression d'huile moteur, ECM"]
["P1909","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur haut","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1910","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur bas","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1913","Pression absolue du collecteur (MAP) sensorrange / performance","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1914","Pression absolue du collecteur (MAP) sensorrange / performance","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1915","Pression absolue du collecteur (MAP) sensorrange / performance","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P1916","Pression absolue du collecteur (MAP) sensorrange / performance","Câblage, connexions, capteur MAP, ECM"]
["P3050","Capteur d'oxygène - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P3080","Capteur de pression d'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, capteur de pression d'huile moteur, ECM"]
["P3097","Capteur de température d'air admis (IAT) - valeur trop élevée","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3098","Capteur de température d'air admis (IAT) - valeur faible","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3099","Capteur de température d'air admis (IAT) - valeur faible","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3121","Capteur de température de catalyseur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connecteurs, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P3131","Capteur d'oxygène 1, dysfonctionnement de la banque 1","Câblage, connecteurs, capteur d'oxygène, ECM"]
["P3133","Capteur d'oxygène - tension d'alimentation basse","Câblage, connecteurs, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P3134","Capteur d'oxygène - tension d'alimentation basse","Câblage, connecteurs, sonde (s) d'oxygène, ECM"]
["P3135","Filtre particulaire - signal non plausible","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur de pression d'échappement, tuyau / conduite bouché / fuite, filtre à particules"]
["P3136","Filtre à particules - signal élevé","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur de pression d'échappement, tuyau / conduite bouché / fuite, filtre à particules"]
["P3137","Filtre à particules - signal bas","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur de pression d'échappement, tuyau / conduite bouché / fuite, filtre à particules"]
["P3139","Filtre particulaire - signal non plausible","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur de pression d'échappement, tuyau / conduite bouché / fuite, filtre à particules"]
["P3154","Capteur de température d'air admis (IAT) - signal haut","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]
["P3155","Capteur de température d'air admis (IAT) - signal bas","Câblage, connecteurs, capteur IAT, ECM"]

{"sheet":"GM","index":26,"n_rows":454,"n_cols":3,"rows_kept":454,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[383,0,383,2],[400,0,400,2],[0,0,0,2],[68,0,68,2],[123,0,123,2],[177,0,177,2],[207,0,207,2],[288,0,288,2]]}
["Codes GM"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["B2290","Dysfonctionnement du circuit du moteur de siège n ° 1 (horizontal horizontal)","Câblage, Servomoteur défectueux, Interrupteur (s) de commande, Module de mémoire pour siège, Fusibles, Basse tension"]
["P1011","Position de l'arbre de cames d'admission, position du parc, rangée 1"]
["P1012","Position de stationnement de l'actionneur, position de stationnement, banque 1"]
["P1013","Position de stationnement de l'actionneur de position d'arbre à cames d'admission, rangée 2"]
["P1014","Actionneur de position de stationnement, position de stationnement, banque 2"]
["P1031","Capteurs 1 et 2 du circuit de commande du moniteur de contrôle de courant du chauffage HO2S"]
["P1032","Capteur 1 et 2 du circuit de commande de réchauffement du réchauffeur HO2S"]
["P1101","Débit d'air d'admission -incorrect","Câblage, défaillance mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression barométrique (BARO), capteur de température de l'air d'admission (IAT), capteur de pression absolue du manifold (MAP), capteur de débit d'air massique (MAF), commutateur de position du papillon (TP)"]
["P1105","Circuit du capteur de vide secondaire"]
["P1106","Haute tension intermittente du circuit du capteur de pression absolue du collecteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1107","Tension intermittente du circuit du capteur de pression absolue du collecteur","Court-circuit de câblage à la terre, mauvaises connexions"]
["P1108","Comparaison de capteur BARO à MAP trop élevée"]
["P1109","Système de papillon secondaire"]
["P1111","Haute tension intermittente du circuit du capteur de température d'air d'admission","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1112","Tension intermittente du circuit du capteur de température d'air d'admission","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1113","Circuit de commande du solénoïde de commutation de résonance d'admission"]
["P1114","Tension intermittente du circuit du capteur de température de liquide de refroidissement moteur","Court-circuit de câblage à la terre, mauvaises connexions"]
["P1115","Haute tension intermittente du circuit du capteur de température de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1116","Signal de sonde de température de liquide de refroidissement de moteur instable ou intermittent"]
["P1117","Signal de température du liquide de refroidissement hors plage bas"]
["P1118","Température du liquide de refroidissement du moteur Signal hors gamme haut"]
["P1119","Signal de température du liquide de refroidissement hors de la rage"]
["P1120","Circuit du capteur 1 de papillon des gaz","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1121","Haute tension intermittente du circuit du capteur de position du papillon","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1122","Tension intermittente du circuit du capteur de position du papillon","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, mauvaises connexions"]
["P1125","Défaut du capteur de position de la pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1130","Variance faible du circuit HO2S, rangée 1 capteur 1"]
["P1131","Variance faible du circuit HO2S, banque 1, capteur 2"]
["P1132","Capteur 1, Variété basse du circuit HO2S, rangée 2"]
["P1133","Commutation insuffisante de la banque 1 d'HO2S capteur 1","Câblage, fuite du système d'échappement, 02S / H02S"]
["P1134","Rapport de temps de transition HO2S, rangée 1 capteur 1","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1135","Capteur 1 de la rangée 1 de HO2S Lean Mean 1"]
["P1136","HO2S Rich Mean, Banque 1, Capteur 1"]
["P1137","Capteur 2 de la banque 1 de HO2S, système maigre ou basse tension","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Capteur 2 de la banque 2 d'HO2S, riche ou haute tension","Câblage, H02S"]
["P1139","Commutation insuffisante de HO2S, banque 1, capteur 2"]
["P1140","Rapport de temps de transition HO2S, rangée 1 capteur 2"]
["P1141","Circuit de commande de chauffage HO2S, rangée 1 capteur 2","Moteur en marche, tension système supérieure à 9 v, chauffage HO2S-12 actif, puis le PCM a détecté une défaillance du circuit du chauffage HO2S-12"]
["P1143","Capteur 3 de la banque 1 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1144","Capteur 3 de la banque 1 d'HO2S, riche ou haute tension"]
["P1145","Compte croisé d'HO2S, banque 1, capteur 3"]
["P1153","Commutation insuffisante de HO2S, banque 2, capteur 1","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1154","Rapport de temps de transition HO2S, banque 2, capteur 1","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1155","Capteur 1 de la rangée 2 moyenne de HO2S Lean"]
["P1156","HO2S Rich Mean, Banque 2, Capteur 1"]
["P1157","Capteur 2 de la banque 2 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1158","Capteur 2 de la banque 2 de HO2S, riche ou haute tension"]
["P1159","Compte croisé d'HO2S, banque 2, capteur 2"]
["P1161","Circuit de commande de chauffage HO2S, rangée 2 capteur 2"]
["P1163","Capteur 3 de la banque 2 de HO2S, système maigre ou basse tension"]
["P1164","Capteur 3 de la banque 2 de HO2S, riche ou haute tension"]
["P1165","Compte croisé d'HO2S, banque 2, capteur 3"]
["P1170","Banque à banque carburant TrimOffset"]
["P1171","Système d'alimentation maigre pendant l'accélération","Filtre à carburant, pompe à carburant, H02S, injecteurs"]
["P1172","Débit insuffisant de la pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant secondaire / relais, capteurs de niveau de carburant"]
["P1174","Balance de cylindre de garniture de carburant, rangée 1","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1175","Balance de cylindre de garniture de carburant, rangée 2","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1183","Conditions d'entrée élevées du circuit de direction du régulateur de vitesse"]
["P1185","Circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1186","Performances du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1187","Basse tension du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1188","Haute tension du circuit du capteur de température d'huile moteur"]
["P1189","Défaut du commutateur de pression d'huile moteur"]
["P1190","Fuite de vide moteur"]
["P1191","Fuite d'air dans le conduit d'air d'admission"]
[" (dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Circuit d'injection de carburant","Le moteur tourne, le PCM a alors détecté un niveau de tension incorrect sur un ou plusieurs circuits de commande d'injecteur. La condition est remplie pendant 5 secondes."]
["P1201","Plage / rendement du circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1202","Fréquence de circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1203","Fréquence du circuit du capteur de masse de gaz"]
["P1211","Flux intermittent élevé du circuit d'air massique"]
["P1212","Débit d'air massique bas intermittent"]
["P1214","Décalage temporisé de la pompe d'injection"]
["P1215","Conditions du circuit de la génératrice","Moteur en marche, le PCM a déterminé que le pilote FET du générateur avait échoué"]
["P1216","Temps de réponse du solénoïde de carburant dans des conditions trop courtes"]
["P1217","Temps de réponse du solénoïde de carburant trop long"]
["P1218","Circuit d'étalonnage de pompe d'injection"]
["P1219","Tension de référence du capteur de position du papillon"]
["P1220","Capteur de position du moteur de papillon 1 dysfonctionnement du circuit","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1221","Dysfonctionnement du capteur de position du moteur de papillon 2","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1222","Pompe à carburant, signal de marche - dysfonctionnement du circuit","Câblage, contacteur de pression d'huile moteur, relais de pompe à carburant"]
["P1223","Circuit de sortie de l'injecteur 1"]
["P1225","Cylindre 2 du circuit d'injection intermittent"]
["P1228","Cylindre 3 du circuit d'injection intermittent"]
["P1229","Circuit de sortie de l'injecteur 3"]
["P1231","Cylindre 4 du circuit d'injection intermittent"]
["P1232","Circuit de sortie de l'injecteur 4"]
["P1234","Cylindre 5 du circuit d'injection intermittent"]
["P1235","Circuit de sortie de l'injecteur 5"]
["P1237","Cylindre 6 du circuit d'injection intermittent"]
["P1238","Circuit de sortie de l'injecteur 6"]
["P1240","Cylindre 7 du circuit d'injection intermittent"]
["P1241","Circuit de sortie de l'injecteur 7"]
["P1243","Cylindre 8 du circuit d'injection intermittent"]
["P1244","Circuit de sortie de l'injecteur 8"]
["P1245","Soupape de commutation de plénum d'admission"]
["P1248","Circuit de commande de tension positive de l'injecteur 1 en court-circuit avec le circuit de commande"]
["P1249","Le circuit de commande de tension positive de l'injecteur 2 est en court-circuit avec le circuit de commande"]
["P1250","Circuit de chauffage anticipé à évaporation de carburant"]
["P1255","Module de commande de pompe à carburant - surchauffe du conducteur","Module de commande de pompe à carburant"]
["P1257","Système de suralimentation Overboost"]
["P1258","Mode de protection contre la surchauffe du liquide de refroidissement du moteur activé","Système de refroidissement, capteur ECT"]
["P1260","Conditions du circuit de commande du relais de vitesse de pompe à carburant"]
["P1270","Erreur du convertisseur A / D du capteur de position de pédale d'accélérateur"]
["P1271","Corrélation entre le capteur 1 et 2 de la pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1272","Corrélation de capteur 2-3 de position de pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1273","Corrélation des capteurs 1 à 3 de la pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1274","Les injecteurs ne sont pas câblés correctement"]
["P1275","Capteur de position 1 de pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1276","Capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1277","Capteur de position de pédale d'accélérateur 1 circuit basse tension","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1278","Tension élevée du circuit du capteur 1 de position de pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1280","Capteur de position 2 de pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1281","Performances du circuit du capteur 2 de position de pédale d'accélérateur 2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1282","Capteur de position de pédale d'accélérateur 2 circuit basse tension","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1283","Tension élevée du circuit du capteur 2 de position de pédale d'accélérateur 2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1285","Capteur de position 3 de pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1286","Performances du circuit du capteur 3 de position de pédale d'accélérateur 3","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1287","Capteur de position de pédale d'accélérateur 3 circuit basse tension","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1288","Tension élevée du circuit du capteur 3 de position de pédale d'accélérateur","Câblage, capteur APP, ECM"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Circuit de rétroaction principal de la bobine d'allumage 1"]
["P1305","Circuit de rétroaction principal de la bobine d'allumage 2"]
["P1310","Circuit de rétroaction primaire de la bobine d'allumage 3"]
["P1315","Circuit de rétroaction primaire de la bobine d'allumage 4"]
["P1320","Circuit de référence du module IC 4X intermittent sans impulsions"]
["P1321","Ligne de faille du système d'allumage électronique"]
["P1322","Système d'assurance-emploi ou contrôle de l'allumage supplémentaire ou manquant"]
["P1323","Circuit de référence IC 24X basse fréquence"]
["P1324","Manivelle trop basse"]
["P1335","Circuit de position de vilebrequin","Régime moteur supérieur à 1000 tr / min, le PCM n'a alors détecté aucune impulsion du capteur CKP, condition remplie pendant plus de 50 millisecondes"]
["P1336","Variation du système de position de vilebrequin non apprise","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P1345","Corrélation position vilebrequin-position d'arbre à cames","Câblage, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1346","Performance du système de capteur de position d'arbre à cames d'admission"]
["P1349","Conditions du système de position d'arbre à cames d'admission"]
["P1350","Système de contrôle d'allumage","Démarrage du moteur, puis le PCM a détecté la présence d’impulsions de commande d’allumage (IC) alors que la commande de temporisation de dérivation était activée."]
["P1351","Circuit de module de commande d'allumage haute tension","Circuit ouvert de câblage, ICM, ECM"]
["P1352","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée une fois le cylindre 2 mis à la terre","Au démarrage ou en marche du moteur, le PCM a détecté un circuit ouvert, un court-circuit à la masse ou un court-circuit au circuit 406 (IC 2 et IC 3)"]
["P1353","Sortie du module de commande d'allumage haute / impulsion détectée lors de la mise à la terre du cylindre 3"]
["P1354","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 4"]
["P1355","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 5"]
["P1356","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 6"]
["P1357","Sortie haute / impulsion du module de commande d'allumage détectée lors de la mise à la terre du cylindre 7"]
["P1358","Sortie du module de commande d'allumage haute / impulsion détectée lors de la mise à la terre du cylindre 8"]
["P1359","Conditions du circuit de commande du groupe 1 de la bobine d'allumage"]
["P1360","Conditions du circuit de commande du groupe 2 de la bobine d'allumage"]
["P1361","Le contrôle de l'allumage ne bascule pas après les conditions d'activation","Câblage, court-circuit à la terre, mauvaises connexions, ICM, ECM"]
["P1362","Conditions d'entrée faibles du circuit de dérivation ICM"]
["P1363","Le cylindre de commande d'allumage 3 ne bascule pas après l'activation"]
["P1364","Le cylindre de commande d'allumage 4 ne bascule pas après l'activation"]
["P1365","Le cylindre de commande d'allumage 5 ne bascule pas après l'activation"]
["P1366","Le cylindre de commande d'allumage 6 ne bascule pas après l'activation"]
["P1367","Le cylindre de commande d'allumage 7 ne bascule pas après l'activation"]
["P1368","Le cylindre de commande d'allumage 8 ne bascule pas après l'activation"]
["P1370","Circuit de référence 4X du module de commande d'allumage trop d'impulsions"]
["P1370","Circuit de référence du module IC 4X avec trop de conditions d'impulsions"]
["P1371","Signal de basse résolution manquant","Au démarrage ou en marche du moteur, le PCM a reçu plusieurs impulsions haute résolution Dl sans impulsions basse résolution Dl"]
["P1372","Conditions de corrélation AB du capteur de position de vilebrequin"]
["P1374","Conditions du circuit de référence du module IC 3X"]
["P1375","Conditions d'entrée élevées du circuit de référence du module 24X 1C"]
["P1376","Circuit de masse d'allumage de module IC"]
["P1377","Comparaison des impulsions de référence ICM CMP Pulse à 4X"]
["P1380","EBTCM DTC détecté, données sur route cahoteuse inutilisables","Code (s) de trouble ABSfTCS stocké (s)"]
["P1381","Incident moteur détecté, pas de données série EBCM / PCM","Câblage, mauvaises connexions, ABSfTCS"]
["P1390","Capteur de vitesse de roue 1 Circuit de capteur G"]
["P1391","Performances du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1392","Capteur de vitesse de roue 1 basse tension du circuit du capteur G"]
["P1393","Tension élevée du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1394","Fonctionnement intermittent du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 1"]
["P1395","Capteur de vitesse de roue 2 Circuit de capteur G"]
["P1396","Circuit du capteur de vitesse de roue"]
["P1397","Capteur de vitesse de roue 2 basse tension du circuit du capteur G"]
["P1398","Tension élevée du circuit du capteur G de capteur de vitesse de roue 2"]
["P1399","Fonctionnement intermittent du circuit de capteur G de capteur de vitesse de roue 2"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S"]
["P1401","Conditions de test du débit de recirculation des gaz d'échappement"]
["P1403","Conditions d'erreur de recirculation des gaz d'échappement (solénoïde EGR 1)"]
["P1404","Conditions de performance en position fermée de la vanne EGR","Câblage, mauvaises connexions, capteur de position de vanne EGR, solénoïde EGR"]
["P1405","Conditions d'erreur de recirculation des gaz d'échappement (solénoïde EGR 3)"]
["P1406","Performances de la gamme de capteurs de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne EGR serrée / collante, capteur de position de la vanne EGR"]
["P1407","Intrusion d'air EGR dans l'alimentation d'échappement de la vanne EGR"]
["P1408","Circuit du capteur de pression du collecteur d'admission"]
["P1409","Fuite du système de vide EGR"]
["P1410","Conditions du circuit du solénoïde de contrôle de pression du réservoir de carburant"]
["P1415","Banque de systèmes d’injection d’air secondaire 1","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient. Valve à air"]
["P1416","Système d'injection d'air secondaire, rangée 2","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient. Valve à air"]
["P1418","Valeur élevée du circuit de commande du relais 'A' du système d'injection d'air secondaire"]
["P1420","Basse tension du circuit du contacteur de basse pression d'air d'admission"]
["P1421","Haute tension du circuit du contacteur de basse pression d'air d'admission"]
["P1423","Haute tension du circuit du contacteur haute pression d'air d'admission"]
["P1431","Capteur de niveau de carburant 2 Conditions de performance","Câblage, capteur de niveau de carburant"]
["P1432","Capteur de niveau de carburant 2 Conditions d'entrée faible du circuit","Circuit de câblage ouvert, capteur de niveau de carburant"]
["P1433","Capteur de niveau de carburant 2 Conditions d'entrée élevées dans le circuit","Court-circuit de câblage vers le positif, capteur de niveau de carburant"]
["P1441","Flux du système de contrôle EVAP en l'absence de purge","Raccord (s) de tuyau, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP"]
["P1442","Conditions d'essai statique du commutateur de solénoïde de purge EVAP","Flexibles bloqués, câblage, cartouche EVAP, ECM"]
["P1450","Conditions du circuit du capteur de pression barométrique"]
["P1451","Conditions de performance du capteur de pression barométrique"]
["P1460","Conditions de défaillance du système de commande de ventilateur de refroidissement","Clé allumée ou moteur en marche, le PCM a alors détecté que le circuit de commande du ventilateur avait échoué le contrôle de la tension de sortie (ventilateur en marche) pendant 5 secondes."]
["P1480","Valeur élevée du circuit de commande du ventilateur 1"]
["P1481","Signal de vitesse du ventilateur de refroidissement perdu","Câblage du capteur de vitesse du ventilateur du liquide de refroidissement du moteur"]
["P1482","Etat du circuit du ventilateur de refroidissement","Câblage, solénoïde d'embrayage de ventilateur de liquide de refroidissement, relais de solénoïde d'embrayage de ventilateur de liquide de refroidissement"]
["P1483","Conditions de performance du système de refroidissement du moteur"]
["P1484","Dysfonctionnement du signal de régime du ventilateur de refroidissement","Câblage, embrayage du ventilateur de liquide de refroidissement du moteur, capteur de vitesse du ventilateur du liquide de refroidissement du moteur"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Circuit de signal de démarrage","Au démarrage du moteur, puis avec le moteur en marche, le PCM a détecté qu’il n’avait pas reçu de signal de démarrage au terminal C1 -11."]
["P1501","Conditions de défaillance du système de dissuasion de vol"]
["P1502","Conditions du signal de système de dissuasion de vol non reçues","Lors du démarrage du moteur, le PCM a déterminé qu’il n’avait pas reçu le code de fréquence correct du module antivol."]
["P1503","Mot de passe du système anti-vol incorrect","Lors du démarrage du moteur, le PCM a reçu un code de fréquence qui ne correspond pas au code qu’il a reçu du module antivol."]
["P1504","Circuit de sortie de vitesse du véhicule","Câblage, mauvaises connexions, ASS, ECM"]
["P1508","Le système de commande pneumatique de ralenti lent ne répond pas","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit vers positif, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant"]
["P1509","Vitesse de ralenti élevée Le système de commande pneumatique de ralenti accéléré ne répond pas","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit vers positif, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant"]
["P1510","Système de commande du papillon - Limitation du papillon active"]
["P1511","Système de commande d'accélérateur - Performances du système de sauvegarde"]
["P1512","Commande de papillon / position réelle du papillon - signaux hors de portée","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1514","Performance du débit d'air massique du système de commande d'actionneur de papillon","Unité de commande du papillon, capteur MAP, signal du capteur CMP, ECM"]
["P1515","Performance de la position de l'actionneur de papillon du module de commande","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1516","Performances de position d'actionneur de papillon du module TAC","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1517","Performances du module de commande d'actionneur de papillon","Module de commande d'accélérateur"]
["P1518","Dysfonctionnement du module de commande du papillon / module de commande du moteur (ECM)","Câblage, module de commande du papillon, ECM"]
["P1519","Conditions du circuit interne du module de commande d'actionneur de papillon"]
["P1520","Conditions du circuit du commutateur de position neutre de stationnement","Court-circuit de câblage à la terre, commutateur PNP mal réglé"]
["P1521","Transmission engagée à un angle de papillon élevé"]
["P1522","Park / Neutral to Drive / Reverse à haut régime"]
["P1523","Performance du papillon fermé","Limitation du mouvement du papillon, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1524","Capteur TP appris Degrés de papillon fermé en dehors de la plage","Le moteur tournant, le PCM a alors détecté que la correction d’angle du papillon des gaz fermé était de 6,8 degrés ou plus."]
["P1525","Entretien du corps de papillon requis"]
["P1526","Position minimale du papillon des conditions non apprises"]
["P1527","Capteur de position du papillon appris Le papillon des gaz fermé est hors de portée"]
["P1528","Gouverneur"]
["P1529","Problème de demande de pare-brise chauffant"]
["P1530","Conditions du circuit du commutateur de réglage de la distribution d'allumage","Le moteur tourne en boucle fermée, l'entrée VSS est supérieure à 1 mph et le PCM a détecté que le commutateur de test était activé (circuit mis à la terre) pendant 5 secondes."]
["P1531","Conditions de charge de réfrigérant faible pour la climatisation"]
["P1532","Conditions d'entrée faibles du circuit de capteur de température d'évaporation de climatisation","Le moteur tourne, l'embrayage de climatisation est activé et le PCM reçoit une entrée de capteur de température de l'évaporateur de climatisation inférieure à 2 ° F pendant 5 secondes."]
["P1533","Conditions d'entrée élevées dans le circuit du capteur de température d'évaporation de climatisation"]
["P1534","Capteur de température côté haut côté basse tension"]
["P1535","Conditions du circuit du capteur de température latérale élevée du climatiseur"]
["P1536","Système de climatisation, conditions de surchauffe du capteur ECT"]
["P1537","Conditions de tension de circuit de demande de climatisation basses"]
["P1538","Condition de demande de climatisation Tension élevée du circuit"]
["P1539","Condition de l'embrayage de climatisation Conditions d'entrée élevées","Le relais d'embrayage de climatisation s'est désengagé, puis le PCM a détecté la tension d'état de climatisation pendant 5 secondes."]
["P1540","Système de climatisation, conditions de haute pression"]
["P1541","Surchauffe latérale du climatiseur"]
["P1542","Système de climatisation, conditions de haute pression / haute température"]
["P1543","Conditions de performance du système de climatisation"]
["P1544","Condition du réfrigérant de climatisation très basse"]
["P1545","Conditions du circuit de commande du relais d'embrayage de climatisation"]
["P1546","Condition d'entrée basse du circuit d'état d'embrayage de climatisation"]
["P1547","Performance du système de climatisation dégradée"]
["P1548","Circuit de recirculation de climatisation"]
["P1550","Défaut du régulateur de vitesse du moteur pas à pas"]
["P1554","Circuit d'état du régulateur de vitesse"]
["P1555","Conditions de défaillance de l'orifice variable électronique"]
["P1558","Régulateur de vitesse, circuit SPS indiqué bas"]
["P1559","Mode de gestion de l'alimentation du régulateur de vitesse"]
["P1560","Transaxle pas en marche - Régulateur de vitesse désactivé"]
["P1561","Circuit de solénoïde d'évent de croisière"]
["P1562","Circuit de solénoïde de vide de croisière"]
["P1563","Vitesse du véhicule de croisière / Différence de vitesse définie trop élevée"]
["P1564","Accélération du véhicule trop élevée - Régulateur de vitesse désactivé","Le moteur tourne avec le régulateur de vitesse activé et activé, puis le PCM détecte un taux d'accélération extrêmement rapide"]
["P1565","Défaut du capteur de position du servo de croisière","Le moteur tourne, le PCM a alors détecté une condition ouverte ou de court-circuit dans le circuit haut ou bas du capteur de position servo."]
["P1566","Régime moteur trop élevé - Régulateur de vitesse désactivé","Le moteur tourne avec le régulateur de vitesse activé et activé, puis le PCM détecte que le régime moteur est supérieur à 6300 tr / min."]
["P1567","Système de contrôle de vitesse actif Contrôle de freinage actif"]
["P1568","Cruise Servo Stroke supérieur à celui commandé en croisière"]
["P1569","Cruise Servo Stroke High alors qu'il n'est pas en croisière"]
["P1570","Contrôle de traction actif - Régulateur de vitesse désactivé","Moteur tournant avec le régulateur de vitesse activé et engagé, le PCM a alors détecté que le système de contrôle de la traction était actif."]
["P1571","Contrôle de la traction Couple souhaité hors plage","Câblage, mauvaises connexions, ABSITCS"]
["P1572","Système de contrôle de traction - Circuit trop bas et conditions trop longues","Le moteur tourne, le PCM a alors détecté que le circuit de contrôle de traction actif était resté bas pendant plus de 6,4 secondes."]
["P1573","TCS, perte de données série ABS / TCS"]
["P1574","Arrêter le circuit de commutation","Câblage ABS"]
["P1575","Conditions du circuit du contacteur de frein de course prolongé"]
["P1576","Conditions d'entrée élevées dans le circuit du capteur de dépression du servofrein"]
["P1577","Entrée basse du circuit du capteur de dépression du servofrein","Aucun code PCM ou TCM n’a été défini, le PCM a alors détecté que le surpresseur était de -8 kPa ou moins, conditions remplies pendant 2 secondes."]
["P1578","Vide du circuit du capteur de dépression du servofrein"]
["P1579","P / N à D / R à angle de papillon élevé - Mode de réduction de puissance activé"]
["P1580","Module de commande de croisière Déplacement du circuit Conditions d'entrée faibles","Touche allumée, le PCM détecté sous 7v sur le circuit Cruise Move avec Quad Driver activé."]
["P1581","Module de commande de croisière Déplacement du circuit dans des conditions d'entrée élevées","Touche allumée, le PCM détecté sous 3v sur le circuit Cruise Move avec Quad Driver désactivé."]
["P1582","Direction du module du régulateur de vitesse Conditions d'entrée faibles","Clé activée, le PCM a détecté moins de 7 V sur le circuit de direction de croisière avec le pilote Quad activé."]
["P1583","Conditions d'entrée élevées du circuit de direction du régulateur de vitesse","Touche allumée, le PCM détecté sur 3v sur le circuit de direction de croisière avec Quad Driver désactivé."]
["P1584","Conditions de désactivation du régulateur de vitesse"]
["P1585","Conditions du circuit de sortie inhibant le régulateur de vitesse"]
["P1586","Conditions du circuit du contacteur de frein 2 du régulateur de vitesse de croisière"]
["P1587","Valeur basse du circuit de commande d'embrayage du régulateur de vitesse"]
["P1588","Valeur élevée du circuit de commande d'embrayage du régulateur de vitesse"]
["P1599","Mode de gestion de la puissance de croisière activé","Collage de câble d'accélérateur, soupape de décharge du frein, actionneur de régulateur de vitesse"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1601","Bus de données CAN, module de commande du moteur (ECM) / système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS) / module de commande de l'instrumentation / module de commande de diagnostic perte de communication","Câblage, mauvaises connexions, ECM, ABSITCS, module de contrôle de diagnostic, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) pour système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS), bus de données CAN - défaillance de la communication","Câblage, mauvaises connexions, module de commande ABS"]
["P1603","Perte de détection Conditions du mode diagnostic"]
["P1604","Perte des conditions de données série IPC"]
["P1605","Perte de données de série CVC"]
["P1606","Problème de communication série avec le périphérique 6"]
["P1607","Problème de communication série avec le périphérique 7"]
["P1608","Problème de communication série avec le périphérique 8"]
["P1609","Perte de données série TCS"]
["P1610","Perte de données série du module de zone de plate-forme (PZM)","Câblage, mauvaises connexions"]
["P1611","Perte de données de série CVRTD"]
["P1612","Perte de données série IPM"]
["P1613","Perte de données série DIM"]
["P1614","Perte de données série RIM"]
["P1615","Perte de données série VTD"]
["P1617","Conditions du circuit du contacteur de niveau d'huile moteur"]
["P1619","Conditions du circuit du moniteur de réinitialisation de l'huile moteur","Court-circuit dans le câblage, commutateur de réinitialisation du moniteur de durée de vie de l'huile moteur, ECM"]
["P1620","Conditions de circuit de liquide de refroidissement bas","Le moteur tourne, le PCM a alors détecté que le signal du contacteur de liquide de refroidissement du moteur était bas (indiquant un circuit ouvert) pendant 20 secondes."]
["P1621","Conditions de performance de la mémoire à long terme du module de commande","ECM"]
["P1622","Sélection de cylindre"]
["P1623","Conditions du circuit de résistance de dérivation du capteur TFT","Mauvaises connexions, programmation incorrecte, ECM"]
["P1624","Instantané client - Conditions de données disponibles"]
["P1625","Conditions de la somme de contrôle Flash (MTC) PCM","Touche allumée, le TCM a alors détecté que sa mémoire flash était défaillante"]
["P1626","Conditions du circuit d'alimentation en carburant Pass Key® II","Câblage, mauvaises connexions, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1627","Conditions du convertisseur analogique-numérique EC-PCM","ECM"]
["P1628","Conditions de résistance d'extraction de température de contrôle de moteur PCM","Démarrage à froid du moteur, puis le PCM a détecté une défaillance de la résistance de rappel du PCM utilisée pour réviser la résolution ECT lors du fonctionnement du moteur."]
["P1629","Conditions d'activation du signal d'activation du carburant dissuasif antivol","Clé activée, le PCM a reçu un mot de passe non reconnu de l'IPC (contrôleur) ou un cycle \"incorrect\" de l'IPC."]
["P1630","Module de commande du moteur (ECM), mode d'immobilisation du code de l'antidémarrage","Programmation du code d'immobilisation de l'ECM non terminée"]
["P1631","Système antivol - Démarrer Activer Signal non courant","Clé incorrecte, code antidémarrage non programmé"]
["P1632","Système antivol, carburant désactivé","Fusibles, BCM, code d'immobilisation"]
["P1633","Supplément d'allumage Alimentation (0) Conditions du circuit de commutation","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1634","Conditions d'entrée faibles du circuit d'alimentation de l'allumage 1","Circuit ouvert de câblage, ECM"]
["P1635","Conditions basses du circuit de référence de 5 volts","Câblage, mauvaises connexions, capteur TP, capteur MAP, capteur de position de la vanne EGR, ECM"]
["P1636","Dépassement de pile PCM"]
["P1637","Témoin de l'alternateur, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["P1638","Conditions du circuit terminal du générateur 'F'","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, ECM"]
["P1639","Conditions du convertisseur analogique / numérique TCM","Câblage, mauvaises connexions, capteur FTP, ECM"]
["P1640","Conditions d'erreur du module du pilote de sortie 'A'"]
["P1641","Conditions du circuit de contrôle MIL","Câblage, mauvaises connexions, MIL, ECM"]
["P1642","Circuit de contrôle des relais 2 et 3 du ventilateur"]
["P1643","Attendre pour démarrer les conditions du circuit de contrôle de la lampe"]
["P1644","Conditions du circuit de sortie de couple délivré par le contrôle de traction","Câblage, mauvaises connexions, ECM, ABSITCS, module de contrôle de diagnostic, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1645","Conditions du circuit de sortie du solénoïde EVAP"]
["P1646","Circuit de sortie du solénoïde EVAP Vent"]
["P1647","Pilote 1, ligne 7"]
["P1648","Mauvais code de sécurité du dispositif anti-vol"]
["P1650","Output Driver Module 2 Input High Conditions d'entrée","Durée de fonctionnement du moteur de plus de 10 secondes, puis le PCM a détecté une condition de surtension de la ligne de défaut ODM 2, condition remplie pendant 2 secondes"]
["P1651","Conditions du circuit du relais de commande du ventilateur de refroidissement 1"]
["P1652","Conditions du circuit de commande de relais du ventilateur 2"]
["P1653","Système de contrôle de traction (TCS), signal de couple délivré - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1654","Conditions du circuit de commande de relais de climatisation","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais d’embrayage de compresseur A / C, ECM"]
["P1655","Conditions du circuit de commande du solénoïde de purge EVAP","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1656","Conditions du circuit du solénoïde de position d'arbre à cames d'admission"]
["P1657","Passer le circuit de contrôle du système de passage au rapport ascendant de 1 à 4"]
["P1658","Circuit de commande de relais d'activation du démarreur"]
["P1660","Module de commande du moteur (ECM), pilote quad / pilote de sortie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM"]
["P1661","Conditions du circuit de contrôle MIL"]
["P1662","Conditions du circuit de commande d'inhibition du régulateur de vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, moteur / actionneur de régulateur de vitesse, module de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1663","Changer les conditions du circuit de commande de la lampe à huile","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["P1664","Circuit de commande de lampe de saut de vitesse 1-4 Upshift"]
["P1665","Conditions du circuit de commande de solénoïde EVAP","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1666","Driver 3 Line 6"]
["P1667","Conditions du circuit de commande de solénoïde à inhibition inverse","Câblage, solénoïde anti-inversion, ECM"]
["P1668","Dysfonctionnement du circuit de la borne de l'alternateur","Câblage, régulateur de tension, alternateur, ECM"]
["P1669","Unité ABS attendue"]
["P1670","Conditions de détection de panne du module de pilote «C» Quad","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM"]
["P1671","Conditions de détection de panne du module de pilote «C» Quad"]
["P1672","Circuit de commande de voyant de niveau d'huile moteur bas","Court-circuit dans le câblage, niveau d'huile moteur, ECM"]
["P1673","Témoin \"chaud\" de liquide de refroidissement moteur, signal de commande-dysfonctionnement du circuit","Câblage, tableau de bord, système de refroidissement, ECM"]
["P1674","Circuit de contrôle tachymètre"]
["P1675","Circuit de commande de l'électrovanne de ventilation EVAP","Câblage, mauvaise connexion, vanne de ventilation EVAP à cartouche, ECM"]
["P1676","Circuit de commande du solénoïde de purge du bidon EVAP","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1677","Fonction antidémarrage désactivée"]
["P1678","L'identification du groupe motopropulseur de l'immobilisation a échoué"]
["P1679","Echec de l'identification de l'environnement d'immobilisation"]
["P1680","Module de contrôle non programmé","ECM"]
["P1681","Module de contrôle non programmé","ECM"]
["P1682","Circuit de contacteur d'allumage 1 2","Câblage, ECM"]
["P1683","Conducteur 5, ligne 3","ECM"]
["P1684","Performance du capteur de température de mise sous tension du module de commande de transmission"]
["P1685","Module de commande de transmission sous tension, circuit de capteur de température basse"]
["P1686","Tension élevée du circuit du capteur de température d'alimentation du module de commande de transmission"]
["P1687","Driver 5 Line 7"]
["P1688","Module de commande du moteur (ECM), signal de réduction de couple en dehors de la plage","Câblage TCM, ECM"]
["P1689","Conditions du circuit de sortie de couple délivré par le contrôle de traction","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1690","Dépassement de boucle du module de commande du moteur"]
["P1691","Conditions du circuit de jauge de liquide de refroidissement","Touche allumée, puis le PCM a détecté une condition ouverte, de court-circuit à la masse ou de tension dans le circuit de jauge de liquide de refroidissement"]
["P1692","Tension élevée du circuit de jauge pour liquide de refroidissement"]
["P1693","Conditions du circuit de tachymètre","Touche allumée, puis le PCM a détecté une condition d'ouverture, de court-circuit ou de tension dans le circuit tachymétrique."]
["P1694","Tachymètre Circuit Haute Tension"]
["P1695","Conditions d'entrée faibles du circuit d'entrée sans clé à distance"]
["P1696","Conditions d'entrée élevées du circuit d'entrée sans clé à distance"]
["P16F3","Module de contrôle moteur - Mémoire redondante","Câblage, ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Conditions du témoin de dysfonctionnement demandé par le TCM"]
["P1701","Circuit de demande MIL de transmission"]
["P1701","Conditions du circuit de demande MIL (transmission 4L30-E)","Touche allumée, le PCM a détecté un court-circuit à la masse, un circuit ouvert ou un court-circuit dans le circuit de demande de mil pendant 2,5 secondes."]
["P1705","Conditions du circuit de sortie neutre de stationnement (transmission 4L30-E)","Touche allumée ou moteur en marche, le PCM a alors détecté que l’état réel et commandé du circuit de sortie P / N ne correspondait pas"]
["P1713","Capteur / commutateur de pression de fluide de transmission"]
["P1740","Conditions du circuit de commande de couple (transmission 4L30-E)","Touche allumée ou moteur en marche, le PCM a alors détecté qu'une demande de réduction du couple moteur avait échoué."]
["P1743","Signal non valide de la position du papillon (transmission 4L30-E)","Touche allumée ou moteur en marche, le TCM a alors reçu un signal de largeur d'impulsion de position du papillon des gaz supérieur à 96%"]
["P1760","Tension d'alimentation du TCM interrompue (transmission 4L30-E)","Touche allumée ou moteur en marche, le PCM a alors reçu un message du TCM indiquant qu'il avait subi une interruption de sa tension d'alimentation"]
["P1779","Couple moteur fourni au signal du TCM","Câblage TCM, ECM"]
["P1780","Circuit du commutateur de position neutre de stationnement (Transaxle MS74)"]
["P1781","Module de commande de transmission (TCM), signal de demande MIL - tension haute / basse","Câblage TCM, ECM"]
["P1790","Somme de contrôle du module de commande de transmission"]
["P1791","Boucle du module de commande de transmission"]
["P1792","Signal de liquide de refroidissement moteur ECM à TCM (transmission 4L30-E)"]
["P1793","Dépassement de pile du module de commande de transmission"]
["P1795","Position du corps de papillon"]
[" (Transmission)"]
["P1800","Signal de liquide de refroidissement moteur ECM à TCM (transmission 4L30-E)"]
["P1801","Échec du commutateur de sélecteur de performance"]
["P1804","Relais de contrôle au sol"]
["P1810","Conditions de défaillance du collecteur du commutateur de pression de transmission","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, inverseur / pressostat (s) à engrenages D1 / D2 / D3 / D4, ECM"]
["P1811","Maximum adaptatif et décalage à long terme (transmission 4T80-E)"]
["P1812","Surchauffe du liquide de transmission (transmission 4T60-E)","Défaut mécanique de transmission, limite de poids de remorquage dépassée"]
["P1813","Dysfonctionnement de l'électrovanne de contrôle du couple"]
["P1814","Convertisseur de couple surchargé (transmission 4T80-E)"]
["P1815","Dysfonctionnement du circuit du capteur de plage A / T","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1816","Interrupteur de position de soupape de pression de fluide de transmission-Station / Neutre avec rapport de transmission","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1818","Position de la vanne de pression de fluide de transmission - Entraînement par commutation sans rapport de transmission"]
["P1819","Interrupteur de mode interne - Pas de démarrage (Transmission 4T65 - E)"]
["P1820","Circuit de commutateur de mode interne 'A' bas (transmission 4T80-E)","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1822","Bas circuit B de commutateur de mode interne (transmission 4T80-E)","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1823","Circuit de commutateur de mode interne 'P' bas (transmission 4T80-E)","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1824","Haute tension du circuit 'P' du commutateur de mode interne"]
["P1825","Commutateur plage de transmission (TR), signaux 'A / B / C & P' - signal incorrect","Câblage, interrupteur TR"]
["P1826","Commutateur plage de transmission (TR), signaux 'C' - tension élevée","Câblage, interrupteur TR"]
["P1831","Basse tension de circuit d'alimentation de solénoïde de PC"]
["P1833","Tension du circuit d'alimentation des solénoïdes A / T"]
["P1835","Conditions du circuit de commutation de démarrage (transmission 4L30-E)"]
["P1836","Kick-Down Switch Failed Open"]
["P1837","Kick-Down Switch Failed"]
["P1838","Interrupteur de mode interne 'A' du circuit haute tension"]
["P1839","Basse tension du circuit interne du commutateur «C» de mode"]
["P1840","Interrupteur de mode interne 'S' à basse tension"]
["P1841","Haute tension du circuit du commutateur 'S' interne"]
["P1842","Entrée basse de circuit d'électrodistributeur 1-2 décalage (transmission 4T80-E)"]
["P1843","Entrée haute du circuit de l'électrovanne 1-2 décalage (transmission 4T80-E)"]
["P1844","Fonctionnement intermittent du circuit 'A' du capteur / contacteur de pression de fluide de transmission"]
["P1845","Entrée basse de circuit de solénoïde de 2-3 décalages (transmission 4T80-E)"]
["P1847","Entrée élevée du circuit de l'électrovanne à 2 ou 3 sélections (transmission 4T80-E)"]
["P1850","La bande de freinage applique les conditions du solénoïde (transmission 4L30-E)"]
["P1851","Bande de freinage appliquer la performance du solénoïde"]
["P1852","La bande de freinage applique une faible tension d'entrée au solénoïde"]
["P1853","Bande de frein appliquer une tension d'entrée élevée du solénoïde"]
["P1860","Panne électrique du solénoïde PWM TCC","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde TCC, ECM"]
["P1864","TCC Activer les conditions de défaut électrique du solénoïde","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde TCC, ECM"]
["P1868","Durée de vie du liquide de transmission (transmission 4T80-E)"]
["P1870","Glissement de composant de transaxle","Niveau de liquide de transmission, câblage, solénoïde TCC, ECM"]
["P1873","Convertisseur de couple du circuit de commutation de température du stator d'embrayage bas"]
["P1874","Couple élevé du circuit de commutation de température du stator d'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1875","Circuit de commutation bas 4WD, électrique (transmission 4L60-E)","Câblage, transmission, module de commande quatre roues motrices, ECM"]
["P1884","Circuit d'éclairage d'activation / de décalage TCC"]
["P1886","Transaxle Shift, performances du solénoïde de synchronisation","Câblage, solénoïde de contrôle, ECM"]
["P1887","Conditions du circuit du commutateur de validation TCC","Circuit de câblage ouvert, commutateur de libération de solénoïde TCC, ECM"]
["P1890","Entrée de signal de position du papillon (transmission 4L30-E)","Touche allumée ou moteur en marche, le PCM a alors déterminé que le signal de position ou d'angle d'accélérateur n'était pas fiable pendant une seconde."]
["P1891","Signal PWM du capteur de position du papillon bas"]
["P1892","Signal PWM du capteur de position du papillon haut"]
["P1893","Signal de couple moteur basse tension"]
["P1894","Signal de couple moteur haute tension"]
["P1895","Circuit fourni de couple moteur (transmission 4L30-E)"]
["P1915","Interrupteur de mode interne début / mauvaise plage"]

{"sheet":"HONDA","index":27,"n_rows":356,"n_cols":3,"rows_kept":356,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[91,0,91,2],[233,0,233,2]]}
["Codes Honda"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P0420","Système de convertisseur catalytique, banque 1 - efficacité inférieure au seuil","Catalyseur, câblage, HO2S 2"]
["P1009","Position d'arbre à cames (CMP), admission / ouverture, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit / synchronisation trop avancée / performances du système","Câblage, calage des soupapes, défaut mécanique du moteur, actionneur CMP, ECM"]
["P1020","Circuit de contrôle de position de vanne - vanne bloquée","Niveau d'huile, câblage, électrovanne VTEC, capteur de pression d'huile - culbuteur, programmation ECM, ECM"]
["P1021","Circuit de contrôle de position de vanne - vanne bloquée","Niveau d'huile, câblage, électrovanne VTEC, capteur de pression d'huile - culbuteur"]
["P1024","Circuit de contrôle de position de vanne - vanne collée","Câblage, culbuteur"]
["P1025","Circuit de commande de position de vanne - vanne bloquée","Capteur MAP, culbuteur"]
["P1026","Circuit de contrôle de position de vanne - vanne bloquée","Ensemble culbuteur"]
["P1077","Soupape de commande d'air du collecteur d'admission - bloquée en position de régime élevé","Câblage, actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, collecteur d'admission, programmation ECM, ECM"]
["P1078","Soupape de commande d'air du collecteur d'admission - bloquée en position basse vitesse","Câblage, actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, collecteur d'admission, programmation ECM, ECM"]
["P1103","Capteur de débit massique plus élevé que prévu"]
["P1106","Capteur de pression barométrique (BARO) - plage / problème de performance","Programmation ECM, ECM"]
["P1107","Capteur de pression barométrique (BARO) - circuit / tension basse","Programmation ECM, ECM"]
["P1108","Capteur de pression barométrique (BARO) - circuit / tension élevée","Programmation ECM, ECM"]
["P1109","Capteur de pression barométrique (BARO) - dysfonctionnement du circuit, hors plage","Câblage, programmation ECM, ECM"]
["P1111","Capteur de température d'air admis (IAT) - circuit / tension intermittente élevée","Câblage, capteur IAT"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - circuit / tension intermittente basse","Câblage, capteur IAT"]
["P1114","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - circuit / tension intermittente élevée","Câblage capteur ECT"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - circuit / tension intermittente élevée","Câblage capteur ECT"]
["P1116","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (problème de plage / performances)","Câblage capteur ECT 1, capteur ECT 2"]
["P1120","Capteur de position du moteur de papillon 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon - position plus basse que prévu","Capteur TP"]
["P1122","Capteur de position du papillon - position plus haute que prévu","Capteur TP"]
["P1125","Moteur en position de papillon (TP) - mode de sécurité intégrée","Câblage, capteur TP, moteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1128","Capteur MAP - signal plus faible que prévu","Câblage, capteur MAP"]
["P1129","Capteur MAP - signal plus élevé que prévu","Fuites de vide, câblage, capteur MAP"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2/3 - Composants défectueux","H025 2, H025 3"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant droite - commutation insuffisante","Système d'échappement, câblage, HO2S, ECM"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant droite - Fonctionnement lent","Système d'échappement, câblage, HO2S, ECM"]
["P1149","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - avant - problème de plage / performance","H02S"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant gauche - commutation insuffisante","Système d'échappement, câblage, HO2S, ECM"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant gauche - Fonctionnement lent","Système d'échappement, câblage, HO2S, ECM"]
["P1157","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - H02S 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H02S 1, programmation ECM, ECM"]
["P1158","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - borne négative basse tension du circuit frontal","Câblage, H02S, programmation ECM, ECM"]
["P1159","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - borne positive basse tension de circuit avant","Câblage, H02S, programmation ECM, ECM"]
["P1162","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - dysfonctionnement du circuit avant","Câblage, H02S, programmation ECM, ECM"]
["P1163","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - problème avant / performance","H02S"]
["P1164","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - circuit avant / réponse lente","H02S"]
["P1165","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - avant - portée / problème de performance","H02S"]
["P1166","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - dysfonctionnement du circuit de chauffage avant","Câblage, H025, programmation ECM, ECM"]
["P1167","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - dysfonctionnement du circuit de chauffage avant","Circuit ouvert, câblage, H025, programmation ECM, ECM"]
["P1168","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - faible tension frontale","Câblage, court-circuit, H02S, programmation ECM, ECM"]
["P1169","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - frontal - haute tension","Câblage, circuit ouvert, H025, programmation ECM, ECM"]
["P1171","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H025, ECM"]
["P1172","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - hors plage, haut","Câblage, H02S"]
["P1174","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - hors plage, haut","Câblage, H02S"]
["P1182","Capteur de température de carburant - entrée basse","Câblage à la masse, capteur de température de carburant, ECM"]
["P1183","Capteur de température de carburant - entrée haute","Câblage court-positif, capteur de température de carburant, ECM"]
["P1187","Capteur de température du réservoir de carburant - entrée basse","Câblage à la masse, capteur de température du réservoir de carburant, ECM"]
["P1188","Capteur de température du réservoir de carburant - entrée haute","Câblage court à positif, capteur de température du réservoir de carburant, ECM"]
["P1192","Capteur de pression du réservoir de carburant - entrée basse","Câblage à la masse, capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1193","Capteur de pression du réservoir de carburant - entrée haute","Câblage court à positif, capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1201","Panne du système d'alimentation causant un raté d'allumage du cylindre n ° 1"]
["P1202","Panne de carburant causant un raté d'allumage du cylindre no 2"]
["P1203","Panne de carburant causant un raté d'allumage du cylindre no 3"]
["P1204","Panne de carburant causant un raté d'allumage du cylindre no 4"]
["P1205","Panne de carburant causant un raté d'allumage du cylindre no 5"]
["P1206","Panne de carburant causant un raté d'allumage du cylindre no 6"]
["P1220","Capteur de position du moteur de papillon 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1221","Capteur de position du moteur de papillon 1/2 - variation du signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1241","Anomalie du circuit 1 du moteur de commande du papillon des gaz"]
["P1242","Anomalie du circuit 2 du moteur de commande du papillon des gaz"]
["P1243","Position du papillon insuffisante"]
["P1244","Position du papillon fermé insuffisante"]
["P1246","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur"]
["P1247","Dysfonctionnement du circuit du capteur 2 de position de pédale d'accélérateur"]
["P1248","Capteur de position 1 et 2 de la pédale d'accélérateur Corrélation incorrecte"]
["P1253","Dysfonctionnement du système VTEC","Câblage, solénoïde / pressostat VTEC, ECM"]
["P1257","Dysfonctionnement du système VTEC","Câblage, solénoïde / pressostat VTEC, ECM"]
["P1258","Dysfonctionnement du système VTEC","Câblage, solénoïde / pressostat VTEC, ECM"]
["P1259","Dysfonctionnement du système VTEC","Câblage, solénoïde / pressostat VTEC, programmation ECM, ECM"]
["P1271","Capteur 1/2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP) - variation du signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1272","Capteur 2/3 de la position de la pédale d'accélérateur (APP) - variation du signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1273","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) 1/3 - variation du signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1275","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur APP, ECM"]
["P1279","VTEC System Failfunction Front Bank 2"]
["P1280","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur APP, ECM"]
["P1285","Capteur 3 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1286","Capteur de pression d'huile, culbuteur - signal bloqué bas","Niveau d'huile, câblage, conduite d'huile du système VTEC, capteur de pression d'huile - culbuteur"]
["P1287","Pressostat d'huile, culbuteur - circuit haute tension","Niveau d'huile, câblage, contacteur de pression d'huile - culbuteur, programmation ECM, ECM"]
["P1288","Pressostat d'huile, culbuteur - circuit basse tension","Niveau d'huile, câblage, contacteur de pression d'huile - culbuteur, programmation ECM, ECM"]
["P1289","Capteur de pression d'huile, culbuteur - coincé haut","Niveau d'huile, capteur de pression d'huile - culbuteur"]
["P128A","Circuit de contrôle de position de vanne - vanne bloquée","Niveau d'huile, câblage, capteur de pression d'huile moteur, soupape de commande d'huile du culbuteur"]
["P128B","Circuit de contrôle de la position de la vanne - dysfonctionnement","Niveau d'huile, câblage, capteur de pression d'huile moteur, soupape de commande d'huile du culbuteur"]
["P1290","Moteur de la position du papillon - mode de ralenti forcé","Câblage, capteur APP, moteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1295","Moteur de position du papillon (TP) - mode de gestion de l'alimentation","Câblage, capteur TP, moteur TP, capteur MAP, capteur MAF, ECM"]
["P1297","Détecteur de charge électrique - circuit basse tension","Câblage, plaque de boîte à fusibles sous capot, programmation ECM, ECM"]
["P1298","Détecteur de charge électrique - circuit haute tension","Câblage, plaque de boîte à fusibles sous capot, programmation ECM, ECM"]
["P1299","Moteur en position de papillon (TP) - mode d'arrêt forcé du moteur","Câblage, capteur TP, moteur TP, capteur MAP, capteur MAF, ECM"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Raté aléatoire","Système d'allumage / recyclage / EGR, capteur MAP, vanne lAC"]
["P1301","Raté d'allumage aléatoire du cylindre numéro 1 détecté"]
["P1302","Raté d'allumage aléatoire du cylindre numéro 2 détecté"]
["P1303","Raté d'allumage aléatoire du cylindre numéro 3 détecté"]
["P1304","Ratin aléatoire 4 raté détecté"]
["P1305","Ratin aléatoire 5 raté détecté"]
["P1306","Ratin aléatoire 6 raté détecté"]
["P1310","Module de commande d'allumage (ICM) - diagnostic","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1311","Module de commande d'allumage (ICM) - signal de bobine secondaire de bobine d'allumage, circuit 1","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1312","Module de commande d'allumage (ICM) - signal de bobine secondaire de bobine d'allumage, circuit 2","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1324","Capteur de cognement (KS) - tension basse circuiV","Câblage, mauvaise connexion, KS, ECM"]
["P1326","Module de commande d'allumage (ICM) - signal d'entrée de qualité de combustion","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1336","Interruption intermittente du capteur de LCR"]
["P1337","Capteur de LCR sans signal"]
["P1340","Module de commande d'allumage (ICM) - identification / synchronisation des cylindres","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1355","Bobine d'allumage côté admission - mauvais fonctionnement du circuit d'alimentation","Câblage, fusible, bobine d'allumage, programmation ECM, ECM"]
["P1356","Bobine d'allumage côté échappement - mauvais fonctionnement du circuit d'alimentation","Câblage, fusible, bobine d'allumage, programmation ECM, ECM"]
["P1359","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - capteur de point mort haut 1 - déconnexion du connecteur","Câblage, ECM"]
["P1361","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal intermittent","Câblage, capteur CMP, programmation ECM, ECM"]
["P1362","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - pas de signal","Câblage, capteur CMP, programmation ECM, ECM"]
["P1366","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) capteur B / TDC 2 - signal intermittent","Câblage, capteur CMP B, programmation ECM, ECM"]
["P1367","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) 8 / Capteur TDC 2 - pas de signal","Câblage, capteur CMP B, programmation ECM, ECM"]
["P1380","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande ABS, signal de chaussée non-conforme - Défaut de communication","Câblage, code (s) de panne ABS stocké (s), ECM"]
["P1381","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal intermittent","Câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1382","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - pas de signal","Câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1386","Interruption intermittente du capteur de position de cylindre 2"]
["P1387","Inturruption intermittente du capteur de position de cylindre"]
["P1390","G-sensor - tension intermittente basse","Câblage, capteur G"]
["P1391","G-sensor - performance","Joint d'étanchéité endommagé / manquant, mal installé, câblage, capteur G, ECM"]
["P1392","G-sensor - tension basse","Câblage, capteur G, ECM"]
["P1393","G-sensor - tension haute","Câblage, capteur G, ECM"]
["P1394","G-sensor - tension intermittente élevée","Câblage, capteur G"]
["P1399","Raté aléatoire","Système carburant / allumage, capteur MAP, vanne lAC"]
["P1404","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - vanne fermée","Câblage, vanne EGR"]
["P1406","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - problème de circuit","Câblage, vanne EGR / capteur de position, ECM"]
["P1410","Pompe à injection d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement","Câblage, relais de pompe AIR, pompe AIR, ECM"]
["P1415","Capteur de courant électrique de la pompe AIR - circuit bas","Câblage, capteur de courant électrique de pompe AIR, ECM"]
["P1416","Capteur de courant électrique de la pompe AIR - circuit haut","Câblage, capteur de courant électrique de pompe AIR, ECM"]
["P1420","Système catalytique adsorbant les NOx - efficacité inférieure à la limite","Catalyseur à trois voies adsorbant les NOx"]
["P1429","Module pilote moteur - problème de circuit de signal de surchauffe","Câblage, module de commande de moteur (MCM), module convertisseur de tension"]
["P1430","Module pilote moteur - dysfonctionnement du capteur de court-circuit","Câblage, module de commande de moteur (MCM), module convertisseur de tension"]
["P1431","Batterie hybride - surchauffe","Batterie hybride"]
["P1432","Cellule de batterie - surchauffe","Batterie hybride"]
["P1433","Batterie hybride - détérioration","Batterie hybride"]
["P1434","Module convertisseur de tension - haute tension","Le code est stocké lorsque la batterie doit être protégée contre les très basses températures et que le système fonctionne correctement."]
["P1435","Problème d'équilibre charge / décharge","Batterie 12V faible, dysfonctionnement du système de charge, batterie 12V"]
["P1436","Module onduleur moteur - surchauffe","Module onduleur de moteur, conduit de ventilateur de batterie hybride, cache de batterie hybride"]
["P1437","Module inverseur de puissance moteur - court-circuit","Câblage du module inverseur de puissance du moteur"]
["P1438","Module pilote moteur - surchauffe","Câblage, ventilateur du module d’inverseur de puissance du moteur, ligne de gaine de ventilateur du module d’inverseur de puissance du moteur, module convertisseur de tension, module d’inverseur de la puissance du moteur"]
["P1439","Module pilote moteur - court-circuit","Câblage du module inverseur de puissance du moteur"]
["P1440","Module onduleur de moteur - dysfonctionnement du circuit de sortie","Câblage, câble d'alimentation moteur, stator de moteur, module inverseur de puissance de moteur, rotor de moteur, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM"]
["P1441","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - débit détecté","Câblage, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1442","Système de purge de la cartouche par émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de l’interrupteur à vide","Câblage, interrupteur à vide, ECM"]
["P1443","Contacteur haute tension / contacteur de dérivation - le contacteur reste activé","Câblage, convertisseur CC-CC, batterie hybride, module inverseur de puissance du moteur, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1444","Court-circuit haute tension","Module onduleur de moteur, stator de moteur, ensemble câble de moteur, convertisseur CC-CC, condensateur d'unité de puissance, câble haute tension, module onduleur de moteur, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1445","Dysfonctionnement du contacteur de dérivation","Câblage, batterie hybride, résistance de dérivation, convertisseur CC-CC, module inverseur de puissance du moteur, contacteur de dérivation, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1446","Batterie hybride - déviation d'entrée de tension individuelle","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1447","Déviation de la batterie hybride","Batterie hybride"]
["P1448","Refroidissement de la batterie hybride - dysfonctionnement","Câblage, ventilateur de batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1449","Batterie hybride - détérioration","Batterie hybride"]
["P1454","Capteur de pression du réservoir de carburant - plage / performance du circuit","Câblage, obstruction du tuyau EVAP de la cartouche filtrante / du filtre / de l'évacuation / du tuyau de vidange ou du tuyau de pression du réservoir de carburant, vanne de purge de la cartouche EVAP, capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1456","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) (système de réservoir de carburant) - fuite détectée","Tuyau flexible, réservoir de carburant / capteur de pression, bouchon de remplissage de carburant, vanne EVAP / solénoïde de dérivation, vanne EVAP à deux voies, cartouche EVAP"]
["P1457","Système de purge de canister à émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Tuyau flexible, réservoir de carburant / capteur de pression, vanne EVAP / solénoïde de dérivation, vanne deux voies EVAP, cartouche EVAP à cartouche"]
["P1459","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du commutateur","Câblage, commutateur de débit EVAP, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P145C","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - débit incorrect","Câblage, fuite / blocage de flexible, vanne de purge de la cartouche EVAP, défaillance mécanique, programmation ECM, ECM"]
["P1460","Circuit d'alimentation du capteur de niveau de carburant"]
["P1486","Thermostat - problème de portée / performance","Thermostat, système de refroidissement"]
["P1491","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - levée de soupape insuffisante","Câblage, vanne EGR / capteur de position, solénoïde EGR, fuite / blocage de flexible, programmation ECM, ECM"]
["P1498","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tension élevée","Câblage, vanne EGR / capteur de position, programmation ECM, ECM"]
["P1505","Système d'admission - fuite détectée","Fuites de vide, vanne PCV, vanne de purge du bidon EVAP, corps de papillon, tubulure d'admission"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (CAI) - défaillance du circuit","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1509","Panne du circuit de la vanne IAC"]
["P1514","Capteur de position du papillon / capteur de débit d'air massique (MAF) - variation du signal","Câblage, capteur TP, capteur MAP, ECM"]
["P1515","Commande du papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1516","Moteur de position du papillon - performance de la position","Clapet papillon étanche / collant, capteur TP, câblage, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1519","Vanne de commande d'air de ralenti (CAI) - défaillance du circuit","Câblage, vanne lAC, programmation ECM, ECM"]
["P1522","Capteur de pression de servofrein - dysfonctionnement du circuit, basse tension","Câblage, capteur de pression de servofrein, conduite de dépression du servofrein, programmation ECM, ECM"]
["P1523","Capteur de pression de servofrein - dysfonctionnement du circuit, haute tension","Câblage, capteur de pression de servofrein, conduite de dépression du servofrein, programmation ECM, ECM"]
["P1524","Capteur de pression de servofrein - problème de distance / performance","Câblage, capteur de pression de servofrein, conduite de dépression du servofrein, programmation ECM, ECM"]
["P1541","Circuit de signal de secours du chauffage de l'habitacle - entrée basse","Câblage, panneau de commande de chauffage, programmation ECM, ECM"]
["P1542","Circuit de signal de secours du chauffage de l'habitacle - entrée haute","Câblage, panneau de commande de chauffage, programmation ECM, ECM"]
["P1549","Système générateur - haute tension","Câblage, générateur, ECM"]
["P1553","Capteur de température 1 du bloc de batterie hybride - entrée basse du circuit de signal","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1554","Capteur de température 1 du bloc de batterie hybride - entrée haute du circuit de signal","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1555","Capteur de température 2 de batterie hybride - entrée basse du circuit de signal","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1556","Capteur de température 2 de batterie hybride - entrée haute du circuit de signal","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1557","Capteur de température 3 du bloc de batterie hybride - entrée faible du circuit de signal","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1558","Capteur de température 3 du bloc de batterie hybride - circuit de signal à haute performance","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1559","Capteur de commutation moteur A - entrée circuit faible","Câblage, module de commande de moteur (MCM), capteur de commutation de moteur, capteur de plaque de commande"]
["P1560","Capteur de commutation moteur A - entrée circuit haut","Câblage, module de commande de moteur (MCM), capteur de commutation de moteur, capteur de plaque de commande"]
["P1561","Capteur de commutation moteur B - entrée circuit faible","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de commutation de moteur, capteur de plaque de commande"]
["P1562","Capteur de commutation moteur B - entrée haute du circuit","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de commutation de moteur, capteur de plaque de commande"]
["P1563","Capteur de commutation moteur C - entrée circuit faible","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de commutation de moteur, capteur de plaque de commande"]
["P1564","Capteur de commutation moteur C - entrée haute du circuit","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de commutation de moteur, capteur de plaque de commande"]
["P1565","Problème de signal de commutation de moteur","Câblage, module de commande de moteur (MCM), capteur de commutation de moteur, MCM"]
["P1566","Capteur de commutation moteur - problème de signal","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM"]
["P1567","Problème de circuit de signal de position de cylindre","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, programmation ECM, ECM"]
["P1568","Cellule de batterie - Dysfonctionnement du circuit du signal de température","Câblage, module de surveillance de l'état de la batterie, batterie hybride"]
["P1569","Cellule de batterie - Dysfonctionnement du circuit du signal de température","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1570","Batterie hybride - problème de tension individuel","Câblage, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1571","Capteur de commutation moteur - problème d'entrée de tension","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM"]
["P1572","Module de commande de moteur - circuit de signal de température élevé","Câblage, module convertisseur de tension, module onduleur de puissance du moteur, module de commande du moteur (MCM)"]
["P1573","Convertisseur DC-DC - entrée haute du circuit de signal de température","Câblage, module de commande de moteur (MCM), convertisseur CC-CC"]
["P1574","Batterie hybride - dysfonctionnement du circuit de signal de température","Câblage, batterie hybride"]
["P1575","Module onduleur de puissance du moteur - dysfonctionnement de la tension","Câblage, contacteur haute tension, batterie hybride, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1576","Module pilote moteur - dysfonctionnement de la tension","Câblage, batterie hybride, module onduleur de puissance moteur, module convertisseur de tension, module de surveillance de l'état de la batterie, relais de commande de contacteur haute tension"]
["P1577","Signal de détection de haute tension - problème de circuit","Câblage, module de commande de moteur (MCM), batterie hybride"]
["P1580","Capteur de courant de batterie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de courant de batterie, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P1581","Module onduleur de moteur - problème de circuit de signal de courant","Câblage, module inverseur de puissance du moteur, batterie hybride, module de commande du moteur (MCM)"]
["P1582","Circuit de signal de phase U courant moteur - entrée haute","Câblage, module de commande de moteur (MCM), capteur de phase U de courant de moteur"]
["P1583","Courant du moteur V circuit signal signal - entrée haute","Câblage, module de commande de moteur (MCM), capteur de phase V du courant du moteur"]
["P1584","Capteur de pression de liquide de frein B - circuit basse tension","Câblage, capteur de pression de liquide de frein, programmation ECM, ECM"]
["P1585","Capteur de pression de liquide de frein B - plage du circuit / problème de performance","Câblage, capteur de pression de liquide de frein, programmation ECM, ECM"]
["P1586","Capteur de pression de liquide de frein AlB - dysfonctionnement du circuit","Capteur (s) de pression de liquide de frein, programmation ECM, ECM"]
["P1587","Module onduleur de puissance moteur - entrée basse du circuit de signal de courant","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de courant du module inverseur de puissance du moteur"]
["P1588","Module onduleur de puissance moteur - entrée signal haut du circuit de signal de courant","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de courant du module inverseur de puissance du moteur"]
["P1589","Module onduleur de moteur - problème de signal de courant","Capteur de courant du module inverseur de puissance moteur, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, module inverseur de puissance du moteur, condensateur de l'unité de puissance"]
["P1590","Circuit de signal de phase U courant moteur - entrée basse","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de phase U de courant de moteur"]
["P1591","Circuit de signal de phase U courant moteur - entrée haute","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de phase U de courant de moteur"]
["P1593","Courant du moteur V circuit signal signal - entrée haute","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de phase V du courant du moteur"]
["P1594","Courant moteur signal signal phase W - entrée basse","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de phase de courant de moteur W"]
["P1595","Courant moteur signal signal phase W - entrée haute","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM, capteur de phase de courant de moteur W"]
["P15A1","Module de commande de moteur - circuit de signal de température élevé","Câblage, module convertisseur de tension, module onduleur de puissance du moteur, module de commande du moteur (MCM)"]
["P15A2","Module de commande de moteur - circuit de signal de tension - entrée basse","Câblage, module de commande de moteur (MCM), module convertisseur de tension"]
["P15A3","Module de commande de moteur - circuit de signal de tension - entrée haute","Câblage, module convertisseur de tension, module onduleur de puissance du moteur, module de commande du moteur (MCM)"]
["P15A4","Compresseur AJC - le relais reste activé","Câblage, pilote de compresseur AJC, câble d'alimentation moteur, compresseur A / C"]
["P15A5","Capteur de courant du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, étalonnage du rotor du moteur, capteurs de courant de moteur de phase UN / W, module inverseur de puissance du moteur, câble d'alimentation du moteur, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P15A6","Capteur de courant du moteur en phase U - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de courant moteur phase U, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P15A7","Capteur de courant du moteur en phase V - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de courant de moteur phase V, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P15A8","Capteur de courant du moteur de la phase W - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de courant de moteur de phase W, programmation du module de commande du moteur (MCM), MCM"]
["P15AA","Rotor du moteur - position non apprise","Câblage du capteur de position du rotor du moteur"]
["P15AB","Module de commande de montage moteur - circuit d'alimentation - basse tension","Câblage du module de commande de montage moteur"]
["P15AC","Module de commande de montage moteur - dysfonctionnement du circuit interne","Câblage du module de commande de montage moteur"]
["P15AD","Module de commande de montage moteur - dysfonctionnement du circuit interne","Câblage du module de commande de montage moteur"]
["P15AE","Dysfonctionnement du signal de pause dans la bouteille","Câblage du module de commande de montage moteur"]
["P15AF","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - dysfonctionnement du signal","Câblage, module de commande de montage moteur, programmation ECM, ECM"]
["P15AO","Module pilote moteur - circuit de signal de température bas","Câblage, module convertisseur de tension, module onduleur de puissance du moteur, module de commande du moteur (MCM)"]
["P15B1","Corrélation signal / capteur capteur de position d'arbre à cames (CMP) / position de vilebrequin (CKP)","Câblage, module de commande de montage moteur, programmation ECM, ECM"]
["P15B2","Capteur de pression de liquide de frein A - circuit basse tension","Câblage, capteur de pression de liquide de frein, programmation ECM, ECM"]
["P15B3","Capteur de pression de liquide de frein A - plage du circuit / problème de performance","Câblage, capteur de pression de liquide de frein, programmation ECM, ECM"]
["P15BO","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, module de commande de montage moteur, programmation ECM, ECM"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Dysfonctionnement du système d'assistance moteur intégré","Autres codes d'assistance au moteur intégrés stockés"]
["P1601","Assistance motrice intégrée - dysfonctionnement du système","Autres codes d'assistance au moteur intégrés stockés"]
["P1605","Bus de données CAN","Programmation ECM, ECM"]
["P1606","Dysfonctionnement du réseau de contrôleur de moteur intégré","Programmation ECM, ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance du circuit interne","Programmation ECM, ECM"]
["P1608","ECM - réseau local intégré de contrôleur d'assistance de moteur intégré - dysfonctionnement du circuit de communication","Programmation ECM, ECM"]
["P1618","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance interne","ECM"]
["P1625","Module de commande du moteur (ECM) - réinitialisation inattendue","Interférences provenant d’électronique non standard, effacez le code de panne et re-testez"]
["P1629","Capteur de courant de batterie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM"]
["P1630","Erreur du processeur du module de commande de transmission (TCM)","TCM"]
["P1633","Problème de circuit du module de commande du moteur (ECM)","Câblage, programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM"]
["P1634","Module onduleur de moteur - dysfonctionnement du circuit de signalisation","Câblage, module inverseur de puissance du moteur, relais 2 du module de commande du moteur (MCM), fusible, programmation MCM, MCM"]
["P1635","Module de surveillance de l'état de la batterie - dysfonctionnement","Câblage, module de surveillance de l'état de la batterie"]
["P1636","Module onduleur de moteur - dysfonctionnement du circuit interne","Câblage du module inverseur de puissance du moteur"]
["P1637","Module de commande de moteur (MCM) - dysfonctionnement du circuit interne","Programmation du module de commande de moteur (MCM), MCM"]
["P1638","Module de commande de moteur (MCM) - dysfonctionnement du circuit interne","Programmation MCM, MCM"]
["P1639","Dysfonctionnement du circuit de signal du module de commande de moteur (MCM)","Câblage, MCM, programmation ECM, ECM"]
["P1640","Circuit de signal de couple moteur - entrée basse","Câblage, batterie hybride, programmation ECM, ECM"]
["P1641","Circuit de signal de couple moteur - entrée haute","Câblage, batterie hybride, programmation ECM, ECM"]
["P1642","Circuit de signal de batterie - entrée basse","Câblage, batterie hybride, programmation ECM, ECM"]
["P1643","Circuit de signal de batterie - entrée haute","Câblage, batterie hybride, programmation ECM, ECM"]
["P1644","Module de commande de moteur (MCM) - dysfonctionnement du signal","Câblage, batterie hybride, programmation ECM, ECM"]
["P1645","Module de commande de moteur (MCM) - dysfonctionnement du signal","Câblage, batterie hybride, programmation ECM, ECM"]
["P1646","Module de commande de moteur (MCM) - dysfonctionnement du signal","Câblage, batterie hybride, programmation ECM, ECM"]
["P1647","Signal de vitesse du moteur - problème de circuit","Câblage, module de commande de moteur (MCM), ECM"]
["P1648","Module de commande de moteur (MCM) - problème de circuit de signal de communication","Câblage, MCM, module de surveillance de l'état de la batterie"]
["P1650","Module de commande de moteur pilote quad / pilote de sortie","Câblage, soupape de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP), solénoïde de commande d’air du collecteur d’admission, ECM"]
["P1655","AT - défaillance du signal","Fil de communication, programmation ECM, ECM"]
["P1656","Dysfonctionnement de la communication du module de commande du programme de stabilité électronique"]
["P1658","Relais de contrôle du système de papillon électronique - dysfonctionnement","Câblage, relais de contrôle ETS, programmation ECM, ECM"]
["P1659","Relais de contrôle du système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement de l'arrêt","Câblage, fusible, relais de contrôle ETS, boîte à fusibles / plaque de relais sous capot, programmation ECM, ECM"]
["P165B","Relais du système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, relais ETS, ECM"]
["P1660","AT to ECM - défaillance de la ligne de données - V6","Câblage, TCM, ECM"]
["P1673","Module de commande de moteur (MCM) - le relais reste activé","Câblage, relais MCM 1, programmation MCM, MCM"]
["P1676","Module de commande ABS / TCS - Dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande ABS / TCS, ECM"]
["P1678","Module de commande ABS / TCS - Dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande ABS / TCS, ECM"]
["P1679","Dysfonctionnement du circuit de signal RSCD"]
["P1681","AT à ECM- signal A- tension basse","Câblage, TCM, ECM"]
["P1682","AT à ECM- signal A- tension élevée","Câblage, TCM, ECM"]
["P1683","Clapet papillon - problème de performance de ressort en position par défaut","Câblage, corps de papillon sale, corps de papillon"]
["P1684","Clapet d'étranglement - problème de performance du ressort de rappel","Câblage, corps de papillon sale, corps de papillon"]
["P1685","Signal de couple moteur - entrée basse circuit","Câblage, module de commande de moteur (MCM), ECM"]
["P1686","Signal de couple moteur - entrée haute du circuit","Câblage, module de commande de moteur (MCM), ECM"]
["P1687","AT à ECM - signal 8 - tension haute","Câblage, TCM, ECM"]
["P1689","Mode signal circuit 2","Câblage, module de commande de moteur (MCM), ECM"]
["P1690","Panne du circuit du système de commande de traction"]
["P1696","Tension du système de commande de traction basse"]
["P1697","Tension élevée du système de commande de traction"]
["P16B3","Circuit signaf de commande de puissance - entrée basse","Câblage, module de commande de moteur (MCM), ECM"]
["P16B4","Circuit de signal de commande de puissance - entrée haute","Câblage, module de commande de moteur (MCM), ECM"]
["P16B7","Mode signal circuit 1 - entrée basse","Câblage, module de commande de moteur (MCM), ECM"]
["P16B8","Mode signal circuit 1 - entrée haute","Câblage, module de commande de moteur (MCM), ECM"]
["P16BA","Cellule de batterie - entrée élevée","Câblage, module de surveillance de l'état de la batterie, batterie hybride"]
["P16BB","Système générateur - basse tension","Câblage, générateur, ECM"]
["P16BC","Système générateur - basse tension","Câblage, générateur, ECM"]
["P16C0","ECM - erreur de programmation","Programmation ECM, ECM"]
["P16C1","Module de commande du moteur (MCM) - programme non installé - programme du module de surveillance de l'état de la batterie","Programmation MCM, MCM"]
["P16C3","Capteur de température convertisseur DC-DC - dysfonctionnement du circuit","Câblage, conduit du ventilateur de refroidissement de la batterie hybride bloquée, ventilateur de refroidissement de la batterie hybride, convertisseur CC-CC"]
["P16C4","Actionneur de commande de montage moteur - circuit d'alimentation de commande d'alimentation de montage moteur - bloqué","Câblage, fusible, relais de commande de montage moteur, module de commande de montage moteur"]
["P16C5","Actionneur de commande de montage moteur - circuit d'alimentation de commande d'alimentation de montage moteur - collé","Câblage, relais de commande de montage moteur, module de commande de montage moteur"]
["P16C6","Actionneur de commande de montage moteur - haute tension pendant le test de fonctionnement","Câblage, module de commande de montage de moteur, supports de moteur avant et arrière"]
["P16C7","Circuit de commande de l'actionneur de montage du moteur arrière - Courant élevé du circuit de commande","Câblage du module de commande de montage moteur"]
["P16C8","Circuit de commande de l'actionneur de montage du moteur avant - Courant élevé dans le circuit de commande","Câblage du module de commande de montage moteur"]
["P16C9","Module de commande de montage moteur - dysfonctionnement du circuit interne","Câblage du module de commande de montage moteur"]
["P16D5","Bus de données CAN","Programmation ECM, ECM"]
["P16D6","Dysfonctionnement du réseau de contrôleur de moteur intégré","Programmation ECM, ECM"]
["P16D7","ECM - Bus de données CAN - Dysfonctionnement du circuit de communication","Programmation ECM, ECM"]
["P1705","CVT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Câblage, commutateur de position de plage, TCM"]
["P1706","CVT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Câblage, commutateur de position de plage, TCM"]
["P1709","AT - Dysfonctionnement du mode de décalage sport","Câblage, commutateur de mode, TCM"]
["P1710","Premier défaut du circuit de l'interrupteur de maintien bloqué sur"]
["P1717","Dysfonctionnement de sélection de vitesse AT","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1730","Dysfonctionnement du changement de vitesse","Fluide de transmission, câblage, solénoïde de changement de vitesse A / 8 / D, ECM"]
["P1731","Dysfonctionnement du changement de vitesse","Liquide de transmission, câblage, solénoïde de changement de vitesse E, solénoïde de contrôle de pression d'embrayage AT, ECM"]
["P1732","Problème dans le système de commande de changement"]
["P1733","Dysfonctionnement du changement de vitesse","Huile de transmission, câblage, solénoïde de changement de vitesse D, solénoïde C de commande de pression d'embrayage AT, ECM"]
["P1734","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Huile de transmission, câblage, solénoïde de changement de vitesse 8 / C, ECM"]
["P1738","Transmission automatique","Câblage du pressostat d'embrayage 2, ECM"]
["P1739","Transmission automatique","Câblage du contacteur de pression d'embrayage 3, ECM"]
["P1740","AT - 4ème pressostat d'embrayage","Câblage, contacteur de plage, 4ème pressostat d'embrayage, ECM"]
["P1750","AT - dysfonctionnement mécanique du système hydraulique","Câblage, solénoïdes de changement de vitesse, ECM, défaut mécanique de transmission"]
["P1751","AT - dysfonctionnement mécanique du système hydraulique","Câblage, solénoïdes de changement de vitesse, ECM, défaut mécanique de transmission"]
["P1753","AT- pas de changement de vitesse","Câblage, solénoïde de commande de verrouillage, ECM"]
["P1758","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage, solénoïde de commande de verrouillage B, ECM, TCM"]
["P1768","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage solénoïde de contrôle de pression d'embrayage A, ECM"]
["P1773","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Solénoïde de contrôle de pression d'embrayage 8, ECM"]
["P1778","Circuit «C» de l'électrovanne de contrôle de pression d'embrayage"]
["P1786","AT - mauvais changement de vitesse - V6","Fil de communication, ECM"]
["P1787","Dysfonctionnement de l'embrayage de blocage de la transmission automatique"]
["P1788","Transmission automatique médiocre changement de vitesse"]
["P1790","AT - embrayage de verrouillage ne pas engager","Câblage, capteur TP, TCM"]
["P1791","AT - embrayage de blocage non enclenché - V6","Câblage, VSS, TCM"]
["P1792","AT - embrayage de verrouillage ne pas engager","Câblage, capteur ECT, TCM"]
["P1793","Transmission automatique","Câblage, capteur MAP, TCM"]
["P1794","Transmission automatique - signal BARO - V6","Câblage, ECM, TCM"]
["P1835","AT - commutateur de kick-down","Câblage, interrupteur de kick-down, ECM"]
["P1850","AT - dysfonctionnement du solénoïde de la bande de freinage","Code (s) de panne AT enregistré (s)"]
["P1860","AT - Circuit magnétique de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC, ECM"]
["P1870","CVT - faible accélération","Câblage, solénoïde linéaire à commande décalée, TCM"]
["P1873","CVT - faible accélération","Câblage, solénoïde linéaire de commande PH-PL, TCM"]
["P1876","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice"]
["P1877","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice"]
["P1878","CVT - faible accélération","Câblage, démarrage solénoïde linéaire de commande d'embrayage, TCM"]
["P1879","CVT - faible accélération","Câblage, démarrage solénoïde linéaire de commande d'embrayage, TCM"]
["P1880","CVT - faible accélération","Câblage, démarrage solénoïde linéaire de commande d'embrayage, TCM"]
["P1881","CVT - faible accélération","Câblage, démarrage solénoïde linéaire de commande d'embrayage, TCM"]
["P1882","Transmission à variation constante (CVT)","Câblage, solénoïde d'inhibiteur, TCM"]
["P1884","Dysfonctionnement du circuit 2 du capteur de vitesse de transmission secondaire"]
["P1885","CVT - faible accélération","Câblage, capteur de vitesse de poulie d'entraînement, TCM"]
["P1886","CVT - faible accélération","Capteur de vitesse de poulie menée, câblage"]
["P1888","CVT - faible accélération","Câblage capteur de vitesse 1, TCM"]
["P1889","CVT - faible accélération","Câblage capteur de vitesse 2, TCM"]
["P1890","CVT - faible accélération","Système de contrôle de changement"]
["P1891","CVT - faible accélération","Démarrer le système de commande d'embrayage"]
["P1892","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice, TCM"]
["P1893","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice, TCM"]
["P1894","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice, TCM"]
["P1895","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice, TCM"]
["P1896","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice, TCM"]
["P1897","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice, TCM"]
["P1898","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice, TCM"]
["P1899","CVT - faible accélération","Câblage de la soupape de surpression de la poulie motrice, TCM"]

{"sheet":"HUMMER","index":28,"n_rows":41,"n_cols":3,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[20,0,20,2],[26,0,26,2]]}
["Codes Hummer"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1101","Débit d'air d'admission -incorrect","Câblage, défaillance mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression barométrique (BARO), capteur de température de l'air d'admission (IAT), capteur de pression absolue du manifold (MAP), capteur de débit d'air massique (MAF), contacteur de position du papillon (TP)"]
["P1106","Tension du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1107","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur, voltagelow, intermittent","Court-circuit de câblage à la terre, mauvaises connexions"]
["P1111","Capteur de température d'air d'admission (LAT) - tension élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension faible, intermittente","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1114","Tension du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) faible, intermittente","Court-circuit de câblage à la terre, mauvaises connexions"]
["P1115","Tension du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1125","Dysfonctionnement du signal du capteur 1/2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 commutation insuffisante","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 1","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 2","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1174","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, variation du mélange de la banque 1 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1175","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, variation de mélange de la banque 2 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1255","Module de commande de pompe à carburant - surchauffe du conducteur","Module de commande de pompe à carburant"]
["P1380","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS), signal de route brute à l'ECM - dysfonctionnement","Code (s) de panne ABS stocké (s)"]
["P1381","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS), signal de route brute à l'ECM - pas de communication","Câblage, mauvaises connexions, ABS"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S"]
["P1514","Unité de commande du papillon, débit d'air d'admission - excessive","Unité de commande du papillon, capteur MAP, signal du capteur CMP, ECM"]
["P1515","Commande de papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1516","Commande de papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1518","Dysfonctionnement du module de commande du papillon / module de commande du moteur (ECM)","Câblage, module de commande du papillon, ECM"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1621","Performances de la mémoire du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1627","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1637","Altemator 'L' dysfonctionnement du circuit terminal","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, capteur de température de batterie, ECM"]
["P1638","Altemator 'F' dysfonctionnement du circuit terminal","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, ECM"]
["P1680","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1682","Module de commande du papillon / module de commande du moteur (ECM) - variation de l'alimentation de l'allumage","Câblage, ECM"]
["P1683","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1810","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) - position de vanne manuelle","Niveau de liquide bas, câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, ECMITCM"]
["P1815","Interrupteur de pression de fluide de transmission (TFP): sélection de rapport non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECM"]
["P1816","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1860","Solénoïde de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC), dysfonctionnement du circuit de modulation de largeur d'impulsion (PWM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, TCCsolenoid, ECM"]
["P1875","Transmission, signal de sélection basse 4WD - dysfonctionnement du circuit","Câblage, transmission, module de commande quatre roues motrices, ECM"]

{"sheet":"HYUNDAI","index":29,"n_rows":347,"n_cols":3,"rows_kept":347,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[260,0,260,2],[341,0,341,2],[0,0,0,2],[3,0,3,2],[82,0,82,2],[139,0,139,2],[156,0,156,2],[197,0,197,2]]}
["Codes Hyundai"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - EGR - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur MAP"]
["P1101","Capteur de pression absolue du collecteur anormal"]
["P1102","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - Mode EGR 3","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne EGR, capteur MAP"]
["P1103","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - Mode EGR 2","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne EGR, capteur MAP"]
["P1104","Dysfonctionnement de masse dans le flux d'air"]
["P1105","Débit d'air anormal"]
["P1106","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - signal haut","Câblage, mauvaise connexion, capteur MAP, ECM"]
["P1107","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - signal bas","Câblage, mauvaise connexion, capteur MAP, ECM"]
["P1108","Court-circuit du capteur de pression absolue du collecteur"]
["P1109","Pompe à essence - Anormale"]
["P1110","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, ETS"]
["P1111","Capteur de température d'air admis (IAT) - entrée basse / intermittente du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur IAT, ECM"]
["P1112","Capteur de température d'air admis (IAT) - entrée haute / intermittente du circuit","Câblage, mauvaise connexion, capteur IAT, ECM"]
["P1113","Capteur de pression différentielle du collecteur anormal"]
["P1114","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur ECT, TCM, ECM"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur ECT, TCM, ECM"]
["P1116","Dysfonctionnement du capteur de pression de suralimentation"]
["P1118","Moteur d'accélérateur - dysfonctionnement","Câblage circuit ouvert / court-circuit, moteur papillon, ETS"]
["P1119","Contrôle de soupape d'admission"]
["P1120","Circuit du capteur 1 de papillon des gaz"]
["P1121","Entrée de position du papillon - Anormale"]
["P1122","Valve de contrôle de pression de suralimentation"]
["P1123","Compensation carburant longue durée - additif - mélange trop riche","H02S, pression de carburant, circuit de carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1124","Additif carburant à long terme - mélange trop maigre","H02S, pression de carburant, circuit de carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1125","Capteur de pression de carburant 1"]
["P1126","Capteur de pression de carburant 2"]
["P1127","Trim carburant à long terme - système trop riche","H02S, pression de carburant, circuit de carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1128","Trim carburant à long terme - système trop maigre","H02S, pression de carburant, circuit de carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1130","Démarrage du solénoïde - dysfonctionnement"]
["P1131","Quantité d'injection ajuster"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - réponse lente","Chauffage inopérant, H02S"]
["P1135","Servo de synchronisation d'injection"]
["P1140","Signaux de surveillance de la charge du moteur (MAFfrP) non plausibles","Câblage, capteur MAF, capteur TP, défaut mécanique"]
["P1141","Dysfonctionnement du solénoïde à faible charge"]
["P1145","Dysfonctionnement du solénoïde en service principal"]
["P1146","Ralenti co potentiomètre"]
["P1147","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP"]
["P1150","Dysfonctionnement du capteur de pression barométrique"]
["P1151","Dysfonctionnement du capteur de position Accel principal du système d'accélérateur électronique"]
["P1151.","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP"]
["P1152","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - basse tension","Câblage à la masse, capteur APP"]
["P1153","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - haute tension","Câblage court à positif, capteur APP"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - réponse lente","Chauffage inopérant, H02S"]
["P1155","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, valve limp-home ETS"]
["P1159","Contrôle de la tubulure d'admission, position cible - dysfonctionnement","Impossible d'obtenir la valeur cible"]
["P1162","Pompe à haute pression et conduite de carburant"]
["P1166","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - limite de contrôle atteinte","Circuit de câblage ouvert, pression de carburant, fuite du système d'échappement, système EVAP, H02S"]
["P1167","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2- limite de contrôle atteinte","Circuit de câblage ouvert, pression de carburant, fuite du système d'échappement, système EVAP, H02S"]
["P1168","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1, commande de chauffage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H02S"]
["P1169","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2, commande de chauffage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H02S"]
["P1170","Capteur de pression barométrique ECM"]
["P1171","Système de papillon électronique (ETS), WOT - dysfonctionnement","ETS bloqué ouvert, ECM"]
["P1172","Moteur papillon ETS - courant anormal","Câblage du moteur de papillon"]
["P1173","Moteur papillon ETS - tension anormale","Câblage, moteur papillon, alternateur"]
["P1174","Système de papillon électronique (ETS), papillon fermé 1 - dysfonctionnement","ETS bloqué, ECM"]
["P1175","Système de papillon électronique (ETS), papillon fermé 2 - dysfonctionnement","ETS bloqué, ECM"]
["P1176","Moteur de papillon ETS - Dysfonctionnement du circuit 1","Câblage ouvert / court-circuit, moteur papillon"]
["P1177","Moteur de papillon ETS - dysfonctionnement du circuit 2","Câblage ouvert / court-circuit, moteur papillon"]
["P1178","Relais du système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, relais ETS, ECM"]
["P1179","Non-concordance de position du système de papillon électronique"]
["P1180","Dysfonctionnement du régulateur de pression de carburant"]
["P1181","Surveillance de la pression de carburant"]
["P1182","Régulateur de pression de carburant court"]
["P1183","Régulateur de pression de carburant ouvert"]
["P1184","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - aucune activité détectée","Câblage circuit ouvert, chauffage inopérant, H02S"]
["P1185","Surveillance de la pression de carburant - Pression maximale dépassée"]
["P1186","Surveillance de la pression de carburant - Pression minimale au régime moteur trop basse"]
["P1187","Surveillance de la pression de carburant - Bâton de soupape de régulateur"]
["P1188","Surveillance de la pression de carburant - Fuite"]
["P1189","Surveillance de la pression de carburant - Déviation du régulateur lorsque le régime moteur est trop élevé"]
["P1190","Dysfonctionnement de l'actionneur d'admission"]
["P1191","Système d'étranglement électronique (ETS), soupape de freinage à la maison - dysfonctionnement","-"]
["P1192","Système d'étranglement électronique (ETS) - soupape de freinage à la maison activée","Cible suite à un dysfonctionnement"]
["P1193","Système d'étranglement électronique (ETS) - soupape de freinage à la maison activée","Bas régime"]
["P1194","Système d'étranglement électronique (ETS) - soupape de freinage à la maison activée","Capteur TP 2 en panne"]
["P1195","Système d'étranglement électronique (ETS) - soupape de freinage à la maison activée","Cible suivant le retard"]
["P1196","Système d'étranglement électronique (ETS) - soupape de freinage à la maison activée","Fermer les gaz coincé"]
["P1295","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur TP, capteur MAF, capteur MAP, ECM"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Spark Timing Adjust Signal"]
["P1301","Capteur TDC anormal"]
["P1302","Capteur TDC Basse Entrée"]
["P1303","Capteur TDC Haute Entrée"]
["P1304","Capteur de phase"]
["P1305","Capteur de phase anormal"]
["P1306","Capteur de phase à faible entrée"]
["P1307","Capteur de route cahoteuse - dysfonctionnement","Câblage, capteur de route brute, ECM"]
["P1308","Capteur de route rugueuse - tension basse","Câblage, capteur de route brute, ECM"]
["P1309","Capteur de route rugueuse - tension élevée","Câblage, capteur de route brute, ECM"]
["P1310","Défaut du circuit de contrôle d'injection"]
["P1311","Circuit du module de commande d'allumage 1"]
["P1312","Circuit du module de commande d'allumage 2"]
["P1313","Bobine d'allumage 2 anormale"]
["P1314","Bobine d'allumage 2 à faible rendement"]
["P1315","Bobine d'allumage 2 haut rendement"]
["P1316","Bobine d'allumage 3"]
["P1317","Bobine d'allumage 3 anormale"]
["P1318","Bobine d'allumage 3 faible rendement"]
["P1319","Bobine d'allumage 3 haut rendement"]
["P1320","Bobine d'allumage 4"]
["P1321","Bobine d'allumage 4 anormale"]
["P1322","Bobine d'allumage 4 à faible rendement"]
["P1323","Bobine d'allumage 4 haut rendement"]
["P1324","Dysfonctionnement du relais de préchauffage"]
["P1325","Relais de préchauffage anormal"]
["P1326","Relais luminescent coincé"]
["P1327","Relais de préchauffage électrique"]
["P1330","Étincelle d'allumage - dysfonctionnement","Câblage entre l'outil de changement de ROM et l'ECM"]
["P1331","Ligne de signal MF n ° 1 en court-circuit"]
["P1332","Ligne de signal MF n ° 2 en court-circuit"]
["P1333","Ligne de signal # 3 MF court"]
["P1334","Ligne de signal # 4 MF court"]
["P1335","Ligne de signal # 5 MF court"]
["P1336","Ligne de signal # 6 courte"]
["P1337","Ligne de signal # 7 MF court"]
["P1338","Ligne de signal # 8 MF court"]
["P1340","IFS 2 ouvert"]
["P1341","Ligne n ° 1 ouverte"]
["P1342","# 2 Ion Line Open"]
["P1343","# 3 Ion Line Open"]
["P1344","# 4 Ion Line Open"]
["P1345","# 5 ION Line Open"]
["P1346","# 6 Ion Line Open"]
["P1347","# 7 Ion Line Open"]
["P1348","# 8 Ion Line Open"]
["P1351","Ligne de signal MF n ° 1 ouverte"]
["P1352","Ligne de signal MF n ° 2 ouverte"]
["P1353","Ligne de signal MF n ° 3 ouverte"]
["P1354","Ligne de signal MF n ° 4 ouverte"]
["P1355","Ligne de signal MF n ° 5 ouverte"]
["P1356","Ligne de signal MF n ° 6 ouverte"]
["P1357","Ligne de signal MF n ° 7 ouverte"]
["P1358","Ligne de signal MF n ° 8 ouverte"]
["P1372","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - problème de distance / performance","Câblage, capteur de vitesse de roue, défaut mécanique"]
["P1386","Test de zéro du contrôle du capteur de cognement"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - Surveillance du dysfonctionnement","Câblage, solénoïde EGR, vanne EGR, défaut mécanique, ECM"]
["P1401","Module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant - dysfonctionnement du système","Module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1402","Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant - dysfonctionnement du moteur","Moteur du module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1403","Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant - mauvais fonctionnement de la vanne","Module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1404","Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant - dysfonctionnement du chauffage","Module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant"]
["P1405","Température EGR incorrecte"]
["P1415","2ème banque insuffisante en injection d'air 1"]
["P1418","2ème banque insuffisante d'injection d'air 2"]
["P1419","2ème valve d'injection d'air"]
["P1440","Système à émission par évaporation (EVAP), soupape de dégagement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1443","Système de réservoir EVAP manquant"]
["P1457","Dysfonctionnement du système basse de l'électrovanne de purge"]
["P1458","Dysfonctionnement du signal de commande du compresseur de climatisation"]
["P1485","Vanne de vide solénoïde EGR ouverte ou courte"]
["P1486","EGR solénoïde évent ouvert ou court"]
["P1487","Électrovanne de capteur de surpression EGR ouverte ou courte"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Dysfonctionnement du signal de vitesse du véhicule"]
["P1501","Capteur de batterie - haute température","Câblage, capteur de batterie, température de batterie trop élevée"]
["P1502","Capteur de batterie - circuit de charge bas","Câblage, capteur de batterie, système de charge, ECM"]
["P1503","Interrupteur du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de régulateur de vitesse"]
["P1504","Interrupteur du régulateur de vitesse, CANCEL - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de régulateur de vitesse"]
["P1505","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - circuit de bobine d'ouverture - circuit ouvert","Câblage, vanne lAC"]
["P1506","Vanne de commande d'air de ralenti (CAI) - circuit de bobine d'ouverture - court-circuit","Câblage, vanne lAC"]
["P1507","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - circuit de bobine de fermeture - circuit ouvert","Câblage, vanne lAC"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - circuit de bobine de fermeture - court-circuit","Câblage, vanne lAC"]
["P1509","MPS - élevé"]
["P1510","Vanne de commande d'air de ralenti (CAI) - dysfonctionnement du circuit - circuit ouvert / court-circuit","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique"]
["P1511","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - dysfonctionnement du circuit - circuit ouvert / court-circuit","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique"]
["P1513","Vanne de commande d'air de ralenti (CAI) - circuit de bobine d'ouverture - court-circuit","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique"]
["P1514","Capteur de température d'huile"]
["P1515","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - bobine 1 - signal défectueux","Câblage, vanne lAC"]
["P1516","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - bobine 2 - signal défectueux","Câblage, vanne lAC"]
["P1517","Capteur de température d'huile élevé"]
["P1520","Alternateur - Dysfonctionnement du terminal FR","Câblage"]
["P1521","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PSP"]
["P1522","Alimentation du capteur 1 volt bas"]
["P1523","Système de commande de papillon - butée inférieure non atteinte","Corps de papillon sale / endommagé, correcteur papillon, ressort de rappel de papillon"]
["P1524","Alimentation du capteur 2 volts bas"]
["P1525","Alimentation du capteur 2 volt haut"]
["P1526","Problème de tension d'alimentation du capteur1"]
["P1527","Problème de tension d'alimentation du capteur 2"]
["P1529","Module de commande de transmission (TCM) - communication","Câblage, TCM, ECM"]
["P1530","Limite de vitesse maximale du véhicule"]
["P1532","Dysfonctionnement du système de commande électronique du papillon des gaz coincé"]
["P1543","Défaut signal de contacteur de frein"]
["P1545","Commutateur de compresseur de climatisation ouvert / court"]
["P1550","Détecteur de cognement (KS) - dysfonctionnement du signal","Câblage, KS, ECM"]
["P1552","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - circuit de bobine de fermeture - court-circuit","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique"]
["P1553","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - circuit de bobine de fermeture - circuit ouvert","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique"]
["P1555","Co-potentiomètre au ralenti ouvert / court"]
["P1560","Détecteur de cognement (KS) - dysfonctionnement du signal","Câblage, ECM"]
["P1567","Courant de soupape de pression de carburant bas"]
["P1568","Courant de soupape de pression de carburant"]
["P1569","Vanne de régulation de pression actuelle"]
["P1586","Code AT - signal non plausible","Câblage, défaut mécanique"]
["P1587","Erreur de communication CAN Erreur de reconnaissance MT / AT"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Dysfonctionnement de la communication série"]
["P1601","Tension d'alimentation du module de commande du moteur"]
["P1602","Module de commande de transmission (TCM) - problème de communication série","Câblage, TCM, ECM"]
["P1603","Erreur de bus de communication CAN"]
["P1604","Pas d'identification de l'ECU"]
["P1605","Capteur de force G - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de force G, ECM"]
["P1606","Capteur de force G - signal non plausible","Câblage, capteur de force G, ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) / système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement de la communication","ECM, ETS"]
["P1608","Système de papillon électronique (ETS) / module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement de la communication","ETS, ECM"]
["P1609","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1610","Erreur d'immobilisation"]
["P1611","Signal de demande MIL - tension basse circuiV","Câblage, ECM"]
["P1612","Dysfonctionnement de l’immobilisateur"]
["P1613","Signal de demande MIL - circuit / tension haut","Câblage, ECM"]
["P1614","Signal de demande MIL - circuit / tension haut","Câblage, ECM"]
["P1615","Système de papillon électronique (ETS), dysfonctionnement du contrôleur","Câblage, ETS vers ECM"]
["P1616","Relais de commande du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, relais de commande du moteur"]
["P1618","Contrôle du couple moteur - limite atteinte / dépassée","Fuite d'air d'admission, système de papillon électronique (ETS), blocage des gaz d'échappement, ECM"]
["P1619","Relais principal"]
["P161B","Contrôle du couple moteur - limite atteinte / dépassée","Fuite d'air d'admission, système de papillon électronique (ETS), blocage des gaz d'échappement, ECM"]
["P1620","Dysfonctionnement du relais de climatisation"]
["P1621","Dysfonctionnement de la vanne de coupure de carburant"]
["P1622","Panne de circuit de relais de commande de climatisation"]
["P1623","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, MIL"]
["P1624","Relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du circuit basse vitesse","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1625","Relais moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du circuit haute vitesse","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1626","Dysfonctionnement de l'indicateur d'immobilisation"]
["P1627","Ventilateur de condenseur A / C"]
["P1628","Circuit du ventilateur du condensateur bas"]
["P1629","Circuit du ventilateur du condenseur élevé"]
["P1630","CAN Communication BUS OFF"]
["P1631","ECU de temporisation CAN"]
["P1632","Dysfonctionnement du système TCS"]
["P1633","Témoin d'état d'immobilisation"]
["P1634","Dysfonctionnement de la lampe du régulateur de vitesse"]
["P1635","Dysfonctionnement du relais du chauffe-eau"]
["P1636","Régulateur de tension pour injecteurs"]
["P1638","Dysfonctionnement du module de commande du moteur"]
["P1639","Dysfonctionnement du module de commande du moteur"]
["P1640","Dysfonctionnement du relais principal"]
["P1641","VI moteur ouvert / bobine courte 2"]
["P1642","Module de commande du moteur (ECM) - non immobilisateur / type incorrect","ECM"]
["P1645","Injecteur de tension de démarrage"]
["P1646","Tension de rappel trop élevée"]
["P1647","Problème de tension du seuil 1"]
["P1652","Dysfonctionnement du contacteur d'allumage"]
["P1653","Erreur de vérification après exécution"]
["P1660","Dysfonctionnement de l'interrupteur du régulateur de vitesse"]
["P1665","Allumage étage A - dysfonctionnement du circuit","Câblage du module de commande d'allumage (ICM)"]
["P1670","Niveau d'allumage B - dysfonctionnement du circuit","Câblage du module de commande d'allumage (ICM)"]
["P1672","Dysfonctionnement du relais du ventilateur, basse vitesse"]
["P1673","Dysfonctionnement du relais du ventilateur haute vitesse"]
["P1674","Dysfonctionnement du relais de ventilateur de climatisation"]
["P1690","Système d'immobilisation - dysfonctionnement","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1691","Système d'immobilisation - dysfonctionnement de l'antenne","Câblage, antenne, module de commande d'immobilisation"]
["P1692","Erreur du témoin d'immobilisation"]
["P1693","Circuit de demande MIL du module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, TCM, ECM"]
["P1694","Système d'immobilisation - Dysfonctionnement du signal de l'ECM","Câblage, ECM"]
["P1695","Système d'immobilisation - Dysfonctionnement de l'ECM EPROM","Câblage, ECM"]
["P1696","Système d'immobilisation - Dysfonctionnement de l'ECM EPROM","Câblage, ECM"]
["P1697","Demande de testeur non valide"]
["P1698","ID clé non valide"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Dysfonctionnement du circuit de lampe overdrive"]
["P1701","Capteur de position du papillon"]
["P1702","Réglage du dysfonctionnement du capteur de position du papillon"]
["P1703","Entrée basse du capteur de position du papillon"]
["P1704","Entrée haute du capteur de position du papillon"]
["P1706","Commutateur d'inhibiteur"]
["P1707","Régulateur de vitesse, contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur BPP"]
["P1708","Commutateur d'accélérateur"]
["P1709","Kick-Down Servo Switch"]
["P1710","Capteur de température d'huile"]
["P1711","Capteur de température d'huile anormal"]
["P1712","Entrée de capteur de température d'huile basse"]
["P1713","Entrée de capteur de température d'huile haute"]
["P1714","Commutateur de ralenti"]
["P1715","Générateurs d'impulsions AT - circuit ouvert","Câblage, défaut mécanique"]
["P1716","Capteur de direction"]
["P1717","Capteur de direction anormal"]
["P1718","Capteur de direction basse entrée"]
["P1719","Overdrive System Perte de Signal"]
["P1721","Relais de contrôle"]
["P1722","Relais de contrôle - Anormal"]
["P1723","Relais de contrôle de transmission automatique bloqué"]
["P1724","Relais de contrôle de transmission automatique"]
["P1725","Erreur du module de contrôle TOD"]
["P1726","Perte de signal d'entrée du capteur de position du papillon"]
["P1727","Entrée du capteur de position du papillon hors de portée"]
["P1728","Module de commande du moteur ouvert / court-circuit à la batterie"]
["P1729","Module de commande du moteur court à la terre"]
["P1730","Entrée basse du capteur de vitesse avant"]
["P1731","Capteur de vitesse avant haut"]
["P1732","Entrée de capteur de vitesse arrière basse"]
["P1733","Entrée de capteur de vitesse arrière haute"]
["P1734","Référence de capteur de vitesse basse"]
["P1735","Référence de capteur de vitesse élevée"]
["P1736","Shift Motor Open"]
["P1737","Décaler le moteur vers le sol"]
["P1738","Shift System Time Out"]
["P1739","Défaut général du codeur de position"]
["P1740","Position1 court au sol"]
["P1741","Position 2 court au sol"]
["P1742","Position 3 court au sol"]
["P1743","Position 4 court au sol"]
["P1744","Système d'embrayage de verrouillage"]
["P1745","Module de commande de transmission 'K' Line"]
["P1746","Module de commande de transmission 'L' Line"]
["P1747","Dysfonctionnement de la ligne de communication n ° 1 ECU-ECU"]
["P1748","Dysfonctionnement de la ligne 2 de communication ECU-ECU"]
["P1749","Liaison de communication série"]
["P1750","Solénoïdes de commande AT - shift","Câblage, défaut mécanique"]
["P1751","Capteur de vitesse avant droite"]
["P1752","Capteur de vitesse arrière gauche"]
["P1753","Capteur de vitesse arrière droite"]
["P1754","Lampe n"]
["P1755","Lampe d"]
["P1756","Lampe 3"]
["P1757","Lampe 2"]
["P1758","Lampe l"]
["P1759","Somme de contrôle du module de commande"]
["P1760","Programmation du module de contrôle"]
["P1761","Module de controle"]
["P1762","Module de controle"]
["P1763","Module de commande ROM"]
["P1764","Dysfonctionnement du contrôleur CAN"]
["P1765","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement lié à la réduction du couple","Câblage, TCM, ECM"]
["P1766","Bus de communication CAN désactivé"]
["P1771","Position changeante"]
["P1772","Position de sélection"]
["P1773","Capteur de vitesse d'entrée de boîte de vitesses"]
["P1774","Capteur CRC"]
["P1775","Dysfonctionnement du module de commande de transmission"]
["P1776","Dysfonctionnement du module de contrôle de l'alimentation"]
["P1777","Dysfonctionnement du module de commande du groupe motopropulseur"]
["P1778","Dysfonctionnement de la sortie d'électrovanne"]
["P1779","Dysfonctionnement du relais d'inhibition du stator"]
["P1780","Capteur Push-Pull"]
["P1781","Actuateur"]
["P1782","Capteur de position d'actionneur"]
["P1786","Dysfonctionnement du circuit de sortie du régime moteur"]
["P1791","Dysfonctionnement du circuit d'entrée TPS"]
["P1795","Dysfonctionnement du circuit de retour à la terre"]
[" (Transmission)"]
["P1800","Erreur d'antenne d'immobilisation"]
["P1801","Erreur de transpondeur d'immobilisation"]
["P1802","Erreur d'antenne d'immobilisation"]
["P1803","Erreur de signal du calculateur d'immobilisation"]
["P1805","Erreur EEPROM Immobilizer"]

{"sheet":"INFINITI","index":30,"n_rows":187,"n_cols":3,"rows_kept":187,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[92,0,92,2],[129,0,129,2],[163,0,163,2],[182,0,182,2]]}
["Codes Infiniti"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1031","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1, élément chauffant - tension basse","Câblage, H02S"]
["P1032","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1, élément chauffant - tension élevée","Câblage, H02S"]
["P1051","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2, élément chauffant - tension basse","Câblage, H02S"]
["P1052","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2, élément chauffant - tension élevée","Câblage, H02S"]
["P1065","Module de commande du moteur (ECM) - alimentation en tension de la batterie","Câblage, fusible, ECM"]
["P1078","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), échappement - basse tension","Câblage, CMP"]
["P1084","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), échappement - haute tension","Câblage, CMP"]
["P1087","Banque de dysfonctionnement de l'angle de petit événement VVEL 1"]
["P1088","Bloc de fonctionnement VVEL, rangée 2, banque"]
["P1089","Capteur de position de l'arbre de commande VVEL, circuit 1"]
["P1090","Banque de moteurs d'actionneur VVEL 1"]
["P1091","Circuit de relais de moteur d'actionneur VVEL"]
["P1092","Capteur de position de l'arbre de commande VVEL, circuit 2"]
["P1093","Banque de moteurs d'actionneur VVEL 2"]
["P1102","Capteur de débit massique d'air (MAF) - problème de performances","Câblage, capteur MAF"]
["P1103","Capteur MAP Haute Tension"]
["P1104","Capteur MAP Basse Tension"]
["P1105","MAP - Vanne de commutation BARO - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de commutation MAP / BARO"]
["P1110","Solénoïde de commande de soupape d'admission, groupe 1 - dysfonctionnement","Câblage, capteur de position de l'électrovanne de commande de soupape d'admission, capteur CKP, capteur CMP, ECM"]
["P1111","Solénoïde de commande de réglage de soupape d'admission, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de commande de soupape d'admission, ECM"]
["P1119","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, radiateur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur"]
["P1120","Dysfonctionnement du circuit de position du papillon","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1121","Moteur d'accélérateur - dysfonctionnement","Moteur d'accélérateur, ECM"]
["P1122","Moteur de papillon - dysfonctionnement du circuit","Câblage du moteur papillon, ECM"]
["P1123","Relais de moteur de papillon - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais du moteur papillon, ECM"]
["P1124","Moteur d'accélérateur - court-circuit","Câblage, moteur papillon, relais du moteur papillon, ECM"]
["P1125","Capteurs de position du papillon 1 et 2 - signal de dysfonctionnement","Câblage, capteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1126","Moteur papillon - circuit ouvert","Câblage, moteur papillon, relais du moteur papillon, ECM"]
["P1128","Moteur d'accélérateur - court-circuit","Câblage du moteur papillon, ECM"]
["P1130","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de contrôle, système d'admission, fuite / blocage de flexible, interrupteur de contrôle de vide de contrôle, ECM"]
["P1131","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1132","Circuit de soupape de commande de tourbillonnement"]
["P1135","Solénoïde de commande de soupape d'admission, groupe 2 - dysfonctionnement","Câblage, capteur de position de l'électrovanne de commande de soupape d'admission, capteur CKP, capteur CMP, ECM"]
["P1136","Solénoïde de commande de réglage de soupape d'admission, groupe 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de commande de soupape d'admission, ECM"]
["P1137","Circuit du capteur de position de contrôle de la soupape de commande de turbulence"]
["P1138","Performances du système de commande de soupape de commande à turbulence"]
["P1140","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) gauche - dysfonctionnement du circuit","Câblage, actionneur CMP, défaut mécanique, ECM"]
["P1143","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - tension basse","Câblage, mélange, H02S, ECM"]
["P1144","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - tension élevée","H02S, pression de carburant, système d'alimentation, ECM"]
["P1145","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) à droite - dysfonctionnement du circuit","Câblage, actionneur CMP, défaut mécanique, ECM"]
["P1146","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - tension basse","Câblage de mélange, H025, ECM"]
["P1147","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - tension élevée","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation, ECM"]
["P1148","Contrôle en boucle fermée, banque 1 - inopérant","Câblage avant H02S, ECM"]
["P1163","Capteur d'oxygène chauffé (H02S)","Câblage, H025, ECM"]
["P1164","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - haute tension","H02S, pression de carburant, système d'alimentation, ECM"]
["P1165","Système de commande d'air de collecteur d'admission - Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de contrôle de dépression","Câblage, commutateur de contrôle de vide, fuite / blocage de flexible, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1166","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - haute tension","Câblage de mélange, H025, ECM"]
["P1167","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - haute tension","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation, ECM"]
["P1168","Contrôle en boucle fermée LH - inopérant","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1195","Le moteur ne démarre pas"]
["P1196","Puissance moteur médiocre"]
["P1197","Basse entrée du capteur de niveau de carburant"]
["P1210","Système de contrôle de traction - dysfonctionnement","Câblage, capteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1211","Module de commande ABS / TCS - Dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande ABS / TCS, ECM"]
["P1212","Module de commande ABS / TCS - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande ABS / TCS, ECM"]
["P1217","Moteur surchauffe","Système de refroidissement, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1220","Module de commande de pompe à carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, résistance de vitesse de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1223","Capteur de position du papillon (TP) 2 - tension basse","Câblage, capteur TP"]
["P1224","Position du papillon (TP) .sensor 2 - voltage high","Câblage, capteur TP"]
["P1225","Capteur de position du moteur de papillon - problème d'apprentissage, tension basse","Câblage, capteur TP 1, capteur TP 2"]
["P1226","Capteur de position du moteur de papillon - problème d'apprentissage","Câblage, capteur TP 1, capteur TP 2"]
["P1227","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - tension basse","Câblage, capteur APP"]
["P1228","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - tension élevée","Câblage, capteur APP"]
["P1229","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation capteur basse / haute","Câblage, capteur APP, capteur de position du moteur d'étranglement, capteur MAF, capteur de pression du réservoir de carburant, capteur (s) TP, capteur de pression du réfrigérant"]
["P1233","Commande électronique de l'accélérateur - performance","Câblage du moteur de commande du papillon"]
["P1234","Capteur de position du moteur de papillon - problème d’apprentissage, tension basse, rangée 2","Câblage, simulateur TP 1, capteur TP 2"]
["P1235","Capteur de position du moteur de papillon - problème d’apprentissage, banc 2","Câblage, capteur TP 1, capteur TP 2"]
["P1236","Moteur de commande d'accélérateur - court-circuit","Câblage du moteur de commande du papillon"]
["P1238","Moteur de commande d'accélérateur - dysfonctionnement","Moteur de commande d'accélérateur"]
["P1239","Position du papillon - performance","Câblage, actionneur de papillon, capteur TP"]
["P1271","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - tension basse","Câblage, H02S"]
["P1272","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - haute tension","Câblage, H02S"]
["P1273","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - mélange maigre","H02S, pression de carburant, injecteurs, fuite d'air d'admission"]
["P1274","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - mélange riche","H02S, pression de carburant, injecteurs"]
["P1276","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - activité","Câblage, H025"]
["P1277","Capteur de rapport air-carburant 1 Banque 1 Circuit Réponse lente"]
["P1278","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - réponse lente","Câblage, pression de carburant, injecteurs, capteur MAF, PCV, H02S, fuites d'air d'admission, fuites d'échappement"]
["P1279","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - réponse lente","Câblage, pression de carburant, injecteurs, capteur MAF, PCV, H025, fuites d'air d'admission, fuites d'échappement"]
["P1281","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - tension basse","Câblage, H025"]
["P1282","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - haute tension","Câblage, H025"]
["P1283","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banc 2 - mélange maigre","H02S, pression de carburant, injecteurs, fuite d'air d'admission"]
["P1284","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - mélange riche","H02S, pression de carburant, injecteurs"]
["P1286","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - activité","Câblage, H02S"]
["P1288","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - réponse lente","Câblage, pression de carburant, injecteurs, capteur MAF, PCV, H02S, fuites d'air d'admission, fuites d'échappement"]
["P1289","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - réponse lente","Câblage, pression de carburant, injecteurs, capteur MAF, PCV, H02S, fuites d'air d'admission, fuites d'échappement"]
["P1290","Relais du moteur de commande du papillon - tension basse","Câblage, relais"]
["P1320","Signal d'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, bobine / module d'allumage, système d'allumage, capteur CKP, capteur CMP, ECM"]
["P1335","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur CKP, ECM"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, capteur CKP, ECM"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tension incorrecte","Câblage, vanne EGR, défaut mécanique, ECM"]
["P1401","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur EGRT, ECM"]
["P1402","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - débit excessif","Câblage, vanne EGRIEVAP, vanne EGR, capteur EGRT, capteur de contre-pression EGR, ECM"]
["P1421","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H025, ECM"]
["P1440","Système de contrôle de la purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - petite fuite","Vanne EVAP, flexibles, défaut mécanique"]
["P1441","Système de contrôle de la purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - petite fuite","Vanne EVAP, flexibles, bouchon de remplissage de carburant, défaut mécanique"]
["P1442","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - petite fuite","Système de purge de la cartouche EVAP, fuite de flexible, sonde de pression / purgeur EVAP, bouchon de remplissage de carburant, ECM"]
["P1443","Système de contrôle de la purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1444","Système de contrôle de la purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EVAP, flexibles, défaut mécanique, ECM"]
["P1445","Vanne de régulation de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1446","Vanne de régulation de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EVAP, défaut mécanique, ECM"]
["P1447","Système de contrôle de la purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EVAP, défaut mécanique, ECM"]
["P1448","Vanne de régulation de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1456","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - très petite fuite","Système de purge de la cartouche EVAP, fuite de flexible, sonde de pression / purgeur EVAP, bouchon de remplissage de carburant, ECM"]
["P1464","Capteur de réservoir de jauge de carburant - tension élevée","Câblage, capteur de réservoir de jauge à carburant, ECM"]
["P1480","Commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage de l'électrovanne de contrôle de la vitesse du moteur du ventilateur, ECM"]
["P1490","Système de contrôle de la purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EVAP, défaut mécanique, ECM"]
["P1491","Système de contrôle de la purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1492","Vanne de régulation de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1493","Vanne de régulation de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1550","Capteur d'état de la batterie - dysfonctionnement","Câblage, capteur d'état de batterie"]
["P1551","Capteur d'état de la batterie - basse tension","Câblage, capteur d'état de batterie"]
["P1552","Capteur d'état de la batterie - haute tension","Câblage, capteur d'état de batterie"]
["P1553","Capteur d'état de la batterie - signal trop élevé","Câblage, capteur d'état de batterie"]
["P1554","Capteur d'état de la batterie - signal trop faible","Câblage, capteur d'état de batterie"]
["P1564","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1568","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - signal hors spécifications","Câblage, commutateur principal du régulateur de vitesse,. ECM"]
["P1572","Contacteur de pédale de frein du régulateur de vitesse de croisière - dysfonctionnement du circuit","Câblage, contacteur de pédale de frein du régulateur de vitesse, contacteur de position de pédale d'embrayage (CPP), ECM"]
["P1574","Capteur de vitesse du véhicule du régulateur de vitesse - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, capteur de vitesse du véhicule régulateur de vitesse, ECM"]
["P1605","Diagnostic AT - échec du signal","Câblage, ECM"]
["P1610","Clé de contact / module de commande du moteur (dysfonctionnement)","Clé de contact incorrecte, ECM"]
["P1611","Module de commande d'immobilisation / module de commande de moteur (ECM) - codage","Module de commande d'immobilisation / ECM mal codé"]
["P1612","Communication entre module de commande d'immobilisation et module de commande de moteur (ECM) - dysfonctionnement","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1613","Module de commande du moteur (ECM), fonction d'immobilisation - défaillance interne","ECM"]
["P1614","Communication de prise de codage de module de commande d'immobiliseur / module - pas de signal","Câblage, module de commande d'immobilisation, fiche de codage de module"]
["P1615","Communication du module de commande clé de contact / antidémarrage - dysfonctionnement","Clé de contact incorrecte, module de commande d'immobilisation"]
["(Transmission)"]
["P1700","Commande de décalage CVT - dysfonctionnement","Code (s) de panne du TCM stocké (s)"]
["P1701","Alimentation du module de commande de transmission"]
["P1702","RAM du module de commande de transmission"]
["P1703","Module de commande de transmission ROM"]
["P1704","Module de contrôle de transmission"]
["P1705","Tension de capteur haute ou basse du capteur de position du papillon des gaz (TP)","Câblage, capteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1706","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1710","Circuit du capteur de température de fluide de transmission automatique."]
["P1715","Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse d'arbre de turbine de transmission (TSS)","Câblage, capteur TSS, TCM"]
["P1716","AT - dysfonctionnement du circuit du capteur de rotation de la turbine","Câblage, capteur de turbine 1, capteur de turbine 2, ECM"]
["P1720","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - variation du signal","Câblage, TCM - Module de commande ABSfTCS mémorisé par DTC - Tableau de bord mémorisé par DTC"]
["P1721","Capteur de vitesse du véhicule MTR"]
["P1722","Signal de vitesse du véhicule estimé"]
["P1726","Système de commande de papillon électrique"]
["P1730","AT - fonction de sécurité intégrée - dysfonctionnement du circuit","Câblage, embrayages de transmission, électrovannes de transmission, pressostats de transmission"]
["P1731","1er frein moteur"]
["P1740","Electrovanne de sélection de blocage CVT - dysfonctionnement","Câblage, électrovanne de sélection verrouillable"]
["P1752","AT - entrée embrayage - dysfonctionnement électrovanne","Câblage de l'électrovanne d'embrayage d'entrée"]
["P1754","Dysfonctionnement de l'électrovanne d'embrayage d'entrée AT","Câblage, électrovanne d’embrayage d’entrée, pressostat de boîte de vitesses 3"]
["P1757","Dysfonctionnement de l'électrovanne de frein avant","Câblage de l'électrovanne de frein avant"]
["P1759","Dysfonctionnement de l'électrovanne du frein avant AT","Câblage, électrovanne de frein avant, pressostat de transmission 1"]
["P1760","Solénoïde d'embrayage à dépassement automatique - tension basse","Câblage, solénoïde, défaut mécanique"]
["P1762","Dysfonctionnement de l'embrayage direct, de l'électrovanne","Câblage de l'électrovanne à embrayage direct"]
["P1764","AT - embrayage direct - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage, électrovanne à embrayage direct, pressostat de boîte de vitesses 5"]
["P1767","AT- Electrovanne inverse haut / bas - Dysfonctionnement","Câblage électrovanne inverse haut / bas"]
["P1769","AT - électrovanne inversée haut / bas - dysfonctionnement","Câblage de l'électrovanne inverse haut / bas, du pressostat de transmission 6"]
["P1772","AT - électrovanne de frein bas régime - dysfonctionnement","Câblage de l'électrovanne de frein basse côte"]
["P1774","AT - électrovanne de frein bas régime - dysfonctionnement","Câblage, électrovanne de frein basse pression, pressostat de transmission 2"]
["P1775","Electrovanne d'embrayage à convertisseur de couple"]
["P1776","Défaut de durée de demande d'allumage retardé"]
["P1777","Moteur pas à pas CVT - dysfonctionnement du circuit","Câblage moteur pas à pas"]
["P1778","Moteur pas à pas à variation continue - dysfonctionnement mécanique","Moteur pas à pas"]
["P1780","Changement de quart AT - Dysfonctionnement du signal","Câblage, TCM, ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1800","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1801","Electrovanne de contrôle du système d'admission d'air variable 2"]
["P1805","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur BPP"]
["P1807","Capteur de vitesse du véhicule A / T"]
["P1808","Capteur de vitesse du véhicule ABS"]
["P1810","4 interrupteur bas"]
["P1813","Commutateur 4WD"]
["P1814","Commutateur de détection d'attente"]
["P1815","Commutateur de mode manuel"]
["P1816","Interrupteur de position de stationnement / neutre"]
["P1817","Moteur d'actionneur"]
["P1818","Commutateur de position d'actionneur"]
["P1819","Dispositif de contrôle de transfert"]
["P1820","Signal de vitesse du moteur"]
["P1841","Pressostat de fluide de transmission automatique 1"]
["P1843","Contacteur de pression de fluide de transmission automatique 3"]
["P1845","Contacteur de pression de fluide de transmission automatique 5"]
["P1846","Contacteur de pression de fluide de transmission automatique 6"]
[" (Transmission)"]
["P1900","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - circuit","Câblage moteur de soufflante, ECM"]
["U1000","Ligne de communication CAN - Dysfonctionnement du signal","Câblage"]
["U1001","Ligne de communication CAN - Dysfonctionnement du signal","Câblage"]
["U1010","Ligne de communication CAN - dysfonctionnement d'initialisation","Câblage, ECM"]

{"sheet":"ISUZU","index":31,"n_rows":181,"n_cols":3,"rows_kept":181,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[63,0,63,2],[120,0,120,2]]}
["Codes Isuzu"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1085","Performance de la pompe à carburant haute pression"]
["P1093","La pression de la rampe d'alimentation est trop basse"]
["P1101","Capteurs de débit massique d'air (MAF) et de pression absolue au collecteur (MAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, MAF, MAP, ECM"]
["P1106","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - tension élevée circuiUintermittente","Câblage, capteur MAP, défaut mécanique, ECM"]
["P1107","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - tension basse circuiUintermittente","Câblage, capteur MAP, défaut mécanique, ECM"]
["P1108","Capteur de pression barométrique (BARO) - circuit / tension haut","ECM"]
["P1111","Capteur de température d'air admis (IAT) - circuit / tension intermittente élevée","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension basse du courant intermittent inférieure","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1114","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - tension basse intermittente","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - circuit / tension intermittente élevée","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1120","Capteur de position du moteur de papillon 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon - tension circuit / tension intermittente élevée","Câblage, capteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1122","Capteur de position du papillon - tension circuit / tension intermittente basse","Câblage, capteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1125","Moteur en position de papillon (TP) - mode de sécurité intégrée","Câblage, capteur TP, moteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1128","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - pression inférieure à celle attendue","Capteur de carte"]
["P1129","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - pression supérieure à celle attendue","Capteur de carte"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant droite (6 cyl) - Commutation insuffisante","Câblage, HO2S, circuit d'alimentation, pression de carburant, défaut mécanique, ECM"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant droite - Fonctionnement lent","Câblage, HO2S, circuit d'alimentation, pression de carburant, défaut mécanique, ECM"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 / 2- tension incorrecte","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 - tension élevée","Câblage, H02S"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant gauche - commutation insuffisante","Câblage, HO2S, circuit d'alimentation, pression de carburant, défaut mécanique, ECM"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Avant gauche - Fonctionnement lent","Câblage, HO2S, circuit d'alimentation, pression de carburant, défaut mécanique, ECM"]
["P1167","Assiette de carburant, rang 1 - mélange trop riche pendant la décélération","Injecteurs, pompe à carburant, pression de carburant, ECM"]
["P1169","Assiette de carburant, rangée 2 - mélange trop riche pendant la décélération","Injecteurs, pompe à carburant, pression de carburant, ECM"]
["P1171","Assiette de carburant - mélange trop pauvre en accélération","Câblage, H02 / H02S, défaillance mécanique, système d'alimentation en carburant, pression de carburant, ECM"]
["P1174","Balance de cylindre de trim de carburant"]
["P1201","Cylindre n ° 1 ouvert / court-circuit du circuit d'injecteur"]
["P1202","Circuit d'injection ouvert / en court-circuit du cylindre n ° 2"]
["P1203","Cylindre n ° 3 ouvert / court-circuit du circuit d'injection"]
["P1204","Cylindre n ° 4 ouvert / court-circuit du circuit d'injecteur"]
["P1205","Circuit d'injection ouvert / en court-circuit du cylindre n ° 5"]
["P1206","Cylindre n ° 6 ouvert / court-circuité dans le circuit d'injection"]
["P1220","Capteur de position du moteur de papillon 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1220.","Capteur de position du moteur de papillon 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1221","Capteur de position du moteur de papillon 1/2 - variation du signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1237","Circuit de régulateur de pression de carburant élevé en court-circuit avec la terre"]
["P1238","Circuit de régulateur de pression de carburant élevé en court-circuit avec la batterie"]
["P1239","Défaut du système de pression de carburant élevée"]
["P1240","Circuit de régulateur de pression de carburant élevé ouvert"]
["P1241","Basse tension de circuit de régulateur de pression de carburant"]
["P1242","Haute tension du circuit régulateur de carburant"]
["P1246","Dysfonctionnement du circuit du régulateur de pression de carburant"]
["P1247","Basse tension de circuit de régulateur de pression de carburant"]
["P1248","Circuit de commande de relais de pompe à carburant ouvert"]
["P1249","Haute tension du circuit du capteur de pression de carburant"]
["P1250","Circuit de commande de relais de pompe à carburant en court-circuit avec la terre"]
["P1253","Système VTEC - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde VTEC, ECM"]
["P1258","Liquide de refroidissement moteur - température excessive","Câblage, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, défaillance mécanique, ECM"]
["P1259","Système VTEC - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde / pressostat VTEC, ECM"]
["P1271","Capteur de position des pédales d'accélérateur (APP) 1 / 2- variation du signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1272","Capteur 2/3 de la position de la pédale d'accélérateur (APP) - variation du signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1273","Capteur de position 1 / 3- du capteur de position de pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1275","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur APP, ECM"]
["P1280","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur APP, ECM"]
["P1285","Capteur 3 de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1290","Mode de ralenti renforcé par la position du papillon (TP)","Câblage, capteur APP, moteur TP, défaut mécanique, ECM"]
["P1293","Banque ouverte n ° 1 côté haut"]
["P1295","Moteur de position du papillon (TP) - mode de gestion de l'alimentation","Câblage, capteur TP, moteur TP, capteur MAP, capteur MAF, ECM"]
["P1297","Capteur de charge électrique - circuit / tension basse","Câblage, capteur de charge électrique, ECM"]
["P1298","Capteur de charge électrique - circuit / tension haut","Câblage, capteur de charge électrique, ECM"]
["P1299","Moteur en position de papillon (TP) - mode d'arrêt forcé du moteur","Câblage, capteur TP, moteur TP, capteur MAP, capteur MAF, ECM"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Raté aléatoire","Système d'allumage / carburant / EGR, capteur MAP, vanne IAC"]
["P1310","Module de commande d'allumage (ICM) - diagnostic","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1311","Module de commande d'allumage (ICM) - signal de bobine secondaire de bobine d'allumage, circuit 1","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1312","Module de commande d'allumage (ICM) - signal de bobine secondaire de bobine d'allumage, circuit 2","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1326","Module de commande d'allumage (ICM) - signal d'entrée de qualité de combustion","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - variation du signal","Câblage, capteur CKP, défaillance mécanique, procédure d'apprentissage non effectuée, ECM"]
["P1340","Module de commande d'allumage (ICM) - identification / synchronisation des cylindres","Câblage, bobine (s) d'allumage, ICM, ECM"]
["P1345","Signaux CKP / CMP - Dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur CKP / CMP, défaut mécanique"]
["P1348","Groupe de pannes 1 du système de calage variable des soupapes"]
["P1350","Groupe de pannes 2 du système de calage variable des soupapes"]
["P1351","Module de commande d'allumage (ICM) - tension de signal élevée","Câblage, ICM, système d'allumage, défaut mécanique, ECM"]
["P1359","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - déconnexion du connecteur","Câblage"]
["P1361","Module de commande d'allumage (ICM) - signal ne commutant pas","Câblage, ICM, système d'allumage, défaut mécanique, ECM"]
["P1362","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - pas de signal","Câblage, capteur CKP, ECM"]
["P1380","Communication entre ECM et ABS - signal inutilisable","Câblage, défaut mécanique"]
["P1381","Communication entre ECM et ABS - raté détecté","Câblage, défaut mécanique"]
["P1382","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - pas de signal","Câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1390","Capteur de force G - tension intermittente basse","Câblage, capteur de force G, défaut mécanique, ECM"]
["P1391","Capteur de force G - performance","Câblage, capteur de force G, défaut mécanique, ECM"]
["P1392","G-force.sensor - tension basse","Câblage, capteur de force G, défaut mécanique, ECM"]
["P1393","Capteur de force G - tension élevée","Câblage, capteur de force G, défaut mécanique, ECM"]
["P1394","Capteur de force G - tension intermittente élevée","Câblage, capteur de force G, défaut mécanique, ECM"]
["P1400 - P1499 (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S"]
["P1404","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - bloquée en position ouverte","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR), solénoïde EGR"]
["P1406","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - problème de circuit","Câblage vanne EGR / solénoïde / capteur de position, défaut mécanique, ECM"]
["P1415","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 1","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne AIR"]
["P1416","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 2","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne AIR"]
["P1441","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Câblage valve / solénoïde EVAP, flexibles, défaut mécanique"]
["P1442","Commutateur de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - tension élevée","Câblage valve / solénoïde EVAP, flexibles, défaut mécanique"]
["P1456","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) (système de réservoir de carburant) - fuite détectée","Tuyau flexible, réservoir de carburant / capteur de pression, bouchon de remplissage de carburant, vanne EVAP / solénoïde de dérivation, vanne EVAP à deux voies, cartouche EVAP"]
["P1457","Système de purge de canister à émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Tuyau flexible, réservoir de carburant / capteur de pression, vanne EVAP / solénoïde de dérivation, vanne deux voies EVAP, cartouche EVAP à cartouche"]
["P1459","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du commutateur","Câblage, commutateur de débit EVAP, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P1471","Régénération du filtre à particules diesel insuffisante"]
["P1481","Vitesse du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement","Câblage du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1482","Embrayage du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - tension incorrecte","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1484","Relais moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - variation du signal de vitesse","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1491","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - levée de soupape insuffisante","Câblage, vanne EGR / capteur de position, solénoïde EGR, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P1498","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tension élevée","Câblage, vanne EGR / capteur de position, ECM"]
["P1508","Système de commande d'air de ralenti (lAC) - bas régime","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique, ECM"]
["P1509","Système de commande d'air de ralenti (lAC) - régime élevé","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique, ECM"]
["P1512","Unité de commande du papillon - variation du signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1514","Capteur de position du papillon / capteur de débit d'air massique (MAF) - variation du signal","Câblage, capteur TP, capteur MAP, ECM"]
["P1515","Commande du papillon / position réelle du papillon - signal vpriation","Câblage, blocage du papillon, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1516","Moteur de position du papillon - performance de la position","Clapet papillon étanche / collant, capteur TP, câblage, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1517","Corrélation commandée / corrélation réelle de la position du papillon"]
["P1518","Module de commande du papillon / module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande du papillon, ECM"]
["P1519","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - défaillance du circuit","Câblage, vanne IAC, ECM"]
["P1520","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, défaut mécanique"]
["P1521","Corrélation de corrélation entre la position du papillon réelle et la position de papillon réelle"]
["P1523","Moteur de position du papillon - performance en position fermée","Clapet papillon étanche / collant, capteur TP, câblage de circuit ouvert / court-circuit à la masse, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1545","Relais d’embrayage de compresseur AIC - Circuit malf! Jnction","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, relais d’embrayage de compresseur AJC, ECM"]
["P1546","Relais d'embrayage de compresseur AIC - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, relais d’embrayage de compresseur AJC, ECM"]
["P1548","Dysfonctionnement du circuit de sortie de l'embrayage du compresseur de climatisation"]
["P1571","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP) - aucune opération","Câblage, commutateur BPP"]
["P1574","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur BPP"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Communication série - dysfonctionnement","ECM"]
["P1601","Communication série - dysfonctionnement","ECM"]
["P1602","Communication ECM-ABS - Dysfonctionnement du circuit","ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance du circuit interne","ECM"]
["P1618","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance interne","ECM"]
["P1621","Module de commande du moteur (ECM) - performances de la mémoire interne","ECM"]
["P1625","Module de commande du moteur (ECM) - réinitialisation inattendue","Interférences provenant d’électronique non standard, effacez le code de panne et re-testez"]
["P1626","Système d'immobilisation - Communication de dysfonctionnement du module de commande multifonction","Câblage, ECM, module de contrôle multifonction"]
["P1627","Module de commande du moteur (ECM) - convertisseur analogique / numérique","Câblage d'alimentation du capteur ouvert / court-circuit, ECM"]
["P1630","Module de commande du moteur (ECM), code de l'antidémarrage - mode d'apprentissage","Programmation du code d'immobilisation de l'ECM non terminée"]
["P1631","Système d'immobilisation - mot de passe / code incorrect","Module d'immobilisation, clé incorrecte, défaut mécanique, ECM"]
["P1632","Système d'immobilisation - alimentation en carburant désactivée","! module mobilisateur, clé incorrecte, défaut mécanique, ECM"]
["P1633","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1635","Tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit A","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, ECM"]
["P1636","Module de commande du moteur (ECM) - pile RAM","Interférences provenant d’électronique non standard, effacez le code de panne et re-testez"]
["P1637","Alternateur 'L' terminal - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, capteur de température de batterie, ECM"]
["P1638","Circuit d'excitation de l'alternateur - signal hors de portée","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1639","Tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit B","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, capteur de position de papillon (TP), ECM"]
["P1640","Module de commande du moteur (ECM), pilote de sortie 1 - tension d'alimentation élevée","Câblage, instruments, vanne de purge de cartouche EVAP, relais de compresseur de climatisation"]
["P1646","Tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit C","Court-circuit de câblage vers la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, capteur de position de pédale d'accélérateur (APP), ECM"]
["P1650","Module de commande de moteur pilote quad / pilote de sortie","Câblage, soupape de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP), solénoïde de commande d’air du collecteur d’admission, ECM"]
["P1660","AT to ECM - défaillance de la ligne de données","Câblage, TCM, ECM"]
["P1680","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1682","Module de commande du papillon / module de commande du moteur (ECM) - variation de l'alimentation de l'allumage","Câblage, ECM"]
["P1683","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1686","AT à ECM - signal B - tension basse","Câblage, TCM, ECM"]
["P1687","AT à ECM - signal B - tension élevée","Câblage, TCM, ECM"]
["P1689","Système de contrôle de traction (TCS), signal de couple délivré - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1705","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1706","AT - dysfonctionnement du changement de vitesse","Câblage, commutateur de position de plage, ECM"]
["P1738","Transmission automatique","Câblage du pressostat d'embrayage 2, ECM"]
["P1739","Transmission automatique","Câblage du contacteur de pression d'embrayage 3, ECM"]
["P1753","AT - embrayage de verrouillage ne pas engager / désengager","Câblage, solénoïde de commande de verrouillage A, ECM"]
["P1758","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage, solénoïde de commande de verrouillage B, ECM"]
["P1768","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage solénoïde linéaire, TCM"]
["P1773","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage solénoïde B de commande d'embrayage, ECM"]
["P1786","AT - mauvais changement de vitesse","Fil de communication, ECM"]
["P1788","Transmission automatique médiocre changement de vitesse"]
["P1790","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de somme de contrôle de la mémoire morte AT","ECM"]
["P1791","AT - embrayage de verrouillage ne s'enclenche pas","Câblage, VSS, TCM"]
["P1792","Erreur de somme de contrôle AT - AT EEPROM","ECM"]
["P1794","Transmission automatique - signal BARO","Câblage, ECM, TCM"]
["P1810","AT - dysfonctionnement du pressostat de position de vanne manuelle","Câblage, pressostat de position de vanne manuelle"]
["P1815","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection de rapport non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECM / TCM"]
["P1816","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection de rapport non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECM / TCM"]
["P1818","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection de rapport non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECM / TCM"]
["P1835","Interrupteur de kick-down","Câblage, interrupteur de recul, défaut mécanique"]
["P1860","Circuit du solénoïde de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC"]
["P1870","AT - composant glissant","Défaut mécanique"]
["P1875","AT - composant glissant","Défaut mécanique"]
["U1000","ID de communication de classe 2 non appris","ECM"]
["U1026","Communication du module de commande 4WD AT - pas de signal","Câblage, module de commande 4WD AT, ECM"]
["U1040","Bus de données CAN (Controller Area Network) - Dysfonctionnement de la communication","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["U1041","Communication ECM-ASS - pas de signal","Câblage, module de commande ABS, ECM"]
["U1064","Communication entre module de commande multifonction - pas de signal","Câblage, module de commande multifonction, ECM"]
["U1096","Communication entre module de commande multifonction - pas de signal","Câblage, module de commande multifonction, ECM"]
["U1152","ID de communication de classe 2 manquant","Câblage, module de commande manquant"]
["U1300","Communication de classe 2 - basse tension","Câblage, ECM"]
["U1301","Classe 2 communication - haute tension","Câblage, ECM"]

{"sheet":"JAGUAR","index":32,"n_rows":118,"n_cols":3,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[3,0,3,2],[73,0,73,2]]}
["Codes Jaguar"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Module de commande du moteur (ECM) - erreur interne","ECM"]
["P1104","Dysfonctionnement de masse dans le flux d'air"]
["P1106","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - plage / performance","Câblage, capteur MAP"]
["P1107","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - entrée basse du circuit","Câblage à la masse, capteur MAP, ECM"]
["P1108","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - entrée haute du circuit","Câblage court à positif, capteur MAP, ECM"]
["P1111","Module de commande du moteur (ECM) - erreur interne","ECM"]
["P1135","Capteur de position de vilebrequin (CKP)","Câblage, capteur CKP"]
["P1136","Capteur de position de vilebrequin (CKP)","Câblage, capteur CKP"]
["P1137","Capteur d’oxygène chauffé (HO2S) 1, 2, 3 - indique qu’il est maigre","Câblage, HO2S"]
["P1138","Capteur d’oxygène chauffé (HO2S) 1, 2, 3 - indique un niveau de richesse","Câblage, HO2S"]
["P1157","Capteur d’oxygène chauffé (HO2S) 4, 5, 6 - indique qu’il est maigre","Câblage, HO2S"]
["P1158","Capteur d’oxygène chauffé (HO2S) 4, 5, 6 - indique une richesse","Câblage, HO2S"]
["P1171","Mélange faible - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6","Câblage, niveau de carburant, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, injecteur (s)"]
["P1172","Mélange riche - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6","Conduite de carburant bloquée, injecteur (s), autre (s) code (s) de panne stocké (s)"]
["P1176","Mélange faible - coupe du carburant à long terme","Câblage, pompe à carburant, filtre à carburant bloqué, injecteur (s), autre (s) code (s) de panne stocké (s)"]
["P1177","Mélange riche - carburant à long terme","Pression de carburant, conduite de carburant obstruée, injecteur (s), autre (s) code (s) de panne stocké (s)"]
["P1178","Mélange faible - coupe du carburant à long terme","Fuite d'air, autre code de panne stocké"]
["P1179","Mélange riche - carburant à long terme","Fuite d'échappement, autre (s) code (s) de panne stocké (s)"]
["P1185","Capteur d'oxygène cylindres chauffants 1, 2, 3, 4, 5, 6","Câblage, HO2S"]
["P1186","Capteur d'oxygène cylindres chauffants 1, 2, 3, 4, 5, 6","Câblage, HO2S"]
["P1187","Détecteur d’oxygène cylindres de chauffage 1, 2, 3, 4, 5, 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, HO2S"]
["P1188","Capteur d'oxygène cylindres de chauffage 1, 2, 3, 4, 5, 6 - résistance","Câblage, HO2S"]
["P1189","Capteur d'oxygène cylindres chauffants 1, 2, 3, 4, 5, 6 - faible résistance","Câblage, HO2S"]
["P1190","Capteur d'oxygène cylindres chauffants 1, 2, 3, 4, 5, 6 - faible résistance","Câblage, HO2S"]
["P1191","Capteur d'oxygène cylindres chauffants 1, 2, 3, 4, 5, 6","Câblage, HO2S"]
["P1192","Capteur d'oxygène cylindres chauffants 1, 2, 3, 4, 5, 6","Câblage, HO2S"]
["P1193","Détecteur d’oxygène cylindres de chauffage 1, 2, 3, 4, 5, 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, HO2S"]
["P1194","Capteur d'oxygène cylindres de chauffage 1, 2, 3, 4, 5, 6 - résistance","Câblage, HO2S"]
["P1195","Capteur d'oxygène cylindres chauffants 1, 2, 3, 4, 5, 6 - faible résistance","Câblage, HO2S"]
["P1196","Capteur d'oxygène cylindres chauffants 1, 2, 3, 4, 5, 6 - faible résistance","Câblage, HO2S"]
["P1198","Capteur de niveau de carburant","Câblage, capteur de niveau de carburant"]
["P1199","Capteur de niveau de carburant","Câblage, capteur de niveau de carburant"]
["P1201","Injecteur - cylindre 1 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, injecteur"]
["P1202","Injecteur - cylindre 2 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, injecteur"]
["P1203","Injecteur - cylindre 3 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, injecteur"]
["P1204","Injecteur - cylindre 4 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, injecteur"]
["P1205","Injecteur - cylindre 5 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, injecteur"]
["P1206","Injecteur - cylindre 6 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, injecteur"]
["P1229","Dysfonctionnement du circuit de commande du moteur d'accélérateur"]
["P1240","Alimentation du capteur - dysfonctionnement","Câblage, capteur MAP, capteur TP"]
["P1241","Alimentation capteur - entrée basse","Câblage, capteur MAP, capteur TP"]
["P1242","Alimentation capteur - entrée haute","Câblage, capteur MAP, capteur TP"]
["P1244","Capteur de pression barométrique (BARO), intégré à l'ECM - plage / performance","Câblage, ECM"]
["P1245","Pas de signal de démarrage - signal bas","Câblage, capteur CKP"]
["P1246","Pas de signal de démarrage - signal haut","Câblage, capteur CKP"]
["P1313","Raté / catalyseur endommagé","Défaut mécanique du moteur, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, injecteur (s), capteur MAP / TP / ECT / IAT, système EVAP, ECM"]
["P1314","Raté / catalyseur endommagé","Défaut mécanique du moteur, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, injecteur (s), capteur MAP / TP / ECT / IAT, système EVAP, ECM"]
["P1315","Ratés persistants","Autres codes de panne stockés ( P0301-P0306 )"]
["P1316","Raté","Câblage, autre (s) code (s) de panne mémorisé (s), système d'allumage / carburant, capteur MAP / TP / ECT / IAT, injecteur (s), ECM"]
["P1335","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur CKP, ECM"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - portée / performance","Capteur / rotor non sécurisé, entrefer, câblage, capteur CKP"]
["P1361","Bobine d'allumage, cylindre 1 - pas d'activation","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1362","Bobine d'allumage, cylindre 2 - pas d'activation","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1363","Bobine d'allumage, cylindre 3 - pas d'activation","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1364","Bobine d'allumage, cylindre 4 - pas d'activation","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1365","Bobine d'allumage, cylindre 5 - pas d'activation","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1366","Bobine d'allumage, cylindre 6 - pas d'activation","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1367","Amplificateur d'allumage - Signal ECM - Banque 1","Câblage, relais de bobine d'allumage, amplificateur d'allumage, ECM"]
["P1368","Amplificateur d'allumage - Signal ECM - Banque 2","Câblage, relais de bobine d'allumage, amplificateur d'allumage, ECM"]
["P1371","Bobine d'allumage, cylindre 1 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1372","Bobine d'allumage, cylindre 2 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1373","Bobine d'allumage, cylindre 3 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1374","Bobine d'allumage, cylindre 4 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1375","Bobine d'allumage, cylindre 5 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1376","Bobine d'allumage, cylindre 6 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1381","Distribution variable par rapport à la banque avancée 1"]
["P1383","Calage variable de la came sur la banque en retard 1"]
["P1386","Distribution variable par rapport à la banque avancée 2"]
["P1388","Distribution variable par rapport à la banque en retard 2"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - contrôle de position","Câblage, capteur de position de vanne EGR, solénoïde EGR"]
["P1401","Solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - contrôle de position","Câblage, capteur de position de vanne EGR, solénoïde EGR"]
["P1408","Solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, solénoïde EGR, capteur de température EGR, solénoïde EGR"]
["P1409","Solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, solénoïde EGR, capteur de température EGR, solénoïde EGR"]
["P1440","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - ouverte","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1441","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP)","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP, raccord (s) de flexible"]
["P1443","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1444","Système de contrôle de purge de canister EVAP"]
["P1448","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP)","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP, raccord (s) de flexible"]
["P1506","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - Régime plus faible que prévu","Câblage, système d'admission bloqué, capteur MAP, soupape IAC, pression de carburant, ECM"]
["P1507","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - Régime plus élevé que prévu","Câblage, fuite d'air d'admission, blocage du papillon, capteur MAP, ECM"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - dysfonctionnement du circuit","Circuit ouvert de câblage, vanne IAC, ECM"]
["P1509","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit de câblage, vanne IAC, ECM"]
["P1512","Interrupteur de position de papillon fermé (CTP) - entrée basse","Câblage, commutateur CTP, ECM"]
["P1513","Contacteur de position de papillon fermé (CTP) - entrée haute","Câblage, commutateur CTP, ECM"]
["P1514","Interrupteur de position de stationnement / position neutre (PNP) - neutre / entraînement à charge élevée","Câblage, commutateur PNP"]
["P1516","Commutateur de position de stationnement / point mort (PNP) - vitesse au point mort / entraînement","Câblage, commutateur PNP"]
["P1517","Commutateur de position de stationnement / point mort (PNP) - neutre de démarrage / entraînement","Câblage, commutateur PNP"]
["P1532","Circuit de commande de communication de collecteur d'admission, rangée 2"]
["P1573","Position du papillon non disponible"]
["P1576","Dysfonctionnement du signal du capteur de position de pédale d'accélérateur"]
["P1582","Moniteur de papillon électronique Données disponibles"]
["P1584","Dysfonctionnement de la manette des gaz"]
["P1587","Dysfonctionnement de la commande modulée de l'unité de commande du papillon"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - circuit MIL","Câblage, témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL), ECM"]
["P1608","Module de contrôle moteur (ECM)","ECM"]
["P1621","Module de contrôle moteur (ECM)","ECM"]
["P1622","Module de contrôle moteur (ECM)","ECM"]
["P1641","Relais de pompe à carburant 1 - dysfonctionnement","Câblage, relais de pompe à carburant"]
["P1642","Dysfonctionnement du circuit CAN"]
["P1643","Dysfonctionnement du réseau CAN ECM / TCM"]
["P1646","Relais de pompe à carburant 2 - dysfonctionnement","Câblage, relais de pompe à carburant"]
["P1647","Dysfonctionnement de la commande de capteur HO2, rangée 2 en amont"]
["P1648","Echec de l'autotest du capteur de cognement du module de commande du moteur"]
["P1699","Module CAN ECM / Climate Control de CAN Link"]
["P1722","Échec de la vitesse de décrochage de la transmission"]
["P1732","Dysfonctionnement de survitesse du moteur"]
["P1733","Dysfonctionnement du contrôle de la charge du levier de vitesse"]
["P1760","Conditions de défaillance du système de transmission"]
["P1761","Conditions de performance du solénoïde de décalage 3"]
["P1775","Module de commande du moteur (ECM) - Signal TCM","Câblage, ECM"]
["P1776","Module de commande du moteur (ECM) - Signal de retard du TCM","Câblage, ECM"]
["P1777","Module de commande du moteur (ECM) - Signal de retard du TCM","Câblage, ECM"]
["P1797","Dysfonctionnement du circuit CAN TCM / ECM"]

{"sheet":"JEEP","index":33,"n_rows":204,"n_cols":3,"rows_kept":204,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[85,0,85,2],[119,0,119,2]]}
["Codes Jeep"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1001","Clé de contact désactivée Performance trop rapide"]
["P1002","Clé de contact désactivée Performance trop lente"]
["P1004","Performances du contrôle de la vanne à canal court"]
["P1005","Performance du contrôle de la vanne de réglage de collecteur"]
["P1011","La pression d'alimentation de la pompe à carburant est trop basse"]
["P1012","La pression d'alimentation de la pompe à carburant est trop élevée"]
["P1101","Signal du module de commande de coussin gonflable reçu"]
["P1102","État du circuit du relais du chauffage chauffant visqueux / de la cabine"]
["P1107","Performance des solénoïdes BARO"]
["P1110","Diminution des performances du moteur - température élevée d'admission d'air","Circuit de câblage ouvert / court-circuit vers positif, fil de terre défectueux, capteur IAT, capteur ECT, système de refroidissement, température élevée du compartiment moteur, ECM"]
["P1112","Tension intermittente du circuit du capteur de température d'air d'admission"]
["P1115","Variation du signal du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) / température de l'air d'admission (IAT)","Câblage, capteur ECT, capteur IAT, ECM"]
["P1128","Contrôle du carburant en boucle fermée non atteint - rang 1","Câblage, H02S, circuit d'alimentation en carburant, capteur MAP, ECM"]
["P1129","Contrôle du carburant en boucle fermée non réalisé - rangée 2","Câblage, H02S, circuit d'alimentation en carburant, capteur MAP, ECM"]
["P1140","Condition du circuit du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1142","Condition du circuit de l'électrovanne de pression de carburant"]
["P1143","Dysfonctionnement de la pression dans la rampe d'alimentation Déviation de pression positive"]
["P1144","Dysfonctionnement par pression positive dans la rampe d'alimentation en carburant"]
["P1148","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d'alimentation en chute de pression"]
["P1151","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d’alimentation déviation positive maximale"]
["P1152","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d’alimentation déviation positive Point de consigne du solénoïde de la pression de carburant"]
["P1153","Dysfonctionnement de la pression de la rampe d’alimentation Déviation négative Point de consigne du solénoïde de la pression de carburant"]
["P1154","Dysfonctionnement de la pression du rail de carburant La pression du rail est trop basse"]
["P1155","Dysfonctionnement de la rampe d'alimentation en carburant"]
["P1159","Tentative de démarrage incorrecte"]
["P1160","Tension d'allumage"]
["P1167","Tension du condensateur 1"]
["P1169","Erreur du convertisseur A / N ECM"]
["P1187","Corrélation pression papillon / MAP"]
["P1188","Performance du capteur de pression d'admission du papillon"]
["P1189","Capteur de pression d'entrée du papillon bas"]
["P1190","Capteur de pression d'admission du papillon haut"]
["P1192","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension faible","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1193","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension élevée","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1194","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), commande de chauffage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H02S, ECM"]
["P1195","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 1","Câblage, chauffage inopérant, fuite d'échappement, H02S"]
["P1196","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 2","Câblage, chauffage inopérant, fuite d'échappement, H02S"]
["P1197","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, réponse lente de la banque 1","Câblage, chauffage inopérant, fuite d'échappement, H02S"]
["P1222","Capteur de position de pédale 1 CKT plausibilité"]
["P1234","Capteur de position de pédale 2 CKT plausibilité"]
["P1239","Température de l'huile moteur trop basse"]
["P1250","Circuit ouvert du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1251","Solénoïde de réservoir de vide court à la terre"]
["P1252","Court-circuit du solénoïde du réservoir de vide"]
["P1260","Circuit de bougie de préchauffage n ° 1"]
["P1261","Bougie de préchauffage n ° 1 du circuit de commande basse"]
["P1262","Circuit de bougie de préchauffage n ° 2"]
["P1263","Bougie de préchauffage n ° 2 du circuit de commande basse"]
["P1264","Circuit de bougie de préchauffage n ° 3"]
["P1265","Bougie de préchauffage n ° 3 du circuit de commande basse"]
["P1266","Circuit de bougie de préchauffage n ° 4"]
["P1267","Bougie de préchauffage n ° 4 du circuit de commande basse"]
["P1270","Contrôle de la tubulure d'admission - performance","Câblage, actionneur de commande d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1272","Circuit de commande d'embrayage de climatisation 2 bas"]
["P1273","Valeur élevée du circuit 2 de contrôle de l'embrayage du compresseur AlC (PCM)","Câblage, embrayage de compresseur AlC, PCM"]
["P1274","Circuit de commande d'embrayage de climatisation 2 ouvert"]
["P1275","Surintensité du circuit de commande d'embrayage du compresseur AlC (PCM) 2","Câblage, embrayage du compresseur AlC, mauvaise connexion, PCM"]
["P1277","Court-circuit du circuit de commande de démarreur 2 (PCM) à la masse","Câblage du démarreur, PCM"]
["P1278","Court-circuit du circuit de commande de démarreur 2 (PCM) en positif","Câblage du démarreur, PCM"]
["P1279","Circuit ouvert du circuit de contrôle de démarreur 2 (PCM)","Câblage du démarreur, PCM"]
["P127A","Surintensité du circuit de contrôle de démarreur 2 (PCM)","Câblage, mauvaise connexion, démarreur, PCM"]
["P127C","Court-circuit du circuit de commande de pompe à carburant 2 (PCM) à la masse","Câblage, pompe à carburant, PCM"]
["P127D","Topower du circuit de commande de pompe à carburant 2 (PCM)","Câblage, pompe à carburant, PCM"]
["P127E","Circuit ouvert du circuit de contrôle de pompe à carburant 2 (PCM)","Câblage, pompe à carburant, PCM"]
["P127F","Surintensité du circuit de commande de pompe à carburant 2 (PCM)","Câblage, mauvaise connexion, pompe à carburant, PCM"]
["P1280","Relais de pompe à essence - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de pompe à carburant"]
["P1281","Température du moteur - faible pendant une longue période","Câblage, système de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement, capteur ECT"]
["P1282","Relais de pompe à carburant - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, relais de pompe à carburant"]
["P1288","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission (circuit court) - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission (canal court)"]
["P1289","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - câblage circuit ouvert / court-circuit","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1294","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - Régimes inférieurs / supérieurs aux prévisions","Câblage, fuite d’air, papillon des gaz serré / collant, soupape lAC"]
["P1295","Capteur de position du papillon (TP) - pas d'alimentation de 5 volts","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1296","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur non alimenté en 5 volts","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1297","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur","Câblage, raccord (s) de tuyau, capteur MAP"]
["P1298","Système trop maigre, prolongé à fond le papillon des gaz","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAP, pression de carburant / pompe, injecteur (s), H02S"]
["P1299","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de position du papillon (TP)","Fuite d'aspiration, raccord (s) de flexible, capteur MAP, capteur TP"]
["P1386","Panne du système de capteur de cognement"]
["P1388","Relais de contrôle moteur - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, relais de contrôle moteur"]
["P1389","Relais de commande moteur - circuit ouvert de câblage","Câblage, relais de contrôle moteur"]
["P1390","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - synchronisation de signal","Courroie détachée / position sautée, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1391","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal intermittent","Câblage, mauvaise connexion, entrefer, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1398","Module de commande du moteur (ECM) - limite de détection des ratés atteinte","Câblage, mauvaise connexion, capteur CKP"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Condition du capteur de pression différentielle du collecteur"]
["P1403","Capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) non alimenté en 5 volts","Câblage, ECM"]
["P1404","Dysfonctionnement du capteur de position de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR), ECM"]
["P1411","Déclencheur de cylindre, fonction 1","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1414","Déclencheur de cylindre, fonction 4","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1416","Dysfonctionnement du solénoïde de coupure de cylindre 6","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1417","Dysfonctionnement du solénoïde de découpe de cylindre 7","Câblage, électrovanne de découpe de cylindre, pression d'huile, ECM"]
["P1451","Filtre à particules diesel (DPF) -performance","Câblage, échappement, capteur de pression différentielle DPF, DPF, tuyau"]
["P1452","Performances du tuyau du capteur de pression différentielle pour filtre à particules diesel (DPF)","Câblage, échappement, capteur de pression différentielle DPF, DPF, tuyau"]
["P1453","Capteur de pression différentielle de filtre à particules diesel (DPF) - tuyau bloqué","Câblage, échappement, capteur de pression différentielle DPF, DPF, tuyau"]
["P1454","Capteur de pression différentielle de filtre à particules diesel (DPF) - débit trop élevé","Câblage, échappement, capteur de pression différentielle DPF, DPF, tuyau"]
["P1475","Module de commande du moteur (ECM) - auxiliaire 5 voltoutput high","Câblage, ECM"]
["P1476","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - débit insuffisant détecté","Pompe à air, soupape à air, tuyau (s) à air"]
["P1477","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - débit excessif détecté","Pompe à air, valve à air, tuyau (s) à air, ECM"]
["P1480","Solénoïde de ventilation positive dans le carter (PCV) - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, solénoïde PCV"]
["P1481","Module de commande de transmission (TCM) - détection de raté d'allumage","Câblage, mauvaise connexion, capteur CKP, TCM"]
["P1482","Capteur de température de convertisseur catalytique - entrée basse","Court-circuit de câblage à la terre, capteur de température de convertisseur catalytique, ECM"]
["P1483","Capteur de température de convertisseur catalytique, entrée élevée - court-circuit de câblage vers positif","Câblage, capteur de température de convertisseur catalytique, ECM"]
["P1484","Convertisseur catalytique - surchauffe","Câblage, ratés d'allumage du moteur, convertisseur catalytique, capteur de température de convertisseur catalytique"]
["P1485","Dysfonctionnement du solénoïde d'injection d'air secondaire (AIR)","Câblage, solénoïde AIR, ECM"]
["P1486","Blocage du système d'émission par évaporation (EVAP) détecté","Raccord (s) de tuyau, tuyau bloqué / coincé, bidon EVAP"]
["P1487","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, circuit ouvert / court-circuit à grande vitesse","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (haute vitesse)"]
["P1488","Module de commande du moteur (ECM) - sortie auxiliaire 5 volts basse","Câblage, ECM"]
["P1489","Relais du moteur du ventilateur du condenseur AlC, circuit ouvert / court-circuit haute vitesse","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (haute vitesse)"]
["P1490","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, circuit ouvert / court-circuit à basse vitesse","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (basse vitesse)"]
["P1491","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur ouvert / court-circuit","Câblage du moteur du ventilateur de liquide de refroidissement"]
["P1492","Capteur de température ambiante / de la batterie - tension élevée","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1493","Capteur de température ambiante / de la batterie - tension faible","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1494","Détecteur de fuites par évaporation (EVAP) - interrupteur à pression","Câblage, fuite / blocage de flexible, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1495","Solénoïde de pompe de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - câblage circuit ouvert / court-circuit","Câblage, fuite / blocage de flexible, solénoïde de pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1496","Module de commande du moteur (ECM) -5 volts sortie basse","ECM"]
["P1498","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, circuit ouvert / court-circuit à grande vitesse à 3 vitesses","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (grande vitesse 3)"]
["P1499","Solénoïde de couplage de soufflante de liquide de refroidissement pour moteur","Câblage, solénoïde de couplage de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Conditions du circuit de la borne de l'alternateur"]
["P1501","Surtension du véhicule - vitesse de l'essieu arrière supérieure à celle de l'essieu avant","Câblage, VSS, défaut mécanique, ECM"]
["P1502","Surtension du véhicule - vitesse de l'essieu avant supérieure à celle de l'essieu arrière","Câblage, VSS, défaut mécanique, ECM"]
["P1513","Circuit de demande de démarreur - commutateur bloqué","Câblage court-circuit à la tension, ECM"]
["P1521","Module de capteur d'huile moteur - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, qualité de l'huile, niveau d'huile"]
["P1524","Pression d'huile hors plage, désactivation de l'avance / du retard de l'arbre à cames"]
["P1572","Interrupteur de contacteur de position de pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Réglage du commutateur BPP, câblage, commutateur BPP"]
["P1573","Interrupteur de contacteur de position de pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Réglage du commutateur BPP, câblage, commutateur BPP"]
["P1593","Régulateur de vitesse, entrée multifonction Un circuit bloqué","Câblage, mauvaise connexion, commutateur multifonctions, défaut mécanique, ECM"]
["P1594","Alternateur-tension haute","Câblage, batterie, alternateur"]
["P1595","Régulateur de vitesse - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, flexibles, interrupteur principal du régulateur de vitesse, soupape de commutation de dépression cruisecontrol"]
["P1596","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - haute tension","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1597","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - faible tension","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1598","Capteur de pression de réfrigérant AlC - entrée haute","Câblage, pression de réfrigérant AlC trop élevée (défaut de refroidissement / charge incorrecte), capteur de pression de réfrigérant AlC"]
["P1599","Capteur de pression de réfrigérant AlC - entrée basse","Câblage, pression de réfrigérant AlC trop basse (chargée de manière incorrecte), capteur de pression de réfrigérant AlC"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) non programmé","Nouvel ECM non programmé, incorrectement programmé, ECM"]
["P1603","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Câblage, fusible (s), ECM"]
["P1604","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de lecture / écriture RAM","ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - erreur du minuteur d'arrêt","ECM"]
["P1618","Module de commande du moteur (ECM) - sortie primaire 5 volts irrégulière","Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression d'huile, capteur APP, capteur CKP, unité de commande du papillon des gaz, capteur TPS, ECM"]
["P1628","Module de commande du moteur (ECM) - sortie auxiliaire 5 volts irrégulière","Câblage, mauvaise connexion, capteur APP, capteur CMP, solénoïde EGR, capteur de position de soupape EGR, capteur MAP, ECM"]
["P1631","Performance d'horloge de processeur interne TCM"]
["P1639","Performances internes de la mémoire RAM CAN 2 du TCM"]
["P1646","Anomalie du moteur du souffleur hydraulique de liquide de refroidissement / dysfonctionnement du circuit élevé","Câblage, fusible, soufflante hydraulique de liquide de refroidissement moteur motorsolenoid, ECM"]
["P1647","Dysfonctionnement de la soufflante hydraulique du liquide de refroidissement du moteur / du circuit","Câblage, fusible, solénoïde de moteur de soufflante hydraulique de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1648","Dysfonctionnement du module de commande de bougie de préchauffage / du circuit d'alimentation","Câblage, fusible, ECM"]
["P1649","Dysfonctionnement du module de commande de bougie de préchauffage / du circuit d'alimentation","Câblage, fusible, ECM"]
["P1652","Bus de données, module de commande de moteur (ECM) / module de commande de transmission (TCM) - pas de communication","Câblage, bus de données CAN, ECMITCM"]
["P1680","Contacteur de pédale d’embrayage (CPP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur CPP, ECM"]
["P1681","Bus de données CAN, instrumentation - pas de signal","Câblage, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1682","Alternateur-tension basse","Câblage, batterie, courroie d'alternateur, alternateur"]
["P1683","Régulateur de vitesse","Câblage, soupape de commutation de dépression du régulateur de vitesse"]
["P1684","Tension d'alimentation du module de commande du moteur (ECM) déconnectée au cours des 50 derniers cycles ON-OFF du contacteur d'allumage","Câblage, batterie"]
["P1685","Clé non programmée dans le module de contrôle de l'antidémarrage","Câblage, clé de contact non appariée / endommagée, module de commande d'immobilisation"]
["P1686","Bus de données CAN, module de commande d'immobilisation pas de signal","Câblage, module de commande d'immobilisation"]
["P1687","Bus de données CAN, instrumentation - pas de signal","Câblage, module de contrôle d'instrumentation (mécanique)"]
["P1688","Panne interne du contrôleur de la pompe d'injection de carburant"]
["P1689","Pas de communication entre l'ECM et les données du module de pompe d'injection"]
["P1690","Le capteur CKP de la pompe d'injection de carburant ne concorde pas avec le capteur CKP ECM"]
["P1692","Défaut détecté dans le module de commande du moteur (ECM)","Code d'incident associé détecté dans l'ECM"]
["P1693","Défaut détecté dans le module de commande du moteur compagnon (ECM)","Code d'incident associé détecté dans l'ECM"]
["P1694","Bus de données CAN, signal ECM -no","Câblage, ECM"]
["P1695","Bus de données CAN, BCM - pas de signal","Câblage, SCM"]
["P1696","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -EEPROM","ECM"]
["P1697","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -EEPROM","ECM"]
["P1698","Bus de données CAN, aucun signal TCM","Câblage, TCM"]
["P1699","Bus de données CAN, module de commande AlC - pas de signal","Câblage, module de commande AlC"]
["P1715","Port restreint dans la plage T3","Autres codes de panne stockés, niveau de liquide de transmission, réglage de la transmission D"]
["P1719","Ignorer le solénoïde de décalage - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, solénoïde de saut de vitesse"]
["P1736","Rapport de transmission-vitesse / vitesse d'entrée / vitesse de sortie","Niveau de liquide de transmission, câblage, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée (ISS), capteur de vitesse de l'arbre de sortie (055), défaillance mécanique de la transmission"]
["P1740","Problème de performance embrayage / convertisseur de couple (Tee) / overdrive","TCC, solénoïde overdrive, défaut mécanique de transmission"]
["P1745","Pression de la ligne trop élevée pendant trop longtemps"]
["P1756","Pression du régulateur différente de la cible (15-20 PSI) - dysfonctionnement de la pression moyenne","Fil de signal ouvert / court-circuit, corps de vanne, circuit ouvert du câble d'alimentation du capteur, niveau de fluide de transmission, solénoïde de pression du régulateur, défaillance mécanique de la transmission, ECM - pas d'alimentation de 5 volts"]
["P1757","La pression du gouverneur n'est pas égale à la cible (15-20 PSI) - dysfonctionnement de la pression zéro","Fil de signal ouvert / court-circuit, corps de vanne, circuit ouvert du câble d'alimentation du capteur, niveau de fluide de transmission, solénoïde de pression du régulateur, défaillance mécanique de la transmission, ECM - pas d'alimentation de 5 volts"]
["P1762","Capteur de pression Govemor - signal incorrect","Court-circuit du fil de signal à la masse / positif, fil d'alimentation ouvert / court-circuit, niveau du fluide de transmission, solénoïde de pression du régulateur, capteur de pression du régulateur, ECM"]
["P1763","Capteur de pression Govemor - signal haut","Court-circuit du fil de signal vers le positif, circuit ouvert du fil d'alimentation, niveau de fluide de transmission, capteur de pression du régulateur, ECM"]
["P1764","Capteur de pression du régulateur - signal bas","Court-circuit du fil de signal à la masse, circuit ouvert du fil d'alimentation, niveau du fluide de transmission, capteur de pression du régulateur, ECM"]
["P1765","Relais du système de transmission - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, relais du système de transmission, ECM"]
["P1775","Electrovanne de commutation verrouillée en position Tee (embrayage torqueconverter) - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, relais du système de transmission, niveau bas du liquide de transmission, pressostat UR, électrovanne"]
["P1776","Vanne d'interrupteur solénoïde verrouillée en position UR (bas / inverse) - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, relais du système de transmission, niveau bas du liquide de transmission, pressostat UR, électrovanne"]
["P1781","Circuit de détection du commutateur de pression de suralimentation"]
["P1782","Circuit de pressostat 2/4-OD"]
["P1787","Échec du test de pression hydraulique OD"]
["P1790","Défaut immédiatement après le poste","Erreur de rapport de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P1793","Erreur de communication liée à la réduction du couple - câblage ouvert / court-circuit","Câblage, ECMITCM"]
["P1794","Capteur de vitesse de transmission - circuit au sol","Câblage circuit ouvert, TCM, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée (ISS), capteur de vitesse de l'arbre de sortie (055)"]
["P1797","Surchauffe manuelle","Câblage, niveau bas du liquide de transmission, ventilateur de refroidissement de la transmission - si installé, capteur de température du liquide de transmission (TFT)"]
["P1830","Dysfonctionnement du circuit de relais de l'interrupteur de position de la pédale d'embrayage (CPP)","Câblage, relais de neutralisation de commutateur CPP, ECM"]
["P1861","Tube de transfert déconnecté","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, réservoir de carburant endommagé, transmetteur de niveau de carburant"]
["P1897","Erreur de calcul du régime moteur","ECM"]
["P1899","Dysfonctionnement du circuit d’entrée du commutateur de position de stationnement / neutre (PNP)","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["U110A","Dysfonctionnement du bus de données du réseau de contrôle (CAN)","Câblage, module de commande de colonne de direction, module de commande multifonction, ECM"]
["U110C","Dysfonctionnement de la communication entre le bus de données du réseau local du contrôleur (CAN)","Câblage, capteur de niveau de carburant, module de commande multifonction, ECM"]
["U110E","Dysfonctionnement de la sonde de température d'air extérieur","Câblage, capteur de température d'air extérieur, module de commande multifonction, ECM"]
["U1110","Capteur de vitesse de roue - dysfonctionnement de la communication","Câblage, capteur de vitesse, module de commande du système de freinage antiblocage (ABS), ECM"]
["U1111","Dysfonctionnement du bus de données du réseau de contrôle (CAN)","Câblage, module de commande multifonction, ECM"]
["U1113","Capteur de pression AlC - dysfonctionnement de la communication","Câblage, module de commande multifonction, ECM"]
["U1120","Capteur de vitesse de roue - dysfonctionnement de la communication","Câblage, capteur de vitesse, module de commande du système de freinage antiblocage (ASS), ECM"]
["U1403","Bus de données du réseau de contrôle (CAN) - niveau de carburant - signal non plausible","Câblage, tableau de bord, module de commande multifonction, ECM"]
["U1411","Mauvais fonctionnement du bus de données / niveau de carburant du réseau local de contrôleur (CAN) - défaut de communication","Câblage, module de contrôle d'instrumentation, module de contrôle multifonction, ECM"]
["U1412","Capteur de vitesse de roue - Dysfonctionnement de la communication de données CAN","Câblage, capteur de vitesse de roue, module de commande ABS, ECM"]
["U1413","Tableau de bord des instruments de bus de données CAN (Controller Area Network) - signal invraisemblable","Câblage, module de contrôle d'instrumentation, module de contrôle multifonction, ECM"]
["U1417","Capteur de vitesse de roue gauche - Dysfonctionnement de la communication de données CAN","Câblage, capteur de vitesse de roue, module de commande ASS, ECM"]
["U1418","Capteur de vitesse de roue, droite - Dysfonctionnement de la communication de données CAN","Câblage, capteur de vitesse de roue, module de commande ASS, ECM"]

{"sheet":"KIA","index":34,"n_rows":140,"n_cols":3,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[135,0,135,2],[0,0,0,2],[3,0,3,2],[5,0,5,2],[80,0,80,2],[127,0,127,2]]}
["Codes Kia"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Diagnostic système incomplet","Cycle de conduite incomplet, ECM"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - pour système EGR - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur MAP"]
["P1102","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - pour système EGR - mode 3","Câblage, capteur MAP, vanne EGR, flexibles fuyant / bloqués, ECM"]
["P1103","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - pour système EGR - mode 2","Câblage, capteur MAP, vanne EGR, flexibles fuyant / bloqués, ECM"]
["P1106","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - signal haut","Câblage, mauvaise connexion, capteur MAP, ECM"]
["P1107","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - signal bas","Câblage, mauvaise connexion, capteur MAP, ECM"]
["P1110","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1111","Capteur de température d'air admis (IAT) - entrée basse du circuit par intermittence","Câblage, mauvaise connexion, capteur IAT, ECM"]
["P1112","Capteur de température de l'air d'admission (IAT) - entrée haute du circuit par intermittence","Câblage, mauvaise connexion, capteur IAT, ECM"]
["P1114","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur ECT, TCM, ECM"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - signal défectueux:","Câblage, capteur ECT, TCM, ECM"]
["P1117","Capteur 2 de basse tension du circuit HO2S, rangée 1"]
["P1118","Système de papillon électronique (ETS), moteur de papillon des gaz - mauvais fonctionnement","Câblage du moteur de papillon"]
["P1121","Signal du capteur AT-TP","Câblage, capteur TP, TCM"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - avant, groupe 1 - dysfonctionnement du signal","H02S, ECM"]
["P1151","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1152","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - entrée basse","Câblage à la masse, capteur APP, ECM"]
["P1153","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - entrée haute","Câblage court à positif, capteur APP, ECM"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - face avant, banque 2 - dysfonctionnement du signal","H02S, ECM"]
["P1155","Solénoïde de Limp-home - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de limp-home, ECM"]
["P1159","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, actionneur de commande d'air du collecteur d'admission, ECM"]
["P1166","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - avant, banque 1 - limite de contrôle","Système d'alimentation / d'admission / d'allumage, câblage, H025, ECM."]
["P1167","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - avant, banque 2 - limite de contrôle","Système d'alimentation / d'admission / d'allumage, câblage, H02S, ECM"]
["P1168","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), élément chauffant - arrière, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H025, ECM"]
["P1169","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), élément chauffant arrière, banc 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H02S, ECM"]
["P1170","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - à l'avant - pas de changement de signal","Système d'alimentation / d'admission / d'allumage, câblage, H02S, ECM"]
["P1171","Système de papillon électronique (ETS), WOT - dysfonctionnement","Câblage serré / collant du papillon, moteur papillon, module de commande ETS"]
["P1172","Système de papillon électronique (ETS), moteur de papillon des gaz - dysfonctionnement du circuit","Câblage du moteur de papillon"]
["P1173","Système d'étranglement électronique (ETS) - commande du papillon des gaz / position réelle du papillon des gaz, corrélation","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1174","Système de papillon électronique (ETS), papillon fermé - problème de plage / de performance","Câblage, papillon des gaz serré / collant"]
["P1175","Système de papillon électronique (ETS), papillon fermé - problème de plage / de performance","Câblage, papillon des gaz serré / collant"]
["P1176","Système de papillon électronique (ETS), moteur papillon - dysfonctionnement du circuit 1","Câblage du moteur de papillon"]
["P1177","Système de papillon électronique (ETS), moteur papillon - dysfonctionnement du circuit 2","Câblage du moteur de papillon"]
["P1178","Système d'étranglement électronique (ETS) - tension d'alimentation","Câblage, relais ETS, relais de contrôle moteur, alternateur, batterie"]
["P1183","Régulateur de pression de carburant ouvert"]
["P1186","Pression de carburant trop basse"]
["P1187","Surveillance de la pression de carburant - Bâton de soupape de régulateur"]
["P1188","Surveillance de la pression de carburant - Fuite"]
["P1189","Surveillance de la pression de carburant - Déviation du régulateur lorsque le régime moteur est trop élevé"]
["P1190","Dysfonctionnement de l'actionneur d'admission"]
["P1191","Système de papillon électronique, soupape à la maison, boisseau"]
["P1192","Limp-home solenoid - dysfonctionnement du signal","Câblage, solénoïde de limp-home, ECM"]
["P1193","Solénoïde de Limp-home - tr / min plus bas que prévu","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de limp-home, moteur de papillon, papillon des gaz serré / collé, ECM"]
["P1194","Limp-home solenoid - dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur TP, solénoïde de limp-home, ECM"]
["P1195","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - pour système EGR - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1196","Solénoïde de Limp-home - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de limp-home, ECM"]
["P1250","Solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de contrôle de pression de carburant, ECM"]
["P1252","Dysfonctionnement du circuit de l'électrovanne n ° 2 du régulateur de pression"]
["P1295","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de position du papillon, capteur de débit d'air massique (MAF), capteur de pression absolue au manifold (MAP), ECM"]
["P1307","Capteur de force G - Dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur de force G, ECM"]
["P1308","Capteur de force G - signal bas","Câblage ouvert / court-circuit à la masse, capteur de force G, ECM"]
["P1309","Capteur de force G - signal haut","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, capteur de force G, ECM"]
["P1330","Connecteur de réglage d'allumage - court-circuit à la masse","Câblage à la terre, ECM"]
["P1345","Aucun signal de capteur de position d'arbre à cames"]
["P1372","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, capteur CKP, défaut mécanique, ECM"]
["P1386","Capteur de cognement (KS)","Câblage, KS, ECM"]
["P1401","Dysfonctionnement du système EVAP"]
["P1402","Pompe du module de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit - Spectra 2002","Câblage, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1403","Solénoïde du module de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde du module de détection de fuite EVAP"]
["P1404","Élément chauffant du module de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, chauffage à détection de fuite EVAP"]
["P1446","Solénoïde du module de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde du module de détection de fuite EVAP"]
["P1447","Pompe du module de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1448","Élément chauffant du module de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, chauffage à détection de fuite EVAP"]
["P1449","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation {EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1450","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - fuite de vide détectée","Fuite de tuyau, câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1455","Capteur de niveau du réservoir de carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, combiné d'instruments, capteur de niveau de réservoir de carburant, ECM"]
["P1457","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) (basse)","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1458","Commande de compresseur AJC - signal défectueux","Câblage, commutateur AJC, ECM"]
["P1485","Solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR) (vide) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde EGR, ECM"]
["P1486","Solénoïde (évent) de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde EGR, ECM"]
["P1487","Solénoïde du capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - Système EGR - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1496","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement du circuit 1","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1497","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement du circuit 2","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1498","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement du circuit 3","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1499","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement du circuit 4","Câblage, vanne EGR, ECM"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Signal de vitesse du véhicule - dysfonctionnement","Câblage, combiné d'instruments, TCM"]
["P1501","Température de la batterie trop élevée"]
["P1502","Batterie non chargée"]
["P1503","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse, ETS, ECM"]
["P1504","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse, ETS, ECM"]
["P1505","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - signal de bobine d'ouverture bas","Câblage ouvert / court-circuit à la masse, vanne lAC, ECM"]
["P1506","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - signal de bobine d'ouverture élevé","Câblage court-circuit vers positif, vanne lAC, ECM"]
["P1507","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - signal de bobine de fermeture bas","Câblage ouvert / court-circuit à la masse, vanne lAC, ECM"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - signal de bobine de fermeture élevé","Câblage court-circuit vers positif, vanne lAC, ECM"]
["P1510","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - dysfonctionnement de la bobine 1","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1511","Vanne de commande d'air de ralenti (CAI) - bobine 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1521","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PSP, ECM"]
["P1523","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, blocage du papillon, capteur de position du papillon, ETS"]
["P1529","Signal de demande MIL - TCM à ECM","Câblage, ECM, TCM"]
["P1550","Détecteur de cognement (KS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, KS, ECM"]
["P1560","Détecteur de cognement (KS) / interface de communication série - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaise connexion, ECM"]
["P1586","Signal de codage AT","Câblage"]
["P1587","Erreur de communication CAN Erreur de reconnaissance MT / AT"]
["P1602","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement de la communication","Câblage, ECM, TCM"]
["P1603","Erreur de bus de communication CAN"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande du système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement de la communication","Câblage, ECM, module de contrôle ETS"]
["P1608","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Câblage, ECM"]
["P1609","Immobilisation - dysfonctionnement","Câblage, mauvaise connexion, module de commande multifonction, ECM"]
["P1611","Signal de demande MIL - circuit / tension basse","Câblage ouvert / court-circuit, ECM"]
["P1613","Module de commande du moteur (ECM) - échec de l'autotest","ECM"]
["P1614","Signal de demande MIL - circuit / tension haut","Câblage court à positif, ECM"]
["P1615","Module de commande du système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, module de contrôle ETS, ECM"]
["P1616","Relais de commande du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de contrôle moteur, ECM"]
["P161B","Module de commande du moteur (ECM) / informations de couple - dysfonctionnement","Câblage, fuite d'air d'admission, système d'étranglement électronique (ETS), blocage des gaz d'échappement, ECM"]
["P1623","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, MIL"]
["P1624","Sauf Optima: signal de demande MIL - TCM à ECM","Codes de panne TCM stockés"]
["P1625","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur haute vitesse - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, relais, ECM"]
["P1630","CAN Communication BUS OFF"]
["P1631","Tension du générateur - pas de charge","Câblage, générateur, ECM"]
["P1632","Surveillance de la tension de la batterie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM"]
["P1633","Tension de la batterie - surcharge","Câblage, générateur, ECM"]
["P1634","Borne B du générateur - circuit ouvert","Câblage, générateur, ECM"]
["P1640","Relais de contrôle moteur - tension basse / haute","Câblage, relais de commande du moteur, système de charge"]
["P1642","Module de commande du moteur (ECM) - non immobilisateur / type incorrect","ECM"]
["P1673","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais du moteur de soufflante, moteur de soufflante, ECM"]
["P1690","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement","Câblage, relais de commande du moteur, module de commande d'immobilisation"]
["P1691","Bobine de lecture d'immobilisation","Câblage, bobine de lecture de l'antidémarrage, module de commande d'immobilisation"]
["P1693","MIL - dysfonctionnement du circuit","Câblage, MIL, ECM, TCM"]
["P1694","Bus de données CAN, module de commande d'immobilisation - Dysfonctionnement du signal","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1695","Module de commande du moteur (ECM) - erreur EEPROM","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1696","Module de commande d'immobilisation - données non valides reçues ·","Câblage, module de commande d'immobilisation"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Overdrive lamp - dysfonctionnement du circuit","Câblage court à la terre, lampe overdrive"]
["P1707","Commutateur de vitesse / freinage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de vitesse / freinage, ECM"]
["P1765","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement lié à la réduction du couple","Câblage, TCM, ECM"]
["P1780","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement du circuit d'avance d'allumage","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / positif"]
["P1794","Tension d'alimentation","Câblage, fusible, batterie"]
["P1795","Commutateur 4WD de position basse vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de position basse vitesse, TCM"]
["P1797","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1800","Signal de couple moteur - dysfonctionnement","Câblage, TCM"]
["P1801","Erreur de transpondeur d'immobilisation"]
["P1802","Erreur d'antenne d'immobilisation"]
["P1803","Erreur de signal du calculateur d'immobilisation"]

{"sheet":"LAND ROVER","index":35,"n_rows":282,"n_cols":3,"rows_kept":282,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[226,0,226,2],[0,0,0,2],[3,0,3,2],[5,0,5,2],[82,0,82,2],[126,0,126,2],[162,0,162,2]]}
["Codes Land Rover"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["(Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Mémoire du module de commande du moteur (ECM) effacée - aucun code stocké","Mémoire effacée, ECM"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Défaut du capteur de débit d'air massique (MAF) / capteur de débit d'air volume (VAF)","Câblage, tension d'alimentation, connexion à la terre, capteur MAF, ECM"]
["P1101","Débitmètre d'air massique (MAF) / capteur de débit d'air volume (VAF) - portée / problème de performance","Câblage, tension d'alimentation, connexion à la terre, fuite d'admission, capteur MAF, ECM"]
["P1102","Capteur de débit d'air massique (MAF) / capteur de débit d'air volume (VAF) - tension basse","Court-circuit à la terre, tension d'alimentation, connexion à la terre, capteur MAF, ECM"]
["P1103","Position du papillon par rapport à la plausibilité du débit d'air massique non active"]
["P1112","Capteur de température d'air admis (IAT) - circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur IAT, ECM"]
["P1116","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (problème de plage / performances)","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1117","Température du liquide de refroidissement du moteur à la sortie du radiateur (ECT) - entrée basse","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1118","Température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) du radiateur - entrée élevée","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1120","Capteur de position du papillon (TP) .- Problème de distance / performance","Câblage, tension d'alimentation, capteur TP, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon - problème de distance / performance","Câblage, tension d'alimentation, capteur TP, ECM"]
["P1122","Capteur de position du papillon - dysfonctionnement du circuit","Câblage, tension d'alimentation, capteur TP, ECM"]
["P1123","Capteur de position du papillon - tension basse","Court-circuit à la terre, tension d'alimentation, connexion à la terre, capteur TP, ECM"]
["P1124","Position élevée du capteur (TP) - tension élevée du capteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur TP, ECM"]
["P1125","Capteur de position du papillon (TP) - circuit intermittent","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1128","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), en amont - transposé","Câblage transposé"]
["P1129","Capteurs d'oxygène chauffé (H02S) 1 - capteurs transposés","Câblage"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), en amont, banc 1 - problème de portée / performances","Câblage, tension d'alimentation du chauffage, connexion à la terre, H02S, ECM"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), en amont, rangée 1 - mélange trop maigre","Fuite d’admission, pression de carburant basse, injecteur (s) bloqué (s), H025, ECM"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), en amont, rangée 1 - mélange trop riche","Blocage d'admission, pression de carburant élevée, fuite d'injecteur (s), H025, ECM"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2-bouteilles 1, 2, 3 - mélange pauvre  ","Câblage, H025"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 - bouteilles 1, 2, 3 - riche en mélange","Câblage, H02S"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), en amont, groupe 2 - problème de plage / performance","Câblage, tension d'alimentation du chauffage, connexion à la terre, H025, ECM"]
["P1151","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), en amont, rangée 2 - mélange trop maigre","Fuite d’admission, basse pression de carburant, injecteur (s) bloqué (s), H02S, ECM"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), en amont, rangée 2 - mélange trop riche","Blocage d'admission, pression de carburant élevée, fuite d'injecteur (s), H025, ECM"]
["P1157","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 - bouteilles 4, 5, 6 - mélange pauvre","Câblage, H02S"]
["P1158","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2-bouteilles 4,5, 6 - riche en mélange  ","Câblage, H025"]
["P1161","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), trop riche, rangée 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H02S, ECM"]
["P1162","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), trop faible, rangée 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H025, ECM"]
["P1163","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), trop riche, banque 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H025, ECM"]
["P1164","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), trop faible, rangée 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H02S, ECM"]
["P1170","Compensation de carburant en aval, groupe 1 - dysfonctionnement","Câblage, H02S"]
["P1171","Système trop maigre, banque 1","Système d'admission / carburant, injecteurs, H025, capteur MAFNAF, capteur ECT"]
["P1172","Système trop riche, banques 1 et 2","Système d'admission / carburant, injecteurs, H025, capteur MAFNAF, capteur ECT"]
["P1173","Compensation de carburant en aval, groupe 2 - dysfonctionnement","Système d'admission / carburant, injecteurs, H02S, capteur MAFNAF, capteur ECT"]
["P1174","Système trop maigre, banque 2","Système d'admission / carburant, injecteurs, H025, capteur MAFNAF, capteur ECT"]
["P1175","Système trop riche, banque 2","Système d'admission / d'alimentation, fuite d'admission / d'échappement, groupe 2"]
["P1176","Mélange pauvre en essence (FT)","Pression de carburant, injecteurs, capteur MAF / capteur MAP, fuite d'admission"]
["P1177","Mélange riche en carburant (FT)","Pression de carburant, injecteurs, capteur MAF / capteur MAP, système EVAP"]
["P1178","Mélange pauvre en essence (FT)","Pression de carburant, injecteurs, capteur MAF / capteur MAP, fuite d'admission"]
["P1179","Mélange riche en carburant (FT)","Pression de carburant, injecteurs, capteur MAF / capteur MAP, fuite d'admission"]
["P1185","Capteur d'oxygène chauffant 1 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6","Câblage, H02S"]
["P1186","Capteur d'oxygène chauffant 1 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6","Câblage, H025"]
["P1187","Capteur d'oxygène chauffant 1 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H02S"]
["P1188","Assiette de carburant (FT), banque 1 - adaptation","Système d'admission / carburant, injecteurs, H02S, capteur MAFNAF, capteur ECT"]
["P1189","Assiette de carburant (FT), banque 2 - adaptation","Système d'admission / carburant, injecteurs, H025, capteur MAFNAF, capteur ECT"]
["P1190","Capteur d'oxygène de chauffage 1 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6 - résistance de chauffage basse","Câblage, H02S"]
["P1191","Capteur d'oxygène chauffant 2 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6","Câblage, H02S"]
["P1192","Capteur d'oxygène chauffant 2 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5,6","Câblage, H02S"]
["P1193","Capteur d'oxygène chauffant 2 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, H025"]
["P1194","Capteur d'oxygène chauffant 2 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6 - résistance chauffante","Câblage, H02S"]
["P1195","Capteur d'oxygène chauffant 2 - cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6 - résistance de chauffage basse","Câblage, H02S"]
["P1196","Capteur d'oxygène de chauffage 2- cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6 - résistance de chauffage basse","Câblage, H025"]
["P1199","Capteur de niveau de carburant","Câblage, capteur de niveau de carburant"]
["P1201","Injecteur - cylindre 1 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, injecteur"]
["P1202","Injecteur - cylindre 2 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, injecteur"]
["P1203","Injecteur - cylindre 3 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, injecteur"]
["P1204","Injecteur - cylindre 4 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, injecteur"]
["P1205","Injecteur - cylindre 5 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, injecteur"]
["P1206","Cylindre injecteur 6 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, injecteur"]
["P1207","Injecteur - cylindre 7 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, injecteur"]
["P1208","Injecteur - cylindre 8 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, injecteur"]
["P1222","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - entrée basse","Câblage à la masse, capteur APP"]
["P1230","Relais de pompe à carburant (FP) - circuit ouvert","Câblage, relais FP"]
["P1231","Relais de pompe à carburant - court-circuit au positif","Câblage, relais"]
["P1232","Relais de pompe à carburant - court-circuit à la masse","Câblage, relais"]
["P1235","Pompe à carburant (FP) - problème de distance / performance","Câblage, FP, ECM"]
["P1244","Alternateur, entrée de charge - tension basse","Câblage à la terre, alternateur, ECM"]
["P1245","Alternateur, entrée de charge - tension haute","Câblage à la masse, batterie déconnectée, alternateur, ECM"]
["P1246","Alternateur, entrée de charge - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connexion à la terre, alternateur, ECM"]
["P1260","Moteur désactivé par PATS","Clé incorrecte / endommagée, câblage, dispositif d'immobilisation défectueux, ECM"]
["P1270","Vitesse du moteur (RPM) - problème de plage / performance","Moteur au point mort au point mort, patinage"]
["P1287","Demande de carburant du moteur - problème de distance / performance","Fuite d'admission / d'échappement, admission bloquée, capteur MAFNAF, pression de carburant / pompe, injecteur (s), système EGR, soupape de purge de cartouche EVAP, H025"]
["P1288","Température de la culasse - problème de plage / performance","Câblage, défaillance du système de refroidissement, ECM"]
["P1289","Température de la culasse - tension élevée","Câblage, défaillance du système de refroidissement, ECM"]
["P1290","Température de la culasse - tension basse","Câblage, défaillance du système de refroidissement, ECM"]
["P1299","Température de la culasse - protection active","Câblage, défaillance du système de refroidissement, ECM"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Cylindres aléatoires / multiples - ratés détectés","Défaut mécanique du moteur, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECT / MAF, ECM"]
["P1301","Cylindre 1 - raté détecté","Défaut mécanique du moteur, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECTIMAF, ECM"]
["P1302","Cylindre 2 - raté détecté","Défaut mécanique du moteur, câblage, système d'allumage, injecteur, capteur ECT / MAF, ECM"]
["P1303","Cylindre 3 - raté détecté","Défaut mécanique du moteur, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECT / MAF, ECM"]
["P1304","Cylindre 4 - raté détecté","Défaut mécanique du moteur, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECTIMAF, ECM"]
["P1305","Cylindre 5 - raté détecté","Défaut mécanique du moteur, câblage, système d'allumage, injecteur, capteur ECTIMAF, ECM"]
["P1306","Cylindre 6 - raté détecté","Défaut mécanique du moteur, câblage, système d'allumage, injecteur, capteur ECTIMAF, ECM"]
["P1307","Cylindre 7 - raté détecté","Défaut mécanique du moteur, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, injecteur, capteur ECT / MAF, ECM"]
["P1308","Cylindre 8 - raté détecté","Défaut mécanique du moteur, câblage, système d'allumage, injecteur, capteur ECTIMAF, ECM"]
["P1313","Misfirelcatalyst dégâts - Banque 1","Défaut mécanique du moteur, câblage, système d'alimentation en carburant, injecteur (s}, capteur MAP, capteur TP, capteur ECT, système EVAP, ECM"]
["P1314","Raté raté / catalyseur - Banque 2","Défaut mécanique du moteur, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, injecteur (s), capteur MAP, capteur TP, capteur ECT, système EVAP, ECM"]
["P1315","Ratés persistants","Autres codes de panne stockés (P0301-P0306)"]
["P1316","Raté","Câblage, autre (s) code (s) de panne mémorisé (s), système d'allumage / de carburant, capteur MAP, capteur TP, capteur ECT, capteur IAT, injecteur (s), ECM"]
["P1317","Système de freinage antiblocage (ABS) - signal de route difficile, faible","Dysfonctionnement du circuit"]
["P1318","Système de freinage antiblocage (ABS) - signal de route difficile, haut","Dysfonctionnement du circuit"]
["P1319","Raté détecté avec faible niveau de carburant","Niveau de carburant bas"]
["P1327","Capteur de cognement (KS) 2 - entrée basse","Câblage, KS mal serré, KS"]
["P1328","Capteur de cognement (KS) 2 - entrée haute","Câblage, KS mal serré, KS"]
["P1332","Capteur de cognement (KS) 2, banque 2 - entrée basse","Câblage, KS mal serré, KS"]
["P1333","Capteur de cognement (KS) 2, banque 2 - entrée haute","Câblage, KS mal serré, KS"]
["P1346","Capteur de niveau de réservoir de carburant B - dysfonctionnement du circuit","Capteur de niveau du réservoir de carburant, autres codes de panne stockés"]
["P1351","Module de diagnostic d'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, système d'allumage, ECM"]
["P1352","Bobine d'allumage A, dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1353","Bobine d'allumage B, dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1356","Signal de démarrage d'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, système d'allumage, ECM"]
["P1357","Module de diagnostic d'allumage","Câblage, système d'allumage, ECM"]
["P1358","Module de diagnostic d'allumage - problème de distance / performance","Câblage, système d'allumage, ECM"]
["P1359","Signal d'avance à l'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, système d'allumage, ECM"]
["P1360","Bobine d'allumage A, dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1361","Bobine d'allumage 8, dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1362","Bobine d'allumage C, dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1363","Bobine d'allumage, cylindre 3 - pas d'activation","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1364","Bobine d'allumage, dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1365","Bobine d'allumage, dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1367","Système d'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1368","Système d'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1371","Bobine d'allumage, cylindre 1 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1372","Bobine d'allumage, cylindre 2 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1373","Bobine d'allumage, cylindre 3 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1374","Bobine d'allumage, cylindre 4 - activation précoce","Câblage, bobine d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1380","Dysfonctionnement du circuit de l'actionneur de position d'arbre à cames (CMP)","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1381","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - chronométrage dépassé","Calage des soupapes, défaillance mécanique du moteur, actionneur CMP"]
["P1383","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - retard de synchronisation trop long","Calage des soupapes, défaillance mécanique du moteur, actionneur CMP"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur de pression de gaz d'échappement - tension basse","Capteur de pression de gaz d'échappement câblé à la masse, ECM"]
["P1401","Capteur de pression de gaz d'échappement - tension élevée","Câblage court-circuit vers positif, capteur de pression des gaz d'échappement, ECM"]
["P1402","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage à la masse, vanne EGR, ECM"]
["P1403","Capteur de pression - flexibles transposés","Tuyau bouché / manquant / transposé, défaut mécanique, capteur de pression"]
["P1404","Capteur de pression - orifice de dosage restreint","Fuite / blocage du tuyau, défaut mécanique, capteur de pression"]
["P1407","Système de recyclage des gaz d'échappement (EGR) - aucun débit détecté","Fuite / blocage du tuyau, câblage, vanne EGR, solénoïde EGR, ECM"]
["P1408","Système de recyclage des gaz d'échappement - débit incorrect détecté","Fuite / blocage du tuyau, câblage, vanne EGR, solénoïde EGR, ECM"]
["P1409","Régulateur de vide électronique","Câblage, vanne EGR, solénoïde EGR, ECM"]
["P1412","Système d'injection d'air secondaire (AIR), groupe 1 - dysfonctionnement","Câblage, vanne de régulation, pompe à air, ECM"]
["P1413","Système d'injection d'air secondaire (AIR), groupe 1 - vanne de régulation ouverte","Câblage, vanne de régulation, ECM"]
["P1414","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 1 - faible débit","Câblage, vanne de régulation, pompe à air, ECM"]
["P1415","Système d'injection d'air secondaire (AIR), groupe 2 - dysfonctionnement","Câblage, vanne de régulation, pompe à air, ECM"]
["P1416","Système d'injection d'air secondaire (AIR), groupe 2 - vanne de régulation ouverte","Câblage, vanne de régulation, ECM"]
["P1417","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 2 - faible débit","Câblage, vanne de régulation, pompe à air, ECM"]
["P1440","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - circuit ouvert","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1441","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP)","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP, raccord (s) de flexible"]
["P1442","Système d'émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1443","Système à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1450","Pompe à pression à émission par évaporation (EVAP) - plausibilité du circuit","Câblage, pompe à pression, ECM"]
["P1451","Pompe à pression à émission par évaporation (EVAP) - circuit haut","Câblage, pompe à pression, ECM"]
["P1452","Pompe à pression à émission par évaporation (EVAP) - courant faible","Câblage, pompe à pression, ECM"]
["P1453","Pompe à pression à émission par évaporation (EVAP) - courant élevé","Câblage, pompe à pression, ECM"]
["P145C","Module de ventilation - défaut de température","Information seulement, aucune action nécessaire"]
["P145D","Module de ventilation - indication de température élevée","Information seulement, aucune action nécessaire"]
["P1461","Capteur de pression de réfrigérant AJC - entrée basse","Pression du réfrigérant A / C trop basse (charge incorrecte), câblage, capteur de pression du réfrigérant A / C, ECM"]
["P1462","Capteur de pression de réfrigérant AJC - entrée élevée","Pression de réfrigérant A / C trop élevée (défaut de refroidissement / charge incorrecte), câblage, capteur de pression de réfrigérant A / C, ECM"]
["P1463","Capteur de pression de réfrigérant AJC","Câblage, capteur de pression de réfrigérant A / C, ECM"]
["P1465","Climatisation - relais","Câblage, relais de climatisation"]
["P1469","Climatisation - période de faible cycle du compresseur AJC","Câblage, système de climatisation"]
["P1470","Vanne d'équilibre d'admission variable toujours ouverte"]
["P1471","Court-circuit du moteur du collecteur d'admission variable 1 à la batterie"]
["P1472","Soupape d'équilibre d'admission variable toujours fermée"]
["P1481","Détecteur de fuite - circuit de chauffage","Câblage circuit ouvert, pompe chauffante"]
["P1482","Détecteur de fuite - circuit de chauffage","Court-circuit de câblage à la terre, chauffage de la pompe"]
["P1483","Détecteur de fuite - circuit de chauffage","Court-circuit de câblage vers positif, réchauffeur de pompe"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage, VSS, ECM"]
["P1504","Contrôle d'air de ralenti (lAC)","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1505","Contrôle d'air de ralenti (lAC)","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1506","Contrôle d'air de ralenti (lAC) - valeur élevée","Câblage court-circuit vers positif, vanne lAC, ECM"]
["P1507","Contrôle d'air de ralenti (lAC) - valeur basse","Câblage à la terre, vanne lAC, ECM"]
["P1508","Dysfonctionnement vanne-circuit de commande d'air de ralenti (lAC)","Câblage en circuit ouvert, vanne lAC, ECM"]
["P1509","Bobine d'ouverture de vanne de commande d'air de ralenti (CAI) - dysfonctionnement","Câblage, vanne lAC"]
["P1510","Dysfonctionnement du circuit de la bobine d’ouverture de soupape de commande d’air de ralenti (lAC)","Câblage, vanne lAC"]
["P1512","Système de commande d'air du collecteur d'admission, groupe 1 - vanne bloquée fermée","Câblage, système de contrôle de la tubulure d'admission, défaut mécanique"]
["P1513","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - circuit d'ouverture","Vanne IAC, câblage, court-circuit à la masse"]
["P1514","Bobine d'ouverture de vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - circuit haut","Court-circuit de câblage vers la vanne lAC positive"]
["P1516","Système de contrôle de l'air d'admission","Câblage, système de contrôle de la tubulure d'admission, défaut mécanique"]
["P1517","Commutateur de position de stationnement / point mort (PNP) - neutre de démarrage / entraînement","Câblage, commutateur PNP"]
["P1518","Système de commande d'air du collecteur d'admission - vanne bloquée en position ouverte","Câblage, système de contrôle de la tubulure d'admission, défaut mécanique"]
["P1519","Système de commande d'air du collecteur d'admission - vanne bloquée fermée","Câblage, système de contrôle de la tubulure d'admission, défaut mécanique"]
["P151B","Contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - bas régime","Décrochage du moteur, informations uniquement, aucune action requise"]
["P151C","Contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - régime élevé","Vitesse du moteur élevée, informations uniquement, aucune action requise"]
["P1520","Système de commande d'air de collecteur d'admission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, système de contrôle de la tubulure d'admission"]
["P1522","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande ABS - dysfonctionnement de la communication","Câblage, connecteur, défaut mécanique, module de commande ABS, ECM"]
["P1535","Demande de compresseur de climatisation - dysfonctionnement","Câblage, commutateur principal de climatisation, module de commande de climatisation"]
["P1536","Demande de compresseur de climatisation - relais de compresseur, circuit ouvert","Câblage, relais du compresseur"]
["P1551","Bobine de fermeture de vanne de commande d'air de ralenti (CAI) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, vanne lAC"]
["P1552","Bobine de fermeture de vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - circuit bas","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne lAC"]
["P1553","Bobine de fermeture de soupape de commande d'air de ralenti (lAC) - circuit haut","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, vanne lAC"]
["P1572","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Module ABS, réseau de contrôleur (CAN), autres codes de panne stockés"]
["P1590","Signal de route brute pour système de freinage antiblocage (ABS) - Message d'erreur du boîtier de commande ABS","Câblage, système ABS"]
["P1591","Système de freinage antiblocage (ASS) - signal de route brute - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, système ABS"]
["P1592","Système de freinage antiblocage (ASS) - signal de route brute - circuit ouvert / court-circuit vers le positif","Câblage, système ABS"]
["P1605","Interruption de pouvoir dans KAM","Câblage, corrosion des bornes de la batterie, connexion lâche de la batterie, ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - circuit MIL","Court-circuit dans le câblage, témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL), ECM"]
["P1608","Module de commande du moteur (ECM) - circuit MIL","Circuit ouvert, témoin de dysfonctionnement du moteur (MIL), ECM"]
["P1614","Thermostat de liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage du thermostat de liquide de refroidissement"]
["P1615","Thermostat de liquide de refroidissement moteur, circuit bas - dysfonctionnement du circuit","Câblage du thermostat de liquide de refroidissement"]
["P1616","Thermostat de liquide de refroidissement, mauvais fonctionnement du circuit","Câblage du thermostat de liquide de refroidissement"]
["P1619","Tension de référence interne du module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1620","Module de commande du moteur (ECM) - programmation incomplète","ECM"]
["P1621","Module de contrôle d'immobilisation","Erreur de communication"]
["P1622","Module de commande du moteur (ECM) - codage","Incorrectement codé"]
["P1623","Module de contrôle moteur (ECM)","Immobilisation - dysfonctionnement du circuit"]
["P1624","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1641","Pompe à carburant (FP) - défaillance","FP, obstruction de la canalisation de carburant, défaillance mécanique"]
["P1642","Pompe à carburant (FP) - tension élevée","Câblage court-circuit vers positif, relais, FP"]
["P1643","Pompe à carburant (FP) - tension basse","Câblage à la masse, relais, FP"]
["P1644","Pompe à carburant (FP) - contrôle de la vitesse de la pompe","-"]
["P1645","Pompe à essence (FP)","FP, régulateur de pression de carburant, obstruction de la canalisation de carburant, défaillance mécanique"]
["P1650","Commutateur de pression de direction assistée (PSP)","Câblage, commutateur PSP, ECM"]
["P1651","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PSP, ECM"]
["P1659","Surveillance de la traction asservie 2/3, erreur du calculateur de couple - dysfonctionnement","Code (s) de panne ECM stocké (s), ECM"]
["P1663","Angle de papillon / signal de couple - circuit ouvert de câblage ABS / HDC","Câblage, système ABS, système HOC"]
["P1664","Angle de papillon / signal de couple - câblage ABS / HDC court-circuité à la masse","Câblage, système ABS, système HOC"]
["P1665","Angle de papillon / signal de couple - câblage ABS / HDC court-circuit à positif","Câblage, système ABS, système HOC"]
["P1666","Signal d'immobilisation - bus de données CAN","Câblage, module de commande d'immobilisation"]
["P1667","Signal d'immobilisation - bus de données CAN","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1668","Signal d'immobilisation - bus de données CAN","Circuit de câblage ouvert"]
["P1669","Ventilateur de refroidissement du module de commande moteur (ECM) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, relais de ventilateur, moteur de ventilateur"]
["P1670","Ventilateur de refroidissement du module de commande du moteur (ECM) - circuit bas","Court-circuit dans la masse, moteur du ventilateur de refroidissement"]
["P1671","Ventilateur de refroidissement du module de commande du moteur (ECM) - circuit haut","Circuit de câblage ouvert, moteur de ventilateur"]
["P1672","Signal d'immobilisation - code incorrect","Clé incorrecte, module de commande d'immobilisation"]
["P1673","Signal d'immobilisation","ECM non configuré"]
["P1674","Signal d'immobilisation - pas de code valide reçu","Clé, câblage et module d'immobilisation incorrects"]
["P1675","Ventilateur à condenseur - dysfonctionnement du circuit","Câblage ouvert / court-circuit, relais du ventilateur du condenseur"]
["P1693","Signal d'immobilisation","ECM non configuré"]
["P169F","Module de commande du moteur (ECM) - code de défaut non utilisé","Signal invalide, information seulement, aucune action nécessaire"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Boîte de transfert - signal de gamme basse invraisemblable","Câblage, sélecteur de mode de transmission, boîte de transfert"]
["P1701","Boîte de transfert - signal de défaut","Câblage, boîte de transfert"]
["P1702","Ligne de signal de boîte de transfert - erreur de communication","Câblage, ECM"]
["P1703","Liaison boîte de transfert - ligne de signal","Câblage, circuit ouvert, court-circuit au positif"]
["P1704","Sélecteur de transmission numérique","Câblage, sélecteur de transmission numérique, ECM / TCM"]
["P1705","Vitesse élevée du véhicule observée dans le parc","Câblage, sélecteur de transmission numérique / commutateur de plage de transmission (TR), capteur de plage de transmission (TR), commutateur PNP, V55, ECM / TCM"]
["P1708","Liaison boîte de transfert - ligne de signal","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1711","Température du liquide de transmission (TFT) - problème de distance / performance","Câblage, capteur TFT, ECM / TCM"]
["P1713","Température du liquide de transmission (TFT) - valeur basse","Câblage court-circuit à la masse, capteur TFT, ECM / TCM"]
["P1714","Solénoïde de décalage (SS) 1 - défectueux","Câblage, 55, ECM / TCM"]
["P1715","Solénoïde de changement de vitesse (SS) 2 - défectueux","Câblage, 55, ECM / TCM"]
["P1716","Solénoïde de changement de vitesse (SS) 3 - défectueux","Câblage, 55, ECM / TCM"]
["P1717","Solénoïde d'embrayage côtier (CCS) - défectueux","Câblage, CC5, ECM / TCM"]
["P1718","Température du liquide de transmission (TFT) - valeur élevée","Câblage court-circuit vers positif, capteur TFT, ECM / TCM"]
["P1728","Composant de transmission glissant","Embrayage convertisseur de couple (TCC)"]
["P1729","Commutateur de sélection du mode de transmission 4x4L - dysfonctionnement du circuit","Wiriflg, sélecteur de mode de transmission, ECM / TCM"]
["P1740","Embrayage convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC, ECM / TCM"]
["P1741","Embrayage convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC, ECM / TCM"]
["P1742","Embrayage convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC, ECM / TCM"]
["P1744","Embrayage convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC, ECM / TCM"]
["P1745","Solénoïde de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, solénoïde TFP, ECM / TCM"]
["P1746","Solénoïde de pression de fluide de transmission (TFP) - solénoïde ouvert","Câblage, solénoïde TFP, ECM / TCM"]
["P1747","Solénoïde de pression de fluide de transmission (TFP) - solénoïde fermé","Câblage, solénoïde TFP, ECM / TCM"]
["P1749","Solénoïde de pression de fluide de transmission (TFP) - basse pression","Câblage, solénoïde TFP, ECM / TCM"]
["P1750","Pression de fluide de transmission (TFP) - limite de contrôle maximale atteinte","Câblage, solénoïde TFP, transmission, ECM / TCM"]
["P1751","Solénoïde de changement de vitesse (SS) 1 - défectueux","Câblage, 55, ECM / TCM"]
["P1752","Pression de l'huile de transmission (TFP), 1ère vitesse - limite de contrôle maximale atteinte","Câblage, solénoïde TFP, transmission, ECM / TCM"]
["P1753","Pression de fluide de transmission (TFP), 2e rapport - limite de contrôle maximale atteinte","Câblage, solénoïde TFP, transmission, ECM / TCM"]
["P1754","Solénoïde d'embrayage en côte (CCS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CC5, ECM / TCM"]
["P1755","Pression de fluide de transmission (TFP), 3ème rapport - limite de contrôle maximale atteinte","Câblage, solénoïde TFP, transmission, ECM / TCM"]
["P1756","Solénoïde de changement de vitesse (SS) 2 - défectueux","Câblage, 55, ECM / TCM"]
["P1757","Pression de fluide de transmission (TFP), 4ème rapport - limite de contrôle maximale atteinte","Câblage, solénoïde TFP, transmission, ECMfTCM"]
["P1758","Pression de fluide de transmission (TFP) - limite de contrôle maximale atteinte","Câblage, solénoïde TFP, transmission, ECMfTCM"]
["P1759","Pression de fluide de transmission (TFP) - limite de contrôle maximale atteinte","Câblage, solénoïde TFP, transmission, ECMfTCM"]
["P1760","Solénoïde de pression de fluide de transmission (TFP) - court-circuit","Câblage, solénoïde TFP, ECMfTCM"]
["P1761","Solénoïde de changement de vitesse (SS) 3 - défectueux","Câblage, SS, ECMfTCM"]
["P1765","Moment d'injection","-"]
["P1766","Solénoïde d'embrayage côtier (CCS) - défectueux","Câblage, CCS, ECMfTCM"]
["P1767","Embrayage convertisseur de couple (TCC)","Câblage, TCC, TCM"]
["P1768","Commutateur de mode économie / sport, météo hivernale","Câblage, commutateur de mode économie / sport, TCM"]
["P1769","Circuit de modulation de couple","-"]
["P1775","Module de commande du moteur (ECM) - TCM signa!","Câblage, ECM"]
["P1776","Dysfonctionnement de l'interface de contrôle du système de transmission","Câblage, ECMfTCM"]
["P1777","Module de commande du moteur (ECM) - Signal de retard du TCM","Câblage, ECM"]
["P1779","Témoin de transmission","Câblage, mauvaise connexion, voyant d'avertissement de transmission, ECMfTCM"]
["P1780","Interrupteur de sélection du mode de transmission - 0 / D Annuler","Câblage, sélecteur de transmission numérique / sélecteur de mode de transmission / commutateur PNP, ECMfTCM"]
["P1781","Sélecteur de mode de transmission 4 × 4 - circuit hors de la plage d’autotest","Câblage, erreur de l'opérateur, sélecteur de transmission numérique / sélecteur de mode de transmission / commutateur PNP, ECMfTCM"]
["P1783","Transmission sur la condition de température","Niveau de liquide de transmission bas, défaut mécanique de la transmission, capteur TFT, TCM"]
["P1784","Transmission - Défaut mécanique","Défaut mécanique de transmission"]
["P1785","Transmission - Défaut mécanique","Défaut mécanique de transmission"]
["P1788","Circuit magnétique du solénoïde de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC) ·","Câblage, solénoïde TCC, ECMfTCM"]
["P1789","Electrovanne de convertisseur de couple (TCC) - circuit fermé","Câblage, solénoïde TCC, ECMfTCM"]
["P1792","Capteur de pression barométrique (BARO)","Câblage, capteur BARO, ECM"]
["P1795","Voltage de batterie","Câblage, mauvaise connexion, batterie, alternateur"]
["P1936","Contacteur d'embrayage / signal de capteur"]

{"sheet":"LEXUS","index":36,"n_rows":161,"n_cols":3,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[119,0,119,2],[141,0,141,2],[0,0,0,2],[16,0,16,2],[40,0,40,2],[54,0,54,2],[81,0,81,2],[102,0,102,2]]}
["Codes Lexus"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["B2785","Contacteur d'allumage en marche - dysfonctionnement","Interrupteur d'allumage, relais de commande du moteur, câblage"]
["B2786","Contacteur d'allumage en position OFF - dysfonctionnement","Interrupteur d'allumage, relais de commande du moteur, câblage"]
["B2791","Interrupteur d'avertissement de déverrouillage de clé - dysfonctionnement","Câblage, contacteur d'avertissement de déverrouillage de clé, relais de commande du moteur"]
["B2795","Code de clé non reconnu","Clé, clé incorrecte"]
["B2796","Système d'immobilisation - pas de communication","Clé, transpondeur, câblage, ECM"]
["B2797","Dysfonctionnement de la communication 1 - interférence","Clé incorrecte utilisée, câblage, module d'allumage, ECM"]
["B2798","Dysfonctionnement de la communication 2","Clé, transpondeur, module d'allumage, câblage, ECM"]
["B2799","Immobilisation - dysfonctionnement","Câblage, système d'immobilisation, ECM"]
["P1023","Actionneur / capteur de position, position B de l'arbre à cames (CMP), circuit B, groupe 2 - dysfonctionnement","Actionneur CMP / capteur de position"]
["P1081","Convertisseur catalytique HC, vanne de commutation, groupe 1 - bloqué en position ouverte","Fuite d'échappement, défaut mécanique, câblage, capteur de température des gaz d'échappement (EGT), ECM"]
["P1082","Convertisseur catalytique HC, vanne de commutation, groupe 1 - bloqué fermé","Fuite d'échappement, défaut mécanique, câblage, capteur de température des gaz d'échappement (EGT), ECM"]
["P1083","Convertisseur catalytique HC, vanne de commutation, groupe 2 - bloqué en position ouverte","Fuite d'échappement, défaut mécanique, câblage, capteur de température des gaz d'échappement (EGT), ECM"]
["P1084","Convertisseur catalytique HC, vanne de commutation, groupe 2 - bloqué fermé","Fuite d'échappement, défaut mécanique, câblage, capteur de température des gaz d'échappement (EGT), ECM"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de pression barométrique (BARO) - dysfonctionnement du circuit","ECM"]
["P1115","Circuit de capteur de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur"]
["P1116","Empilement de circuits de capteurs de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur de liquide de refroidissement"]
["P1117","Empilement de circuits de capteurs de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur de liquide de refroidissement"]
["P1118","Valeur élevée du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement pour le système de stockage de chaleur du liquide de refroidissement"]
["P1120","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1121","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - problème de distance / performance","Capteur APP, ECM"]
["P1122","Valeur basse du circuit du capteur de position de la vanne de régulation de débit de liquide de refroidissement"]
["P1123","Valeur élevée du circuit du capteur de position de la vanne de régulation de débit de liquide de refroidissement"]
["P1125","Moteur de commande d'actionneur de papillon (TAC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, moteur TAC, ECM"]
["P1126","Embrayage de commande d'actionneur de papillon (TAC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, embrayage magnétique, ECM"]
["P1127","Source d'alimentation de la commande d'actionneur de papillon (TAC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM"]
["P1128","Dysfonctionnement du verrouillage de la commande de l'actionneur (TAC)","Moteur TAC, corps papillon, ECM"]
["P1129","Dysfonctionnement du système de commande d'actionneur de papillon (TAC)","Système TAC, ECM"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Avant gauche - problème de plage / de performance","Câblage, H02S, ECM"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Dysfonctionnement de la réponse avant gauche","H02S"]
["P1135","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Dysfonctionnement du circuit de chauffage avant gauche","Câblage, H02S, ECM"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Avant droite - Problème de plage / de performance","Câblage, H02S, ECM"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Avant droite - dysfonctionnement de la réponse","H02S"]
["P1155","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Dysfonctionnement du circuit de chauffage avant droit","Câblage, H02S, ECM"]
["P1170","Performance carburant injecteur portuaire - problème de performance","injecteur, pression de carburant, ECM"]
["P1178","Performance carburant injecteur direct - problème de performance","injecteur, pression de carburant, ECM"]
["P117B","Performance carburant injecteur direct - problème de performance","injecteur, pression de carburant, ECM"]
[" (dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Relais de pompe à carburant (FP) / module de commande moteur (ECM) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de pompe à carburant, ECM"]
["P1215","Circuit électronique de l'unité d'entraînement"]
["P1235","Pompe haute pression carburant, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, pompe haute pression carburant, module de commande d'injecteur, banc 1"]
["P1236","Pompe haute pression carburant, groupe 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, pompe haute pression carburant, module de commande d'injecteur, banc 2"]
["P1276","Injecteur 2, cylindre 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, injecteur, ECM"]
["P1277","Injecteur 2, cylindre 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, injecteur, ECM"]
["P1278","Injecteur 2, cylindre 3 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, injecteur, ECM"]
["P1279","Injecteur 2, cylindre 4 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, injecteur, ECM"]
["P127A","Injecteur 2, cylindre 5 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, injecteur, ECM"]
["P127B","Injecteur 2, cylindre 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, injecteur, ECM"]
["P127C","Injecteur 2, cylindre 7 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, injecteur, ECM"]
["P127D","Injecteur 2, cylindre 8 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, fusible, injecteur, ECM"]
["P12FF","Module de commande d'injecteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande d'injecteur, injecteur, ECM"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Commande d'allumage - cylindre n ° 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1305","Commande d'allumage - cylindre n ° 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1310","Commande d'allumage - cylindre n ° 3 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1315","Commande d'allumage - cylindre n ° 4 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1320","Commande d'allumage - cylindre n ° 5 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1325","Commande d'allumage - cylindre n ° 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1330","Commande d'allumage - cylindre n ° 7 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1335","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - pas de signal","Câblage, capteur CKP, démarreur, ECM"]
["P1340","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), circuit A - problème de plage / performances","Câblage, CMP, défaut mécanique, ECM"]
["P1341","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) 2, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, défaut mécanique, ECM"]
["P1342","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), circuit A, entrée basse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, défaut mécanique, ECM"]
["P1343","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), circuit A, entrée haute - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, défaut mécanique, ECM"]
["P1345","Capteur de calage variable des soupapes - banque de gauche - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de soupape, ECM"]
["P1346","Capteur de calage variable des soupapes - Banc gauche - Problème de plage / performance","Calage des soupapes, ECM"]
["P1349","Système de calage variable des soupapes - banque de gauche - dysfonctionnement","Calage des soupapes, soupape de commande d'huile, module de commande de soupape, ECM"]
["P1350","Capteur de calage variable des soupapes - Rive droite - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de soupape, ECM"]
["P1351","Capteur de calage variable des soupapes - Rive droite - Problème de plage / performance","Calage des soupapes, ECM"]
["P1354","Système de calage variable des soupapes - banque de droite - dysfonctionnement","Calage des soupapes, soupape de commande d'huile, module de commande de soupape, ECM"]
["P1360","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 1, circuit A - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, ECM"]
["P1361","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 2, circuit A - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, ECM"]
["P1362","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 1, circuit B - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, ECM"]
["P1363","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 2, circuit B - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, ECM"]
["P1364","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 1, circuit C - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, ECM"]
["P1365","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 2, circuit C - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, ECM"]
["P1366","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 1, circuit E - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, ECM"]
["P1367","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 2, circuit E - dysfonctionnement du circuit","Câblage, CMP, ECM"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur de position du papillon 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1401","Capteur de position du papillon 2 - problème de distance / performance","Capteur TP"]
["P1410","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - mauvais fonctionnement","Câblage, capteur de position de soupape EGR, ECM"]
["P1411","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - problème de distance / performances","Capteur de position de la vanne EGR"]
["P1420","Système d'émission par évaporation (EVAP) - petite fuite","Cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP, fuite de flexible"]
["P1421","Système d'émission par évaporation (EVAP) - grosse fuite","Cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP, fuite de flexible"]
["P1422","Système de réservoir de carburant / petite fuite détectée - défaut mécanique","Système de réservoir de carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1423","Système de réservoir de carburant / petite fuite détectée - défaut mécanique","Système de réservoir de carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1424","Système de réservoir de carburant / fuite - défaut mécanique","Système de réservoir de carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1438","Convertisseur catalytique HC, distributeur variable - circuit bas","Vanne de commutation à vide (VSV), câblage, ECM"]
["P1440","Vanne de commutation d'injection d'air secondaire (AIR), groupe 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne AIR, ECM"]
["P1441","Vanne de commutation à injection d’air secondaire (AIR), vanne bloquée en position ouverte, rangée 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne AIR, ECM"]
["P1442","Vanne de commutation à injection d’air secondaire (AIR), vanne bloquée en position fermée, groupe 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne AIR, flexible d'aspiration, ECM"]
["P1443","Vanne de commutation d'injection d'air secondaire (AIR), groupe 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne AIR, ECM"]
["P1444","Vanne de commutation à injection d'air secondaire (AIR), vanne bloquée en position ouverte, groupe 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne AIR, ECM"]
["P1445","Vanne de commutation à injection d'air secondaire (AIR), vanne bloquée en position fermée, groupe 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne AIR, flexible d'aspiration, ECM"]
["P1450","Capteur de pression du réservoir de carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de pression du réservoir de carburant, ECM"]
["P1451","Capteur de pression du réservoir de carburant, problème de plage / de performances - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de pression du réservoir de carburant, ECM"]
["P1452","Capteur de pression du réservoir de carburant, mauvais fonctionnement du circuit d'entrée","Câblage, capteur de pression du réservoir de carburant, ECM"]
["P1453","Capteur de pression du réservoir de carburant, entrée haute - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de pression du réservoir de carburant, ECM"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Signal de démarrage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1507","Chauffage auxiliaire PTC AC désactivé Bas"]
["P1508","Chauffage PTC AC auxiliaire désactivé haut"]
["P1520","Interrupteur de lampe d'arrêt - signal défectueux","Câblage, interrupteur de lampe d'arrêt, ECM"]
["P1550","Plage / rendement du circuit du capteur de courant de batterie"]
["P1551","Entrée basse du circuit de capteur de courant de batterie"]
["P1552","Entrée élevée du circuit de capteur de courant de batterie"]
["P1555","Valeur basse du circuit du capteur de température du réacteur"]
["P1556","Valeur élevée du circuit du capteur de température du réacteur"]
["P1557","Circuit de capteur de température de convertisseur CC / CC"]
["P1565","Interrupteur du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, contacteur de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1566","Interrupteur du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, contacteur de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1570","Capteur radar laser du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Capteur radar laser de régulateur de vitesse, module de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1572","Capteur radar laser de régulateur de vitesse - mauvaise orientation de l'axe du faisceau","Alignement du capteur radar du régulateur de vitesse, capteur radar du régulateur de vitesse"]
["P1575","Avertisseur sonore de régulateur de vitesse / contrôle de dérapage - mauvais fonctionnement","Câblage, avertisseur sonore, module de commande A8S"]
["P1578","Système de freinage - dysfonctionnement","Système A8S, module de contrôle A8S"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module d'alimentation du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, ECM"]
["P1602","Surveillance de la tension de la batterie - dysfonctionnement","Câblage, batterie, ECM"]
["P1603","Histoire de décrochage moteur"]
["P1604","Dysfonctionnement de démarrage"]
["P1605","Contrôle des coups - dysfonctionnement","ECM"]
["P1607","Processeur d'entrée du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, ECM"]
["P1613","Injection d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement","Câblage, AIR, ECM"]
["P1614","Pilote d'injection d'air secondaire (AIR), banque 2 - dysfonctionnement","Câblage ouvert / court-circuit, (AIR), ECM"]
["P1615","Bus de données, module de régulation de vitesse - erreur de communication","Bus de données CAN, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1616","Bus de données, module de régulation de vitesse - erreur de communication","Bus de données CAN, ECM, module de régulateur de vitesse"]
["P1617","Module de régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module régulateur de vitesse, ECM"]
["P1630","Erreur de communication entre d'ECM à VSC"]
["P1631","Erreur de communication entre d'ECM à VSC"]
["P1633","Système de commande d'actionneur de papillon (TAC) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1645","Module de contrôle du corps (BCM) - dysfonctionnement","8CM, module de commande AIC, bus de données CAN"]
["P1647","Dysfonctionnement du système de module de commande de transmission"]
["P1656","Vanne de régulation d'huile - banc gauche - dysfonctionnement","Câblage, vanne de régulation d'huile, ECM"]
["P1663","Vanne de régulation d'huile - Banc de droite - Dysfonctionnement","Câblage, vanne de régulation d'huile, ECM"]
["P1690","OCV pour dysfonctionnement du circuit VVTL"]
["P1692","OCV pour VVTL Open Dysfonctionnement"]
["P1693","OCV for VVTL Close Dysfonctionnement"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Capteur de vitesse d'arbre de sortie"]
["P1705","AT - capteur de vitesse d'embrayage direct","Câblage, capteur de vitesse d'embrayage direct, ECM"]
["P1715","Dysfonctionnement du capteur de vitesse de roue arrière"]
["P1725","Capteur de vitesse d'arbre d'entrée (ISS) / capteur de vitesse d'arbre de turbine (TSS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur ISS / capteur TSS, ECM"]
["P1730","Capteur de vitesse d'arbre intermédiaire - AT","Câblage capteur de vitesse d'arbre intermédiaire, ECM"]
["P1760","AT - solénoïde de commande de pression","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1765","AT - solénoïde de commande de pression","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1770","Dysfonctionnement du circuit de l'électrovanne de verrouillage différentiel"]
["P1780","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1781","Dysfonctionnement du commutateur de levier de vitesses"]
["P1782","Commutateur de rapport de boîte de transfert bas - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de faible rapport de la boîte de transfert, ECM"]
["P1783","Interrupteur neutre de la boîte de transfert - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur neutre de boîte de transfert, ECM"]
["P1790","Dysfonctionnement du circuit d'électrovanne ST"]
["P1810","Dysfonctionnement du bus de données CAN"]
["P1815","Solénoïde de commande de changement de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de contrôle de changement de vitesse, ECM"]
["P1818","Solénoïde de commande de changement de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de contrôle de changement de vitesse, ECM"]
["P3190","Baisse des performances du moteur","Système d'admission d'air, pression / niveau de carburant, défaut mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur d'arbre à cames / vilebrequin (CMP / CKP), capteur d'admission / d'échappement à calage variable des soupapes, ECM"]
["P3191","Le moteur ne démarre pas","Système d'admission d'air, pression / niveau de carburant, défaut mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur d'arbre à cames / vilebrequin (CMP / CKP), capteur d'admission / d'échappement à calage variable des soupapes, ECM"]
["P3193","Réservoir d'essence vide","Manque de carburant, ECM"]

{"sheet":"LINCOLN","index":37,"n_rows":331,"n_cols":3,"rows_kept":331,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[284,0,284,2],[0,0,0,2],[3,0,3,2],[6,0,6,2],[118,0,118,2],[163,0,163,2],[210,0,210,2]]}
["Codes de Lincoln"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Test de préparation du système non terminé","-"]
["P1001","Auto-test","-"]
["P1100 - P1199 (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de débit d'air massique (MAF) - circuit intermittent","Câblage, capteur MAF"]
["P1101","Débitmètre d'air massique (MAF) - dysfonctionnement du signal","Câblage, batterie, capteur MAF, ECM"]
["P1102","Capteur de débit d'air massique à portée mais inférieur aux attentes"]
["P1105","Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression absolue du collecteur"]
["P1106","Haute tension intermittente du circuit du capteur de pression absolue du collecteur"]
["P1107","Dysfonctionnement du circuit inférieur de l'alternateur double"]
["P1109","Capteur de température d'air d'admission (TAI) à 2 circuits intermittent","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1112","Circuit de température d'admission d'air (IAT) intermittent","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1114","Capteur de température d'air d'admission (TAI) 2 - entrée basse","Court-circuit de câblage à la masse, capteur IAT, ECM"]
["P1115","Capteur de température d'air d'admission (TAI) 2 - entrée haute","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1116","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) / capteur de température de la culasse (CHT) hors de la plage de test automatique","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur ECT, capteur CHT, ECM"]
["P1117","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) / capteur de température de la culasse (CHT) intermittent","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur ECT, capteur CHT, ECM"]
["P1120","Capteur de position de papillon (TP) - dysfonctionnement du signal, faible","Câblage, capteur TP"]
["P1121","Capteur de position du papillon (TP) - incompatible avec le signal du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, capteur MAF, capteur TP, fuite d'air"]
["P1123","Haute tension intermittente du circuit du capteur de position du papillon"]
["P1124","Dysfonctionnement du capteur de position du papillon (TP)","Défaut mécanique, capteur TP, ECM"]
["P1125","Capteur de position du papillon (TP) - circuit intermittent","Câblage, capteur TP"]
["P1127","Auto-test non terminé - capteur d'oxygène chauffé (H02S), non testé","Le moteur ne tourne pas assez longtemps avant l'autotest"]
["P1128","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 11, banque 2 - interchangé","Câblage, connecteurs échangés"]
["P1129","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 / banque 2 - à changer","Câblage, connecteurs échangés"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, garniture de carburant de banque 1, à la limite","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - commutation non active, équilibre de carburant (FT), mélange faible","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - pas de commutation, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1133","Contrôle de carburant de la banque 1 décalé maigre"]
["P1136","Capteur de position de vilebrequin et / ou signal d'entrée du capteur de position d'arbre à cames aux préoccupations du PCM"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - pas de commutation, mélange de carburant faible (FT), mélange faible","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - pas de commutation, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1140","Eau en état de carburant"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, garniture de carburant de banque 2, à la limite","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1151","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banc 2 - pas de commutation, mélange de carburant faible (FT), mélange faible","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - pas de commutation, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1156","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande de l'injecteur de carburant - dysfonctionnement","Câblage, module de commande d'injecteur de carburant, ECM"]
["P1157","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - pas de commutation, mélange de carburant faible (FT), mélange faible","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1158","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - pas de commutation, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P115E","Module de commande du moteur (ECM) - Défaut de transmission de données","Capteur de position du papillon (TP), câblage, ECM"]
["P1168","Capteur de pression de rampe d'alimentation - signal bas","Câblage, niveau de carburant, basse pression de carburant, capteur de pression de rampe de carburant"]
["P1169","Capteur de pression de rampe d'alimentation - signal haut","Câblage, pression de carburant élevée, capteur de pression de rampe à carburant"]
["P117A","Module de commande du moteur (ECM) - température de l'huile moteur","Moteur surchauffé, câblage, ECM"]
["P1180","Système d'alimentation en carburant - pression basse","Filtre à carburant bloqué, alimentation en carburant bloquée"]
["P1181","Système d'alimentation en carburant - pression élevée","Régulateur de pression de carburant"]
["P1183","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur EOT, ECM"]
["P1184","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, capteur EOT, ECM"]
["P1220","Dysfonctionnement du système de commande des gaz (antipatinage)","Câblage, moteur de position du papillon, défaut mécanique, capteur TP, ECM"]
["P1221","Dysfonctionnement du système de contrôle de traction"]
["P1222","Dysfonctionnement du circuit de sortie du contrôle de traction"]
["P1223","Entrée élevée du circuit du capteur B de demande de pédale"]
["P1224","Capteur de position du papillon (commande de traction), tension hors plage","Câblage, défaut mécanique, capteur TP"]
["P1229","Pompe de refroidisseur intermédiaire (SC)","Câblage, pompe intercooler SC, relais de pompe intercooler SC, ECM"]
["P1230","Pompe à carburant / module de contrôle de la charge variable - circuit intermittent","Câblage"]
["P1231","Dysfonctionnement pompe à carburant-circuit","Câblage, relais de pompe à carburant"]
["P1232","Pompe à essence basse vitesse","Câblage, relais de pompe à carburant basse vitesse, ECM"]
["P1233","Système d'alimentation en carburant","Câblage, commutateur IFS, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1234","Système d'alimentation en carburant","Câblage, commutateur IFS, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1235","Dysfonctionnement du signal de commande de pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1236","Dysfonctionnement du signal de commande de pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1237","Dysfonctionnement pompe à carburant-circuit","Câblage, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1238","Dysfonctionnement pompe à carburant-circuit","Câblage, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1243","Deuxième panne de pompe à carburant ou défaut à la terre"]
["P1244","Alternateur -high input","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1245","Entrée de l'alternateur","Câblage, courroie de transmission, alternateur, ECM"]
["P1246","Altemator","Câblage, alternateur, courroie, ECM"]
["P1250","Manque de puissance pour le solénoïde de contrôle du régulateur de pression de carburant"]
["P1260","Vol détecté - véhicule immobilisé","-"]
["P1261","Circuit d'injection, cylindre 1 - côté haut court","Court-circuit de câblage"]
["P1262","Circuit d'injection, cylindre 2 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1263","Circuit d'injection, cylindre 3 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1264","Circuit d'injection, cylindre 4 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1265","Circuit d'injection, cylindre 5 - côté haut court","Court-circuit de câblage"]
["P1266","Circuit d'injection, cylindre 6 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1267","Circuit d'injection, cylindre 7 - hauteur haut. Côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1268","Circuit d'injection, cylindre 8 - côté haut court","Court-circuit de câblage"]
["P1270","Régime maximal du moteur ou limite de vitesse du véhicule atteinte","Moteur au point mort au point mort, patinage"]
["P1271","Circuit d'injection, cylindre 1 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1272",". Circuit d'injection, cylindre 2 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1273","Circuit d'injection, cylindre 3 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1274","Circuit d'injection, cylindre 4 - haut à bas côté ouvert","Wiri ~ g circuit ouvert"]
["P1275","Circuit d'injection, cylindre 5 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1276","Circuit d'injection, cylindre 6 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1277","Circuit d'injection, cylindre 7 - du haut au bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1278","Circuit d'injection, cylindre 8 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1285","Condition de surchauffe du capteur de température de la tête de cylindre (CHT)","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1288","Capteur de température de la culasse (CHT) - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1289","Capteur de température de tête de cylindre haute température","Câblage, défaut du système COOling, capteur CHT"]
["P128A","Module de commande du moteur (ECM) / capteur de température de la culasse (CHT) - entrée haute","Câblage, capteur CHT, ECM"]
["P1290","Capteur de température de la culasse (CHT) - entrée basse","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1299","Température trop élevée du capteur de température de la tête de cylindre","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1309","Raté moniteur désactivé","Capteur CMP, capteur CKP, capteur ECT, capteur MAF, ECM"]
["P1336","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) / capteur de position de vilebrequin (CKP) - dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur CMP, capteur CKP, ECM"]
["P1351","Moniteur de diagnostic du système d'allumage - dysfonctionnement du circuit d'entrée","Câblage, ECM"]
["P1352","Bobine d'allumage 1, dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage, bougie (s) d'allumage, bobine d'allumage, ICM"]
["P1353","Bobine d'allumage 2, dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage, bougie (s) d'allumage, bobine d'allumage, ICM"]
["P1354","Bobine d'allumage 3, dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage, bougie (s) d'allumage, bobine d'allumage, ICM"]
["P1355","Bobine d'allumage 4, dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage, bougie (s) d'allumage, bobine d'allumage, ICM"]
["P1356","Perte d'allumage entrée du module de diagnostic en PCM"]
["P1357","Moniteur de diagnostic d'allumage: largeur d'impulsion non définie"]
["P1358","Moniteur de diagnostic du système d'allumage - sortie de la plage d'autotest","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1359","Système d'allumage - Signal de sortie parking (SPOUT) - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM"]
["P1360","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'A'"]
["P1361","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'B'"]
["P1362","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'C'"]
["P1363","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'D'"]
["P1364","Bobine d'allumage, dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage, bougie (s) d'allumage, bobine d'allumage, ICM"]
["P1365","Panne du circuit secondaire de la bobine d'allumage"]
["P1380","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1381","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), banque 1 sur avancée","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP, basse pression d'huile"]
["P1383","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 1 retardé","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP"]
["P1385","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), dysfonctionnement du circuit de la banque 2","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1386","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), banque 2 sur avancée","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP, basse pression d'huile"]
["P1388","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), retard de la banque 2 en retard","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP"]
["P1390","Réglage de l'octane","Connecteur de réglage d'octane, ECM"]
["P1397","Tension du système - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, batterie, alternateur"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de recirculation des gaz d'échappement (EGR), entrée basse","Câblage, capteur de pression EGR, ECM"]
["P1401","Dysfonctionnement du circuit de détection de pression de la recirculation des gaz d'échappement (EGR), entrée élevée","Câblage, capteur de pression EGR, ECM"]
["P1402","Orifice de dosage EGR restreint"]
["P1403","Capteur de pression de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Tuyaux de pression inversés"]
["P1405","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tuyau en amont débranché ou bouché","Tuyaux EGR"]
["P1406","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tuyau aval coupé ou bloqué","Tuyaux EGR"]
["P1407","Solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, fuite / blocage de flexible, solénoïde EGR, capteur de position de soupape EGR, ECM"]
["P1408","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, tuyaux EGR, vanne EGR, solénoïde EGR, ECM"]
["P1409","Solénoïde de recirculation des gaz d'échappement - fonction de circuit","Câblage, solénoïde EGR, ECM"]
["P1411","Dysfonctionnement du système d’injection d’air secondaire (AIR)","Tuyaux à air, pompe à air, solénoïde à air"]
["P1413","Circuit de contrôle d'injection d'air secondaire - entrée basse","Câblage, solénoïde AIR, pompe AIR, ECM"]
["P1414","Circuit de contrôle d'injection d'air secondaire - entrée haute","Câblage, solénoïde AIR, ECM"]
["P1420","Capteur de température de catalyseur"]
["P1421","Dommages causés par le catalyseur"]
["P1422","Capteur de température d'allumage de gaz d'échappement"]
["P1432","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du thermostat du moteur","Câblage, chauffage du thermostat du moteur, ECM"]
["P1436","Capteur de température de l'évaporateur AlC - entrée basse","Câblage, capteur de température d'évaporateur AlC, ECM"]
["P1437","Capteur de température de l'évaporateur AlC - entrée haute","Câblage, capteur de température d'évaporateur de bière, ECM"]
["P1442","Système d'émission par évaporation (EVAP) - petite fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1443","Système d'émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement","Câblage, tuyaux du système EVAP, cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1444","Système à émission par évaporation (EVAP) - faible entrée","Câblage, capteur de pression EVAP, ECM"]
["P1445","Système à émission par évaporation (EVAP) - entrée élevée","Câblage, capteur de pression EVAP, ECM"]
["P1450","Système à émission par évaporation (EVAP), commande de ventilation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, tuyaux du système EVAP, vanne de purge du bidon EVAP, bouchon de remplissage de carburant bouché"]
["P1451","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1452","Système à émission par évaporation (EVAP) - impossible de purger le vide du réservoir de carburant","Câblage, tuyaux du système EVAP, vanne de purge du bidon EVAP, bouchon de remplissage de carburant bouché"]
["P1455","Dysfonctionnement du système d'émission par évaporation (EVAP)","Bouchon du réservoir de carburant bouché, tuyaux du système EVAP"]
["P145E","Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la ventilation du carter (PCV)","Câblage, vanne PCV"]
["P1460","Relais à papillon large (WOT), dysfonctionnement du circuit AlC","Câblage, relais WOT, ECM"]
["P1461","Capteur de pression de réfrigérant AlC - haute tension","Câblage, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1462","Capteur de pression de réfrigérant AlC - tension faible","Câblage, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1463","Capteur de pression de réfrigérant AlC - changement de pression insuffisant","Câblage, système AlC - défaut mécanique, capteur de pression de réfrigérant AlC, embrayage de compresseur AlC"]
["P1464","AlC demande -signal hors de la plage d'autotest","Câblage, AlC ON - pendant l'autotest, relais WOT (coupe-circuit AlC), ECM"]
["P1465","Dysfonctionnement du circuit de relais de climatisation"]
["P1466","Dysfonctionnement du capteur / circuit de température du réfrigérant de climatisation"]
["P1469","Cycle fréquent de l'embrayage du compresseur AlC","Câblage, système AlC - défaut mécanique"]
["P1473","Dysfonctionnement du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, module de commande de charge variable"]
["P1474","Dysfonctionnement du circuit de commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (basse vitesse)","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1477","Dysfonctionnement du circuit de commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement (vitesse moyenne)","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1479","Dysfonctionnement du circuit de commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (haute vitesse)","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1480","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (basse vitesse) avec ventilateur à faible vitesse en marche","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1481","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (basse vitesse) avec ventilateur à grande vitesse en marche","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1483","Moteur du ventilateur de liquide de refroidissement - défaut intermittent","Câblage, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, module de contrôle de charge variable"]
["P1484","Module de contrôle de charge variable - dysfonctionnement","Circuit de câblage ouvert, module de contrôle de charge variable"]
["P1489","Reniflard de carter-dysfonctionnement du circuit","Câblage, reniflard de carter"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Circuit intermittent du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage, VSS, ECM"]
["P1501","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - sortie de la plage d'auto-test","Interférence électromagnétique"]
["P1502","Signal intermittent du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage, capteurs de vitesse de roue VSS / ABS"]
["P1504","Dysfonctionnement de la vanne de commande d'air de ralenti (lAC)","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1505","Système de commande d'air de ralenti (lAC) - compensation d'air à la limite","Fuite du système d'admission, filtre à air bouché, corps du papillon des gaz, soupape lAC"]
["P1506","Erreur de soupape de commande d'air de ralenti (lAC) - vitesse excessive","Câblage, vanne lAC, fuites de vide, ECM"]
["P1507","Valve de commande d'air de ralenti (lAC) - erreur de sous-vitesse","Câblage, vanne lAC, tuyau bouché, ECM"]
["P1512","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement, bloqué fermé (groupe 1)","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1513","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement, bloqué fermé (groupe de 2)","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1516","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - erreur d'entrée (banque 1)","Câblage, défaut mécanique"]
["P1517","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - erreur d'entrée (banque 2)","Câblage, défaut mécanique"]
["P1518","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement, bloqué en position ouverte","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P1519","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement, bloqué fermé","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P151A","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P1520","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique, tuyaux à vide, actionneur IMRC, ECM"]
["P1530","Dysfonctionnement du circuit d'embrayage du compresseur de bière","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, embrayage de compresseur de climatisation, module de contrôle de charge variable"]
["P1537","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - fonction défectueuse, bloquée en position ouverte (groupe 1)","Câblage, tuyaux bloqués, défaut mécanique, ECM"]
["P1538","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - fonction défectueuse, bloquée en position ouverte (groupe 2)","Câblage, tuyaux bloqués, défaut mécanique, ECM"]
["P1539","Dysfonctionnement du circuit d'embrayage et du compresseur de climatisation","Câblage, embrayage de compresseur de climatisation, module de contrôle de charge variable"]
["P1548","Restriction du filtre à air du moteur"]
["P1549","Système de commande d'air du collecteur d'admission - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1550","Sensormalfunction de pression de direction assistée (PSP)","Câblage, capteur PSP, ECM"]
["P1561","Circuit du capteur de pression de la ligne de freinage"]
["P1565","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1566","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1567","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1568","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1572","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - circuit alternatif","Câblage, contacteur BPP, contacteur de pression de liquide de frein (BFP), ECM"]
["P1575","Position de la pédale hors de la plage d'auto-test"]
["P1576","Dysfonctionnement du signal du capteur de position de pédale d'accélérateur"]
["P1582","Module de commande du moteur (ECM) - données de la manette des gaz stockées","Déploiement d'airbag"]
["P1588","Unité de commande du papillon détectée, perte du ressort de rappel"]
["P1605","Échec du test de mémoire 'Keep alive'","Câblage, corrosion des bornes de la batterie, connexion lâche de la batterie, ECM"]
["P1625","Module de contrôle de charge variable, alimentation du moteur de la soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de contrôle de charge variable"]
["P1626","Module de contrôle de charge variable, alimentation électrique du système de climatisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de contrôle de charge variable"]
["P1633","Maintien de l'alimentation - tension trop basse","Câblage, ECM"]
["P1635","Rapport pneu / essieu hors limites","Taille de pneu incorrecte, rapport d’essieu incorrect, configuration incorrecte du véhicule 10"]
["P1636","Module de commande moteur (ECM) - défaut d'origine","ECM"]
["P1639","Module de commande du moteur (ECM) - données non valides ou manquantes","Configuration incorrecte du numéro d'identification du véhicule, ECM"]
["P1640","Codes de diagnostic diagnostiqués stockés","P-codes stockés dans un autre module de contrôle"]
["P1641","Dysfonctionnement pompe à carburant-circuit","Câblage, relais de pompe à carburant, pompe à carburant, ECM"]
["P1646","Puce de commande de capteur O2 linéaire, rangée 1"]
["P1647","Module de commande de moteur (ECM) - commande du capteur d'oxygène linéaire (02S), groupe 2","Accessoires non OEM, programmation ECM, ECM"]
["P1650","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP)","Câblage, commutateur PSP, volant tourné pendant l'auto-test, ECM"]
["P1651","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP)","Câblage, véhicule remorqué avec moteur en marche, commutateur PSP, OTC non effacé, ECM"]
["P1674","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Câblage, incompatibilité logicielle, ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Système de transmission - dysfonctionnement","Transmission"]
["P1701","Système de transmission - erreur d'engagement inverse","Transmission"]
["P1702","Capteur de plage de transmission (TR) - circuit intermittent","Câblage, capteur TR"]
["P1703","Commutateur de position de pédale de frein (BPP) - sortie de la plage d’autotest","Câblage, pédale de frein enfoncée pendant l'autotest, module électronique arrière / module de commande d'éclairage, commutateur BPP, ECM"]
["P1704","Capteur de plage de transmission (TR) - dysfonctionnement","Câblage, capteur TR"]
["P1705","Capteur de plage de transmission (TR) - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, capteur TR"]
["P1709","Interrupteur PNP / position de stationnement / position neutre de la pédale d’embrayage (CPP) - sortie de la plage d’autotest","Câblage, commutateur PNP / commutateur CPP, ECM"]
["P1710","Panne moyenne du capteur de température du liquide de transmission (TFT)","Câblage, capteur TFT"]
["P1711","Capteur de température du fluide de transmission (TFT) hors de la plage de test automatique","Câblage, capteur TFT, niveau de fluide, ECM"]
["P1713","Défaillance de la plage basse du capteur de température de fluide de transmission (TFT)","Câblage, capteur TFT"]
["P1714","Solénoïde de décalage (SS) A - dysfonctionnement inductif","Câblage, 55, ECMITCM"]
["P1715","Solénoïde 8hift (88) B - dysfonctionnement inductif","Câblage, 55, ECMITCM"]
["P1716","Solénoïde de décalage (88) C - dysfonctionnement inductif","Câblage, 55, ECMITCM"]
["P1717","Solénoïde de décalage (SS) D - dysfonctionnement inductif","Câblage, 55, ECMITCM"]
["P1718","Panne élevée de capteur de température de fluide de transmission (TFT)","Câblage, capteur TFT"]
["P1719","Capteur de vitesse d'overdrive - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de vitesse d'overdrive, TCM"]
["P1728","Défaut de glissement de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","TCC"]
["P1729","Commutateur 4x4L","Câblage, module de commande de passage aux quatre roues motrices, ECM"]
["P1740","Dysfonctionnement du circuit magnétique du convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC, ECMITCM"]
["P1741","Erreur de commande du convertisseur de couple (TCC)","Câblage, TCC, TCM"]
["P1742","Solénoïde de convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC"]
["P1743","Solénoïde de convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC"]
["P1744","Clignotant convertisseur de couple (TCC)","Câblage, TCC, TCM"]
["P1745","Dysfonctionnement solénoïde / circuit de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, solénoïde TFP, TCM, ECM"]
["P1746","Dysfonctionnement solénoïde / circuit de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, solénoïde TFP, TCM, ECM"]
["P1747","Dysfonctionnement solénoïde / circuit de pression de fluide de transmission (TFP)","Court-circuit de câblage, solénoïde TFP, TCM"]
["P1749","Solénoïde de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, solénoïde TFP, TCM"]
["P1751","Solénoïde de décalage (SS) A -performance","Câblage, SS"]
["P1754","Dysfonctionnement du circuit du solénoïde hollandais hollandais","Câblage, solénoïde d'embrayage de côte"]
["P1756","Solénoïde de décalage (SS) 8 -performance","Câblage S8"]
["P1760","Circuit court-solénoïde de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage, solénoïde TFP, TCM"]
["P1761","Solénoïde de décalage (SS) C -performance","Câblage, 55"]
["P1762","Bande overdrive échoué / éteint","Transmission"]
["P1767","Dysfonctionnement du circuit d'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Câblage, TCC, TCM"]
["P1780","Commutateur de sélection Overdrive","Câblage, commutateur de commande de transmission, ECM"]
["P1781","Commutateur 4x4L - sortie de la plage d'autotest","Câblage, module de commande de passage aux quatre roues motrices, commutateur 4x4L, ECM"]
["P1783","Surchauffe du capteur de température du liquide de transmission (TFT)","Câblage, capteur TFT, TCM, ECM"]
["P1784","Transmission, premier rapport - Défaut mécanique","Transmission"]
["P1785","Transmission, 1ère vitesse - Défaut mécanique","Transmission"]
["P1786","Sélection de rapports, dysfonctionnement 3-2-downshift","Câblage, capteur TR, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P1787","Sélection de rapports, dysfonctionnement 2-1-downshift","Câblage, capteur TR, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P1788","Vanne de régulation de la boîte de vitesses, rétrogradation 3-2! circuit en circuit ouvert","Câblage, soupape de commande de changement de vitesse, TCM"]
["P1789","Vanne de régulation de la boîte de vitesses, rétrogradation 3-2! circuit en roue libre","Câblage, soupape de commande de changement de vitesse, TCM"]
["P1793","Dysfonctionnement de l'alimentation en allumage"]
["P1804","Panne de circuit du témoin indicateur élevé de transmission 4x4"]
["P1806","Transmission 4-Drive High High Indicator Court-circuit vers batterie"]
["P1807","Court-circuit à la masse du témoin indicateur élevé de transmission 4 roues motrices"]
["P1808","Panne de circuit du témoin faible transmission 4 roues motrices"]
["P1809","Circuit ouvert de témoin de basse transmission à 4 roues motrices"]
["P1824","Défaillance du circuit du relais d’embrayage à 4 roues motrices de la transmission"]
["P1828","Défaillance du circuit de la bobine du relais de décalage du boîtier de transfert de transmission dans le sens antihoraire"]
["P1829","Circuit ouvert de bobine de relais de décalage de boîte de transfert de transmission dans le sens anti-horaire"]
["P1830","Court-circuit de bobine de relais de décalage de décalage dans le sens anti-horaire de boîte de transfert de transmission à la batterie"]
["P1832","Panne du circuit du solénoïde de verrouillage du boîtier de transfert de transmission"]
["P1834","Court-circuit de solénoïde de verrouillage de boîte de transfert de transmission avec batterie"]
["P1838","Panne du circuit du moteur de changement de boîte de transfert de transmission"]
["P1839","Circuit ouvert de moteur de changement de boîte de transfert de transmission"]
["P1840","Court-circuit de moteur de décalage de boîte de transfert de transmission à la batterie"]
["P1852","La bande de freinage applique une faible tension d'entrée au solénoïde"]
["P1857","Plaque de contact de boîte de transfert de transmission 'C' court-circuit a la masse"]
["P1858","Défaillance du circuit de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1859","Circuit ouvert de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1862","Panne du circuit d'alimentation de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1863","Circuit ouvert de puissance de plaque de contact de boîte de transfert de transmission"]
["P1866","Transmission Nécessité de réparer le système de cas de transfert de transmission"]
["P1867","Panne générale du circuit de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1869","Voyant d'avertissement de sac gonflable de lampe Circuit ouvert ou court-circuit à la masse"]
["P1876","Défaillance du circuit du solénoïde à 2 roues motrices du boîtier de transfert de transmission"]
["P1877","Le circuit de la solénoïde à 2 roues motrices du boîtier de transfert de transmission est en court-circuit avec la batterie"]
["P1878","Panne du circuit de solénoïde désactivée dans le boîtier de transfert de transmission"]
["P1881","Panne du circuit du contacteur de niveau de liquide de refroidissement"]
["P1882","Court-circuit à la terre du contacteur de niveau de liquide de refroidissement moteur"]
["P1884","Circuit du témoin de niveau de liquide de refroidissement moteur court-circuité"]
["(Transmission)"]
["P1900","Capteur de vitesse de l'arbre de sortie (OSS) - circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur OSS, ECMITCM"]
["P1901","Capteur de vitesse d'arbre de turbine (TSS) - circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur TSS, ECMITCM"]
["P1910","Feux de recul - dysfonctionnement du circuit","Câblage, inverseur de position inversée, ECM"]
["P1919","Signal de température du liquide de refroidissement"]
["P1922","Dysfonctionnement du circuit du niveau d'additif pour carburant"]
["P1924","Niveau bas du circuit d'additif pour carburant"]
["P1925","Niveau élevé d'additif dans le circuit"]
["P1926","Plage / rendement du circuit de niveau d'additif pour carburant"]
["P1927","Niveau d'additif de carburant trop bas / vide"]
["P1928","Circuit de commande de pompe de niveau d'additif pour carburant / Ouvert"]
["P1929","Performances du circuit de commande de pompe de niveau d'additif pour carburant"]
["P1930","Niveau d'additif de carburant trop bas / vide"]
["P1931","Circuit de commande de pompe d'additif pour carburant / Ouvert"]
["P1932","Performances du circuit de commande de pompe à additif pour carburant"]
["P1933","Valeur basse du circuit de commande de pompe d'additif pour carburant"]
["P1934","Valeur élevée du circuit de commande de pompe d'additif pour carburant"]
["P1935","Niveau d'additif de carburant bas"]
["P1936","Signal de niveau de carburant"]
["P1937","Signal de vitesse du véhicule"]
["P1938","Interrupteur de frein / signal du capteur"]
["P1939","Contacteur d'embrayage / signal de capteur"]
["U1011","Bus de données CAN, admission d'air - données non valides ou manquantes","Câblage, ECM (carburant alternatif), ECM"]
["U1020","Bus de données CAN, embrayage du compresseur AlC -AlC: données invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne AlC enregistré (s)"]
["U1021","Bus de données CAN, erreur de communication AlC","Câblage, code (s) de panne AlC stocké (s), ECM"]
["U1039","Bus de données CAN, système de freinage antiblocage (ABS), données de vitesse invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne ABS stocké (s)"]
["U1041","Bus de données CAN, système de freinage antiblocage (ABS), données de vitesse invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne ABS stocké (s)"]
["U1051","Bus de données CAN, module de commande de moteur (ECM) signal de frein données invalides ou manquantes","Câblage, interrupteur BPP, ampoule (s)"]
["U1071","Bus de données CAN, données de capteur moteur - données non valides ou manquantes","Câblage, ECM (carburant alternatif), ECM"]
["U1073","Bus de données CAN, erreur de communication du système de refroidissement","Câblage, module de contrôle de charge variable, ECM (carburant de remplacement) -si installé, ECM"]
["U1089","Bus de données CAN, suspension active - données invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne de la suspension active stockés"]
["U1098","Bus de données CAN, système de freinage antiblocage (ABS), données de vitesse invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne ABS stocké (s)"]
["U1130","Bus de données CAN, pompe à carburant - erreur de communication","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["U1131","Bus de données CAN, pompe à carburant - erreur de communication","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["U1135","Bus de données CAN, module de commande de moteur (ECM) - commutateur d'allumage données non valides ou manquantes","Câblage"]
["U1137","Bus de données CAN, dispositifs d’avertissement du tableau de bord - données non valides ou manquantes","Câblage du tableau de bord"]
["U1147","Bus de données CAN, alarme","Câblage, code (s) de panne du système d'alarme stocké (s)"]
["U1243","Bus de données CAN, AlC - données non valides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne du système AlC stocké (s)"]
["U1256","Erreur de communication du bus de données CAN","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans d'autres modules de contrôle"]
["U1260","Erreur de communication du bus de données CAN","Câblage, ECM (carburant alternatif)"]
["U1261","Erreur de communication du bus de données CAN","Câblage, ECM (carburant alternatif)"]
["U1262","Erreur de communication du bus de données CAN","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans d'autres modules de contrôle"]
["U1341","Bus de données CAN, A / C - données de vitesse de véhicule invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de problème de climatisation stocké (s)"]
["U1451","Bus de données CAN, alarme","Câblage, code (s) de panne du système d'alarme stocké (s)"]
["U2015","Défaut de la liaison de signal","Compuvalve / ECM (carburant alternatif)"]
["U2195","Bus de données CAN, module de commande d'éclairage - données non valides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne du module de commande d'éclairage stockés"]
["U2243","Bus de données CAN, A / C","Câblage, code (s) de panne du système de climatisation stockés"]

{"sheet":"MAZDA","index":38,"n_rows":352,"n_cols":3,"rows_kept":352,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[248,0,248,2],[321,0,321,2],[0,0,0,2],[4,0,4,2],[7,0,7,2],[119,0,119,2],[167,0,167,2],[212,0,212,2]]}
["Codes Mazda"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["C1306","Capteur d'angle de braquage","Procédure de remplacement ou de réétalonnage incorrecte, Alignement de la roue, Câblage, Capteur d'angle de braquage, Basse tension du système, Fusibles, Défaillance du BCM"]
[" (Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Test du moniteur OBD-11 non terminé","Câblage, VSS, défaut mécanique, ECM"]
["P1001","Connecteur de liaison de données (DLC) - auto-test terminé","Entrée opérateur, DLC, ECM incorrecte"]
["(Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de débit d'air massique (MAF) - détection intermittente","Câblage, capteur MAF, ECM"]
["P1101","Capteur de débit massique d'air (MAF) - hors de la plage d'autotest","Câblage, capteur MAF, ECM"]
["P1102","Capteur de débit massique d'air (MAF) - incomparable avec le signal du capteur TP - signal bas","Câblage, capteur MAF, capteur TP"]
["P1103","Capteur de débit massique d'air (MAF) - incomparable avec le signal de régime - signal haut","Câblage, capteur MAF"]
["P1110","Capteur de température d'air d'admission (IAT) (moteur) - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1112","Capteur de température d'air admis (IAT) - détection intermittente","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1113","Capteur de température d'air admis (compresseur) - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1114","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension basse","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1115","Capteur de température d'air admis (TAI) - tension élevée","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1116","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - hors de la plage de test automatique","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1117","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - détection intermittente","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1120","Capteur de position du papillon (TP) - hors gamme «bas»","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon - incomparable avec le signal du capteur MAF","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1122","Capteur de position du papillon (TP) - bloqué fermé","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1123","Capteur de position du papillon (TP) - bloqué en position ouverte","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1124","Capteur de position du papillon - en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1125","Capteur de position du papillon - défaut de circuit intermittent","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1126","Capteur de position du papillon - défaut de circuit","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1127","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Dysfonctionnement du circuit de chauffage à droite ou à l'arrière (6 cyl.)","Câblage, H02S"]
["P1128","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - face 1 - capteurs de la banque 2 transposés","Câblage"]
["P1129","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - capteurs de banque de banque arrière 1 / banque 2 transposés","Câblage"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - limite d'adaptation atteinte","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - mélange maigre indiqué","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - mélange riche indiqué","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1133","Mélange pauvre en carburant (FT) - groupe 1","Pression de carburant, injecteurs, capteur MAF / capteur MAP, fuite d'admission"]
["P1134","Mélange riche en carburant (FT) - banque 1","Pression de carburant, injecteurs, capteur MAF / capteur MAP, système EVAP"]
["P1135","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1, commande de chauffage - circuit bas","Câblage, H02S, ECM"]
["P1136","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1, commande de chauffage - circuit haut","Câblage, H02S, ECM"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - limite adaptative atteinte à l'arrière","Câblage, H02S, système d'échappement, ECM"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - limite adaptative atteinte à l'arrière","Câblage, H02S, système d'échappement, ECM"]
["P1141","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1, commande de chauffage - circuit bas","Câblage, H02S, ECM"]
["P1142","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1, commande de chauffage - circuit haut","Câblage, H02S, ECM"]
["P1143","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - mélange maigre indiqué","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1144","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - mélange riche indiqué","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Avant gauche ou avant (6 cyl) - limite adaptative atteinte","Le câblage,"]
["P1151","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Gauche ou avant de la banque avant (6 cyl) - mélange maigre indiqué","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Gauche ou face avant - avant (6 cyl) - mélange riche indiqué","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1153","Mélange pauvre en carburant (FT) - groupe 2","Pression de carburant, injecteurs, capteur MAF / capteur MAP, fuite d'admission"]
["P1154","Mélange riche en carburant (FT) - groupe 2","Pression de carburant, injecteurs, capteur MAF / capteur MAP, système EVAP"]
["P1157","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - mélange maigre indiqué","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1158","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - mélange riche indiqué","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P115E","Corps papillon - écoulement restreint","Restriction de papillon"]
["P1168","Capteur de pression de rampe d'alimentation - signal bas","Câblage, niveau de carburant, basse pression de carburant, capteur de pression de rampe de carburant"]
["P1169","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) (sauf Tribute - + 2005) - arrière (6 cyl) - haute tension","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1170","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) à gauche ou à l'avant - avant (6 cyl) - haute tension","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1173","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), HR ou banque arrière - avant (6 cyl) - haute tension","Câblage, H02S, pression de carburant, système d'alimentation en carburant, défaillance mécanique, ECM"]
["P1195","Capteur du système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - mauvais fonctionnement","Câblage, capteur EGR, ECM"]
["P1196","Signal de démarrage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, contacteur d'allumage, défaut mécanique"]
["P1224","Capteur de position du papillon 'B' hors de la plage d'auto-test"]
["P1233","Module de commande de pompe à carburant (FP) - module de commande désactivé ou hors ligne","Câblage, FP, ECM"]
["P1234","Module de commande de pompe à carburant désactivé ou hors ligne"]
["P1235","Commande de pompe à carburant (FP) - hors plage","Câblage, module de commande FP"]
["P1236","Module de commande de pompe à carburant désactivé ou hors ligne"]
["P1237","Pompe à carburant (FP) - dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage, module de commande FP"]
["P1238","Module de commande de pompe à carburant désactivé ou hors ligne"]
["P1239","Vitesse positive de la pompe à essence"]
["P1244","Système générateur / régulateur - entrée de charge hors plage","Câblage, générateur, régulateur"]
["P1245","Système générateur / régulateur - entrée de charge hors plage","Câblage, générateur, régulateur"]
["P1246","Système générateur / régulateur - entrée de charge hors plage","Câblage, générateur, régulateur"]
["P1250","Electrovanne de contrôle de pression de carburant (FP) 1 - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde FP, ECM"]
["P1251","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - régime plus faible que prévu","Câblage, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant, ECM"]
["P1252","Électrovanne de contrôle de pression de carburant (FP) 2 - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde FP, ECM"]
["P1260","Vol détecté - moteur immobilisé","Défaut d'immobilisation"]
["P1261","Cylindre n ° 1 côté court"]
["P1262","Cylindre n ° 2, côté haut sur bas"]
["P1263","Cylindre n ° 3 court haut"]
["P1264","Cylindre n ° 4, côté haut sur bas"]
["P1265","Cylindre n ° 5 court-circuit haut-bas"]
["P1266","Cylindre n ° 6 court haut"]
["P1270","Le régime moteur maximal ou la vitesse du véhicule obtenue","ECM"]
["P1271","Cylindre n ° 1 haut à bas côté ouvert"]
["P1272","Cylindre n ° 2 haut à bas côté ouvert"]
["P1273","Cylindre n ° 3 ouvert de haut en bas"]
["P1274","Cylindre n ° 4 ouvert de haut en bas"]
["P1275","Cylindre n ° 5 ouvert de haut en bas"]
["P1276","Cylindre n ° 6 haut sur le bas côté ouvert"]
["P1285","Capteur de température de la culasse (CHT) - surchauffe détectée","Câblage, capteur CHT, surchauffe du moteur, ECM"]
["P1288","Capteur de température de la culasse (CHT) - en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, capteur CHT, ECM"]
["P1289","Capteur de température de la culasse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur CHT, ECM"]
["P1290","Capteur de température de la culasse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur CHT, ECM"]
["P1299","Capteur de température de la culasse (CHT) - refroidissement sans échec activé","Câblage, capteur CHT, surchauffe du moteur, ECM"]
["P1308","Défaut du circuit d'embrayage du climatiseur"]
["P1309","Détecteur de raté d'allumage - non activé","CMP non synchronisé, CMP, ECM"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - plage / performances du circuit","Câblage, capteur CKP, capteur CMP, défaut mécanique"]
["P1340","Circuit 'B' du capteur de position d'arbre à cames"]
["P1341","Plage / rendement du circuit de capteur 'B' du capteur de position d'arbre à cames"]
["P1342","Dysfonctionnement du PCM"]
["P1345","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1351","Module de commande du moteur (ECM) - Moniteur de diagnostic de perte d'allumage","ECM"]
["P1352","Bobine d'allumage A - dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1353","Bobine d'allumage 8 - dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1354","Bobine d'allumage C - dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1355","Bobine d'allumage D - dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1358","Contrôleur de diagnostic de perte d'allumage du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1359","Module de commande du moteur (ECM) - signal de sortie de perte d'allumage","ECM"]
["P1360","Bobine d'allumage A - dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1361","Bobine d'allumage 8 - dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1362","Bobine d'allumage C - dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1363","Bobine d'allumage D - dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1364","Bobine d'allumage - dysfonctionnement du circuit primaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1365","Bobine d'allumage - dysfonctionnement du circuit secondaire","Câblage de la bobine d'allumage"]
["P1380","Circuit de l'actionneur de position d'arbre à cames, rangée 1"]
["P1381","Positionnement de l'arbre à cames sur la banque avancée 1"]
["P1382","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - mauvais fonctionnement","Capteur / rotor non sécurisé, entrefer, câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1383","Position de l'arbre à cames sur la banque de retard 1"]
["P1385","Circuit de l'actionneur de position d'arbre à cames, rangée 2"]
["P1386","Position de l'arbre à cames au-dessus de la banque avancée 2"]
["P1387","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - mauvais fonctionnement","Capteur / rotor non sécurisé, entrefer, câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1388","Position de l'arbre à cames sur la banque de retard 2"]
["P1390","Octane ajuster - hors de la plage d'auto-test","Câblage, réglage de l'indice d'octane, ECM"]
["P1397","Tension du système - hors de la plage d'auto-test","Câblage, batterie, alternateur"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur de retour de pression différentielle - Détection de basse tension","Câblage, capteur de retour de pression, ECM"]
["P1401","Capteur de retour de pression différentielle - haute tension détectée","Câblage, capteur de retour de pression, ECM"]
["P1402","Capteur de position de vanne de recirculation (EGR) Exhaust.gas - tension basse / haute","Câblage, capteur de position de soupape EGR, ECM"]
["P1403","Capteur de retour de pression différentielle - flexibles inversés","Défaut mécanique"]
["P1405","Capteur de retour de pression différentielle - tuyau amont coupé ou bouché","Défaut mécanique"]
["P1406","Capteur de retour de pression différentielle - tuyau aval éteint ou bouché","Défaut mécanique"]
["P1407","Système de recyclage des gaz d'échappement (EGR) - aucun débit détecté","Câblage, électrovanne EGR, défaut mécanique"]
["P1408","Système de recyclage des gaz d'échappement (EGR) - débit hors de la plage d'auto-test","Câblage, électrovanne EGR, défaut mécanique"]
["P1409","Régulateur électronique de vide - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM"]
["P1410","Capteur de suralimentation / solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - coincé","Câblage, capteur de surpression EGR, solénoïde de surpression EGR, flexibles bloqués / présentant des fuites"]
["P1412","Solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - mauvais fonctionnement","Câblage, solénoïde EGR, ECM"]
["P1432","Thermostat de liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, thermostat de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1442","Système à émission par évaporation (EVAP) - fuite du système détectée","Raccord (s) de tuyau, fuite du bouchon de remplissage du réservoir de carburant, soupape de purge du bidon EVAP"]
["P1443","Système de contrôle de la purge de la cartouche par émission par évaporation (EVAP)","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1444","Capteur de débit de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - entrée basse","Câblage, capteur de débit de purge"]
["P1445","Capteur de débit de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - entrée élevée","Câblage, capteur de débit pu'rge"]
["P1446","Système d'émission par évaporation (EVAP)","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1449","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - problème de pression du réservoir","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1450","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - fuite","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1451","Soupape de mise à l’évacuation de la cartouche d’émission par évaporation (EVAP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, purgeur EVAP, capteur de pression du réservoir de carburant, ECM"]
["P1452","Système à émission par évaporation (EVAP) - Échec du test de vide dans le réservoir de carburant","Tuyaux bouchés / qui fuient, soupape de dépression EVAP"]
["P1455","Capteur de niveau du réservoir de carburant - court-circuit / circuit ouvert","Câblage du capteur de niveau du réservoir de carburant"]
["P1456","Système d'émission par évaporation (EVAP)","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1457","Système d'émission par évaporation (EVAP)","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P145E","Chauffage de ventilation positive du carter (PCV) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne PCV"]
["P1460","Anomalie du circuit de coupure de la climatisation à papillons ouverts (WOT)","Câblage, capteur TP"]
["P1461","Capteur de pression de réfrigérant AIC - haute tension","Câblage, capteur de pression de réfrigérant AIC, ECM"]
["P1462","Capteur de pression de réfrigérant A! C - basse tension","Câblage, capteur de pression de réfrigérant A / C, ECM"]
["P1463","Capteur de pression de réfrigérant A / C - changement de pression insuffisant","Câblage, système AIC - défaut mécanique, capteur de pression de réfrigérant AIC, embrayage de compresseur AIC"]
["P1464","Signal de commande du climatiseur - tension élevée pendant l'autotest","Câblage, commutateur principal de climatisation, relais d'embrayage de compresseur AIC, ECM"]
["P1465","Signal de commande de climatisation - dysfonctionnement","Câblage, commutateur principal de climatisation, relais d'embrayage de compresseur AIC, ECM"]
["P1469","Cycle fréquent de l'embrayage du compresseur AIC","Câblage, système AIC - Défaut mécanique"]
["P1473","Ventilateur de refroidissement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais (s) de ventilateur de refroidissement, ventilateur (s) de refroidissement, ECM"]
["P1474","Ventilateur de refroidissement “bas” (Tribute) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de ventilateur, ventilateur, ECM"]
["P1475","Ventilateur de refroidissement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais (s) de ventilateur de refroidissement, ventilateur (s) de refroidissement, ECM"]
["P1476","Ventilateur de refroidissement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais (s) de ventilateur de refroidissement, ventilateur (s) de refroidissement, ECM"]
["P1477","Ventilateur de refroidissement «moyen» (Tribute) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de ventilateur, ventilateur, ECM"]
["P1479","Ventilateur de refroidissement «élevé» (Tribute) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de ventilateur, ventilateur, ECM"]
["P1480","Ventilateur de refroidissement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais (s) de ventilateur de refroidissement, ventilateur (s) de refroidissement, ECM"]
["P1481","Ventilateur de refroidissement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais (s) de ventilateur de refroidissement, ventilateur (s) de refroidissement, ECM"]
["P1485","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1486","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1487","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dysfonctionnement","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1496","Bobine de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) 1 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1497","Bobine 2 de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1498","Bobine 3 de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1499","Bobine 4 de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, vanne EGR, ECM"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - défaut intermittent","Câblage, VSS, ECM"]
["P1501","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - hors de la plage d'auto-test","Câblage, VSS, ECM"]
["P1502","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, VSS, module de commande ABS, module de commande multifonction, ECM"]
["P1504","Système de commande d'air de ralenti (CAI) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1505","Système de contrôle d'air de ralenti (lAC)","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique, ECM"]
["P1506","Système de commande d'air de ralenti {lAC) - erreur de survitesse","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique, ECM"]
["P1507","Système de commande d'air de ralenti (CAI) - erreur de sous-vitesse","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique, ECM"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) 1 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1509","Vanne 2 de commande d'air de ralenti (CAI) - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1510","Système de commande d'air de ralenti (CAI) - dysfonctionnement","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique, ECM"]
["P1511","Système de commande d'air de ralenti (CAI) - dysfonctionnement","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique, ECM"]
["P1512","Contrôle de l'air d'admission - collé à proximité","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1513","Contrôle du canal du collecteur d'admission bloqué, rangé fermé 2"]
["P1516","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission (Tribute 2005- +) - erreur d'entrée","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1517","Erreur d'entrée de contrôle du canal du collecteur d'admission, rangée 2"]
["P1518","Commande d'admission d'air d'admission - bloquée ouverte","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1519","Commande d'admission d'air d'admission - bloquée fermée","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1520","Commande d'admission d'air d'admission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1521","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 1 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1522","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 2 - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1523","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1524","Électrovanne de dérivation du refroidisseur d’air de suralimentation - mauvais fonctionnement","Câblage solénoïde de dérivation, ECM"]
["P1525","Solénoïde de commande d'air du compresseur (vide) - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1526","Solénoïde de commande d'air du compresseur (évent) - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1527","Électrovanne d'air de dérivation - court-circuit / circuit ouvert","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1528","Système de commande d'air de ralenti (CAI) - dysfonctionnement","Câblage, vanne lAC, défaut mécanique, ECM"]
["P1529","Électrovanne de contrôle de l'air pour la balance atmosphérique UC - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1532","Circuit de commande de communication de collecteur d'admission, rangée 2"]
["P1537","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, groupe 1 - solénoïde bloqué en position ouverte","Câblage, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission, défaut mécanique"]
["P1538","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, groupe 2 - solénoïde bloqué en position ouverte","Câblage, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission, défaut mécanique"]
["P1540","Solénoïde de commande pneumatique du compresseur - circuit court / circuit ouvert","Câblage, vanne, ECM"]
["P1541","Plage / rendement du circuit de commande de canal de collecteur d'admission"]
["P1549","Solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission - Dysfonctionnement du circuit de commande","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1550","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP) - dysfonctionnement","Câblage, commutateur PSP, ECM"]
["P1562","Module de commande du moteur (ECM) - tension de batterie faible","Câblage, ECM"]
["P1565","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1566","Module de commande de transmission (TCM) - tension de batterie faible","Câblage, fusible, TCM"]
["P1567","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1568","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1569","Commande d'air du collecteur d'admission - circuit bas","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1570","Commande d'air du collecteur d'admission - circuit haut","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1572","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur BPP, ECM"]
["P1573","Capteur de position du papillon - pas de signal","Câblage, capteur TP"]
["P1574","Capteur de position du papillon - corrélation de signal","Câblage, capteur TP"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) - erreur KAM","ECM"]
["P1601","Communication ECM-AT - erreur de signal","Câblage, ECM"]
["P1602","Module de commande d'immobilisation / module de commande de moteur (ECM) - erreur de communication","Câblage, clé incorrecte, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1603","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Le code de mot d'immobilisation n'est pas programmé"]
["P1604","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Code clé d'immobilisation non programmé"]
["P1605","Erreur de test de maintien en vie du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1608","Dysfonctionnement du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1609","Module d'alimentation du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, fusibles, ECM"]
["P1621","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect après le démarrage","Le code de mot d'immobilisation n'est pas programmé"]
["P1622","Module de commande du moteur (ECM) - code de clé d'immobilisation incorrect","Code clé d'immobilisation non programmé"]
["P1623","Module de commande du moteur (ECM) - erreur de lecture / écriture de l'antidémarrage, EEPROM endommagé","ECM"]
["P1624","Module de commande du moteur (ECM) - erreur de communication du système d'immobilisation","ECM"]
["P1627","Communication ECM vers ABSfTCS - erreur de signal","Câblage, ECM"]
["P1628","Communication ECM vers ABSfTCS - erreur de signal","Câblage, ECM"]
["P1630","Tension du générateur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique"]
["P1631","Tension du générateur - pas de charge","Câblage, défaut mécanique"]
["P1632","Surveillance de la tension de la batterie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique"]
["P1633","Tension de la batterie - surcharge","Câblage, défaut mécanique"]
["P1634","Borne B du générateur - circuit ouvert","Câblage, défaut mécanique"]
["P1635","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance du processeur","ECM"]
["P1636","Module de commande du moteur (ECM) - erreur de communication","ECM"]
["P1639","Erreur de test de maintien en vie du module de commande du moteur (ECM)","Câblage, ECM non programmé, ECM"]
["P1641","Pompe à carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande de pompe à carburant, pompe à carburant, ECM"]
["P1643","Lien CAN Réseau de circuit ECM / TCM"]
["P1645","Pompe à carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande de pompe à carburant, pompe à carburant, ECM"]
["P1650","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP) - en dehors de la plage d’autotest","Câblage, commutateur PSP, ECM"]
["P1651","Commutateur de pression de direction assistée (PSP) - dysfonctionnement de l'entrée","Câblage, commutateur PSP, ECM"]
["P1652","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PSP, ECM"]
["P1656","Bus de données CAN - dysfonctionnement du circuit","Câblage"]
["P1657","Bus de données CAN - dysfonctionnement","Câblage, ECM"]
["P1674","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Câblage, incompatibilité logicielle, ECM"]
["P1684","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de pompe à huile de dosage","Câblage, circuit ouvert, défaillance du PCM"]
["P1686","Pompe à huile de lubrification du rotor - faible débit d'huile - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de pompe à huile de lubrification de rotor, pompe à huile de lubrification de rotor, ECM"]
["P1687","Pompe à huile de lubrification du rotor - débit d'huile élevé - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de pompe à huile de lubrification de rotor, pompe à huile de lubrification de rotor, ECM"]
["P1688","Pompe à huile de lubrification du rotor - auto-test. - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de pompe à huile de lubrification de rotor, pompe à huile de lubrification de rotor, ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Système de transmission - dysfonctionnement","Transmission"]
["P1701","Dysfonctionnement du solénoïde de transmission - erreur d'engagement de la marche arrière","Câblage, électrovanne, défaut mécanique"]
["P1702","Dysfonctionnement du circuit de capteur de plage de transmission (TR)","Câblage, capteur TR"]
["P1703","Commutateur de position de pédale de frein (BPP) - convertisseur de couple - hors de la plage d'auto-test","Câblage, commutateur"]
["P1704","Dysfonctionnement du capteur de plage de transmission (TR)","Câblage, capteur TR"]
["P1705","Capteur de plage de transmission (TR) - en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, capteur TR"]
["P1708","Interrupteur de position de la pédale d’embrayage (CPP) - mauvais fonctionnement","Câblage, commutateur CPP"]
["P1709","Interrupteur de position de parc / neutre (sauf capteur série B) - hors de la plage d’autotest","Câblage, commutateur"]
["P1711","Capteur de température du fluide de transmission (TFT) - en dehors de la plage d'auto-test","Câblage, capteur de température, défaut mécanique"]
["P1712","Empêcher le journal différentiel de brûler ou de saisir"]
["P1713","Capteur de température du fluide de transmission (TFT) - performances","Câblage capteur de température"]
["P1714","Solénoïde de décalage AT 1 - défaillance mécanique","Câblage, défaut mécanique"]
["P1715","AT - solénoïde de décalage 2 - défaillance mécanique","Câblage, défaut mécanique"]
["P1716","AT - solénoïde de décalage 3 - défaillance mécanique","Câblage, défaut mécanique"]
["P1717","Solénoïde de décalage AT 4 - défaillance mécanique","Câblage, défaut mécanique"]
["P1718","Capteur de température du fluide de transmission (TFT) - performances","Câblage capteur de température"]
["P1719","Système Overdrive - perte de signal","Câblage, défaut mécanique"]
["P1720","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - pas de signal","Câblage, VSS, défaut mécanique"]
["P1721","Solénoïde de décalage (SS) 1 - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1722","Solénoïde de décalage (SS) 2- dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1723","Solénoïde de décalage (SS) 3- dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1724","Solénoïde de décalage (SS) 4 - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1729","Commutateur de gamme basse 4 × 4 - erreur de commutation","Câblage, commutateur"]
["P1735","Sélection du rapport, dysfonctionnement 1-2-shift","Câblage, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P1736","Sélection de rapports, dysfonctionnement 2-3","Câblage, solénoïdes de changement de vitesse, défaut mécanique de transmission"]
["P1737","Électrovanne d'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - mauvais fonctionnement","Câblage, électrovanne TCC, défaut mécanique"]
["P1738","Erreur de décalage","Défaut mécanique"]
["P1740","Commande de convertisseur d'embrayage (TCC) - dysfonctionnement","Câblage, défaut mécanique"]
["P1741","Commande de convertisseur d'embrayage (TCC) - dysfonctionnement","Câblage, défaut mécanique"]
["P1742","Électrovanne d'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - mauvais fonctionnement","Câblage, électrovanne TCC, défaut mécanique"]
["P1743","Électrovanne d'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - mauvais fonctionnement","Câblage, électrovanne TCC, défaut mécanique"]
["P1744","Système de couplage du convertisseur de couple (TCC) - dysfonctionnement","Câblage, défaut mécanique"]
["P1745","AT- solénoïde de contrôle de pression électronique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de contrôle de pression"]
["P1746","Solénoïde électronique de contrôle de la pression AT - entrée faible","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de contrôle de pression"]
["P1747","AT - solénoïde de contrôle de pression électronique - entrée élevée","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de contrôle de pression"]
["P1748","AT - solénoïde de contrôle de pression électronique - dysfonctionnement","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de contrôle de pression"]
["P1749","AT - système d'électrovanne de contrôle de pression électronique","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de contrôle de pression"]
["P1751","AT - solénoïde de décalage 1 - circuit ouvert","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P1752","AT - solénoïde de décalage 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P1753","AT - solénoïde de décalage 1 - court-circuit","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P1754","Dysfonctionnement du circuit magnétique de l'embrayage à roue libre AT","Câblage, défaut mécanique, solénoïde d'embrayage à roue libre"]
["P1756","AT - solénoïde de décalage 2- circuit ouvert","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P1757","AT-shift solenoid 2 - court-circuit","Câblage, solénoïde de décalage"]
["P1760","AT - solénoïde de contrôle de pression électronique - court-circuit à la masse","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de contrôle de pression"]
["P1761","Solénoïde de décalage AT 3 - performances","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de décalage"]
["P1762","Transmission - défaillance de bande","Défaut mécanique"]
["P1765","AT - solénoïde de synchronisation 3-2 - dysfonctionnement","Câblage, défaut mécanique, solénoïde de synchronisation"]
["P1766","Solénoïde de décalage 'D' Performance"]
["P1767","AT - Dysfonctionnement du circuit magnétique de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Câblage, solénoïde TCC"]
["P1770","AT - électrovanne d’embrayage à roue libre - mauvais fonctionnement","Câblage, défaut mécanique, solénoïde d'embrayage à dépassement"]
["P1771","AT - capteur de position du papillon - circuit ouvert","Câblage, capteur TP"]
["P1772","AT - capteur de position de papillon (TP) - court-circuit","Câblage, capteur TP"]
["P1775","AT - signal de réduction de couple 1 - problème de signal","Câblage"]
["P1776","AT - signal de réduction de couple 2 - problème de signal","Câblage"]
["P1777","AT - signal de réduction du couple (signal de température de l'eau) - dysfonctionnement","Câblage"]
["P1780","Interrupteur de commande de transmission - en dehors de la plage d’autotest","Câblage, interrupteur, défaut mécanique"]
["P1781","Commutateur de gamme basse 4 × 4 - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, commutateur"]
["P1783","Transmission - condition de température excessive","Défaut mécanique"]
["P1788","AT - 3-2 solénoïde d'embrayage de synchronisation / roue libre - circuit ouvert pendant l'autotest","Câblage, défaut mécanique, performance du moteur, ECM"]
["P1789","AT-3-2 solénoïde d'embrayage de synchronisation / roue libre - court-circuit lors de l'autotest","Câblage, défaut mécanique, performance du moteur, ECM"]
["P1790","Capteur de position du papillon - dysfonctionnement","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1791","Capteur de position du papillon - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1792","Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression barométrique (BARO)","ECM"]
["P1793","Capteur de débit d'air massique (MAF) / capteur de température d'air d'admission (IAT) - circuit défectueux","Câblage, capteur MAF, capteur IAT, ECM"]
["P1794","Module de commande du moteur (ECM) - tension de batterie faible","Câblage, fusibles"]
["P1795","Interrupteur de position de papillon fermé (CTP) - dysfonctionnement","Câblage, commutateur CTP, ECM"]
["P1797","Contacteur de position de stationnement / point mort (PNP) / contacteur de position de la pédale d'embrayage (CPP)","Câblage, interrupteur PNP, interrupteur CPP, défaut mécanique, ECM."]
["P1798","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur _: circuit intermittent","Câblage, capteur ECT, système de refroidissement, ECM"]
["P1799","Électrovanne d'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - mauvais fonctionnement","Câblage, électrovanne TCC, défaut mécanique"]
["P1824","Relais d'embrayage à quatre roues motrices - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais du système de transmission"]
["P1825","Relais d'embrayage à quatre roues motrices - circuit ouvert","Câblage, relais du système de transmission"]
["P1879","Solénoïde de verrouillage de moyeu à quatre roues motrices - circuit ouvert","Câblage, solénoïde de verrouillage de moyeu à quatre roues motrices"]
[" (Transmission)"]
["P1900","Capteur de vitesse d'arbre de turbine (TSS) - intermittent","Câblage, capteur TSS, ECM / PCM / TCM"]
["P1901","Capteur de vitesse d'arbre de turbine (TSS) - intermittent","Câblage, capteur TSS, ECM / PCM / TCM"]
["P1919","Signal de température du liquide de refroidissement"]
["P1922","Dysfonctionnement du circuit du niveau d'additif pour carburant"]
["P1924","Niveau bas du circuit d'additif pour carburant"]
["P1925","Niveau élevé d'additif dans le circuit"]
["P1926","Plage / rendement du circuit de niveau d'additif pour carburant"]
["P1928","Circuit de commande de pompe de niveau d'additif pour carburant / Ouvert"]
["P1929","Performances du circuit de commande de pompe de niveau d'additif pour carburant"]
["P1930","Niveau d'additif de carburant trop bas / vide"]
["P1931","Circuit de commande de pompe d'additif pour carburant / Ouvert"]
["P1932","Performances du circuit de commande de pompe à additif pour carburant"]
["P1933","Valeur basse du circuit de commande de pompe d'additif pour carburant"]
["P1934","Valeur élevée du circuit de commande de pompe d'additif pour carburant"]
["P1935","Niveau d'additif de carburant bas"]
["P1936","Contacteur d'embrayage / signal de capteur"]
["P1937","Signal de vitesse du véhicule"]
["P1938","Interrupteur de frein / signal du capteur"]
["P1939","Contacteur d'embrayage / signal de capteur"]
["U1020","Bus de données CAN - Dysfonctionnement de l'embrayage AJC _signal","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U1039","Bus de données CAN - Dysfonctionnement du signal VSS","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U1041","Bus de données CAN - Dysfonctionnement du signal VSS","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U1051","Bus de données CAN - dysfonctionnement du signal de freinage","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U1131","Dysfonctionnement du signal du système d'alimentation en carburant du bus de données CAN","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U1147","Bus de données CAN - dysfonctionnement du signal de sécurité du véhicule","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U1262","Bus de données CAN - dysfonctionnement du circuit","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U1451","Bus de données CAN - dysfonctionnement du signal du module de commande du système d'alarme","Câblage, bus de données CAN, ECM"]
["U1900","Bus de données CAN - dysfonctionnement","Câblage"]
["U2064","Indicateur d'avertissement demandé par un autre module de contrôle","Câblage, défaillance du système de bus CAN, tensions système"]
["U2243","Bus de données CAN - dysfonctionnement du signal de l'environnement externe","Câblage, bus de données CAN, ECM"]

{"sheet":"MERCEDES-BENZ","index":39,"n_rows":111,"n_cols":3,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[3,0,3,2],[31,0,31,2],[52,0,52,2],[88,0,88,2]]}
["Codes Mercedes-Benz"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["(Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Module de commande du levier de changement de vitesse - défectueux","Module de commande de levier de vitesses de transmission"]
["P1031","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - dysfonctionnement","Câblage, connecteur, H02S"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - signal / défaut électrique","Câblage, H02S"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) contrôle 1 - système trop riche","Fuite d'admission / d'échappement, H02S"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 - signal / défaut électrique","Câblage, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 - problème de plage / performance","Câblage, H02S"]
["P1146","Capteur (s) de débit d'air massique (MAF) - dysfonctionnement","Câblage, fuite d'admission, capteur (s) MAF"]
["P1147","Capteur (s) de température du liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement","Câblage, capteur (s) ECT"]
["P1148","Capteur (s) de température d'air admis (IAT) - dysfonctionnement","Câblage, capteur (s) IAT"]
["P1149","Capteur (s) de pression absolue (MAP) du collecteur - dysfonctionnement","Câblage, tuyau (s), capteur (s) MAP, ECM"]
["P1162","Capteur (s) de position du papillon - dysfonctionnement","Câblage, capteur (s) TP"]
["P1163","Contacteur de niveau d'huile moteur - dysfonctionnement","Câblage, contacteur de niveau d'huile moteur, ECM"]
["P1170","Trim carburant à court terme (FT) - dysfonctionnement","Fuite d'admission / d'échappement, injecteur (s), pression de carburant, capteur MAF"]
["P1177","Capteur d'huile moteur, qualité / niveau / température - mauvais fonctionnement","Câblage, capteur d'huile moteur"]
["P1178","Capteur d'huile moteur, niveau - signal non plausible","Câblage, niveau d'huile, capteur d'huile moteur"]
["P1179","Capteur d'huile moteur, qualité - signal non plausible","Câblage, capteur d'huile moteur"]
["P1180","Capteur d'huile moteur, température trop élevée","Câblage, capteur d'huile moteur"]
["P1181","Moteur du ventilateur de liquide de refroidissement! Moteur du ventilateur du condensateur NC - dysfonctionnement","Câblage, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur / moteur de soufflante à condenseur AIC, ECM"]
["P1182","Relais de démarreur - défectueux","Câblage, relais du démarreur, commutateur d'allumage, ECM"]
["P1183","Solénoïde de découpe de cylindre, rangée 1 - défectueux","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre"]
["P1184","Solénoïde de découpe de cylindre, banque 2 - défectueux","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre"]
["P1185","Capteur d'huile moteur, qualité - eau dans huile","Huile moteur"]
["P1186","Coupure de carburant - reconnue","Câblage, actionneur de régulateur de vitesse, défaut mécanique, ECM"]
["P1225","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1233","Actionneur de papillon - défaut mécanique","Actionneur de papillon serré / collant"]
["P1235","Pression du compresseur (SC) - incorrecte","Le moteur de la soupape de dérivation du compresseur (SC) reste collé, fuite / obstruction de l'admission, SC, ECM"]
["P1236","Embrayage du compresseur (SC) - dysfonctionnement","Câblage, embrayage SC, ECM"]
["(Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Capteur (s) de position de vilebrequin (CKP) - dysfonctionnement","Câblage, couronne dentée du volant endommagée, capteur (s) CKP"]
["P1335","Capteur de vitesse du moteur (tr / min) - signal","Câblage, ECM"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - signal","Câblage, entrefer, couronne dentée du volant endommagée, capteur CKP"]
["P1337","Module de commande du moteur (ECM), signal de régime moteur - sortie","Câblage, capteur de vitesse de rotation, ECM"]
["P1340","Capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal","Câblage, capteur CMP, ECM"]
["P1341","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - Défaut mécanique","Mécanisme de distribution d'arbre à cames, actionneur CMP"]
["P1342","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - Défaut électrique","Câblage, connecteur, actionneur CMP, ECM"]
["P1355","Solénoïde de découpe de cylindre, banque 1 -solénoïde bloqué en position ouverte","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre"]
["P1356","Solénoïde de découpe de cylindre, banque 2 -solénoïde bloqué en position ouverte","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre"]
["P1357","Dispositif de coupure de bouteille en marche, cylindres 2, 3, 5 ou 8 - soupape d'admission toujours ouverte","Défaut mécanique"]
["P1358","Système de découpe de cylindre OFF, cylindre 5 - la soupape d'échappement ne s'ouvre pas","Défaut mécanique"]
["P1359","Système de coupe-cylindre OFF, cylindre 2 - la soupape d'échappement ne s'ouvre pas","Défaut mécanique"]
["P1360","Système de découpe de cylindre OFF, cylindre 3 - la soupape d'échappement ne s'ouvre pas","Défaut mécanique"]
["P1361","Système de coupure de cylindre OFF, cylindre 8 - la soupape d'échappement ne s'ouvre pas","Défaut mécanique"]
["P1366","Système de coupe-bouteille, soupape de papillon - dysfonctionnement","Câblage, soupape d'étranglement"]
["P1380","Système de découpe de cylindre OFF - une vanne d’admission d’un cylindre ne s’ouvre pas","Défaut mécanique"]
["P1384","Détecteur de cognement (KS) 1, banque 2 - dysfonctionnement","Câblage, KS"]
["P1385","Détecteur de cognement (KS) 2, banque 2 - dysfonctionnement","Câblage, KS"]
["P1386","Module de contrôle du moteur (ECM). contrôle de frappe - défectueux","Contamination du carburant, défaut mécanique, ECM"]
["P1397","Capteur (s) de position d'arbre à cames (CMP) - dysfonctionnement","Câblage, capteur (s) CMP"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Dysfonctionnement du circuit magnétique avec la recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, solénoïde EGR, tuyau (s), ECM"]
["P1402","Commande en boucle ouverte à recirculation des gaz d'échappement"]
["P1411","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement","Câblage, connecteur, tuyaux, pompe à air, solénoïde à air"]
["P1420","Vanne d'injection d'air secondaire (AIR) / solénoïde - défectueuse","Câblage, fusible, vanne AIR / solénoïde, ECM"]
["P1437","Capteur de température de convertisseur catalytique, banque 1 - défectueux","Câblage, capteur de température de convertisseur catalytique, ECM"]
["P1443","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - défectueuse","Câblage, flexibles, vanne (s) de purge du bidon EVAP"]
["P1444","Capteur de température de convertisseur catalytique, banque 2 - défectueux","Câblage, capteur de température de convertisseur catalytique, ECM"]
["P1453","Injection d'air secondaire (relais de pompe AIR} - défectueux","Câblage, fusible, relais de pompe AIR, ECM"]
["P1463","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - défectueux","Câblage, flexibles, relais de pompe AIR, vanne AIR / solénoïde"]
["P1470","Solénoïde de contrôle de charge de suralimentation"]
["P1490","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - défectueuse","Câblage, flexibles, vanne (s) de purge du bidon EVAP"]
["P1491","Système AIC - pression trop élevée","Code (s) de panne du module de commande AIC stocké (s)"]
["P1519","Commande de position d'arbre à cames (CMP), groupe 1 - défaut mécanique","Système de contrôle de position d'arbre à cames"]
["P1522","Commande de position d'arbre à cames (CMP), groupe 2 - défaut mécanique","Système de contrôle de position d'arbre à cames"]
["P1525","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 1 - défectueux","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1533","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), groupe 2 - défectueux","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1542","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1550","Couple du compresseur AIC - signal non plausible","Code (s) de panne AIC enregistré (s)"]
["P1551","Coupure de l'embrayage du compresseur AIC","Câblage, module de commande AIC incorrect, ECM"]
["P1570","Module de commande de commutateur d'allumage / ECM - tentative de vol / bus de données / non compatible","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans un autre système, module de commande de contacteur d'allumage, ECM"]
["P1580","Moteur de papillon, banque 1, TPM / ISC - dysfonctionnement du circuit","Câblage du moteur papillon, ECM"]
["P1581","Moteur d'accélérateur, banque 2, TPM / ISC - dysfonctionnement du circuit","Câblage du moteur papillon, ECM"]
["P1584","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP) - mauvais fonctionnement","Câblage, commutateur BPP, code (s) de panne stocké (s) dans un autre système"]
["P1587","Module de commande du moteur (ECM), bancs 1 et 2 - tension d'alimentation","Câblage, connecteurs, ECM"]
["P1588","Bus de données CAN, module de commande de verrouillage central - · dysfonctionnement","Câblage"]
["P1589","Module de commande du moteur (ECM), groupe 2, commande de cliquetis - défectueux","Contamination du carburant, défaut mécanique, ECM"]
["P1603","Bus de données CAN, module de commande de contacteur d'allumage - dysfonctionnement","Câblage"]
["P1605","Capteur d'accélération, système ESP / ASR - signal de circulation, comparaison des vitesses de roue","Code (s) de problème stocké (s) dans un autre système"]
["P1632","Module de commande du moteur (ECM), groupe 2 - défaillance interne","ECM"]
["P1641","Module de commande du moteur (ECM), bancs 1 et 2 - signal TP","Câblage, ECM"]
["P1642","Module de commande du moteur (ECM) - codé de manière incorrecte","ECM codé pour MT avec AT équipé"]
["P1643","Module de commande du moteur (ECM) - codage incorrect / bus de données","ECM codé pour AT avec MT installé, câblage"]
["P1644","Module de commande de transmission (TCM) - Tension d'alimentation basse","Câblage, code (s) de panne du TCM stockés"]
["P1666","Solénoïde de découpe de cylindre, rangée 1 ou 2 - ne s'ouvre pas","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM), signal de collision - plausibilité","Câblage, connecteurs, code (s) de panne du module de commande SRS stocké (s), ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Commande de changement de rapport de transmission - dysfonctionnement","Câblage, soupape de commande de changement de vitesse de transmission, code de problème TCM stocké"]
["P1701","Vanne de commande de changement de vitesse - Défaut électrique","Câblage, vanne de commande de changement de vitesse de transmission"]
["P1711","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - dysfonctionnement","Câblage, connecteurs, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1740","Module de commande du moteur (ECM), signal de charge - plausibilité","Câblage, système de papillon électronique (ETS), capteur MAF, capteur TP, ECM"]
["P1741","Capteur de position du papillon (TP), signal de charge - plausibilité","Câblage, système de papillon électronique (ETS), capteur MAF, capteur TP, ECM"]
["P1747","Bus de données CAN, TCM / tableau de bord - dysfonctionnement","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans un autre système"]
["P1750","Module de commande de levier de vitesses de transmission - tension d'alimentation basse.","Câblage, module de commande multifonction, module de commande de levier de vitesses de transmission"]
["P1817","Lampes inverses - circuit ouvert / court-circuit","Câblage court-circuit à la masse / positif, circuit ouvert de la tension d'alimentation, inverseur"]
["P1832","Module de commande de levier de vitesses de transmission - court-circuit","Câblage, connecteur, module de commande du levier de vitesses de transmission"]
["P1833","Module de commande de levier de vitesses de transmission - circuit ouvert","Câblage, connecteur, module de commande du levier de vitesses de transmission"]
["P1856","Reconnaissance du levier de changement de vitesse - dysfonctionnement","Module de commande de levier de vitesses de transmission"]
["P1860","Bus de données CAN, signal VSS, essieu arrière - dysfonctionnement","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans un autre système"]
["P1861","Bus de données CAN, signal VSS, essieu arrière - dysfonctionnement","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans un autre système"]
["P1875","Bus de données CAN, module de commande de levier de vitesse de transmission - dysfonctionnement","Câblage, module de commande du levier de changement de transmission"]
["P1876","Bus de données CAN, signal VSS - dysfonctionnement","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans un autre système, module de contrôle électronique de la traction (ETC)"]
["P1893","Module d'amortisseur de contrôle de voyage"]
["P1904","Bus de données CAN, TCM / tableau de bord - dysfonctionnement","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans un autre système"]
["P1906","Bus de données CAN, interrupteur de lampe d'arrêt - dysfonctionnement","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans un autre système, contacteur d'allumage électronique"]
["P1910","Module de commande de levier de vitesses de transmission - tension d'alimentation élevée","Câblage, module de commande multifonction, module de commande de levier de vitesses de transmission"]
["P1911","Éclairage du levier de changement de vitesse - circuit ouvert","Module de commande de levier de vitesses de transmission"]
["P1912","Module de commande de levier de changement de vitesse, commutateur de gamme - signal non plausible","Code (s) de panne stocké (s), module de commande de levier de vitesses de transmission"]
["P1925","Module de commande de levier de vitesses de transmission, signal d'immobilisation - plausibilité","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans un ou plusieurs autres systèmes, commutateur d'allumage électronique, module de commande du levier de vitesses de transmission"]

{"sheet":"MERCURE","index":40,"n_rows":285,"n_cols":3,"rows_kept":285,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[248,0,248,2],[0,0,0,2],[3,0,3,2],[6,0,6,2],[110,0,110,2],[158,0,158,2],[201,0,201,2]]}
["Codes du mercure"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
[" (Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Test de préparation du système non terminé","-"]
["P1001","Auto-test","-"]
["(Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de débit d'air massique (MAF) - circuit intermittent","Câblage, capteur MAF"]
["P1101","Débitmètre d'air massique (MAF) - dysfonctionnement du signal","Câblage, batterie, capteur MAF, ECM"]
["P1102","Capteur de débit d'air massique à portée mais inférieur aux attentes"]
["P1105","Capteur de pression absolue (MAP) / capteur de pression barométrique (BARO)","Câblage, solénoïde de commutateur de capteur MAP / BARO, raccord (s) de tuyau, capteur MAP Capteur BARO"]
["P1106","Haute tension intermittente du circuit du capteur de pression absolue du collecteur"]
["P1107","Dysfonctionnement du circuit inférieur de l'alternateur double"]
["P1112","Circuit de température d'admission d'air (IAT) intermittent","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1114","Capteur de température d'air d'admission (TAI) 2 - entrée basse","Court-circuit de câblage à la masse, capteur IAT, ECM"]
["P1115","Capteur de température d'air d'admission (TAI) 2 - entrée haute","Câblage, capteur IAT, ECM"]
["P1116","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) / capteur de température de la culasse (CHT) de la plage de test automatique","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur ECT, capteur CHT, ECM"]
["P1117","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) / température de la culasse (CHT) Sensorcircuit intermittent","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur ECT, capteur CHT, ECM"]
["P1120","Capteur de position de papillon (TP) - dysfonctionnement du signal, faible","Câblage, capteur TP"]
["P1121","Capteur de position du papillon (TP) incompatible avec le signal du capteur de débit d'air massique (MAF)","Câblage, capteur MAF, capteur TP, fuite d'air"]
["P1123","Haute tension intermittente du circuit du capteur de position du papillon"]
["P1124","Dysfonctionnement du capteur de position du papillon (TP)","Défaut mécanique, capteur TP, ECM"]
["P1125","Capteur de position du papillon (TP) - circuit intermittent","Câblage, capteur TP"]
["P1127","Auto-test non terminé - capteur d'oxygène chauffé (H02S), non testé","Le moteur ne tourne pas assez longtemps avant l'autotest"]
["P1128","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banc 1 / banc 2 interchangés","Câblage, connecteurs échangés"]
["P1129","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 / banque 2 - à changer","Câblage, connecteurs échangés"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banc 1 - compensation de carburant (FT), à la limite","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 non commutée, équilibre de carburant (FT), mélange faible","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 non commutée, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1133","Contrôle de carburant de la banque 1 décalé maigre"]
["P1136","Capteur de position de vilebrequin et / ou signal d'entrée du capteur de position d'arbre à cames aux préoccupations du PCM"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 non commutée, équilibre du carburant (FT), mélange faible","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 sans commutation ·, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1140","Eau en état de carburant"]
["P1148","Compensation de carburant (FT)","Câblage, H02S, système d'alimentation, ECM"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, groupe 2 - compensation de carburant (FT), à la limite","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1151","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 non commutée, équilibre du carburant (FT), mélange faible","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 sans commutation, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'admission / carburant, H02S, système EGR, niveau d'huile, calage d'arbre à cames, compression de cylindre, ECM"]
["P1156","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande de l'injecteur de carburant - dysfonctionnement","Câblage, module de commande d'injecteur de carburant, ECM"]
["P1157","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 non commutée, équilibre du carburant (FT), mélange faible","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1158","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 non commutée, mélange riche en carburant (FT)","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P115E","Module de commande du moteur (ECM) - Défaut de transmission de données","Position du papillon (TP), câblage, ECM"]
["P1168","Capteur de pression de rampe d'alimentation - signal bas","Câblage, niveau de carburant, basse pression de carburant, capteur de pression de rampe de carburant"]
["P1169","Capteur de pression de rampe d'alimentation - signal haut","Câblage, pression de carburant élevée, capteur de pression de rampe à carburant"]
["P117A","Module de commande du moteur (ECM) - température de l'huile moteur","Moteur surchauffé, câblage, ECM"]
["P1180","Système d'alimentation en carburant - pression basse","Filtre à carburant bloqué, alimentation en carburant bloquée"]
["P1181","Système d'alimentation en carburant - pression élevée","Régulateur de pression de carburant"]
["P1183","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - fonction de circuit","Câblage, capteur EOT, ECM"]
["P1184","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, capteur EOT, ECM"]
["P1217","Surchauffe du moteur","Câblage, capteur ECT, système de refroidissement"]
["P1229","Pompe de refroidisseur intermédiaire (SC)","Câblage, pompe intercooler SC, relais de pompe intercooler SC, ECM"]
["P1230","Condition de panne de la pompe à carburant basse vitesse"]
["P1231","Relais de pompe à carburant haute vitesse activé"]
["P1232","Pompe à essence basse vitesse","Câblage, relais de pompe à carburant basse vitesse, ECM"]
["P1233","Système d'alimentation en carburant","Câblage, commutateur IFS, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1234","Système d'alimentation en carburant","Câblage, commutateur IFS, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1235","Dysfonctionnement du signal de commande de pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1236","Dysfonctionnement du signal de commande de pompe à carburant","Câblage, pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1237","Dysfonctionnement pompe à carburant-circuit","Câblage, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1238","Dysfonctionnement pompe à carburant-circuit","Câblage, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1243","Deuxième panne de pompe à carburant ou défaut à la terre"]
["P1244","Alternateur -high input","Câblage, alternateur, ECM"]
["P1245","Entrée de l'alternateur","Câblage, courroie de transmission, alternateur, ECM"]
["P1246","Alternateur","Câblage, alternateur, courroie, ECM"]
["P1250","Manque de puissance pour le solénoïde de contrôle du régulateur de pression de carburant"]
["P1260","Vol détecté - véhicule immobilisé","-"]
["P1261","Circuit d'injection, cylindre 1 - côté haut court","Court-circuit de câblage"]
["P1262","Circuit d'injection, cylindre 2 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1263","Circuit d'injection, cylindre 3 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1264","Circuit d'injection, cylindre 4 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1265","Circuit d'injection, cylindre 5 - côté haut court","Court-circuit de câblage"]
["P1266","Circuit d'injection, cylindre 6 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1267","Circuit d'injection, cylindre 7 - haut à bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1268","Injector Circuit »(Cylindre 8) de haut en bas côté court","Court-circuit de câblage"]
["P1270","Régime maximal du moteur ou limite de vitesse du véhicule atteinte","Moteur au point mort au point mort, patinage"]
["P1271","Circuit d'injection, cylindre 1 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1272","Circuit d'injection, cylindre 2 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1273","Circuit d'injection, cylindre 3 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1274","Circuit d'injection, cylindre 4 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1275","Circuit d'injection, cylindre, 5 ouvert de côté haut à bas","Circuit de câblage ouvert"]
["P1276","Circuit d'injection, cylindre 6 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1277","Circuit d'injection, cylindre 7 - du haut au bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1278","Circuit d'injection, cylindre 8 - haut à bas côté ouvert","Circuit de câblage ouvert"]
["P1285","Surchauffe du capteur de température de la tête de cylindre (CHT)","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1288","Capteur de température de la culasse (CHT) - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1289","Capteur de température de tête de cylindre (CHT) à débit élevé","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P128A","Module de commande moteur (ECM) / capteur de température de culasse (CHT) - entrée haute","Câblage, capteur CHT, ECM"]
["P1290","Capteur de température de la culasse (CHT) - entrée basse","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1299","Température trop élevée du capteur de température de la tête de cylindre","Câblage, défaillance du système de refroidissement, capteur CHT"]
["P1309","Raté moniteur désactivé","Capteur CMP, capteur CKP, capteur ECT, MAFsensor, ECM"]
["P1320","Mauvais signal d'allumage","Câblage, système d'allumage, capteur CMP"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP)","Câblage, volant d'inertie, capteur CKP"]
["P1356","Perte d'allumage entrée du module de diagnostic en PCM"]
["P1357","Moniteur de diagnostic d'allumage: largeur d'impulsion non définie"]
["P1358","Signal du moniteur de diagnostic d'allumage en dehors de la plage d'auto-test"]
["P1359","Défaut du circuit de sortie d'étincelle"]
["P1360","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'A'"]
["P1361","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'B'"]
["P1362","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'C'"]
["P1363","Dysfonctionnement du circuit secondaire de la bobine d'allumage 'D'"]
["P1364","Défaut du circuit primaire de la bobine d'allumage"]
["P1365","Panne du circuit secondaire de la bobine d'allumage"]
["P1380","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), dysfonctionnement du circuit de la banque 1","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1381","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), banque 1 sur avancée","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP, basse pression d'huile"]
["P1383","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), retard de la banque 1 en retard","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP"]
["P1385","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), dysfonctionnement du circuit de la banque 2","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1386","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), banc 2 avancé","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP, basse pression d'huile"]
["P1388","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), banque 2 retardée","Câblage, courroie / chaîne de distribution, actionneur CMP"]
["P1390","Réglage de l'octane","Connecteur de réglage d'octane, ECM"]
["P1397","Tension du système - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, batterie, alternateur"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de recirculation des gaz d'échappement (EGR), entrée basse","Câblage, capteur de pression EGR, ECM"]
["P1401","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, capteur de température EGR"]
["P1402","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - débit élevé","Câblage, tuyau (s) EGR, vanne EGR, ECM"]
["P1403","Tuyaux de capteur électronique à retour de pression différentielle inversés"]
["P1405","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tuyau en amont débranché ou bouché","Tuyaux EGR"]
["P1406","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tuyau aval coupé ou bloqué","Tuyaux EGR"]
["P1407","Débit de recyclage des gaz d'échappement hors de la plage d'auto-test"]
["P1408","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - sortie de la plage d'auto-test","Câblage, tuyaux EGR, vanne EGR, solénoïde EGR, ECM"]
["P1409","Dysfonctionnement du circuit magnétique avec la recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, solénoïde EGR, ECM"]
["P1411","Dysfonctionnement du système d’injection d’air secondaire (AIR)","Tuyaux à air, pompe à air, solénoïde à air"]
["P1413","Circuit de contrôle d'injection d'air secondaire - entrée basse","Câblage, solénoïde AIR, pompe AIR, ECM"]
["P1414","Circuit de contrôle d'injection d'air secondaire - entrée haute","Câblage, solénoïde AIR, ECM"]
["P1420","Capteur de température de catalyseur"]
["P1421","Dommages causés par le catalyseur"]
["P1422","Capteur de température d'allumage de gaz d'échappement"]
["P1432","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du thermostat du moteur","Câblage, chauffage du thermostat du moteur, ECM"]
["P1436","Capteur de température d'évaporateur AlC - entrée basse","Câblage, capteur de température d'évaporateur AlC, ECM"]
["P1437","Capteur de température de l'évaporateur AlC - entrée haute","Câblage, capteur de température d'évaporateur AlC, ECM"]
["P1440","Système à émission par évaporation (EVAP) - petite fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, bouchon de remplissage de carburant, bidon EVAP, capteur de pression EVAP, capteur MAP / capteur BARO, purgeur d'air du réservoir de carburant"]
["P1442","Système EVAP détectant une petite fuite"]
["P1443","Dysfonctionnement du système d'émission par évaporation (EVAP)","Câblage, tuyaux du système EVAP, cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1444","Système à émission par évaporation (EVAP) - faible entrée","Câblage, capteur de pression EVAP, ECM"]
["P1445","Condition élevée du circuit du capteur de débit de purge"]
["P1446","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - reste fermée","Câblage, capteur de pression EVAP, vanne de purge du bidon EVAP"]
["P1447","Système à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement / fuite détectée","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP, capteur de pression EVAP, cartouche EVAP, commutateur CTP, tuyaux bloqués en fuite"]
["P1448","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - reste ouverte","Câblage, capteur de pression EVAP, vanne de purge du bidon EVAP"]
["P1450","Système à émission par évaporation (EVAP), dysfonctionnement du circuit de ventilation / commande","Câblage, tuyaux du système EVAP, vanne de purge du bidon EVAP, bouchon de remplissage de carburant bouché"]
["P1451","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1455","Fuite brute du système de contrôle des émissions par évaporation détectée"]
["P145E","Dysfonctionnement du circuit de chauffage de la ventilation du carter (PCV)","Câblage, vanne PCV"]
["P1460","Relais à papillon large (WOT), dysfonctionnement du circuit AlC","Câblage, relais WOT, ECM"]
["P1461","Capteur de pression de réfrigérant AlC - haute tension","Câblage, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1462","Capteur de pression de réfrigérant AlC - tension faible","Câblage, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1463","Capteur de pression de réfrigérant AlC - variation de pression insuffisante","Câblage, système AlC - défaut mécanique, capteur de pression de réfrigérant AlC, embrayage de compresseur AlC"]
["P1464","AlC demande -signal hors de la plage d'autotest","Câblage, AlC ON - pendant l'autotest, relais WOT (AICcut-out), ECM"]
["P1465","Dysfonctionnement du circuit de relais de climatisation"]
["P1466","Dysfonctionnement du capteur / circuit de température du réfrigérant de climatisation"]
["P1469","Cycle fréquent de l'embrayage du compresseur AlC","Câblage, système AlC - défaut mécanique"]
["P1473","Niveau secondaire secondaire avec les ventilateurs éteints"]
["P1474","Dysfonctionnement du circuit de commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement du moteur (basse vitesse)","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1477","Dysfonctionnement du circuit de commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement (vitesse moyenne)","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1479","Dysfonctionnement du circuit de commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur (grande vitesse)","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1489","Reniflard de carter-dysfonctionnement du circuit","Câblage, reniflard de carter"]
["P1490","Solénoïde de dérivation de soupape de purge de canister à émission par évaporation (EVAP)","Câblage, solénoïde de dérivation de soupape de purge de cartouche EVAP"]
["P1491","Emission par évaporation (EVAP) - électrovanne de dérivation de soupape de purge de cartouche - fonction","Câblage, cartouche EVAP, tuyaux d'aspiration, capteur de pression EVAP, solénoïde de dérivation de la vanne de purge EVAP"]
["P1492","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1493","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement bloqué en position ouverte","Valve de purge de la cartouche EVAP, tuyau (s) à vide, capteur de pression EVAP, vanne de ventilation de la cartouche EVAP"]
["(Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Circuit intermittent du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage, VSS, ECM"]
["P1501","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - sortie de la plage de test automatique","Interférence électromagnétique"]
["P1502","Signal intermittent du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage, capteurs de vitesse de roue VSS / ABS"]
["P1504","Dysfonctionnement de la vanne de commande d'air de ralenti (lAC)","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1505","Système de contrôle d'air de ralenti au clip adaptatif"]
["P1506","Erreur de soupape de commande d'air de ralenti (lAC) - vitesse excessive","Câblage, vanne lAC, fuites de vide, ECM"]
["P1507","Valve de commande d'air de ralenti (lAC) - erreur de sous-vitesse","Câblage, vanne lAC, tuyau bouché, ECM"]
["P1512","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement, bloqué fermé (groupe 1)","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1513","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement, bloqué fermé (groupe de 2)","Câblage, défaut mécanique, ECM"]
["P1516","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - erreur d'entrée (banque 1)","Câblage, défaut mécanique"]
["P1517","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - erreur d'entrée (banque 2)","Câblage, défaut mécanique"]
["P1518","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement, bloqué en position ouverte","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P1519","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement, bloqué fermé","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P151A","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement","Câblage, actionneur IMRC, ECM"]
["P1520","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique, tuyaux à vide, actionneur IMRC, ECM"]
["P1537","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - fonction défectueuse, bloquée en position ouverte (groupe 1)","Câblage, tuyaux bloqués, défaut mécanique, ECM"]
["P1538","Module de commande de canal d'admission (IMRC) - fonction défectueuse, bloquée en position ouverte (groupe 2)","Câblage, tuyaux bloqués, défaut mécanique, ECM"]
["P1548","Restriction du filtre à air du moteur"]
["P1549","Dysfonctionnement du système de commande d'air du collecteur d'admission","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1550","Sensormalfunction de pression de direction assistée (PSP)","Câblage, capteur PSP, ECM"]
["P1561","Circuit du capteur de pression de la ligne de freinage"]
["P1565","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1566","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1567","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1568","Régulateur de vitesse","Câblage, commutateur CPP, commutateur BPP, module de régulateur de vitesse, commutateur principal de régulateur de vitesse, VSS"]
["P1572","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - circuit intermittent","Câblage, contacteur BPP, contacteur de pression de liquide de frein (BFP), ECM"]
["P1575","Position de la pédale hors plage de test"]
["P1576","Dysfonctionnement du signal du capteur de position de pédale d'accélérateur"]
["P1582","Module de commande du moteur (ECM) - données de la manette des gaz stockées","Déploiement d'airbag"]
["P1588","Unité de commande du papillon détectée, perte du ressort de rappel"]
["P1605","Erreur de communication entre le module de commande du moteur (ECM) et le module de commande de la transmission (T <;: M)","Câblage, batterie, TCM, ECM"]
["P1633","Maintien de l'alimentation - tension trop basse","Câblage, ECM"]
["P1635","Rapport pneu / essieu hors limites","Taille de pneu incorrecte, rapport d’essieu incorrect, configuration incorrecte du véhicule 10"]
["P1636","Module de commande moteur (ECM) - défaut d'origine","ECM"]
["P1639","Module de commande du moteur (ECM) - données non valides ou manquantes","Mauvaise configuration du véhicule 10, ECM"]
["P1640","Codes de diagnostic diagnostiqués stockés","P-codes stockés dans un autre module de contrôle"]
["P1641","Dysfonctionnement pompe à carburant-circuit","Câblage, relais de pompe à carburant, pompe à carburant, ECM"]
["P1646","Module de contrôle du moteur (ECM) - contrôle du capteur d'oxygène linéaire (02S), groupe 1","Accessoires non OEM, programmation ECM, ECM"]
["P1647","Module de commande de moteur (ECM) - commande du capteur d'oxygène linéaire (02S), groupe 2","Accessoires non OEM, programmation ECM, ECM"]
["P1650","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP)","Câblage, commutateur PSP, volant tourné pendant l'auto-test, ECM"]
["P1651","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP)","Câblage, véhicule remorqué avec moteur en marche, commutateur PSP, OlC non effacé, ECM"]
["P1674","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Câblage, incompatibilité logicielle, ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Problèmes liés au système de transmission"]
["P1701","Compensation de carburant (FT)","Fuite d’admission, système AIR, pression / pompe à carburant, injecteur (s), système EGR, H02S"]
["P1703","Commutateur de position de pédale de frein (BPP) - sortie de la plage d’autotest","Câblage, pédale de frein enfoncée pendant l’auto-test, module de commande de modules optiques arrière, commutateur BPP, ECM"]
["P1705","Interrupteur / capteur de position du papillon","Câblage, commutateur TP, TCM, ECM"]
["P1706","Interrupteur de plage de transmission (TR) / commutateur de stationnement / neutralité (PNP) - dysfonctionnement","Câblage, interrupteur TR / interrupteur PNP, TCM"]
["P1709","Interrupteur de position de stationnement / position neutre (PNP) / position de la pédale d’embrayage (CPP) - sortie de la plage d’autotest","Câblage, commutateur PNP / commutateur CPP, ECM"]
["P1714","Défaut du solénoïde «A»"]
["P1715","Défaut du solénoïde «B»"]
["P1729","Commutateur 4x4L","Câblage, module de commande de passage aux quatre roues motrices, ECM"]
["P1743","Le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple a échoué sous certaines conditions"]
["P1744","Système d'embrayage du convertisseur de couple bloqué en position d'arrêt"]
["P1760","Electrovanne d'embrayage overdrive - dysfonctionnement du circuit","Électrovanne d'embrayage à câblage overdrive"]
["P1780","Commutateur de sélection Overdrive","Câblage, commutateur de commande de transmission, ECM"]
["P1781","Commutateur 4x4L - sortie de la plage d'autotest","Câblage, module de commande de passage aux quatre roues motrices, commutateur 4x4L, ECM"]
["P1783","Condition de surchauffe de la transmission"]
["P1793","Dysfonctionnement de l'alimentation en allumage"]
["P1804","Panne de circuit du témoin indicateur élevé de transmission 4x4"]
["P1806","Transmission 4-Drive High High Indicator Court-circuit vers batterie"]
["P1807","Court-circuit à la masse du témoin indicateur élevé de transmission 4 roues motrices"]
["P1808","Panne de circuit du témoin faible transmission 4 roues motrices"]
["P1809","Circuit ouvert de témoin de basse transmission à 4 roues motrices"]
["P1824","Défaillance du circuit du relais d’embrayage à 4 roues motrices de la transmission"]
["P1828","Défaillance du circuit de la bobine du relais de décalage du boîtier de transfert de transmission dans le sens antihoraire"]
["P1829","Circuit ouvert de bobine de relais de décalage de boîte de transfert de transmission dans le sens anti-horaire"]
["P1830","Court-circuit de bobine de relais de décalage de décalage dans le sens anti-horaire de boîte de transfert de transmission à la batterie"]
["P1832","Panne du circuit du solénoïde de verrouillage du boîtier de transfert de transmission"]
["P1834","Court-circuit de solénoïde de verrouillage de boîte de transfert de transmission avec batterie"]
["P1838","Panne du circuit du moteur de changement de boîte de transfert de transmission"]
["P1839","Circuit ouvert de moteur de changement de boîte de transfert de transmission"]
["P1840","Court-circuit de moteur de décalage de boîte de transfert de transmission à la batterie"]
["P1852","La bande de freinage applique une faible tension d'entrée au solénoïde"]
["P1857","Plaque de contact de boîte de transfert de transmission 'C' court-circuit a la masse"]
["P1858","Défaillance du circuit de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1859","Circuit ouvert de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1862","Panne du circuit d'alimentation de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1863","Circuit ouvert de puissance de plaque de contact de boîte de transfert de transmission"]
["P1866","Transmission Nécessité de réparer le système de cas de transfert de transmission"]
["P1867","Panne générale du circuit de la plaque de contact du boîtier de transfert de transmission"]
["P1869","Voyant d'avertissement de sac gonflable de lampe Circuit ouvert ou court-circuit à la masse"]
["P1876","Défaillance du circuit du solénoïde à 2 roues motrices du boîtier de transfert de transmission"]
["P1877","Le circuit de la solénoïde à 2 roues motrices du boîtier de transfert de transmission est en court-circuit avec la batterie"]
["P1878","Panne du circuit de solénoïde désactivée dans le boîtier de transfert de transmission"]
["P1881","Panne du circuit du contacteur de niveau de liquide de refroidissement"]
["P1882","Court-circuit à la terre du contacteur de niveau de liquide de refroidissement moteur"]
["P1884","Circuit du témoin de niveau de liquide de refroidissement moteur court-circuité"]
["P1889","Problème de roulements d'essieux"]
["(Transmission)"]
["P1900","Dysfonctionnement du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1901","Capteur de vitesse d'arbre de turbine (TSS) - circuit intermittent","Câblage, mauvaise connexion, capteur TSS, ECMfTCM"]
["P1910","Feux de recul - dysfonctionnement du circuit","Câblage, inverseur de position inversée, ECM"]
["P1919","Signal de température du liquide de refroidissement"]
["P1922","Dysfonctionnement du circuit du niveau d'additif pour carburant"]
["P1924","Niveau bas du circuit d'additif pour carburant"]
["P1925","Bus de données CAN TCS / ABS"]
["P1926","Plage / rendement du circuit de niveau d'additif pour carburant"]
["P1927","Niveau d'additif de carburant trop bas / vide"]
["P1928","Circuit de commande de pompe de niveau d'additif pour carburant / Ouvert"]
["P1929","Performances du circuit de commande de pompe de niveau d'additif pour carburant"]
["P1930","Niveau d'additif de carburant trop bas / vide"]
["P1931","Circuit de commande de pompe d'additif pour carburant / Ouvert"]
["P1932","Performances du circuit de commande de pompe à additif pour carburant"]
["P1934","Valeur élevée du circuit de commande de pompe d'additif pour carburant"]
["P1935","Niveau d'additif de carburant bas"]
["P1936","Signal de niveau de carburant"]
["P1937","Signal de vitesse du véhicule"]
["P1938","Interrupteur de frein / signal du capteur"]
["P1939","Contacteur d'embrayage / signal de capteur"]
["U1020","Bus de données CAN, données NC invalides ou manquantes pour l'embrayage du compresseur NC","Câblage, code (s) de panne AlC enregistré (s)"]
["U1021","Bus de données CAN, erreur de communication AlC","Câblage, code (s) de panne AlC stocké (s), ECM"]
["U1039","Bus de données CAN, système de freinage antiblocage (ABS), données de vitesse invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne ABS stocké (s)"]
["U1041","Bus de données CAN, système de freinage antiblocage (ABS), données de vitesse invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne ABS stocké (s)"]
["U1051","Bus de données CAN, module de commande du moteur (ECM) - données de signal de frein invalides ou manquantes","Câblage, interrupteur BPP, ampoule (s)"]
["U1089","Bus de données CAN, suspension active - données non valides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne de la suspension active stockés"]
["U1098","Bus de données CAN, système de freinage antiblocage (ABS), données de vitesse invalides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne ABS stocké (s)"]
["U1130","Bus de données CAN, pompe à carburant - erreur de communication","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["U1131","Bus de données CAN, pompe à carburant - erreur de communication","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["U1137","Bus de données CAN, dispositifs de commande du tableau de bord - données non valides ou manquantes","Câblage du tableau de bord"]
["U1147","Bus de données CAN, alarme","Câblage, code (s) de panne du système d'alarme stocké (s)"]
["U1243","Bus de données CAN, AlC - données non valides ou manquantes","Câblage, code (s) de panne du système AlC stocké (s)"]
["U1262","Erreur de communication du bus de données CAN","Câblage, code (s) de panne stocké (s) dans d'autres modules de contrôle"]
["U1451","Bus de données CAN, alarme","Câblage, code (s) de panne du système d'alarme stocké (s)"]
["U2015","Défaut de la liaison de signal","Compuvalve / ECM (carburant alternatif)"]
["U2195","Bus de données CAN, module de commande d'éclairage - données non valides ou miSSing","Câblage, code (s) de panne du module de commande d'éclairage stockés"]

{"sheet":"MINI","index":41,"n_rows":237,"n_cols":3,"rows_kept":237,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[3,0,3,2],[116,0,116,2],[150,0,150,2],[185,0,185,2]]}
["codes Mini"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["(Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Livraison AIR secondaire"]
["P1004","Guide du capteur d'arbre excentrique Valvetronic"]
["P1006","Guide du capteur d'arbre excentrique Valvetronic"]
["P1012","Valvetronic Référence du capteur d'arbre excentrique"]
["P1014","Valvetronic Référence du capteur d'arbre excentrique"]
["P1017","Plausibilité du capteur d'arbre excentrique Valvetronic"]
["P1019","Valvetronic Alimentation du capteur d'arbre excentrique"]
["P1020","Valvetronic Alimentation du capteur d'arbre excentrique"]
["P1023","Plage de réglage Valvetronic"]
["P1024","Plage de réglage Valvetronic"]
["P1030","Surveillance des mouvements lents par Valvetronics"]
["P1041","Défaut interne Valvetronic"]
["P1048","Activation du moteur de l'actionneur Valvetronics"]
["P1049","Activation du moteur de l'actionneur Valvetronics"]
["P1055","Valvetronics Actionneur Alimentation"]
["P1056","Valvetronics Actionneur Alimentation"]
["P1057","Activation du relais Valvetronic"]
["P1062","Limitation de la puissance Valvetronics"]
["P1078","Surcharge du moteur de l'actionneur Valvetronics"]
["P1083","Mélange de contrôle de carburant, rangée 1 capteur 1"]
["P1084","Mélange de contrôle de carburant, riche, rangée 1 capteur 1"]
["P1085","Mélange de contrôle de carburant, rangée 2 capteur 1"]
["P1086","Mélange de contrôle de carburant, riche, rangée 2, capteur 1"]
["P1087","Réponse lente du circuit de sonde O2 dans la plage de commande lean, rangée 1 capteur 1"]
["P1088","Réponse lente du circuit de sonde O2 dans la plage de commande étendue, banque 1, capteur 1"]
["P1090","Garniture de carburant pré-catalyseur trop maigre, rangée 1"]
["P1091","Garniture de carburant pré-catalyseur trop riche, rangée 1"]
["P1092","Garniture de carburant pré-catalyseur trop maigre, rangée 2"]
["P1093","Garniture de carburant pré-catalyseur trop riche, rangée 2"]
["P1094","Réponse lente du circuit de sonde O2 dans la plage de commande étendue, banque 2 capteur 1"]
["P1095","Commutation lente du circuit de la sonde O2 du maigre au riche 1 Capteur 1"]
["P1096","Commutation lente du circuit de la sonde O2 du maigre au riche, capteur 2, rangée 1"]
["P1097","Réponse lente du circuit de sonde O2 après coupure avalée du carburant, rangée 1 capteur 1"]
["P1098","Réponse lente du circuit de sonde O2 après coupure avalée du carburant, rangée 2 capteur 2"]
["P1104","Plausibilité du collecteur d'admission du capteur de pression différentielle"]
["P1105","Plausibilité du collecteur d'admission du capteur de pression différentielle"]
["P1112","Entrée de sonde de sortie de radiateur, température du liquide de refroidissement moteur"]
["P1116","Problème de plage / de performance du circuit de flux d'air de masse ou de volume, rangée 2"]
["P1117","Entrée faible dans le circuit d'écoulement d'air en masse ou en volume, rangée 2"]
["P1118","Entrées d'entrée élevées dans le circuit de débit d'air en masse ou en volume, rangée 2"]
["P1120","Circuit du capteur de position de pédale"]
["P1121","Pédale Position 1 Problème de portée / performance"]
["P1122","Position de la pédale 1 Basse entrée"]
["P1123","Position de la pédale 1 Entrée haute"]
["P1124","Adaptation du collecteur d'admission du capteur de pression différentielle"]
["P1130","Capteur d'oxygène derrière le vieillissement du convertisseur catalytique"]
["P1131","Capteur d'oxygène derrière le catalyseur 2 Vieillissement"]
["P1132","Circuit de commande de chauffage du capteur de O2, rangée 1 capteur 1"]
["P1134","Signal de circuit du chauffage du capteur de O2 intermittent, rangée 1 capteur 2"]
["P1135","Basse tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 1 capteur 1"]
["P1136","Haute tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 1 capteur 1"]
["P1137","Signal de circuit du chauffage du capteur de O2 intermittent, rangée 1 capteur 2"]
["P1138","Basse tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 1 capteur 2"]
["P1139","Haute tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 1 capteur 2"]
["P1140","Problème de plage / performance du circuit de débit d'air de masse ou volume"]
["P1145","Circuit de commande des pertes de fonctionnement de l'électrovanne"]
["P1151","Signal intermittent du circuit chauffant de la sonde O2, rangée 2 capteur 1"]
["P1152","Basse tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 2 capteur 1"]
["P1153","Haute tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 2 capteur 1"]
["P1155","Fonctionnement intermittent du circuit chauffant de la sonde O2, rangée 2 capteur 2"]
["P1156","Basse tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 2 capteur 2"]
["P1157","Haute tension du circuit de chauffage de sonde O2, rangée 2 capteur 2"]
["P1159","Garniture de carburant Additve Bank 1 High"]
["P1160","Garniture de carburant, rangée 2 basse"]
["P1161","Garniture de carburant, rangée 2 haute"]
["P1162","Garniture de carburant additionnelle par groupe d'inflammation 1 faible"]
["P1163","Garniture de carburant additionnelle par banc d'allumage 1 haute"]
["P1164","Garniture de carburant additionnelle par allumage, rangée 2 basse"]
["P1165","Garniture de carburant additionnelle par banc d'allumage 2 haute"]
["P1171","Erreur de valeur apprise du capteur de pression ambiante"]
["P1172","Contrôle de la rationalité du capteur de pression ambiante"]
["P1173","Contrôle de la rationalité du capteur de pression ambiante"]
["P1174","Adaptation de la garniture de carburant, défaillance de la banque 1"]
["P1175","Défaillance de l'additif de la banque 2 d'adaptation au trim de carburant"]
["P1176","Capteur O2 Réponse lente, rangée 1"]
["P1177","Capteur O2 Réponse lente, rangée 2"]
["P1178","Commutation lente du circuit de signal de sonde O2 entre riche et pauvre, rangée 1 capteur 1"]
["P1179","Commutation lente du circuit de signal de la sonde O2 du capteur riche au capteur maigre de rangée 2, capteur 1"]
["P1180","Commutation lente du circuit de signal de la sonde O2 entre riche et pauvre, rangée 1 capteur 2"]
["P1181","Commutation lente du circuit de signal de sonde O2 de riche à pauvre 2 rangée 2 capteur"]
["P1182","Capteur d'O2 Groupe 1 Capteur 2 Circuit ouvert pendant l'arrêt en descente de carburant"]
["P1183","Capteur d'O2, banque 2, circuit ouvert du capteur 2 pendant l'arrêt du carburant en descente"]
["P1186","Circuit de commande de chauffage du capteur de O2, rangée 1 capteur 2"]
["P1187","Circuit de commande de chauffage du capteur de O2, rangée 2 capteur 2"]
["P1188","Banque de contrôle de carburant 1 capteur 1"]
["P1189","Capteur 1 de la banque de contrôle de carburant 2"]
["P1190","Système d'équilibrage de carburant pré-catalyseur, rangée 1"]
["P1191","Système de compensation de carburant pré-catalyseur, rangée 2"]
["P1192","Système de régulation de carburant post-catalyseur, rangée 1"]
["P1193","Système de compensation de carburant post-catalyseur, rangée 2"]
["P1197","Signal du collecteur d'admission du capteur de pression différentielle"]
["P1198","Signal du collecteur d'admission du capteur de pression différentielle"]
["P1214","Pompe à essence"]
["P1215","Pompe à essence"]
["P1216","Pompe à essence"]
["P1217","Pompe à essence"]
["P1221","Problème de plage / performance du capteur de position de pédale 2"]
["P1222","Capteur de position de pédale 2 entrée basse"]
["P1223","Capteur de position de pédale 2 entrée haute"]
["P1230","Activation du relais de pompe à carburant"]
["P1234","Activation du relais de pompe à carburant"]
["P1236","Activation du relais de pompe à carburant"]
["P1242","Le capteur de pression d'air du collecteur secondaire en amont est trop élevé en décélération"]
["P1244","Arrêt d'urgence de la pompe à carburant"]
["P1270","Groupe de différence de couple moteur, défaillance 1 à 2"]
["P1271","Capteur de pression d'air ambiant électrique"]
["P1283","Solénoïde de commutation pour vannes d'injection à assistance pneumatique, circuit de commande de la banque 1, électrique"]
["P1284","Solénoïde de commutation pour les vannes d'injection à assistance pneumatique, signal de circuit de commande de la banque 1 bas"]
["P1285","Solénoïde de commutation pour les vannes d'injection à assistance pneumatique, signal de circuit de commande de la banque 1 haut"]
["P1287","Solénoïde de commutation pour vannes d'injection à assistance pneumatique, circuit de commande de la banque 2, électrique"]
["P1288","Solénoïde de commutation pour les vannes d'injection à assistance pneumatique, signal de circuit de commande de la banque 2 bas"]
["P1289","Solénoïde de commutation pour les vannes d'injection à injection d'air, signal de circuit de commande de la banque 2 haut"]
["(Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Perte d'espacement à l'entrée du capteur d'arbre à cames"]
["P1301","Raté cylindre 1"]
["P1302","Raté cylindre 2"]
["P1303","Raté cylindre 3"]
["P1304","Raté cylindre 4"]
["P1305","Raté cylindre 5"]
["P1306","Raté cylindre 6"]
["P1313","'A' Plausibilité de la position de l'arbre à cames"]
["P1314","Erreur du système d'alimentation"]
["P1317","Plausibilité de la position de l'arbre à cames 'B'"]
["P1327","Capteur de frappe 2 faible entrée"]
["P1328","Knock Sensor 2 High Input"]
["P1332","Capteur de cognement 4 faible entrée"]
["P1333","Knock Sensor 4 High Input"]
["P1340","Ratés d'allumage multiples lors du démarrage"]
["P1341","Ratés d'allumage multiples avec coupure de carburant"]
["P1342","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 1"]
["P1343","Cylindre de raté 1 avec arrêt du carburant"]
["P1344","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 2"]
["P1345","Cylindre 2 de raté avec coupure carburant"]
["P1346","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 3"]
["P1347","Cylindre 3 de raté avec coupure carburant"]
["P1348","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 4"]
["P1349","Cylindre 4 de raté avec coupure de carburant"]
["P1350","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 5"]
["P1351","Cylindre 5 de raté avec coupure carburant"]
["P1352","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 6"]
["P1353","Cylindre 6 de raté avec coupure carburant"]
["P1354","Raté d'allumage pendant le démarrage du cylindre 7"]
["P1355","Cylindre 7 de raté avec coupure carburant"]
["P1383","Dysfonctionnement du circuit d'allumage"]
["P1396","Plausibilité de la synchronisation du segment de capteur de position de vilebrequin"]
["P1397","Circuit 'B' du capteur de position d'arbre à cames, rangée 1"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","La tension ou le courant de la batterie de catalyseur chauffé est trop faible pendant le chauffage, rangée 1"]
["P1401","Courant de catalyseur chauffé trop élevé pendant le chauffage, rangée 1"]
["P1434","Défaillance du système de fuite du réservoir du module de diagnostic"]
["P1441","Circuit ouvert de commande de pompe de diagnostic de fuite"]
["P1443","Signal de circuit de commande de pompe de diagnostic de fuite haut"]
["P1444","Circuit ouvert de commande de pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic"]
["P1445","Signal de circuit de commande de pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic bas"]
["P1446","Signal de circuit de commande de pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic haut"]
["P1446","Signal de circuit de commande de pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic haut"]
["P1448","La pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic est trop basse pendant la commutation"]
["P1449","Pompe de fuite de réservoir de module de diagnostic trop élevée"]
["P1450","Circuit ouvert du solénoïde de commutation de fuite de réservoir de module de diagnostic"]
["P1452","Signal de circuit de commande de solénoïde de commutation de fuite de réservoir de module de diagnostic haut"]
["P1453","Circuit de commande de relais de pompe d'injection d'air secondaire"]
["P1454","Pompe d'injection d'air secondaire avec circuit de commande de résistance série électrique"]
["P1460","Capteur de température électrique, interrupteur d'alimentation de catalyseur chauffant, rangée 2"]
["P1461","Signal de tension de grille du catalyseur chauffé bas"]
["P1462","Erreur de somme de contrôle / ROM du module de contrôle interne chauffé Catalyst"]
["P1463","Capteur de température 1 de la batterie de catalyseur chauffé, électrique"]
["P1464","Capteur de température de batterie de catalyseur chauffé 2 électrique"]
["P1465","Capteur de température de batterie catalytique chauffée 1 ou 2 plausibilité"]
["P1466","Capteur de température avec interrupteur d'alimentation chauffé, plausibilité"]
["P1467","Comparaison des catalyseurs chauffés Tension des batteries des commutateurs de puissance plausibilité"]
["P1468","Plausibilité du commutateur de déconnexion de batterie Catalyst chauffé"]
["P1470","Circuit de commande de pompe de diagnostic de fuite électrique"]
["P1472","Circuit de commande de solénoïde de commutation de fuite de réservoir de module de diagnostic électrique"]
["P1473","Plausibilité actuelle de la pompe de fuite du réservoir du module de diagnostic"]
["P1475","Le commutateur à lames de la pompe de diagnostic de fuite ne s'est pas fermé"]
["P1476","Tube serré par pompe de diagnostic de fuite"]
["P1477","Le commutateur à lames de la pompe de diagnostic de fuite ne s'est pas ouvert"]
["P1478","Fuite du système d'émissions par évaporation détectée"]
["P1479","Défaillance mécanique du système d'aspiration des freins"]
["P1497","Fuite d'air de papillon en aval"]
["P1498","Air non dosé après compresseur"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Vanne de régulation du ralenti bloquée en position ouverte"]
["P1501","La soupape de commande de ralenti est bloquée fermée"]
["P1502","Signal de circuit de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti haut ou bas"]
["P1503","Signal de circuit de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti bas"]
["P1504","Circuit ouvert de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti"]
["P1505","Electrial du circuit de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti"]
["P1506","Signal de circuit de commande de solénoïde ouvert de la soupape de commande de ralenti ouvert"]
["P1507","Signal de circuit de commande de solénoïde ouvert de la soupape de commande de vitesse de ralenti bas"]
["P1508","Circuit ouvert de commande de solénoïde d'ouverture de vanne de commande de ralenti"]
["P1509","Electrial du circuit de commande du solénoïde d'ouverture de la vanne de commande de ralenti"]
["P1510","Valve de commande de ralenti bloquée"]
["P1511","DISA Control Circuit Electrical"]
["P1512","Signal de circuit de commande DISA bas"]
["P1515","Plausibilité du temps système"]
["P1519","Plausibilité de la position finale du système de commande d'arbre à cames d'admission"]
["P1520","Actionneur de position d'arbre à cames 'B', banque 1"]
["P1521","Capteur de condition d'huile"]
["P1522","Actionneur de position d'arbre à cames 'A' Bank 2"]
["P1523","Actionneur de position d'arbre à cames 'A' Signal bas, banque 1"]
["P1525","Actionneur de position d'arbre à cames 'A', circuit ouvert, rangée 1"]
["P1526","Actionneur de position d'arbre à cames 'A', circuit ouvert, rangée 2"]
["P1527","Actionneur de position d'arbre à cames 'A' signal du circuit de commande bas, rangée 1"]
["P1528","Signal de circuit de commande d'actionneur 'A' de position d'arbre à cames, signal haut, rangée 1"]
["P1529","Signal de circuit de commande 'B' de l'actionneur de position d'arbre à cames signal bas, rangée 1"]
["P1530","Défaut de position cible de l'actionneur de commande pneumatique au ralenti 2"]
["P1531","Actionneur de position d'arbre à cames 'B' de commande, circuit ouvert, rangée 1"]
["P1532","Actionneur de position d'arbre à cames 'B' de commande, circuit ouvert, rangée 2"]
["P1533","Signal de circuit de commande 'B' de l'actionneur de position d'arbre à cames signal bas, rangée 2"]
["P1534","Signal de circuit de commande 'B' de l'actionneur de position d'arbre à cames signal haut, rangée 2"]
["P1540","Capteur de position de pédale"]
["P1542","Capteur de position de pédale électrique"]
["P1543","Capteur de position de pédale"]
["P1544","Capteur de position de pédale"]
["P1545","Capteur de position de pédale"]
["P1546","Capteur de position de pédale"]
["P1550","Circuit de commande de solénoïde de fermeture de soupape de commande de ralenti électrique"]
["P1551","Actionneur de position d'arbre à cames 'A', circuit ouvert, rangée 1"]
["P1553","Corrélation entre vilebrequin et arbre à cames"]
["P1554","Arbre à cames d'admission de vilebrequin"]
["P1556","Actionneur de position d'arbre à cames 'A', circuit ouvert, rangée 1"]
["P1560","Actionneur de position d'arbre à cames 'B' de commande, circuit ouvert, rangée 1"]
["P1561","Contrôle de la vitesse de ralenti pendant la plausibilité du démarrage à froid"]
["P1562","Contrôle de la vitesse de ralenti pendant la plausibilité du démarrage à froid"]
["P1563","Volant multifonctions avec interrupteur de régulateur de vitesse"]
["P1564","Sélection du module de contrôle"]
["P1565","Actionneur de position d'arbre à cames 'B' de commande, circuit ouvert, rangée 1"]
["P1569","Actionneur de position d'arbre à cames 'A', circuit ouvert, rangée 2"]
["P1598","Erreur de mémoire vive de l'actionneur de commande pneumatique au ralenti 2"]
["P1619","Signal de circuit de commande de thermostat de refroidissement de carte bas"]
["P1620","Signal de circuit de commande de thermostat de refroidissement de carte élevé"]
["P1624","Signal de demande MIL actif"]

{"sheet":"MITSUBISHI","index":42,"n_rows":139,"n_cols":3,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[81,0,81,2],[0,0,0,2],[7,0,7,2],[39,0,39,2],[45,0,45,2],[60,0,60,2]]}
["Codes Mitsubishi"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1020","Banque de problèmes de performance MIVEC 1"]
["P1021","Circuit de soupape de commande d'huile moteur, rangée 1"]
["P1022","Contrôle de distribution variable, groupe 2 - problème de performances","Câblage, pressostat d'huile moteur, soupape de commande de distribution de soupape, actionneur, ECM"]
["P1023","Vanne de commande de réglage de soupape, groupe 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, soupape de réglage de soupape, ECM"]
["P1025","Vanne de régulation de soupape d'échappement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, connexions, vanne de régulation de la distribution, ECM"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de position de l'actionneur de la commande d'air d'admission - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur de position, actionneur, ECM"]
["P1101","Solénoïde à dépression de la commande de traction - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde sous vide, ECM"]
["P1102","Dysfonctionnement du solénoïde de l'évent de commande de traction et du circuit","Câblage, solénoïde de ventilation, ECM"]
["P1103","Dysfonctionnement de l'actionneur de soupape de décharge du turbocompresseur (TC)","Câblage, capteur VAF, ECM"]
["P1104","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - mauvais fonctionnement","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["P1105","Solénoïde de commande du régulateur de pression de carburant - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de contrôle du régulateur de pression, ECM"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur / capteur de température de l'air d'admission (IAT) / capteur de la température de l'air extérieur - variation du signal","Câblage, capteur ECT, capteur IAT, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1128","Alimentation en boucle fermée non réalisée, rangée 1"]
["P1129","Alimentation en boucle fermée non réalisée, rangée 2"]
["P1231","Contrôle automatique de la stabilité - signal non plausible","Câblage, défaillance du système de contrôle automatique de la stabilité, ECM"]
["P1232","Mode sans échec de la commande des gaz - mauvais fonctionnement","Câblage, ECM"]
["P1233","Capteur de position du papillon A - dysfonctionnement","Câblage, capteur de position du papillon (TPS), fuite à l'admission, ECM"]
["P1234","Capteur B de position de papillon (TP) - dysfonctionnement","Câblage, capteur de position du papillon (TPS), fuite à l'admission, ECM"]
["P1235","Débitmètre d'air massique (MAF) - dysfonctionnement","Câblage, capteur de débit d'air massique (MAF), ECM"]
["P1236","Capteur B de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement","Câblage, ECM"]
["P1237","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement","Câblage, capteur de position de pédale d'accélérateur (APP), ECM"]
["P1238","Débitmètre d'air massique (MAF) - dysfonctionnement","Câblage, capteur de débit d'air massique (MAF), ECM"]
["P1239","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - problème de distance / performance","Câblage, capteur de position de vilebrequin (CKP), ECM"]
["P1240","Erreur d'allumage","ECM"]
["P1241","Système de gestion de couple - problème de plage / performance","Câblage, commande d'actionneur de papillon (TAC), fuite d'admission, ECM"]
["P1242","Entrée régime moteur - problème de plage / performance","Câblage, ECM"]
["P1243","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance du processeur","ECM"]
["P1244","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de RAM","ECM"]
["P1245","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de RAM","ECM"]
["P1246","Module de commande du moteur (ECM) - défaillance du processeur","ECM"]
["P1247","Plausibilité A / T"]
["P1248","Plausibilité AWD"]
["P1294","Circuit du moteur de commande d'air de ralenti"]
["P1295","Capteur de position du papillon non 5 volts"]
["P1296","Pas de 5 volts au capteur MAP"]
["P1297","Pas de changement dans la carte du début à la fin"]
["(Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Réglage de l'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage à la terre, ECM"]
["P1303","Raté cylindre 3"]
["P1320","Allumage - Contrôle des émissions au démarrage à froid","Thermostat de liquide de refroidissement, ECM"]
["P1390","Courroie de distribution sautée 1 dent ou plus"]
["P1391","Détecteur de position d'arbre à cames ou de vilebrequin intermittent"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1404","Rationalité du capteur de position EGR fermée"]
["P1421","Catalyseur bouché ou sale"]
["P1422","Le capteur de température a échoué"]
["P1443","Système de purge de cartouche par émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit de la vanne de régulation 2","Câblage, solénoïde 2 EVAP, ECM"]
["P1486","Tuyau pincé du moniteur de fuite EVAP trouvé"]
["P1487","Condition du relais de commande de ventilateur de radiateur à grande vitesse"]
["P1489","Condition du relais de commande de ventilateur de radiateur à grande vitesse"]
["P1490","Condition du relais de commande de ventilateur de radiateur à basse vitesse"]
["P1492","Tension du capteur de température de la batterie trop élevée"]
["P1493","Signal du capteur de température de la batterie trop faible"]
["P1494","Interrupteur de ventilation EVAP ou défaillance mécanique"]
["P1495","Circuit de solénoïde de ventilation EVAP"]
["P1496","Sortie d'alimentation 5 volts trop basse"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Groupe électrogène - dysfonctionnement du circuit","Câblage, système générateur, ECM"]
["P1501","Capteur de vitesse du véhicule 1/2 roues de corrélation"]
["P1502","Roue non motrice de corrélation 1/2 du capteur de vitesse du véhicule"]
["P1506","Soupape de commande d’air de ralenti (lAC) - régime plus bas que prévu","Câblage, système d'admission bloqué, capteur MAP, soupape lAC, pression de carburant, ECM"]
["P1507","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - Régime plus élevé que prévu","Câblage, fuite d'air d'admission, blocage du papillon, capteur MAP, ECM"]
["P1530","Module de contrôle de climatisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de contrôle AIC"]
["P1540","Capteur de radiateur - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, radiateur, ECM"]
["P1541","Capteur de radiateur - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, radiateur, ECM"]
["P1543","Température du moteur à la sortie du radiateur (ECT) - entrée basse","Câblage, radiateur de liquide de refroidissement moteur, thermostat de liquide de refroidissement, pompe de liquide de refroidissement moteur, capteur ECT, ECM"]
["P1544","Température du moteur à la sortie du radiateur (ECT) - entrée élevée","Câblage, radiateur de liquide de refroidissement moteur, thermostat de liquide de refroidissement, pompe de liquide de refroidissement moteur, capteur ECT, ECM"]
["P1545","Température du moteur à la sortie du radiateur (ECT) - variation du signal","Câblage, radiateur de liquide de refroidissement moteur, capteur ECT, ECM"]
["P1546","Température du moteur à la sortie du radiateur (ECT) - variation du signal","Câblage, radiateur de liquide de refroidissement moteur, capteur ECT, ECM"]
["P1547","Température du moteur à la sortie du radiateur (ECT) - variation du signal","Câblage, radiateur de liquide de refroidissement moteur, capteur ECT, ECM"]
["P1564","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1571","Interrupteur de pédale de frein du régulateur de vitesse de croisière - dysfonctionnement","Câblage, contacteur de pédale de frein du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1572","Dysfonctionnement du circuit de contacteur de pédale de frein"]
["P1573","Contacteur de frein bloqué"]
["P1574","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Codes de problèmes stockés, ECM"]
["P1580","Température du moteur à la sortie du radiateur (ECT) - dysfonctionnement de la communication","Câblage, capteur ECT, ECM"]
["P1593","Régulateur de vitesse, entrée multifonction A - circuit bloqué","Câblage, mauvaise connexion, commutateur multifonctions, défaut mécanique, ECM"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","AT to ECM - défaillance du signal","Câblage, TCM, ECM"]
["P1601","ECM à la commande des gaz - dysfonctionnement de la communication","ECM"]
["P1602","ECM au système LSI - dysfonctionnement de la communication","ECM"]
["P1603","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation de la batterie","Câblage, ECM"]
["P1603 3","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation de la batterie","Câblage, ECM"]
["P1603 4","Module de commande du moteur (ECM) - erreur de liaison RAM","ECM"]
["P1604","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de lecture / écriture dans la RAM","ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - erreur d'arrêt du minuteur","ECM"]
["P1610","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1637","Dysfonctionnement de la sauvegarde de la mémoire"]
["P1676","NIV non programmé ou non concordant - ECM","ECM"]
["P1696","Module de commande du moteur (ECM) - erreur EEPROM","ECM"]
["P1697","Module de commande du moteur (ECM) - erreur EEPROM","ECM"]
["P1715","Capteurs de vitesse de transmission automatique A et 8 - dysfonctionnement","Câblage, TCM, ECM"]
["P1720","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, VSS, ECM"]
["P1750","Anomalie du convertisseur de couple AT / commande de changement de vitesse et de la pression - Dysfonctionnement","Câblage, électrovannes de convertisseur de couple / commande de décalage et de contrôle de pression, TCM, ECM"]
["P1751","Transmission automatique - dysfonctionnement du relais de commande","Câblage, relais de contrôle, TCM, ECM"]
["P1768","Relais de contrôle de transax toujours éteints"]
["P1791","Température du liquide de refroidissement du moteur à TCM - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, TCM, ECM"]
["P1795","Contacteur de position du papillon sur TPM - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, TCM, ECM"]
["P1820","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 1 Tension du système, gamme basse sur"]
["P1821","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 1 Tension du système, gamme haute sur"]
["P1822","Capteur de position de fourche de sélection 1 Plage de sortie du système sur"]
["P1823","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 1 système neutre"]
["P1824","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 1 système médiocre"]
["P1825","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 2 Tension du système, gamme basse sur"]
["P1826","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 2 Tension du système, gamme haute sur"]
["P1827","Capteur de position de fourchette de sélection 2 Plage de sortie du système sur"]
["P1828","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 2, système neutre"]
["P1829","Mauvais performances du système de capteur de position de fourche 2"]
["P1831","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 3"]
["P1832","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 3 Tension du système, gamme haute sur"]
["P1833","Capteur de position de fourche de changement de vitesse 3, système neutre"]
["P1834","Capteur de position de fourchette de changement de vitesse du système 3"]
["P1836","Dysfonctionnement du sélecteur 1"]
["P1844","Dysfonctionnement de la fourchette 3"]
["P1852","Shift Fork 1 ou 2 mouvement de direction opposée"]
["P1855","Shift Fork 3 ou 4 mouvement de direction opposée"]
["P1857","Nombre impairs de couplage d'essieu"]
["P1858","Nombre pair d'engrenages"]
["P1859","Désengagement trop tard avec embrayage 1"]
["P1862","Surintensité système 1 côté haut"]
["P1863","Circuit ouvert du système High Side 1"]
["P1864","High Side 1 Système en court-circuit à l'alimentation"]
["P1866","Surintensité du système High Side 2"]
["P1867","Circuit ouvert du système High Side 2"]
["P1868","Système High Side 2"]
["P1876","1er bloc de vitesse"]
["P1877","2ème bloc de vitesse"]
["P1878","Gear Block 3ème"]
["P1879","Gear Block 4ème"]
["U1073","Bus de données CAN - bus désactivé, dysfonctionnement détecté","Câblage, ECM"]
["U1102","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de traction (TCS), bus de données CAN - time out","Câblage, module de commande ABS, ECM"]
["U1108","Module de contrôle d'instrumentation, bus de données CAN - time out","Câblage, module de contrôle d'instrumentation, ECM"]
["U1109","Module de commande multifonction, bus de données CAN - time out","Câblage, module de commande multifonction, ECM"]
["U1110","AIC, bus de données CAN - time out","Câblage, module de contrôle de climatisation, ECM"]
["U1117","Module de commande d'immobilisation, bus de données CAN - time out","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]

{"sheet":"NISSAN","index":43,"n_rows":197,"n_cols":3,"rows_kept":197,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[103,0,103,2],[139,0,139,2],[173,0,173,2],[192,0,192,2]]}
["Codes Nissan"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P0011","Position d'arbre à cames (CMP), admission / gauche / avant, temps de la banque 1 par rapport aux performances avancées / du système","Calage des soupapes, défaillance mécanique du moteur, actionneur CMP"]
["P0300","Un ou plusieurs cylindres aléatoires ont été détectés","Bougie (s) d'allumage, câble (s) HT, injecteur (s), bobine (s) d'allumage, compression faible, fil"]
["P0340","Capteur A de position d'arbre à cames (CMP), dysfonctionnement du circuit de la banque 1","Câblage, capteur CMP, ECM"]
["P0420","Système de convertisseur catalytique, banque 1 - efficacité inférieure au seuil","Catalyseur, câblage, HO2S 2"]
["P0455","Système d'émission par évaporation (EVAP) - grande fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1031","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1, élément chauffant - tension basse","Câblage, H02S"]
["P1032","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1, élément chauffant - tension élevée","Câblage, H02S"]
["P1051","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2, élément chauffant - tension basse","Câblage, H02S"]
["P1052","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2, élément chauffant - tension élevée","Câblage, H02S"]
["P1065","Module de commande du moteur (ECM) - alimentation en tension de la batterie","Câblage, fusible, ECM"]
["P1078","Capteur de position de contrôle du calage de soupape d'échappement, groupe 1 - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur de position de contrôle de soupape d'échappement, ECM"]
["P1084","Capteur de position de contrôle du calage de soupape d'échappement, groupe 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de position de contrôle de soupape d'échappement, ECM"]
["P1087","Banque de dysfonctionnement de l'angle de petit événement VVEL 1"]
["P1088","Bloc de fonctionnement VVEL, rangée 2, banque"]
["P1089","Capteur de position de l'arbre de commande VVEL, circuit 1"]
["P1090","Banque de moteurs d'actionneur VVEL 1"]
["P1091","Circuit de relais de moteur d'actionneur VVEL"]
["P1092","Capteur de position de l'arbre de commande VVEL, circuit 2"]
["P1093","Banque de moteurs d'actionneur VVEL 2"]
["P1102","Capteur de débit massique d'air (MAF) - problème de plage / performance","Câblage, capteur MAF, fuite d'air, ECM"]
["P1103","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1104","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1105","Vanne de commutation MAP / BARO - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de commutation MAP / BARO, ECM"]
["P1108","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1110","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - groupe 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1111","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - groupe 1 - dysfonctionnement","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1119","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur"]
["P1120","Capteur de position du papillon secondaire"]
["P1121","Moteur de position du papillon - dysfonctionnement","Moteur de position du papillon"]
["P1122","Moteur de position du papillon - problème de plage / performance","Câblage du moteur de position du papillon"]
["P1124","Relais moteur de position papillon - court-circuit","Câblage, relais moteur de position papillon"]
["P1126","Relais moteur de position papillon - circuit ouvert","Câblage, relais moteur de position papillon"]
["P1128","Moteur de position du papillon - court-circuit","Câblage du moteur de position du papillon"]
["P1130","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1131","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1132","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1135","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - groupe 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1136","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - groupe 2 - dysfonctionnement","Câblage, actionneur CMP, ECM"]
["P1137","Capteur de position de l'actionneur de la commande d'air d'admission - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1138","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, capteur de position d'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1140","Capteur de distribution variable d'arbre à cames - groupe 1 - problème de plage / de performances","Câblage, capteur de synchronisation de soupape variable d'arbre à cames, ECM"]
["P1143","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - surveillance du passage au maigre","Câblage, H02S, système d'alimentation en carburant, injecteur, fuite d'air, ECM"]
["P1144","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - surveillance du passage à l'état riche","Câblage, H02S, circuit d'alimentation, injecteur, ECM"]
["P1145","Capteur de distribution variable d'arbre à cames - groupe 2 - problème de plage / de performances","Câblage, capteur de synchronisation de soupape variable d'arbre à cames, ECM"]
["P1146","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - surveillance de la tension minimale","Câblage, H025, système d'alimentation en carburant, injecteur, ECM"]
["P1147","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - surveillance de la tension maximale","Câblage, H02S, circuit d'alimentation, injecteur, ECM"]
["P1148","Contrôle en boucle fermée - banque 1 - inopérant","Câblage avant H02S, ECM"]
["P1150","Vanne de régulation de soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["P1155","Soupape de réglage de soupape de décharge de turbocompresseur (TC) - RH - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["P1160","Capteur de pression de soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur de pression TC, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P1163","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - surveillance du passage au maigre","Câblage, H02S, système d'alimentation en carburant, injecteur, fuite d'air, ECM"]
["P1164","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - surveillance du passage à l'état riche","Câblage, H025, système d'alimentation en carburant, injecteur, ECM"]
["P1165","Interrupteur de contrôle du vide de la commande d'air du collecteur d'admission - mauvais fonctionnement","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, commutateur de contrôle de dépression de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1166","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - surveillance de la tension minimale","Câblage, H02S, circuit d'alimentation, injecteur, ECM"]
["P1167","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - surveillance de la tension maximale","Câblage, H02S, circuit d'alimentation, injecteur, ECM"]
["P1168","Contrôle en boucle fermée - banque 2 - inopérant","Câblage avant H02S, ECM"]
["P1169","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 3 - tension basse","Câblage, pression de carburant, injecteurs, H02S, ECM"]
["P1170","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 3 - tension basse","Câblage, pression de carburant, injecteurs, H02S, ECM"]
["P1195","Le moteur ne démarre pas"]
["P1196","Puissance moteur médiocre"]
["P1197","Basse entrée du capteur de niveau de carburant"]
["P1210","Circuit de signal du système de contrôle de traction"]
["P1211","Module de commande ABS - dysfonctionnement","Câblage, module de commande ABS"]
["P1212","Module de commande ABS / module de commande de traction - défaillance de la communication","Câblage, bus de données CAN, module de commande ABS"]
["P1217","Surchauffe du liquide de refroidissement du moteur","Câblage, ventilateur de liquide de refroidissement, flexibles de liquide de refroidissement, thermostat, radiateur, commutateur de température du liquide de refroidissement"]
["P1220","Module de commande de pompe à carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, résistance de vitesse de pompe à carburant, module de commande de pompe à carburant"]
["P1223","Capteur de position du papillon 2 - tension basse","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1224","Capteur de position du papillon 2 - tension élevée","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1225","Papillon fermé, apprentissage - tension trop basse","Moteur de position du papillon, capteur TP 1 & 2"]
["P1226","Position de papillon des gaz fermée, apprentissage - échec","Moteur de position du papillon, capteur TP 1 & 2"]
["P1227","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - tension basse","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1228","Capteur 2 de position de pédale d'accélérateur (APP) - tension élevée","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1229","Tension d'alimentation du capteur - court-circuit","Câblage, capteur APP, capteur TP, capteur MAF, capteur EVAP, capteur PS, capteur de réfrigérant, ECM"]
["P1233","Commande électronique de l'accélérateur - performance","Câblage du moteur de commande du papillon"]
["P1234","Capteur de position du moteur de papillon - problème d’apprentissage, tension basse, rangée 2","Câblage, capteur TP 1, capteur TP 2"]
["P1235","Capteur de position du moteur d'accélérateur - problème d'apprentissage banque 2","Câblage, capteur TP 1, capteur TP 2"]
["P1236","Moteur de commande d'accélérateur - court-circuit","Câblage du moteur de commande du papillon"]
["P1238","Moteur de commande d'accélérateur - dysfonctionnement","Moteur de commande d'accélérateur"]
["P1239","Position du papillon - performance","Câblage, actionneur de papillon, capteur TP"]
["P1243","Soupape de dérivation du compresseur (SC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, soupape de dérivation SC"]
["P1271","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - tension basse","Câblage, H025"]
["P1272","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - haute tension","Câblage, H025"]
["P1273","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - mélange maigre","H025, pression de carburant, injecteurs, fuite d'air d'admission"]
["P1274","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - mélange riche","H025, pression de carburant, injecteur, s"]
["P1275","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - temps de réponse","H02S, pression de carburant, injecteurs, fuite d'air d'admission, fuite d'échappement, capteur MAF"]
["P1276","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - activité","Câblage, H025"]
["P1277","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - réponse lente","Câblage, H02S"]
["P1278","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - réponse lente","Câblage, pression de carburant, injecteurs, capteur MAF, PCV, H025, fuites d'air d'admission, fuites d'échappement"]
["P1279","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 1 - réponse lente","Câblage, pression de carburant, injecteurs, capteur MAF, PCV, H025, fuites d'air d'admission, fuites d'échappement"]
["P1281","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - tension basse","Câblage, H025"]
["P1282","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2-tension haute","Câblage, H025"]
["P1283","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banc 2 - mélange maigre","H025, pression de carburant, injecteurs, fuite d'air d'admission"]
["P1284","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - mélange riche","H02S, pression de carburant, injecteurs"]
["P1286","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2- activité","Câblage, H02S"]
["P1288","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - réponse lente","Câblage, pression de carburant, injecteurs, capteur MAF, PCV, H02S, fuites d'air d'admission, fuites d'échappement"]
["P1289","Capteur d'oxygène chauffé (H02S), banque 2 - réponse lente","Câblage, pression de carburant, injecteurs, capteur MAF, PCV, H02S, fuites d'air d'admission, fuites d'échappement"]
["P1290","Relais du moteur de commande du papillon - tension basse","Câblage, relais"]
["P1320","Signal d'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module d'allumage, système d'allumage, capteur CKP, ECM"]
["P1335","Capteur de position de vilebrequin (CKP) 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur CKP, ECM"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) 1 - dommages à la denture du rotor","Câblage, capteur CKP, ECM"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Système de recirculation des gaz d'échappement / système de purge du réservoir EVAP (émission par évaporation) - dysfonctionnement de la vanne","Câblage, vanne EGRIEVAP, ECM"]
["P1401","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur EGRT, ECM"]
["P1402","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - débit excessif","Câblage, vanne EGR / EVAP, vanne EGR, capteur EGRT, capteur de contre-pression EGR, ECM"]
["P1421","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S, ECM"]
["P1440","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - fuite / dysfonctionnement","Câblage, réservoir de carburant / bouchon, fuite / blocage de flexible, vanne EVAP / bidon, vanne de ventilation EVAP, capteur BARO, vanne de commutation MAP / BARO, ECM"]
["P1441","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de la soupape de dépression de dérivation","Câblage, vanne de dérivation / coupe EVAP, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P1442","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - petite fuite","Câblage, réservoir de carburant / bouchon, fuite / blocage de flexible, vanne EVAP / bidon, vanne de ventilation EVAP, capteur BARO, vanne de commutation MAP / BARO, ECM"]
["P1443","Système de purge de la cartouche par émission par évaporation (EVAP) - Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur de contrôle de dépression","Câblage, interrupteur de contrôle de vide EVAP, fuite / blocage de flexible, capteur TP / ECT, vanne EVAP, ECM"]
["P1444","Système de purge de la cartouche par émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de la vanne de régulation","Câblage, capteur de pression EVAP, fuite / blocage de flexible, vanne EVAP / cartouche, ECM"]
["P1445","Système de purge de cartouche par émission par évaporation (EVAP) - 1996-97 - dysfonctionnement de la soupape de réglage du volume","Câblage, vanne EVAP, ECM"]
["P1446","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de la soupape de contrôle de la ventilation","Câblage, capteur de pression EVAP, fuite / blocage de flexible, vanne de ventilation EVAP, cartouche EVAP contaminée, ECM"]
["P1447","Système de purge de la cartouche par émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du débit","Câblage, vanne EVAP, fuite / blocage de flexible, bidon, capteur BARO, vanne de commutation MAP / BARO, ECM"]
["P1448","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de la soupape de contrôle de la ventilation","Câblage, soupape de ventilation EVAP, capteur de pression EVAP, fuite / blocage de flexible, cartouche contaminée EVAP, soupape de dépression EVAP, ECM"]
["P1456","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - très petite fuite","Câblage, réservoir de carburant / bouchon, fuite / blocage de flexible, vanne EVAP / bidon, vanne de ventilation EVAP, capteur BARO, vanne de commutation MAP / BARO, ECM"]
["P1464","Capteur de niveau du réservoir de carburant - tension élevée","Câblage du capteur de niveau du réservoir de carburant"]
["P1480","Commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage de l'électrovanne de contrôle de la vitesse du moteur du ventilateur, ECM"]
["P1490","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de la soupape de dépression de dérivation","Câblage, vanne de dérivation / coupe EVAP, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P1491","Système de purge des cartouches à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de la soupape de dépression de dérivation","Câblage, vanne de coupure / dérivation EVAP, fuite / blocage de flexible, sonde de pression / purgeur EVAP, cartouche EVAP contaminée, ECM"]
["P1492","Système de purge de cartouche par émission par évaporation (EVAP) - 1998 - dysfonctionnement de la vanne de régulation","Câblage, vanne de régulation EVAP, vanne EVAP / capteur de pression, fuite / blocage de flexible, ECM"]
["P1493","Système de purge de la cartouche par émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement de la vanne de régulation","Câblage, vanne EVAP, fuite / blocage de flexible, capteur de pression / purgeur EVAP, cartouche EVAP contaminée, ECM"]
["P1550","Capteur de charge électrique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de charge électrique, ECM"]
["P1551","Capteur de charge électrique, circuit faible - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de charge électrique, ECM"]
["P1552","Capteur de charge électrique, circuit haut - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de charge électrique, ECM"]
["P1553","Capteur de charge électrique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de charge électrique, ECM"]
["P1554","Capteur de charge électrique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de charge électrique, ECM"]
["P1564","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1572","Interrupteur de frein du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, contacteur de frein du régulateur de vitesse, contacteur de feu stop, contacteur de pédale d'embrayage, ECM"]
["P1574","Capteur de vitesse du véhicule avec régulateur de vitesse - variation du signal entre deux capteurs de vitesse du véhicule","Câblage, bus de données CAN, capteur de vitesse du véhicule, tableau de bord, ECM"]
["P1605","Ligne de communication de diagnostic TCM - dysfonctionnement","Câblage, TCM"]
["P1610","Clé de contact / module de commande du moteur (dysfonctionnement)","Clé de contact incorrecte, ECM"]
["P1611","Module de commande d'immobilisation / module de commande de moteur (ECM) - codage","Module de commande d'immobilisation / ECM mal codé"]
["P1612","Communication entre module de commande d'immobilisation et module de commande de moteur (ECM) - dysfonctionnement","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1613","Module de commande du moteur (ECM), fonction d'immobilisation - défaillance interne","ECM"]
["P1614","Communication de prise de codage de module de commande d'immobiliseur / module - pas de signal","Câblage, module de commande d'immobilisation, fiche de codage de module"]
["P1615","Communication du module de commande clé de contact / antidémarrage - dysfonctionnement","Clé de contact incorrecte, module de commande d'immobilisation"]
["(Transmission)"]
["P1700","Commande de décalage CVT - dysfonctionnement","Code (s) de panne du TCM stocké (s)"]
["P1701","Alimentation du module de commande de transmission"]
["P1702","RAM du module de commande de transmission"]
["P1703","Module de commande de transmission ROM"]
["P1704","Module de contrôle de transmission"]
["P1705","AT - Capteur de position de papillon (TP) - tension haute ou basse","Câblage, capteur TP, TCM, ECM"]
["P1706","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1710","Circuit du capteur de température de fluide de transmission automatique."]
["P1715","Capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de transmission (ISS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM"]
["P1716","Capteur de rotation de turbine de transmission automatique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de turbine 1, capteur de turbine 2, ECM"]
["P1720","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - variation du signal","Câblage, défaut mécanique, module de contrôle ABSfTCS, TCM"]
["P1721","Capteur de vitesse du véhicule MTR"]
["P1722","Signal de vitesse du véhicule estimé"]
["P1726","Système de commande de papillon électrique"]
["P1730","Fonction de sécurité intégrée à la transmission automatique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, embrayages de transmission, électrovannes de transmission, pressostats de transmission"]
["P1731","1er frein moteur"]
["P1740","Electrovanne de sélection de blocage CVT - dysfonctionnement","Câblage, électrovanne de sélection verrouillable"]
["P1752","Embrayage d'entrée de transmission automatique - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage de l'électrovanne d'embrayage d'entrée"]
["P1754","Embrayage d'entrée de transmission automatique - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage de l'électrovanne d'embrayage d'entrée, · pressostat de transmission 3"]
["P1757","Frein avant de transmission automatique - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage de l'électrovanne de frein avant"]
["P1759","Frein avant de transmission automatique - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage, électrovanne de frein avant, pressostat de transmission 1"]
["P1760","AT - solénoïde d'embrayage à roue libre - tension basse","Câblage, solénoïde d'embrayage à roue libre, TCM"]
["P1762","Embrayage direct à transmission automatique - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage de l'électrovanne à embrayage direct"]
["P1764","Embrayage direct à transmission automatique - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage, électrovanne à embrayage direct, pressostat de boîte de vitesses 5"]
["P1767","Transmission automatique haut / bas inverse - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage électrovanne inverse haut / bas"]
["P1769","Transmission automatique haut / bas inverse - dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage de l'électrovanne inverse haut / bas, du pressostat de transmission 6"]
["P1772","Frein de basse course de transmission automatique - Dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage de l'électrovanne de frein basse côte"]
["P1774","Frein de basse course de transmission automatique - Dysfonctionnement de l'électrovanne","Câblage, électrovanne de frein basse pression, pressostat de transmission 2"]
["P1775","Solénoïde d’embrayage pour convertisseur de couple - 1998 - tension basse","Câblage, solénoïde d'embrayage, TCM, ECM"]
["P1776","Solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple - glissement du convertisseur en condition de verrouillage","Câblage, solénoïde d'embrayage, convertisseur de couple, TCM, ECM"]
["P1777","Moteur pas à pas CVT - dysfonctionnement du circuit","Câblage moteur pas à pas"]
["P1778","Moteur pas à pas à variation continue - dysfonctionnement mécanique","Moteur pas à pas"]
["P1780","Changement automatique de transmission - Dysfonctionnement du signal","Câblage, TCM, ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1800","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1801","Electrovanne de contrôle du système d'admission d'air variable 2"]
["P1805","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur BPP, ECM"]
["P1807","Capteur de vitesse du véhicule A / T"]
["P1808","Capteur de vitesse du véhicule ABS"]
["P1810","4 interrupteur bas"]
["P1813","Commutateur 4WD"]
["P1814","Commutateur de détection d'attente"]
["P1815","Commutateur de mode manuel"]
["P1816","Interrupteur de position de stationnement / neutre"]
["P1817","Moteur d'actionneur"]
["P1818","Commutateur de position d'actionneur"]
["P1819","Dispositif de contrôle de transfert"]
["P1820","Signal de vitesse du moteur"]
["P1841","Pressostat de fluide de transmission automatique 1"]
["P1843","Contacteur de pression de fluide de transmission automatique 3"]
["P1845","Contacteur de pression de fluide de transmission automatique 5"]
["P1846","Contacteur de pression de fluide de transmission automatique 6"]
["(Transmission)"]
["P1900","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, moteur de soufflante de liquide de refroidissement, système de refroidissement, ECM"]
["U1000","Ligne de communication CAN - Dysfonctionnement du signal","Câblage"]
["U1001","Ligne de communication CAN - Dysfonctionnement du signal","Câblage"]
["U1010","Ligne de communication CAN - dysfonctionnement d'initialisation","ECM"]

{"sheet":"OLDSMOBILE","index":44,"n_rows":179,"n_cols":3,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[26,0,26,2],[115,0,115,2]]}
["Codes Oldsmobile"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1031","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, circuit de commande du moniteur de surchauffe du groupe 1","Court-circuit de câblage vers positif, H02S, ECM"]
["P1032","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, circuit de contrôle de la banque 1 chauffée","Court-circuit de câblage vers positif, H02S, ECM"]
["P1106","Tension intermittente élevée du circuit du capteur de pression (MAP) du collecteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif"]
["P1107","Circuit de capteur de pression absolue du collecteur (MAP) à tension intermittente basse","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1108","Capteur de pression barométrique (BARO) / Capteur de pression absolue (MAP) - comparaison trop élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur MAP, ECM"]
["P1111","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - circuit alternatif - tension élevée","Circuit de câblage ouvert, fil de masse défectueux"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - circuit intermittent - tension faible","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1114","Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (tension basse)","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1115","Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (tension élevée)","Circuit de câblage ouvert, fil de masse défectueux"]
["P1120","Capteur de position du moteur de papillon 1 dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon (TP) - dysfonctionnement du circuit - tension élevée","Court-circuit de câblage vers le positif, câble de masse défectueux"]
["P1122","Capteur de position de papillon (TP) - dysfonctionnement du circuit - tension faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 1","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 tension basse","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 tensions élevées","Court-circuit dans positif, pression de carburant élevée, contamination du carburant, fuite d'injecteur (s), H02S, ECM"]
["P1139","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1: commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1140","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, réponse lente de la banque 1","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2: commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 2","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1171","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 tension basse","Alimentation en carburant bloquée, injecteur (s) bloqué (s), câblage du capteur de pression absolue du manifold (MAP)"]
["P1174","Balance de cylindre de garniture de carburant, rangée 1"]
["P1175","Balance de cylindre de garniture de carburant, rangée 2"]
["(dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Dysfonctionnement injecteur (s) -circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse court-circuit au positif, injecteurs, ECM"]
["P1220","Dysfonctionnement du capteur de position du moteur de papillon 2","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1221","Capteur de position du moteur de papillon 1/2 - variation de signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1257","Supercharger (SC)-over-boost","Tuyaux bloqués en fuite, interchangés, non raccordés, court-circuit de câblage par rapport à la terre, soupape de dérivation de compresseur (SC) étanche / collée, solénoïde de soupape de dérivation de compresseur (SC), ECM"]
["P1258","Surchauffe du moteur","Système de refroidissement, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur"]
["P1271","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) à variation de signal 1/2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1275","Dysfonctionnement du circuit du capteur 1 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers positif, capteur APP, ECM"]
["P1280","Dysfonctionnement du circuit 2 du capteur de position de pédale d'accélérateur (APP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers positif, capteur APP, ECM"]
["P1320","Circuit de référence du module de commande d'allumage (ICM) -4X, intermittent","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, ICM, ECM"]
["P1323","Module de commande d'allumage (ICM) - circuit de référence 24X, basse fréquence","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, ICM, ECM"]
["P1336","Capteur de vilebrequin, position (CKP) - Variation non apprise","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P1345","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - variation de signal","Capteur CKP, alignement distributeur / arbre à cames, défaut mécanique"]
["P1350","Dysfonctionnement du circuit de surveillance de ligne de contournement du module de commande d'allumage (ICM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1351","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage 1 tension de circuit élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1352","Module de commande d'allumage (LEM) - bobine d'allumage 2 tension de circuit élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1353","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage - tension élevée du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1354","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage - tension élevée du circuit 4","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1355","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage tension 5circuit élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1356","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage 6 tension de circuit élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1359","Dysfonctionnement de la banque 1 du module de commande d'allumage (ICM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1360","Dysfonctionnement de la banque 2 du module de commande d'allumage (MCM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1361","Module de contrôle d'allumage (ICM) - bobine d'allumage 1 tension de circuit basse","Court-circuit de câblage à la masse / positif, court-circuit du circuit de dérivation à la masse, ICM, ECM"]
["P1362","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage 2 tension de circuit basse","Court-circuit de câblage à la masse / positif, court-circuit du circuit de dérivation à la masse, ICM, ECM"]
["P1363","Module de contrôle d'allumage (ICM) - bobine d'allumage 3circuit tension basse","Court-circuit de câblage à la masse / positif, court-circuit du circuit de dérivation à la masse, ICM, ECM"]
["P1364","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage, tension de circuit 4 basse","Court-circuit de câblage à la masse / positif, court-circuit du circuit de dérivation à la masse, ICM, ECM"]
["P1365","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage avec tension de circuit 5 basse","Court-circuit de câblage à la masse / positif, court-circuit du circuit de dérivation à la masse, ICM, ECM"]
["P1366","Module de commande d'allumage (ICM) - bobine d'allumage tension 6circuit basse","Court-circuit de câblage à la masse / positif, court-circuit du circuit de dérivation à la masse, ICM, ECM"]
["P1370","Circuit de référence du module de commande d'allumage (ICM) -4X, trop d'impulsions","Câblage, interférence électromagnétique, ICM"]
["P1371","Circuit de référence du module de commande d'allumage (ICM) -4X, nombre d'impulsions trop faible","Câblage, interférence électromagnétique, ICM"]
["P1372","Capteur de position de vilebrequin (CKP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur CKP, ECM"]
["P1374","Dysfonctionnement du circuit de référence du module de commande d'allumage (ICM) -3X","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse, court-circuit vers le positif, câblage acheminé près des câbles de bougie, cheminement des bobines d’allumage, ICM, ECM"]
["P1375","Module de commande d'allumage (ICM) - circuit de référence 24X, tension élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers le positif, capteur (s) CKP, ICM"]
["P1376","Circuit de masse du module de commande d'allumage (ICM)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, câble de masse défectueux, ICM"]
["P1377","Module de commande d'allumage (ICM) - impulsion de caméra / impulsion de référence 4X","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, interférences électromagnétiques, calage des soupapes"]
["P1380","Signal de route cahoteuse - erreur de signal","Code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s)"]
["P1381","Signal de route brute - pas de communication depuis le bus de données ASS CAN.","Circuit de câblage ouvert, système ABS"]
["P1403","Solénoïde de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) 1","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fil d'alimentation, vanne EGR, ECM"]
["P1404","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - bloquée en position ouverte","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR), solénoïde EGR"]
["P1405","Solénoïde de vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) 3","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fil d'alimentation, vanne EGR, ECM"]
["P1406","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR), vanne EGR"]
["P1415","Système d'injection d'air secondaire (AIR)","Câblage, tuyaux bloqués en fuite, vanne AIR"]
["P1416","Système d'injection d'air secondaire (AIR)","Câblage, tuyaux bloqués en fuite, vanne AIR, relais de pompe AIR"]
["P1441","Système d'émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP"]
["P1442","Interrupteur à vide du système à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Flexibles bloqués, fuite, câblage, cartouche EVAP, ECM"]
["P1481","Système de ventilateur de refroidissement du moteur - Signal de vitesse du ventilateur de refroidissement manquant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fil d'alimentation, embrayage du ventilateur de refroidissement du moteur, ECM"]
["P1482","Système de ventilation du moteur - dysfonctionnement du circuit d’embrayage","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fil d'alimentation, embrayage du ventilateur de refroidissement du moteur, ECM"]
["P1483","Système de refroidissement du moteur","Système de refroidissement, capteur de température du liquide de refroidissement moteur (ECT), capteur de température d'air d'admission (IAT)"]
["P1484","Système de ventilateur de refroidissement du moteur - tolérance maximale de la vitesse du ventilateur dépassée","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fil d'alimentation, embrayage du ventilateur de refroidissement du moteur, ECM"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - régime bas","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, système d'admission bouché, papillon des gaz, soupape lAC, ECM"]
["P1509","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - régime élevé","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, système d'admission bouché, papillon des gaz, soupape lAC, ECM"]
["P1512","Unité de commande du papillon - variation du signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1514","Débit d'air d'admission - débit excessif","Unité de commande du papillon, capteur MAP, signal du capteur CMP, ECM"]
["P1515","Commande du papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1516","Commande du papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1520","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP)","Court-circuit de câblage à la terre mal réglé"]
["P1523","Unité de commande du papillon, position du papillon en mode économie de batterie","Limitation du mouvement du papillon, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1524","Capteur de position du papillon (TP) - angle de papillon des gaz fermé","Réglage du câble d'accélérateur, papillon des gaz serré / collé, papillon des gaz mal réglé"]
["P1526","Position minimale du papillon non apprise","Procédure d'apprentissage initiale non effectuée"]
["P1530","Capteur de pression de réfrigérant AlC, dysfonctionnement du circuit","Pression de réfrigérant AlC, circuit ouvert de câblage / court-circuit à la masse, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1531","Charge de réfrigérant à faible AlC","Charge de réfrigérant à faible teneur en Ale, circuit ouvert de câblage / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, commutateur de basse pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1533","Capteur de température de réfrigérant pour climatiseur - circuit · dysfonctionnement côté basse pression","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, sonde de température du réfrigérant A / C, ECM"]
["P1535","Capteur de température de réfrigérant pour climatiseur - dysfonctionnement du circuit côté haute pression","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, sonde de température du réfrigérant A / C, ECM"]
["P1536","Système A / C -ECT over temperature","Système de refroidissement"]
["P1537","Circuit de demande de climatisation - tension faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre, pressostat de réfrigérant basse température, module de commande de climatisation, ECM"]
["P1538","Circuit de demande de climatisation - tension élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, module de commande de climatisation, ECM"]
["P1540","Système de climatisation haute pression","Circuit de câblage ouvert, pressostat haute pression de réfrigérant A / C, système A / C, ECM"]
["P1542","Système de climatisation haute pression / haute température","Température ambiante élevée, système de refroidissement A / C"]
["P1545","Relais d'embrayage du compresseur de bière - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fil d'alimentation, relais d'embrayage du compresseur Ale, ECM"]
["P1546","Relais d'embrayage de compresseur AlC - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, relais d’embrayage du compresseur AlC, ECM"]
["P1550","Moteur pas à pas du régulateur de vitesse, dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1554","Circuit d'état du régulateur de vitesse - haute tension","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1558","Capteur de position servo-servo du régulateur de vitesse bas","Tuyaux qui fuient, servo de régulateur de vitesse"]
["P1560","Régulateur de vitesse - transmission non en route","Erreur du conducteur, circuit du contacteur de pression de fluide de transmission (TFP)"]
["P1561","Solénoïde de ventilation du régulateur de vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, solénoïde d'évent du régulateur de vitesse, servo de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1562","Solénoïde à vide du régulateur de vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, solénoïde à dépression du régulateur de vitesse, servo de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1564","Régulateur de vitesse - accélération trop élevée","Conditions routières glissantes"]
["P1565","Capteur de position du régulateur de vitesse - Dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, servo du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1566","Régulateur de vitesse - vitesse du moteur trop élevée","Chaussée glissante, défaillance mécanique de la transmission"]
["P1567","Régulateur de vitesse - système de commande de frein actif","Système de commande de freinage actif activé lorsque le régulateur de vitesse est activé"]
["P1568","Capteur de position servo-servo du régulateur de vitesse élevé","Flexibles bloqués en fuite, soupape de dépression de la pédale de frein, servo du régulateur de vitesse"]
["P1570","Régulateur de vitesse - système de contrôle de la traction (TCS) actif","Surface de route glissante"]
["P1571","Système de contrôle de traction (TCS), circuit de demande de couple","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s), ECM"]
["P1573","Bus de données CAN - système de freinage antiblocage (ABS)! système de contrôle de traction (TCS)","Câblage, code (s) de panne du module de commande ABS stockés"]
["P1574","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - tension élevée","Câblage ABS"]
["P1575","Contacteur de position de la pédale de frein (BPP) - Contacts de course étendus - Tension élevée","Câblage ABS"]
["P1579","Transmission décalée de NIP à O / R à angle de papillon élevé","Erreur de conducteur, câblage, commutateur de plage de transmission (TR)"]
["P1585","Régulateur de vitesse - circuit de sortie inhibée","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, fil d'alimentation, moteur / actionneur de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1599","Décrochage moteur ou quasi décrochage détecté","Code (s) de panne ECM enregistré (s), défaillance mécanique, défaillance mécanique de transmission"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de contrôle moteur (ECM)","ECM"]
["P1601","Dysfonctionnement du circuit de données","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit au positif, tableau de bord, ECM"]
["P1602","Bus de données CAN - système de freinage antiblocage (ABS) / système antipatinage (TCS)","Câblage, code (s) de panne du module de commande ABS stockés"]
["P1603","Module de détection / diagnostic de bus de données CAN (SOM)","Câblage"]
["P1604","Bus de données CAN - tableau de bord","Câblage, code (s) de panne du module de contrôle de la carrosserie (SCM) stocké"]
["P1605","Bus de données CAN -A / C","Câblage, code (s) de panne du système de climatisation stockés"]
["P1610","Bus de données CAN - module de commande de corps (BCM)","Code (s) de panne stocké (s) du module de contrôle de la carrosserie (BCM)"]
["P1617","Contacteur de niveau d'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit dans le câblage, niveau d'huile moteur, ECM"]
["P1619","Contacteur de remise à zéro du moniteur de durée de vie de l'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit dans le câblage, commutateur de réinitialisation du moniteur de durée de vie de l'huile moteur, ECM"]
["P1621","Module de commande moteur (ECM) -memoryperformance","ECM"]
["P1623","Module de contrôle moteur (ECM) -PROM","PROM non sécurisé, codé incorrectement"]
["P1624","Fonction d'instantané client activée","Codes de panne ECM stockés"]
["P1626","Bus de données CAN, antidémarrage","Câblage, code (s) de panne du module de contrôle de la carrosserie (SCM) stocké"]
["P1627","Module de commande du moteur (ECM) - performances de la mémoire","ECM"]
["P1629","Module de commande d'immobilisation - signal d'activation de carburant","Clé de contact incorrecte, câblage de circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1630","Module de commande du moteur (ECM), mode codeleaming de l’immobilisateur","Code d'immobilisation non programmé"]
["P1631","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Clé incorrecte, code antidémarrage non programmé"]
["P1632","Module de commande du moteur (ECM), signal de désactivation de carburant","Fusibles, BCM, code d'immobilisation"]
["P1633","Tension d'alimentation de l'allumage du module de commande du moteur (ECM), tension basse","Circuit ouvert de câblage, ECM"]
["P1634","Module de commande moteur (ECM) - tension d'alimentation de l'allumage - tension basse","Circuit ouvert de câblage, ECM"]
["P1635","Tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit A","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, capteur TP, capteur MAP, capteur de position de la vanne EGR, ECM"]
["P1637","Dysfonctionnement du circuit de la borne de l'alternateur","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, capteur de température de batterie, ECM"]
["P1638","Dysfonctionnement de la borne de l'alternateur 'F'","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, ECM"]
["P1639","Tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit B","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, capteur de pression de réfrigérant A / C, capteur de pression de réservoir de carburant (FTP), ECM"]
["P1640","Module de sortie pour pilote quadruplet du module de commande du moteur (ECM)","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM 0"]
["P1641","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre, MIL, fil d'alimentation, ECM"]
["P1642","Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse du véhicule (VSS)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, VSS, ECM"]
["P1643","Module de commande de pompe à essence - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1644","Dysfonctionnement couple-circuit livré","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, codes de panne ASS mémorisés, ECM"]
["P1645","Dysfonctionnement du circuit solénoïde à émission par évaporation (EVAP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde EVAP, ECM"]
["P1646","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1650","Pilote quad du module de commande du moteur (ECM)!pilote de sortie","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM 0"]
["P1651","Dysfonctionnement du relais 1 du circuit de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, fil d'alimentation, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1652","Dysfonctionnement du circuit 2 du relais de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit · à la terre, fil d'alimentation, relais (s) du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1653","Relais d'embrayage de compresseur de climatisation - dysfonctionnement du circuit","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la terre, fil d'alimentation, relais d'embrayage de compresseur A / C, ECM"]
["P1654","Circuit de désactivation du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse Court-circuit au positif, module de contrôle de la vitesse, ECM"]
["P1655","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1660","Dysfonctionnement du ou des relais du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais (s) du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1662","Dysfonctionnement du circuit d'inhibition du régulateur de vitesse de croisière","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, moteur / actionneur de régulateur de vitesse, module de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1663","Témoin d'alternateur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit au positif, tableau de bord, ECM"]
["P1665","Soupape de mise à l'air évaporative à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1670","Pilote de quad / pilote de sortie du module de commande du moteur (ECM)","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM 0"]
["P1671","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, MIL, ECM"]
["P1672","Témoin de niveau d'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, tableau de bord, ECM"]
["P1673","Témoin «chaud» du liquide de refroidissement du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit vers le positif, tableau de bord, système de refroidissement, ECM"]
["P1674","Dysfonctionnement du tachymètre et du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit au positif, tableau de bord, ECM"]
["P1675","Soupape de mise à l'air évaporative à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1676","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1680","Module de contrôle moteur (ECM)","ECM"]
["P1681","Module de contrôle moteur (ECM)","ECM"]
["P1682","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1683","Module de contrôle moteur (ECM)","ECM"]
["P1689","Circuit de sortie de couple livré par le système de contrôle de traction (TC8)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, codes de panne ABS enregistrés, ECM"]
["P1810","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) - position de vidage manuel","Niveau de liquide bas, câblage ouvert / court-circuit à la masse, tringlerie du sélecteur mal réglée, ECM"]
["P1811","Temps de décalage trop long - limite d'adaptation atteinte","Niveau de liquide bas, défaut mécanique de transmission"]
["P1814","Surcharge de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Niveau de liquide bas, état du fluide, défaillance mécanique de la transmission"]
["P1844","Fonctionnement intermittent du circuit 'A' du capteur / contacteur de pression de fluide de transmission"]
["P1860","Dysfonctionnement du circuit magnétique du convertisseur de couple (TCC)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde TCC, ECM"]
["P1887","Contacteur de relâchement de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - dysfonctionnement du circuit","Circuit de câblage ouvert, commutateur de libération de solénoïde TCC, ECM"]
["U1016","Tableau de bord, dysfonctionnement de la communication sur le bus de données CAN","Circuit de câblage ouvert! Court-circuit à la masse / court-circuit au positif, tableau de bord, ECM"]
["U1026","Module de commande de transmission (TCM) / module de commande à quatre roues motrices, bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication","Câblage, SCM"]
["U1041","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de commande de traction (TCS), bus de données CAN - fonction de communication","Câblage, codes de panne ABSfTCS stockés"]
["U1064","Module de contrôle du corps (SCM), bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication","Câblage, BCM"]

{"sheet":"PLYMOUTH","index":45,"n_rows":59,"n_cols":3,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2]]}
["Codes de Plymouth"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1192","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension faible","Câblage, capteur IAT"]
["P1193","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension élevée","Câblage, capteur IAT"]
["P1195","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, réponse lente de la banque 1","Chauffage inopérant, câblage, H02S"]
["P1196","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1, réponse lente","Chauffage inopérant, câblage, H02S"]
["P1197","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - faible réponse","Câblage, chauffage inopérant, H02S"]
["P1281","Température du moteur - faible pendant une longue période","Câblage, système de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement, capteur ECT"]
["P1282","Relais de pompe à carburant","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais de pompe à carburant"]
["P1289","Solénoïde de contrôle de l'air d'admission","Câblage circuit ouvert / court-circuit, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1290","Capteur de pression de gaz naturel comprimé haute pression","Système de gaz naturel comprimé, câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1292","Tension élevée du capteur de pression de gaz naturel comprimé","Câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1293","Capteur de pression de gaz naturel comprimé à basse tension","Câblage, capteur de pression de gaz naturel comprimé"]
["P1294","Système de contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - Régimes inférieurs / supérieurs aux prévisions","Câblage, fuite d’air, papillon des gaz serré / collant, soupape lAC"]
["P1295","Capteur de position du papillon (TP) - tension d'alimentation","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1296","Tension d'alimentation du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1297","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur","Câblage, raccord (s) de tuyau, capteur MAP"]
["P1298","Système trop maigre, prolongé à fond le papillon des gaz","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAP, pression de carburant / pompe, injecteur (s), H02S"]
["P1299","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de position du papillon (TP)","Fuite d'aspiration, raccord (s) de flexible, capteur MAP, capteur TP"]
["P1388","Relais de contrôle moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais de contrôle moteur"]
["P1389","Relais de contrôle moteur","Circuit de câblage ouvert, relais de commande du moteur"]
["P1390","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - synchronisation de signal","Courroie détachée / position sautée, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1391","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de position d'arbre à cames (CMP) - signal intermittent","Câblage, mauvaise connexion, entrefer, capteur CKP, capteur CMP"]
["P1398","Module de commande du moteur (ECM) - limite de détection des ratés atteinte","Câblage, mauvaise connexion, capteur CKP"]
["P1403","Capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) non alimenté en 5 volts","Câblage, ECM"]
["P1478","Capteur de température ambiante / batterie","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1486","Blocage du système d'émission par évaporation (EVAP) détecté","Raccord (s) de tuyau, tuyau bloqué / coincé, bidon EVAP"]
["P1488","Module de commande du moteur (ECM) - sortie auxiliaire 5 volts basse.","Câblage, ECM"]
["P1489","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse élevée"]
["P1490","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - vitesse lente"]
["P1491","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1492","Capteur de température ambiante / batterie - entrée haute","Court-circuit de câblage vers le positif, capteur de température ambiante / de la batterie, ECM"]
["P1493","Capteur de température ambiante / de la batterie - tension faible","Câblage capteur de température ambiante / batterie"]
["P1494","Pompe de détection de fuite par émission d'évaporation (EVAP) - interrupteur de pression","Câblage, fuite de flexible! Obstruction, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1495","Solénoïde de pompe de détection des fuites par évaporation (EVAP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, fuite de flexible! blocage, solénoïde de pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1496","Module de commande du moteur (ECM) -5 volts sortie basse","ECM"]
["P1594","Alternateur-tension haute","Câblage, batterie, alternateur"]
["P1595","Régulateur de vitesse","Câblage circuit ouvert / court-circuit, flexibles, interrupteur principal du régulateur de vitesse, soupape de commutation à dépression du régulateur de vitesse"]
["P1596","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - haute tension","Câblage interrupteur principal de régulateur de vitesse"]
["P1597","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - faible tension","Câblage interrupteur principal de régulateur de vitesse"]
["P1598","Capteur de pression de réfrigérant AlC - entrée haute","Câblage, pression de réfrigérant AlC trop élevée (défaut de refroidissement / charge incorrecte), capteur de pression de réfrigérant AlC"]
["P1599","Capteur de pression de réfrigérant AlC - entrée basse","Câblage, pression de réfrigérant AlC trop basse (chargée de manière incorrecte), capteur de pression de réfrigérant AlC"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) non programmé","Nouvel ECM non programmé, incorrectement programmé, ECM"]
["P1603","Erreur de liaison du module de commande du moteur (ECM) -RAM","ECM"]
["P1604","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de lecture / écriture RAM","ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - erreur du minuteur d'arrêt","ECM"]
["P1681","Bus de données CAN, instrumentation - pas de signal","Câblage, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1682","Alternateur-tension basse","Câblage, batterie, courroie d'alternateur, alternateur"]
["P1683","Régulateur de vitesse","Câblage, soupape de commutation de dépression du régulateur de vitesse"]
["P1684","Tension d'alimentation du module de commande du moteur (ECM) déconnectée au cours des 50 derniers cycles ON-OFF du contacteur d'allumage","Câblage, batterie"]
["P1685","Clé non programmée dans le module de contrôle de l'antidémarrage","Câblage, clé de contact non appariée / endommagée, module de commande d'immobilisation"]
["P1686","Bus de données CAN, module de commande d'immobilisation pas de signal","Câblage, module de commande d'immobilisation"]
["P1687","Bus de données CAN, instrumentation sans signal","Câblage, module de contrôle d'instrumentation mécanique"]
["P1695","Bus de données CAN, module de contrôle de la carrosserie (BCM), aucun signal","Câblage, BCM"]
["P1696","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -EEPROM","ECM"]
["P1697","Erreur du module de commande du moteur (ECM) -EEPROM","ECM"]
["P1698","Bus de données CAN, aucun signal du module de commande de transmission (TCM)","Câblage, TCM"]
["P1765","Relais du système de transmission","Câblage circuit ouvert / court-circuit, relais du système de transmission, ECMITCM"]
["P1899","Dysfonctionnement du circuit d’entrée du commutateur de position de stationnement / neutre (PNP)","Câblage, commutateur PNP, ECMITCM"]

{"sheet":"PONTIAC","index":46,"n_rows":248,"n_cols":3,"rows_kept":248,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[182,0,182,2],[0,0,0,2],[30,0,30,2],[47,0,47,2],[68,0,68,2],[115,0,115,2]]}
["Codes Pontiac"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1010","Actionneur de commande d'huile de culbuteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, actionneur de commande d'huile de culbuteur, ECM"]
["P1011","Actionneur de commande d'huile de culbuteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, actionneur de commande d'huile de culbuteur, pressostat d'huile de culbuteur, ECM"]
["P1012","Interrupteur de pression d'huile du culbuteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, défaillance mécanique, actionneur de commande d'huile de culbuteur, pressostat d'huile de culbuteur, ECM"]
["P1031","Capteurs 1 et 2 du circuit de commande du moniteur de contrôle de courant du chauffage HO2S"]
["P1032","Capteur 1 et 2 du circuit de commande de réchauffement du réchauffeur HO2S"]
["P1101","Débit d'air d'admission - incorrect","Câblage, défaillance mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression barométrique (BARO), capteur de température de l'air d'admission (IAT), capteur de pression absolue du manifold (MAP), capteur de débit d'air massique (MAF), commutateur de position du papillon (TP)"]
["P1106","Tension du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1107","Tension du capteur de pression absolue du collecteur (MAP) basse, intermittente","Court-circuit de câblage à la terre, mauvaises connexions"]
["P1111","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI) - tension faible, intermittente","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1114","Tension du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) faible, intermittente","Court-circuit de câblage à la terre, mauvaises connexions"]
["P1115","Tension du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1120","Capteur de position du moteur de papillon 1 -fonctionnement","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1121","Capteur de position de papillon (TP) - tension élevée, intermittente","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, mauvaises connexions"]
["P1122","Capteur de position du papillon (TP) - tension basse, intermittente","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, mauvaises connexions"]
["P1125","Capteur de position 1/2 de la pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1132","Variante basse de circuit H02S, banque 2, capteur 1"]
["P1133","Capteur d'oxygène (02S) / capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - commutation insuffisante","Câblage, fuite du système d'échappement, 02S / H02S"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - réponse lente","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, tension basse de la banque 1","Câblage, système d'échappement qui fuit, H025"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1, tension élevée","Câblage, H025"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1. Banc 2 - Commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1. Banque 2 - Réponse lente","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1171","Système de carburant - nettoyer pendant l'accélération","Filtre à carburant, pompe à carburant, H025, injecteurs"]
["P1174","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - variation du mélange entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1175","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1. Banc 2 - Variation du mélange entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1189","Contacteur de témoin de pression d'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, contacteur de lampe témoin de pression d'huile moteur"]
["(dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Dysfonctionnement des circuits d'injection","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, injecteurs, ECM"]
["P1220","Dysfonctionnement du capteur de position du moteur de papillon 2","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1221","Variation du signal du capteur de position du moteur d'accélérateur","Câblage du module de commande du papillon"]
["P1222","Contrôle des injecteurs, moniteur de circuit - dysfonctionnement","Injecteur, câblage"]
["P1257","Supercharger (SC), boost trop élevé","Flexibles de la soupape de dérivation du compresseur (SC) bloqués en fuite / interchangés / non raccordés, court-circuit du câblage par rapport à la terre, solénoïde de la soupape de dérivation du compresseur (SC), ECM"]
["P1258","Surchauffe du moteur","Système de refroidissement, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur"]
["P1260","Pompe à carburant, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1271","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) à variation de signal 1/2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1272","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) Variation de signal 2/3","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1273","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) Variation 1/3 signal","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1275","Capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur (APP) 1","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1276","Capteur 1 de position de pédale d'accélérateur (APP) 1","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1280","Capteur 2 de fonction de circuit du capteur de position de pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1281","Capteur de position 2 de la pédale d'accélérateur (APP) 2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1285","Capteur de position 3 de la pédale d'accélérateur (APP) 3","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1286","Capteur de position 3 de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage, capteur APP, ECM"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Contrôle d'allumage, dysfonctionnement du cylindre 1","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1305","Commande d'allumage, mauvais fonctionnement du cylindre 2","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1310","Commande d'allumage, dysfonctionnement du cylindre à 3 circuits","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1315","Commande d'allumage, mauvais fonctionnement du cylindre 4","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1335","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur CKP, ECM"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - Variation non apprise","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P1345","Corrélation position vilebrequin-position d'arbre à cames"]
["P1346","Actionneur de position d'arbre à cames - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique, actionneur de position d'arbre à cames, ECM"]
["P1349","Actionneur de position d'arbre à cames - dysfonctionnement du circuit","Câblage, défaut mécanique, actionneur de position d'arbre à cames, ECM"]
["P1350","Système de contrôle d'allumage, circuit de dérivation - fonction de circuit","Câblage, mauvaises connexions, ICM, ECM"]
["P1351","Système de contrôle d'allumage, bobine haute tension","Circuit ouvert de câblage, ICM, ECM"]
["P1352","Système de contrôle d'allumage, circuit de dérivation voltagehigh","Circuit ouvert de câblage, ICM, ECM"]
["P1361","Système de contrôle d'allumage, circuit intégré - tension faible","Câblage, court-circuit à la terre, mauvaises connexions, ICM, ECM"]
["P1362","Commande d'allumage, circuit de dérivation - tension basse","Court-circuit de câblage à la terre, ICM, ECM"]
["P1371","Signal de référence de contrôle d'allumage, résolution basse / haute - perte de signal faible","Câblage, ICM"]
["P1372","Capteur de position de vilebrequin (CKP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur CKP, ECM"]
["P1374","Capteur de position de vilebrequin (CKP), variation signal-fréquence haute-basse résolution","Câblage, câblage acheminé à proximité des câbles de bougie, des arcs / pistolage des bobines d'allumage, ICM, ECM"]
["P1380","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS), signal de chaussée non gérée à l'ECM - mauvais fonctionnement","Code (s) de panne ASS enregistré (s)"]
["P1381","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS). signal routier approximatif à l'ECM - pas de communication","Câblage, mauvaises connexions, ASS"]
["P1396","Circuit du capteur de vitesse de roue"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S"]
["P1403","Dysfonctionnement du circuit 1 du solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1404","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - ne ferme pas complètement","Câblage, mauvaises connexions, capteur de position de vanne EGR, solénoïde EGR"]
["P1405","Dysfonctionnement de l'électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) 3circuit","Câblage, vanne EGR, ECM"]
["P1406","Performances de la gamme de capteurs de position des vannes de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, vanne EGR serrée / collante, capteur de position de la vanne EGR"]
["P1415","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 1","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne AIR"]
["P1416","Système d'injection d'air secondaire (AIR), banc 2","Câblage, tuyaux bloqués / qui fuient, vanne AIR"]
["P1441","Système d'émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP"]
["P1442","Système d'aspiration à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Tuyaux bouchés / fuyant, câblage, cartouche EVAP, ECM"]
["P1483","Système de refroidissement du moteur","Système de refroidissement, capteur de température du liquide de refroidissement moteur (ECT), capteur de température d'air d'admission (IAT)"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - bas régime","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit vers positif, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant"]
["P1509","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - régime élevé","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit vers positif, soupape lAC, papillon des gaz serré / collant"]
["P1514","Unité de commande du papillon, débit d'air d'admission - excessive","Unité de commande du papillon, capteur MAP, signal de capteur CMP, ECM"]
["P1515","Commande d'accélérateur / position actuelle de l'accélérateur - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1516","Commande du papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1517","Module de commande du papillon - dysfonctionnement","Module de commande d'accélérateur"]
["P1518","Module de commande du papillon / ECM -fonction de communication","Câblage, module de commande du papillon, ECM"]
["P1519","Capteur de position du moteur de papillon 1","Module de commande d'accélérateur"]
["P1520","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - fonction de circuit","Court-circuit de câblage à la terre, commutateur PNP mal réglé"]
["P1523","Unité de commande du papillon, position papillon fermée - performance","Limitation du mouvement du papillon, boîtier de commande du papillon"]
["P1530","Capteur de pression de fluide frigorigène NC / mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, capteur / commutateur de pression de réfrigérant NC, ECM"]
["P1531","Capteur de pression de réfrigérant NC - tension basse","Charge de réfrigérant incorrecte, câblage, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1532","Capteur de température du réfrigérant AlC - tension faible","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, sonde de température du réfrigérant AlC, ECM"]
["P1533","Capteur de température du réfrigérant AlC - tension élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, sonde de température du réfrigérant AlC, ECM"]
["P1536","Système NC -ECT over temperature","Système de refroidissement"]
["P1539","Relais d'embrayage de compresseur AlC - tension élevée","Câblage, relais d'embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1540","Système NC - haute pression","Circuit de câblage ouvert, commutateur haute pression de réfrigérant NC, système AlC"]
["P1543","Système AlC - performance","Réfrigérant bas, câblage, capteur de pression du réfrigérant AlC, capteur de température de l'évaporateur AlC, ECM"]
["P1545","Relais d'embrayage de compresseur AlC - tension basse","Câblage, relais d'embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1546","Relais d'embrayage de compresseur AlC - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais d'embrayage de compresseur AlC, ECM"]
["P1550","Régulateur de vitesse, moteur-actionneur de circuit","Câblage, mauvaises connexions, moteur / actionneur du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1554","Circuit d'état du régulateur de vitesse - haute tension","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, module de régulation de vitesse, ECM"]
["P1558","Régulateur de vitesse - faible performance","Câblage, mauvaises connexions, collage du câble d'accélérateur"]
["P1561","Régulateur de vitesse, dysfonctionnement du solénoïde d'aération et du circuit","Câblage électrovanne"]
["P1562","Régulateur de vitesse, dysfonctionnement solénoïde à vide-circuit","Câblage électrovanne"]
["P1565","Capteur de position servo de régulateur de vitesse - fonction de circuit","Câblage, mauvaises connexions, capteur de position d'asservissement"]
["P1567","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, commutateur principal du régulateur de vitesse"]
["P1568","Régulateur de vitesse - rendement élevé","Câblage, mauvaises connexions, collage du câble d'accélérateur"]
["P1571","Système de contrôle de traction (TCS), dysfonctionnement du signal de demande de couple","Câblage, mauvaises connexions, ABSITCS"]
["P1572","Système de contrôle de traction (TCS), dysfonctionnement du signal actif","Câblage à la terre, ABSITCS, ECM"]
["P1573","Module de commande du moteur (ECM), système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS) - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, module de commande ABS, ECM"]
["P1574","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP), tension élevée","Câblage ABS"]
["P1575","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP), contacts de course étendue - tension élevée","Câblage ABS"]
["P1585","Régulateur de vitesse, circuit de sortie inhibé","Câblage, mauvaises connexions, moteur / actionneur du régulateur de vitesse, ECM"]
["P1586","Système de régulation de vitesse, dysfonctionnement du commutateur de frein à 2 circuits","Câblage, mauvaises connexions, commutateur BPP"]
["P1599","Régulateur de vitesse - la gestion du moteur a fonctionné en mode à puissance limitée","Câble d'accélérateur collant, soupape de décharge du frein, actionneur de régulateur de vitesse"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (EeM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1601","Bus de données CAN, module de commande du moteur (ECM) / système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS) / module de contrôle de l'instrumentation / module de contrôle de diagnostic - tous les modules ne communiquent pas","Câblage, mauvaises connexions, ECM, ABSITCS, module de contrôle de diagnostic, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1602","Bus de données CAN. Dysfonctionnement du signal du module de commande du moteur (ECM) du système de freinage antiblocage (ABS) / du système de contrôle de la traction (TCS)","Câblage, module de commande ABS"]
["P1607","Processeur d'entrée du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, ECM"]
["P1610","Bus de données CAN. panne de communication entre le module de commande de moteur (ECM) et le module de commande de carrosserie (BCM)","Câblage, mauvaises connexions"]
["P1619","Interrupteur de réinitialisation du moniteur de durée de vie de l'huile moteur - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit dans le câblage, commutateur de réinitialisation du moniteur de durée de vie de l'huile moteur, ECM"]
["P1621","Module de contrôle du moteur (EeM) - performances de la mémoire","ECM"]
["P1623","Module de contrôle du moteur (ECM). PROM -malfunction","Mauvaises connexions, programmation incorrecte, ECM"]
["P1624","Fonction d'instantané client activée","Codes de panne ECM stockés"]
["P1626","Signal de perte de validation du carburant activé par le module de commande du moteur (ECM)","Câblage, mauvaises connexions, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1627","Module de commande du moteur (EeM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1629","Signal d'activation de carburant du module de commande du moteur (ECM) non reçu","Clé de contact incorrecte, câblage, mauvaises connexions, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1630","Module de contrôle du moteur (ECM). Mode d'apprentissage du code d'immobilisation","Programmation du code d'immobilisation de l'ECM non terminée"]
["P1631","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Clé incorrecte, code antidémarrage non programmé"]
["P1632","Module de commande de moteur (ECM) - signal de désactivation du carburant reçu","Fusibles, SCM, code d'immobilisation"]
["P1633","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1634","Module de commande moteur (ECM) - tension d'alimentation de l'allumage - tension basse","Circuit ouvert de câblage, ECM"]
["P1635","Module de contrôle du moteur (ECM). tension d'alimentation du capteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, capteur TP, capteur MAP, capteur de position de soupape EGR, capteur de pression du réservoir de carburant (FTP), ECM"]
["P1637","Témoin d'alternateur, signal de commande -fonctionnement","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["P1639","Module de commande du moteur (ECM), dysfonctionnement du circuit d'alimentation en tension du capteur","Câblage, mauvaises connexions, capteur de pression de réfrigérant AlC, ECM"]
["P1640","Module de commande du moteur (EeM), pilote quad / pilote de sortie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM"]
["P1641","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, MIL, ECM"]
["P1642","Circuit de contrôle des relais 2 et 3 du ventilateur"]
["P1643","Pompe à carburant, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1644","Système de contrôle de traction (TCS), signal de couple délivré - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1645","Soupape de dérivation du compresseur (SC), signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage, soupape de dérivation SC, ECM"]
["P1646","Soupape de dérivation du compresseur (SC), signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage, soupape de dérivation SC, ECM"]
["P1648","Mauvais code de sécurité du dispositif anti-vol"]
["P1650","Module de commande du moteur (EeM), pilote quad / pilote de sortie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM"]
["P1651","Relais de moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur 1 -fonctionnement","Câblage, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1652","Dysfonctionnement des circuits 2 et 3 du moteur du ventilateur de soufflante de liquide de refroidissement","Câblage, relais (s) du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, ECM"]
["P1653","Système de contrôle de traction (TCS), signal de couple délivré - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1654","Relais d'embrayage de compresseur AlC - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais d’embrayage du compresseur AlC, ECM"]
["P1655","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1656","Anomalie de l'actionneur ou du circuit de positionnement de l'arbre à cames","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, actionneur de position d'arbre à cames, ECM"]
["P1657","Sauter le dysfonctionnement du solénoïde de décalage -circuit","Câblage, solénoïde de saut de vitesse, ECM"]
["P1660","Module de commande du moteur (EeM), pilote quad / pilote de sortie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM"]
["P1661","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, MIL, ECM"]
["P1662","Régulateur de vitesse, inhiber le dysfonctionnement du circuit de sortie","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, moteur / actionneur de régulateur de vitesse, module de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1663","Témoin de l'alternateur, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage du tableau de bord, ECM"]
["P1664","Témoin de changement de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, témoin de saut de vitesse, ECM"]
["P1665","Soupape de mise à l'air évaporative à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, soupape de mise à l'air EVAP à cartouche, ECM"]
["P1667","Pompe à carburant, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande de pompe à carburant, ECM"]
["P1668","Alternateur 'L' terminal - dysfonctionnement du circuit","Câblage, régulateur de tension, alternateur, ECM"]
["P1670","Module de commande du moteur (ECM), pilote quad / pilote de sortie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM liJ"]
["P1671","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse / court-circuit vers positif, MIL, ECM"]
["P1672","Témoin de niveau «bas» du niveau d'huile moteur, signal de commande - dysfonctionnement du circuit","Court-circuit dans le câblage, niveau d'huile moteur, ECM"]
["P1673","Témoin \"chaud\" de liquide de refroidissement moteur, signal de commande-dysfonctionnement du circuit","Câblage, tableau de bord, système de refroidissement, ECM"]
["P1675","Dysfonctionnement du circuit de soupape de ventilation de la cartouche d'évaporation par émission (EVAP)","Câblage, mauvaise connexion, vanne de ventilation EVAP à cartouche, ECM"]
["P1676","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de purge du bidon EVAP, ECM"]
["P1677","Fonction antidémarrage désactivée"]
["P1678","L'identification du groupe motopropulseur de l'immobilisation a échoué"]
["P1679","Echec de l'identification de l'environnement d'immobilisation"]
["P167A","Module de commande du moteur (EeM), pilote du capteur d'oxygène chauffé (H02S) - dysfonctionnement du circuit interne","ECM"]
["P167D","Module de commande du moteur (ECM), dysfonctionnement du circuit de commande de la bobine d'allumage","ECM"]
["P1680","Module de commande du moteur (EeM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1681","Module de commande du moteur (EeM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1682","Relais de commande de moteur / relais de démarreur - dysfonctionnement de la corrélation de tension","Câblage, fusible (s), relais CE, relais de démarreur, ECM"]
["P1683","Module de commande du moteur (EeM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1684","Performance du capteur de température de mise sous tension du module de commande de transmission"]
["P1685","Module de commande de transmission sous tension, circuit de capteur de température basse"]
["P1686","Tension élevée du circuit du capteur de température d'alimentation du module de commande de transmission"]
["P1689","Système de contrôle de traction (TCS), signal de couple délivré - dysfonctionnement","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1690","Actionneur de commande d'huile de culbuteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, actionneur de commande d'huile de culbuteur, ECM"]
["P1692","Actionneur de commande d'huile de culbuteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, actionneur de commande d'huile de culbuteur, pressostat d'huile de culbuteur, ECM"]
["P1693","Interrupteur de pression d'huile du culbuteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, défaillance mécanique, actionneur de commande d'huile de culbuteur, pressostat d'huile de culbuteur, ECM"]
["(Transmission)"]
["P1700","Dysfonctionnement du circuit de requête MIIL du module de commande de transmission (TeM)","Codes de panne OBO II TCM stockés"]
["P1719","Le module de commande de transmission (TCM) détecte les variations excessives entre les capteurs de vitesse d'arbre d'entrée / de sortie de transmission","Niveau de liquide de transmission, pression de ligne, coincé / collé SS"]
["P1725","Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse de l'arbre de transmission","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, capteur de vitesse d'arbre d'entrée, ECM"]
["P1750","Anomalie de l'embrayage du convertisseur de couple (Tee) / soupape de commande de changement de vitesse / électrovanne de contrôle de la pression de transmission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, électrovanne TCC / vanne de commande de changement de vitesse / électrovanne de contrôle de pression de transmission, ECMITCM"]
["P1760","Dysfonctionnement solénoïde / circuit de pression de fluide de transmission (TFP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit, solénoïde TFP, ECM"]
["P1779","Module de commande du moteur (ECM), signal de réduction du couple via le bus de données CAN hors réseau, hors plage","Câblage, TCM, ECM"]
["P1780","Module de commande de moteur (ECM), bus de données de contrôleur de réseau (CAN) - communication perdue avec le module de commande de transmission (TCM)","Câblage, ECM"]
["P1790","Solénoïde Overdrive","Câblage circuit ouvert / court-circuit, solénoïde overdrive, ECM"]
["P1810","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) - position de vanne manuelle","Niveau de liquide bas, câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, ECMITCM"]
["P1811","Temps de décalage trop long - limite d'adaptation atteinte","Niveau de liquide bas, défaut mécanique de transmission"]
["P1814","Surcharge de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC)","Niveau de liquide bas, état du fluide, défaillance mécanique de la transmission"]
["P1815","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECM"]
["P1816","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1817","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECM"]
["P1818","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1819","Interrupteur de plage de transmission (TR), signal de variation du signal 'NB / C & P'","Câblage, interrupteur TR"]
["P1820","Commutateur de plage de transmission (TR), signal 'A' - tension basse","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1822","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'B' tension haute","Câblage, interrupteur TR"]
["P1823","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'P' - tension basse","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1825","Commutateur plage de transmission (TR), signaux de signaux incorrects 'AiB / C & P'","Câblage, interrupteur TR"]
["P1826","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'C' - tension haute","Câblage, interrupteur TR"]
["P1835","Circuit de commutateur de kick"]
["P1836","Kick-Down Switch Failed Open"]
["P1837","Kick-Down Switch Failed"]
["P1842","Changement de vitesse, 1-2 fonctions","Niveau / état ATF, court-circuit, câblage, 55, TCM"]
["P1843","Changement de vitesse, 1-2 fonctions","Niveau / état ATF, court-circuit, câblage, 55, TCM"]
["P1844","Fonctionnement intermittent du circuit 'A' du capteur / contacteur de pression de fluide de transmission"]
["P1845","Changement de vitesse, 2-3 fonctions","Niveau / état ATF, court-circuit, câblage, 55, TCM"]
["P1847","Changement de vitesse, 2-3 fonctions","Niveau / état ATF, court-circuit, câblage, 55, TCM"]
["P1850","Bande de frein appliquer le circuit de solénoïde"]
["P1851","Bande de freinage appliquer la performance du solénoïde"]
["P1853","Bande de frein appliquer une tension d'entrée élevée du solénoïde"]
["P1860","Transducteur d'embrayage (TCC) solénoïde --fonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde TCC, ECM"]
["P1864","Conditions de défaillance électrique du solénoïde activant l'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1866","Dysfonctionnement du circuit magnétique du convertisseur de couple (TCC)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, solénoïde TCC, TCM, ECM"]
["P1867","Dysfonctionnement du circuit magnétique du convertisseur de couple (TCC)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, TCCso ~ n ~ d, TCM, ECM"]
["P1868","Durée de vie du fluide de transmission","Remplacer le liquide de transmission et filtrer"]
["P1870","Embrayage du convertisseur de couple (TCC) - vitesse de glissement excessive","Niveau de liquide de transmission, câblage, solénoïde TCC, ECM"]
["P1876","Commutateur de sélection de mode manuel - dysfonctionnement du circuit","Câblage, sélecteur de mode manuel, TCM"]
["P1877","Interrupteur de commande de changement de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, sélecteur de vitesse de transmission, ECMITCM"]
["P1886","Performances du solénoïde de synchronisation de décalage de boîte-pont"]
["P1887","Interrupteur de libération du solénoïde de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - dysfonctionnement du circuit","Circuit de câblage ouvert, commutateur de libération de solénoïde TCC, ECMITCM"]
["P1915","Interrupteur de plage de transmission (TR), signaux de signaux incorrects 'AiB / C & P', lors du démarrage","Câblage, interrupteur TR"]
["P3401","Solénoïde de découpe de cylindre, dysfonctionnement du cylindre 1","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, défaut mécanique, ECM"]
["P3425","Solénoïde de découpe de cylindre, dysfonctionnement du cylindre 4","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, défaut mécanique, ECM"]
["P3441","Solénoïde de découpe de cylindre, dysfonctionnement du cylindre 6","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, défaut mécanique, ECM"]
["P3449","Solénoïde de découpe de cylindre, dysfonctionnement du cylindre 7","Câblage, solénoïde de découpe de cylindre, défaut mécanique, ECM"]
["U1000","Dysfonctionnement du bus de données CAN","Câblage, BCM, ECM, ABS / TCS, module de contrôle d'instrumentation, SOM"]
["U1001","Bus de données CAN - perte de communication série","Câblage, BCM, ECM, module de contrôle d'instrumentation, SOM"]
["U1016","Bus de données CAN, module de commande du moteur (ECM) / système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS) / module de commande de l'instrumentation / module de commande de diagnostic - perte de communication série","Câblage, mauvaises connexions, ECM, ABS / TCS, module de contrôle de diagnostic, module de contrôle d'instrumentation"]
["U1161","Bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication, module de commande de porte","Câblage du module de contrôle de la porte passager"]
["U1162","Bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication, module de commande de porte","Câblage du module de commande de porte arrière"]
["U1163","Bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication, module de commande de porte","Câblage du module de commande de porte arrière"]
["U1170","Bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication, module de commande de porte","Câblage du module de commande de porte conducteur, du module de commutateur de porte conducteur"]
["U1254","Bus de données CAN - perte de communication série","Câblage, BCM, ECM, module de contrôle d'instrumentation, SOM"]
["U1255","Dysfonctionnement du bus de données CAN","Câblage, BCM, ECM, ABS / TCS, module de contrôle d'instrumentation, SOM"]
["U1300","Bus de données CAN - signal bas","Câblage"]
["U1301","Bus de données CAN - signal haut","Câblage"]
["U1304","Bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication avec ABSITCS","Câblage, ABS / TCS, ECM"]
["U1305","Bus de données CAN - signal haut ou bas","Câblage"]
["U1450","Bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication, boussole électronique","Câblage, boussole électronique, module de contrôle d'instrumentation"]
["U1500","Module d'interface de communication de véhicule (VCIM) -malfunction","VCIM"]
["U1650","Bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication avec ABSfTCS","Câblage, capteur d'angle de direction, ABS / TCS"]
["U1651","Bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication avec ABSITCS","Câblage, capteur d'angle de direction, ABS / TCS"]
["U2105","Module de commande du moteur (ECM), bus de données CAN - communication perdue avec le module de commande de la carrosserie (BCM) / module de commande de la transmission (TCM)","Câblage"]

{"sheet":"PSA","index":47,"n_rows":44,"n_cols":3,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2]]}
["PSA                                                     STE LISTE CODE DIAGNOSTI    3   CODIFICATION DES DEFAUTS    3.1. CODES AAS, 0xBC0 à 0xBDF"]
[]
["CODE","SIGNIFICATION","A VERIFIER (N/B, N/C, Défectueux, CC, CO, Pb alimentation)"]
["8BD8","Défaut cohérence top roue (Absence de signal)"]
["9BC0","Défaut capteur avant gauche extérieur (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant gauche extérieur ou connecteur"]
["9BC1","Défaut capteur avant gauche intérieur (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant gauche intérieur ou connecteur"]
["9BC2","Défaut capteur avant droit extérieur (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant droit extérieur ou connecteur"]
["9BC3","Défaut capteur avant droit intérieur (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant droit intérieur ou connecteur"]
["9BC4","Défaut capteur avant gauche latéral (MDP) (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant gauche latéral (mesure de place disponible)"]
["9BC5","Défaut capteur avant droit latéral (MDP) (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant droit latéral (mesure de place disponible)"]
["9BC6","Défaut capteur arrière gauche extérieur (Cohérence, plausibilité)","Capteur Arrière gauche extérieur"]
["9BC7","Défaut capteur arrière gauche intérieur (Cohérence, plausibilité)","Capteur Arrière gauche intérieur"]
["9BC8","Défaut capteur arrière droit extérieur (Cohérence, plausibilité)","Capteur Arrière droit extérieur"]
["9BC9","Défaut capteur arrière droit intérieur (Cohérence, plausibilité)","Capteur Arrière droit intérieur"]
["9BCA","Défaut capteur avant gauche extérieur status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant gauche extérieur"]
["9BCB","Défaut capteur avant gauche intérieur status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant gauche intérieur"]
["9BCC","Défaut capteur avant droit extérieur status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant droit extérieur"]
["9BCD","Défaut capteur avant droit intérieur status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant droit intérieur"]
["9BCE","Défaut capteur avant  gauche latéral (MPD) status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant gauche latéral (mesure de place disponible)"]
["9BCF","Défaut capteur avant droit latéral (MPD) status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Avant droit latéral (mesure de place disponible)"]
["9BD1","Défaut capteur arrière gauche extérieur status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Arrière gauche extérieur"]
["9BD2","Défaut capteur arrière gauche intérieur status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Arrière gauche intérieur"]
["9BD3","Défaut capteur arrière droit extérieur status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Arrière droit extérieur"]
["9BD4","Défaut capteur arrière droit intérieur status (Cohérence, plausibilité)","Capteur Arrière droit intérieur"]
["ABC0","Défaut capteur avant gauche extérieur (Court-circuit au plus)","Capteur Avant gauche extérieur"]
["ABC1","Défaut capteur avant gauche intérieur (Court-circuit au plus)","Capteur Avant gauche intérieur"]
["ABC2","Défaut capteur avant droit extérieur (Court-circuit au plus)","Capteur Avant droit extérieur"]
["ABC3","Défaut capteur avant droit intérieur (Court-circuit au plus)","Capteur Avant droit intérieur"]
["ABC4","Défaut capteur avant gauche latéral (MDP) (Court-circuit au plus)","Capteur Avant gauche latéral (mesure de place disponible)"]
["ABC5","Défaut capteur avant droit latéral (MDP) (Court-circuit au plus)","Capteur Avant droit latéral (mesure de place disponible)"]
["ABC6","Défaut capteur arrière gauche extérieur (Court-circuit au plus)","Capteur Arrière gauche extérieur"]
["ABC7","Défaut capteur arrière gauche intérieur (Court-circuit au plus)","Capteur Arrière gauche intérieur"]
["ABC8","Défaut capteur arrière droit extérieur (Court-circuit au plus)","Capteur Arrière droit extérieur"]
["ABC9","Défaut capteur arrière droit intérieur (Court-circuit au plus)","Capteur Arrière droit intérieur"]
["ABDB","Défaut alimentation capteurs (Court-circuit au plus)"]
["BBDB","Défaut alimentation capteurs (Court-circuit à la masse)"]
["BBDC","Défaut alimentation interne bruiteur (Court-circuit à la masse)"]
["BC0","Défaut capteur avant gauche extérieur","Capteur Avant gauche extérieur"]
["BC1","Défaut capteur avant gauche intérieur","Capteur Avant gauche intérieur"]
["BC2","Défaut capteur avant droit extérieur","Capteur Avant droit extérieur"]
["BC3","Défaut capteur avant droit intérieur","Capteur Avant droit intérieur"]
["BC4","Défaut capteur avant gauche latéral (MDP)","Capteur Avant gauche latéral (mesure de place disponible)"]
["BC5","Défaut capteur avant droit latéral (MDP)","Capteur Avant droit latéral (mesure de place disponible)"]
["BC6","Défaut capteur arrière gauche extérieur","Capteur Arrière gauche extérieur"]

{"sheet":"SAAB","index":48,"n_rows":296,"n_cols":3,"rows_kept":296,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[274,0,274,2],[0,0,0,2],[31,0,31,2],[105,0,105,2],[141,0,141,2],[179,0,179,2],[218,0,218,2]]}
["Codes Saab"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1001","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - faible débit","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1002","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - sortie élevée","Câblage court à positif, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1011","Injecteur 1 - faible débit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, injecteur"]
["P1012","Injecteur 1 - haut débit","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1021","Injecteur 2 - faible débit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, injecteur"]
["P1022","Injecteur 2 - haut débit","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1026","Soupape de commande d'huile de levée de soupape variable, banque de droite - problème de performance","Câblage, vanne de régulation d'huile de levée de soupape variable, pressostat d'huile de levée de soupape variable, ECM"]
["P1028","Soupape de commande d'huile de levée de soupape variable, banque de gauche - problème de performance","Câblage, vanne de régulation d'huile de levée de soupape variable, pressostat d'huile de levée de soupape variable, ECM"]
["P1031","Injecteur 3 - faible débit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, injecteur"]
["P1032","Injecteur 3 - haut débit","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1041","Injecteur 4 - faible débit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, injecteur"]
["P1042","Injecteur 4 - haut débit","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1051","Injecteur 5 - faible débit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, injecteur"]
["P1052","Injecteur 5 - haut débit","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1061","Injecteur 6 - faible débit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, injecteur"]
["P1062","Injecteur 6 - haut débit","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1086","Capteur de position de l'actionneur de la commande d'admission d'air, gauche - basse tension","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1087","Capteur de position d'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, gauche - haute tension","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1088","Capteur de position d'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, HR - tension basse","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1089","Capteur de position d'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - tension haute","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1090","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - bloqué en position ouverte","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1091","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - bloqué fermé","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1092","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, LH - bloqué en position ouverte","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1093","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, gauche - bloqué fermé","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1094","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - circuit ouvert","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1095","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - sur circuit court","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1096","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, LH - circuit ouvert","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1097","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, gauche - sur circuit court","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["(Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Signal de démarrage - dysfonctionnement du circuit","Circuit de démarreur, interrupteur NP / TR, interrupteur CPP, ECM"]
["P1101","Débit d'air d'admission - incorrect","Câblage, défaillance mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression barométrique (BARO), capteur de température de l'air d'admission (IAT), capteur de pression absolue du manifold (MAP), capteur de débit d'air massique (MAF), commutateur de position du papillon (TP)"]
["P1102","Vanne de commutation de capteur MAP / BARO - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de commutation de capteurs MAP / BARO, ECM"]
["P1103","Signal de commande de couple moteur 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM, TCM"]
["P1104","Signal de commande de traction - dysfonctionnement du circuit","Câblage du module de contrôle de traction"]
["P1105","Capteur de pression absolue (MAP) au collecteur, système TC - problème de performances","Système TC - Défaut mécanique, fuite d'air entre le corps du papillon - TC, capteur MAP - Système TC, blocage des gaz d'échappement"]
["P1106","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur, système TC - problème de plage / performance","Capteur MAP - Système TC"]
["P1107","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur, système TC - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, ECM"]
["P1108","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur, système TC - court à positif  ","Câblage court à positif, ECM"]
["P1109","Actionneur de papillon - signal incorrect","Câblage, connexions, corps de papillon sale / endommagé, actionneur de papillon"]
["P1110","Soupape de dérivation de turbocompresseur (TC) - problème de plage / de performances","Tuyau (s), solénoïde de dérivation TC, vanne de dérivation TC"]
["P1111","Capteur de pression barométrique (BARO) - tension élevée","Câblage, capteur BARO, ECM"]
["P1112","Capteur de pression barométrique (BARO) - plage / problème de performance","Câblage, capteur BARO, ECM"]
["P1115","Signal de coupure de contrôle du couple moteur - tension élevée","Câblage, ECM, TCM"]
["P1116","Signal de coupure de contrôle du couple moteur - tension basse","Câblage, ECM, TCM"]
["P1120","Signal de démarrage - tension élevée","Circuit du démarreur, câblage court-positif, ECM"]
["P1121","Commutateur de position de stationnement / neutre (PNP) / Commutateur de position neutre (NP) - tension basse","Câblage court-circuit à la terre, câble sélecteur, commutateur PNP, ECM"]
["P1122","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - pas de signal","Câblage, connexions, capteur APP"]
["P1124","Signal de commande de traction - tension élevée","Câblage ouvert / court à positif"]
["P1125","Actionneur de papillon - signal incorrect","Câblage, connexions, actionneur de papillon"]
["P1126","Actionneur de papillon - signal incorrect","Câblage, connexions, corps de papillon sale / endommagé, actionneur de papillon"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - circuit ouvert","Câblage, H02S, ECM"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - dysfonctionnement","Câblage, H02S, ECM"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - dysfonctionnement","Câblage, H02S, ECM"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - commutation insuffisante","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1134","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - réponse lente","Câblage, résistance de capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H025"]
["P1135","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - entrée chauffage bas","Câblage, relais de pompe à carburant, H02S, ECM"]
["P1136","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - entrée haute de l'élément chauffant","Câblage, relais de pompe à carburant, H02S, ECM"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - tension basse","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - tension élevée","Câblage, H025"]
["P1139","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, commande de chauffage - problème de plage / performance","Câblage, H02S, ECM"]
["P1140","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2, élément chauffant - problème de plage / performance","Câblage, H02S, ECM"]
["P1141","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - entrée chauffage bas","Câblage, relais de pompe à carburant, H02S, ECM"]
["P1142","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - entrée chauffage haut","Câblage, relais de pompe à carburant, H02S, ECM"]
["P1143","Capteur de pression absolue / multiple (MAP) / pression barométrique (BARO) - problème de plage / problème de performance, basse","Fuite / blocage du flexible, capteur MAP / BARO, solénoïde de commutation du capteur MAP / BARO"]
["P1144","Capteur de pression barométrique (MAP) / pression barométrique (BARO) - plage / problème de performance tension élevée","Capteur MAP / BARO"]
["P1146","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - tension de plage / problème de performance élevée","Câblage, capteur MAP, capteur TP"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, tension de chauffage élevée","Câblage, H02S, ECM"]
["P1151","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 tensions élevées","Câblage, H02S, ECM"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1, tension de problème de plage / de performance basse","Câblage, H02S, ECM"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - réponse lente","Câblage, résistance de capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H025"]
["P1155","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - tension problème plage / performances élevée","Câblage, H02S, ECM"]
["P1160","Commande d'actionneur de papillon (TAC) - défaillance du ressort de rappel","Câblage moteur TAC"]
["P1171","Système d'alimentation - se pencher pendant l'accélération","Filtre à carburant, pompe à carburant, H025, injecteurs"]
["P1172","Trim carburant à court terme (FT), min. mélange riche en valeur","Pression de carburant, injecteur (s), vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP)"]
["P1173","Système trop riche pendant la marche au ralenti","Pression de carburant, batterie, fuite d'échappement, injecteur (s)"]
["P1174","Assiette de carburant, valeur adaptée à la banque 1 en dehors des limites","Système d'admission d'air, fuite de vide, fuite / blocage des gaz d'échappement, système d'alimentation en carburant, système d'allumage, injecteurs, défaillance mécanique"]
["P1175","Assiette de carburant, valeur adaptée à la banque 2 en dehors des limites","Système d'admission d'air, fuite de vide, fuite / blocage des gaz d'échappement, système d'alimentation en carburant, système d'allumage, injecteurs, défaillance mécanique"]
["P1181","Trim carburant longue durée (FT), max. valeur - mélange maigre","Pression de carburant, injecteur (s), système d'admission, capteur de débit d'air massique (MAF)"]
["P1182","Compensation carburant longue durée (FT), min. mélange riche en valeur","Pression de carburant, injecteur (s), vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP)"]
["P1206","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - faible débit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, pompe à injection d'air secondaire (AIR), relais"]
["P1207","Solénoïde de commande d'air d'injecteur - tension basse","Câblage, solénoïde de commande d'air d'injecteur, ECM"]
["P1208","Capteur de cognement (KS) - tension basse","Câblage, KS, ECM"]
["P1211","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - faible débit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne lAC"]
["P1212","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC) - débit élevé","Câblage court vers positif, vanne lAC"]
["P1230","Capteur de position du papillon 1 et 2 - problème de plage / de performances","Câblage, connecteurs, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1231","Capteur de position du papillon 1 et 2 - problème de plage / de performances","Câblage, connecteurs, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1236","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, volet extérieur - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1237","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission, volet extérieur - court à positif","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1240","Moteur de position du papillon - court-circuit","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1244","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - tension basse","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["P1245","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - sécurité intégrée","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["P1246","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, volet intérieur - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage, commande d'admission d'air du collecteur d'admission solénoïde"]
["P1247","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission, volet interne - court à positif","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1251","Moteur de position du papillon - signal de fermeture totale","Câblage, défaut mécanique, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1252","Moteur de position du papillon - signal complètement ouvert / pas de courant","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1253","Moteur de position du papillon - signal complètement ouvert pendant le démarrage","Câblage, défaut mécanique, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1258","Liquide de refroidissement moteur - surchauffe","Niveau de liquide de refroidissement moteur bas, thermostat de liquide de refroidissement moteur, ventilateurs de refroidissement du moteur, ventilation du radiateur obstruée, pompe à eau, défaillance mécanique"]
["P1260","Ressort de rappel du papillon - faible force du ressort","Défaut mécanique, unité de commande du papillon"]
["P1261","Papillon - serré / collant","Défaut mécanique, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1263","Papillon des gaz - déplacé manuellement pendant que le moteur tourne","Erreur de l'opérateur, unité de commande du papillon, défaut mécanique"]
["P1264","Papillon des gaz ouvert - accélérateur relâché","Unité de commande du papillon, défaut mécanique"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Cylindres aléatoires / multiples - ratés détectés","Défaut mécanique, câblage, allumage / système d'alimentation en carburant, capteur de débit massique d'air (MAF), relais de pompe à carburant, capteur de pression absolue au manifold (MAP), fuite à l'admission"]
["P1301","Cylindre 1 - raté détecté","Défaut mécanique, allumage / carburant, injecteur"]
["P1302","Cylindre 2 - raté détecté","Défaut mécanique, allumage / carburant, injecteur"]
["P1303","Cylindre 3 - raté détecté","Défaut mécanique, allumage / carburant, injecteur"]
["P1304","Cylindre 4 - raté détecté","Défaut mécanique, allumage / carburant, injecteur"]
["P1306","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), RH - circuit ouvert","Câblage actionneur CMP"]
["P1307","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), RH - court-circuit","Câblage actionneur CMP"]
["P1308","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), LH - circuit ouvert","Câblage actionneur CMP"]
["P1309","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), LH - court-circuit","Câblage actionneur CMP"]
["P1310","Bobines d'allumage, banque 1 - pas de tension d'alimentation","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1312","Bobine d'allumage - détection de cognement, cylindres 1 et 2","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, ensemble de bobine d'allumage, ECM"]
["P1315","Module de diagnostic d'allumage - dysfonctionnement","Câblage, module de diagnostic d'allumage, ECM"]
["P1320","Bobines d'allumage, banque 2 - pas de tension d'alimentation","Câblage de la bobine d'allumage, ECM"]
["P1322","Système d'étranglement électronique (ETS) - signal de régime incorrect","Câblage, communication entre module de commande moteur (ECM) et module de commande ETS"]
["P1325","Capteur de cognement (KS) - tension basse","Câblage, KS, ECM"]
["P1334","Bobine d'allumage - détection de cognement, cylindres 3 et 4","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, ensemble de bobine d'allumage, ECM"]
["P1340","Module de diagnostic d'allumage - dysfonctionnement","Câblage, module de diagnostic d'allumage, ECM"]
["P1341","Cylindre 1 - raté détecté","Bougie d'allumage, câblage, bobine d'allumage, module de diagnostic d'allumage"]
["P1342","Cylindre 2 - raté détecté","Bougie d'allumage, câblage, bobine d'allumage, module de diagnostic d'allumage"]
["P1343","Cylindre 3 - raté détecté","Bougie d'allumage, câblage, bobine d'allumage, module de diagnostic d'allumage"]
["P1344","Cylindre 4 - raté détecté","Bougie d'allumage, câblage, bobine d'allumage, module de diagnostic d'allumage"]
["P1350","Module de diagnostic d'allumage, cylindre aléatoire / multiple (s) - pas de signal","Câblage, module de diagnostic d'allumage, ECM"]
["P1351","Module de diagnostic d'allumage, cylindre 1.:. pas de signal","Câblage, module de diagnostic d'allumage, ECM"]
["P1352","Module de diagnostic d'allumage, cylindre 2 - pas de signal","Câblage, module de diagnostic d'allumage, ECM"]
["P1353","Module de diagnostic d'allumage, cylindre 3 - pas de signal","Câblage, module de diagnostic d'allumage, ECM"]
["P1354","Module de diagnostic d'allumage, cylindre 4 - pas de signal","Câblage, module de diagnostic d'allumage, ECM"]
["P1380","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS), signal de chaussée non gérée à l'ECM - mauvais fonctionnement","Code (s) de panne ABS stocké"]
["P1381","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS), signal de route brute à l'ECM - pas de communication","Câblage, mauvaises connexions, ABS"]
["P1390","Raté détecté, aléatoire - niveau de carburant bas","Câblage, connecteurs, injecteur (s), relais de pompe à carburant, capteur de pression de carburant, débit d'air massique (MAF), fuite d'admission, niveau de carburant"]
["P1391","Cylindre 1, raté détecté - niveau de carburant bas","Câblage, connecteurs, injecteur, niveau de carburant"]
["P1392","Cylindre 2, raté détecté - niveau de carburant bas","Câblage, connecteurs, injecteur, niveau de carburant"]
["P1393","Cylindre 3, raté détecté - niveau de carburant bas","Câblage, connecteurs, injecteur, niveau de carburant"]
["P1394","Cylindre 4, raté détecté - niveau de carburant bas","Câblage, connecteurs, injecteur, niveau de carburant"]
["P1395","Cylindre 5, raté détecté - niveau faible","Câblage, connecteurs, injecteur, niveau de carburant"]
["P1396","Cylindre 6, raté détecté - niveau de carburant bas","Câblage, connecteurs, injecteur, niveau de carburant"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H025"]
["P1401","Système de contrôle de pression du réservoir de carburant - dysfonctionnement","Système EVAP, capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1402","Capteur de niveau de carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, combiné d'instruments, capteur de niveau de carburant, ECM"]
["P1413","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais de pompe AIR"]
["P1414","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - court à positif","Câblage court à positif, relais de pompe AIR"]
["P1416","Système de carburant / raté détecté - niveau de carburant bas","Système d'allumage / de carburant, injecteur (s), niveau de carburant"]
["P1420","Solénoïde de commande de pression du réservoir de carburant - tension de dysfonctionnement du circuit élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, solénoïde de contrôle de pression du réservoir de carburant, ECM"]
["P1421","Système de recyclage des gaz d'échappement (EGR) - tension élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, solénoïde EGR, ECM"]
["P1422","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - tension élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, vanne EVAP, ECM"]
["P1423","Système de purge par cartouche d'évaporation par émission (EVAP) - tension de commande d'évacuation élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, vanne de ventilation EVAP, ECM"]
["P1440","Système de contrôle de pression du réservoir de carburant - tension basse","Solénoïde de régulation de pression du réservoir de carburant, bouchon de remplissage de carburant, purgeur / purgeur EVAP, cartouche / vanne EVAP, réservoir de carburant, fuite de tuyau / conduite"]
["P1441","Dysfonctionnement de la vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) / capteur de niveau du réservoir de carburant","Câblage, connecteurs, vanne de purge de la cartouche EVAP, capteur de niveau du réservoir de carburant, ECM"]
["P1442","Système EVAP (émission par évaporation) / capteur de niveau du réservoir de carburant - petite fuite détectée / dysfonctionnement","Raccord (s) de tuyau, fuite d'admission, cartouche EVAP, soupape de purge de la cartouche EVAP, câblage, capteur de niveau du réservoir de carburant"]
["P1443","Système de purge de la cartouche par émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du contrôle de la ventilation","Blocage du tuyau, vanne de vidange EVAP"]
["P1444","Système à émission par évaporation (EVAP) - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, connecteurs, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1445","Système à émission par évaporation (EVAP) - circuit ouvert / court à positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, connecteurs, vanne de purge du bidon EVAP"]
["P1446","Solénoïde à pression atmosphérique à émission par évaporation (EVAP) - tension basse","Câblage solénoïde pression atmosphérique, ECM"]
["P1447","Solénoïde à pression atmosphérique à émission par évaporation (EVAP) - tension élevée","Câblage solénoïde pression atmosphérique, ECM"]
["P1448","Solénoïde à pression atmosphérique à émission par évaporation (EVAP) - problème de portée / performances","Câblage solénoïde pression atmosphérique, ECM"]
["P1450","Relais A / C - sortie basse","Câblage, relais de climatisation"]
["P1451","Capteur de pression à émission par évaporation (EVAP), dans le réservoir de carburant - problème de portée / performances","Câblage, connecteurs, capteur de pression EVAP"]
["P1452","Capteur de pression à émission par évaporation (EVAP), dans le réservoir de carburant - signal trop bas lorsqu'il est dépressurisé","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP, fuite du système EVAP, capteur de pression EVAP"]
["P1453","Capteur de pression à émission par évaporation (EVAP), dans le réservoir de carburant - signal trop élevé lorsqu'il est dépressurisé","Câblage, vanne de purge du bidon EVAP, tuyau (s), système de pression EVAP"]
["P1455","Capteur de pression / capteur de niveau de réservoir de carburant à émission par évaporation (EVAP), dans le réservoir de carburant - fuite importante / dysfonctionnement détecté","Raccord (s) de tuyau, câblage, capteur de pression EVAP, capteur de niveau du réservoir de carburant"]
["P1456","Emission par évaporation (EVAP) - petite fuite / capteur de niveau du réservoir de carburant, dans le réservoir de carburant - mauvais fonctionnement","Bouchon d'essence desserré, câblage, connexions, capteur de niveau du réservoir de carburant"]
["P1460","Immobiliseur activé - incorrectement programmé / non programmé","Code de panne stocké dans un ou plusieurs autres systèmes, module de commande de l’instrumentation / clé de contact sans correspondance avec le module de commande de l’immobilisateur, module de commande de l’immobilisateur"]
["P1480","Relais 1 du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - tension élevée","Câblage, relais du moteur de soufflante, ECM"]
["P1490","Thermostat - dysfonctionnement","Thermostat, système de refroidissement, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1491","Capteur de pression / capteur de niveau de réservoir de carburant par émission d'évaporation (EVAP), dans le réservoir de carburant - portée / problème de performance / dysfonctionnement","Câblage, connecteur (s), capteur de pression EVAP, capteur de niveau du réservoir de carburant"]
["P1492","Capteur de pression / capteur de niveau du réservoir de carburant à émission par évaporation (EVAP), dans le réservoir de carburant - signal trop bas en cas de dépressurisation / dysfonctionnement","Câblage, connecteur (s), capteur de pression EVAP, capteur de niveau du réservoir de carburant"]
["P1493","Capteur de pression / capteur de niveau du réservoir de carburant par émission d'évaporation (EVAP), dans le réservoir de carburant - signal trop élevé en cas de dépressurisation / dysfonctionnement","Câblage, connecteur (s), capteur de pression EVAP, capteur de niveau du réservoir de carburant"]
["P1494","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 2 - tension basse","Câblage, électrovanne EGR"]
["P1495","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 2 - tension élevée","Câblage, électrovanne EGR, ECM"]
["P1496","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 3 - tension basse","Câblage, électrovanne EGR"]
["P1497","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 3 - tension haute","Câblage, électrovanne EGR, ECM"]
["P1498","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 4 - tension basse","Câblage, électrovanne EGR"]
["P1499","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 4 - tension élevée","Câblage, électrovanne EGR, ECM"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Tension de la batterie trop basse / haute","Câblage, alternateur, batterie"]
["P1502","Dysfonctionnement du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur","Système de refroidissement, ventilation du radiateur obstruée"]
["P1505","Valve de réglage d'air de ralenti (lAC) - tension élevée","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1507","Système de commande d'air de ralenti (lAC) - dysfonctionnement","Système d'admission, valve lAC"]
["P1510","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 1 - tension basse","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1511","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 1 tension haute","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1512","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 2 - tension basse","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1513","Valve de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 2 tensions élevées","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1514","Valve de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 3 tensions basses","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1515","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 3 - tension élevée","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1516","Commande du papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage, blocage du papillon, module de commande du papillon"]
["P1517","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 4 tensions élevées","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1518","Interrupteur du démarreur - Dysfonctionnement du circuit","Câblage"]
["P1520","Relais 1 du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - tension élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, relais de moteur de ventilateur, ECM"]
["P1521","Interrupteur de lampe d'arrêt - tension élevée","Câblage, interrupteur de lampe d'arrêt"]
["P1523","Problème de plage / performances du système de commande d'actionneur de papillon (TAC)","Câblage, moteur papillon, capteur TP, ECM"]
["P1530","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) 1 et 2 - problème de portée / performance","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1531","Capteur 1 et 2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP) - valeur adaptée hors gamme  ","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1532","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) 1 et 2 - court-circuit","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1540","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - dysfonctionnement 2","Câblage, combiné d'instruments, VSS, ECM"]
["P1544","Capteur de température des gaz d'échappement - augmentation de la température détectée","Réparez les autres DTC, système d'échappement, remplacez le pré-CAT"]
["P1549","Turbocompresseur (TC) - dysfonctionnement","Panne mécanique, tuyau (s), vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1551","Adaptation du papillon - butée mécanique non adaptée","Défaut mécanique, câblage, capteur de position du papillon (TPS)"]
["P1560","Module de commande du moteur (ECM) - alimentation en tension de la batterie","Câblage, fusible, ECM"]
["P1561","Module de contrôle de traction / communication ECM - signal haut","Câblage court sur positif, capteur de position du papillon"]
["P1570","Bobine de lecture d'immobilisation","Câblage, bobine de lecture de l'antidémarrage, module de commande d'immobilisation"]
["P1571","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Code d'immobilisation non programmé"]
["P1572","Module de commande d'immobilisation / ECM - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1574","Interrupteur de lampe d'arrêt - erreur de signal","Câblage, connexions, interrupteur de lampe d'arrêt"]
["P1576","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP) - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, commutateur BPP"]
["P1577","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP) - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la terre, commutateur BPP"]
["P1578","Module de contrôle du corps (SCM) vers la communication du groupe d'instruments - dysfonctionnement","Câblage du combiné d'instruments"]
["P1590","Interrupteur de position neutre de stationnement (PNP) - tension élevée","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1591","Interrupteur de position neutre de stationnement (PNP) - tension basse","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1592","Interrupteur de position neutre de stationnement (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1594","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement du circuit de communication","Câblage, TCM, ECM"]
["P1595","Module de commande de transmission (TCM) - tension de circuit de communication basse","Câblage, TCM, ECM"]
["P1596","Module de commande de transmission (TCM) - Tension de circuit de communication élevée","Câblage, TCM, ECM"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1601","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1603","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1604","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1605","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1606","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1607","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1608","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1609","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P160A","Programme ECM invalide","ECM, antidémarrage"]
["P1610","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1611","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1613","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1614","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1621","Module de contrôle du moteur (ECM) - performances de la mémoire","ECM"]
["P1622","Bus de données CAN, module de contrôle d'instrumentation","Câblage"]
["P1623","Bus de données CAN, TCM","Câblage"]
["P1624","Bus de données CAN, TCM","Code (s) de panne du TCM stocké (s)"]
["P1625","Bus de données CAN, TCS / ABS","Câblage"]
["P1627","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1628","Tension de la batterie - trop faible / élevée","Câblage, alternateur, batterie"]
["P1629","Programme ECM invalide","ECM, antidémarrage"]
["P1630","Système de contrôle de traction (TCS) - signal bas","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, communication entre module de commande de traction et module de commande de moteur (ECM)  "]
["P1631","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1632","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1633","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage, ECM"]
["P1634","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation de l'allumage - tension basse","Câblage, ECM"]
["P1637","Alternateur 'L' terminal - dysfonctionnement du circuit","Câblage, régulateur de tension, alternateur, capteur de température de batterie, ECM"]
["P1640","Relais de contrôle moteur - pas de tension sur la broche 1 de l'ECM","Câblage, connecteurs, relais de commande du moteur"]
["P1641","Relais de pompe à carburant - pas de tension vers la pompe à carburant / le chauffage du capteur d'oxygène","Câblage, connecteurs, relais de pompe à carburant"]
["P1648","Programme ECM invalide","ECM, antidémarrage"]
["P1651","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de RAM","ECM"]
["P1652","Module de commande du moteur (ECM) - Erreur de la ROM","ECM"]
["P1652 ·","Relais de contrôle moteur - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, connecteurs, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1653","Relais de contrôle moteur - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, connecteurs, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1654","Relais de pompe à carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, connecteurs, relais de pompe à carburant"]
["P1655","Relais de pompe à carburant - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, connecteurs, relais de pompe à carburant"]
["P1656","Relais AIC - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, connecteurs, relais AIC"]
["P1657","Relais AIC - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, connecteurs, relais AIC ·"]
["P1658","Soupape de dérivation du turbocompresseur (TC) - circuit ouvert à la terre","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, connecteurs, soupape de dérivation TC"]
["P1659","Soupape de dérivation du turbocompresseur (TC) - Court-circuit vers positif","Câblage court-circuit vers positif, connecteurs, vanne de dérivation TC"]
["P1662","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, connecteurs, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1663","Soupape de réglage de soupape de décharge de turbocompresseur (TC) - Court-circuit vers le positif","Câblage court-circuit vers positif, connecteurs, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1670","Relais de secours pour actionneur de papillon - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, connecteurs, relais de relais de servomoteur de papillon"]
["P1671","Relais de secours pour actionneur de papillon - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, connecteurs, relais de relais de servomoteur de papillon"]
["P1676","Circuits d'injection - circuit ouvert / court-circuit à la masse / positif","Câblage, fusible, injecteur (s), ECM"]
["P1677","Programme ECM invalide","ECM, antidémarrage"]
["P1678","Programme ECM invalide","ECM, antidémarrage"]
["P1679","Programme ECM invalide","ECM, antidémarrage"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1682","Module de commande du moteur (ECM) - alimentation en allumage inférieure à 10 V","Câblage, ECM"]
["P1683","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1698","Signal de coupure de contrôle du couple moteur - tension basse","Câblage, ECM, TCM"]
["P1699","Signal de coupure de contrôle du couple moteur - tension élevée","Câblage, ECM, TCM"]
["(Transmission)"]
["P1700","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de papillon des gaz (TP)","Câblage, capteur TP"]
["P1701","Dysfonctionnement du circuit de commande du régulateur de vitesse","Câblage, contacteur de régulateur de vitesse, TCM"]
["P1702","Signal de diagnostic AT - tension basse","Court-circuit de câblage, TCM"]
["P1703","Synchronisation basse de l'embrayage de solénoïde de changement de vitesse (SS)","Câblage, solénoïde de décalage, TCM"]
["P1704","Solénoïde de décalage (SS) 2-4 calage des freins - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de décalage, TCM"]
["P1705","Solénoïde de changement de vitesse (SS) 2-4 Contrôle de la pression de freinage - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de décalage, TCM"]
["P1711","Signal de commande de couple moteur 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM, TCM"]
["P1712","Signal de commande de couple moteur 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM, TCM"]
["P1722","Tension du signal de diagnostic AT élevée","Câblage court à positif, TCM, ECM"]
["P1742","Signal de diagnostic de transmission automatique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, TCM"]
["P1743","Le solénoïde d'embrayage du convertisseur de couple a échoué sous certaines conditions"]
["P1810","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) - position de la vanne manuelle","Niveau de liquide bas, câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, ECMfTCM"]
["P1860","Solénoïde de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC), modulation de largeur d'impulsion (PWM) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde TCC, ECM"]
["P1895","Couple moteur pas de données BUS de l'ECM"]
["P1896","Couple moteur pas de données BUS de l'ECM"]
["P1901","Bus de données CAN, module de commande multifonction 1","Câblage"]
["P1902","Bus de données CAN, module de commande multifonction 2","Câblage"]
["P1908","Bus de données CAN, tableau de bord","Câblage"]
["P1921","Bus de données CAN, ECM","Câblage"]
["P1923","Bus de données CAN, TCM","Câblage"]
["P1925","Bus de données CAN, TCS / ABS","Câblage"]

{"sheet":"SATURNE","index":49,"n_rows":177,"n_cols":3,"rows_kept":177,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[57,0,57,2],[86,0,86,2],[133,0,133,2]]}
["Codes de Saturne"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1011","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP), groupe 1 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1012","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP), groupe 1 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1013","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP), position de stationnement en position 2 incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1014","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP), groupe 2 - position de stationnement incorrecte","Niveau / pression d'huile moteur, défaut mécanique"]
["P1031","Capteurs 1 et 2 du circuit de commande du moniteur de contrôle de courant du chauffage HO2S"]
["P1032","Capteur 1 et 2 du circuit de commande de réchauffement du réchauffeur HO2S"]
["P1101","Débit d'air d'admission - incorrect","Câblage, défaillance mécanique, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, capteur de pression barométrique (BARO), capteur de température de l'air d'admission (IAT), capteur de pression absolue du manifold (MAP), capteur de débit d'air massique (MAF), commutateur de position du papillon (TP) , Capteur de pression de suralimentation SC"]
["P1106","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur, circuit intermittent, tension élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit au positif"]
["P1107","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur, circuit intermittent, tension basse","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1111","Capteur de température d'air d'admission (TAI), circuit intermittent, tension élevée","Circuit de câblage ouvert, fil de masse défectueux"]
["P1112","Capteur de température d'air d'admission (TAI), circuit intermédiaire, tension basse","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1114","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, dysfonctionnement du circuit, tension trop basse","Court-circuit de câblage à la terre"]
["P1115","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, dysfonctionnement du circuit, tension élevée","Circuit de câblage ouvert, fil de masse défectueux"]
["P1120","Capteur de position du moteur de papillon 1 -fonctionnement","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse Ishortcircuit au positif, unité de commande du papillon, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon (TP), dysfonctionnement du circuit, tension élevée","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur TP"]
["P1122","Capteur de position du papillon (TP), dysfonctionnement du circuit, tension basse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, capteur TP"]
["P1125","Dysfonctionnement du signal avec signal 1/2","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1126","Sensormalfunction de la température du liquide de refroidissement du moteur (ECT)","Câblage, thermostat de liquide de refroidissement, système de refroidissement, capteur ECT, ECM"]
["P1128","Signal du capteur de pression absolue (MAP) du collecteur","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1129","Signal de capteur de pression absolue (MAP) multiple élevé","Câblage, capteur MAP, ECM"]
["P1132","Variante basse de circuit H02S, banque 2, capteur 1"]
["P1133","Capteur d'oxygène (02S) / capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, 02S / H02S"]
["P1134","Capteur d'oxygène (02S) / capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, rangée 1, réponse lente","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, 02S / H02S"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, tension basse de la banque 1","Câblage, système d'échappement qui fuit, H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, tension maximum de la banque 1","Câblage, H02S"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 commutation insuffisante","Câblage, chauffage du capteur d'oxygène, fuite du système d'échappement, H02S"]
["P1154","Rapport de temps de transition HO2S, banque 2, capteur 1"]
["P1171","Système de carburant - nettoyer pendant l'accélération","Filtre à carburant, pompe à carburant, H02S, injecteurs"]
["P1174","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1. Variation du mélange de la banque 1 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1175","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1. Variation du mélange de la banque 2 entre les bouteilles","Fuite / blocage d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, commande d'allumage, H02S"]
["P1182","Dysfonctionnement du capteur de pression de suralimentation du compresseur","Câblage, fuite / obstruction d'admission / d'échappement, capteur de pression de suralimentation SC, soupape de dérivation SC, capteur BARO, capteur IAT, capteur MAP, capteur MAF, ECM"]
["P1183","Surcharge du capteur de pression de suralimentation (SC) basse","Câblage, capteur de pression de suralimentation SC, ECM"]
["P1184","Surpression du capteur de pression de suralimentation du compresseur (SC)","Câblage, capteur de pression de suralimentation SC, ECM"]
["P1189","Défaut du commutateur de pression d'huile moteur"]
["P1215","Module de commande du moteur (ECM), détection au sol - dysfonctionnement","Câblage, ECM"]
["P1220","Dysfonctionnement du capteur de position du moteur de papillon 2","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1221","Capteur de position du moteur de papillon 1/2 - variation de signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1245","Dysfonctionnement du solénoïde de commande d’air du collecteur d’admission","Câblage, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1255","Module de commande de pompe à carburant - surchauffe du conducteur","Module de commande de pompe à carburant"]
["P1271","Capteur de position 1/2 de la pédale d'accélérateur (APP) variation du signal 1/2","Capteur APP"]
["P1275","Dysfonctionnement du circuit du capteur 1 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur APP, ECM"]
["P1277","Capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur (APP) 1, tension basse","Câblage, capteur APP"]
["P1278","Capteur de position 1 de la pédale d'accélérateur (APP) 1 tension élevée","Câblage, capteur APP"]
["P1280","Dysfonctionnement du circuit du capteur 2 de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, capteur APP, ECM"]
["P1282","Capteur de position 2 de la pédale d'accélérateur (APP) 2 à basse tension","Câblage, capteur APP"]
["P1283","Capteur de position 2 de la pédale d'accélérateur (APP) 2 tension élevée","Câblage, capteur APP"]
["P1336","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - Variation non apprise","Procédure d'apprentissage non effectuée"]
["P1345","Corrélation position vilebrequin-position d'arbre à cames"]
["P1346","Performance du système de capteur de position d'arbre à cames d'admission"]
["P1351","Module de commande d'allumage (ICM), cylindre de commande 1 et 4","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre!court-circuit au positif, ICM, ECM"]
["P1352","Module de commande d'allumage (ICM), cylindre de commande 2 et 3","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers la masse Court-circuit vers positif, ICM, ECM"]
["P1380","Erreur de signalisation sur route cahoteuse","Code (s) de panne du module de commande ASS stocké (s)"]
["P1381","Système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS). signal routier approximatif à l'ECM - communication","Câblage, mauvaises connexions, ABSITCS"]
["P1396","Circuit du capteur de vitesse de roue"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","Contrôle des émissions de démarrage à froid - dysfonctionnement","Fuite / obstruction d'admission / d'échappement, défaillance mécanique, système de commande de ralenti (ISC), commande d'allumage, capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, H02S"]
["P1403","Tension faible de solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Court-circuit de câblage à la terre, solénoïde EGR"]
["P1404","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR), bloquée en position ouverte","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur de position de vanne EGR, solénoïde EGR"]
["P1405","Tension élevée de solénoïde de recyclage des gaz d'échappement (EGR)","Court-circuit de câblage vers le positif, solénoïde EGR"]
["P1406","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de la soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR)","Câblage, capteur de position de la vanne EGR, vanne EGR"]
["P1441","Système d'émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Raccord (s) de tuyau, cartouche EVAP, vanne de purge de cartouche EVAP"]
["P1508","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC), régime bas","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, système d'admission bouché, papillon des gaz, soupape lAC, ECM"]
["P1509","Vanne de commande d'air de ralenti (lAC), régime élevé","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, système d'admission bouché, papillon des gaz, soupape lAC, ECM"]
["P1510","Unité de commande du papillon - performance","Câblage, moteur de papillon, ressort de papillon, capteur TP"]
["P1511","Unité de commande d'accélérateur - performances de secours","Câblage, moteur de papillon, ressort de papillon, capteur TP"]
["P1512","Unité de commande du papillon - variation du signal","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1514","Débit d'air d'admission - débit excessif","Unité de commande de papillon, capteur MAP, signal de capteurs IAT, ECM"]
["P1515","Commande du papillon / variation du signal de position réelle du papillon","Câblage, blocage du papillon, boîtier de commande du papillon, ECM"]
["P1516","Commande du papillon / position réelle du papillon - variation du signal","Câblage de la manette des gaz"]
["P1519","Module de commande moteur (ECM), commande d'actionneur de papillon - dysfonctionnement du pilote de sortie","Câblage, unité de contrôle du papillon, ECM"]
["P1523","Unité de commande du papillon, position du papillon fermée - performance","Limitation du mouvement du papillon, boîtier de commande du papillon"]
["P1526","Unité de commande du papillon - batterie remplacée ou à plat","Procédure d'apprentissage initiale non effectuée"]
["P1530","Système de commande du papillon - dysfonctionnement","Capteur TP, ECM"]
["P1551","Unité de commande de papillon, performance de position de papillon fermée","Limitation du mouvement du papillon, boîtier de commande du papillon"]
["P1555","Dysfonctionnement électronique du circuit variable","Câblage électronique à orifice variable, ECM"]
["P1571","Système de contrôle de traction (TCS), circuit de demande de couple","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s), ECM"]
["P1574","Contacteur de pédale de frein du régulateur de vitesse - tension élevée","Câblage, contacteur de pédale de frein du régulateur de vitesse, contacteur BPP"]
["P1580","Système de régulation de vitesse, déplacez le circuit - tension basse","Câblage, mauvaises connexions"]
["P1581","Système de régulateur de vitesse, déplacez le circuit - tension élevée","Câblage, mauvaises connexions"]
["P1582","Régulateur de vitesse, circuit de direction - tension basse","Câblage, mauvaises connexions"]
["P1583","Régulateur de vitesse, circuit de direction - tension élevée","Câblage, mauvaises connexions"]
["P1584","Régulateur de vitesse, annulation du dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, commutateur principal"]
["P1599","Décrochage moteur ou quasi décrochage détecté","Code (s) de panne ECM enregistré (s), défaillance mécanique, défaillance mécanique de transmission"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1601","Bus de données CAN, module de commande du moteur (ECM) I système de freinage antiblocage (ABS) / système de contrôle de la traction (TCS) / module de commande d'instrumentation moduleldiagnostic perte de communication","Câblage, mauvaises connexions, ECM, ABS / TCS, module de contrôle de diagnostic, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1602","Bus de données CAN, système de freinage antiblocage (ASS) I - Système de contrôle de la traction (TCS) vers le module de commande moteur (ECM) - communication perdue","Câblage, mauvaises connexions, code (s) de panne du module de commande ABS stocké (s)"]
["P1620","Interrupteur de lampe clignotante 'bas' du liquide de refroidissement du moteur","Niveau de liquide de refroidissement bas, câblage, contacteur de lampe d'avertissement 'bas' du liquide de refroidissement moteur"]
["P1621","Module de commande du moteur (ECM) - performances de la mémoire","ECM"]
["P1623","Module de commande moteur (ECM), température de boîte-pont - dysfonctionnement","ECM"]
["P1624","Fonction d'instantané client activée","Codes de panne ECM stockés"]
["P1625","Dysfonctionnement de la mémoire du module de commande du moteur (ECM)","ECM"]
["P1627","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1628","Module de commande du moteur (ECM), température du liquide de refroidissement du moteur","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1629","Module de commande d'immobilisation - signal d'activation de carburant","Clé de contact incorrecte, câblage de circuit ouvert / court-circuit à la masse / court-circuit au positif, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1630","Module de commande du moteur (ECM) -mode d'apprentissage du code d'immobilisation","Code d'immobilisation non programmé"]
["P1631","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobiliseur incorrect","Clé incorrecte, code antidémarrage non programmé"]
["P1632","Signal de désactivation du carburant désactivé par le module de commande du moteur (ECM)","Fusibles, BCM, code d'immobilisation"]
["P1633","Module de commande du moteur (ECM). tension d'alimentation d'allumage","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1635","Tension d'alimentation du capteur, dysfonctionnement du circuit","Court-circuit de câblage à la masse / positif, circuit ouvert de câblage de masse, capteur TP, capteur MAP, capteur de position de la vanne EGR, ECM"]
["P1637","Alternateur 'L' terminal, dysfonctionnement du circuit","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, alternateur, capteur de température de batterie, ECM"]
["P1639","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","ECM"]
["P1640","Module de commande du moteur (ECM), pilote de sortie à quatre conducteurs - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM D"]
["P1641","Module de commande du moteur (ECM), pilote de sortie à quatre conducteurs - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM D"]
["P1642","Circuit de contrôle des relais 2 et 3 du ventilateur"]
["P1648","Mauvais code de sécurité du dispositif anti-vol"]
["P1650","Module de commande du moteur (ECM), pilote de sortie à quatre conducteurs - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM D"]
["P1651","Module de commande du moteur (ECM), pilote de sortie à quatre conducteurs - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM D"]
["P1655","Circuit de commande du solénoïde de purge EVAP"]
["P1660","Module de contrôle de la transmission (TCM), détection de la masse - dysfonctionnement","Câblage, TCM"]
["P1668","Altemator 'L' dysfonctionnement du circuit terminal","Câblage, régulateur de tension, alternateur, ECM"]
["P1669","Module de commande du moteur (ECM), programmé pour ASS - Non programmé correctement ou Signal ASS non reçu","Sans reprogrammation ABS ECM, avec câblage de contrôle ABS"]
["P1670","Module de commande du moteur (ECM), pilote quad / pilote de sortie - dysfonctionnement du circuit","Câblage, composants contrôlés par ECM, ECM 0"]
["P1677","Fonction antidémarrage désactivée"]
["P1678","L'identification du groupe motopropulseur de l'immobilisation a échoué"]
["P1679","Echec de l'identification de l'environnement d'immobilisation"]
["P167A","Module de commande du moteur (ECM), pilote de la sonde à oxygène chauffé (H02S) - dysfonctionnement du circuit interne","ECM"]
["P167D","Module de commande du moteur (ECM), dysfonctionnement du circuit de commande de la bobine d'allumage","ECM"]
["P1680","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1682","Module de commande du moteur (ECM), tension d'alimentation de l'allumage","Fusible, câblage en circuit ouvert, ECM"]
["P1683","Module de commande du moteur (ECM) -malfunction","Module de contrôle moteur (ECM)"]
["P1684","Performance du capteur de température de mise sous tension du module de commande de transmission"]
["P1685","Module de commande de transmission sous tension, circuit de capteur de température basse"]
["P1686","Tension élevée du circuit du capteur de température d'alimentation du module de commande de transmission"]
["P1691","Module de commande moteur (ECM), signal de sortie du thermomètre de liquide de refroidissement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1693","Module de commande du moteur (ECM), signal de sortie du tachymètre - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1694","Module de commande du moteur (ECM), signal de sortie du compteur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, mauvaises connexions, ECM"]
["P1695","Module de verrouillage central à distance, tension d'entrée du signal basse","Câblage, mauvaises connexions, module de verrouillage central, ECM"]
["P1696","Module de verrouillage central à distance, tension du signal d'entrée basse","Câblage, mauvaises connexions, module de verrouillage central, ECM"]
["(Transmission)"]
["P1700","Dysfonctionnement du circuit de requête MIIL du module de commande de transmission (TCM)","Codes de panne OBO II TCM stockés"]
["P1780","Module de commande de transmission (TCM), dysfonctionnement de la transmission de la demande MIL ONrequest","Codes de panne de transmission stockés"]
["P1810","Commutateur de pression de fluide de transmission (TFP) position de la vanne manuelle","Niveau de liquide bas, câblage ouvert / court-circuit à la masse, tringlerie du sélecteur mal réglée, ECM"]
["P1811","Temps de décalage trop long - limite d'adaptation atteinte","Niveau de liquide bas, défaut mécanique de transmission"]
["P1816","Interrupteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide.","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1818","Contacteur de pression de fluide de transmission (TFP) - sélection non valide","Câblage, tringlerie du sélecteur mal réglée, commutateur TFP, ECMITCM"]
["P1819","Interrupteur de plage de transmission (TR), signal de la variation du signal 'AIB / C & P'","Câblage, interrupteur TR"]
["P1820","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'tension basse'","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1822","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'B' tension haute","Câblage, interrupteur TR"]
["P1823","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'P'voltage low","Câblage à la terre, interrupteur TR"]
["P1825","Commutateur plage de transmission (TR), signale un signal incorrect «AIB / C & P»","Câblage, interrupteur TR"]
["P1826","Commutateur plage de transmission (TR), signal 'C' tension haute","Câblage, interrupteur TR"]
["P1835","Circuit de commutateur de kick"]
["P1836","Kick-Down Switch Failed Open"]
["P1837","Kick-Down Switch Failed"]
["P1842","Tension d'entrée basse du circuit de solénoïde de décalage 1-2"]
["P1843","Tension d'entrée élevée du circuit de l'électrovanne 1-2 décalage"]
["P1844","Fonctionnement intermittent du circuit 'A' du capteur / contacteur de pression de fluide de transmission"]
["P1845","Module de commande du moteur (ECM), gestion du couple - couple plus élevé que prévu","Capteur MAF, capteur ECT, injecteurs de carburant"]
["P1847","Tension d'entrée élevée du circuit de solénoïde de 2-3 décalages"]
["P1850","Bande de frein appliquer le circuit de solénoïde"]
["P1851","Bande de freinage appliquer la performance du solénoïde"]
["P1853","Bande de frein appliquer une tension d'entrée élevée du solénoïde"]
["P1860","Dysfonctionnement du circuit magnétique du convertisseur de couple (TCC)","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde TCC, ECM"]
["P1864","Conditions de défaillance électrique du solénoïde activant l'embrayage du convertisseur de couple"]
["P1868","Conditions de vie du liquide de transmission"]
["P1882","Rapport de contrôle de performance"]
["P1886","Performances du solénoïde de synchronisation de décalage de boîte-pont"]
["P1887","Dysfonctionnement du circuit de déclenchement du convertisseur de couple (TCC)","Circuit de câblage ouvert, commutateur de libération de solénoïde TCC, ECM"]
["U1000","Dysfonctionnement du bus de données CAN","Câblage, SCM, ECM, module de contrôle d'instrumentation, SOM"]
["U1016","Module de commande du moteur (ECM), dysfonctionnement de la communication par bus de données CAN","Câblage, ECM"]
["U1064","Module de contrôle du corps (BCM), dysfonctionnement de la communication par bus de données CAN","Câblage, SCM"]
["U1096","Module de contrôle d'instrumentation, dysfonctionnement de la communication du bus de données CAN","Câblage, module de contrôle d'instrumentation"]
["U1300","Bus de données CAN - signal bas","Câblage"]
["U1301","Bus de données CAN - signal haut","Câblage"]
["U2100","Dysfonctionnement du bus de données CAN","Câblage"]
["U2102","Bus de données CAN plus de modules programmés que détectés","Câblage, ECM, SCM, TCM, TCS"]
["U2103","Bus de données CAN:… tous les modules programmés ne sont pas détectés","Câblage, ECM, SCM, TCM"]
["U2104","Bus de données CAN - aucun module de commande ne communiquant","Câblage, ECM, SCM, TCM"]
["U2105",". Module de commande de moteur (ECM), communication de bus perdue avec le module de commande de carrosserie (BCM) / module de commande de transmission (TCM)","Câblage"]
["U2106","Module de commande de transmission (TCM), bus de données CAN - communication perdue avec le module de commande de carrosserie (BCM) / module de commande de moteur (ECM)","Câblage"]
["U2107","Module de commande de carrosserie (BCM), communication de bus perdue avec le module de commande de moteur (ECM) / module de commande de transmission (TCM)","Câblage"]
["U2108","Module de commande de moteur (ECM), perte de communication du bus de données CAN avec le système de contrôle de traction (TCS)","Câblage, TCS, ECM"]

{"sheet":"SCION","index":50,"n_rows":30,"n_cols":3,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[3,0,3,2],[24,0,24,2]]}
["Codes Scion"]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1023","Circuit de sortie B du signal de position d'arbre à cames"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Dysfonctionnement du circuit du capteur BARO"]
["P1115","Circuit de capteur de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur"]
["P1116","Empilement de circuits de capteurs de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur de liquide de refroidissement"]
["P1117","Empilement de circuits de capteurs de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur de liquide de refroidissement"]
["P1118","Valeur élevée du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement pour le système de stockage de chaleur du liquide de refroidissement"]
["P1130","Dysfonctionnement plage / performance du circuit du capteur du rapport air / carburant, rangée 1 capteur 1"]
["P1133","Dysfonctionnement du circuit du capteur de rapport air / carburant, rangée 1 capteur 1"]
["P1135","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur du rapport air / carburant, rangée 1 capteur 1"]
["P1150","Dysfonctionnement plage / performance du circuit du capteur du rapport air / carburant, rangée 2 capteur 1"]
["P1153","Dysfonctionnement du circuit du capteur de rapport air / carburant, rangée 2 capteur 1"]
["P1155","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur du rapport air / carburant, rangée 2 capteur 1"]
["P1441","Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire n ° 2 bloquée ouverte, rangée 1"]
["P1442","Groupe de vannes de commutation sous vide à injection d’air secondaire bloqué, rangée 1"]
["P1444","Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire bloquée ouverte, rangée 2"]
["P1445","Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire coincée à proximité du banc 2"]
["P1550","Plage / rendement du circuit du capteur de courant de batterie"]
["P1551","Entrée basse du circuit de capteur de courant de batterie"]
["P1552","Entrée élevée du circuit de capteur de courant de batterie"]
["P1565","Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1566","Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Dysfonctionnement de l'ECM BATT"]
["P1603","Histoire de décrochage moteur"]
["P1604","Dysfonctionnement de démarrage"]
["P1605","Histoire de décrochage moteur"]
["P1607","Processeur d'entrée du régulateur de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, ECM"]

{"sheet":"SUBARU","index":51,"n_rows":144,"n_cols":3,"rows_kept":144,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[131,0,131,2],[0,0,0,2],[15,0,15,2],[60,0,60,2],[65,0,65,2],[94,0,94,2]]}
["Codes Subaru"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1086","Capteur de position de l'actionneur de la commande d'admission d'air, gauche - basse tension","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1087","Capteur de position d'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, gauche - haute tension","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1088","Capteur de position d'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, HR - tension basse","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1089","Capteur de position d'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - tension haute","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1090","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - bloqué en position ouverte","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1091","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - bloqué fermé","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1092","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, LH - bloqué en position ouverte","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1093","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, gauche - bloqué fermé","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1094","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, RH - circuit ouvert","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1095","Actionneur de commande d’air du collecteur d’admission, RH - sur circuit court-circuit","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1096","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, LH - circuit ouvert","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
["P1097","Actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, gauche - sur circuit court","Câblage, capteur de position de l'actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, ECM"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Signal de démarrage - dysfonctionnement du circuit","Circuit de démarreur, interrupteur NPITR, interrupteur CPP, ECM"]
["P1101","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1102","Vanne de commutation de capteur MAP / BARO - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de commutation de capteurs MAP / BARO, ECM"]
["P1103","Signal de commande de couple moteur 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM, TCM"]
["P1104","Signal de commande de traction - dysfonctionnement du circuit","Câblage du module de contrôle de traction"]
["P1106","Signal de commande de couple moteur 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM, TCM"]
["P1107","Solénoïde de diagnostic d'injection d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de diagnostic AIR, ECM"]
["P1108","Dysfonctionnement du circuit de l'électrovanne de contrôle d'induction"]
["P1110","Capteur de pression barométrique (BARO) - tension basse","Câblage, capteur BARO, ECM"]
["P1111","Capteur de pression barométrique (BARO) - tension élevée","Câblage, capteur BARO, ECM"]
["P1112","Capteur de pression barométrique (BARO) - plage / problème de performance","Câblage, capteur BARO, ECM"]
["P1115","Signal de coupure de contrôle du couple moteur - tension élevée","Câblage, ECM, TCM"]
["P1116","Signal de coupure de contrôle du couple moteur - tension basse","Câblage, ECM, TCM"]
["P1120","Signal de démarrage - tension élevée","Circuit du démarreur, câblage court-positif, ECM"]
["P1121","Commutateur de position de stationnement / neutre (PNP) / Commutateur de position neutre (NP) - tension basse","Câblage court-circuit à la terre, câble sélecteur, commutateur PNP, ECM"]
["P1122","Vanne de commutation de capteur MAP / BARO - tension élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, vanne de commutation de capteur MAP / BARO, ECM"]
["P1124","Signal de commande de traction - tension élevée","Câblage ouvert / court à positif"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 circuit ouvert","Câblage, H02S, ECM"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 circuit court","Câblage, H02S, ECM"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 tension basse","Câblage, H025, ECM"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - tension élevée","Câblage, H025, ECM"]
["P1134","Module de contrôle moteur (ECM)","ECM"]
["P1135","Circuit du capteur d'oxygène avant gauche ouvert"]
["P1136","Capteur d'oxygène avant gauche Curcuit en court-circuit"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1 - problème de plage / performance","Câblage, H025, ECM"]
["P1139","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, commande de chauffage - problème de plage / performance","Câblage, H02S, ECM"]
["P1140","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2, élément chauffant - problème de plage / performance","Câblage, H025, ECM"]
["P1141","Capteur de débit massique d'air (MAF) - tension de plage / problème de performance élevée","Capteur MAF"]
["P1142","Capteur de position du papillon - tension de plage / problème de performance basse","Capteur TP"]
["P1143","Capteur MAP / BARO - tension de plage / problème de performance basse","Fuite / blocage du flexible, capteur MAP / BARO, solénoïde de commutation du capteur MAP / BARO"]
["P1144","Capteur de pression absolue (MAP) du capteur / pression barométrique (BARO) - plage / problème de performance tension haute","Capteur MAP / BARO"]
["P1146","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - tension de plage / problème de performance élevée","Câblage, capteur MAP, capteur TP"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, tension de chauffage élevée","Câblage, H025, ECM"]
["P1151","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2 - tension élevée","Câblage, H02S, ECM"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banc 1 - tension problème plage / performances basse","Câblage, H02S, ECM"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banc 1 - tension problème plage / performances élevée","Câblage, H025, ECM"]
["P1154","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - tension problème plage / performances basse","Câblage, H02S, ECM"]
["P1155","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - tension problème plage / performances élevée","Câblage, H02S, ECM"]
["P1160","Commande d'actionneur de papillon (TAC) - défaillance du ressort de rappel","Câblage moteur TAC"]
["P1207","Solénoïde de commande d'air d'injecteur - tension basse","Câblage, solénoïde de commande d'air d'injecteur, ECM"]
["P1208","Capteur de cognement (KS) - tension basse","Câblage, KS, ECM"]
["P1230","Module de commande de pompe à carburant (FP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande FP, ECM"]
["P1244","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - tension basse","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["P1245","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - Sécurité intégrée","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["(Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de vilebrequin 2"]
["P1301","Capteur de température des gaz d'échappement - ratés / incendies dus à une température élevée","Réparez les autres DTC, remplacez le pré-CAT"]
["P1312","Capteur de température des gaz d'échappement","Câblage, capteur de température des gaz d'échappement"]
["P1325","Capteur de cognement (KS) - tension basse","Câblage, KS, ECM"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","Soupape d'aération du réservoir de carburant - tension de dysfonctionnement du circuit faible","Câblage ouvert / court-circuit à la masse, purgeur d'air du réservoir de carburant, ECM"]
["P1401","Système de contrôle de pression du réservoir de carburant - dysfonctionnement","Système EVAP, capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1402","Capteur de niveau de carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, combiné d'instruments, capteur de niveau de carburant, ECM"]
["P1410","Solénoïde d'injection d'air secondaire (AIR) - bloqué en position ouverte","Câblage, fuites d'air, solénoïde AIR"]
["P1418","Système d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de pompe AIR, pompe AIR, ECM"]
["P1420","Purgeur du réservoir de carburant - tension de mauvais fonctionnement du circuit élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, soupape de dégagement du réservoir de carburant, ECM"]
["P1421","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - tension élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, solénoïde EGR, ECM"]
["P1422","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - tension élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, vanne EVAP, ECM"]
["P1423","Système de purge par cartouche d'évaporation par émission (EVAP) - tension de commande d'évacuation élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, vanne de ventilation EVAP, ECM"]
["P1440","Système de contrôle de pression du réservoir de carburant - tension basse","Solénoïde de régulation de pression du réservoir de carburant, bouchon de remplissage de carburant, purgeur / purgeur EVAP, cartouche / vanne EVAP, réservoir de carburant, fuite de tuyau / conduite"]
["P1441","Système de contrôle de pression du réservoir de carburant - tension élevée","Solénoïde de régulation de pression du réservoir de carburant, bouchon de remplissage de carburant, purgeur / purgeur EVAP, soupape EVAP, réservoir de carburant, blocage de tuyau / conduite"]
["P1442","Capteur de niveau de carburant - plage / problème de performance","Capteur de niveau de carburant"]
["P1443","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du contrôle de la ventilation","Blocage du tuyau, vanne de purge du bidon EVAP"]
["P1445","Solénoïde de commande d'air d'injecteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de commande d'air d'injecteur, ECM"]
["P1446","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - tension basse","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1447","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - tension élevée","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1448","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - problème de plage / performance","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1480","Relais 1 du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - tension élevée","Câblage, relais du moteur de soufflante, ECM"]
["P1490","Thermostat - dysfonctionnement","Thermostat, système de refroidissement, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1491","Ventilation positive du carter (PCV) - dysfonctionnement","Câblage, tuyau bouché / fuite"]
["P1492","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 1 - tension basse","Câblage, électrovanne EGR"]
["P1493","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 1 - tension élevée","Câblage, électrovanne EGR, ECM"]
["P1494","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 2 - tension basse","Câblage, électrovanne EGR"]
["P1495","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 2 - tension élevée","Câblage, électrovanne EGR, ECM"]
["P1496","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 3 - tension basse","Câblage, électrovanne EGR"]
["P1497","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 3 - tension haute","Câblage, électrovanne EGR, ECM"]
["P1498","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 4 - tension basse","Câblage, électrovanne EGR"]
["P1499","Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - signal 4 - tension élevée","Câblage, électrovanne EGR, ECM"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Relais 1 du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, relais du moteur de soufflante, ECM"]
["P1501","Dysfonctionnement du circuit du relais 2 du ventilateur de radiateur"]
["P1502","Dysfonctionnement du moteur du ventilateur de refroidissement du moteur","Système de refroidissement, ventilation du radiateur obstruée"]
["P1504","Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule CAN"]
["P1505","Valve de réglage d'air de ralenti (lAC) - tension élevée","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1507","Système de commande d'air de ralenti (lAC) - dysfonctionnement","Système d'admission, valve lAC"]
["P1510","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 1 - tension basse","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1511","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 1 - tension élevée","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1512","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 2 - tension basse","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1513","Vanne de régulation d'air de ralenti (CAI), circuit 2 - tension élevée","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1514","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 3 - tension basse","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1515","Vanne de régulation d'air de ralenti (lAC), circuit 3 - tension élevée","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1516","Vanne de régulation d'air de ralenti (CAI), circuit 4 - tension basse","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1517","Vanne de régulation d’air de ralenti (CAI), circuit 4 - tension élevée","Câblage, vanne lAC, ECM"]
["P1518","Interrupteur du démarreur - Dysfonctionnement du circuit","Câblage"]
["P1520","Relais 1 du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - tension élevée","Câblage ouvert / court-circuit vers positif, relais de moteur de ventilateur, ECM"]
["P1521","Plage du circuit de contacteur de frein"]
["P1540","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - dysfonctionnement 2","Câblage, combiné d'instruments, VSS, ECM"]
["P1544","Capteur de température des gaz d'échappement - augmentation de la température détectée","Réparez les autres DTC, système d'échappement, remplacez le pré-CAT"]
["P1560","Module de commande du moteur (ECM) - alimentation en tension de la batterie","Câblage, fusible, ECM"]
["P1570","Bobine de lecture d'immobilisation","Câblage, bobine de lecture de l'antidémarrage, module de commande d'immobilisation"]
["P1571","Module de commande du moteur (ECM) - code d'immobilisation incorrect","Code d'immobilisation non programmé"]
["P1572","Module de commande d'immobilisation / ECM - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1574","Module de commande d'immobilisation - erreur de communication","Câblage, clé non programmée, module de commande d'immobilisation"]
["P1576","Module de commande du moteur (ECM) - erreur EEPROM","ECM"]
["P1577","Module de commande d'immobilisation - erreur EEPROM",". Module de contrôle d'immobilisation"]
["P1578","Système d'immobilisation - signal incorrect","Une clé incorrecte a été utilisée"]
["P1590","Interrupteur de position neutre de stationnement (PNP) - tension élevée","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1591","Interrupteur de position neutre de stationnement (PNP) - tension basse","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1592","Interrupteur de position neutre de stationnement (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1594","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement du circuit de communication","Câblage, TCM, ECM"]
["P1595","Module de commande de transmission (TCM) - tension de circuit de communication basse","Câblage, TCM, ECM"]
["P1596","Module de commande de transmission (TCM) - Tension de circuit de communication élevée","Câblage, TCM, ECM"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) - erreur de programmation","Câblage, autre (s) code (s) de panne enregistré (s), défaillance mécanique, programmation incorrecte, ECM incorrect, ECM"]
["P1698","Signal de coupure de contrôle du couple moteur - tension basse","Câblage, ECM, TCM"]
["P1699","Signal de coupure de contrôle du couple moteur - tension élevée","Câblage, ECM, TCM"]
["(Transmission)"]
["P1700","Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de papillon des gaz (TP)","Câblage, capteur TP"]
["P1701","Signal de réglage du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit AT","Câblage, contacteur de régulateur de vitesse, TCM"]
["P1702","Signal de diagnostic AT - tension basse","Court-circuit de câblage, TCM"]
["P1703","Synchronisation basse de l'embrayage de solénoïde de changement de vitesse (SS)","Câblage, solénoïde de décalage, TCM"]
["P1704","Solénoïde de décalage (SS) 2-4 calage des freins - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de décalage, TCM"]
["P1705","Solénoïde de changement de vitesse (SS) 2-4 Contrôle de la pression de freinage - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de décalage, TCM"]
["P1710","Capteur de vitesse de turbine TC 2"]
["P1711","Signal de contrôle du couple moteur 1 dysfonctionnement","Câblage, ECM, TCM"]
["P1712","Signal de commande de couple moteur 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM, TCM"]
["P1718","Circuit de communication CAN pour transmission automatique"]
["P1722","Signal de diagnostic AT - tension élevée","Câblage court à positif, TCM, ECM"]
["P1742","Signal de diagnostic de transmission automatique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, TCM"]

{"sheet":"SUZUKI","index":52,"n_rows":97,"n_cols":3,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[54,0,54,2],[65,0,65,2],[82,0,82,2]]}
["Codes Suzuki"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1011","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP) - position de stationnement incorrecte - groupe 1","Actionneur CMP"]
["P1012","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP) - position de stationnement incorrecte - groupe 1","Actionneur CMP"]
["P1013","Actionneur de position d'arbre à cames d'admission (CMP) - position de stationnement incorrecte - groupe 2","Actionneur CMP"]
["P1014","Actionneur de position d'arbre à cames d'échappement (CMP) - position de stationnement incorrecte - groupe 2","Actionneur CMP"]
["P1107","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - tension de signal basse","Câblage, capteur MAP, défaut mécanique, ECM"]
["P1108","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - tension du signal élevée","Câblage, capteur MAP, défaut mécanique, ECM"]
["P1111","Haute tension intermittente du circuit du capteur de température d'air d'admission"]
["P1112","Tension intermittente du circuit du capteur de température d'air d'admission"]
["P1114","Tension intermittente du circuit du capteur de température de liquide de refroidissement moteur"]
["P1115","Haute tension intermittente du circuit du capteur de température de liquide de refroidissement moteur"]
["P1116","Température du liquide de refroidissement du moteur - performances du circuit","Câblage, capteur de température d'air admis (IAT), capteur ECT, thermostat de liquide de refroidissement, ECM"]
["P1121","Capteur de position du papillon haute tension intermittente"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - tension de sortie élevée","Câblage court-circuit vers positif, H02S, ECM"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - Commande de chauffage - Valeur de circuit élevée","Câblage court-circuit vers positif, H02S"]
["P1133","HO2S11 Trop peu de transitions"]
["P1134","Ratio de transition HO2S11"]
["P1137","Tension du circuit HO2S pendant le capteur d’enrichissement de puissance 2"]
["P1138","Capteur de coupure de carburant 2 du circuit HO2S à haute tension pendant le décélération"]
["P1151","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - tension de sortie élevée","Câblage court-circuit vers positif, H02S, ECM"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - Commande de chauffage - Valeur de circuit élevée","Câblage court-circuit vers positif, H02S"]
["P1166","Tension du circuit HO2S pendant le capteur d’enrichissement de puissance 1"]
["P1167","HO2S11 Rich In Decel Coupure de carburant"]
["P1171","Système d'alimentation en carburant pauvre pendant l'enrichissement en énergie"]
["P1172","Bloc de fonctionnement limite de contrôleur lambda, banque 1 trop maigre"]
["P1174","Blocage de la limite de contrôleur lambda, banque 2 trop riche"]
["P1175","Groupe de défaut de fonctionnement de limite de contrôleur lambda 2 trop maigre"]
["P1231","Relais de pompe à carburant haute tension"]
["P1250","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du collecteur d'admission","Câblage, résistance / relais de tubulure d'admission, ECM"]
["P1320","Dysfonctionnement du segment de vilebrequin"]
["P1321","Dysfonctionnement du segment de vilebrequin"]
["P1336","58x Erreur de dent de position de vilebrequin non apprise"]
["P1380","Raté détecté - données sur route cahoteuse non disponibles"]
["P1382","Dysfonctionnement du capteur de vitesse de roue"]
["P1391","Rationalité de la route accidentée du capteur G"]
["P1392","Capteur G, route rugueuse, basse tension"]
["P1393","Capteur G-Sensor Voltage High Rough Sensor"]
["P1396","Défaut du système de voirie du SMDD"]
["P1397","WSSD Rough Road"]
["P1404","Erreur de pivot de vanne fermée EGR"]
["P1408","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - Système EGR - Dysfonctionnement du circuit","Fuite / blocage du tuyau, capteur MAP, ECM"]
["P1410","Système de contrôle de pression du réservoir de carburant - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de contrôle de pression du réservoir de carburant, ECM"]
["P1420","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - Défaut mécanique","Vanne de purge à cartouche EVAP"]
["P1421","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - Défaut mécanique","Vanne de purge à cartouche EVAP"]
["P1422","Système de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - fuite détectée","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP, vacuostat, ECM"]
["P1424","Pompe de détection de fuite à émission par évaporation (EVAP) - signal haut","Câblage court-positif à positif, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1425","Pompe de détection de fuite à émission par évaporation (EVAP) - signal bas","Câblage à la masse, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1443","Dysfonctionnement de la vanne de régulation de purge EVAP - bloqué en position ouverte"]
["P1449","Dysfonctionnement de la vanne de régulation de purge EVAP bloqué fermé"]
["P1450","Capteur de pression barométrique (BARO) - dysfonctionnement du circuit","ECM"]
["P1451","Capteur de pression barométrique (BARO) - problème de plage / performance","ECM"]
["P1460","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - dysfonctionnement du système","Câblage, relais du moteur de soufflante, ECM"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Signal de démarrage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM"]
["P1510","Module d'alimentation du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, ECM"]
["P1511","Dysfonctionnement du circuit de l'actionneur de papillon principal"]
["P1512","Dysfonctionnement de l'actionneur de ralenti principal"]
["P1513","Dysfonctionnement de l'actionneur de ralenti principal"]
["P1516","Module de commande d'actionneur de papillon Performance de la position d'un actionneur de papillon"]
["P1530","Connecteur de réglage de l'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM"]
["P1551","Papillon des gaz - position de repos - non atteint","Défaut mécanique, moteur de commande d'actionneur de papillon (TAC), capteur de position de papillon (TPS)."]
["P1562","Tension du système trop basse"]
["P1563","Tension système trop élevée"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande de la transmission (TCM) - défaillance du signal","Câblage, TCM, ECM"]
["P1601","Module de commande du moteur (ECM), bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication","Câblage, ECM"]
["P1603","Module de commande de transmission (TCM) - codes de panne stockés","Corriger les défauts si nécessaire, TCM, ECM"]
["P1614","Erreur de réponse du transpondeur","Clé de contact non programmée, clé de contact incorrecte, transpondeur, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1615","Verrouillage de la direction - dysfonctionnement de la communication","Câblage, blocage de direction, module de commande de démarrage sans clé, ECM"]
["P1616","Module de commande de démarrage sans clé - non codé","Clé de contact non programmée, module de commande de démarrage sans clé, ECM"]
["P1618","Module de commande de démarrage sans clé - Dysfonctionnement du circuit CAN","Câblage, module de commande de démarrage sans clé, ECM"]
["P1621","Module de commande d'immobilisation / module de commande de moteur (ECM) - dysfonctionnement de la communication","Câblage, fusible, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1622","Module de commande du moteur (ECM) - erreur EEPROM","ECM"]
["P1623","Clé de contact non programmée","Clé de contact non programmée, clé de contact incorrecte, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1625","Module de commande d'immobilisation - dysfonctionnement de l'antenne","Module de contrôle d'immobilisation, ECM"]
["P1631","Signal d'activation de carburant dissuasif antivol non correct"]
["P1636","Dysfonctionnement de l'enregistrement des informations d'immobilisation","Câblage - bus de données CAN (réseau local de contrôleur), module de contrôle de la carrosserie (BCM), module de contrôle ECM, ABS"]
["P1638","Informations d'immobilisation incompatibles","Câblage - bus de données CAN (réseau de zone de contrôleur), module de contrôle de la carrosserie (BCM), module de contrôle ABS, module de contrôle de sécurité incorrect"]
["P1645","Erreur d'information d'immobilisation","Câblage - bus de données CAN (réseau de zone de contrôleur), contrôleur d'immobilisation, ECM"]
["P1646","Informations d'immobilisation incompatibles","Câblage - bus de données CAN (réseau de zone de contrôleur), contrôleur d'immobilisation, ECM"]
["(Transmission)"]
["P1700","Dysfonctionnement du signal de position du papillon des gaz (TP)","Câblage, capteur TP, TCM, ECM"]
["P1701","Module de commande de transmission (TCM), bus de données CAN - dysfonctionnement de la communication","Câblage, TCM"]
["P1702","Module de commande de transmission (TCM) - erreur de somme de contrôle de mémoire","TCM"]
["P1705","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur AT - dysfonctionnement du signal","Câblage, capteur ECT, TCM, ECM"]
["P1706","Demande de couple - Données de communication (CAN) - Erreur","Câblage, TCM, ECM"]
["P1709","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur AT / capteur de pression barométrique (BARO) - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, capteur ECT, capteur BARO, TCM, ECM"]
["P1710","Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse du véhicule de secours (VSS)","Câblage, VSS, compteur de vitesse, TCM, ECM"]
["P1715","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1717","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1730","Module de commande du moteur (ECM) / module de commande de la transmission (TCM) - défaillance du signal de couple","Câblage, TCM, ECM"]
["P1740","Signal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, module régulateur de vitesse, ECM"]
["P1779","Dysfonctionnement du signal d'entrée du couple moteur"]
["P1875","Commutateur 4WD de position basse vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de position basse vitesse, TCM, ECM"]
["P1895","AT - Signal de réduction de couple ECM - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, TCM, ECM"]

{"sheet":"TOYOTA","index":53,"n_rows":159,"n_cols":3,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[114,0,114,2],[141,0,141,2],[1,0,1,2],[12,0,12,2],[33,0,33,2],[45,0,45,2],[71,0,71,2],[94,0,94,2]]}
["Code Toyota"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P0171","Système trop maigre, banque 1","Fuite d'admission / d'échappement, système AIR, capteur MAFNAF, pression de carburant / pompe, injecteur (s), HO2S"]
["P0420","Système de convertisseur catalytique, banque 1 - efficacité inférieure au seuil","Catalyseur, câblage, HO2S 2"]
["P0446","Système à émission par évaporation (EVAP), commande de ventilation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de cartouche EVAP, ECM"]
["P1010","Vanne de régulation d'huile / levée de vanne variable - rive gauche - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de régulation d'huile, pressostat d'huile de levée de vanne variable, ECM"]
["P1011","Vanne de régulation d'huile / levée de vanne variable - Bloc gauche - dysfonctionnement ouvert","Câblage, vanne de régulation d'huile, pressostat d'huile de levée de vanne variable, ECM"]
["P1012","Vanne de régulation d'huile / levée de vanne variable - Bloc gauche - dysfonctionnement proche","Câblage, vanne de régulation d'huile, pressostat d'huile de levée de vanne variable, ECM"]
["P101D","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - dysfonctionnement du circuit de chauffage - bloqué","ECM"]
["P1023","Circuit de sortie B du signal de position d'arbre à cames"]
["P102D","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 1 - dysfonctionnement du circuit de chauffage - bloqué","ECM"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Dysfonctionnement du circuit du capteur BARO","Câblage, capteur BARO, ECM"]
["P1115","Circuit de capteur de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur"]
["P1116","Empilement de circuits de capteurs de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur de liquide de refroidissement"]
["P1117","Empilement de circuits de capteurs de température de liquide de refroidissement pour système de stockage de chaleur de liquide de refroidissement"]
["P1118","Valeur élevée du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement pour le système de stockage de chaleur du liquide de refroidissement"]
["P1120","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1121","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - problème de distance / performance","Capteur APP, ECM"]
["P1123","Valeur élevée du circuit du capteur de position de la vanne de régulation de débit de liquide de refroidissement"]
["P1125","Moteur de commande d'actionneur de papillon (TAC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, moteur TAC, ECM"]
["P1126","Embrayage magnétique - dysfonctionnement du circuit","Câblage, embrayage magnétique, ECM"]
["P1127","Source d'alimentation de la commande d'actionneur de papillon (TAC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, ECM"]
["P1128","Verrouillage de la commande d'actionneur de papillon (TAC) - dysfonctionnement","Moteur TAC, corps papillon, ECM"]
["P1129","Système de commande d'actionneur de papillon (TAC) - dysfonctionnement","Système TAC, ECM"]
["P1130","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Dysfonctionnement plage avant / performance gauche","Câblage, H025, système d'admission d'air, pression de carburant, injecteur (s), ECM"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Dysfonctionnement de la réponse avant gauche","H02S, système d'admission d'air, pression de carburant, injecteur (s), ECM"]
["P1135","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) - Dysfonctionnement du circuit de chauffage avant gauche","Câblage, H02S, ECM"]
["P1150","Capteur de carburant - Californie - avant droite - dysfonctionnement","Câblage, capteur de rapport air-carburant, ECM"]
["P1153","Capteur de carburant - Californie - avant droit - dysfonctionnement de la réponse","Capteur de rapport air / carburant"]
["P1155","Capteur de carburant - Californie - avant droite - dysfonctionnement du circuit de chauffage","Câblage, capteur de rapport air-carburant, ECM"]
["P1170","Performance du carburant d'injecteur de port"]
[" (dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Relais de pompe à carburant (FP) / ECM - dysfonctionnement du circuit","Câblage, pompe à carburant / module de commande, ECM"]
["P1215","Circuit électronique de l'unité d'entraînement"]
["P1222","Circuit du moteur de papillon"]
["P1228","Dysfonctionnement de la pompe à carburant"]
["P1229","Système d'alimentation en surpression"]
["P1235","Circuit de pompe à carburant haute pression"]
["P1236","Circuit de pompe à essence haute pression numéro 2"]
["P1276","Circuit d'injecteur de port numéro 1"]
["P1277","Circuit d'injecteur de port numéro 2"]
["P1278","Circuit d'injecteur de port numéro 3"]
["P1279","Circuit d'injecteur de port numéro 4"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Contrôle d'allumage - dysfonctionnement du circuit","Câblage du module d'allumage, ECM"]
["P1305","Commande d'allumage - cylindre n ° 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1310","Commande d'allumage - cylindre n ° 3 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1315","Commande d'allumage - cylindre n ° 4 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1320","Commande d'allumage - cylindre n ° 5 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1325","Commande d'allumage - cylindre n ° 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage bobine / module d'allumage, ECM"]
["P1330","Commande d'allumage - cylindre n ° 7 - dysfonctionnement du circuit","Câblage module d'allumage / bobine ECM"]
["P1335","Capteur de position de vilebrequin (CKP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur CKP, ECM"]
["P1340","Commande d'allumage - cylindre n ° 8 - dysfonctionnement du circuit","Câblage module d'allumage / bobine ECM"]
["P1341","Capteur de position 'A' de l'arbre à cames, pas de signal supérieur à 600 tr / min, rangée 1 capteur 2"]
["P1342","Capteur de position d'arbre à cames 'A' à faible entrée"]
["P1343","Entrée de capteur de position d'arbre à cames 'A' haute"]
["P1345","Capteur de calage variable des soupapes - banque de gauche - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de synchronisation de soupape, ECM"]
["P1346","Capteur de calage variable des soupapes - Banc gauche - Problème de plage / performance","Calage des soupapes, ECM"]
["P1349","Système d'actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - mauvais fonctionnement","Calage des soupapes, actionneur CMP, ECM"]
["P1350","Capteur de calage variable des soupapes - Rive droite - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de synchronisation de soupape, ECM"]
["P1351","Capteur de calage variable des soupapes - Rive droite - Problème de plage / performance","Calage des soupapes, ECM"]
["P1354","Système de calage variable des soupapes - Rive droite - Dysfonctionnement","Calage des soupapes, soupape de commande d'huile, module de commande de soupape, synchronisation ECM"]
["P1360","Circuit d'actionneur de position d'arbre à cames 'A' ouvert / bas / haut, rangée 1"]
["P1361","Circuit de l'actionneur de position d'arbre à cames 'A' ouvert / bas / haut, rangée 2"]
["P1362","Circuit de l'actionneur de position d'arbre à cames 'B' ouvert / bas / haut, rangée 1"]
["P1363","Circuit de l'actionneur de position d'arbre à cames 'B' ouvert / bas / haut, rangée 2"]
["P1364","Circuit d'actionneur de position d'arbre à cames 'C' ouvert / bas / haut, rangée 1"]
["P1366","Circuit d'actionneur de position d'arbre à cames 'E' ouvert / bas / haut, rangée 1"]
["P1367","Circuit d'actionneur de position d'arbre à cames 'E' ouvert / bas / haut, rangée 2"]
[" (Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur de position du papillon 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1401","Capteur de position du papillon 2 - problème de distance / performance","Capteur TP"]
["P1405","Capteur de pression du turbocompresseur (TC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de pression TC, ECM"]
["P1406","Capteur de pression de turbocompresseur (TC) - problème de plage / de performance","Capteur de pression TC"]
["P1410","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - mauvais fonctionnement","Câblage, capteur de position de soupape EGR, ECM"]
["P1411","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - problème de distance / performances","Capteur de position de la vanne EGR"]
["P1420","EVAP Canister Petite Fuite"]
["P1421","Fuite brute du canister EVAP"]
["P1422","Réservoir d'essence Petite fuite"]
["P1423","Fuite brute du réservoir de carburant"]
["P1436","Dysfonctionnement de la vanne de dérivation"]
["P1440","Dysfonctionnement du circuit de la soupape de commutation de dépression d'injection d'air secondaire, rangée 1","Câblage, AIR, ECM"]
["P1441","Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire n ° 2 bloquée ouverte, rangée 1","Câblage, AIR, ECM"]
["P1442","Groupe de vannes de commutation sous vide à injection d’air secondaire bloqué, rangée 1","Câblage, AIR, tuyau d'aspiration, ECM"]
["P1443","Dysfonctionnement du circuit de soupape de commutation de dépression d'injection d'air secondaire, rangée 2","Câblage, AIR, ECM"]
["P1444","Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire bloquée ouverte, rangée 2","Câblage, AIR, ECM"]
["P1445","Vanne de commutation du système d'injection d'air secondaire coincée à proximité du banc 2","Câblage, AIR, tuyau d'aspiration, ECM"]
["P1450","Capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1451","Plage / performance du capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1452","Entrée basse du capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1453","Entrée haute du capteur de pression du réservoir de carburant"]
["P1455","Dysfonctionnement du système de réservoir de carburant réduisant les vapeurs"]
["(Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Signal de démarrage - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur d'allumage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1510","Régulateur de pression du compresseur (SC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, embrayage / relais magnétique SC, soupape de dérivation SC, système d'admission, ECM"]
["P1511","Pression du turbocompresseur (TC) - trop basse","Système d'admission / vanne de régulation d'air, câblage, vanne de régulation / vanne de décharge à soupape de décharge TC, ECM"]
["P1512","Pression du turbocompresseur (TC) - trop élevée","Câblage, vanne de régulation / actionneur de soupape de décharge, TC"]
["P1520","Interrupteur de lampe d'arrêt - signal défectueux","Câblage, interrupteur de lampe d'arrêt, ECM"]
["P1550","Plage / rendement du circuit du capteur de courant de batterie"]
["P1551","Entrée basse du circuit de capteur de courant de batterie"]
["P1552","Entrée élevée du circuit de capteur de courant de batterie"]
["P1555","Valeur basse du circuit du capteur de température du réacteur"]
["P1556","Valeur élevée du circuit du capteur de température du réacteur"]
["P1557","Circuit de capteur de température de convertisseur CC / CC"]
["P1565","Interrupteur du régulateur de vitesse - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, contacteur de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1566","Dysfonctionnement du circuit de l'interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1569","Système de freinage - dysfonctionnement","Système ABS, module de commande ABS"]
["P1570","Dysfonctionnement du capteur radar","Capteur radar laser de régulateur de vitesse, module de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1572","Mauvaise visée de l'axe du faisceau du capteur radar","Alignement du capteur radar du régulateur de vitesse, capteur radar du régulateur de vitesse"]
["P1575","Avertisseur de régulateur de vitesse / contrôle de dérapage - dysfonctionnement","Câblage, avertisseur sonore, module de commande ABS"]
["P1578","Système de freinage - dysfonctionnement","Système ABS, module de commande ABS"]
["P1589","Valeur d'apprentissage du capteur d'accélération"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, ECM"]
["P1601","Dysfonctionnement du circuit de correction d'injecteur"]
["P1602","Surveillance de la tension de la batterie - dysfonctionnement","Câblage, batterie, ECM"]
["P1603","Histoire de décrochage moteur"]
["P1604","Dysfonctionnement de démarrage"]
["P1605","Contrôle des coups - dysfonctionnement","ECM"]
["P1607","Processeur d'entrée du régulateur de vitesse","Câblage, ECM"]
["P1613","Injection d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement","Câblage, AIR, ECM"]
["P1614","Injection d'air secondaire (AIR), groupe 2 - dysfonctionnement","Câblage, AIR, ECM"]
["P1615","Bus de données CAN, module de régulateur de vitesse - Erreur de communication","Câblage, module régulateur de vitesse, ECM"]
["P1616","Bus de données CAN, module de régulateur de vitesse - Erreur de communication","Câblage, ECM, module régulateur de vitesse"]
["P1630","Système de contrôle de traction - dysfonctionnement","Câblage, module de commande du papillon, ECM"]
["P1631","Erreur de communication entre d'ECM à VSC"]
["P1633","Module de commande du moteur (ECM) - système de commande de l'actionneur du papillon - dysfonctionnement","ECM"]
["P1645","Module de contrôle du corps - dysfonctionnement","Module de commande de carrosserie, module de commande de climatisation, câblage"]
["P1647","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement du système","Code de problème stocké"]
["P1652","Turbocompresseur (TC) 2 solénoïde de commande pneumatique - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de contrôle d'air, ECM"]
["P1653","Dysfonctionnement du circuit SCV"]
["P1656","Vanne de contrôle d'huile - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de régulation d'huile, ECM"]
["P1658","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, ECM"]
["P1661","Turbocompresseur (TC) 2 vanne de régulation des gaz d'échappement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de régulation des gaz d'échappement, ECM"]
["P1662","Soupape de dérivation d'échappement - dysfonctionnement du circuit","Câblage, soupape de dérivation d'échappement, ECM"]
["P1663","Vanne de régulation d'huile / calage variable des soupapes - Bloc de droite - dysfonctionnement","Câblage, vanne de régulation d'huile, ECM"]
["P1690","Vanne de régulation d'huile / distribution variable - dysfonctionnement","Câblage, vanne de régulation d'huile, ECM"]
["P1692","Distribution variable - dysfonctionnement","Câblage, capteur de synchronisation de soupape, ECM"]
["P1693","Distribution variable - dysfonctionnement","Câblage, capteur de synchronisation de soupape, ECM"]
[" (Transmission)"]
["P1700","Capteur de vitesse d'arbre de sortie (OSS)","Câblage, capteur OSS, ECM"]
["P1705","AT - capteur de vitesse d'embrayage direct","Câblage, capteur de vitesse d'embrayage direct, ECM"]
["P1715","Capteur (s) de vitesse de roue arrière - dysfonctionnement","Câblage du (des) capteur (s) de vitesse de roue arrière, ECM"]
["P1725","Capteur de vitesse d'arbre d'entrée (ISS) / capteur de vitesse d'arbre de turbine (TSS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur ISS / capteur TSS, ECM"]
["P1730","Capteur de vitesse d'arbre intermédiaire - AT","Câblage capteur de vitesse d'arbre intermédiaire, ECM"]
["P1755","Solénoïde de l'embrayage du convertisseur de couple (TCC) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, convertisseur de couple, solénoïde TCC, ECM"]
["P1760","AT - solénoïde de commande de pression","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1765","AT - solénoïde de commande de pression","Câblage, solénoïde de décalage, ECM"]
["P1770","Solénoïde de blocage de différentiel - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de blocage de différentiel, ECM"]
["P1780","Interrupteur de position de stationnement / neutre (PNP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PNP, ECM"]
["P1781","Interrupteur à levier de vitesses - dysfonctionnement","Câblage, sélecteur de vitesse, ECM"]
["P1782","Commutateur à faible ratio de la boîte de transfert - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur de faible rapport de la boîte de transfert, ECM"]
["P1783","Interrupteur neutre de la boîte de transfert - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur neutre de boîte de transfert, ECM"]
["P1790","Solénoïde de décalage / synchronisation","Câblage, solénoïde de décalage / synchronisation, ECM"]
["P1810","Dysfonctionnement du bus de données CAN - Dysfonctionnement","Câblage"]
["P1815","Solénoïde de commande de changement de vitesse - dysfonctionnement","Câblage, solénoïde de contrôle de changement de vitesse, ECM"]
["P1818","Solénoïde de commande de changement de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de contrôle de changement de vitesse, ECM"]

{"sheet":"VOLKSWAGEN","index":54,"n_rows":594,"n_cols":3,"rows_kept":594,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[491,0,491,2],[570,0,570,2],[0,0,0,2],[62,0,62,2],[158,0,158,2],[245,0,245,2],[317,0,317,2],[403,0,403,2]]}
["Codes Volkswagen"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["P1004","Cylindre de différence de couple 1: valeur limite dépassée"]
["P1005","Cylindre de différence de couple 2: valeur limite dépassée"]
["P1006","Cylindre de différence de couple 3: valeur limite dépassée"]
["P1007","Cylindre 4 de différence de couple: valeur limite dépassée"]
["P1009","Compteur de masse d'air 1/2 Signal non plausible de la détection de charge","Câblage, capteur (s) MAF"]
["P1018","Rangée du collecteur d'admission, limite inférieure 2 non atteinte"]
["P1020","Pression de carburant - limite de contrôle dépassée","Câblage, capteur de pression de carburant, vanne de régulation de pression de carburant, pompe à carburant haute pression"]
["P1023","Vanne de régulation de pression de carburant - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, vanne de régulation de pression de carburant"]
["P1024","Vanne de régulation de pression de carburant - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, vanne de régulation de pression de carburant"]
["P1025","Vanne de régulation de pression de carburant - Défaut mécanique","Valve de contrôle de pression de carburant"]
["P1026","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission - court à positif","Câblage court sur positif, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1027","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1028","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1029","Capteur de position de la soupape de commande d'air du collecteur d'admission - limite supérieure non atteinte","Clapet de commande d’air étanche / collant, raccord (s) de tuyau, actionneur de commande d’air du collecteur d’admission"]
["P1030","Capteur de position de la soupape de suralimentation en air d'admission - limite inférieure non atteinte","Clapet de commande d’air étanche / collant, raccord (s) de tuyau, actionneur de commande d’air du collecteur d’admission"]
["P1031","Capteur de position de la soupape de commande d'air du collecteur d'admission - spécification non atteinte","Clapet de commande d'air serré / collant, raccord (s) de tuyau, actionneur de commande d'air de collecteur d'admission, solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission"]
["P1032","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - signal trop élevé","Convertisseur catalytique, câblage court-positif, capteur de NOx"]
["P1033","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - signal trop faible","Fuite d'échappement, câblage à la masse, capteur de NOx"]
["P1034","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - signal hors tolérance","Convertisseur catalytique, fuite d'échappement, câblage, capteur de NOx"]
["P1035","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - problème de portée / performances","Câblage, chauffage inopérant, capteur de NOx"]
["P1036","Capteur de chauffage des oxydes d'azote (NOx) - court à positif","Câblage court à positif, capteur de NOx"]
["P1037","Capteur de chauffage pour oxydes d'azote (NOx) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de NOx"]
["P1038","Capteur de chauffage à oxydes d'azote (NOx) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, capteur de NOx"]
["P1039","Injecteur 1, tension d'alimentation - court-circuit","Câblage, injecteur"]
["P1040","Injecteur 1, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1041","Injecteur 2, tension d'alimentation - court-circuit","Câblage, injecteur"]
["P1042","Injecteur 2, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1043","Injecteur 3, tension d'alimentation - court-circuit","Câblage, injecteur"]
["P1044","Injecteur 3, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1045","Injecteur 4, tension d'alimentation - court-circuit","Câblage, injecteur"]
["P1046","Injecteur 4, tension d'alimentation - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1047","Actionneur de position d'échappement de l'arbre à cames (CMP) - défaillance du circuit","Actionneur de câblage, position d'arbre à cames (CMP)"]
["P1048","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement - de court à positif","Câblage court-circuit vers le positif, actionneur de position d'arbre à cames (CMP)"]
["P1049","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement - court-circuit à la masse","Câblage de l'actionneur de position d'arbre à cames (CMP) court-circuit à la masse"]
["P1050","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement - circuit ouvert","Câblage du circuit ouvert, servomoteur de position d'arbre à cames (CMP)"]
["P1055","Réglage de l'arbre à cames de la banque 1 court à B +"]
["P1056","Réglage de l’arbre à cames de la banque 1 à court terme"]
["P1057","Banc 1 - Court-circuit de réglage d'arbre à cames pour circuit ouvert"]
["P1063","Pression de carburant - limite de contrôle non atteinte","Air dans le circuit de carburant, fuite de carburant, pompe d'alimentation, soupape de dérivation de carburant, soupape de commande de pression de carburant, pompe à carburant haute pression"]
["P1064","Pression de carburant - défaut mécanique","Air dans le circuit de carburant, fuite de carburant, pompe d'alimentation, soupape de dérivation de carburant, soupape de commande de pression de carburant, pompe à carburant haute pression"]
["P1065","Pression de carburant - déviation du système","Air dans le circuit de carburant, fuite de carburant, pompe d'alimentation, soupape de dérivation de carburant, soupape de commande de pression de carburant, pompe à carburant haute pression"]
["P1066","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission - court à positif","Câblage court sur positif, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1067","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1068","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1069","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - Commande de chauffage - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de NOx"]
["P1070","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - Commande de chauffage - Court-circuit vers positif","Câblage court à positif, capteur de NOx"]
["P1071","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - Commande de chauffage - Signal incorrect","Câblage, capteur de NOx"]
["P1072","Capteur d'oxydes d'azote (NOx) - Commande de chauffage - Dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de NOx"]
["P1073","Signal du capteur de débit massique d'air 2 trop petit"]
["P1074","Signal du débitmètre d'air massique 2 trop grand"]
["P1081","Groupe de gaz d'échappement 3- Plage d'adaptation du mélange 1 Limite inférieure de maigre non atteinte"]
["P1082","Groupe de gaz d'échappement 3- Plage d'adaptation du mélange 2 Limite inférieure de maigre non atteinte"]
["P1083","Bloc d'échappement 3- Plage d'adaptation du mélange 1 Limite inférieure riche non atteinte"]
["P1084","Groupe de gaz d'échappement 3- Plage d'adaptation du mélange 2 Limite inférieure riche non atteinte"]
["P1085","Groupe d'échappement 4- Plage d'adaptation du mélange 1 Limite inférieure de maigre non atteinte"]
["P1086","Bloc d'échappement 4- Plage d'adaptation du mélange 2 Limite inférieure de maigre non atteinte"]
["P1087","Bloc d'échappement 4- Plage d'adaptation du mélange 1 Limite inférieure riche non atteinte"]
["P1088","Bloc d'échappement 4- Plage d'adaptation du mélange 2 Limite inférieure riche non atteinte"]
["P1093","Contrôle de mélange (MC), dysfonctionnement","Pression de carburant / pompe, fuite d'admission du ou des injecteurs"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Tension du circuit du capteur HO2S12 trop faible fuite d'air"]
["P1101","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) basse tension","Fuite d'admission / d'échappement, pression de carburant / pompe, câblage à la terre court, HO2S"]
["P1102","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), le chauffage passe au positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1103","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) puissance de chauffage trop faible","Câblage, HO2S"]
["P1104","Tension du circuit du capteur HO2S12 trop faible fuite d'air"]
["P1105","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), le chauffage passe au positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1106","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) basse tension / fuite d'air","Fuite d'admission / d'échappement, pression de carburant / pompe, câblage à la terre court, HO2S"]
["P1107","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), le chauffage passe au positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1109","Tension du circuit du capteur HO2S22 trop faible fuite d'air"]
["P1110","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), le chauffage passe au positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1111","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), système trop pauvre","Fuite d'admission / d'échappement, injecteur bloquée, capteur MAF, pression de carburant / pompe, HO2S"]
["P1112","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), système trop riche","Excès de carburant dans l'huile moteur, fuite de l'injecteur, pression de carburant, soupape de purge du bidon EVAP, capteur MAF, HO2S"]
["P1113","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), la résistance de chauffage est trop élevée","Câblage, HO2S"]
["P1114","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), la résistance de chauffage est trop élevée","Câblage, HO2S"]
["P1115","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), le chauffage est court à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1116","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) circuit ouvert de chauffage","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1117","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), le chauffage est court à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1118","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) circuit ouvert de chauffage","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1119","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), le chauffage est court à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1120","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) circuit ouvert de chauffage","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1121","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), le chauffage est court à la terre","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1122","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) circuit ouvert de chauffage","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1123","Système d'ajustement de trim de carburant à long terme, banque 1, système trop riche"]
["P1124","Système d'ajustement d'assiette de carburant à long terme, groupe 1, système trop maigre"]
["P1125","Système d'ajustement de trim de carburant à long terme, banque 2, trop riche"]
["P1126","Système d'ajustement de trim de carburant à long terme, banque 2, système trop maigre"]
["P1127","Trim carburant à long terme, système trop riche","Pression de carburant, vanne de purge de la cartouche EVAP, injecteur (s)"]
["P1128","Trim carburant à long terme, système trop maigre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1129","Trim carburant à long terme, système trop riche","Pression de carburant, vanne de purge de la cartouche EVAP, injecteur (s)"]
["P1130","Trim carburant à long terme, système trop maigre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1131","HO2S21 Résistance intérieure trop grande"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), commande de chauffage - circuit haut","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - Commande de chauffage - Circuit bas","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, HO2S"]
["P1134","Circuit de chauffage HO2S - Banque 1 et 2 Capteur 2 Court-circuit À B +"]
["P1135","Circuit de chauffage HO2S - Dysfonctionnement électrique capteur 2, banque 2"]
["P1136","Compensation carburant longue durée, ralenti, système trop pauvre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1137","Compensation carburant longue durée, ralenti, système trop riche","Pression de carburant, injecteur (s), vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1138","Compensation carburant longue durée, ralenti, système trop pauvre","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système AIR, fuite de flexible"]
["P1139","Compensation carburant longue durée, ralenti, système trop riche","Pression de carburant, injecteur (s), vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1140","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S), la résistance de chauffage est trop élevée","Câblage, HO2S"]
["P1141","Calcul de charge - valeur non plausible","Câblage, capteur MAF"]
["P1142","Calcul de la charge - trop faible","Unité de commande du papillon, capteur MAF, capteur APP"]
["P1143","Calcul de charge - trop élevé","Unité de commande du papillon, capteur MAF, capteur APP"]
["P1144","Capteur de débit massique d'air (MAF) - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, capteur MAF"]
["P1145","Capteur de débit d'air massique (MAF) - court à positif","Câblage court à positif, capteur MAF"]
["P1146","Capteur de débit massique d'air (MAF) - tension d'alimentation","Tension de fonctionnement trop élevée / basse, câblage"]
["P1147","Capteur d'oxygène chauffé, régulation lambda, système trop maigre","Fuite d'admission, câblage, HO2S"]
["P1148","Capteur d'oxygène chauffé, régulation lambda, système trop riche","Fuite d'échappement, câblage, HO2S"]
["P1149","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) valeur de contrôle lambda non plausible","Fuite d'échappement, câblage, HO2S"]
["P1150","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) valeur de contrôle lambda non plausible","Fuite d'échappement, câblage, HO2S"]
["P1151","Compensation de carburant à long terme sous la limite de maigre","Pression de carburant / pompe, injecteurs, fuite d'admission / d'échappement, HO2S"]
["P1152","Compensation de carburant à long terme sous la limite de maigre","Pression de carburant / pompe, injecteurs, fuite d'admission / d'échappement, système AIR, HO2S"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) interchangé","HO2S 2 sur Bank 1 & 2 mal installé"]
["P1154","Manifold Switch Over Dysfonctionnement"]
["P1155","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - court à positif","Câblage court à positif, capteur MAP"]
["P1156","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, capteur MAP"]
["P1157","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - tension d'alimentation","Câblage, capteur MAP"]
["P1158","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur - problème de plage / performance","Câblage, raccord (s) de tuyau, capteur MAP"]
["P1159","Capteur de débit massique d'air (MAF), rapport invraisemblable","Système EGR, fuite d'admission, câblage, capteur MAF 1/2"]
["P1160","Capteur de température d'air d'admission (IAT) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur IAT"]
["P1161","Capteur de température d'air d'admission (IAT) - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur IAT"]
["P1162","Capteur de température de carburant - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de température de carburant"]
["P1163","Capteur de température de carburant - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court à positif, capteur de température de carburant"]
["P1164","Capteur de température de carburant - problème de distance / performance","Câblage, capteur de température de carburant"]
["P1165","Compensation de carburant à long terme supérieure à la limite riche","Pression de carburant / pompe, injecteurs, vanne de purge de la cartouche EVAP, système EGR, HO2S, système d'admission / d'échappement"]
["P1166","Compensation de carburant à long terme supérieure à la limite riche","Pression de carburant / pompe, injecteurs, vanne de purge de la cartouche EVAP, système EGR, HO2S, système d'admission / d'échappement"]
["P1167","Capteur de débit massique 2 Signal non plausible"]
["P1171","Capteur de position du moteur de papillon 2 - problème de distance / performance","Câblage, papillon des gaz serré / collé, capteur de position du moteur papillon"]
["P1172","Capteur de position du moteur de papillon 2 - entrée basse","Câblage à la masse, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1173","Capteur de position du moteur de papillon 2 - entrée haute","Câblage court à positif, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1174","Système de mesure du carburant, moment d'injection incorrect","Pression de carburant / pompe, injecteur (s), fuite d'admission / d'échappement, système EGR, soupape de purge de la cartouche EVAP, HO2S"]
["P1175","Pré-injection désactivée"]
["P1176","Correction Lambda après catalyseur, limite de contrôle atteinte","Fuite d'admission, HO2S"]
["P1177","Correction Lambda après catalyseur, limite de contrôle atteinte","Fuite d'admission, HO2S"]
["P1178","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) courant de pompe - circuit ouvert","Câblage en circuit ouvert, HO2S"]
["P1179","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) courant de pompe - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre, HO2S"]
["P1180","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) courant de pompe - court à positif","Câblage court vers positif, HO2S"]
["P1181","Tension de référence du capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, câbles HO2S, HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage"]
["P1182","Tension de référence du capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la terre, câbles HO2S, HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage"]
["P1183","Tension de référence du capteur d'oxygène chauffé (HO2S) - court-circuit vers positif","Câblage court-circuit vers positif, câbles HO2S, HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage"]
["P1184","Circuit ouvert à la masse de la sonde linéaire à oxygène"]
["P1185","Capteur linéaire d'oxygène, terre commune, court-circuit à la terre"]
["P1186","Capteur d'oxygène linéaire, terre commune, court-circuit vers positif"]
["P1187","Dysfonctionnement du circuit du capteur d'oxygène chauffé (HO2S)","Câblage, HO2S"]
["P1188","Résistance de compensation de sonde linéaire O2 en court-circuit à la masse"]
["P1189","Résistance de compensation de sonde linéaire O2 en court-circuit à B +"]
["P1190","Tension de référence du capteur d’oxygène chauffé (HO2S) - problème de plage / de performances","Câblage, câbles HO2S, HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage"]
["P1191","Capteur d'oxygène chauffé (HO2S) interchangé","HO2S 1 sur Bank 1 & 2 mal installé"]
["P1192","Capteur de pression de carburant - tension d'alimentation","Câblage, capteur de pression de carburant"]
["P1193","Capteur de pression de carburant - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif"]
["P1194","Vanne de régulation de pression de carburant - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, soupape de commande de pression de carburant"]
["P1196","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène chauffé (HO2S)","Câblage, HO2S"]
["P1197","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène chauffé (HO2S)","Câblage, HO2S"]
["P1198","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène chauffé (HO2S)","Câblage, HO2S"]
["P1199","Dysfonctionnement du circuit de chauffage du capteur d'oxygène chauffé (HO2S)","Câblage, HO2S"]
["(dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Dysfonctionnement mécanique de la soupape de recirculation du turbocompresseur"]
["P1201","Injecteur 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1202","Injecteur 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1203","Dysfonctionnement de l'injecteur 3","Câblage, injecteur"]
["P1204","Dysfonctionnement du circuit 4","Câblage, injecteur"]
["P1205","Injecteur 5 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1206","Injecteur 6 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, injecteur"]
["P1207","Dysfonctionnement électrique du cylindre 7 du circuit d'injecteur de carburant"]
["P1208","Dysfonctionnement électrique du cylindre 8 du circuit d'injecteur de carburant"]
["P1209","Soupapes d'admission pour court-circuit à la terre à la fermeture de la bouteille"]
["P1210","Soupapes d'admission pour la fermeture de la bouteille, courtes à B +"]
["P1211","Soupapes d'admission pour circuit ouvert à fermeture de cylindre"]
["P1213","Injecteur 1 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1214","Injecteur 2 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1215","Injecteur 3 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1216","Injecteur 4 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1217","Injecteur 5 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1218","Injecteur 6 - court au positif","Câblage court vers positif, injecteur"]
["P1219","Cylindre 7 du circuit d'injection, court-circuit au positif"]
["P1220","Le cylindre de circuit d'injecteur 8 court au positif"]
["P1221","Soupapes d'échappement à court-circuit à la masse"]
["P1222","Soupapes d'échappement à obturateur de cylindre, courtes à B +"]
["P1223","Circuit ouvert des soupapes d'échappement à obturateur de cylindre"]
["P1225","Injecteur 1 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1226","Injecteur 2 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1227","Injecteur 3 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1228","Injecteur 4 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1229","Injecteur 5 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1230","Injecteur 6 - court à la terre","Câblage à la masse, injecteur"]
["P1231","Cylindre 7 du circuit d'injection court-circuité à la masse"]
["P1232","Cylindre 8 du circuit d'injection court-circuité à la masse"]
["P1237","Injecteur 1 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1238","Injecteur 2 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1239","Injecteur 3 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1240","Injecteur 4 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1241","Injecteur 5 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1242","Injecteur 6 - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, injecteur"]
["P1243","Circuit d'injection ouvert cylindre 7"]
["P1244","Circuit d'injection ouvert cylindre 8"]
["P1245","Capteur de levage d'aiguille d'injecteur - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de levée d'aiguille d'injecteur"]
["P1246","Capteur de levage d'aiguille d'injecteur - problème de plage / performance","Capteur de levage d'aiguille d'injecteur, tuyau d'injecteur défectueux , niveau de carburant bas"]
["P1247","Capteur de levage d'aiguille d'injecteur - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Circuit de câblage ouvert / court-circuit vers le positif, capteur de levée de l'aiguille"]
["P1248","Début d'injection - différence de contrôle","Solénoïde de distribution d'injection de carburant, capteur de levée d'aiguille d'injecteur, niveau de carburant bas, distribution de pompe"]
["P1249","Défaut électrique du signal de consommation de carburant dans le circuit"]
["P1250","Capteur de niveau du réservoir de carburant - entrée basse","Niveau de carburant trop bas"]
["P1251","Solénoïde de synchronisation d'injection de carburant - court à positif","Câblage court à positif"]
["P1252","Solénoïde de distribution d'injection de carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la terre, solénoïde de distribution d'injection de carburant"]
["P1253","Tableau de bord, signal de consommation de carburant - court-circuit à la masse","Câblage court au sol, tableau de bord"]
["P1254","Tableau de bord, signal de consommation de carburant - court à positif","Câblage court au positif, tableau de bord"]
["P1255","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur ECT"]
["P1256","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court à positif, capteur ECT"]
["P1257","Vanne ouverte du circuit de refroidissement moteur"]
["P1258","Soupape du circuit de refroidissement moteur jusqu'à B +"]
["P1259","Soupape du système de refroidissement moteur à la terre"]
["P1260","Injecteur 1 - signal non plausible","Aucun contrôle"]
["P1261","Injecteur 1 - limite de contrôle dépassée","Période de contrôle trop longue, câblage, injecteur"]
["P1262","Injecteur 1 - limite de contrôle non atteinte","Période de contrôle trop courte, niveau de carburant bas, air dans le système de carburant"]
["P1263","Injecteur 2 - signal non plausible","Aucun contrôle"]
["P1264","Injecteur 2 - limite de contrôle dépassée","Période de contrôle trop longue, câblage, injecteur"]
["P1265","Injecteur 2 - limite de contrôle non atteinte","Période de contrôle trop courte, niveau de carburant bas, air dans le système de carburant"]
["P1266","Injecteur 3 - signal non plausible","Aucun contrôle"]
["P1267","Injecteur 3 - limite de contrôle dépassée","Période de contrôle trop longue, câblage, injecteur"]
["P1268","Injecteur 3 - limite de contrôle non atteinte","Période de contrôle trop courte, niveau de carburant bas, air dans le système de carburant"]
["P1269","Injecteur 4 - signal non plausible","Aucun contrôle"]
["P1270","Injecteur 4 - limite de contrôle dépassée","Période de contrôle trop longue, câblage, injecteur"]
["P1271","Injecteur 4 - limite de contrôle non atteinte","Période de contrôle trop courte, niveau de carburant bas, air dans le système de carburant"]
["P1278","Solénoïde de dosage de carburant - court à positif","Câblage court à positif, solénoïde de dosage de carburant"]
["P1279","Solénoïde de dosage de carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde de dosage de carburant"]
["P1280","Débit du circuit de la vanne de commande d'air d'injection de carburant trop faible"]
["P1281","Solénoïde de dosage de carburant - court à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de dosage de carburant"]
["P1282","Solénoïde de dosage de carburant - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, solénoïde de dosage de carburant"]
["P1284","Circuit de soupape de commande d'air d'injection de carburant ouvert"]
["P1285","Court-circuit à la terre du circuit de la soupape de commande d'air d'injection de carburant"]
["P1286","Circuit de la soupape de commande d'air d'injection de carburant en court-circuit à B +"]
["P1287","Soupape de dérivation de turbocompresseur (TC) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, soupape de dérivation TC"]
["P1288","Soupape de dérivation du turbocompresseur (TC) - Court-circuit vers positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne de dérivation TC"]
["P1289","Soupape de dérivation du turbocompresseur (TC) - Court-circuit à la masse","Câblage court-circuité à la terre, vanne de dérivation TC"]
["P1290","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT), système de refroidissement contrôlé par l'ECM - entrée élevée","Câblage capteur ECT"]
["P1291","Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT), système de refroidissement contrôlé par l'ECM - entrée élevée","Câblage capteur ECT"]
["P1292","Thermostat de liquide de refroidissement moteur - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, thermostat de liquide de refroidissement moteur"]
["P1293","Thermostat de liquide de refroidissement moteur - court à positif","Câblage court à positif, thermostat de liquide de refroidissement moteur"]
["P1294","Thermostat de liquide de refroidissement moteur - court à la terre","Câblage à la terre, thermostat de liquide de refroidissement du moteur"]
["P1295","Turbocompresseur (TC), dérivation - mauvais fonctionnement du débit","Vanne de régulation de la soupape de décharge TC, raccord (s) de tuyau, injecteur"]
["P1296","Système de refroidissement du moteur - dysfonctionnement","Capteur ECT, thermostat de liquide de refroidissement"]
["P1297","Turbocompresseur / papillon des gaz, raccord de tuyau - perte de pression","Raccord de tuyau"]
["P1299","Solénoïde de dosage de carburant - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde de dosage de carburant"]
[" (Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Cylindres aléatoires / multiples - ratés détectés","Niveau de carburant bas, capteur de réservoir de jauge à carburant"]
["P1319","Capteur de cognement 1 Court-circuit à la masse"]
["P1320","Capteur de cognement 2 court-circuit à la masse"]
["P1321","Détonateur 3 Signal trop bas"]
["P1322","Détonateur 3 Signal trop élevé"]
["P1323","Détonateur 4 Signal trop bas"]
["P1324","Détonateur 4 Signal trop bas"]
["P1325","Commande de coup, cylindre 1 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , circuit de câblage blindé ouvert, mauvaise connexion"]
["P1326","Commande de coup, cylindre 2 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , circuit de câblage blindé ouvert, mauvaise connexion"]
["P1327","Commande de coup, cylindre 3 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , circuit de câblage blindé ouvert, mauvaise connexion"]
["P1328","Contrôle de coup, cylindre 4 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , circuit de câblage blindé ouvert, mauvaise connexion"]
["P1329","Commande de coup, cylindre 5 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , circuit de câblage blindé ouvert, mauvaise connexion"]
["P1330","Commande de coup, cylindre 6 - limite de contrôle atteinte","Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant de moteur non sécurisé, KS mal serré / défectueux , circuit de câblage blindé ouvert, mauvaise connexion"]
["P1331","Limite de contrôle de cognement du cylindre 7 atteinte"]
["P1332","Limite de contrôle de cognement du cylindre 8 atteinte"]
["P1335","Contrôle du couple moteur - limite atteinte","Unité de commande du papillon, tuyau (s), système TC, capteur MAP, capteur IAT, capteur MAF, capteur ECT"]
["P1336","Contrôle du couple moteur - limite de contrôle dépassée","Tuyau (s), système TC, unité de commande du papillon, capteur IAT, capteur MAP, capteur MAF, capteur ECT, capteur APP"]
["P1337","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur CMP"]
["P1338","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur CMP"]
["P1339","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de vitesse du moteur (tr / min) - interchangés","Multi-plugs mal connecté"]
["P1340","Capteur de position de vilebrequin (CKP) de position d'arbre à cames (CMP) - en dehors de la séquence","Calage des soupapes, installation du capteur CKP / CMP, rotor du capteur CKP"]
["P1341","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 1 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1342","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 1 - court à positif","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1343","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 2 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1344","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 2 - court à positif","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1345","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 3 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1346","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 3 - court à positif","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1347","Capteur de position de vilebrequin (CKP) de position d'arbre à cames (CMP) - en dehors de la séquence","Calage des soupapes, installation du capteur CKP / CMP, rotor du capteur CKP"]
["P1348","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 1 - circuit ouvert","Câblage court-circuit à la masse, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1349","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 2 - circuit ouvert","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1350","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 3 - circuit ouvert","Câblage court-positif, amplificateur d'allumage, capteur CMP, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1351","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), problème de plage / performance","Ignorer le code de problème, effacer la mémoire de défauts"]
["P1354","Capteur de position de réglage de la quantité de carburant","Câblage, pompe d'injection de carburant"]
["P1355","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 1 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1356","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 1 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1357","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 1 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1358","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 2 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1359","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 2 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1360","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 2 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1361","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 3 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1362","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 3 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1363","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 3 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1364","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 4 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1365","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 4 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1366","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 4 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1367","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 5 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1368","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 5 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1369","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 5 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1370","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 6 - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1371","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 6 - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1372","Bobine d'allumage / amplificateur, cylindre 6 - court-circuit à la masse","Câblage court-circuit à la masse, bobine d'allumage / amplificateur"]
["P1373","Circuit d'allumage du cylindre 7 ouvert"]
["P1374","Circuit d'allumage du cylindre 7 court-circuité à B +"]
["P1375","Court-circuit à la terre du circuit d'allumage du cylindre 7"]
["P1376","Circuit d'allumage du cylindre 8 ouvert"]
["P1377","Circuit d'allumage du cylindre 8 court-circuité à B +"]
["P1378","Court-circuit à la terre du circuit d'allumage du cylindre 8"]
["P1385","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1386","Module de commande du moteur (ECM), commande de cliquetis - défectueux","ECM"]
["P1387","Module de commande du moteur (ECM), capteur BARO - défectueux","ECM"]
["P1388","Module de commande du moteur (ECM), ETS - défectueux","ECM"]
["P1389","Module de commande du moteur 2 défectueux"]
["P1391","Position de l'arbre à cames (CMP) courte par rapport à la masse","Câblage à la masse, capteur CMP"]
["P1392","Circuit ouvert de position d'arbre à cames (CMP) / court à positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur CMP"]
["P1393","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 1 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1394","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 2 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1395","Amplificateur d'allumage, circuit primaire 3 - dysfonctionnement du circuit","Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies d'allumage"]
["P1396","Capteur de vitesse du moteur manquant de dent"]
["P1397","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de vitesse du moteur (tr / min) - limite de contrôle atteinte","Rotor non sécurisé / endommagé, capteur CKP / RPM"]
["P1398","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de vitesse du moteur (tr / min) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur CKP / RPM"]
["P1399","Capteur de position de vilebrequin (CKP) / capteur de vitesse du moteur (tr / min) - de court à positif","Câblage court à positif, capteur CKP / RPM"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","Vanne / solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR), dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne EGR"]
["P1401","Vanne / solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR), court-circuit à la masse","Câblage à la masse, vanne EGR"]
["P1402","Vanne / solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR), court-circuit vers le positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne EGR / solénoïde"]
["P1403","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - Différence de contrôle","Réglage de base non effectué, système EGR"]
["P1404","Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - réglage de base","Réglage de base non effectué, système EGR"]
["P1406","Performance du capteur de température EGR"]
["P1407","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) - entrée basse","Câblage à la masse, capteur EGRT"]
["P1408","Capteur de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) - entrée haute","Câblage court au positif, fil de masse defec tive, capteur de EGRT"]
["P1409","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1410","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - de courte à positive","Câblage court à positif, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1411","Système d'injection d'air secondaire (AIR), débit insuffisant détecté","Fuite d'admission, tuyau (s) bloqué (s) / fuyant, vanne AIR / solénoïde"]
["P1412","Signal du capteur de pression différentielle EGR trop faible"]
["P1413","Signal du capteur de pression différentielle EGR trop élevé"]
["P1414","Système d'injection d'air secondaire (AIR), fuite détectée","Fuite d’admission, fuite de flexible (s), valve AIR / solénoïde"]
["P1415","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - limite inférieure dépassée","Réglage de base non effectué"]
["P1416","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - dépassement de la limite supérieure","Réglage de base non effectué"]
["P1417","Signal de circuit du capteur de niveau de carburant trop bas"]
["P1418","Signal de circuit du capteur de niveau de carburant trop élevé"]
["P1420","Vanne d'injection d'air secondaire (AIR) / solénoïde - dysfonctionnement du circuit","Câblage, solénoïde AIR"]
["P1421","Vanne / solénoïde à injection d'air secondaire (AIR) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, vanne AIR / solénoïde"]
["P1422","Vanne / solénoïde à injection d'air secondaire (AIR) - court-à-positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne AIR / solénoïde"]
["P1423","Système d'injection d'air secondaire (AIR), débit insuffisant détecté","Raccord (s) de tuyau, vanne AIR / solénoïde"]
["P1424","Système d'injection d'air secondaire (AIR), fuite détectée","Vanne AIR, fuite d'échappement"]
["P1425","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - courte à la terre","Câblage à la masse, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1426","Vanne de purge du bidon à émission par évaporation (EVAP) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1427","Pompe à vide, freins - court à positif","Câblage court à positif, pompe à vide"]
["P1428","Pompe à vide, freins - court à la terre","Câblage à la masse, pompe à vide"]
["P1429","Pompe à vide, freins - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, pompe à vide"]
["P1430","Pompe à vide, freins - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, pompe à vide"]
["P1431","Pompe à vide, freins - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, pompe à vide"]
["P1432","Vanne / solénoïde à injection d'air secondaire (AIR) - circuit ouvert","Câblage circuit ouvert, fusible, vanne AIR / solénoïde"]
["P1433","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, fusible, relais de pompe AIR"]
["P1434","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - court à positif","Câblage court à positif, relais de pompe AIR"]
["P1435","Relais de pompe à injection d'air secondaire (AIR) - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, relais de pompe AIR"]
["P1436","Relais de pompe d'injection d'air secondaire (AIR) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de pompe AIR"]
["P1437","Vanne / solénoïde de recirculation des gaz d'échappement (EGR), court-circuit vers le positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne EGR / solénoïde"]
["P1438","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) / solénoïde, circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne EGR / solénoïde"]
["P1439","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - réglage de base","Réglage de base non effectué, système EGR"]
["P1440","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, vanne EGR"]
["P1441","Vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) / solénoïde, circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde EGR"]
["P1442","Capteur de position de vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - entrée haute","Câblage court à positif, capteur de position de la vanne EGR"]
["P1443","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - entrée basse","Câblage à la masse, capteur de position de la vanne EGR"]
["P1444","Capteur de position de soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR) - problème de distance / performances","Câblage du capteur de position de la soupape EGR"]
["P1445","Plage / rendement du circuit du capteur de température de catalyseur 2"]
["P1446","Circuit de température de catalyseur court-circuité"]
["P1447","Circuit de température de catalyseur ouvert / court à B +"]
["P1448","Court-circuit à la terre du circuit 2 de la sonde de température du catalyseur"]
["P1449","Capteur de température de catalyseur 2 circuit ouvert / en court-circuit à B +"]
["P1450","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - court à positif","Câblage court à positif, relais AIR"]
["P1451","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - court à la terre","Câblage à la masse, relais AIR"]
["P1452","Système d'injection d'air secondaire (AIR) - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, relais AIR"]
["P1453","Circuit ouvert / court à positif de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur EGRT"]
["P1454","Température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) courte à la terre","Câblage à la masse, capteur EGRT"]
["P1455","Problème de plage de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) / performances","Fuite d'échappement, câblage, capteur EGRT"]
["P1456","Contrôle de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT), limite de contrôle atteinte","Capteur EGRT"]
["P1457","Circuit ouvert / court à positif de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT)","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif, capteur EGRT"]
["P1458","Température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) courte à la terre","Câblage à la masse, capteur EGRT"]
["P1459","Problème de plage de température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT) / performances","Fuite d'échappement, câblage, capteur EGRT"]
["P1460","Contrôle de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT), limite de contrôle atteinte","Capteur EGRT"]
["P1461","Contrôle de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT), problème de plage / performance","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur EGRT"]
["P1462","Contrôle de la température de recirculation des gaz d'échappement (EGRT), problème de plage / performance","Fuite / blocage des gaz d'échappement, capteur EGRT"]
["P1465","Additif Pump Court-circuit vers B +"]
["P1466","Additif Pump Open / Short to Ground"]
["P1467","Court-circuit de la vanne électromagnétique de purge de la cartouche EVAP à B +"]
["P1468","Court-circuit à la terre de l'électrovanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1469","Circuit ouvert d'électrovanne de purge de canister EVAP"]
["P1470","Dysfonctionnement électrique du circuit LDP du système de contrôle EVAP"]
["P1471","Circuit LDP du système de contrôle EVAP en court-circuit vers le positif"]
["P1472","Circuit LDP du système de commande EVAP court-circuité à la terre"]
["P1473","Circuit ouvert LDP du système de contrôle EVAP"]
["P1474","Dysfonctionnement électrique de l'électrovanne de purge du canister EVAP"]
["P1475","Circuit de signalisation / de dysfonctionnement LDP du système de contrôle EVAP ouvert"]
["P1476","Dysfonctionnement du système de contrôle EVAP LDP / vide insuffisant"]
["P1477","Dysfonctionnement du système de contrôle EVAP LDP"]
["P1478","Tube collé LDP du système de contrôle EVAP détecté"]
["P1479","Système de vide, freins - défaut mécanique","Pompe à vide"]
["P1482","Relais de pompe d'injection d'air secondaire 2 court à B +"]
["P1483","Relais de pompe d'injection d'air secondaire 2 court-circuité à la terre"]
["P1484","Dysfonctionnement du circuit électrique du relais 2 de la pompe d'injection d'air secondaire"]
["P1489","Valve 2 de régulateur de purge de réservoir EVAP, court à B +"]
["P1490","Régulateur de purge de canister EVAP 2 court à la terre"]
["P1491","Circuit ouvert de la soupape 2 de régulateur de purge EVAP"]
["P1493","Pompe basse pression pour une puissance de freinage trop basse"]
["P1497","Défaut d'écoulement de la banque 3 du système d'air secondaire"]
["P1498","Défaut d'écoulement de la banque 4 du système d'air secondaire"]
[" (Contrôle du véhicule ou du ralenti)"]
["P1500","Relais de pompe à essence - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de pompe à carburant"]
["P1501","Relais de pompe à carburant - court-circuit à la masse","Câblage à la terre, relais de pompe à carburant"]
["P1502","Relais de pompe à carburant - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, relais de pompe à carburant"]
["P1503","Signal de charge de l'alternateur","Câblage, alternateur"]
["P1504","Système d'admission - fuite détectée","Fuite d’admission, système EGR, système EVAP, raccord (s) de tuyau, unité de commande du papillon"]
["P1505","Interrupteur de position de papillon fermé (CTP) - ne ferme pas","Câble / valve du papillon, câblage ouvert / court-circuit vers positif, réglage du commutateur CTP /défectueux , ECM"]
["P1506","Interrupteur de position de papillon fermé (CTP) - ne s'ouvre pas","Entrée d'humidité, câblage à la terre court, réglage / défaut du commutateur CTP , ECM"]
["P1507","Contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - limite inférieure atteinte","Unité de commande du papillon / réglage de base, fuite d'admission / d'échappement, défaut mécanique, signaux CA"]
["P1508","Contrôle de la vitesse de ralenti (ISC) - limite supérieure atteinte","Unité de commande du papillon / réglage de base, fuite d'admission / d'échappement, défaut mécanique, signaux CA"]
["P1509","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, valve IAC"]
["P1510","Vanne de commande d'air de ralenti (IAC) - court à positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne IAC"]
["P1511","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 1 - circuit de courant","Câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1512","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission 1 - court à positif","Câblage court sur positif, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1513","Solénoïde de contrôle de la tubulure d'admission 2 - court à positif","Câblage court sur positif, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1514","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 2 - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1515","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 1 - court-circuit à la masse","Câblage à la masse, solénoïde de commande d'air de la tubulure d'admission"]
["P1516","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 1 - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1517","Relais de commande du moteur - dysfonctionnement du circuit","Câblage, relais de contrôle moteur"]
["P1518","Relais de contrôle moteur - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, relais de contrôle moteur"]
["P1519","Contrôle de la position de l'arbre à cames (CMP), dysfonctionnement","La pression d'huile de culasse trop bas, l'actionneur CMP collage / defec tive"]
["P1520","Solénoïde de commande d'air de collecteur d'admission 2 - circuit ouvert","Circuit ouvert de câblage, solénoïde de commande d'air du collecteur d'admission"]
["P1521","Dysfonctionnement électrique du circuit de la vanne de commutation du collecteur d'admission 2"]
["P1522","Contrôle de la position de l'arbre à cames (CMP), dysfonctionnement","La pression d'huile de culasse trop bas, l'actionneur CMP collage / defec tive"]
["P1523","Signal d'accident SRS reçu","Airbag déclenché"]
["P1524","Relais de pompe à carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais de pompe à carburant"]
["P1525","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), dysfonctionnement du circuit","Câblage actionneur CMP"]
["P1526","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), court à positif","Câblage court à positif, actionneur CMP"]
["P1527","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), court-circuité à la masse","Câblage court à la terre, actionneur CMP"]
["P1528","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, actionneur CMP"]
["P1529","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - court à positif","Câblage court à positif, actionneur CMP"]
["P1530","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre, actionneur CMP"]
["P1531","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, actionneur CMP"]
["P1532","Contrôle du ralenti - vitesse de rotation réduite en dessous des spécifications","Unité de commande de papillon"]
["P1533","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), dysfonctionnement du circuit","Câblage actionneur CMP"]
["P1534","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), court à positif","Câblage court à positif, actionneur CMP"]
["P1535","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), court-circuité à la masse","Câblage court à la terre, actionneur CMP"]
["P1536","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, actionneur CMP"]
["P1537","Solénoïde d'arrêt du carburant - dysfonctionnement","Solénoïde d'arrêt du carburant (fuite / collage)"]
["P1538","Solénoïde d'arrêt du carburant - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde d'arrêt du carburant"]
["P1539","Interrupteur de position de la pédale d’embrayage (CPP) - problème de distance / performance","Câblage, commutateur CPP"]
["P1540","Signal de vitesse du véhicule - entrée haute","La vitesse excessive du véhicule, le tableau de bord defec tive"]
["P1541","Relais de pompe à carburant - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, relais de pompe à carburant"]
["P1542","Plage de position du moteur de l'accélérateur / problème de performance","Le papillon nécessite un nettoyage, le câblage et le capteur de position du moteur de papillon"]
["P1543","Position basse du moteur de papillon","Câblage à la masse, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1544","Position élevée du moteur du papillon","Câblage court à positif, capteur de position du moteur de papillon"]
["P1545","Commande de papillon - dysfonctionnement","Clapet d'étranglement serré / collant, câblage, unité de commande du papillon"]
["P1546","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - Court-circuit vers le positif","Câblage court-circuit vers positif, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1547","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1548","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1549","Soupape de réglage de la soupape de décharge du turbocompresseur (TC) - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, vanne de régulation de la soupape de décharge TC"]
["P1550","Turbocompresseur (TC) - différence de contrôle","Fuite d'admission / d'échappement, flexibles interchangés / non raccordés, capteur MAP, vanne de régulation TC de la soupape de décharge, actionneur de soupape de turbocompresseur (TC), TC"]
["P1551","Capteur de pression barométrique en court circuit à B +"]
["P1552","Capteur de pression barométrique circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1553","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de pression barométrique (BARO) - problème de portée / performance","Fuite d'admission / d'échappement, système EGR, vanne de purge de la cartouche EVAP, unité de commande du papillon, câblage, capteur MAP, capteur BARO"]
["P1554","Unité de commande du papillon - conditions de réglage de base","Conditions de réglage de base non remplies"]
["P1555","Turbocompresseur (TC) pression - limite supérieure dépassée","Tuyaux interchangés / non raccordés, vanne de régulation de la soupape de décharge TC, actionneur de soupape de décharge du turbocompresseur (TC), TC"]
["P1556","Turbocompresseur (TC) pression - limite de contrôle non atteinte","TC vanne de régulation de la soupape dedécharge, une fuite d' admission, TC defec tive"]
["P1557","Turbocompresseur (TC) pression - limite de contrôle dépassée","Raccord de tuyau interchangé / non connecté"]
["P1558","Actionneur / moteur de papillon de commande de ralenti (ISC) - dysfonctionnement du circuit","Câblage actionneur ISC / moteur papillon"]
["P1559","Unité de commande du papillon - dysfonctionnement du réglage de base","Pédale d'accélérateur ou démarreur actionné pendant le réglage de base"]
["P1560","Régime maximal du moteur dépassé","Mauvais changement de vitesse, circuit ouvert de câblage, capteur CKP / RPM"]
["P1561","Réglage de la quantité de carburant - Différence de contrôle","Câblage, pompe d'injection de carburant"]
["P1562","Réglage de la quantité de carburant - valeur de butée supérieure","Réglage de la quantité de carburant bloqué /défectueux , valeur d'arrêt atteinte"]
["P1563","Réglage de la quantité de carburant - valeur d'arrêt inférieure","Réglage de la quantité de carburant bloqué /défectueux , valeur d'arrêt atteinte"]
["P1564","Unité de commande du papillon - tension basse pendant le réglage de base","Batterie, câblage"]
["P1565","Unité de commande du papillon - butée inférieure non atteinte","Papillon des gaz serré / collant, actionneur ISC"]
["P1566","Compresseur CA, signal de charge - signal non plausible","Câblage, système AC"]
["P1567","Signal de charge du compresseur A / C Pas de signal"]
["P1568","Unité de commande du papillon - défaut mécanique","Papillon serré / collant"]
["P1569","Interrupteur principal du régulateur de vitesse","Câblage, interrupteur principal du régulateur de vitesse"]
["P1570","Module de commande du moteur (ECM) - antidémarrage actif","Clé incorrect / endommagé, ECM / remplacement antidémarrage codé de manière incorrecte sans codage, câblage, dispositif d' immobilisation defective"]
["P1571","Solénoïde de commande de montage moteur, court à positif","Câblage court à positif, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1572","Solénoïde de commande de montage moteur, court à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1573","Solénoïde de commande de montage moteur, circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1575","Solénoïde de commande de montage moteur, court à positif","Câblage court à positif, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1576","Solénoïde de commande de montage moteur, court à la terre","Câblage à la masse, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1577","Solénoïde de commande de montage moteur, circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1579","Unité de commande du papillon - réglage de base","Réglage de base non effectué"]
["P1580","Moteur d'accélérateur, dysfonctionnement du circuit","Câblage du moteur de papillon"]
["P1581","Unité de commande du papillon - réglage de base","Réglage de base non effectué"]
["P1582","Adaptation au ralenti - limite atteinte","Fuite d'admission / d'échappement, système AIR, pression de carburant / pompe, injecteur (s), vanne de purge de la cartouche EVAP"]
["P1586","Solénoïde de commande de montage moteur, court à positif","Câblage court à positif, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1589","Interrupteur de contrôle de la température de l'air AC / chauffage - court-circuité","Câblage court-circuit à la terre, commutateur de commande de la température de l'air alternatif / de chauffage"]
["P1590","Interrupteur de contrôle de la température de l'air AC / chauffage - circuit ouvert","Circuit de câblage ouvert, commutateur de contrôle de la température de l'air alternatif / chauffage"]
["P1592","Capteur de pression barométrique (BARO) / capteur de pression absolue au collecteur (MAP) - rapport non plausible","Système TC, capteur MAP"]
["P1593","Adaptation en altitude - signal hors tolérance","Fuite d’admission, capteur MAF, unité de commande du papillon"]
["P1599","Contrôle du ralenti - vitesse de fonctionnement réduite au-dessus des spécifications","Valve IAC"]
[" (ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Module de commande du moteur (ECM) - Tension d'alimentation basse du contacteur d'allumage","Batterie, alternateur, circuit ouvert de câblage"]
["P1601","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation","Câblage, relais de contrôle moteur"]
["P1602","Module de commande du moteur (ECM) - tension d'alimentation faible de la batterie","Batterie débranchée, batterie déchargée, alternateur, câblage ouvert, fusible"]
["P1603","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1604","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1606","Signal de route brute - dysfonctionnement du circuit","Code (s) de panne du module de commande ABS stockés, bus de données CAN"]
["P1608","Interrupteur de pression de direction assistée (PSP) - mauvais fonctionnement du circuit","Câblage, commutateur PSP"]
["P1609","Module de commande du moteur (ECM) - arrêt d'urgence déclenché","Airbag déclenché"]
["P1610","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1611","Témoin d'anomalie (MIL) - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre"]
["P1612","Module de commande du moteur (ECM) - codage","Incorrectement codé"]
["P1613","Témoin d'anomalie (MIL) - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers positif"]
["P1615","Capteur de température d'huile moteur (EOT) - problème de plage / performance","Niveau d'huile moteur, câblage, capteur EOT"]
["P1616","Voyant de bougie de préchauffage - court-positif","Câblage court à positif"]
["P1617","Témoin de bougie de préchauffage - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Ampoule, câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1618","Relais de préchauffage - court à positif","Câblage court-circuit vers positif, relais de préchauffage"]
["P1619","Relais de préchauffage - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais de préchauffage"]
["P1620","Tableau de bord, signal ECT - circuit ouvert / court-circuit à positif","Câblage circuit ouvert / court-circuit vers le positif, tableau de bord"]
["P1621","Tableau de bord, signal ECT - court-circuit à la masse","Câblage court au sol, tableau de bord"]
["P1622","Tableau de bord, signal ECT - signal non plausible","Câblage du tableau de bord, capteur ECT"]
["P1623","Bus de données CAN - pas de signal","Code (s) de panne stocké (s) dans un autre système, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1624","Témoin d'anomalie (MIL) - signal de demande actif","Code (s) de problème stocké (s) dans un autre système"]
["P1625","Bus de données CAN, TCM - signal incorrect","Code (s) de panne du TCM mémorisé (e), codage incorrect du TCM, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1626","Bus de données CAN, TCM - pas de signal","Code (s) de panne du TCM mémorisé (e), codage incorrect du TCM, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1629","Bus de données CAN, régulateur de vitesse - pas de signal","Code (s) de panne du régulateur de vitesse stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1630","Position basse de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage à la masse, capteur APP"]
["P1631","Entrée haute de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage court à positif, capteur APP"]
["P1632","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - tension d'alimentation","Tension de fonctionnement trop élevée / basse, câblage"]
["P1633","Position basse de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage à la masse, capteur APP"]
["P1634","Entrée haute de la position de la pédale d'accélérateur (APP)","Câblage court à positif, capteur APP"]
["P1635","Bus de données CAN, AC - pas de signal","Code (s) de panne du module de commande AC stockés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1636","Bus de données CAN, SRS - pas de signal","Code (s) de panne du module de commande SRS mémorisés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1637","Bus de données CAN, CE électronique - pas de signal","Code (s) de panne stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1639","Capteur 1/2 de position de pédale d'accélérateur (APP) 1/2 - problème de plage / de performance","Câblage, capteur APP"]
["P1640","Module de commande du moteur (ECM) - défectueux","ECM"]
["P1642","Module de contrôle SRS - dysfonctionnement du système","Code de problème stocké"]
["P1645","Bus de données CAN, 4WD - pas de signal","Code (s) de panne 4WD stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1648","Bus de données CAN - défectueux","Câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1649","Bus de données CAN, ABS - pas de signal","Code (s) de panne du module de commande ABS stockés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1650","Bus de données CAN, instrumentation - pas de signal","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1652","Module de commande de transmission (TCM) - dysfonctionnement du système","Code de problème stocké"]
["P1653","Module de commande ABS - dysfonctionnement du système","Code de problème stocké"]
["P1654","Module de contrôle d'instrumentation - dysfonctionnement du système","Code de panne stocké pour le capteur de niveau / température d'huile moteur"]
["P1656","Signal AC - court-circuit à la masse","Câblage court à la terre"]
["P1657","Signal alternatif - court à positif","Câblage"]
["P1658","Bus de données CAN, régulateur de vitesse - signal incorrect","Code (s) de panne du régulateur de vitesse stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1659","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, vitesse 1 - court à positif","Câblage court à positif, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1660","Moteur du ventilateur de liquide de refroidissement, vitesse 1 - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1661","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, vitesse 2 - de court à positif","Câblage court à positif, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1662","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement, vitesse 2 - court-circuit à la terre","Câblage à la masse, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1663","Injecteur, activation - court à positif","Câblage court à positif, ECM"]
["P1664","Injecteur, activation - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1665","Injecteur - défaut mécanique","Injecteur"]
["P1666","Injecteur 1 - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1667","Injecteur 2 - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1668","Injecteur 3 - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1669","Injecteur 4 - circuit de courant","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1672","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, vitesse 1 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse"]
["P1674","Bus de données CAN, instrumentation - signal incorrect","Câblage, code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stockés, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1676","Témoin ETS - dysfonctionnement du circuit","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1677","Témoin ETS - court à positif","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation mémorisé, câblage court-positif à positif, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1678","Témoin ETS - court-circuit à la masse","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage de mise à la terre court, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1679","Témoin ETS - circuit ouvert","code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), circuit ouvert de câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1680","Mode d'accompagnement - actif","Unité de commande du papillon, capteur APP"]
["P1681","Module de commande du moteur (ECM) - programmation incomplète","ECM"]
["P1682","Bus de données CAN, ABS - signal non plausible","Code (s) de panne du module de commande ABS stockés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1683","Bus de données CAN, SRS - signal non plausible","Code (s) de panne du module de commande SRS mémorisés, câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1690","Témoin de dysfonctionnement (MIL) - dysfonctionnement du circuit","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1691","Témoin d'anomalie (MIL) - circuit ouvert","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation mémorisé, circuit ouvert de câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1692","Témoin d'anomalie (MIL) - court-circuit à la masse","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation stocké (e), câblage de mise à la terre court, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1693","Témoin d'anomalie (MIL) - court à positif","Code (s) de panne du module de contrôle d'instrumentation mémorisé, câblage court-positif à positif, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1696","Bus de données CAN, électronique de la colonne de direction - signal incorrect","Câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1698","Vérifier la mémoire du code de calculateur de la colonne de direction"]
["P1740","Surveillance de la température d'embrayage"]
["P1851","Bus de données CAN, ABS - signal incorrect","Code (s) de panne ABS stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1853","Bus de données CAN, ABS - signal incorrect","Code (s) de panne ABS stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1854","Bus de données CAN, ABS - défectueux","Code (s) de panne ABS stocké (s), câblage, résistance correspondante dans l'ECM"]
["P1857","Message d'erreur du signal de charge de l'ECU"]
["P1900 - P1999 (Transmission)"]
["P1900","Moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur, vitesse 2 - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Circuit de câblage ouvert / court-circuit à la masse, moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1901","Relais de démarrage du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - court à positif","Câblage court à positif, relais de fonctionnement du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1902","Relais de démarrage du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, relais de fonctionnement du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1903","Solénoïde hydraulique de moteur de soufflante de liquide de refroidissement de moteur court au positif"]
["P1904","Circuit ouvert de solénoïde de moteur hydraulique de ventilateur de liquide de refroidissement de moteur / court-circuit à la terre"]
["P1905","Relais de pompe de liquide de refroidissement pour air de suralimentation, court-circuit à positif"]
["P1906","Circuit ouvert / court-circuit à la masse du relais de pompe de liquide de refroidissement à air de suralimentation"]
["P1908","Surveillance de la version du logiciel du bus de données ECM 1/2"]
["P1909","Circuit du capteur de température de transmission ouvert ou en court-circuit avec l'alimentation ou la mise à la terre"]
["P1910","Bus de données ECM 1/2 pas de signal de l'ECM"]
["P1911","Dysfonctionnement du circuit 1/2 du ECM du bus de données"]
["P1912","Capteur de pression d'asservissement de frein - circuit ouvert / court-circuit vers positif","Circuit de câblage ouvert / court-circuit vers positif, capteur de pression d'asservissement de frein"]
["P1913","Capteur de pression du servofrein - Court-circuit à la masse","Câblage à la masse, capteur de pression de servofrein"]
["P1914","Capteur de pression du servofrein - problème de distance / performance","Fuite de vide, câblage, capteur de pression de servofrein"]
["P1920","Solénoïde de commande de montage moteur, circuit ouvert / court-circuit à la masse","Câblage circuit ouvert / court-circuit à la masse, solénoïde de commande de montage moteur"]
["P1923","Dysfonctionnement du module de commande du moteur"]
["P1951","Ventilateur de radiateur 2 mouvement restreint / coincé"]
["P1952","Module de commande du turbocompresseur 1 défectueux"]
["P1953","Module de commande du turbocompresseur 2 défectueux"]
["P1996","Banc de réglage d'arbre à cames d'admission à friction trop élevée 1"]
["P1997","Plage de réglage de l'arbre à cames d'échappement à friction trop élevée, rangée 1"]
["P1998","Bande de réglage d'arbre à cames d'admission à friction trop forte 2"]
["P1999","Réglage du couple d'arbre à cames d'échappement à friction trop élevée, rangée 2"]

{"sheet":"VOLVO","index":55,"n_rows":211,"n_cols":3,"rows_kept":211,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[145,0,145,2],[0,0,0,2],[3,0,3,2],[14,0,14,2],[60,0,60,2],[83,0,83,2],[110,0,110,2]]}
["Codes Volvo"]
[]
["Code de problème","Localisation du défaut","Cause probable"]
["(Comptage de carburant et d'air et contrôle des émissions auxiliaire)"]
["P1000","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, court à la terre, court à positif, ECM"]
["P1008","Signal d'avertissement du système d'accélérateur bas"]
["P100A","Module de commande du moteur (ECM) - signal non plausible","Câblage, ECM"]
["P1014","Les signaux du capteur CMP / du capteur CKP ne sont pas compatibles"]
["P1017","Défaut interne du module de commande du moteur"]
["P1026","Défaut interne du corps de papillon"]
["P1027","Défaut interne du corps de papillon"]
["P1028","Défaut interne du corps de papillon"]
["P1041","Capteur de pédale de frein"]
["P1081","Communication d'immobilisation"]
[" (Comptage de carburant et d'air)"]
["P1100","Capteur de température d'air extérieur - problème de portée / performance","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur"]
["P1108","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de débit d'air massique (MAF) - signal haut","Défaut mécanique, fuite d'admission, câblage, capteur MAF, capteur MAP, ECM"]
["P110A","Capteur de température d'air extérieur - problème de portée / performance","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur"]
["P1111","Capteur de température d'air extérieur - problème de portée / performance","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur"]
["P1112","Capteur de température de l'air extérieur - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur"]
["P1113","Capteur de température de l'air extérieur - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur"]
["P1115","Capteur de pression barométrique (BARO) - plage / problème de performance","Câblage, mauvaise connexion, capteur MAP, capteur BARO"]
["P1116","Capteur de pression barométrique (BARO) - signal bas","Câblage à la masse, mauvaise connexion, capteur BARO"]
["P1117","Capteur de pression barométrique (BARO) - signal haut","Câblage court vers positif, capteur BARO"]
["P1118","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de débit massique d'air (MAF), adaptation - problème de portée / performances, limite inférieure","Câblage, fuite d'admission, capteur MAF, capteur MAP"]
["P1119","Capteur de pression absolue (MAP) du collecteur / capteur de débit massique d'air (MAF), adaptation - problème de plage / de performances, limite supérieure","Câblage, fuite d'admission, capteur MAF, capteur MAP"]
["P1120","Capteur de pression barométrique (BARO) - signal bas","Câblage à la masse, capteur BARO, ECM"]
["P1124","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement interne","ECM"]
["P1126","Capteur de position du papillon - dysfonctionnement du circuit","Mauvaise connexion, câblage, capteur TP"]
["P112C","Capteur de pression barométrique (BARO) - signal haut","Câblage court à positif, capteur BARO, ECM"]
["P1130","Capteur de pression barométrique (BARO) - signal bas","Câblage à la masse, capteur BARO, ECM"]
["P1131","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - dysfonctionnement du signal","Câblage, H02S, ECM"]
["P1132","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - signal haut","Câblage, H02S, ECM"]
["P1133","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - pas de signal","Câblage, prise multiple mal connectée, H02S"]
["P1136","Module de commande moteur (ECM) - dysfonctionnement interne - signal haut","ECM"]
["P1137","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - maigre","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAF, capteur MAP, pression de carburant basse, pompe à carburant (FP), injecteur (s), H02S"]
["P1138","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2- riche","Admission bloquée, vanne de purge de la cartouche EVAP, pression de carburant élevée, système EGR, injecteur (s), H02S"]
["P113B","Capteur de pression barométrique (BARO) - pas de signal","Câblage, mauvaise connexion, capteur MAP, capteur BARO, ECM"]
["P113C","Capteur de pression barométrique (BARO) - signal haut","Câblage court à positif, capteur BARO, ECM"]
["P1151","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - dysfonctionnement du signal","Câblage, H02S, ECM"]
["P1152","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - signal haut","Câblage, H02S, ECM"]
["P1153","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 2 - pas de signal","Câblage, prise multiple mal connectée, H02S"]
["P1157","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - maigre","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAF, capteur MAP, pression de carburant basse, pompe à carburant (FP), injecteur (s), H02S"]
["P1158","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 2, banque 2 - riche","Admission bloquée, vanne de purge de la cartouche EVAP, pression de carburant élevée, système EGR, injecteur (s), H02S"]
["P1167","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement du signal","Câblage, court à positif, court à la terre, ETS"]
["P1169","Capteur d'oxygène chauffé (H02S) 1, banque 1 - pas de signal","Câblage, chauffage inopérant, H02S"]
["P1171","Système trop maigre, banque 1 - charge partielle","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAF, capteur MAP, pression de carburant basse, pompe à carburant (FP), injecteur (s), H02S"]
["P1172","Système trop riche, banque 1 - charge partielle","Admission bloquée, vanne de purge de la cartouche EVAP, pression de carburant élevée, système EGR, injecteur (s), H02S"]
["P1174","Système trop maigre, charge de la banque 1","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAF, capteur MAP, pression de carburant basse, pompe à carburant (FP), injecteur (s), H02S"]
["P1175","Système trop riche, banque 1 - pleine charge","Admission bloquée, vanne de purge de la cartouche EVAP, pression de carburant élevée, système EGR, injecteur (s), H02S"]
["P1177","Système trop maigre, banque 1 - pleine charge","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAF, capteur MAP, pression de carburant basse, pompe à carburant (FP), injecteur (s), H02S"]
["P1178","Système trop riche, banque 1 - pleine charge","Admission bloquée, vanne de purge de la cartouche EVAP, pression de carburant élevée, système EGR, injecteur (s), H02S"]
["P1179","Système trop riche, banque 1 - dysfonctionnement du signal","Câblage, H02S, ECM"]
["P1181","Système trop maigre, banque 2 - charge partielle","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAF, capteur MAP, pression de carburant basse, pompe à carburant (FP), injecteur (s), H02S"]
["P1182","Système trop riche, banque 2 - charge partielle","Admission bloquée, vanne de purge de la cartouche EVAP, pression de carburant élevée, système EGR, injecteur (s), H02S"]
["P1184","Système trop maigre, banque 2 - pleine charge","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAF, capteur MAP, pression de carburant basse, pompe à carburant (FP), injecteur (s), H02S"]
["P1185","Système trop riche, banque 2 - pleine charge","Admission bloquée, vanne de purge de la cartouche EVAP, pression de carburant élevée, système EGR, injecteur (s), H02S"]
["P1187","Système trop maigre, banque 2 - pleine charge","Fuite d'admission / d'échappement, capteur MAF, capteur MAP, pression de carburant basse, pompe à carburant (FP), injecteur (s), H02S"]
["P1188","Système trop riche, banque 2 - pleine charge","Admission bloquée, vanne de purge de la cartouche EVAP, pression de carburant élevée, système EGR, injecteur (s), H02S"]
["P1189","Système trop riche, dysfonctionnement de la banque 2","Câblage, H025, ECM"]
["(dosage de carburant et d'air - circuit d'injecteur)"]
["P1200","Dysfonctionnement du circuit du capteur de température d'air admis (IAT)","Câblage, court-circuit à la masse, court-circuit à positif, capteur IAT, ECM"]
["P120A","Dysfonctionnement du circuit du capteur de température d'air admis (IAT)","Câblage, court-circuit à la masse, court-circuit à positif, capteur IAT, ECM"]
["P120C","Capteur de débit massique d'air (MAF) - signal non plausible","Câblage, mauvaise connexion, capteur MAP, capteur BARO, ECM"]
["P1220","Capteur de débit massique d'air (MAF) - débit trop faible","Câblage, restriction d'air, capteur MAF, ECM"]
["P1224","Capteur de position du papillon (TP) 8 - problème de performances / plage","Capteur TP, défaut mécanique"]
["P122C","Capteur de débit d'air massique (MAF) - débit trop élevé","Câblage, fuite d'air, capteur MAF, ECM"]
["P1230","Capteur de débit d'air massique (MAF) - signal bas","Câblage, court-circuit à la masse, capteur MAF, ECM"]
["P1234","Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC) - Dysfonctionnement de la commande de suralimentation","Connexion (s) du tuyau, fuite / obstruction de l'admission, câblage, capteur de pression de suralimentation TC"]
["P1237","Déviation du contrôle de suralimentation du turbocompresseur (TC)","Surcharge du turbocompresseur (TC)"]
["P1238","Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC) - Dysfonctionnement de la commande de suralimentation -","Raccord (s) de tuyau, fuite / obstruction d'admission, câblage, vanne de régulation TC de la soupape de décharge, actionneur de pression de surpression TC, solénoïde de commande de TC, capteur de pression de surpression TC, soupape de décharge de TC, turbocompresseur"]
["P123C","Capteur de débit d'air massique (MAF) - signal haut","Câblage, court à positif, capteur MAF, ECM"]
["P1250","Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC) - signal bas","Capteur de pression de suralimentation de câblage, court-circuit à la terre"]
["P125C","Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC) - signal haut","Câblage, court à positif, capteur de pression de suralimentation TC"]
["P1260","Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC) - signal bas","Capteur de pression de suralimentation de câblage, court-circuit à la terre"]
["P1268","Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC) - signal bas","Capteur de pression de suralimentation de câblage, court-circuit à la terre"]
["P126C","Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur (TC) - signal haut","Câblage, court à positif, capteur de pression de suralimentation TC"]
["P1273","Système de papillon électronique {ETS) - dysfonctionnement","Câblage, papillon des gaz serré / collant"]
["P1281","Système d'étranglement électronique (ETS) - problème de distance / performance","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1285","Système d'étranglement électronique (ETS) - problème de distance / performance","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1286","Système de papillon électronique {ETS) - problème de distance / performance","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1287","Système d'étranglement électronique (ETS) - problème de distance / performance","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1293","Module de commande du système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, module de contrôle ETS"]
["(Système d'allumage ou raté)"]
["P1300","Capteur de débit d'air massique (MAF) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, court-circuit à la masse, court-circuit à positif, capteur MAF, ECM"]
["P130A","Capteur de débit d'air massique (MAF) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, court-circuit à la masse, court-circuit à positif, capteur MAF, ECM"]
["P1310","Capteur de température d'air admis (IAT) - signal bas","Câblage, court-circuit à la masse, capteur IAT, ECM"]
["P131C","Capteur de température d'air admis (IAT) - signal haut","Câblage, court à positif, capteur IAT, ECM"]
["P1320","Capteur de température d'air d'admission {IAT) - signal bas","Câblage, court-circuit à la masse, capteur IAT, ECM"]
["P1325","Module de commande du moteur (ECM), détection du contrôle du cognement - impulsion de test de circuit","ECM"]
["P1326","Module de commande du moteur (ECM), détection du contrôle du cognement - décalage de circuit","ECM"]
["P1329","Module de commande du moteur (ECM), détection du contrôle du cognement - test du circuit zéro","ECM"]
["P132C","Capteur de température d'air admis (IAT) - signal haut","Câblage, court à positif, capteur IAT, ECM"]
["P1330","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), arbre à cames d'admission - distribution trop avancée","Câblage, courroie / chaîne de distribution, défaillance mécanique, actionneur CMP"]
["P1332","Valve de réinitialisation d'arbre à cames"]
["P1336","Circuit de demande de démarrage - dysfonctionnement","Câblage, système d'immobilisation, relais"]
["P133C","Capteur de température d'air d'admission (IAT), entrée - signal haut","Câblage, court à positif, capteur IAT, ECM"]
["P1346","Capteur de niveau de carburant B - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur de niveau de carburant, ECM"]
["P1350","Bobine d'allumage, cylindre 1, primaire - signal bas","Câblage à la masse, bobine d'allumage"]
["P1351","Bobine d'allumage, cylindre 1, primaire - signal haut","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage"]
["P1352","Bobine d'allumage, cylindre 2, primaire - signal bas","Câblage à la masse, bobine d'allumage"]
["P1353","Bobine d'allumage, cylindre 2, primaire - signal haut","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage"]
["P1354","Bobine d'allumage, cylindre 3, primaire - signal bas","Câblage à la masse, bobine d'allumage"]
["P1355","Bobine d'allumage, cylindre 3, signal primaire haut","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage"]
["P1356","Bobine d'allumage, cylindre 4, primaire - signal bas","Câblage à la masse, bobine d'allumage"]
["P1357","Bobine d'allumage, cylindre 4, primaire - signal haut","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage"]
["P1358","Bobine d'allumage, cylindre 5, primaire - signal bas","Câblage à la masse, bobine d'allumage"]
["P1359","Bobine d'allumage, cylindre 5, primaire - signal haut","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage"]
["P1360","Bobine d'allumage, cylindre 6, primaire - signal bas","Câblage à la masse, bobine d'allumage"]
["P1361","Bobine d'allumage, cylindre 6, signal primaire haut","Câblage court-circuit vers positif, bobine d'allumage"]
["(Contrôle des émissions)"]
["P1400","Capteur de température d'air extérieur - signal bas","Câblage, court-circuit à la masse, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1408","Capteur de température d'air extérieur - pas de signal","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P140A","Capteur de pression d'admission - dysfonctionnement du circuit","Câblage, court-circuit à la masse, court-à-positif, capteur de pression d'admission, ECM"]
["P140C","Capteur de température de l'air extérieur - signal haut","Câblage, court à positif, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1410","Capteur de température d'air extérieur - pas de signal","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1418","Capteur de température d'air extérieur - pas de signal","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1420","Capteur de température d'air extérieur - signal bas","Câblage, court-circuit à la masse, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1428","Capteur de température d'air extérieur - pas de signal","Câblage, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P142C","Capteur de température de l'air extérieur - signal haut","Câblage, court à positif, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1430","Capteur de température d'air extérieur - signal bas","Câblage, court-circuit à la masse, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P143C","Capteur de température de l'air extérieur - signal haut","Câblage, court à positif, mauvaise connexion, capteur de température de l'air extérieur, ECM"]
["P1440","Système d'émission par évaporation - fuite détectée (bouchon du réservoir de carburant desserré / éteint)","Défaut mécanique, raccord (s) de flexible, capteur de pression EVAP, cartouche EVAP"]
["P1457","Système d'émission par évaporation - fuite détectée (bouchon du réservoir de carburant desserré / éteint)","Défaut mécanique, raccord (s) de flexible, capteur de pression EVAP, cartouche EVAP"]
["P1480","Module de commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - signal bas","Défaut mécanique, module de commande du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1481","Relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - signal bas","Câblage à la masse, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1482","Relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - signal haut","Câblage court-circuit au positif, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1486","Relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - signal bas","Câblage à la masse, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1487","Relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur - signal haut","Câblage court-circuit au positif, relais du moteur de soufflante de liquide de refroidissement moteur"]
["P1513","Capteur de position de pédale de frein (BPP) - problème de distance / performance","Câblage, réglage du capteur BPP, capteur BPP"]
["P1520","Capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) - signal non plausible","Câblage, capteur APP, ECM"]
["P1525","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP) - problème de distance / performance","Câblage, réglage du commutateur BPP, commutateur BPP"]
["P1526","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1528","Régulateur de vitesse, plausibilité - problème de distance / performance","Câblage, interrupteur BPP, interrupteur principal de régulateur de vitesse, ECM"]
["P1550","Vitesse du véhicule, communication série - signal non plausible","Code (s) de panne ABS stocké (s), bus de données CAN, module de commande ABS, ECM"]
["P1551","Vitesse du véhicule, communication série - signal non plausible","Code (s) de panne ABS stocké (s), bus de données CAN, module de commande ABS, ECM"]
["P1554","Relais de contrôle moteur - mauvais fonctionnement du signal","Système de charge, câblage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1555","Relais de contrôle moteur - mauvais fonctionnement du signal","Système de charge, câblage, relais de commande du moteur, ECM"]
["P1560","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur principal de régulateur de vitesse, module de régulation de vitesse / module de commande multifonction"]
["P1561","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - signal bas","Câblage, commutateur principal de régulateur de vitesse, module de régulation de vitesse / module de commande multifonction"]
["P1562","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - dysfonctionnement du circuit","Câblage, commutateur principal de régulateur de vitesse, module de régulation de vitesse / module de commande multifonction"]
["P1572","Interrupteur de position de la pédale de frein (BPP) - problème de distance / performance","Câblage, réglage du commutateur BPP, commutateur BPP, ECM"]
["P1573","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur TP, module de contrôle ETS"]
["P1574","Capteur de position du papillon - corrélation de signal","Câblage, capteur TP, ECM"]
["P1589","Système d'étranglement électronique (ETS) - problème de distance / performance","Câblage, papillon des gaz serré / collé, capteur TP, module de commande ETS"]
["(ECM - circuit de sortie d'ordinateur)"]
["P1600","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, papillon des gaz serré / collant"]
["P1601","Système de papillon électronique (ETS), moteur de papillon des gaz - dysfonctionnement du circuit","Câblage du moteur de papillon"]
["P1602","Système de papillon électronique (ETS), ressort de rappel de papillon des gaz - dysfonctionnement","ETS"]
["P1603","Système d'étranglement électronique (ETS) - problème de distance / performance","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1604","Module de commande du système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement","Câblage, module de contrôle ETS"]
["P1605","Bus de données CAN, ETS - bus de données CAN désactivé","Bus de données CAN"]
["P1606","Bus de données CAN, ETS - problème de plage / performance","Câblage, ETS, ECM"]
["P1607","Système d'étranglement électronique (ETS) - tension d'alimentation","Câblage, alternateur, batterie"]
["P1608","Système de papillon électronique (ETS) - commande du papillon des gaz / position réelle du papillon des gaz, corrélation","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1609","Système de papillon électronique (ETS) - commande du papillon des gaz / position réelle du papillon des gaz, corrélation","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P160A","Système de papillon électronique (ETS) - dysfonctionnement du circuit","Câblage, capteur TP, module de contrôle ETS"]
["P1610","Système de papillon électronique (ETS) - commande du papillon des gaz / position réelle du papillon des gaz, corrélation","Câblage, papillon des gaz serré / collant, ETS"]
["P1611","Bus de données CAN, ETS - pas de signal de mise à jour","Câblage, ETS, ECM"]
["P1612","Système de papillon électronique (ETS) - pas de signal","Câblage, ETS"]
["P1613","Système de papillon électronique (ETS) -malfunction","Câblage, ETS"]
["P1614","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1615","Module de commande du moteur (ECM) - dysfonctionnement","ECM"]
["P1618","Module de commande de transmission (TCM) - Demande MIL","Dysfonctionnement de la transmission automatique"]
["P1619","Bus de données CAN, écran multifonction numérique - Demande MIL","Bus de données CAN, afficheur numérique multifonction"]
["P1621","Module de contrôle d'instrumentation, horloge temps réel - dysfonctionnement de la communication","Bus de données CAN, module de contrôle d'instrumentation"]
["P1622","Contrôle des coups - dysfonctionnement","ECM"]
["P1623","Module de commande du moteur (ECM), H02S 1 - dysfonctionnement du circuit","ECM"]
["P1625","Témoin d'anomalie (MIL) - signal bas","Câblage à la terre, ECM"]
["P1626","Témoin d'anomalie (MIL) - signal haut","Câblage court à positif, ECM"]
["P1627","Bus de données CAN - erreur de communication","Bus de données CAN"]
["P1628","Bus de données CAN - communication","Bus de données CAN"]
["P1629","Bus de données CAN - dysfonctionnement","Bus de données CAN"]
["P1630","Module de contrôle - erreur de programmation","Bus de données CAN, communication série, ECM"]
["P1631","Bus de données CAN, TCM - erreur de communication","Câblage, bus de données CAN, TCM, ECM"]
["P1632","Module de commande multifonction, horloge temps réel - dysfonctionnement","Module de contrôle multifonction"]
["P1633","Bus de données CAN, ABS (signal VSS) - non reçu à temps","Câblage, bus de données CAN, module de commande ABS"]
["P1635","Module de commande du moteur (ECM), capteur de température interne - signal bas","ECM, tension du capteur de température"]
["P1636","Module de commande du moteur (ECM), capteur de température interne - signal haut","ECM, tension du capteur de température"]
["P1637","Module de contrôle moteur (ECM), température interne élevée • étage 1","Câblage, ventilateur de refroidissement du module"]
["P1638","Module de commande du moteur (ECM), température interne élevée - étage 2","Câblage, ventilateur de refroidissement du module"]
["P1646","Relais AIC - signal bas","Câblage à la terre, relais AJC"]
["P1647","Relais AIC - signal haut","Câblage court à positif, relais AJC"]
["P1649","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), arbre à cames d'admission - signal bas","Câblage à la masse, mauvaise connexion, actionneur CMP"]
["P1650","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), arbre à cames d'admission - signal haut","Câblage court à positif, actionneur CMP"]
["P1652","Module de commande du moteur (ECM), coupure primaire du carburant - signaux non plausibles entre les capteurs","Câblage, capteur MAF, capteur MAP, ETS, ECM"]
["P1655","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement - signal bas","Câblage à la masse, mauvaise connexion, actionneur CMP"]
["P1656","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP), échappement - signal haut","Câblage court à positif, actionneur CMP"]
["P1657","Système de papillon électronique (ETS), demande MIL éteinte - signal bas (MIL allumé)","Câblage, ETS"]
["P1658","Système de papillon électronique (ETS), demande MIL activée - signal haut (MIL OFF)","Câblage, ETS"]
["P1660","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - signal haut","Câblage, commutateur principal de régulateur de vitesse, module de régulation de vitesse / module de commande multifonction"]
["P1661","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - signal bas","Câblage, commutateur principal de régulateur de vitesse, module de régulation de vitesse / module de commande multifonction"]
["P1662","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - pas de signal","Câblage, commutateur principal de régulateur de vitesse, module de régulation de vitesse / module de commande multifonction"]
["P1663","Interrupteur principal du régulateur de vitesse - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, commutateur principal de régulateur de vitesse, module de régulation de vitesse / module de commande multifonction"]
["P1670","Module de commande d'immobilisation - erreur de communication / altération / erreur de code","Câblage, module de commande d'immobilisation / module de commande multifonction, ECM"]
["P1671","Actionneur de position d'arbre à cames (CMP) - problème de plage / performances","Câblage actionneur CMP"]
["P1672","Module de commande du moteur (ECM) - sortie basse 5 volts","Câblage, capteur MAF, capteur MAP, capteur de pression de suralimentation TC, capteur de pression de climatiseur"]
["P1673","Module de commande du moteur (ECM) - sortie 5 volts haute","Câblage, capteur MAF, capteur MAP, capteur de pression de suralimentation TC, capteur de pression de climatiseur"]
["P1680","Bus de données CAN, module de commande d'immobilisation - pas de signal","Câblage, module de commande d'immobilisation, ECM"]
["P1709","Interrupteur de position de stationnement / position neutre (PNP) - problème de distance / performance","Câblage, réglage du commutateur PNP, commutateur PNP"]
["P1721","Ventilateur de module - signal haut","Câblage, ventilateur de refroidissement du module"]
["P1722","Ventilateur de module - signal bas","Câblage, ventilateur de refroidissement du module"]
["P1723","Ventilateur de module - pas de signal","Câblage, ventilateur de refroidissement du module"]
["P1729","Capteur de position du papillon - signal non plausible entre les circuits 1 et 2","Câblage, ETS"]
["P1740","Pompe de détection de fuite par émission par évaporation (EVAP) - pas de signal","Câblage, mauvaise connexion, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1741","Pompe de détection de fuite à émission par évaporation (EVAP) - signal bas","Câblage à la masse, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1742","Pompe de détection de fuite à émission par évaporation (EVAP) - signal haut","Câblage court-positif à positif, pompe de détection de fuite EVAP"]
["P1770","Capteur de position d'arbre à cames (CMP), admission / échappement - mauvais fonctionnement du signal","Câblage, capteur (s) CMP, ECM"]
["P1771","Capteur de position du papillon - entrée haute","Câblage, court à positif, capteur TP, ECM"]
["P1772","Capteur de position du papillon (TP) - entrée basse","Câblage, court-circuit à la terre, capteur TP, ECM"]
["P1934","Capteur de vitesse du véhicule (VSS) - signal non plausible","Code (s) de panne ABS stocké (s), bus de données CAN, VSS, module de commande ABS, ECM"]