## - Installation des bus-barres B

* Fixer les jonctions B aux connecteurs B à l’aide de vis INOX A2 CHC tête basse M8 et des rondelles INOX A4 Z Ø8 (TMP012902).

**Ne pas serrer au couple !**

* Installer les bus-barres B en enfichant les fiches assemblées dans les plots à souder de la carte capa jusqu’à ce que le haut des bus-barres soit au niveau des jonctions B.
* Renseigner FSC : Feuillet « Assemblage »
* Fixer les jonctions B au bus-barre B à l’aide de vis INOX A2 CHC Préciser longueur diamètre sinon mettre le TMP , tête basse M6 et des rondelles INOX A4 M Ø6 (TMP011675).
* Montrer ce qu’est une jonction avec photo 3D et mettre les références

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jonction  | MAF\_ ??? OU TMP  | Photo  |
| Jonction | MAF\_ ??? OU TMP |  |
| Jonction | MAF\_ ??? OU TMP |  |

**Vérifier que les jonctions sont perpendiculaires aux connecteurs afin de maximiser les surfaces de contact !**

* Serrer les vis à un couple de **5 N.m**.
* Disposer un trait de vernis rouge sur chaque vis des bus-barres B.
* Renseigner FSC : Feuillet « Assemblage »