{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["In put","demande","Les Temps"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"In put","index":0,"n_rows":77,"n_cols":5,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
["Ref SP","Position (left or right)","section","Ref (wires)","Longueur (mm)"]
["5SE31015AF001","L",0.5,"3SE0270730017",1000]
["5SE31015AF001","R",0.35,"3SE0278630010",900]
["5SE31015AF004","L",0.5,"3SE0270730017",200]
["5SE31015AF004","R",0.35,"3SE0278630010",354]
["5SE31015AF004","R",0.5,"3SE0278630011",400]
["5SE31015AF013","L",0.35,"3SE0290430285",1300]
["5SE31015AF013","L",0.5,"3SE0270730017",400]
["5SE31015AF013","R",0.35,"3SE0278630010",2300]
["5SE31015AF013","R",0.5,"3SE0278630011",3000]
["5SE31015AF013","R",0.5,"3SE0278630014",450]
["5SE31015AF019","R",0.35,"3SE0278630010",730]
["5SE31015AF019","R",0.5,"3SE0278630011",1925]
["5SE31015AF005","L",0.5,"3SE0270730025",220]
["5SE31015AF005","R",0.35,"3SE0278630010",100]
["5SE31015AF005","R",0.5,"3SE0278630011",130]
["5SE31015AF006","L",0.5,"3SE0270730049",385]
["5SE31015AF006","R",0.35,"3SE0278630010",1160]
["5SE31015AF006","R",0.5,"3SE0278630011",1180]
["5SE31015AF007","L",0.5,"3SE0270730017",1675]
["5SE31015AF007","R",0.35,"3SE0278630010",1675]
["5SE31015AF007","R",0.5,"3SE0278630015",1000]
["5SE31015AF008","L",0.5,"3SE0270730025",1305]
["5SE31015AF008","R",0.35,"3SE0278630010",2125]
["5SE31015AF008","R",0.5,"3SE0278630015",2440]
["5SE31015AF009","L",0.5,"3SE0270730049",2215]
["5SE31015AF009","R",0.35,"3SE0278630010",1995]
["5SE31015AF009","R",0.5,"3SE0278630015",2110]
["5SE31015AF010","L",0.35,"3SE0290430285",2330]
["5SE31015AF010","L",0.5,"3SE0270730017",1205]
["5SE31015AF010","R",0.35,"3SE0278630010",1230]
["5SE31015AF011","L",0.35,"3SE0290430285",1360]
["5SE31015AF011","L",0.5,"3SE0270730025",1355]
["5SE31015AF011","R",0.35,"3SE0278630010",1365]
["5SE31015AF012","L",0.35,"3SE0290430285",1005]
["5SE31015AF012","L",0.5,"3SE0270730049",1935]
["5SE31015AF012","R",0.35,"3SE0278630010",1925]
["5SE31015AF014","L",0.35,"3SE0290430285",1935]
["5SE31015AF014","L",0.5,"3SE0270730025",1000]
["5SE31015AF014","R",0.35,"3SE0278630010",1520]
["5SE31015AF014","R",0.5,"3SE0278630011",100]
["5SE31015AF015","L",0.35,"3SE0290430285",80]
["5SE31015AF015","L",0.5,"3SE0270730049",555]
["5SE31015AF015","R",0.35,"3SE0278630010",100]
["5SE31015AF015","R",0.5,"3SE0278630011",1520]
["5SE31015AF016","L",0.35,"3SE0290430285",100]
["5SE31015AF016","L",0.5,"3SE0270730017",120]
["5SE31015AF016","R",0.35,"3SE0278630010",1555]
["5SE31015AF016","R",0.5,"3SE0278630015",1550]
["5SE31015AF017","L",0.35,"3SE0290430285",1515]
["5SE31015AF017","L",0.5,"3SE0270730025",3020]
["5SE31015AF017","R",0.35,"3SE0278630010",520]
["5SE31015AF017","R",0.5,"3SE0278630015",1075]
["5SE31015AF018","L",0.35,"3SE0290430285",3355]
["5SE31015AF018","L",0.5,"3SE0270730049",1990]
["5SE31015AF018","R",0.35,"3SE0278630010",675]
["5SE31015AF018","R",0.5,"3SE0278630015",3410]
["5SE31015AF020","R",0.35,"3SE0278630010",1950]
["5SE31015AF020","R",0.5,"3SE0278630015",1950]
["5SE31015AF021","L",0.35,"3SE0290430285",960]
["5SE31015AF021","L",0.5,"3SE0270730017",960]
["5SE31015AF022","L",0.35,"3SE0290430285",935]
["5SE31015AF022","L",0.5,"3SE0270730025",1925]
["5SE31015AF023","L",0.35,"3SE0290430285",1950]
["5SE31015AF023","L",0.5,"3SE0270730049",1950]
["5SE31015AF024","L",0.35,"3SE0290430285",960]
["5SE31015AF024","R",0.35,"3SE0278630010",960]
["5SE31015AF024","R",0.5,"3SE0278630011",935]
["5SE31015AF022","L",0.35,"3SE0290430285",515]
["5SE31015AF022","L",0.5,"3SE0270730025",495]
["5SE31015AF023","L",0.35,"3SE0290430285",2495]
["5SE31015AF023","L",0.5,"3SE0270730049",995]
["5SE31015AF024","L",0.35,"3SE0290430285",1000]
["5SE31015AF024","R",0.35,"3SE0278630010",1020]
["5SE31015AF024","R",0.5,"3SE0278630011",1025]

{"sheet":"demande","index":1,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Ref SP","Temps soudage","Temps enroulement coté L","Temps enroulement coté R","Temps montage gaine","Test d'etancheité avec enroulement","Test d'etancheité sans enroulement","Temps retrecissement unilateral"]
[null,"5SE31015AF001",0.14699999999999999,0.20499999999999999,0,0.216,0.156,0,0]
[null,"5SE31015AF004",0.22049999999999997,0,0,0.216,0,0.9,0]
[null,"5SE31015AF013",0.36749999999999999,0.35899999999999999,0.53900000000000003,0.216,0.156,0,0]
[null,"5SE31015AF019",0.14699999999999999,0,0.36399999999999999,0.216,0.156,0,0.17299999999999999]

{"sheet":"Les Temps","index":2,"n_rows":44,"n_cols":18,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,5],[42,8,42,16],[43,0,43,5],[43,8,43,16],[2,0,2,4],[2,14,9,18],[41,8,41,16],[39,8,39,16],[38,8,38,16],[40,8,40,16],[4,1,5,12],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[41,0,41,5],[38,0,38,5]]}
[]
[]
["Temps d'enroulement",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Temps d'enroulement selon le plus longue fil par coté.             Selectionner nbr des fils coté L et prendre le temps de plus longue fil et le mettre sur le temps d'enroulement L et faire la meme chose pour le temps d'enroulement coté R.                           N,B : l'enroulement commence si la longueur >= 1000 mm"]
[]
["Length of","Nbr des fils par coté"]
["longest"]
["wire [mm]",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[1000,0.20499999999999999,0.35699999999999998,0.50800000000000001,0.66,0.81100000000000005,0.96299999999999997,1.1140000000000001,1.266,1.417,1.569,1.72,1.8720000000000001]
[1500,0.20799999999999999,0.35899999999999999,0.51100000000000001,0.66200000000000003,0.81399999999999995,0.96499999999999997,1.117,1.268,1.42,1.571,1.7230000000000001,1.8740000000000001]
[2000,0.21299999999999999,0.36399999999999999,0.51600000000000001,0.66700000000000004,0.81899999999999995,0.97,1.1220000000000001,1.2729999999999999,1.425,1.5760000000000001,1.728,1.879]
[2500,0.221,0.372,0.52400000000000002,0.67500000000000004,0.82699999999999996,0.97899999999999998,1.1299999999999999,1.282,1.4330000000000001,1.585,1.736,1.8879999999999999]
[3000,0.23300000000000001,0.38500000000000001,0.53600000000000003,0.68799999999999994,0.83899999999999997,0.99099999999999999,1.1419999999999999,1.294,1.4450000000000001,1.597,1.748,1.9,null,"En cas d'intervalle prendre la valeur superieur"]
[3500,0.25,0.40200000000000002,0.55300000000000005,0.70499999999999996,0.85599999999999998,1.008,1.159,1.3109999999999999,1.462,1.6140000000000001,1.7649999999999999,1.917,null,"Exemple :","1000 mm et nbr 2",null,"Temps 0,357"]
[4000,0.27300000000000002,0.42399999999999999,0.57599999999999996,0.72799999999999998,0.879,1.0309999999999999,1.1819999999999999,1.3340000000000001,1.4850000000000001,1.637,1.788,1.94,null,null,"1001 mm et nbr 2",null,"Temps 0,359"]
[4500,0.30199999999999999,0.45400000000000001,0.60499999999999998,0.75700000000000001,0.90800000000000003,1.06,1.2110000000000001,1.363,1.514,1.6659999999999999,1.8169999999999999,1.9690000000000001]
[5000,0.33900000000000002,0.49,0.64200000000000002,0.79300000000000004,0.94499999999999995,1.0960000000000001,1.248,1.399,1.5509999999999999,1.702,1.8540000000000001,2.0049999999999999]
[5500,0.38300000000000001,0.53500000000000003,0.68600000000000005,0.83799999999999997,0.98899999999999999,1.141,1.292,1.444,1.595,1.7470000000000001,1.8979999999999999,2.0499999999999998]
[6000,0.437,0.58799999999999997,0.74,0.89100000000000001,1.0429999999999999,1.194,1.3460000000000001,1.4970000000000001,1.649,1.8,1.952,2.1030000000000002]
[6500,0.5,0.65100000000000002,0.80300000000000005,0.95399999999999996,1.1060000000000001,1.2569999999999999,1.409,1.56,1.712,1.863,2.0150000000000001,2.1659999999999999]
[7000,0.57299999999999995,0.72499999999999998,0.876,1.028,1.179,1.331,1.482,1.6339999999999999,1.7849999999999999,1.9370000000000001,2.0880000000000001,2.2400000000000002]
[7500,0.65800000000000003,0.81,0.96099999999999997,1.113,1.264,1.4159999999999999,1.5669999999999999,1.7190000000000001,1.87,2.0219999999999998,2.173,2.3250000000000002]
[8000,0.755,0.90600000000000003,1.0580000000000001,1.2090000000000001,1.361,1.5129999999999999,1.6639999999999999,1.8160000000000001,1.9670000000000001,2.1190000000000002,2.27,2.4220000000000002]
[8500,0.86499999999999999,1.016,1.1679999999999999,1.319,1.4710000000000001,1.6220000000000001,1.774,1.925,2.077,2.2280000000000002,2.38,2.5310000000000001]
[9000,0.98799999999999999,1.1399999999999999,1.2909999999999999,1.4430000000000001,1.5940000000000001,1.746,1.897,2.0489999999999999,2.2010000000000001,2.3519999999999999,2.504,2.6549999999999998]
[9500,1.127,1.278,1.43,1.581,1.7330000000000001,1.8839999999999999,2.036,2.1869999999999998,2.339,2.4900000000000002,2.6419999999999999,2.7930000000000001]
[10000,1.28,1.431,1.583,1.734,1.8859999999999999,2.0379999999999998,2.1890000000000001,2.3410000000000002,2.492,2.6440000000000001,2.7949999999999999,2.9470000000000001]
[10500,1.45,1.601,1.7529999999999999,1.9039999999999999,2.056,2.2069999999999999,2.359,2.5099999999999998,2.6629999999999998,2.8130000000000002,2.9649999999999999,3.1160000000000001]
[11000,1.6359999999999999,1.788,1.9390000000000001,2.0910000000000002,2.242,2.3940000000000001,2.5449999999999999,2.6970000000000001,2.8479999999999999,3,3.1509999999999998,3.3029999999999999]
[11500,1.84,1.992,2.1429999999999998,2.2949999999999999,2.4460000000000002,2.5979999999999999,2.7490000000000001,2.9009999999999998,3.052,3.2040000000000002,3.355,3.5070000000000001]
[12000,2.0630000000000002,2.2149999999999999,2.3660000000000001,2.5179999999999998,2.669,2.8210000000000002,2.972,3.1240000000000001,3.2749999999999999,3.427,3.5779999999999998,3.73]
[12500,2.2999999999999998,2.4569999999999999,2.6080000000000001,2.76,2.911,3.0630000000000002,3.214,3.3660000000000001,3.5169999999999999,3.669,3.82,3.972]
[13000,2.5680000000000001,2.7189999999999999,2.871,3.0219999999999998,3.1739999999999999,3.3250000000000002,3.4769999999999999,3.6280000000000001,3.78,3.931,4.0830000000000002,4.234]
[13500,2.851,3.0030000000000001,3.1539999999999999,3.306,3.4569999999999999,3.609,3.76,3.9119999999999999,4.0629999999999997,4.2149999999999999,4.3659999999999997,4.5179999999999998]
[14000,3.1560000000000001,3.3079999999999998,3.4590000000000001,3.6110000000000002,3.762,3.9140000000000001,4.0650000000000004,4.2169999999999996,4.3680000000000003,4.5199999999999996,4.6710000000000003,4.8230000000000004]
[14500,3.484,3.6349999999999998,3.7869999999999999,3.9380000000000002,4.09,4.2409999999999997,4.3929999999999998,4.5439999999999996,4.6959999999999997,4.8479999999999999,4.9989999999999997,5.1509999999999998]
[15000,3.835,3.9870000000000001,4.1379999999999999,4.29,4.4409999999999998,4.593,4.7439999999999998,4.8959999999999999,5.0469999999999997,5.1989999999999998,5.35,5.5019999999999998]
[]
[]
["Temps soudage",null,null,null,null,null,7.3499999999999996E-2,null,"le nombre des fils inclus dans la ref 5SE.. Multiplier fois 0,735"]
["Temps montage gaine",null,null,null,null,null,0.216,null,"toutes les ref doivent avoir 0,216"]
["Test d'étanchéité avec enroulement",null,null,null,null,null,0.156,null,"Si la Ref contient un temps d'enroulement coté L ou R (mettre 0,156"]
["Test d'étanchéité sans enroulement",null,null,null,null,null,0.09,null,"Si la Ref ne contient pas un temps d'enroulement coté L ou R (mettre 0,156"]
["Temps retrecissement unilateral inf 2m",null,null,null,null,null,0.17299999999999999,null,"Si la Ref contient juste une seule coté L ou R et le plus longue fil inferieur a 2 m"]
["Temps retrecissement unilateral = ou sup 2m",null,null,null,null,null,0.27700000000000002,null,"Si la Ref contient juste une seule coté L ou R et le plus longue fil egale ou sup a 2 m"]