Le programme qui m’a donné du bombage sur les deux plats

M22

M76

T0505 ( fraise carbure Ø12 )

G28C0

G97S1000M3

G0G98X30Z-13

G12.1

G1G41X24C11.8F70

X-24

C-11.8

X24

G40X50C0F500

Z2

G13.1

G0X200Z200