**Lien de partage**

**LED1= vert fixe allumé sortie EDF…**

**LED2= vert fixe allumée sortie P. Solaire…**

**LED3= vert fixe allumée sortie Batteries**

**Entrée en mode réglage appui prolongé sur touche en bas droite**

**Pour choisir N° programme 1et 2° touche haut à droite**

**Usb = 1° Edf (2°** **P.Solaire 3°batteries ,si pas d’****Edf)**

**Sub = 1° P.Solaire 2°Edf (3° batterie si pas d’ Edf)**

**Sbu = 1° P.Solaire 2° batteries 3° Edf si batteries atteint 50v**

**Le prog 1 pour l’ordre de priorité consommation 220v ,**

**J’ai mis SBU , Donc en 1°PSolaire, puis**

**2°batteries décharge maxi 50V prog 12(12v5) ,.après 3°relai par l’EDF**

**Mes réglages au 07/03/23**

**Prog 01 Ordre de priorité sources de charge (Sbu )…**

**………02 charge maxi solaire...05 type de batterie USE …**

**………12 Maxi décharge batterie 50v**

**………26 Tension charge vrac...27 Charge flottante 54v…29 ??..**

**………30 Eds égalisation batterie…31 égalisations batterie 56v4**